
Orientações para Análise dos Dados Abertos do PMQC
[image: ]
Orientações para Análise dos Dados Abertos do PMQC

Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC)
Versão revisada — abertura integral dos dados
Área responsável
ANP/SBQ — Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos
Data de publicação
Outubro de 2026
Sumário
1. O que é o conjunto de dados
2. O que mudou com a abertura integral
3. Base normativa de referência
4. Avaliação de conformidade da amostra (regra geral)
Exemplo — gasolina (sem exceção de Aspecto)
5. Exceção: ensaios complementares do Aspecto (etanol e diesel)
5.1 Etanol combustível (RANP nº 907/2022)
5.2 Óleo diesel — regra vigente (RANP nº 968/2024, art. 16)
5.3 Casos reais no arquivo atual
6. Limites e cuidados de análise
7. O que foi corrigido nesta revisão
Versão revisada em função da abertura na íntegra dos dados abertos do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC).
1. O que é o conjunto de dados
Os dados abertos do PMQC trazem o resultado das análises físico-químicas de amostras de combustíveis líquidos (gasolina C, etanol hidratado e óleo diesel B) coletadas na revenda em território brasileiro.
Cada linha do arquivo corresponde a um ensaio de uma amostra. Cada amostra é identificada por IdNumeric e aparece em tantas linhas quantos forem os ensaios nela realizados.
2. O que mudou com a abertura integral
· Antes (cadastro positivo): o arquivo continha somente amostras julgadas conformes. O texto original deste documento dizia, corretamente à época, que "estão disponíveis apenas as informações das amostras consideradas conformes".
· Agora (abertura integral): o arquivo contém todos os ensaios publicados no período, conformes e não conformes. A coluna Conforme passa a assumir os dois valores:
· Sim = ensaio conforme;
· Não = ensaio não conforme.
· A avaliação em Conforme é por ensaio. O julgamento da amostra exige agregação (Seção 4) com a regra de ensaios complementares do Aspecto (Seção 5).
· Arquivos antigos ainda em circulação podem conter linhas residuais com Conforme = Não restritas ao ensaio Aspecto: Aspecto reprovado no ensaio isolado, mas amostra julgada conforme após complementares (ou por ausência deles). Na abertura integral, Não pode aparecer em qualquer ensaio.
3. Base normativa de referência
A conformidade de cada ensaio deve ser confrontada com o regulamento técnico vigente do produto:
Tabela 1 – Regulamento de referência por produto
	Produto
	Regulamento de referência

	Etanol combustível
	Resolução ANP nº 907/2022

	Gasolina automotiva
	Resolução ANP nº 807/2020

	Óleo diesel
	Resolução ANP nº 968/2024 — revogou a Resolução ANP nº 50/2013 (citada no documento original). Amostras coletadas sob a vigência da RANP nº 50/2013 seguem a regra antiga (ver Seção 5.2).


Fonte: ANP, Resoluções nº 907/2022, 807/2020 e 968/2024.
Teores definidos pelo CNPE. O teor de etanol na gasolina e o teor de biodiesel no óleo diesel são definidos pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e fiscalizados/regulados tecnicamente pela ANP. Portanto, estão sujeitos a mudança ao longo do tempo (ex.: gasolina C com 30% de etanol anidro/E30 a partir de agosto de 2025). Antes de qualquer análise, confirme os regulamentos e teores vigentes na data da coleta — mudanças de teor alteram faixas de conformidade sem alterar o layout do arquivo.
4. Avaliação de conformidade da amostra (regra geral)
Uma amostra é considerada conforme quanto à qualidade se todos os seus ensaios estiverem conformes — ressalvada a regra do Aspecto para etanol e diesel (Seção 5), que exige ensaios complementares.
Procedimento recomendado:
1. Agrupe as linhas por IdNumeric (+ Produto, para segurança).
1. Se nenhum ensaio do grupo tiver Conforme = Não, a amostra é conforme.
1. Se algum ensaio tiver Conforme = Não:
· se o único Não for em Aspecto de etanol ou diesel, aplique a Seção 5 antes de concluir;
· caso contrário (qualquer Não fora da exceção do Aspecto), a amostra é não conforme.
Exemplo em pandas:
import pandas as pd
df = pd.read_csv("PMQC_2026_04.csv", sep=";", encoding="utf-8", dtype=str)
nc = df[df["Conforme"] == "Não"]
amostras_com_nc = nc["IdNumeric"].unique()  # candidatas a não conformes
# antes de concluir, aplicar a regra do Aspecto (Seção 5) às que só têm Não em Aspecto
so_aspecto = nc.groupby("IdNumeric")["Ensaio"].apply(lambda s: set(s) == {"Aspecto"})
Exemplo — gasolina (sem exceção de Aspecto)
Amostra de Gasolina C Premium (IdNumeric 554659, exemplo do documento original): todos os ensaios Sim — Destilação 10%/50%/90%/PFE/Resíduo, Aspecto (Límpido e isento de impurezas (LII)), Cor, Massa Específica a 20 °C, Teor de Etanol. Logo, a amostra é conforme. Para gasolina, qualquer Não — inclusive em Aspecto — implica amostra não conforme, sem ensaio complementar.
5. Exceção: ensaios complementares do Aspecto (etanol e diesel)
A regra geral tem uma exceção: para etanol e óleo diesel, um Não isolado em Aspecto não basta para declarar a amostra não conforme. É preciso examinar os ensaios complementares previstos no regulamento.
5.1 Etanol combustível (RANP nº 907/2022)
O produto só pode ser considerado reprovado no Aspecto caso o Resíduo por Evaporação esteja não conforme — alternativamente substituível pelo Teor de Material Não Volátil (ABNT NBR 15559), com limite de 5 mg/100 mL.
Ou seja: amostra de etanol com Aspecto Não só é não conforme quanto à qualidade se, e somente se, também estiver reprovada no Resíduo por Evaporação ou no Material Não Volátil.
· Exemplo com complementar conforme: amostra de Etanol Hidratado Comum (IdNumeric 486838, exemplo do documento original) com Aspecto Não (Límpido com material particulado) e Material Não Volátil <5 (Sim): qualidade confirmada como conforme.
· Ausência de complementares: sem resultado de Resíduo por Evaporação nem de Material Não Volátil, o vício de qualidade não pode ser confirmado — a amostra é tratada como conforme para fins de julgamento (exemplo do documento original: amostra 557504).
Correção editorial: no PDF original, a Tabela 3 e a continuação na página seguinte repetem por engano o IdNumeric 486838 nas linhas que deveriam pertencer à amostra 557504. A descrição acima corrige a atribuição sem alterar o entendimento técnico.
5.2 Óleo diesel — regra vigente (RANP nº 968/2024, art. 16)
A RANP nº 968/2024 revogou a RANP nº 50/2013 e mudou a regra do Aspecto. Havendo evidência de não atendimento ao Aspecto (produto homogêneo), devem ser realizadas análises complementares conforme o defeito observado:
· Turbidez: Teor de Água e Contaminação total (ambas; basta a primeira vir Não para dispensar a segunda e declarar o Aspecto fora de especificação);
· Material particulado: somente Contaminação total;
· Mais de uma fase líquida (produto heterogêneo): fora de especificação direto, sem complementares.
O diesel só é considerado fora de especificação no Aspecto se ao menos uma das complementares indicadas estiver Não.
Regra antiga (RANP nº 50/2013) — vale para amostras coletadas sob sua vigência: em caso de disputa, Aspecto fora de especificação se ao menos um complementar estivesse Não, sendo os complementares Teor de Água ou Teor de Água e Sedimentos (S500) e Teor de Água ou Contaminação total (S10). É a essa regra que se referem os exemplos do documento original (amostras 565067 e 573334).
· Exemplo com complementares conformes (regra antiga): amostra de Óleo Diesel B S500 Comum (IdNumeric 565067, exemplo do documento original) com Aspecto Não e Teor de Água e Sedimentos 0,06 + demais ensaios Sim: qualidade confirmada como conforme.
· Ausência de complementares: sem os complementares previstos, o vício não pode ser confirmado (exemplo do documento original: amostra de Diesel B S10 Aditivado 573334).
5.3 Casos reais no arquivo atual
No arquivo PMQC_2026_04.csv, as três amostras com Não em Aspecto ilustram a regra:
Tabela 2 – Amostras com Aspecto "Não" no arquivo PMQC_2026_04.csv
	IdNumeric
	Produto
	Aspecto
	Complementares
	Julgamento da amostra

	1033499
	Óleo Diesel B S10 - Comum
	Não (Límpido com material particulado)
	Contaminação total 0 = Sim
	Conforme (complementar conforme)

	1033633
	Óleo Diesel B S10 - Aditivado
	Não (Límpido com material particulado)
	Teor de Água 17 mg/kg = Sim
	Conforme (complementar conforme)

	1038118
	Óleo Diesel B S10 - Comum
	Não (Turvo e isento de impurezas)
	Teor de Água 190 mg/kg = Sim
	Conforme (complementar conforme)


Fonte: ANP/SBQ, arquivo PMQC_2026_04.csv.
Repare que, nesses casos, o Não aparece só no Aspecto e os complementares estão Sim — por isso as amostras seguem conformes no julgamento por amostra, embora o arquivo integral preserve o Não do ensaio.
6. Limites e cuidados de análise
1. Não some Não como "amostras reprovadas" sem agregar. A unidade de contagem do arquivo é o ensaio; a unidade de julgamento é a amostra (IdNumeric). Uma amostra pode gerar várias linhas Não do mesmo ensaio (replicatas de medição/lançamento).
1. Trate replicatas explicitamente. O mesmo par (IdNumeric, Ensaio) pode se repetir com o mesmo Resultado. Defina e documente se conta linhas ou combinações distintas.
1. Respeite os valores qualitativos. Resultado inclui textos (Límpido e isento de impurezas (LII), Amarelo, Não detectado) e limites (< 2.0, <5). Não os converta cegamente para número.
1. Unidade vazia é normal em ensaios qualitativos (Aspecto, Cor, Cor ASTM, Teor de Hidrocarbonetos, pH, Contaminação total, variantes D7039).
1. Contextualize teores no tempo. O teor de etanol na gasolina e o teor de biodiesel no óleo diesel são definidos pelo CNPE e fiscalizados/regulados tecnicamente pela ANP, logo mudam ao longo do tempo. Valores como Teor de Biodiesel em 15 % volume ou Teor de Etanol em 26–30 % refletem o teor vigente à época da coleta — sempre confronte com a data (DataColeta) e o ato do CNPE então vigente.
7. O que foi corrigido nesta revisão
· Substituída a premissa do "cadastro positivo" pela abertura integral (ensaios Sim e Não).
· Explicitada a distinção ensaio × amostra e o procedimento de agregação por IdNumeric.
· Corrigida a atribuição trocada de IdNumeric nas tabelas do exemplo de etanol (486838 × 557504).
· Atualizados os exemplos com casos reais do arquivo vigente.
· Atualizada a base normativa: diesel agora sob a RANP nº 968/2024 (revogou a 50/2013), com a nova regra do Aspecto (art. 16) e preservação da regra antiga para séries históricas; links para RANP 907/2022, 807/2020 e 968/2024.
· Adicionada a advertência sobre regulamentos vigentes e teores definidos pelo CNPE (etanol na gasolina, biodiesel no diesel), sujeitos a mudança no tempo.
· Uniformizada a terminologia com o documento de metadados revisado (Óleo Diesel, ISO 8601, Conforme como texto Sim/Não).
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