{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["A01B"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A01B","index":0,"n_rows":274,"n_cols":9,"rows_kept":274,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Publicação BR","Data de publicação","Prioridade","Inventor","Depositante","Título em inglês","Título","Resumo em inglês","Resumo"]
["BR 102012005050",20120912,"US 201113042942","LANDPHAIR DONALD K\nGREEN LAWRENCE D","DEERE & CO","Product distribution apparatus and method of controlling","MÉTODO PARA CONTROLAR UM APARELHO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO,E, APARELHO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO","A product distribution apparatus (10) and a method of controlling of a product distribution apparatus (10) is described. The apparatus (10) uses map (60) based information to disengage the control for a dynamic down force (F D ) for certain designated areas (64, 66) of the field. These areas (64, 66) can be roadways or waterways that are not planted with seed but through which the apparatus (10) does operate. A control system disengages the dynamic control of the down force (F D ) when the designated areas (66) are reached and leaves the down force (F D ) applied by an actuator (40) at the magnitude immediately prior to entering the area (66) or at some other desired level. This magnitude of down force (F D ) will typically be much closer to the magnitude needed when the roadway, waterway or other designated area (66) has been crossed.",""]
["BR 102012005800",20131126,"BR 102012005800","STAPELBROEK TRENNEPOHL ATILA","STARA S A IND DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS","","SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, APLICADO A SUSPENSÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS AGRÍCOLAS","","SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, APLICADO A SUSPENSÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS AGRÍCOLAS. Constituído basicamente por um cubo para fixação da roda (2) associado a braços com configuração em paralelograma (3), que transmitem o movimento gerado por um impacto para um braço de transferência (4) ou diretamente, por sua vez conectado a um primeiro dispositivo de amortecimento (5), no qual descarrega a força do impacto, sendo estes movimentos já suavizados transmitidos para o eixo da máquina (8), ao qual é associado um segundo dispositivo amortecedor (9)."]
["BR 102012005801",20131029,"BR 102012005801","STAPELBROEK TRENNEPOHL ATILA","STARA S A IND DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS","","SISTEMA DE TRASMISSÃO DE MOVIMENTO, ADAPTADO EM RODADO AUTOCOMPENSADOR EM SENTIDO LONGITUDINAL, COM APLICAçÃO EM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS","","SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE MOVIMENTO, ADAPTADO EM RODADO AUTOCOMPENSADOR EM SENTIDO LONGITUDINAL, COM APLICAÇÃO EM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. Constituído basicamente por conjunto de rodado paralelogrâmico autocompensador (1) associado a dois conjuntos alternadores (2) unidos por tensores (4) a um conjunto balancim alternador(3) e ao conjunto cabeçalho (5), de modo a promover o movimento radial, articulando os conjuntos alternadores (3) que movimentam o conjunto rodado (1) e, simultaneamente, realizando o mov imento radial do conjunto cabeçalho (5)."]
["BR 102012012034",20121122,"US 201113112262","RYLANDER DAVID J","RYLANDER DAVID J","GROUND WORKING MACHINE WITH A BLOCKAGE CLEARING SYSTEM AND METHOD OF OPERATION","MÁQUINA PARA TRABALHO DE SOLO, E, MÉTODO PARA OPERAR UMA MÁQUINA PARA TRABALHO DE SOLO","A ground working machine having a frame, a ground engaging wheel mounted to the frame and movable between a raised position not engaging the ground and a working position engaging the ground. The ground engaging wheel, when in the working position, rotating about a wheel axis as the machine is moved over the ground. An actuator raises and lowers the ground engaging wheels. A control system includes a sensor to detect rotation of the ground engaging wheel and a controller that receives an input from the sensor. The controller commands the actuator to raise the ground engaging wheel when the sensor detects that the ground engaging wheel is not rotating.",""]
["BR 102012017584",20130613,"BR 102012017584","HENRIQUE DE MOURA MASSIS LUIZ","VALTRA DO BRASIL\nAGCO CORP\nHENRIQUE DE MOURA MASSIS LUIZ","SPEED CORRECTION SUPPORT SYSTEM AND METHOD","SISTEMA E MÉTODO DE AUXÍLIO DE CORREÇÃO DE VELOCIDADE","A system and method to support the harvesting process, having a system to identify the speed of a second vehicle involved in the harvest, preferably used as a transport vehicle (4), to assist the operator of the second vehicle in maintaining a travelling speed that is essentially identical to that of the harvester (1). The speed correction support system and method for agricultural machines uses transmission and receiver equipment; the transmission equipment comprises a positioning system (2) and the receiver equipment comprises a secondary positioning system (5) and an indicator (7). The speed correction support system is capable of controlling an indicator (7) in order to communicate the need to increase or reduce the machine's speed to position the elevator arm of the combine harvester (9) correctly for unloading the harvest into the dump trucks (10).",""]
["BR 102012018007",20130123,"US 201113186791","FEGLEY MICHAEL D\nANDERSON NOEL WAYNE\nSHEIDLER ALAN D","DEERE & CO","Grain cart capable of self-propulsion","CARRINHO DE GRÃOS AUTOPROPELIDO, E, SISTEMA DE DESCARREGAMENTO DE COLHEITA AGRÍCOLA PARA USO COM UMA COMBINADA AGRÍCOLA","A grain cart (22) capable of self-propulsion and receiving steering and propulsion inputs from a lateral extendable connector to a tractor (38) for the grain cart (22) so that the grain cart (22) may be deployed close to the central chassis (16) of a combine (10) for unloading of grain.",""]
["BR 102012019173 ",20130201,"US 201161513915\nUS 201213467164","RYLANDER DAVID J","DEERE & CO","A SUPPLEMENTAL DOWN FORCE SYSTEM FOR A GROUND WORKING IMPLEMENT WITH VARIABLE ROW UNIT GROUPING AND IMPLEMENT WITH SAME","SISTEMA DE FORÇA DESCENDENTE SUPLEMENTAR, IMPLEMENTO DE TRABALHO NO SOLO, E, MÉTODO PARA OPERAR UM SISTEMA DE FORÇA DESCENDENTE SUPLEMENTAR","A supplemental down force system for a ground working implement is provided where the supplemental downforce system groups the row units into at least two groups and provides a different supplemental down force to the row units in each group. This enables the row unit to have a supplemental down force closer to the desired down force recognizing that the row units do not all operate in the same conditions. The controller periodically regroups the row units into the at least two groups and readjusts the down force.",""]
["BR 102012019197",20130206,"US 201113195125","DOCHTERMAN ANDREW C\nFRASIER MICHAEL E\nCURRY KEITH A\nWALTER JASON D","DEERE & CO","A supplemental down force system and ground working implement with same","SISTEMA DE FORÇA DESCENDENTE SUPLEMENTAR, E, IMPLEMENTO DE TRABALHO NO SOLO","A supplemental down force system is shown for a ground working implement (10) having a frame (12) and a plurality of ground engaging row units (30A, B, C, D, E, F) movably mounted to the frame (12) for up and down movement relative to the frame (12). The down force system includes at least one actuator (100) between the frame (12) and each row unit (30A, B, C, D, E, F) to apply an up or down force to each row unit (30A, B, C, D, E, F). The actuators (100) are assigned to one group of at least two groups of actuators (100). A control system (98) controls the down force applied by each group of actuators (100) separately so that each group of actuators (100) is given the amount of supplemental down force that group of row units (30A, B, C, D, E, F) needs. In a closed loop feedback system, at least one row unit (30A, B, C, D, E, F) in each group of row units (30A, B, C, D, E, F) is equipped with a load sensor (108) so that feed back of the soil reaction force on the row unit (30A, B, C, D, E, F) is supplied to the control system (98).",""]
["BR 102012022674",20130328,"US 201113228539","DANIELS ROGER E\nHUMPAL RICHARD A\nBARKER MARK E","DEERE & CO","Boom assembly joints","ESTRUTURA DE LANÇA, E, IMPLEMENTO AGRÍCOLA MÓVEL","Abstract of the Disclosure A boom structure for a mobile agricultural implement. The boom structure includes a first transversely extending beam member having a first protrusion. The boom structure includes a second transversely extending beam member having a second protrusion. The second transversely extending beam member is spatially offset from the first transversely extending beam member. A plurality of first coupling members are coupled to the first protrusion and a plurality of second coupling members coupled to the second protrusion. A plurality of connecting members are coupled to the first and second coupling members to connect the first and second transversely extending beam members. C= 000 C) LO|",""]
["BR 102012025989",20130413,"US 201113272517","BARKER MARK E","DEERE & CO","BOOM FOLD STRUCTURE","ESTRUTURA DE DOBRA PARA UMA LANÇA, LANÇA, E, IMPLEMENTO AGRÍCOLA","A fold structure for a boom. The boom includes an inner boom portion having an inner boom portion top surface and an outer boom portion having an outer boom portion top surface. In a working position the inner boom portion and the outer boom portion are aligned lengthwise. The fold structure includes a bracket, a first hinge coupled to the bracket and configured to be pivotally coupled to the inner boom portion, and a second hinge coupled to the bracket and configured to be pivotally coupled to the outer boom portion. The first hinge is configured to allow the outer boom portion to rotate approximately 180 degrees in a first direction placing the boom in a first folded position. The second hinge is configured to allow the outer boom portion to rotate approximately 180 degrees in a second direction placing the boom in a second folded position.",""]
["BR 102012032804",20130626,"US 201113332962","BORKGREN STANLEY R","DEERE & CO","Implement agricultural","IMPLEMENTO ADAPTADO PARA SER REBOCADO POR UM VEÍCULO","An implement (10) is disclosed. The implement (10) is adapted to be towed by a vehicle comprising: a frame (12); a plurality of ground engaging tools carried by the frame (12); a plurality of wheel assemblies (46) supporting the frame (12) above the ground and moveable relative the frame (12) to raise and lower the frame (12) between working and non-working positions in which in the working position the tools engage the ground and in the non-working position the tools do not engage the ground; a plurality of coulters (116) carried by the frame (12) and engaged with the ground when the frame (12) is in the working position and not engaged with the ground when the frame (12) is in the non-working position. To improve steering behavior of the implement (10) a steering system is adapted to turn the wheel assemblies (46) and the coulters (116) to steer the implement (10), the steering system having an actuator (154) coupled to both wheel assemblies (46) and coulters (116) to turn both wheel assemblies (46) and coulters (116).",""]
["BR 112012003266-6",20110217,"IT RM20090437","ORLANDO ROMANO\nZOFFOLI ANDREA","ORLANDO ROMANO\nZOFFOLI ANDREA","AGRICULTURAL FUNICULAR TRACTION SYSTEM WITH ELECTRIC PROPULSION","SISTEMA DE TRAÇÃO FUNICULAR AGRÍCOLA COM PROPULSÃO ELÉTRICA","The invention concerns an agricultural funicular traction system with electric propulsion, said system comprising two agricultural machineries, respectively one left-handed machinery (1) and one right- handed machinery (1), working as a couple, said machineries (1) left- handed and right-handed being technically identical, each machinery (1) providing a frame (2), with four wheels (3), a driving and reversible control unit (4), a hoist (5), provided with safety clutch (16), round which a cable (13) winds, jacks (9) for steadiness, on the working side of the machinery (1), towards the field to till, and weights (10) for steadiness (counterweights), means for independent and remote automatic driving, the work as a couple of said machineries (1) left-handed and right-handed being realized by means of said cable (13) having appropriate elasticity and tensile strength features, that extends, winding and unwinding during the work, between the respective hoists (5) of the two machineries (1), on said cable (13) being provided an agricultural tool (100) that moves, at the same time as said cable (13) winds around said hoists (5), between said left-handed and right-handed machineries (1), said system being characterised in that it is provided, in correspondence of the coupling of the agricultural tool (100) with said cable (13), with a telescopic arm able to lift the cable (13) during the advancement of the machineries (1) for the positioning in the next work position.",""]
["BR 112012004233-5",20110303,"NZ 57928309\nNZ 58606210","SINGH KALVIN JIT","SINGH KALVIN JIT","APPARATUS FOR TRANSFERRING LOAD","APARELHO PARA TRANSFERÊNCIA DE CARGA","The present invention relates to an apparatus for transferring load between: a) a towing vehicle having front and rear wheels which comprises a tow assembly including a tow bar; and b) a towed device which includes a drawbar; wherein the tow bar and drawbar attach to one another and wherein the apparatus includes a shock absorber; characterised in that the apparatus includes a load transfer mechanism configured for adjustably transferring at least a portion of the load of the towed implement to the front of the vehicle in a region leading the front wheel axle via the shock absorber.",""]
["BR 112012011958",20120815,"EP 2010064798\nBE 200900719","ANTOON VERMEULEN","CNH BELGIUM NV","A tractor comprising a control system","TRATOR COMPREENDENDO UM SISTEMA DE CONTROLE","A tractor comprising a control system (30) to perform the sequential steps of: disengaging the clutch (12) a first time; selecting a first transmission ratio of the change speed gearbox (14); engaging the clutch (12) a first time to drive the PTO shaft (16); determining the speed of the PTO shaft (16); disengaging the clutch (12) a second time when the PTO shaft (16) attains a predetermined first speed; selecting a second transmission ratio of the change speed gearbox (14); and engaging the clutch (12) a second time to drive the PTO shaft (16) up to a desired second speed.",""]
["BR 112012012205-3",20110524,"US 62531209","SCHILLING ROBIN B\nNAYLOR MATTHEW S\nFRIGGSTAD TERRANCE A","CNH CANADA LTD","DOWN PRESSURE ADJUSTMENT ASSEMBLY FOR A DISC OPENER OF AN AGRICULTURAL IMPLEMENT","MONTAGEM DE AJUSTE DE PRESSÃO DESCENDENTE PARA UM ABRIDOR DE DISCO DE UM IMPLEMENTO AGRÍCOLA","A down pressure adjustment assembly for a disc opener of an agricultural implement includes a rockshaft to which one or more disc opener units are mounted and an actuator that rotates the rockshaft. Rotation of the rockshaft causes the disc opener units to be raised or lowered. When the disc opener units are lowered into a field engagement position, further rotation of the rockshaft will cause compression of down pressure springs for each of the disc opener units.",""]
["BR 112012012255-0",20110526,"GB 0920419","BOITTIN PHILIPPE","AGCO SA\nBOITTIN PHILIPPE","SHAFT SHIELDING ASSEMBLY","CONJUNTO DE BLINDAGEM DE EIXO, VEÍCULO E MÉTODO PARA MONTAR UM EIXO BLINDADO","A shaft shielding assembly (26) comprising first and second telescopic sleeve members (31, 32) is provided. The sleeve members are each disposed around, and shield a portion of, a rotatable shaft (22). Mutually cooperating guide means, such as an array of grooves and ridges (33, 34), are provided on the sleeve members and which forcibly reduce longitudinal overlap therebetween when rotated with respect to one another so as to extend the shielded region of the shaft.",""]
["BR 112012017632-3",20110826,"FR 1051271","AUDIGIE JEAN CHARLES","KUHN SA","","SEMEADORA DOBRÁVEL APREFEIÇOADA","The invention relates to a seed drill (1) comprising a chassis (2) with a substantially horizontal transverse beam (3) over which seeding elements (4) are regularly distributed, said transverse beam (3) having a central section (5) and two lateral sections (6) arranged either side of the central section (5) in a working position and lifted substantially above said central section (5) in a transport position. Each lateral section (6) is connected to said chassis (2) by means of a respective arm (7) and can be transversely and vertically displaced in relation to said chassis (2) by means of a deformable mechanism (8) controlled by an actuating cylinder (9). The seed drill is characterised in that a deformable mechanism (8) is staggered in relation to the other deformable mechanism taking into account the direction of advancement (A).",""]
["BR 112012021069-6",20130606,"US 30718410\nUS 2011025929","","","","DISPOSITIVO PARA O POSICIONAMENTO DE MATERIALSOBRE OU ABAIXO DA SUPERFÍCIE DO SOLO","A device for treating soil, in an exemplary embodiment, includes a soil contact head, with the soil contact head having at least one discharge orifice therein, a handle attached to the soil contact head, a discharge valve in fluid communication with said at least one discharge orifice, a soil contact indicator, and a source of pressurized soil treatment fluid flowably connected to the discharge valve. The discharge valve discharges pressurized soil treatment material through the discharge orifices when the soil contact indicator indicates contact between the soil contact head and the soil.",""]
["BR 112012023794-2",20110929,"SE 1050273","STARK MAGNUS","VAEDERSTAD VERKEN AB\nSTARK MAGNUS","ROW UNIT HAVING BIASING DEVICE AND SEEDER WITH SUCH UNITS","\"UNIDADE DE FILEIRA TENDO DISPOSITIVO DE INCLINAÇÃO E SEMEADEIRA COM TAIS UNIDADES\"","A row unit (1) to be attached to a transverse bar (2) of an agricultural implement (20) comprises a tool part (3) having at least one soil working part, and a biasing device (4) for biasing the tool part (3) against the ground, the biasing device comprising a spring means (5) arranged between a first abutment (6), which is fixed relative to the transverse bar (2), and a second abutment (7), which is movable relative to the transverse bar (2), and a link arrangement (13) adapted to be connected between the transverse bar (2) and the tool part (3), the link arrangement (13) extending substantially in the direction of travel of the row unit and the movable abutment (7) being attached to said link arrangement (13), the link arrangement (13) comprising an upper link element (14) and a lower link element (15), which are adapted to move parallel to each other, wherein the spring means (5) comprises a torsion bar (8) whose main extension is substantially parallel to the ground.",""]
["BR 112012024857-0",20111013,"US 94521110\nUS 32171710","GREUEL ANDREW G\nPIRAINO ANTHONY J\nFAWER JACOB P\nBOZICH DANIEL E","GREUEL ANDREW G\nPIRAINO ANTHONY J\nFAWER JACOB P\nBOZICH DANIEL E","DCM HAVING ADJUSTABLE WEAR ASSEMBLY","CONJUNTO DE DESGASTE AJUSTÁVEL","An adjustable wear assembly for a machine mounting component having a channel is disclosed. The adjustable wear assembly may have a wear insert located within the channel, and an inclined adjustment plate located within the channel in contact with the wear insert. The adjustable wear assembly may also have at least one wedge block located within the channel in contact with the inclined adjustment plate, and a cover connectable to the mounting component to close off a side of the channel.",""]
["BR 112012025663-7",20111013,"US 32170910\nUS 94536910","GREUEL ANDREW G\nSHARMA NIKHIL\nFAWER JACOB P","CATERPILLAR INC\nGREUEL ANDREW G\nSHARMA NIKHIL\nFAWER JACOB P","DCM CIRCLE SHOE HAVING ANGLED WEAR INSERT","SAPATA CIRCULAR PARA UMA BARRA DE TRAÇÃO-CIRCUITO-ARADO DE AIVECA","A DCM circle shoe for a motor grader is disclosed. The DCM circle shoe may have a base having a mounting surface, and a lip portion protruding from the base at an end of the base opposite the mounting surface in a direction generally parallel with the mounting surface. The DCM circle shoe may also have a wear insert mounted at a distal edge of the lip portion, the wear insert having an outer wear surface oriented at an oblique angle relative to the mounting surface of the base.",""]
["BR 112012030008-3",20111201,"US 2010046288\nUS 37347110\nUS 34901810","STACHON WALT\nTERPSTRA KAROLYN","SYNGENTA PARTICIPATIONS AG\nSTACHON WALT\nTERPSTRA KAROLYN","AUTOMATED SYSTEM FOR ANALYZING PHYTOTOXICITY","SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ANÁLISE DE FITOTOXICIDADE","A system for evaluating the phytotoxicity and/or injury of plants is described. Plants are planted in row sections and a cart is used to pass a radiometric sensor over the row sections. The cart has a radiometric sensor assembly positioned above the row section. Each sensor assembly generates a data signal and a computer receives and stores the data signals. The field cart is positioned above the row sections and measures the existence of plants in the row section and the quantity of vegetation in the row section.",""]
["BR 132012016420 E2 20131112",20131112,"BR 132012016420","TRENNEPOHL ATILA STAPELBROEK","STARA S A IND DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS","","SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE MOVIMENTO, ADAPTADO EM RODADO AUTOCOMPENSADOR EM SENTIDO LONGITUDINAL, COM APLICAçÃO EM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS","","SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE MOVIMENTO, ADAPTADO EM RODADO AUTOCOMPENSADOR EM SENTIDO LONGITUDINAL, COM APLICAÇÃO EM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS em que o conjunto balancim (3) promove o movimento fixo no chassi (6), possibilitando a montagem simultânea de dois implementos (7A) (7B) acoplados por meio do sistema tandem (8)."]
["BR 202012002019",20131008,"BR 202012002019","COLET ALCIVONE","COLET ALCIVONE","","CONFIGURAçÃO APLICADA A DESENSILADORA DE ACOPLAMENTO FRONTAL","","CONFIGURAÇÃO APLICADA A DESENSILADORA DE ACOPLAMENTO FRONTAL. Refere-se a uma configuração aplicada ao implemento agrícola empregado na remoção do próprio silo, distribuição diretamente para os animais, ou abastecimentos de misturadores dito desensiladora frontal, que se baseia no princípio de ser acoplado na estrutura frontal para trabalho de tratores agrícolas."]
["BR 202012002176",20131029,"BR 202012002176","DE JESUS CEVEY OZORIO MARCELO\nSEMIN ZANG MATEUS HENRIQUE\nSCHMITZ MATHEUS\nDUTKEVICZ ANDERSON LUIS","DE JESUS CEVEY OZORIO MARCELO","","CLASSIFICADORA DE FRUTAS ACOPLADA AO TRATOR","","CLASSIFICADORA DE FRUTAS ACOPLADA AO TRATOR, A presente Patente de Modelo de utilidade caracteriza-se por ser um novo processo de fabricação classificador de frutas, este por sua vez, torna-se de extrema importância para uso de fruticultores, ao qual foi dada a construção original, sendo que, tal projeto visa os melhoramentos e acerreta grande ênfase na eficiência dos processos que envolvem a colhelta, em relação aos similares existentes. A máquina consiste na estrutura da máquina 01, corpo da máquina 02, área de armazenamento das frutas selecionadas a qual é equipada com um sistema de armazenamento por bolsas de amortecimento 03, caixas para transporte 11, acoplamento com o trator 04, corrente 05, rodas dentadas 06, fuso transpoportador 07, bandeja de recebimento dos frutos 08, caixa redutora 09, sistema de nivelamento 10, regulagem do tamanho dos frutos 11, mancais de apoio 12, barra regulável 13. A classificadora de frutas acoplada ao trator tem como objetivo classificar os frutos conforme o tamanho, diretamente no pomar, por meio de uma regulagem prévia com o tamanho dos frutos 11, conforme norma."]
["BR 202012003950",20131217,"BR 202012003950","DANTAS JOAO RODRIGO","SOELY ORLANDI DANTAS","","APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS","","APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS. O presente pedido de modelo de utilidade revela um aperfeiçoamento introduzido em máquinas agrícolas, viabilizando a implementação de cultivos entrelinhas de cereais durante o verão, em um período posterior ao plantio da cultura original e anterior à colheita da mesma, maximizando a produtividade da lavoura."]
["BR 202012006797",20131126,"BR 202012006797","DE SOUZA E SILVA ANDRE MIGUEL","DE SOUZA E SILVA ANDRE MIGUEL","","RODO PARA ESPALHAR E APLANAR","","RODO PARA ESPALHAR E APLANAR. Patente de Modelo de Utilidade para uma ferramenta manual destinada a espalhar terra sobre gramados, aplanar terrenos cobertos de areia ou terra, ajuntar cereais ou café coco nos terreiros e outras atividades semelhantes, composta de um cabo rígido e, em uma de suas extremidades, uma placa acoplada, com fixação definitiva ou desmontável (1 a 12)."]
["BR 202012007953",20131126,"BR 202012007953","MAIA AMADOR MADALENA","MAIA AMADOR MADALENA","","RASTELO PARA JARDINAGEM, RECOLHER FOLHAS, DETRITOS E DAR ACABAMENTO A TERRA","","RASTELO PARA JARDINAGEM, RECOLHER FOLHAS, DETRITOS E DAR ACABAMENTO A TERRA. O rastelo para jardinagem, recolher folhas, detritos e dar acabamento a terra que em apenas um elemento, conjuga as funções de jardinagem, recolher folhas, detritos, dar acabamento a terra e guardar acessórios, proporcionando assim, maior utilidade do material e otimização do tempo. O dito rastelo é constituído por um tubo oco (6) de metal com dois tubos de borracha (3) e (4) que o envolvem. O tubo (6) possui em cada extremidade duas tampas (1) e (2) e uma peça metálica (7) que é soldada, rebitada ou enroscada na parte de baixo do tubo (6)."]
["BR 202012017031",20130709,"BR 202012017031","MURAKAMI JORGE HIROSHI","MURAKAMI JORGE HIROSHI","","calcariadeira com duplo comando e esteira central","","CALCARIADEIRA COM DUPLO COMANDO E ESTEIRA CENTRAL, pertencente ao ramo de máquinas e implementos agrícolas, compreendido por depósitos (1), com mecanismo dosador (2), redutores (3), com acionamento mecânico ou hidráulico; comando independente elétrico/eletrônico e vínculo por barra de tração ou engate de três pontos (4)."]
["BR 202013009865",20130924,"BR 202013009865","ZAMBONIN JONES","PULVERJET IND E COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","","disposição construtiva aplicada em pulverizador autopropelido tandem","","RESUMO DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO TANDEM, compreendendo um chassi (1) que suporta o tanque de produto a ser pulverizado (2); disposto na parte traseira da máquina e conectado 5 ao conjunto quadro e barras (3), por onde o líquido a ser pulverizado é distribuído pelos bicos, contendo a cabina de comando (4) e motor coberto pelo capô (5); contendo na parte frontal do chassi (1) o conjunto do eixo dianteiro (6) e na parte traseira o conjunto eixo diferencial tandem (8)."]
["BR 202013016391",20131029,"BR 202013016391","DE OLIVEIRA LAROCA ROSA FABIANO","FABIANO DE OLIVEIRA LAROCA ROSA ME","","DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM PERFURATRIZ DO SOLO","","RESUMO DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM PERFURATRIZ DO SOLO, onde o dispositivo perfuratriz (1) é acoplado na parte superior do veículo (geralmente em cima de um trator) que, durante o transporte, fica apoiado (2) sobre o veículo e durante o uso do equipamento é movimentado à 901 (noventa graus em relação ao veículo) trabalhando na vertical efetuando a perfuração (3); sendo que o acionamento do referido dispositivo é feito por meio de um painel de alavanca (4) situado na traseira do equipamento; onde, para evitar o tombamento do trator existem sapatas niveladoras (5) acionadas por meio de sistema hidráulico (4), podem ditas sapatas serem niveladas independente uma da outra; e contando com uma estrutura a parte para que possa suportar o peso, composta de uma armação posterior (6) e uma frontal (7). "]
["BR 202013018221",20131119,"BR 202013018221","JANUARIO VANDERLEI BERNARDINO","VANDERLEI BERNARDINO JANUARIO EPP","","DISPOSIÇÃO EM ENXADA ROTATIVA COM CAIXA DE TRANSMISSÃO CENTRALIZADA","","             Resumo: DISPOSIÇÃO EM ENXADA ROTATIVA COM CAIXA DE TRANSMISSÃO CENTRALIZADA compreende um chassis (1), sobre o qual se estrutura uma caixa de transmissão central (2) - que é acionada pela tomada de força do trator - acoplada diretamente a uma caixa de redução (3)  disposta centralmente no equipamento, verticalmente disposta de modo a acionar pelo meio do equipamento o eixo fixador das lâminas (4), disposto entre dois mancais laterais a óleo (5)."]
["BR MU8700865",20090317,"BR MU8700865","WATANABE MILTON KAORU","WATANABE MILTON KAORU","","equipamento arrancador de soqueira de algodão","","EQUIPAMENTO ARRANCADOR DE SOQUEIRA DE ALGODãO. Descreve-se a presente patente de invenção como um equipamento arrancador de soqueira de algodão que, de acordo com as suas características, propicia a formação de um equipamento arrancador (1) em estrutura própria e especifica do tipo mecânica rebocável aplicável diretamente no cultivo agrícola do algodão através de uma perfeita integração estrutural e operacional de conjuntos de linhas de nivelamento, corte, limitação e guia, com vistas a possibilitar de forma extremamente segura, prática e económica uma operação conjunta e totalmente mecanizada de arranque de soqueiras de algodão logo após o término de cada colheita deste e, tendo como base, a formação de um equipamento arrancador (1) com grande resistência, durabilidade e versatilidade adaptável a uma vasta gama de veículos tracionadores, terrenos, culturas de algodão, usuários e locais em geral."]
["BR MU8701199",20090414,"BR MU8701199","CHIUMENTO MOACIR EUGENIO","COM E IND DE IMPLEMENTOS AGRIC","","disposição construtiva aplicada em flange traseiro de rodados de equipamentos agrìcolas","","DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM FLANGE TRASEIRO DE RODADOS DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. Composta por perfis em formato de cunha(O1) afixadas nas prisioneiros(02) dispostas na circunferência do rodado(03) por meio de parafusos(04) encaixando-se e parafuzando-se as rodas dos equipamentos agrícolas"]
["BR MU8701248",20090113,"BR MU8701248","FACHINI FLORINDO","FACHINI FLORINDO","","caixa de transmissção para uso especÍfico aperfeiçoada","","CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA USO ESPECÍFICO APERFEIÇOADA. A caixa de transmissão em causa se destina a promover a tração 4 x 4 para veículos agrícolas, sendo para tanto, constituída por um eixo de transmissão (1), eixo de tração (2), engrenagem menor (3), engrenagem maior (4), bucha com encosto (5), eixo do garfo (6), garfo da luva (7), luva de ligação (8), corrente (9) e esticador da corrente (10), sendo todo esses elementos contidos no interior da caixa (11) e interligadas entre si de tal modo que o tratorista possa determinar a tração necessária ao trator, de acordo com as necessidades operacionais do veículo em relação ao terreno processado, através de um simples movimento de um \"câmbio\" no interior de sua cabine."]
["BR MU8701366",20090414,"BR MU8701366","PICOLOTTO HAMILTON","PICOLOTTO HAMILTON","","trator de fabricação artesanal acionado por motor estacionário com triturador acoplado","","TRACTOR DE FABRICAÇÃO ARTESANAL ACIONADO POR MOTOR ESTACIONÁRIO COM TRITURADOR ACOPLADO. O trator é construido sobre um chassi metálico (04). O motor estacionário (01), manda energia mecânica para o diferencial com tomada de força (05), que faz o trator andar, e pode ser utilizado para acionar algum outro tipo de implemento agricola. Paralelamente, pode-se parar o trator e acoplar a correia do triturador (02), ao motor estacionário (01) para, como sugere o nome, triturar algum material de origem vegetal. Material este que, após passar pelo triturador é depositado na caçamba do trator (03), podendo-se, desta forma, transportar-se mais material, pois o triturado ocupa menos espaço que o não triturado."]
["BR MU8701639",20090609,"BR MU8701639","ODERICH LUIZ FERNANDO","MAX METALURGICA LTDA","","disposição construtiva introduzida em vassoura para jardim","","DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM VASSOURA PARA JARDIM. O modelo de utilidade trata de uma disposição construtiva introduzida em vassoura para jardim, situado no setor tecnológico de ferramentas e equipamentos para jardim, sendo que objetiva otimizar seu funcionamento, bem como aumentar a rigidez estrutural da ferramenta, além de reduzir seu custo de fabricação. Assim sendo, a disposição construtiva introduzida em vassoura para jardim caracteriza-se por uma estrutura monobloco (1) dotada de base (2) para fixação no cabo (A) e provida de formato curvo (3), sendo composta por nervuras (4) e elementos vazados (5) que garantem a flexibilidade necessária ao conjunto, finalizando em uma borda curva (6) dita de fixação das varetas (7), as quais somente apresentam comprimento suficiente para contato junto aos resíduos e são providas de extremidade em ângulo inclinado (8)."]
["BR MU8701665",20090422,"BR MU8701665","ROSSATO ROBERTO OTAVIANO\nSACHETTI RENATO ANTONIO\nDOS ANJOS MONTENEGRO MARCOS ANTONIO","SEMEATO S A INDESTRIA E COMERCIO","","disposição construtiva introduzida em plataforma porta ferramenta para uso agrÍcola","","DISPOSIÇçO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM PLATAFORMA PORTA FERRAMENTA PARA USO AGRÍCOLA. Que se constitui de uma plataforma estruturada a partir de tubos dispostos paralelamente entre si, os quais se comunicam transversalmente por meio de suportes, formando um conjunto, que poderá ser acoplado aos tratores e aos veículos automotores em geral, e sobre a qual poderão ser montados arranjos construtivos, formados a partir da reunião dos mais variados tipos de utensílios utilizados na agricultura."]
["BR MU8701754",20090512,"BR MU8701754","CERVEIRA DE MELLO RIBEIRO PINTO LUIZ ANTONIO","CERVEIRA DE MELLO RIBEIRO PINTO LUIZ ANTONIO","","cabeçalho de tração multifuncional","","CABEçALHO DE TRAçãO MULTIFUNCIONAL. Adaptável a veículos e implementos agrícolas rebocáveis, constituído basicamente por um único cabeçalho metálico rígido que pode ser montado em diversas posições proporcionando várias alternativas na posição do ponto de acoplamento ao veículo trator, sendo o referido cabeçalho formado por estrutura metálica rígida composta por pelo menos duas vigas (3) e (4), terminadas em uma extremidade, por dois flanges idênticos (5) e (6), paralelos e coplanares, distantes entre si em medida conveniente à aplicação desejada e, na outra extremidade, por um dispositivo acoplador (8) adequado ao veículo trator, cabeçalho esse fixado por parafusos em pares de flanges (2) idênticos e simétricos aos flanges (5) e (6) do cabeçalho, flanges esses (2) coplanares e soldados ao chassis (1) do veículo rebocável em distância entre cada par idêntica à existente entre os flanges (5) e (6), de maneira a permitir a montagem dos flanges (5) e (6) do cabeçalho em qualquer par de flanges (2) do chassis (1)."]
["BR MU8701798",20091208,"BR MU8701798","BISSOLLI DA SILVA JOSE","BISSOLLI DA SILVA JOSE","","disposição aplicada em suporte para assento de máquinas agrìcolas","","DISPOSIÇÃO APLICADA EM SUPORTE PARA ASSENTO DE MáQUINAS AGRìCOLAS. Especialmente de um suporte (1) para assento que se destaca por ter a chapa (2), onde o carrinho (3) desliza, totalmente apoiada em barras (4) longitudinais promovendo grande estabilidade e robustez ao assento, por outro lado, o carrinho (3) tem a movimentação facilitada devido à guias (5) de tecnil inteiriças menos suscetível a se soltar, dito suporte (1) tem o carrinho (3) travado ou destravado por meio de alavanca (6) dotada de limitador (7) de curso e mola (8) frontal que toma a maneabilidade da alavanca (6) e movimentação do carrinho (3) melhorada. Por fim, o suporte (1) tem o anteparo (9) posterior pivotante (P) o que propicia ajustes radiais (R)."]
["BR MU8701864",20090728,"BR MU8701864","RUGERI DELMAR\nPERLATO DARCI MARCOS\nLUIZ JOSE\nLUIZ JOSE JUNIOR","RUGERI MEC RUL S A","","disposição construtiva introduzida em equipamento agrìcola do tipo enxada rotativa com hastes subsoladoras","","DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM EQUIPAMENTO AGRÍCOLA DO TIPO ENXADA ROTATIVA COM HASTES SUBSOLADORAS. E descrita uma disposição construtiva introduzida em equipamento agrícola do tipo enxada rotativa com hastes subsoladoras que compreende um chassi monobloco (10) suportado por rodas (20), incluindo um cardam de transmissão disposto entre o trator e a caixa central (11) disposta no chassi (10), dito chassi (10) apresentando hastes escarificadoras (30) dispostas na parte traseira do chassi (10), dito conjunto de haste escarificadora (30) fixado no chassi (10) com possibilidade de ajuste de altura e um mecanismo de desarme que inclui uma mola plana (32) disposta entre a haste (30) e o suporte fixo (33) do conjunto de hastes sulcadoras, e um conjunto de enxadas rotativas (40) disposto na porção frontal do chassi (10) e incluindo um eixo central (41) com a projeção de lâminas radiais (42) com movimentação orientada por uma caixa de transmissão (50) disposta no chassi, dita enxada rotativa (40) apresentando uma carenagem de proteção superior (43)."]
["BR MU8701916",20090609,"BR MU8701916","MENDES MOACIR JR","MENDES MOACIR JR","","enxada fabricada em duralumìnio e aço especial","","ENXADA FABRICADA EM DURALUMINIO E AçO ESPECIAL. O design exclusivo da enxada de duraluminio tem uma estrutura fisica projetada para resistir aos impactos, torções e alavancagem. Nos testes de resistência, sofreu forças em diversas direções vetoriais, sendo que nos pontos de maiores tensões, a ferramenta ficou mais fortemente estruturada. O duralumínio não oxida, não sofre as corrosões que inutiliza as ferramentas convencionais encontradas no mercado. A lâmina de aço especial tratado resiste à abrasão severa por muito tempo, não deforma aos impactos, não dobra as pontas em esforços de alavancagem, o que acontece frequentemente nas ferramentas tradicionais."]
["BR MU8702128",20090422,"BR MU8702128","MADEIRA RODRIGO GOMES","JACTO MAQUINAS AGRICOLAS","","suspensço independente veicular","","SUSPENSçO INDEPENDENTE VEICULAR. Mais particularmente para utilização em carretas agrícolas, contendo uma ponta de eixo (2) fixada na estrutura principal (1), dotada de duas guias (11) que deslizam internamente a buchas (10) do mancal da suspensão (8). Este por sua vez está articulado pelo pino (9) ao semi-eixo (7). Uma mola pneumática (12) e um amortecedor (15) instalados entre o mancal da suspensão (8) e a estrutura principal (1) limitam e amortecem os movimentos entre a roda (4) e o chassi. Um cilindro de direção (19) e uma barra transversal (18) permitem direcionar as rodas em relação ao chassi"]
["BR MU8702278",20090929,"BR MU8702278","FRIAS LEONEL JR","FRIAS LEONEL JR","","disposição aplicada em equipamento para pulverização","","DISPOSIÇÃO APLICADA EM EQUIPAMENTO PARA PULVERIZAÇÃO. Notadamente de um pulverizador (1) de barras (2) curtas e pivotantes (P) dotadas de bicos (3 e 4) pulverizadores de diferentes características, ou seja, um bico (3) do tipo plano e outro bico (4) do tipo conjugado que pela seu correto dimensionamento podem operar com uma mesma vazão de bomba (5) o que decorre para uma cobertura de área útil mais abrangente, dessa forma podendo-se reduzir o comprimento das barras (2) laterais de pulverização, podendo ser aplicado a todo e qualquer trator convencional."]
["BR MU8702419",20091006,"BR MU8702419","MUCELINI JOSE HILARIO","MUCELINI JOSE HILARIO","","disposição técnica introduzida em plaina niveladora de tratores","","DISPOSIÇÃO TéCNICA INTRODUZIDA EM PLAINA NIVELADORA DE TRATORES. O presente Modelo de Utilidade diz respeito à Disposição Técnica Introduzida em Plaina Niveladora de Tratores, (1), caracterizada por ser constituída por plaina niveladora composta por lâmina (2) e comando hidráulico (3), destacando-se que esta plaina niveladora é posicionada entre os eixos (4) do trator (5) a qual é acionada pelo comando hidráulico (3) do sistema, fixado próximo e do lado direito da direção (6) do trator (5), o qual opera em conjunto com outro localizado à esquerda do banco (7) do tratorista, permitindo com que a lâmina (2) central realize movimentos circulares de até 45° e movimentos laterais de inclinação, oferecendo assim, o nivelamento do solo de forma eficiente e com pressão."]
["BR MU8800145",20091006,"BR MU8800145","TECILLA ROGERIO\nKOEHLER MAURO","MOLDEMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTO","","acoplamento para tomada de força","","ACOPLAMENTO PARA TOMADA DE FORÇA. O presente modelo de utilidade refere-se a um acoplamento para tomada de força, particularmente para ser usado para acoplar implementos em tratores, de forma a proporcionar tração sincronizada entre os eixos do trator e do implemento. A caixa (81) do acoplamento (8) é conectada diretamente na caixa de transmissão (1) do trator e compreende um eixo (11) que recebe um cardan para o implemento, distribuindo a tração nos eixos do trator e do implemento, possibilitando assim rodar em terrenos de difícil acesso."]
["BR MU8800541",20100427,"BR MU8800541","DO NASCIMENTO JOSE CARLOS","NASCIMENTO JOSE CARLOS DO","","duas enxadas em uma, com roscas encaixantes ao cabo, de aço ou de ferro, com ambas láminas de corte a laser","","DUAS ENXADAS EM UMA, COM ROSCAS ENCAIXANTES AO CABO, DE AÇO OU DE FERRO, COM AMBAS LáMINAS DE CORTE A LASER. O presente instrumento descreve duas enxadas em uma, com roscas no cabo desde encaixe nas enxadas como no outro extremo o cabo de aço ou de ferro. Há opções de encaixe para as enxadas com roscas, para as duas ao mesmo tempo, a dita enxada apresente uma didática no seu manuseio de capina ao executar as tarefas, tendo nos cabos de aço ou de ferro, marcações para inclinação do corpo pára a execução da capina."]
["BR MU8800548-8","2008-07-09",null,"Luiz Acir Stieler Bastiani  "," Acir Stieler Bastiani (BR/RS) ",null,"Disposição introduzida em esgotadeira para lavouras","DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM ESGOTADEIRA PARA LAVOURAS","DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM ESGOTADEIRA PARA LAVOURAS. Trata-se de uma disposição introduzida em esgotadeira destinada à abertura de condutos para retirar a água da lavoura, sendo constitDISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM ESGOTADEIRA PARA LAVOURAS. Trata-se de uma disposição introduzida em esgotadeira destinada à abertura de condutos para retirar a água da lavoura, sendo constituída de: chassis tubular (1), engates para o trator (2), haste subsoladora (3), chapa da haste subsoladora (4), aleta dupla (5), pistão hidráulico (6), mangueiras (7), roda metálica (8) e limpador (9).uída de: chassis tubular (1), engates para o trator (2), haste subsoladora (3), chapa da haste subsoladora (4), aleta dupla (5), pistão hidráulico (6), mangueiras (7), roda metálica (8) e limpador (9). "]
["BR MU8801099",20101109,"BR MU8801099","FRACARI DE SOUZA ADRIANO","SANTA IZABEL LTDA","","disposição em subsolador","","DISPOSIÇÃO EM SUB SOLADOR. O presente resumo refere-se a uma patente de modelo de utilidade para subsolador, pertencente ao campo dos equipamentos agrícolas compreendido: por chassi (100); por engate (101) previsto na frente do chassi e destinado a ligá-lo a um trator; por conjunto de rodagem (102) montado lateralmente sob o chassi; por conjunto de ferramentas ativas montadas sob o chassi e compreendendo, essencialmente: conjunto de discos de corte (103), conjunto de hastes subsoladoras (104) e rolo de descompactação (105); e podem ser previstos ainda conjuntos hidráulicos ligados ao sistema hidráulico do trator, compreendendo: mecanismo elevador do engate (106); mecanismo (107) de desarme automático das hastes em face de obstáculos e outros; dito subsolador é provido de um sistema de vibração, compreendido por uma caixa de vibração (1), montada no chassi (100), de modo a fazer com que toda a estrutura da máquina vibre quando é acionada."]
["BR MU8801134",20100202,"BR MU8801134","FRACARI DE SOUZA ADRIANO","SANTA IZABEL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","","disposição em roçadeira","","DISPOSIÇÃO EM ROÇADEIRA. O presente resumo refere-se a uma patente de modelo de utilidade para roçadeira, pertencente ao campo dos equipamentos agrícolas compreendida: por chassi 1; por facas de corte dispostas sob o chassi; por um meio de acionamento das facas, montado sobre o centro do chassi e engatado com as facas e o sistema de acionamento do trator, através, por exemplo, de eixo cardan; e por conjunto de engate (tirante) (10) montado na frente do chassi e que engata no trator; dito conjunto de engate (tirante) (10) é transversalmente deslizante e compreendido essencialmente: por estrutura substancialmente triangular (11)-(12)-(13) apta a engatar no três pontos do trator; por guia (20) disposta transversalmente na frente do chassi (1) e na qual fica guiada e apta a deslizar uma luva horizontal inferior (12) da estrutura triangular (11)-( 12)-(13); por braço de trava (30), uma extremidade do qual articula-se no ponto superior (13) da estrutura triangular (11)-(12)-(13) e a extremidade oposta em ponto central superior na traseira do chassi (1); e por dispositivo (40) de travamento da estrutura triangular (11)-(12)-(13) em posição selecionada da guia (20) central ou à direita ou à esquerda."]
["BR MU8801353",20091124,"BR MU8801353","MARION ODILO PEDRO","MARION ODILO PEDRO","","multicultivador e pulverizador canavieiro sob palha","","Multicultivador e Pulverizador Canavieiro sob Palha. Patente de Modelo de Utilidade, desenvolve um equipamento que executa as operações de subsolagem, adubação ou semeadura, aplicação de defensivos ou sementes sob a palha de culturas recém colhidas em que no processo de colheita produzem grande volume destes resíduos. O processo se resume em retirar a palha, aplicar as operações e devolver a mesma no lugar de onde saíram, protegendo ecologicamente as aplicações culturais referidas em uma única operação tratorizada."]
["BR MU8801474",20110322,"BR MU8801474","EVALDT JOSE SEBASTIAO\nFICHER VANDERLEI LUIZ","FICHER VANDERLEI LUIZ\nEVALDT JOSE SEBASTIAO","","disposição em motocultivador com direção hidráulica","","DISPOSIÇÃO EM MOTOCULTIVADOR COM DIREçÃO HIDRAULICA se refere a um motocultivador (1) dotado de um pistão hidráulico (2) que tem uma extremidade articulada (3) ao eixo das rodas (4) e outra articulada (5) a uma barra (6) montada em uma estrutura (7), que sustenta o banco do operador (8), os pedais de freio (9), de embreagem (10) e de bloqueio da carreta (11), além da barra da direção (12), a alavanca de aceleração manual (13) e a alavanca de marcha (14). O bloqueio e desbloqueio das rodas é acionado manualmente por duas alavancas (15) dispostas próximas à direção. O circuito hidráulico é alimentado por um reservatório de óleo (16) associado a uma bomba hidráulica (17) acoplada por mangueiras (18) ao pistão (2)."]
["BR MU8801551",20090714,"BR MU8801551","LIMA HERMES CARLOS\nCOTURE IEDA RENY","LIMA HERMES CARLOS\nCOTURE IEDA RENY","","disposição construtiva aplicada em veìculo com guincho","","DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM VEìCULO COM GUINCHO. Com dimensões adequadas para se deslocar em um pomar ou plantação de mandioca, contendo um guincho do tipo agrícola acoplado a sua carroceria, de modo a possibilitar ao operador manuseio livre desse guincho, para recolher as bolsas do tipo \"big-bag\", caixote tipo \"bins\" e outros, colocando-os sobre a carroceria do veículo agrícola."]
["BR MU8801650",20100316,"BR MU8801650","STAPELBROEK TRENNEPOHL ATILA","STARA S A","","disposição construtiva aplicável em sistema de desarme e rearme automático de hastes sulcadoras, subsoladoras e escarificadoras","","DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLIÁVEL EM SISTEMA DE DESARME E REARME AUTOMÁTICO DE HASTES SULCADORAS, SUBSOLADORAS E ESCARIFICADORAS. Em que o facão sulcador (1) é acondicionado de forma pivotada no alojamento suporte (2) e forma na sua extremidade superior um mancal do rolete (la), que suporta o pino de articulação do rolete (5) e o dito rolete (4), que fica apoiado sobre a pista de rolamento que existe na borda da biela (6), constituída por a curvatura inicial (6a), que acomoda o rolete (4) na posição normal de trabalho do dito facão (1), uma borda intermediária de rolagem (6b), que permite a rolagem do rolete (4) até a curva limitadora de curso (6c) que limita e acomoda o dito rolete (4) na posição de fim de curso, quando o dito facão (1) fica na posição desarmado, para ultrapassar o dito obstáculo (12)."]
["BR MU8801659",20091124,"BR MU8801659","MARION ODILO PEDRO","MARION ODILO PEDRO","","cultivador aterrador de láminas helicoidais","","Cultivador Aterrador Rotativo de Lâminas Helicoidais. Patente de Modeio de Utilidade para um Cultivador Aterrador Rotativo de Lâminas Helicoidais, que cultiva, capina, incorpora o material orgânico ao solo, aterra o pé da planta cobrindo os inços nâo cortados e aterra os sulcos no caso da cana de açúcar, compreendido por um chassi 1, um cardam com embreagem 2, uma caixa \"diferencial\" 3, um eixo horizontal 4, colunas descendentes e independentes entre si 5, pares de enxadas com rotores de lâminas helicoidais esquerdo e direito 6, um sistema de alavancas com molas individuais por coluna 7, entre rotores esquerdo e direito está colocado um sulcador 8, um par de rodas de profundidade 9, fixos ao chassi 1, e um sistema de carenagem 10."]
["BR MU8801673",20100316,"BR MU8801673","SALLES NOGUEIRA LEANDRO","SALLES NOGUEIRA LEANDRO","","distribuidor de fertilizantes por cilindro tangencial","","DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES POR CILINDRO TANGENCIAL. é empregado para equipar máquinas agrícolas denominadas adubadoras, semeadoras/adubadoras e distribuidores de calcário e estercos, com a função de promover a distribuição do material (fertilizante) de maneira uniforme e contínua a fim de se obter a dosagem desejada e foi desenvolvido com os seguintes objetivos: a) superar as limitações dos distribuidores atualmente em uso (travamento das peças ativas dos distribuidores causado por acúmulo de pó e formação de crostas, falta de regularidade na distribuição ao longo do tempo, alta variabilidade entre distribuidores em uma mesma máquina e problemas mecânicos ocasionados ao sistema de acionamento das máquinas); b) facilitar as operações de limpeza e manutenção; c) reduzir a demanda de potência sobre os tratores; d) simplificar a construção e reduzir os custos de produção. Essencialmente é formado por um cilindro (14) de eixo horizontal (14A), posicionado abaixo do compartimento (10) do fertilizante, de modo cuidadosamente estudado, respeitando os ângulos de repouso dos fertilizantes; atua controlando, através de seu movimento giratório, o escoamento da massa do fertilizante (11), de acordo com o movimento da adubadora, obtendo-se assim a dosagem desejada."]
["BR MU8802044",20100504,"BR MU8802044","ROSSATO ROBERTO OCTAVIANO\nDA FONSECA DIPP EDUARDO\nCAMARGO LUIZ ALBERI","SEMEATO IND & COMERCIO","","disposição construtiva introduzida em cabeçalho de máquinas e implementos agrìcolas em geral","","DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM CABEÇALHO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM GERAL. Que incorpora conjunto formado por braço articulável, dotado inferiormente de rodado giratório, e braço tensor, sendo ambos os braços passíveis de serem movimentados, por meio de cilindro hidráulico, entre as posições de plantio e de transporte lateral, proporcionando acoplamento de equipamentos agrícolas adicionais, sendo que o paralelismo entre estes, e entre estes e o cabeçalho, é alcançado com o uso de tirantes de união, dispostos nas laterais dos ditos equipamentos agrícolas, sendo que este arranjo estrutural possibilitará ainda ao cabeçalho suportar cargas elevadas, além de proporcionar a copiagem do terreno, pelo fato do rodado giratório estar posicionado abaixo do dito braço articulável."]
["BR MU8802172",20110215,"BR MU8802172","ORLANDA FRANCISCO JOSE DE QUEIROZ","ORLANDA FRANCISCO JOSE DE QUEIROZ","","disco de corte recortado","","DISCO DE CORTE RECORTADO, particularmente para uso em máquinas de plantio direto, cujo aplicativo se volta ao corte vertical da vegetação, por exemplo, no plantio entrelinhas; o disco de corte (1) se destaca por revelar uma pluralidade de doze recortes (2) defasados segundo um ângulo de 30 entre dois recortes (2), cada qual tendo um raio preferencial de 55mm ou 6Omm, o que perfaz uma abertura diametral, em função de sua construção semicircular, de llOmm oul2Omm; o disco de corte recortado (1) configura uma geometria da borda de corte (3) que mostra um fio de corte periférico extremo (4), do qual se projetam arestas cortantes (5) inclinadas cada qual em 150 em relação à linha de centro (L) do disco (1), sendo que, acompanhando o raio de cada mencionado recorte (2), se projetam segundas arestas cortantes (6) que evoluem em paralelismo às primeiras, a partir do segundo fio de corte (7) do raio de cada recorte (2), estendendo-se para os setores (8) entre os ditos recortes (2) e obedecendo o mesmo ângulo de 15 para cada lado."]
["BR MU8802442",20100629,"BR MU8802442","MIKULSKI ADILSON LUIS","MIKULSKI ADILSON LUIS","","dispositivo abridor de culturas para aplicação de pulverizador e similares","","Refere-se o presente objeto a um inédito e funcional kit abridor de culturas para ser instalado em tratores e máquinas agrícolas, permitindo a aplicação de pulverizadores e similares, através de uma estrutura tubular provida de estruturas inferiores triangulares para ficarem a frente das rodas do trator, que ao penetrar nas culturas afastam a vegetação, abrindo caminho para o veículo transitar."]
["BR MU8802838",20091229,"BR MU8802838","KEGLER ELIO ARI","KEGLER ELIO ARI","","disposição construtiva aplicada em rolo gaiola intermediário","","DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM ROLO DE GAIOLA INTERMEDIÁRIO. Constituído de um cilindro (1) por onde ao centro transpassa um eixo (2) escorado nas extremidades por mancais (3) de rolamento instalados em uma estrutura (4) de sustentação de formato predominantemente retangular. A superfície desse cilindro (1) é provida de uma pluralidade de chapas (5) retangulares soldadas à superfície do dito cilindro, sendo que nas extremidades das referidas chapas são soldados dois aros (6), um de cada lado, a fim de sustentarem outra série de chapas (7) soldadas ortogonalmente, de maneira que na extremidade desta segunda série chapas, são soldados outros dois aros (8), sendo ditas chapas (7) ancoradas na região mediana por outros dois aros (11). E assim sucessivamente serão instalados tantos conjuntos de chapas forem necessários em função da área do terreno, assim como também a quantidade de cilindros. A estrutura (4) de sustentação dos cilindros é composta por perfis de onde são projetados para cima outros perfis (9) de maneira que se unam na parte central frontal a fim de serem engatadas na traseira do trator, sendo esta estrutura (4) provida também de dois engates (10) na parte frontal, também para engate no trator."]
["BR MU8802963",20100928,"BR MU8802963","BARROTTI LEANDRO","BARROTTI LEANDRO","","controle remoto para acionamento dos registros nas máquinas pulverizadoras agrìcolas","","CONTROL REMOTO PARA ACIONAMENTO DOS REGISTROS NAS MÁQUINAS PULVERIZADORAS AGRìCOLAS refere-se a um equipamento que moderniza a forma de controlar, nas pulverizadoras agrícolas que se acoplam aos tratores, equipamento que possui um Controle Remoto sem fios programável e com o qual se operam desde a cabine do trator as manobras dos braços e bicos de pulverização, com possibilidade de adaptá-lo as necessidades requeridas tanto pelo terreno como pela labore."]
["BR MU8900062",20100504,"BR MU8900062","TITZ VENDELINO","TITZ VENDELINO","","roçadeira lateral com motor elétrico","","ROçADEIRA LATERAL COM MOTOR ELÉTRICO. Idealiza uma roçadeira lateral com motor elétrico de indução com capacitor permanente, pertencente ao campo dos equipamentos para jardinagem e congêneres, é composto pelo conjunto do corpo (10), onde o motor e todos os componentes elétricos são armazenados, pelo conjunto do gancho de sustentação (20), por onde a máquina é sustentada e onde é fixado o cinto de sustentação (100) em sua operação, pelo conjunto do guidão direito (30) e esquerdo (40), que se dá o acionamento e o manuseio da máquina, pelo conjunto do tubo (50), que liga etransmite a rotação do conjunto do corpo (10) para a saia (60) e ao conjunto da caixa de transmissão (70), respectivamente, que por sua vez fixa a lâmina (80) e o conjunto de fixação da lâmina (90)"]
["BR MU8900206",20101130,"BR MU8900206","ROSSATO ROBERTO OTAVIANO\nMONTENEGRO MARCO ANTONIO DOS ANJOS\nSACHETTI RENATO ANTONIO","SEMEATO IND & COMERCIO","","disposição construtiva introduzida em plataforma porta ferramenta para aplicação em tratores e veìculos automotores em geral","","DISPOSIÇÃO CONSTRUTiVA INTRODUZIDA EM PLATAFORMA PORTA FERRAMENTA PARA APLICAçãO EM TRATORES E VEíCULOS AUTOMOTORES EM GERAL. Que se constitui basicamente de um conjunto formado por passarela central (1), à qual se conecta, por meios adequados, dispositivo porta ferramenta (2), tendo, lateralmente à dita passarela central, passadiços intermediários (3), que se conectam, por meios de encaixes (3') e (3\"), aos tubos (4), os quais, por sua vez, são fixos, superiormente, às passarelas laterais (5), e, inferiormente, nos suportes (6) dos tandem (7) dos rodados (R)."]
["BR MU8900212",20101130,"BR MU8900212","ROSSATO ROBERTO OTAVIANO\nDIAS RODRIGO","SEMEATO IND & COMERCIO","","disposição construtiva introduzida em cabeçalho de chassi tipo tandem para aplicação em máquinas e implementos agrìcolas em geral","","DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM CABEÇALHO DE CHASSI TIPO TANDEM PARA APLICAÇÃO EM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EM GERAL. Que se constitui basicamente em dotar um cabeçalho padrão (1) com meios para união a outro cabeçalho padrão, para formar um chassis em também (2), visando possibilitar o acoplamento, sobre o chassi em tandem, de plataformas, dispositivos e equipamentos, os quais tornaram mais versátil o seu emprego no campo, conferindo- lhe melhor dirigibilidade, permitindo o seu rebocamento por meio de um único veículo trator (não ilustrado), sendo que, para isso, serão empregados prolongamentos (3) fixos, através de flanges (3'), aos flanges contíguos dos ditos cabeçalhos padrão, tendo ainda, nas extremidades opostas (3\") destes prolongamentos, elementos (4), ligeiramente triangulares, articulados em torno do pino (5), ladeado por olhais (3\"'), sendo que, na extremidade oposta dos elementos triangulares, são encaixadas as extremidades da haste de união (6), tendo ainda, complementando a união dos ditos cabeçalhos padrão, prolongamentos (7), fixos na barra de tração (T) dos cabeçalhos padrão, e que são unidos entre si através de ponteira de ligação (8), sendo que os ditos elementos triangulares possuem ainda sua face (9), adjacente à base dos olhais, ligeiramente curva, de maneira a possibilitar a articulação dos ditos cabeçalhos padrão, em face das eventuais irregularidade do terreno."]
["BR MU8900443",20110322,"BR MU8900443","DE OLIVEIRA OSCAR","DE OLIVEIRA OSCAR","","fiscalizador de medição de combustìvel","","FISCALIZADOR DE MEDIçãO DE COMBUSTìVEL (COMBUSDRÈMETRO). Sistema externo (Modelo portátil), Patente de Modelo de Utilidade, compreendido por um cilindro(1), com encaixe para o bocal do tanque de combustível (2), Medidor de vazão (3), Sistema Digital de leitura (4) e o Ponto para abastecimento (5). No sistema interno (figura 2), o medidor de vazão (3), está instalado no interior do bocal de entrada (2), do reservatório de combustível, (1), que transmitirá ao sistema digital de leitura ((4), a quantidade de combustível que foi colocada. O equipamento irá medir com precisão a quantidade de combustível a ser adentrada no tanque de combustível dos veículos automotores. De forma portátil, o mesmo será instalado no momento do abastecimento pelo condutor do veiculo."]
["BR MU8901061",20110301,"BR MU8901061","ROSSATO ROBERTO OTAVIANO","SEMEATO IND & COMERCIO","","disposição introduzida em mecanismo de posicionamento e travamento de escada de acesso à plataforma de operação de máquinas e implementos agrìcolas em geral","","DISPOSIçãO INTRODUZIDA EM MECANISMO DE POSICIONAMENTO E TRAVAMENTO DE ESCADA DE ACESSO à PLATAFORMA DE OPERAçãO DE MáQUINAS E IMPLEMENTOS AGRìCOLAS EM GERAL Pelo qual a escada poderá ser posicionada, na vertical, de forma a permitir a subida e a descida do operador da plataforma de operação do equipamento, mediante o acionamento de uma alavanca ou de um pedal, sendo que os referidos acionamentos comandarão, estando a escada na vertical, a expansão de uma mola á gás, promovendo deslocamento angular da escada, no sentido anti-horário, até que esta assuma a posição horizontal, e, estando a escada na horizontal, a retração de uma moia à gás,promovendo suave deslocamento angular da escada, no sentido horário, até que esta assuma a posição vertical, sendo que nos posicionamentos finais da escada; isto é, na posição horizontal e na vertical, o travamento da escada será efetuado por ação de um pino, que também atua em sincronia com a expansão e a retração da dita mola à gás."]
["BR MU8901188",20110222,"BR MU8901188","DOS SANTOS GILSON GARCIA NUNES","DOS SANTOS GILSON GARCIA NUNES","","dispositivo para coletar amostra de solo","","DISPOSITIVO PARA COLETAR AMOSTRA DE SOLO refere-se o presente objeto a um coletor de amostras de solo para testes de plantio, ideal para pequenos e médios produtores, facilitando-o a furar o solo, de maneira muito mais prática, eficiente e uniforme, permitindo que o produtor colete amostras em menor espaço de tempo. A duradeira que perfura o solo é sem fio, sendo alimentada por um fio com conector numa extremidade e ponteiros de contatos de bateria na outra, possibilitando conectar diretamente com um trator, caminhões e similares."]
["BR MU8902568",20120110,"BR MU8902568","DA CRUZ GELIO RODRIGUES","DA CRUZ GELIO RODRIGUES","","mangtronic","","MANGTRONIC. Patente de modelo de utilidade para um instrumento de nível de uso na construção civil, que é compreendido por uma mangueira transparente (1) cheia de água (2) e válvulas para entrada e saída de ar (9) e também por onde se pode completar água, quando necessário. O instrumento tem um controle eletrónico formado por sensores elétricos (3), condutores elétricos (4) e um circuito eletrónico alojado numa pequena caixa plástica (5) onde estão os leds - verde e vermelho - (6) e a chave ligaldesliga (7). O flutuador (8) indica o ponto de nível desejado quando só led verde (6) estiver aceso. Por meio das alças (10) o instrumento pode ser pendurado quando em desuso. Também por meio das mesmas (10) mais a braçadeira (11), pode-se fixar o instrumento, quando em trabalho, ao plano a ser analisado. A marca referência (12) é colocada em cima do ponto de onde se inicia o trabalho."]
["BR MU8902636",20110802,"BR MU8902636","WALKER EDUARDO\nRIGOLI MAURICIO BRANDAO DE ANDRADE","IND AGRICOLA FORTALEZA LTDA","","linha de plantio para plantadora adubadora","","LINHA DE PLANTIO PARA PLANTADORA ADUBADORAO presente modelo de utilidade refere-se a uma linha de plantio (1) de uma plantadora adubadora provida de um rompedor/conformador de solo (2) dotado de um primeiro suporte regulador (3) que possui um primeiro conjunto de nervuras (4) configuradas substancialmente paralelas entre si. Além disso, a linha de plantio (1) da plantadora adubadora compreende também um cobridor/compactador de sulco (5) dotado de um segundo suporte regulador (6) que possui um segundo conjunto de nervuras (7) configuradas substancialmente paralelas entre si, onde o segundo conjunto de nervuras (7) é encaixável removivelmente no primeiro conjunto de nervuras (4). O rompedor/conformador de solo (2) e o cobridor/compactador de sulco (5) são deslocáveis horizontalmente entre si quando do desencaixe e encaixe do segundo conjunto de nervuras (7) em relação ao primeiro conjunto de nervuras (4)."]
["BR MU8902691",20110726,"BR MU8902691","ROSSATO ROBERTO OTAVIANO","SEMEATO IND & COMERCIO","","mecanismo de amortecimento para articulação dos braços de marcadores de linhas de mÁquinas e implementos agrÍcolas em geral","","MECANISMO DE AMORTECIMENTO PARA ARTICULAÇÃO DOS BRAÇOS DE MARCADORES DE LINHAS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM GERAL.Que consiste, basicamente, na incorporação de um par de braços adicionais (1) e (1'), passíveis de serem articulados entre si em torno do pino articulador (2), sendo estes braços adicionais articulados ainda em relação aos braços (3) e (3') do marcador de linha, em torno dos pinos articuladores (4) e (4'), sendo que os ditos braços do marcador de linha são movidos, entre as suas posições de distensão e retração, por ação dos ditos braços adicionais, os quais, por sua vez, são movidos pelo atuador (5), que se acha articulado em relação aos ditos braços adicionais, em torno dos pinos articuladores (6) e (6'), e que será comandado pelo sistema hidráulico do trator (não ilustrado), sendo este atuador circunscrito por mola (7), a qual, auxiliada por batentes (8) e (8'), atuará como um elemento limitador do fim de curso de retração dos braços adicionais, conferindo ainda, no fim de curso de distensão dos ditos braços adicionais, efeito de amortecimento de todo o conjunto."]
["BR MU8902860",20101207,"BR MU8902860","KEGLER ELIO ARI","KEGLER ELIO ARI","","disposição construtiva aplicada em arado aiveca oposto","","DISPOSIçãO CONSTRUTIVA APLICADA EM ARADO AIVECA OPOSTO constituído por uma estrutura (1) de dois varões sendo que a parte traseira é compreendida por um tubo quadrado (2) e o varão (3) da parte dianteira possui uma barra chata (4) em cada ponta sendo que os mesmos são devidamente fixados nas laterais (5) com barras (2) e (3) sendo que as barras (6) localizadas na porção mediana são estendidas para a parte dianteira com função de proporcionar o engate (7) dos braços do trator (não ilustrado) e por cima destes suportes duas peças de corpo predominantemente achatados conclui o engate do terceiro ponto (13) do trator, sendo o eixo cardan (14) responsável pela liberação e distribuição do adubo químico armazenado do reservatório (15). Os tubos (3) localizados na parte dianteira servem para fixar os discos (9) de corte e o tubo localizado na parte traseira permite o suporte dos referidos arados (10), sendo na parte mediana é fixada o sulcador (11) com a regulagem (12)."]
["BR MU8903054",20110809,"BR MU8903054","DOMINGUES EDSON LUCIO\nMUNDSTOCK MARTIN\nGONCALVES NETO FERNANDO","JACTO MAQUINAS AGRICOLAS","","painel flexìvel com barra de luz para máquinas e implementos agrìcolas cabinados","","PAINEL FLEXIVEL COM BARRA DE LUZ PARA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRìCOLAS CABINADOS, compreendendouma película flexível (1) a ser aplicada no pára-brisafrontal das referidas máquinas e implementos agrícolas cabinados, sendo dita película (1) provida internamente a sua estrutura física de um circuito impresso flexível com LED's acoplados, dita película (1) conectada ao sistema eletrónico do veículo por meio de um chicote elétrico conectado à coluna de direção (3) do veículo."]
["BR MU9000075",20110913,"BR MU9000075","MEES NILVO JOSE","MEES NILVO JOSE","","disposição construtiva em pulverizador","","DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM PULVERIZADOR. é descrita uma disposição construtiva em pulverizador que compreende um par de hastes ortogonais (10) na porção traseira do chassi (100); um par de barras de pulverização (20) com deslocamento lateral na porção traseira do chassi (100); uma estrutura mecânica (30) no chassi (100) que inclui uma engrenagem (31) acionada por um motor dotado de redutor (32), dito motor (32) que impulsiona uma engrenagem movida (33) através de uma corrente (34), dita engrenagem movida (33) dotada de um suporte (35) para a disposição de um cabo (40) cuja extremidade oposta é fixada na porção extrema superior da haste disposta ortogonal (10) no chassi (100) do trator, dito cabo (40) se estendendo em direção à extremidade distal da barra de pulverização (20) onde dito cabo (40) é fixado e uma chave no painel de comando (não representado) para acionamento da estrutura mecânica (30)."]
["BR MU9000203",20110927,"BR MU9000203","STAPELBROEK TRENNEPOHL ATILA","STARA S A IND DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS","","sistema regulador de pressão com travamento para levante da linha de plantio e linha de distribuição de fertilizante","","SISTEMA REGULADOR DE PRESSãO COM TRAVAMENTO PARA LEVANTE DA LINHA DE PLANTIO E LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTE. Composto pelo conjunto regulador de pressão (03), que através do pino vertical (04) e alavanca (05) é responsável pela regulagem da pressão desejada, em que a força realizada na alavanca (05) é transmitida para a mola (06) através do guia da mola (07). A regulagem rápida e precisa é proporcionada pela trava (08), que possui dentes que se encaixam em uma das posições possíveis na base de fixação da linha (01), sendo que o sistema regulador irá aumentar a pressão quando a alavanca (05) for acionada, enquanto o acionamento da alavanca menor (09) pertencente a trava (08) diminui a pressão da linha, sendo possível no mesmo conjunto montar o sistema de travamento (10) para levante da linha, o qual é montado no pino vertical (04)."]
["BR MU9000261",20111025,"BR MU9000261","NETO SAMUEL JOSE DE SOUZA","NETO SAMUEL JOSE DE SOUZA","","disposição construtiva aplicada em facão de corrente para roçadeiras tracionadas por trator","","DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM FACÃO DE CORRENTE PARA ROÇADEIRAS TRACIONADAS POR TRATOR, conforme descrito no relatório e conforme as ilustrações anexas é caracterizado por um facão de corrente utilizado em roçadeiras tracionadas em sítios, granjas, gramados e fazendas ou em acostamento de rodovias, sendo tal melhoria projetada para proporcionar maior qualidade e eficiência no controle dos inços ou plantas indesejadas, mesmo em áreas onde existam pedras e tocos, permitindo ainda que a manutenção frequentemente necessária no facão, tendo em vista o uso, seja realizada no próprio local de trabalho, sem a necessidade de uma oficina."]
["BR MU9000291",20111101,"BR MU9000291","TRENNEPOHL ATILA STAPELBROEK","STARA S A IND DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS","","disposição em mecanismo de acoplamento automático de acessórios para plaina agrìcola dianteira","","DISPOSIÇÃO EM MECANISMO DE ACOPLAMENTO AUTOMÁTICO DE ACESSÓRIOS PARA PLAINA AGRÍCOLA DIANTEIRA constituído por uma alavanca (01) associada a pino móvel (2) conectado a mola (3), que tem a função de impulsionar o pino (2) e movimentar o sistema de alavanca para a posição vertical, apresentando ainda um sistema de gatilho (4), constituído por um conjunto alternador provido em uma das extremidades de uma chapa (4-A), que faz o com que o sistema depois de desacoplado volte para a posição de engate automaticamente, enquanto a outra extremidade apresenta uma chapa (4-B), dita de travamento da alavanca (1) quando se quer efetuar o desacoplamento do acessório, O acoplamento é realizado por um adaptador (7) dotado de uma barra (8) que vai de encontro ao acessório (9) a ser acoplado, mais especificamente, nos componentes em forma de gancho (9-A) que estão posicionados simetricamente no dito acessório."]
["BR MU9000376",20111018,"BR MU9000376","VIEIRA ELOIR MADEIRA","VIEIRA ELOIR MADEIRA","","pá niveladora extensìvel para trator agrìcola","","Pá NIVELADORA EXTENSìVEL PARA TRATOR AGRÍCOLA. Trata-se de um modelo de utilidade referente à uma pá horizontalizada que é montada preferencialmente em tratores agrícolas, e cuja função é arrastar volumes de solo para operação de regularização de terrenos agrícolas entre outros. Sendo que, a referida pá niveladora é montada numa estrutura dotada de rodas, e é dotada de recursos para ampliar sua largura lateralmente, sendo para isso, adicionados dois prolongamentos laterais com o mesmo perfil da pá central, e sendo que, os referidos prolongamentos laterais são justapostos sobre a face frontal da pá central e, os ditos prolongamentos são montados na pá central por meio de calhas e guias, e são extendidas e/ou recolhidas por meio de pistões hidráulicos."]
["BR MU9000473",20111129,"BR MU9000473","ROSSATO ROBERTO OTAVIANO","SEMEATO IND & COMERCIO","","mecanismo de articulação das extensões laterais de chassi de máquinas e implementos agrìcolas em geral","","MECANISMO DE ARTICULAÇÃO DAS EXTENSÕES LATERAIS DE CHASSI DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM GERAL. Que consiste basicamente na incorporação de um par de roldanas (1), que serão fixas, de um lado, na extensão lateral articulável do chassi, e, de outro fado, na porção central do chassi, sendo que, junto ao par de roldanas (1) fixas na extensão lateral articulável do chassi, é prevista uma estrutura (2), formada por batentes (3), dispostos paralelos entre si, fixos em travessas (T) da dita extensão articulável, sendo estes ditos batentes (3) unidos entre si por meio de tubos (4), os quais servirão de guias para o deslizamento dos contra-pesos (5), no que são auxiliados por meio de roletes (6), sendo que os ditos contra-pesos (5) são fixos por meio cabos de aço (7), que deslizam sobre o par de roldanas fixas na extensão lateral articulável do chassi, sendo as extremidades opostas dos ditos cabos de aço (7) presas ao par de roldanas fixas na porção central do chassi."]
["BR MU9000573",20111206,"BR MU9000573","OTT WILHELM KILIAN","OTT WILHELM KILIAN","","TERRACEADOR DE LÂMINA","","TERRACEADOR DE LÂMINA. Tratou a presente solicitação de modelo de utilidade, a um terraceador de lâmina, desenvolvido especialmente para realizar os corte precisos no solo, independente das características geológicas da área de plantio. Sendo sua estrutura montada sobre barra (3) de engate do cambão (2) e de encaixe dos mordentes (9) fixados por parafusos (8) na chapa (4), e provida tecnologicamente por placas (6) levemente curvadas para o seu centro, com lâminas (7) ajustáveis e removíveis."]
["BR MU9000781",20110614,"BR MU9000781","DA SILVA FRANCISCO DE ASSIS BUSOLIN","DA SILVA FRANCISCO DE ASSIS BUSOLIN","","ferramenta fofeadora com aro protetor circular","","FERRAMENTA FOFEADORA COM ARO PROTETOR CIRCULAR (1), constitui-se de um aro protetor circular (2) para proteger as pernas do operador contra acidentes; um engate (3) para fixar a ferraménta fofeadora em equipamentos com rotores motorizados; uma haste de reforço balanceadora (4) que além de reforçar a estrutura da ferramenta (1), ela balanceia todo o conjunto, evitando trepidações indesejadas e consequentemente acidentes de trabalho; o fofeador inferior (5) e o superior (6) ajudam a revolver a terra; e a broca com hélice (7) é quem faz o furo na terra formando a cova onde será plantada a muda."]
["BR MU9000799",20120222,"BR MU9000799","KURI MARILIA GABRIELA PAVAN","SES SURFACE ENGINEERING SERVICES LTDA ME","","disposição construtiva aplicada em dispositivo em forma de cunha para fixação de facas","","DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM DISPOSITIVO EM FORMA DE CUNHA PARA FIXAçãO DE FACAS. Refere-se a presente patente a uma disposição construtiva aplicada em dispositivo em forma de cunha para fixação de facas em disco suporte de facas de máquinas e equipamentos agrícolas, aplicado na área de equipamentos e máquinas agrícolas, a qual possui cantos chanfrados em 450 (2) ou abaulados; uma superfície retangular (3) localizada na extremidade do corpo do dispositivo (1) sendo a mesma soldada na extremidade do dispositivo ou construída no corpo; e, um rasgo central retangular (4) com cantos retos disposto de forma longitudinal no corpo do dispositivo (1)."]
["BR MU9000818",20131008,"BR MU9000818","FABER VOLNEI","FABER VOLNEI","","APERFEIÇOAMENTO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA ROLO-FACA","","APERFEIÇOAMENTO EM IMPLEMENTO AGRÍCOLA ROLO-FACA, trata-se de um modelo de utilidade referente a um implemento agrícola popularmente denominado de rolo-faca, e que é aplicado sobre o solo após a colheita de lavouras diversas com o objetivo de enterrar a palha remanescente e também revolver o solo. Dito que, o referido implemento apresenta a modulação dos rolos, preferencialmente em dois elementos, os quais são montados em uma estrutura alinhados lado a lado, bem como, ainda é apresentado o enviesamento das lâminas (L) em relação ao eixo (E) do cilindro (C) , de modo que durante a rolagem, cada lâmina (L) realize um contado gradual com o solo e perca esse contato apenas depois que a lâmina (L) seguinte ja tenha também iniciado seu contato, o que evita o sobe e desce do conjunto e consequente trepidação; e dito também que o presente aperfeiçoamento apresenta recursos para que os cilindros (C) sejam preenchidos com água ou outro líquido, havendo assim a possibilidade de adição de peso à sua carga de trabalho, o que permite adequar o implemento à solos de maior dureza."]
["BR MU9001003",20110621,"BR MU9001003","AZANIA GERALDO DONIZETI MATHIAS","AZANIA GERALDO DONIZETI MATHIAS","","disposição introduzida em dispositivo de giro","","DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM DISPOSITIVO DE GIRO presente relatório descritivo refere-se a uma patente de modelo de utilidade para dispositivo de giro (1), pertencente ao campo dos componentes de máquinas e implementos agrícolas, particularmente de um implemento tipo braço oscilante (102)-(103); dito dispositivo de giro (1) sendo hidráulico e formado, essencialmente: por um par de cilindros hidráulicos (2), (2)', paralelos e reversos, ou seja, quando em funcionamento, enquanto um cilindro (2) distende a haste o outro cilindro (2)' recolhe a haste; por uma estrutura tipo eixo virabrequim (3) cujo um trecho intermediário fica sujeito aos cilindros hidráulicos (2), (2)' e lateralmente à qual fica montada a base (104) do braço oscilante (102)-(103); e por base (4), na qual ficam montadas as extremidades opostas da estrutura tipo eixo virabrequim (3), bem como montadas articuladas as carcaças dos cilindros (2), (2)' e dita base (4) fica montada na base (106) montada no trator (101) receptor do braço oscilante (102)-(103)."]
["BR MU9001359",20110927,"BR MU9001359","DE ASSIS BUSOLIN DA SILVA FRANCISCO","DE ASSIS BUSOLIN DA SILVA FRANCISCO","","aperfeiçoamento em cavadeira manual com dosador volumétrico e com tanque direto ou costal","","APERFEIÇOAMENTO EM CAVADEIRA MANUAL COM DOSADOR VOLUMÉTRICO E COM TANQUE DIRETO OU COSTAL. (1), Constitui-se de duas aIavancas (20) com manoplas (20A) nas extremidades superiores e nas extremidades inferiores um par de bicos (23) e na parte central um rotor (2), instalado em uma carcaça (3) com uma tampa (4). A carcaça (3) possui três janelas com as seguintes funções, a primeira, denominada janela de abastecimento (7), fica na parte superior da carcaça, a segunda, denominada janela de descarga (8), fica na parte inferior da carcaça e a terceira, denominada janela de regulagem (9) do dosador volumétrico, que fica na parte lateral da carcaça (3). O rotor (2) aloja um conjunto dosador regulável, constituído de um cilindro dosador (15), uma janela (9), um parafuso regulador (11), um pistão (12), uma câmara dosadora (13), uma chave (14) (de fenda, Allen, Philips e etc.), um tampão (16), uma vedação (17) que pode ser fabricada em feltro, aIumínio, inox, plástico ou qualquer outro material conforme a abrasão do material usado, uma haste (18), uma biela (19) e um reservatório (21A) para o produto, que pode ser acoplado na carcaça (3) do equipamento ou pode ter um reservatório (21B) adaptado às costas do operador ligado ao equipamento através de uma mangueira (22), possui também um pré-alimentador (24)."]
["BR MU9001382",20111220,"BR MU9001382","LEAL AMOM JECELE MACHADO","A V METALURGICA LTDA","","capinadeira a fogo","","CAPINADEIRA A FOGO, compreendendo um dispositivo que é deslocado por intermédio de um veículo contendo reservatório de combustível (1) em uma das extremidades do chassi (5) suporte do dispositivo; turbina de refrigeração (4) e turbinas de ventilação (2 e 3) adequadamente instaladas sobre a caixa de queima (9), painel de controle (8) para o comando operacional do equipamento e gerador de energia (7) realizando a incineração através de fogo (chamas), instantaneamente o inço ou erva daninha presente em meio aos paralelepípedos ou plantações agrícolas."]
["BR MU9001542",20121218,"BR MU9001542","FINGER FLAVIO ROBERTO\nPITTAS MARTINI ALESSANDRO\nDE SOUZA ALEXANDRE","FINGER FLAVIO ROBERTO\nPITTAS MARTINI ALESSANDRO\nDE SOUZA ALEXANDRE","","disposição técnica introduzida em sistema de diagnóstico e controle de equilibrio operacional em tratores agrìcolas de pneus","","DISPOSIÇÃO TÉCNICA INTRODUZIDA EM SISTEMA DE DIAGNÓSTICO E CONTROLE DE EQUILIBRIO OPERACIONAL EM TRATORES AGRìCOLAS DE PNEUS. O presente Modelo de Utilidade diz respeito à Disposição Técnica Introduzida em Sistema de Diagnóstico e Controle de Equilíbrio Operacional em Tratores Agrícolas de Pneus, (1), caracterizada por ser constituída por sensores dianteiro (2), traseiro (3), de tração (4) e central de processamento (5), destacando-se que os Sensores dianteiro (2) e traseiro (3) são formados por chips específicos de giroscópios ou sensores ópticos, ou ainda indutivos, os quais são destinados ao controle de giros dos eixos (6), dados pelaleitura de graus de inclinação do eixo (6) e dados pela segmentação dos mesmos; A Central de processamento (5) é provida de um sistema micro-processado (7), o qual analisa os sensores (2), (3) e através de cálculos, informa a um display (8), as modificações necessárias para a correta calibragem dos pneus (9) e o lastro a ser colocado sobre o eixo (6) traseiro e dianteiro do trator; O sensor de tração (4), dispõe da função de medir efetivamente a força de tração necessária na operação que o trator (10) está realizando, enquadrando-se ao tipo de implemento, acoplamento ao trator (10) e operação e/ou peso do solo."]
["BR MU9001554-1","2010-08-09",null,"Rudimar Tonus","Rudimar Tonus (BR/PR)",null,"Carreta para transporte de plataforma de colheitadeira",null,"CARRETA PARA TRANSPORTE DE PLATAFORMA DE COLHEITADEIRA, configurada para o transporte de plataformas de colheitadeiras; sendo composta por dois eixos com seis rodasCARRETA PARA TRANSPORTE DE PLATAFORMA DE COLHEITADEIRA, configurada para o transporte de plataformas de colheitadeiras; sendo composta por dois eixos com seis rodas, sendo o eixo dianteiro articulado, objetivando a absorção de impactos e também possibilitando a direção da carreta., sendo o eixo dianteiro articulado, objetivando a absorção de impactos e também possibilitando a direção da carreta"]
["BR MU9001635",20130416,"BR MU9001635","SOUZA PEDRO ROBERTO DE","DE SOUZA PEDRO ROBERTO","","rastelo conversÍvel em ancinho","","RASTELO CONVERSIVEL EM ANCINHO. Consiste em rastelo (1.1) conversível em ancinho (1.2), apresentando puxador (5) articulável que permite ampliar ou recolher o posicionamento lateral do conjunto das garras (8), que são intercambiáveis unitariamente, tendo o dispositivo dupla funcionalidade, sendo as garras (8) posicionadas abertas lateralmente para atuar como rastelo, para varredura de grama e folhas, ou posicionadas fechadas lateralmente ancinho para cavar a terra."]
["BR MU9001637",20130409,"BR MU9001637","MARCAO JESMAN JOSE","MARCAO JESMAN JOSE","","implemento agrícola automatizado para montagem e desmontagem de cercas","","IMPLEMENTO AGRICOLA AUTOMATIZADO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CERCAS. O presente pedido de patente de modelo de utilidade refere-se a um Implemento Agrícola Automatizado utilizado para auxiliar a montagem, desmontagem e manutenção de qualquer tipo de cerca na área rural, caracterizado pela sua simples operação e facilidade de utilização em campo. O Implemento Agrícola Automatizado para Montagem e Desmontagem de Cercas é constituído por uma Base de Apoio (1), que será fixada aos engates de implementos do trator (2) e também servirá como base de montagem para os demais componentes. O Implemento ainda é constituído de uma Caixa de Redução (4) responsável pela movimentação do Carretel Principal (5) através da Tomada de Força (6) do trator. A caixa de redução transmite o movimento mecânico para o Sistema de Acoplamento (7) através de correias ou correntes (8). O Sistema de Acoplamento será conectado ao Carretel principal através da barra de transmissão (9) e de um segundo sistema de correias ou correntes (10). Operando de forma independente ainda temos o Braço do Guincho (14) que será fixado à parte superior da Base de Apoio (15) e será comandado através de um pistão hidráulico (16) ligado a tomada hidráulica do trator (17)."]
["BR MU9001839",20130205,"BR MU9001839","THESSING ADEMIR REINATO","THESSING ADEMIR REINATO","","terceiro ponto hidráulico","","TERCEIRO PONTO HIDRÁULICO. A presente patente de invenção tem por objetivo um dispositivo que tem a finalidade de auxiliar no acoplamento de implementos em tratores para posterior nivelamento, utilização e/ou transporte dos mesmos. O dispositivo (01) será um atuador linear de estrutura reforçada, dotado de dispositivos ajustáveis de fixação do modelo terminal rotular (02) em suas extremidades, ele substituirá o modelo usado hoje que é regulado de forma manual por meio de uma rosca. O acionamento do terceiro ponto hidráulico poderá ser feito utilizando os dispositivos de acionamento hidráulicos presentes no trator tais como bombas, reservatório e demais componentes necessários, necessitando-se apenas da instalação de dispositivos de acionamento do mesmo, tais como botões."]
["BR MU9001963",20130702,"BR MU9001963","ROSSATO ROBERTO OTAVIANO","SEMEATO IND & COMERCIO","","disposição construtiva introduzida em acoplamento de cabeçalho de chassis tipo tandem aplicado em mÁquinas e implementos agrÍcolas em geral","","DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM ACOPLAMENTO DE CABEÇALHO DE CHASSIS TIPO TANDEM APLICADO EM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM GERAL. Que, quando aplicado à união de dois chassis padrão (C), se constitui basicamente em dotar, cada chassi padrão, de um cabeçalho (1), o qual se apresenta dotado, centralmente, de placa de base (2), na qual se acha disposto mancal (3), que receberá o eixo inferior (4) do acoplamento (5), o qual será fixo através de arruela (6) e porca (7), e cuja sua regulagem angular em relação à dita placa de base será obtida por parafusos (8), com cabeça na forma de flange, os quais são inseridos em frios oblongos (9), previstos em abas ([O), dispostas diametralmente opostas na base do acoplamento, no qual será fixo ainda, por meio de seu flange lateral (li), o tirante horizontal (12), sendo fixo ainda, através de encaixe no rasgo semi-circular (13), disposto próximo à borda lateral superior do acoplamento, o pino (14) do tirante angular (15), formador da barra de tração, sendo que os ditos tirantes horizontais de cada chassi padrão serão unidos entre si através de placas de união (16), as quais são fixas, uma à outra, por meio de parafusos que serão inseridos em furos (17), dispostos ao longo das bordas superior e inferior das ditas placas de milão, as quais servirão ainda de guia para o deslocamento linear relativo dos ditos tirantes horizontais, e que será comandado pelo rosqtLeamento do tubo (18) em relação aos segmentos de frisos (19), fixos em olhais (20), previstos próximo às extremidades livres dos ditos tirantes horizontais. Quando aplicado a um único chassi padrão (e), o pino (14) do tirante (15) formador da barra de tração é encaixado no furo (21), disposto próximo à borda lateral superior oposta do acoplamento."]
["BR MU9002240",20130514,"BR MU9002240","SILVEIRA ROSNEI","FLORIANO SILVEIRA & CIA LTDA","","cabeçalho para tandem de plantadeiras de grços","","CABEÇALHO PARA TANDEM DE PLANTADEIRAS DE GRçOS. Formado por duas lanças (12) de estrutura e formato tubular; sendo que referidas lanças são unidas na parte frontal por engate e mancal (25) fundido que permite liberdade de giro em todas as direções. Na outra extremidade as lanças são engastadas através de um pino mestre (22) em um conjunto chamado suporte (31) da lança formado por uma estrutura tubular e buchas para pinagem das lanças. O cabeçalho proposto dispensa o uso de rodas auxiliares."]
["BR MU9002371",20130219,"BR MU9002371","ARAUJO DE SOUZA JOACY","ARAUJO DE SOUZA JOACY","","disposição construtiva aplicada em enxada para concreto e similares","","DISPOSIÇçO CONSTRUTIVA APLICADA EM ENXADA PARA CONCRETO E SIMILARES. Compreendendo uma enxada (1), fixável em uma abertura circular (2) a um cabo de manuseio (3), dita enxada definindo um corpo substancialmente em forma de \"T\" invertido, apresentando uma base longitudinal (4) da qual se prolonga de forma perpendicular uma larga extensão mediana (5), apresentando, também, extremidades superiores (6) e inferiores (7) levemente inclinadas, além de área de reforço (8)."]
["BR MU9100014",20120828,"BR MU9100014","ESTANILAU ADEMIR","ADEMIR ESTANISLAU ME","","disposição construtiva aplicada em enxadas","","DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA EM ENXADAS. O presente Modelo de Utilidade refere-se à construção de enxadas que visam minimizar impactos provocados pelas enxadas atuais. As enxadas existentes no estado da técnica são geralmente construídas de ferro e pesam em média 1 kg. A enxada proposta neste modelo de utilidade será construída de aço de alta resistência e pesarão no máximo 780 gramas. Além disso, as enxadas atuais sofrem deformações durante o seu manuseio, em geral, após um curto periodo de uso perdendo inclusive a sua capacidade de corte. Requerem, portanto, estar-se sempre afiando para que elas voltem a produzir de forma adequada. O modelo apresentado possui uma capacidade de corte 10 vezes mais forte. A inclinação da enxada em relação ao cabo, também foi alterada para um ângulo de aproximadamente 38. O que promove facilidade de se aproximar de um ângulo ideal para o trabalhador, O design e o tamanho da enxada em questão foi alterado buscando-se valorizar o conjunto: matéria, leveza e corte e, também se levando em consideração que deveria ser um instrumento de fácil manuseio."]
["BR MU9100026",20130424,"BR MU9100026","BARBOSA MARCIO ROBERTO","BARBOSA MARCIO ROBERTO","","dispositivo para perfuração de solo acoplável a máquina agrÍcola","","DISPOSITIVO PARA PERFURAÇÃO DE SOLO ACOPLAVEL À MÁQUINA AGRICOLA, descreve-se a patente de modelo de utilidade do campo técnico de perfuratrizes hidráulicas em geral, mais especificamente em seu modo de construção, destacando em suas características gerais, na confecção das estruturas, usando vigas U (1), e vigas I (2), de modo que seu principio básico é promover mais qualidade no que diz respeito á menor peso, mais resistôncia á torção, tlainbeamento e uma estrutura mais compacta. Composta por cilindros hidráulicos os quais são responsáveis pelas articulações do equipamento, juntamente com bomba, comando e redutor hidráulico. Equipamento que com essas características, dão um maior desempenho, mais segurança, praticidade, menos manutenção e mais produtividade."]
["BR MU9100052",20121225,"BR MU9100052","TOSCA DE AQUINO JOSE LUIS","CIARAMA MAQUINAS LTDA","","conjunto acoplador para semeadeiras, plantadeiras, adubadeiras, gradeadeiras e pulverizador para tratores","","CONJUNTO ACOPLADOR PARA SEMEADEIRAS, PLANTADEIRAS, ADUBADEIRAS, GRADEADEIRAS E PULVERIZADOR PARA TRATORES. Constitui-se em Conjunto Acoplador para Semeadeiras, Plantadeiras, Adubadeiras, Gradeadeiras e Pulverizador para Tratores cuja finalidade principal é oferecer maior otimização e rendimento nas atividades de mecanização agrícola. O escopo principal está no fato de permitir o acoplamento/anexação de 02 (duas) semeadeiras, plantadeiras, adubadeiras, gradeadeiras e pulverizadores de uma só vez, ou seja, permite uma maior abrangência de área de trabalho em menor período de tempo e maior redução de custos. Levando-se em conta os modelos disponíveis no mercado, com a implantação do Conjunto Acoplador para Semeadeiras, Plantadeiras, Adubadeiras, Gradeadeiras e Pulverizadores para Tratores, um equipamento convencional com capacidade para nove linhas e oito metros de envergadura passaria indubitavelmente para dezoito linhas e dezesseis metros de envergadura respectivamente Através dessa simples, porém, eficiente aplicação pôde-se constatar um ganho de tempo/hora trabalhada de mais de 25% e mais de 30% com a economia de combustível em face do rendimento dobrar com a mesma hora de trabalho."]
["BR MU9100078",20130424,"BR MU9100078","BIAGI JOAO SILVIO","BIAGI JOAO SILVIO","","kit para adubadeiras de solo para cultivo de cana-de-açucar","","KIT PARA ADUBADEIRAS DE SOLO PARA CULTIVO DE CANA-DE-AÇéCAR. O kit para adubadeiras de cana-de-açúcar é composto na parte frontal, pelo conjunto de disco, composto por disco de corte (1), que promove o corte das palhas e do solo na profundidade apropriada, o garfo dianteiro (2) e mola helicoidal (3), que promove a estabilidade e eficiência independente das irregularidades do solo. O conjunto disco é instalado na estrutura frontal (A) do chassi das adubadeiras. Na parte traseira é composto pelo carrinho pantográfico que contém o conjunto de discos desencontrados (4) que garante o sulcamento do solo e promove a quebra dos torrões criando abertura para o adubo alocar diretamente no solo, O conjunto de discos desencontrados (4) é sustentado pelo garfo traseiro (5) que é fixado no suporte (6), com mola helicoidal (7). O carrinho pantográfico é instalado na estrutura traseira (B). É dotado na parte traseira, caixa direcionadora de adubo (8), que evita o entupimento do tubo e mantém o fluxo de adubo contínuo."]
["BR MU9100299",20130424,"BR MU9100299","BARROTTI LEANDRO","BARROTTI LEANDRO","","controle remoto para o acionamento dos mecanismo das máquinas pulverizadoras agrÍcolas","","CONTROLE REMOTO PARA O ACIONAMENTO DOS MECANISMOS DAS MÁQUINAS PULVERIZADORAS AGRÍCOLAS. Formado por um controle remoto (01) que envia sinais, através de ondas de rádio, para o acionamento dos mecanismos da máquina puIverizadora agricola; controles hidráulicos (02) que podem controlar até oito hidráulicos, cinco controles abre/fecha (03), um controle liga/desliga (04), uma alimentação 12V do controle remoto (05), uma bateria (06); uma placa eletrônica (07) que recebe os sinais, através de ondas de rádio, enviados pelo controle remoto, identifica o sinal recebido e envia um sinal elétrico para acionar o mecanismo correto e uma alimentação 12V da placa eletrônica (08)."]
["BR MU9100469",20130521,"BR MU9100469","HARADA AUGUSTO HIROYUKI","HARADA AUGUSTO HIROYUKI","","dispositivo aplicado em aparelho para capturar e exterminar serpentes e similares","","DISPOSITIVO APLICADO EM APARELHO PARA CAPTURAR E EXTERMINAR SERPENTES E SIMILARES. Refere-se o presente objeto a um inédito e funcional aparelho para capturar e auxiliar no extermínio de serpentes e alguns outros animais peçonhentos, através de um dispositivo retangular, que em sua face inferior é provido de um conjunto de hastes paraletas e pontiagudas, permitindo fixar o animal e até perfurá-lo, evitando que ele se desprenda."]
["BR MU9100560",20130528,"BR MU9100560","DE PAULA NETTO ANTONIO","DE PAULA NETTO ANTONIO","","arrancador de ervas daninhas com saprema/ rastelo e encaixe par cabo extensor","","ARRANCADOR DE ERVAS DANINHAS COM SAPREMA/RASTELO E ENCAIXE PARA CABO EXTENSOR. Patente de Modelo de Utilidade para um arrancador de ervas daninhas com saprema/rastelo e encaixe para cabo extensor que é compreendido por um segmento de tubo de metal, o qual é ligeiramente inclinado - num arco de 170, como mostrado em D - à distância de 80 mm a partir do encaixe para cabo extensor, em cujo corpo é soldada a saprema/rastelo (à distância de 54 mm a partir do supramencionado ponto de inclinação) no lado oposto ao que sofreu a inclinação, e que termina em unia lâmina cuja função é perfurar o solo para efetuar a extração propriamente dita da erva daninha, com sua raiz."]
["BR MU9101047",20130625,"BR MU9101047","DE FIGUEIREDO ALFREDO PEREIRA","ALFREDO PEREIRA DE FIGUEIREDO","","disposição em rodo tracionado por moto para rodar café em terreiro","","DISPOSIÇÃO EM RODO TRACIONADO POR MOTO PARA RODAR CAFÉ EM TERREIRO. A Disposição em Rodo Tracionado Por Moto Para Rodar Café Em Terreiro (Fig. 1,23,4,5,6 e 7), conjuga a função de diminuir mão de obra e tempo na secagem de café no terreiro. O dito Dispositivo em Rodo Tracionado Por Moto Para Rodar Café Em Terreiro (Fig. 1,2,3,4,5,6 e 7), é constituído de um Chassi (Fig. 1,2,3,4,5,6 e 7), fixado sobre duas rodas (Fig.2 num. 10 e Fig.3 num.18),que movimentam -se através dos motores e redutores propulsados pelo motor da moto. No chassi há um sistema de cambio (Fig.3 num.14), com redução acoplada por corrente ao sistema de pinhão da moto, transferindo a tração da moto para as rodas traseiras (Fugi numiO e Fig.3 num18). O Chassi possui um conjunto de 4 rodos de metal (Fig. 1 num.9), em forma triangular para frente com borrachas na base inferior que entram em contato com o café, o sistema de rodos é manuseado através de uma alavanca sobe / desce (Fig.3 num.7), na parte traseira do Chassi (Fig.5 num.19), O sistema de rodos também possui um kit específico (Fig.5 num.8), para rodar café descascado acoplado ao seu sistema."]
["BR MU9101087",20130618,"BR MU9101087","COSTA SERGIO DONIZETI","ECO AGRICOLA INDESTRIA E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA","","disposição introduzida em equipamento misturador de compostos orgânicos","","DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM EQUIPAMENTO MISTURADOR DE COMPOSTOS ORGÂNICOS. Diferencia-se das máquinas conhecidas do estado da técnica pelo fato de ser demandante de baixa potência da unidade tratora urna vez que dispõe de três pontos de engaste que são acoplados ao sistema de levante hidráulico da referida unidade tratora, tendo ainda como diferencial em relação ao estado de técnica o fato de possuir um subconjunto agregado ao chassi primário sendo que neste encontra-se disposto um cilindro transversal dotado de uma pluralidade de agitadores, sendo ainda que este cilindro transversal possui. em sua porção superior uma calha direcionadora em formato piramidal que forma uma nova leira com o material arejado."]
["BR MU9101264",20130709,"BR MU9101264","PIEROG LUCAS ANDERSON","PIEROG LUCAS ANDERSON","","máquina misturadora de compostagem de deslocamento horizontal","","MÁQUINA MISTURADORA DE COMPOSTAGEM DE DESLOCAMENTO HORIZONTAL. Tratou a apresente solicitação de modelo de utilidade, a uma máquina de deslocamento linear para frente a para trás, com tambor rotativo (5) provido de hastes (6 e 6a) de giro rotacional de mistura da matéria orgânica. Sendo o alinhamento (7) das hastes (6) não serem coincidentes com alinhamento (7a) das hastes (6a)."]
["BR MU9101310",20130709,"BR MU9101310","ALBERI DE MATTOS ANTONIO","ALBERI DE MATTOS ANTONIO","","disposição em erradicador de soqueira de algodço de lâminas rotativas e com subsolador","","DISPOSIÇÃOEM ERRADICADOR DE SOQUEIRA DE ALGODçO DE LÂMINAS ROTATIVAS E COM SUBSOLADOR. O modelo de utilidade refere-se a uma disposição em implemento agricola destinado a erradicação de soqueiras de algodão que emprega braços de subsolagem dispostos na mesma linha onde atuam as lâminas rotativas. A disposição em erradicador de soqueira de algodão compreende um cabeçalho (1) para acoplamento na barra de tração do trator que é interligada a uma estrutura (2) que suporta uma caixa de engrenagens (3), que por sua vez é acionada pela tomada de potência do trator (TDP) por meio de um eixo cardá convencional (4). A rotação é transmitida da caixa de engrenagens (3) para o rotor horizontal (5) através de um sistema de transmissão (6). No rotor (5) estão fixadas as lâminas rotativas em \"L\" que realizam o desbaste inicial da soqueira de algodão, reduzindo-a a uma pequena altura acima do solo. O erradicador de soqueira de algodão pode ser disposto lateralmente em diversos módulos formando linhas e possuindo um braço de subsolagem incorporado ao chassi da máquina na quantidade de um por linha. O braço de subsolagem é composto por suporte (7) de fixação junto ao chassi (2) do implemento, no qual é fixado o braço (8) de subsolagem, que por sua vez é dotado de um sistema de amortecimento e flutuação através de uma mola helicoidal (9), que possui um eixo guia (10) para sua compressão, interligado ao suporte (7) de fixação e ao braço (8) de subsolagem através de um suporte frontal (11) e de um suporte traseiro (12) dotado de um regulador (13) para aumentar ou diminuir a compressão da mola (9). O braço (8) de subsolagem possui em sua parte inferior um prolongador (14) que recebe a montagem do suporte (15), no qual é montada a lâmina de corte (16). O suporte da lâmina (15) possui um regulador (17) para, opcionalmente, se variar a angulação da lâmina de corte (16) em relação ao solo, e urtia proteção (18) para o solo deslocado pelo avanço do implemento."]
["BR MU9101930",20130806,"BR MU9101930","MAIA AMADOR MADELENA","MADALENA MAIA AMADOR","","disposição aplicada em pá para remover terra","","DISPOSIÇÃO APLICADA EM PÁ PARA REMOVER TERRA.Refere-se o presente objeto a uma pá para remover terra e similares, possuindo sua lâmina metálica soldada ao cabo metálico de apoio, evitando que o usuário precise montá-lo na hora de utilizar.O cabo de apoio, vazado em seu interior, possui uma tampa superior, permitindo que seja utilizado para guardar e armazenar pequenos objetos, provido ainda, em sua parte externa, de protetores de borracha ou outro flexível, para proteger a mão do usuário e evitar calos."]
["BR MU9102281",20130723,"BR MU9102281","FOLCHINI BONACIR","FOLCHINI BONACIR","","implemento agrÍcola recolhedor de pedras","","IMPLEMENTO AGRÍCOLA RECOLHEDOR DE PEDRAS. Apresenta um modelo de utilidade pertencente à área de implementos agrícolas do tipo que são atrelados à tratores, e é empregado na preparação do solo para cultivo, tendo como função a de recolher de maneira mecanizada as pedras afloradas sobre o solo de regiões pedregosas. Sendo que, o referido implemento compreende basicamente uma esteira (E) constituída de varões (9) fixados numa corrente (8) que é movimentada por coroas (6), sendo esse movimento rotativo transmitido pelo trator agrícola, e sendo que, a referida esteira (E) é posicionada em plano inclinado ascendente à partir do solo, de modo que, o solo é raspado, fazendo com que as pedras sejam capturadas pela esteira (E), a qual leva as referidas pedras até uma caçamba (20) de recolhimento."]
["BR MU9102458",20130910,"BR MU9102458","VICTORINO ROSELI BUENO\nBUENO LEONARDO AUGUSTO","NOVA HIDRAULICA COM E DISTRIBUICCO LTDA EPP",null,"disposiço introduzida em engate hidráulico","","DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM ENGATE HIDRAULICO compreendendo um engate hidráulico aplicável em uma máquina ou implemento agrícola que traz como diferencial em relaçào aos engates hidráulicos conhecidos pelo estado da técnica o fato de possuir um corpo cilíndrico que acolhe urna válvula primária de corte de fluxo de fluído a qual está sequencialmente disposta com urna válvula secundária que cessa o fluxo mesmo que haja perda de elasticidade dos elementos de escora da válvula primária o que provê maior seguranca e elimina as paradas de manutenção não programadas."]
["BR MU9102647",20131126,"BR MU9102647","ZANGEROLLI JOSE ANTONIO","ZANGEROLLI JOSE ANTONIO","","KIT PARA GUINCHO DE TRATOR","","KIT PARA GUINCHO DE TRATOR. A presente patente visa proteger uam nova disposição construtiva em kit para guincho de trator, proporcionando mais um acessório ao trator, sendo que com essa inovação dispensa-se o uso de um veículo exclusivo para a função, construído em aço carbono sua estrutura indicada pelas referencias (01), (02), (03), (04), (05) sendo este mesmo utilizado para o levantamento e movimentação de cargas e materias diversos através da instalação do kit para guincho de trator responsável pela fixação do guincho do trator com facilidade sendo sua fixação por parafusos conforme referencia."]
["BR MU9102917",20131015,"BR MU9102917","PIO LUIS CESAR","HERBICAT LTDA","","DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM PULVERIZADOR AGRÍCOLA","","DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM PULVERIZADOR AGRÍCOLA. O presente modelo de utilidade refere-se a uma disposição construtiva especificamente aplicada a pulverizadores agrícolas, dotadas de um sistema de amortecimento hidráulico (11, que compreende de dois cilindros hidráulicos (3 e 3), conectados entre si por um vaso comunicante (2), os cilindros (3 e 3) sendo ligados às respectivas barras de pulverização (4 e 4') e estão posicionados presos a elementos de sustentação (122 e 122') verticalmente deslizantes."]
["BR MU9102927",20130813,"BR MU9102927","MAIA AMADOR MADALENA","MAIA AMADOR MADALENA","","disposição aplicada em pÁ para remover terra","","DISPOSIÇÃO APLICADA EM PÁ PARA REMOVER TERRA. Refere-se o presnete objeto a uma pá para remover terra e similares, possuindo sua lâmina metálica soldada ao cabo metálico de apaio, evitando que o usuário precise montá-la na hora de utilizar. O cabo de apoio, vazado em seu interior, possui uma tampa superior, permitindo que seja utilizado para guardar e armazenar pequenos objetos, provido ainda, em sua parte externa, de protetores de borracha ou outro material felxível, para proteger a mão do usuário e evitar calos."]
["BR MU9102966",20131112,"BR MU9102966","BASTIANI LUIZ ACIR STIELER","BASTIANI LUIZ ACIR STIELER","","DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM ESGOTADEIRA PARA LAVOURAS","","DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM ESGOTADEIRA PARA LAVOURAS. Trata-se de uma disposição introduzida em esgotadeira destinada à abertura de condutos para retirar a água da lavoura, sendo constituída de: chassis tubular (1), engates para o tartor (2), haste subsoladora (3), chapa da haste subsoladora (4), aleta dupla (5), pistão hidráulico (6), mangueiras (7), roda metálica (8) e limpador (9)."]
["BR MU9103066",20131015,"BR MU9103066","KLUCZWSKI SERGIO LEANDRO","KLUCZWSKI SERGIO LEANDRO","","CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PLANTADORA DE BATATAS, CANA-DE-AÇÚCAR OU CUTURAS SIMILARES","","CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PLANTADORA DE BATATAS, CANA-DE-AÇÚCAR OU CUTURAS SIMILARES O presente pedido de modelo de utilidade tem como objeto, essencialmente, proporcionar aos produtores uma alternativa adequada que seja capaz de suprir as deficiência procedentes dos equipamentos atualmente utilizados na plantação de batatas, cana-de-açúcar ou culturas equivalentes através do maquinário (1) definido por rodados (2) e (3), esteiras (6) com múltiplas colunas de canecas (7) e terceiro ponto bilongado (8). As principais vantagens fornecidas pelo referido equipamento estão pautadas à sua especificação para as culturas mencionadas, tendo em vista acima de tudo acelerar o processo de plantio sem comprometer a estrutura do trator e do utensílio agrícola. Em contrapartida, é eliminada a necessidade de o operador controlador a altura do equipamento enquanto conduz o trator devido á implantação dos rodados, gerando um nível referencial aos componentes responsáveis pelo plantio em relação ao solo."]
["BR PI0317125",20110317,"US 95429410\nUS 50560205\nUS 0339169\nUS 31475402","MICHAEL ROBERT JOSEPH\nGALLOWAY WILLIAM JAMES","MICHAEL ROBERT JOSEPH\nGALLOWAY WILLIAM JAMES","MOVING TRACKS DOZER EQUALIZER LINK ELASTOMERIC BEARING ASSEMBLY AND ASSOCIATED PIN STRUCTURE","CONJUNTO DE MANCAL ELASTOMÉRICO DE LIGAÇÃO DE EQUALIZADOR DE DOZER DE ESTEIRAS MÓVEIS","A moving tracks dozer equalizer link elastomeric bearing assembly including a concentric outer member operable for securely engaging a equalizer link bore structure associated with a first end portion of an equalizer link structural member, wherein the to concentric outer member is disposed substantially within the equalizer link bore structure. The dozer equalizer link elastomeric bearing assembly also including a concentric inner member operable for securely engaging a pin structure associated with a second moving track roller frame assembly structural member, wherein the concentric inner member is disposed substantially within the concentric outer member. The dozer equalizer link elastomeric bearing assembly further including an elastomeric section disposed between the concentric inner member and the concentric outer member, wherein the elastomeric section is bonded to an outer surface of the inner member and an inner surface of the outer member, and wherein the elastomeric section is operable for accommodating axial, cocking, and torsion motions of the second moving track roller frame assembly structural member pin structure relative to the first equalizer link structural member.",""]
["BR PI0416684",20120815,"EP 03078631","JAN ROODUIJN ERIK\nHEIN WILLE","SINGLE BUOY MOORINGS","METHOD OF SUPPLYING OIL FROM A FLOATING PRODUCTION STRUCTURE TO AN OFFLOADING BUOY VIA AN INSULATING FLEXIBLE TRANSFER DUCT","MÉTODO DE SUPRIR ÓLEO DE UMA PRIMEIRA ESTRUTURA FLUTUANTE A UMA ESTRUTURA DE DESCARREGAMENTO","EMBODIMENTS OF THE PRESENT INVENTION PROVIDE A METHOD OF SUPPLYING OIL FROM A FIRST FLOATING STRUCTURE (12) TO AN OFFLOADING STRUCTURE (3), THE METHOD COMPRISING THE STEPS OF: PROVIDING A SINGLE FLEXIBLE DUCT (1) EXTENDING BETWEEN THE TWO STRUCTURES, THE DUCT (1) COMPRISING AN INNER WALL (21) OF A FLEXIBLE ELASTOMERIC MATERIAL; PROVIDING AT LEAST ONE PUMP (13) AT THE FIRST STRUCTURE (12) AND PUMPING THE OIL THROUGH THE DUCT (1); WHEREIN THE SINGLE FLEXIBLE DUCT (1) IS PROVIDED ALONG A CURVED TRAJECTORY ABOVE THE SEA BED (17); THE OIL IS PUMPED AT PRESSURE BETWEEN 5 BAR AND 30 BAR AND AT A FLOW RATE BETWEEN 1000 AND 50000 M3 /HR; THE FLEXIBLE DUCT (1) COMPRISES A FRICTION REDUCTION LAYER ON AN INNER WALL (21) OF THE DUCT (1); AND A WALL THICKNESS OF THE ELASTOMERIC MATERIAL IS BETWEEN 3 CM AND 7 CM, SUCH THAT AT WATER TEMPERATURES BETWEEN 2° C AND 20° C, PREFERABLY BETWEEN 2° C AND 10° C, THE OIL COMPRISES AT THE FIRST STRUCTURE (12) AN INLET TEMPERATURE Tin BETWEEN 20° C AND 70° C AND AT THE OFFLOADING STRUCTURE (3) AN OUTLET TEMPERATURE To WHICH IS SUCH THAT Tin-To IS SMALLER THAN OR EQUAL TO 15° C, PREFERABLY SMALLER THAN 5° C.",""]
["BR PI0418731",20091029,"IN 2004000185","CHINTHALA VENKAT REDDY","CHINTHALA VENKAT REDDY","A PROCESS TO IMPROVE THE NUTRIENT CONTENTS OF THE SOIL IN THE CULTIVATED LANDS","UM PROCESSO PARA MELHORAR O CONTEÚDO EM NUTRIENTES DO SOLO, NOS CAMPOS CULTIVADOS","A process of improving the nutrients of sub soil by digging a portion of land called as trench to a width and length in the same land to receive the volume of the soil required to put the bed on the complete land as the top layer. In one embodiment, the present invention relates to a novel process of improving soil fertility leading to high yields of cereals traditionally grown crop like rice in said agri-zone. In another embodiment, it describes the high yield production of non-traditional cereal crop like wheat. Both the system production warrants low or no inputs like chemical based fertilizers and pesticides. Higher yields coupled with high nutritional levels as a result of restoration of fertility levels in depleted soils are main results of the innovative process.",""]
["BR PI0501987",20110615,"DE 102004027242","DIEKHANS NORBERT\nBRUNNERT ANDREAS\nHUSTER JOCHEN","CLAAS SELBSTFAHR ERNTEMASCH","  Route planning system and method for agricultural working machines","SISTEMA DE PLANEJAMENTO DE ROTAS PARA MÁQUINAS DE TRABALHO AGRÍCOLAS","In a route planning system and method for agricultural working machines, a defined working width is assigned to the agricultural working machines to generate driving routes in a territory, and dynamic adaptation of the planned driving route is carried out thereby ensuring that the driving route to be covered is flexibly adaptable to changing external conditions such as driving around obstacles, thereby largely relieving the operator of the agricultural working machine of the task of performing laborious steering maneuvers.","SISTEMA DE PLANEJAMENTO DE ROTAS PARA MÁQUINAS DE TRABALHO AGRÍCOLAS. A invenção se refere a um sistema de planejamento de rotas (1) para máquinas de trabalho agrícolas (3, 4), sendo que à máquina de trabalho agrícola (3, 4) é coordenada uma largura de trabalho (AB) definida para a geração de rotas de operação (14, 14<39>) em um terreno (21), e o sistema de planejamento de rotas (1) abrange uma adaptação dinâmica da rota de operação (14, 14<39>) planejada. Com isto é assegurado que a rota de operação (14, 14<39>) a ser processada possa ser adaptada de modo flexível às condições externas variáveis, tais como o contorno de obstáculos, de tal modo que, o operador (5) da máquina de trabalho agrícola (3, 4) seja consideravelmente aliviado de manobras de controle dispendiosas. "]
["BR PI0519751",20090310,"US 2005038991","GUTKNECHT GARY ROBERT\nKRAKORA ROBERT VINCENT","THOMSON LICENSING","  A SYSTEM AND METHOD FOR SELECTING A SIGNAL INPUT","sistema e método para selecionar uma entrada de sinal","The disclosed embodiments relate to a system and method for selecting a signal input. More specifically, there is provided a receiver (22) comprising an Ethernet input, a video input, and a selection device coupled to the Ethernet input and the video input and configured to select either the Ethernet input or the video input based on the application of a selection rule, wherein the receiver (22) is configured to utilize the selected input to receive a signal for display.","SISTEMA E MÉTODO PARA SELECIONAR UMA ENTRADA DE SINAL. As modalidades divulgadas dizem respeito a um sistema e método para selecionar uma entrada de sinal. Mais especificamente, é provido um receptor (22) compreendendo uma entrada Ethernet, uma entrada de video e um dispositivo de seleção acoplado na entrada Ethernet e na entrada de vídeo e configurado para selecionar tanto a entrada Ethernet quanto a entrada de vídeo com base na aplicação de uma regra de seleção, em que o receptor (22) é configurado para utilizar a entrada selecionada para receber um sinal para exibição."]
["BR PI0519964",20090929,"US 4267105\nUS 2005043614","FLANN NICHOLAS SIMON\nHANSEN SHANE LYNN\nGRAY SARAH ANN","DEERE & CO"," Path planner and method for planning a contour path of a vehicle","método para planejar um trajeto de um veìculo, e, planejador de trajeto para planejar um trajeto de um veìculo","In accordance with one embodiment of the invention, a path planner and method for planning a path of a vehicle defines a reference row having a reference contour in a work area. A representation of the defined reference row is established. The defined reference row comprises a curved component, a generally linear component, or both. A generator generates one or more contour rows with a tracking contour that tracks or mirrors the reference contour based on a vehicular width and a radius difference parameter associated with the curved component. The contour rows are generated by a translation technique for the generally linear component and a radius modification technique for the curved component.","MÉTODO PARA PLANEJAR UM TRAJETO DE UM VEìCULO, E, PLANEJADOR DE TRAJETO PARA PLANEJAR UM TRAJETO DE UM VEìCULO. De acordo com uma concretização da invenção, um planejador de trajeto (10) (na Figura 2) e método para planejar um trajeto de um veículo define uma fileira de referência tendo um contorno de referência em uma área de trabalho. Uma representação da fileira de referência definida é estabelecida. A fileira de referência definida inclui um componente curvado, um componente geralmente linear, ou ambos. Um gerador (32) (na Figura 2) gera uma ou mais fileiras de contorno com um contorno de rastreamento que rastreia ou reflete o contorno de referência baseado em uma largura veicular e um parâmetro de diferença de raio associado com o componente curvado. As fileiras de contorno são geradas por uma técnica de transíação para o componente geralmente linear e uma técnica de modificação de raio para o componente curvado."]
["BR PI0519965",20090818,"US 4263605\nUS 2005045111","FLANN NICHOLAS SIMON\nHANSEN SHANE LYNN\nGRAY SARAH ANN","DEERE & CO","Point -to-point path planning","método para determinar um trajeto para um veìculo, e, planejador de trajeto para determinar um trajeto para um veìculo","A path planner and a method for determining a path for a vehicle comprises defining a starting point for the vehicle. A termination point is defined. An obstacle detector detects one or more obstacles in a work area between the starting point and the termination point. A boundary zone is defined about each corresponding obstacle. Candidate paths are identified between the starting point and the termination point. Each candidate path only intersects each boundary zone once for each corresponding obstacle. An economic cost is estimated for traversing each candidate path or a portion thereof between the starting point and the termination point. A preferential path is selected from the identified candidate paths based on the preferential path being associated with a lowest estimated economic cost.","MéTODO PARA DETERMINAR UM TRAJETO PARA UM VEìCULO, E, PLANEJADOR DE TRAJETO PARA DETERMINAR UM TRAJETO PARA UM VEìCULO. Um planej ador de trajeto (1 O) e um método para determinar um trajeto para um veículo inclui definir um ponto de partida para o veículo. Um ponto de terminação é definido. Um detector de obstáculo (14) detecta um ou mais obstáculos em uma área de trabalho entre o ponto de partida e o ponto de terminação. Uma zona de limite é definida sobre cada obstáculo correspondente. Trajetos candidatos são identificados entre o ponto de partida e o ponto de terminação. Cada trajeto candidato só intersecta uma vez cada zona de limite para cada obstáculo correspondente. Um custo económico é estimado para atravessar cada trajeto candidato ou uma porção dele entre o ponto de partida e o ponto de terminação. Um trajeto preferencial é selecionado dos trajetos candidatos identificados baseado no trajeto preferencial estando associado com um custo económico estimado mais baixo."]
["BR PI0519968",20090818,"US 4256105\nUS 2005045115","FLANN NICHOLAS SIMON\nHANSEN SHANE LYNN\nGRAY SARAH ANN","DEERE & CO","   Path planner and method for planning a path plan having a spiral component","método para planejar um trajeto de um veìculo, e, planejador de trajeto para planejar um trajeto de um veìculo","A method and path planner for planning a path of a vehicle comprising a perimeter training module for identifying a border of a region associated with a work area. A definer for defining a reference row having a reference path that tracks at least a majority of the border. A generator generates tracking rows that track the reference row. The tracking rows comprise at least one inner tracking row and an outer tracking row. Each inner tracking row having at least one inner curve with a lesser radius than an outer tracking row having a corresponding outer curve with a greater radius.","MÉTODO PARA PLANEJAR UM TRAJETO DE UM VEìCULO, E, PLANEJADOR DE TRAJETO PARA PLANEJAR UM TRAJETO DE UM VEìCULO. Um método e planejador de trajeto (10) para planejar um trajeto de um veículo incluindo um módulo treinador de perimetro (14) para identificar uma fronteira de uma região associada com uma área de trabalho. Um definidor (26) para definir uma fileira de referência tendo um trajeto de referência que rastreia pelo menos uma maioria da fronteira. Um gerador (30) gera fileiras de rastreamento que rastreiam a fileira de referência. As fileiras de rastreamento incluem uma fileira de rastreamento interna e pelo menos uma fileira de rastreamento externa. Cada fileira de rastreamento interna tendo pelo menos uma curva interna com um raio menor que uma fileira de rastreamento externa tendo uma curva externa correspondente com um raio maior."]
["BR PI0609304",20090813,"DE 102005017578\nEP 2006061590","TARASINSKI NICOLAI\nREINARDS MARCO","DEERE & CO","Three-Point Implement Mounting For An Agricultural Or Industrial Utility Vehicle","“SUPORTE DE IMPLEMENTO DE TRÊS PONTOS PARA UM VEÍCULO UTILITÁRIO AGRÍCOLA OU INDUSTRIAL, E, SISTEMA DE ARMAZENAGEM PARA CONTER OU ARMAZENAR UM SUPORTE DE IMPLEMENTO DE TRÊS PONTOS”","The present invention relates to a three-point implement mounting (10) for an agricultural or industrial utility vehicle (28), having an upper member (14) and two lower members (12). It is possible for a working implement (42) to be coupled to the three-point implement mounting (10) in order to couple the working implement (42) to the utility vehicle (28). In order to specify an interface between the utility vehicle (28) and the working implement (42) which is versatile and can, in terms of its properties, be varied or adapted to the physical application, it is proposed that the three-point implement mounting (10) is of modular design and in that the three-point implement mounting (10) has a coupling interface (26), by means of which the three-point implement mounting (10) can be coupled to the utility vehicle (28). The present invention also relates to an industrial or agricultural utility vehicle (28), a working implement and a storage system.",""]
["BR PI0613828",20110215,"US 17656905\nUS 2006024803","WARD KEITH","TERRACON TECHNOLOGIES LLC","","dispositivo de condicionamento de solo, dispositivo para criar uma superfìcie de solo permeável e dispositivo de consolidação de solo","A soil conditioning device having a series of peripheral ridge members having a leading and trailing prow shaped surface circumscribing a disc, wheel or drum and a method of use. Optionally the prow shaped peripheral ridge members are joined by sub-ridge members forming a single ridge of varying heights circumscribing the disc, wheel or drum.","DISPOSITIVO DE CONDICIONAMENTO DE SOLO, DISPOSITIVO PARA CRIAR UMA SUPERFíCIE DE SOLO PERMEAVEL E DISPOSITIVO DE CONSOLIDAçAO DE SOLO. A presente invenção se relaciona a um dispositivo de condicionamento de solo tendo uma série de membros degume periféricos tendo uma superfície dianteira em forma de proa de barco e uma superfície traseira em forma de proa de barco que circunscrevem um disco, roda, ou cilindro, e ao método de uso. Opcionalmente, os membros de gume periféricos em forma de casco de barco são ligados a membros de gume rebaixados formando um único gume de altura variável que circunscreve um disco, roda, ou cilindro."]
["BR PI0614071",20090727,"FI 20055266","","","","MÉTODO E SISTEMA PARA MONITORAR O DESEMPENHO DE UM SUBSISTEMA OU FUNÇÃO DE UMA MÁQUINA FLORESTAL, PROGRAMA DE COMPUTADOR, E, PRODUTO DE SOFTWARE PARA COMPUTADOR","A system and a method for monitoring the performance of a subsystem of a forest machine. The method comprises the steps of: collecting data relating to the function of said sub- system or the performing of said function; determining one or more characteristic values to describe the performance con- tinually according to data; and monitoring the variation of said one or more characteristic values in time, wherein, for example, the variation of said one or more characteristic val- ues in time is displayed in the form of a graphic presentation to the user."," MÉTODOS E SISTEMA PARA MONITORAR O DESEMPENHO DE UM SUBSISTEMA OU FUNÇÃO DE UMA MÁQUINA FLORESTAL, PROGRAMA DE COMPUTADOR, E, PRODUTO DE SOFTWRE PARA COMPUTADOR. Um sistema e método para monitorar o desempenho de um subsistema de uma máquina florestal. O método compreende as etapas de: coletar dados relacionados ao funcionamento de dito subsistema ou desempenho de dita função; determinar um ou mais valores característicos para descrever o desempenho de maneira contínua de acordo com dados; e monitorar a variação de dito um ou mais valores característicos no tempo, onde, por exemplo, a variação d edito u ou mais valores caracaterísticos no tempo é apresentada na forma de uma apresentação gráfica para o usuário."]
["BR PI0615725",20090423,"JP 2005267098\nJP 2005268443\nJP 2006316627","MATSUMOTO NORIHISA\nWADA TATSUO","KOMATSU MFG CO LTD","WORK MACHINE BLADE DEVICE AND WORK MACHINE INCLUDING THE SAME","DISPOSITIVO DE LÂMINA DE MÁQUINA DE OBRA E RESPECTIVA MÁQUINA DE OBRA","A blade has an overall blade width of W, and includes a central front portion, interposition front portions, and side front portions. A straight first edge section is arranged on the lower end of the central front portion. Each of the front surfaces of the central front portion, the interposition front portions, and the side front portions is formed in an arc-shaped surface that has a prescribed radius R2. The radius R2 satisfies the following formula: R2=(0.7 to 1.0)xH, where H is the height from the edge of the first edge section to the top end of a soil retaining plate in side view in a digging posture when the edge angle alpha of the edge sections is an angle of 40° to 55°.",""]
["BR PI0615802",20110524,"IT PE20050010\nIB 2006053340","GIROLAMO GIANLUCA DI","MO ME MODELLI MECCANICI S R L","","dispositivo de cultivo de solo","A soil tilling device, in particular a rotary tiller, a motor hoe or a motocultivator of the kind comprising one or more soil blades (2), assembled on a rotating driven shaft (1), apt to work the soil, avoiding the accumulation of either twigs, weeds, pruning remains or any kind of branches at the soil blades and at the shaft, since twigs and others undergo a reduction in size and length preventing the twining thereof due to one or more subsidiary blades (4, 9) placed at the sides of said soil blades (2), at said shaft (1).","DISPOSITIVO DE CULTIVO DE SOLO. Um dispositivo de cultivo de solo, especificamente um cultivador rotativo, uma enxada de motor ou um moto-cultivador do tipo que compreende uma ou mais lâminas de solo (2), reunidas em um eixo acionado por rotação (1),apto para trabalhar o solo, que impede a acumulação tanto de ramos, ervas daninhas, podas remanescentes quanto qualquer tipo de ramos nas lâminas de solo e no eixo, uma vez que os ramos e outros provocam uma redução em tamanho e comprimento que impede o enroscamento dos mesmos devido a uma ou mais lâminas auxiliares (4, 9) colocadas nas laterais das referidas lâminas de solo (2), no referido eixo (1)"]
["BR PI0617091",20110712,"US 71232505\nUS 2006033729","HOOD KEVIN\nNILSSON BENGT\nBENNETT STEVEN","BRUKS ROCKWOOD INC","","dispositivo recuperador empilhador transportador com colchão de ar e seu método","An air cushion conveyor stacker reclaimer device and a method thereof, wherein burial of enclosed air cushion outfeed conveyors eliminates the need for costly, reinforced underground tunnels and walkways, wherein overhead suspension of air cushion infeed conveyors eliminates the need for construction of raised walkways and costly ground support structures, wherein lightweight air cushion conveyor stacker devices eliminate the need for massive counterweights, and wherein the fully exploited method for stacking and reclaiming bulk materials via enclosed tubular components, stacking boom curtains, and/or domed enclosures essentially eliminates adverse environmental impact.","DISPOSITIVO RECUPERADOR EMPILHADOR TRANSPORTADOR COM COLCHãO DE AR E SEU MéTODO Um dispositivo recuperador empilhadortransportador com colchão de ar e seu método, onde o enclausuramento dos transportadores fechados de descarregamento com colchão de ar elimina a necessidade de túneis e passarelas subterrâneas caras e reforçadas, em que a suspensão sobrecabeça dos transportadores de descarregamento com colchão de ar elimina a necessidade da construção de passarelas elevadas e de carasestruturas de apoio no piso, onde os leves dispositivos empilhadores transportadores com colchão de ar eliminam a necessidade de grandes contrapesos e onde o método totalmente aplicado para o empilhamento e a recuperação de materiais a granel por meio de componentes tubulares fechados, de cortinas para lanças de empilhamento e/ou fechamentos em domos elimina essencialmente o impacto ambiental adverso."]
["BR PI0617362",20090924,"SE 0502296\nSE 2006050385","STARK CRISTER","VADERSTAD VERKEN AKTIEBOLAG","Agricultural Machine","MÁQUINA AGRÍCOLA","The invention refers to an agricultural machine (1) for cultivation comprising a frame beam extending on both sides of a centre line in the driving direction of the machine, on which tools (11), preferably planter aggregates, are arranged at relative or group wise generally equal spacing. The agricultural machine has at least one joint for dividing the frame beam into frame beam sections (5, 6) and means (9) for swinging the corresponding frame beam sections on each side of said centre line through a generally equal angle in the horizontal plane, so that neighbouring tools in the working position on the frame beam sections always maintain a generally equal relative spacing.",""]
["BR PI0617802",20091105,"EP 05109881\nNL 2006050188","AIKING ARNE\nVERHEIJEN FRANK","CLEAN LIGHT","Methods for Treating Live Plants or Live Plant Parts or Mushrooms with UV-C Light","MÉTODO PARA REDUZIR A QUANTIDADE TOTAL DE UM OU MAIS PATÓGENOS EM UMA PLANTA VIVA, APARELHO PARA REDUZIR A QUANTIDADE TOTAL DE UM OU MAIS PATÓGENOS EM UMA PLANTA VIVA OU COGUMELO, OU UMA SUA PARTE, MÉTODOS PARA REMOVER UMA OU MAIS PARTES DE UMA PLANTA VIVA E PARA MELHORAR A VITALIDADE DE UMA PLANTA, E, USO DE UMA DOSAGEM DE UV-C EM UMA PLANTA VIVA OU COGUMELO","The present invention relates to a method for controlling pathogen growth on live plants and mushrooms using UV-C light and an apparatus for use in the method. Also provided are methods for removing surplus leaves and methods for destroying aerial plant parts prior to harvest of underground roots, tubers or bulbs.",""]
["BR PI0617927",20091028,"US 25982805","MARIMAN NATHAN A\nFLOWERS RONALD T\nFRASIER MICHAEL E","DEERE & CO","Agricultural seeding machine with compact furrow opener/closer","Máquina de semeadura agrícola, abridor/fechador de sulco para uma máquina de semeadura agrícola, e, método para plantar com uma máquina de semeadura agrícola","An agricultural seeding machine (10) movable in a planting direction (38) includes a frame (16); a disc opener assembly (22) carried by the frame (16) and having a first axis of rotation (32); a gauge wheel assembly (24) carried by the frame (16) and having a second axis of rotation (48), and a press wheel assembly (26) carried by the frame (16) and having a third axis of rotation (54). The second axis (48) is positioned forward of the first axis (32) relative to the planting direction (38). The gauge wheel assembly (24) overlaps the disc opener assembly (22) relative to the planting direction (38). The third axis (54) is positioned rearward of the first axis (32) relative to the planting direction (38). The press wheel assembly (26) overlaps the disc opener assembly (22) relative to the planting direction (38).",""]
["BR PI0618535",20110906,"NL 1030416\nNL 2006000558","BUIJSMAN PETRUS JOHANNES","BUYSMAN HOLDING B V","","rolo para compactar uma superfìcie, em particular para construção de rodovias e método para o uso de um rolo","A roller for compacting a subsurface, in particular for road building, comprising a roller body with a central axis. The roller body is made up of a plurality of compartments (2), the compartments (2) being provided distributed in the circumferential direction around the central axis. In particular, each compartment (2) comprises at least one fluid chamber (3). More particularly, the fluid chambers (3) in the compartments (2) are in flow communication.","ROLO PARA COMPACTAR UMA SUPERFìCIE, EM PARTICULAR PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E METODO PARA O USO DE UM ROLO. Um rolo para compactar uma superficie, em particular para a construção de rodovias, compreendendo um corpo de rolo com um eixo central. O corpo do rolo é constituído de uma pluralidade de compartimentos (2), os compartimentos (2) sendo providos distribuídos no sentido circunferente em tomo do eixo central. Particularmente, cada compartimento (2) compreende pelo menos uma câmara de fluido (3). Mais especificamente, as câmaras de fluido (3) nos compartimentos (2) estão em comunicação de fluxo."]
["BR PI0621029",20090728,"BR PI0621029","BONFANTE LEANDRO CANAL","BONFANTE LEANDRO CANAL","","sistema eletrônico para controle das barras de um pulverizador agricola","","SISTEMA ELETRÔNICO PARA CONTROLE DAS BARRAS DE UM PULVERIZADOR AGRìCOLA. Sistema de controle da altura e posição das barras de pulverizador, onde o acionamento das barras é feito através de motores elétricos, acionados por um controlador eletrónico que através de sensores dispostos na barra de pulverização, determinam a altura instantânea, podendo assim manter a barra na altura selecionada pelo operador, sendo possível também recolher a barras através de um painel instalado no trator, assim como realizar movimento independentemente das barras."]
["BR PI0701134",20090113,"BR PI0701134","SCHAEDLER ELISEU JOSE","IND AGRICOLA FORTALEZA LTDA","","caixa de transmissço para unidades colhedoras de milho dotada de triturador inferior, aplicável em espaçamentos reduzidos e tradicionais","","CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA UNIDADES COLHEDORAS DE MILHO DOTADA DE TRITURADOR INFERIOR, APLICÁVEL EM ESPAÇAMENTOS REDUZIDOS E TRADICIONAIS, baseada em um conjunto montado, fixado no chassi da plataforma para colheita de milho, composto por uma caixa de transmissão que realiza o acionamento das funções convencionais de retirada e recolhimento das espigas mais um conjunto triturador inferior 5, responsável por triturar os restos da cultura e ervas daninhas, podendo ser montada com ou sem este triturador inferior e com ou sem limitador de torque 27, a partir do espaçamento de quarenta e cinco centímetros entre linhas, até um espaçamento superior qualquer."]
["BR PI0702705",20090310,"BR PI0702705","PEREIRA DE SOUZA JOCO EVANGELISTA","PEREIRA DE SOUZA JOCO EVANGELISTA","","enxada vazada","","ENXADA VAZADA. A enxada vazada foi desenvolvida para facilitar o trabalho agricola, com a passagem de material no meio da lãmina evitando o acumulo do mesmo, assim diminuindo o trabalho e um maior desgaste fisico do usuário."]
["BR PI0702745",20090428,"BR PI0702745","DO AMARAL EDUIR PRETTO","FUCHS IND MAQUINAS AGRICOL","","disposição construtiva em chassi aplicado em semeadoras e/ou implementos agrÍcolas","","DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM CHASSI APLICADO EM SEMEADORAS E/OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. É descrita uma disposição construtiva em chassi aplicado em semeadoras e/ou implementos agrícolas que compreende um chassis (1) que apresenta extremidades dotadas de eixo (2) e pinos (3), e um mecanismo de tração (4) posicionado na região central do dito chassis (1), com os módulos (5) da semeadora ou do implemento agrícola fixados no chassis (1) através de um suporte engate (6) pivotado no eixo (2) e travado axialmente por uma porca (8), dito suporte engate (6) que compreende um braço dotado de rasgos (7) onde são fixados os pinos (3) e travados axialmente por uma porca (8)."]
["BR PI0703326",20090324,"BR PI0703326","DIAS RODRIGO\nROSSATO ROBERTO OTAVIANO","SEMEATO IND & COMERCIO","","mecanismo de transmissão conjugado com meios de levante para aplicação em máquinas e implementos agrìcolas em geral","","MECANISMO DE TRANSMISSÃO CONJUGADO COM MEIOS DE LEVANTE PARA APLICAÇÃO EM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM GERAL. A partir da movimentação dos rodados do implemento, os quais são sustentados por tubo articulador, que propicia o levante do equipamento, bem como transmissão de movimento rotacional de acionamento do distribuidor de produtos, obtido através de eixo, disposto central e perpendicular ao conjunto de eixos que suportam os ditos rodados, que garantem pleno contato dos rodados com o solo, independentemente de suas irregularidades, além de garantir também a interrupção automática da transmissão no deslocamento do equipamento à ré, compensando a rotação do rodado interno em relação ao externo quando o equipamento realiza uma curva, sendo que o tubo articulador está solidário a um suporte, onde é prevista uma primeira caixa de transmissão que transforma o movimento de giro, gerado na direção \"Z\", pelo eixo perpendicular central do tubo articulador, para a direção \"X\", e repassa-o para uma segunda caixa de transmissão, sendo que desta, o movimento de giro é transmitido para uma terceira caixa de transmissão, que, por fim, o transmite, paralelamente, para acionamento dos dispositivos distribuidores de produtos, sendo que o desligamento automático desta transmissão, se dá, quando do levante do equipamento, por ação da catraca que está disposta entre o eixo perpendicular central do tubo articulador e a primeira caixa de transmissão."]
["BR PI0703330",20090804,"BR PI0703330","DE QUEIROZ ORLANDA FRANCISCO JOSE","DE QUEIROZ ORLANDA FRANCISCO JOSE","","cabeçalho hidráulico para arrasto e levante de implementos agrìcolas em geral","","CABEÇALHO HIDRÁULICO PARA ARRASTO E LEVANTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM GERAL. Aplica-se a qualquer trator (1) e implemento (2) agrícola originalmente operado no engate três pontos (T) do trator (1), cujo destaque é promover a ligação de ambos por meio do cabeçalho (C) pleiteado o qual é arrastado pelo trator (1), além de permitir o levante de dito implemento (2) por meio de cilindro (3) hidráulico, devidamente dimensionado conforme a potência hidráulica oferecida pelo fabricante do trator, que quando atuado, o cilindro (3) propriamente dito, promove o deslocamento do chassi (4), com ponto de pivotamento (P) estratégico, que por sua vez propicia o encabeçamento da porção posterior do referido chassi (4) e do implemento (2) nele acoplado, de forma a adequar esse último a qualquer tipo de trator (1), principalmente aqueles de reduzida potência hidráulica."]
["BR PI0703342",20090415,"DE 102006040080","HAFFERT ANDREAS\nFRERICHS LUDGER\nERDMANN HUBERT","CLAAS SELBSTFAHR ERNTEMASCH","","MAQUINA AGRICOLA COSECHADORA","The harvester has an overloading device (29) swivel-ably arranged around a vertical rotational axis (28) and a horizontal rotational axis (38). The overloading device is provided for overloading of harvesting goods to a transport vehicle, which is swivel-able into a work operating position and into a transport operating position. An operating aggregate (24) is provided as a hingeable harvest attachment device (23). The overloading device is provided in the area of the operating aggregate in the transport operation.","Máquina agrícola cosechadora (2) particularmente recogedora-picadora autopropulsada (1), que comprende un dispositivo descargador (29) dispuesto en la máquina cosechadora en forma pivotante sobre un eje vertical de giro (28) y en forma basculable sobre un eje horizontal de giro (38), para transbordar el producto cosechado a un vehículo de transporte, siendo dicho dispositivo descargador girable hacia una posicion de operacion de trabajo y hacia una posicion de operacion de transporte, y diferentes implementos de trabajo (24), estando al menos uno de dichos implementos de trabajo (24) materializado de manera de implemento cosechador frontal plegable (23) el cual en operacion de transporte puede ser acarreado por la máquina cosechadora agrícola (2), encontrándose el dispositivo descargador (29) en operacion de transporte en la zona del implemento de trabajo acarreado (24)."]
["BR PI0703813",20090113,"CL 14492007","GUEZADA SALINAS MARIO DEL CARMEN","QUEZADA Y CIA LTDA","","máquina produtora de parapeitos de terra, para o cultivo de arroz e outros cultivos","","MÁQUINA PRODUTORA DE PARAPEITOS DE TERRA, PARA O CULTIVO DE ARROZ E OUTROS CULTIVOS. Que possibilita a produção de parapeitos de terra, para o cultivo de arroz e outros cultivas, com melhor rendimento e qualidade. Basicamente, a máquina produtora de parapeitos de terra para o cultivo de arroz e outros cultivos compreende uma empilhadeira de terra de tamanho médio, seguida imediatamente por uma roda de compactação. A estrutura de sustentação é acoplada ao eixo de tomada de força de um trator e acionada através de uma corrente que acompanha o movimento das rodas traseiras do trator."]
["BR PI0704343",20100119,"BR PI0704343","TRENNEPOHL ATILA STAPELBROEK","STARA S A IND DE IMPLEMENTOS A","","barra de pulverização para uso agrÍcola, com sistema auto-nivelante, para compensação automática de desnÍveis e declividades do solo","","BARRA DE PULVERIZAÇçO PARA USO AGRÍCOLA, COM SISTEMA AUTO-NIVELANTE, PARA COMPENSAÇçO AUTOMÁTICA DE DESNÍVEIS E DECLIVIDADES DO SOLO. Sustentada no quadro central (2) de forma articulada, num ponto (2a) que fica suficientemente próximo e verticalmente acima do seu centro de gravidade, podendo ser posicionado também no próprio centro de gravidade, sendo as molas helicoidais de tração (5) providas de roldanas (7) em uma das extremidades, que possibilitam deslocamentos verticais, rodando sobre barras guia (2b) do quadro central (2) da barra de pulverização auto-nivelante (1), durante o procedimento de abertura e fechamento das seções (4a) das barras laterais (4), tendo ainda um conjunto de compensação de desnivel das barras laterais de pulverização (4) formado por duas ou mais molas helicoidais estabilizadoras (10), duas alavancas (11), dois tirantes (12) e um ou dois amortecedores (13), que tem a função de manter a barra de pulverização auto-nivelante (1) paralela à superfície do solo durante o trabalho, mesmo em situações de operação em terrenos declivosos, ou quando uma das barras laterais (4) precisa ser levantada para desviar de obstáculos."]
["BR PI0704348",20100119,"BR PI0704348","TRENNEPOHL ATILA STAPELBROEK","STARA S A IND DE IMPLEMENTOS A","","mecanismo de guia pivotado para molas helicoidais de compressço","","MECANISMO DE GUIA PIVOTADO PARA MOLAS HELICOIDAIS DE COMPRESSÃO. Próprio para conjunto disco de corte (1) com base fixa de sustentação da mola (2), concavidade esférica (2a) e furo alongado (2b), que se adaptam perfeitamente em base esférica (3a) da rótula guia da mola (3), onde a parte superior da rótula guia da mola (3), ao ser solicitada, não sofre qualquer deformação para os lados, efeito que ocorre porque a rótula guia da mola (3) acompanha a inclinação da mola helicoidal (4) sem que ocorra a sua deformação, tendo em vista que não sofre esforço deslocado do seu centro."]
["BR PI0705401",20090623,"BR PI0705401","SAMAIA NETO ALBERTO","META CONSULTORIA EM AGRO NEGOCIOS LTDA","","rastelo mecanizado aperfeiçoado para citricultura","","RASTELO MECANIZADO APERFEIÇOADO PARA CITRICULTURA. Especialmente desenvolvido para ser instalado à frente do trator (T) de maneira a varrer e limpar o solo (S) das ruas do pomar durante a colheita de frutos cítricos, fazendo o ajuntamento do material - frutos descartados, folhas e gravetos - em um dos lados da rua para que os mesmos possam ser recolhidos posteriormente, de maneira adequada; o rastelo mecanizado (1) compreende um pantógrafo oscilante (2), configurado por um chassi formado por perfis tubulares que, numa das extremidades, é integrado à um suporte amortecedor (3) e este a um mancal estacionário (4) devidamente fixado à estrutura frontal do trator (T), enquanto que a outra extremidade do pantógrafo oscilante (2) recebe uma barra tubular transversal (5), que contempla, em uma das extremidades um mancal articulado (6) passível de sustentar um eixo (7) onde é montado um grande anel metálico (8) de arruaçao e varriçâo, dotado de múltiplas palhetas radiais flexíveis (9), anel (8) este que é acionado por um motoredutor (M) e que é montado sobre uma sapata móvel (10); na outra extremidade da barra tubular transversal (5) é montado um painel guia (11) de borracha ou material similar."]
["BR PI0705782",20090127,"BR PI0705782","WATANABE SERGIO MASSAO","WATANABE SERGIO MASSAO","","processo de granulaço de fertilizante orgânico e fertilizante organo-mineral","","PROCESSO DE GRANULAÇÃO DE FERTILIZANTE ORGÂNICO E FERTILIZANTE ORGANO-MINERAL. A presente patente de mvenção refere-se a um processo de granulação de fertilizante, onde a Fig.1:Peneiramento: A Saca de Big Bag (2), com o fertilizante é transportada através do Trilho (1), levando para a Peneira Rotativa (3) onde é selecionado, nesta seleção a peneira recebe o auxilio do Exaustor (4) tirando a poeira, o descarte segue através de uma Esteira (5) e encaminhado para nova trituração e o selecionado será depositado em um Silo (6), a Fig.2:Granulação: O Silo (6) recebe o fertilizante selecionado e o encaminha, através de uma Esteira (7) para o Prato Granulador (8), neste, recebe um jato do composto aglutinante, o que lhe dá forma de grânulo, circulando por algum tempo dentro do prato para tomar a forma de esfera, o produto já granulado é expulso, caindo na Esteira (9) que encaminha os granulos para o secador (10), a Fig.3:Secagem: O Secador(l0) recebe os granulos e é aquecido por tempo e temperatura determinados, baixando sua umidade em 150, que são transportados pela Esteira (11) para a Peneira Rotativa (12), a Fig.4:Classificaçio: A Peneira Rotativa (12) seleciona os grânulos dentro do diâmetro desejado, nesta seleção a peneira recebe o auxilio do Exaustor (13) tirando a poeira. Os grânulos não selecionados serão descartados através de uma Esteira (14) e encaminhados para nova granulação e os selecionados serão depositados em um Silo (15) e a Fig.5: Ensaque:O Silo (15) recebe os grânulos selecionados que são encaminhados, através de Esteira (16) para o Silo Duplo de Ensaque (17) com Sensor de Nível (18) e através de gravidade chegam às Ensacadeiras (19) que após envase os expulsa para a Esteira Daíla (20)."]
["BR PI0706469",20090324,"BR PI0706469","DOS SANTOS JOSE MARIA","JOSE MARIA DOS SANTOS","","desbrotadeira de corrente","","DESBROTADEIRA DE CORRENTE. Desbrotadeira de corrente é acionada pela tomada de força do trator e conjuga a função de desbrotar brotos em tocos remanecentes de culturas anteriores e arbustos, reduzindo o impacto ambiental, o tempo de operação e o custo do produto acabado. A desbrotadeira de corrente é constituído por eixo principal (4) cardan (11), polia(5) e correntes(7)."]
["BR PI0706847",20110412,"US 76128906\nUS 2007001771","JAEB JONATHAN P","KCI LICENSING INC","","sistema de tratamento de ferida, sistema de tratamento de ferida para limpar cirurgicamente e curar um sìtio de ferida, sistema de tratamento ultra-sÈnico de ferida para tratar um sìtio de ferida, método para o tratamento de uma ferida, bandagem de ferida de múltiplos propósitos e bandagem de limpeza de ferida de múltiplos propósitos","A wound treatment system includes a distribution manifold, a reduced pressure source, a fluid delivery source, and an ultrasonic energy transducer. Reduced pressure and fluid delivery may be applied to the wound through the distribution manifold. The ultrasonic energy transducer is configured to deliver ultrasonic energy to the wound to debride the wound. The ultrasonic energy transducer may be either a piezoelectric transducer or a. surface acoustic wave device. The ultrasonic energy transducer may be placed adjacent to the distribution manifold to deliver ultrasonic energy directly to the wound or may be coupled to an acoustically-conducting membrane positioned between the distribution manifold and the wound.","SISTEMA DE TRATAMENTO DE FERIDA, SISTEMA DE TRATAMENTO DE FERIDA PARA LIMPAR CIRURGICAMENTE E CURAR UM SìTIO DE FERIDA, SISTEMA DE TRATAMENTO ULTRA-SONICO DE FERIDA PARA TRATAR UM SITIO DE FERIDA, MéTODO PARA O TRATAMENTO DE UMA FERIDA, BANDAGEM DE FERIDA DE MULTIPLOS PROPóSITOS E BANDAGEM DE LIMPEZA DE FERIDA DE MúLTIPLOS PROPóS ITOS Trata-se de um sistema de tratamento de ferida que inclui uma unidade de distribuição, uma fonte de pressão reduzida, uma fonte de distribuição de fluido, e um transdutor de energia ultra-sónica. A pressão reduzida e a distribuição de fluido podem ser aplicadas à ferida através da unidade de distribuição. O transdutor de energia ultra- sónica é configurado para aplicar a energia ultra-sónica à ferida para limpar cirurgicamente a ferida. O transdutor de energia ultra-sónica pode ser um transdutor piezelétrico ou um dispositivo de onda acústica de superfície. O transdutor de energia ultra-sónica pode ser colocado adjacente à unidade de distribuição para aplicar a energia ultra-sónica diretamente à ferida ou pode ser acoplado a uma membrana acusticamente condutora posicionada entre a unidade de distribuição e a ferida."]
["BR PI0706874",20090512,"BR PI0706874","DOS SANTOS JOSE MARIA","DOS SANTOS JOSE MARIA","","subsolador hidráulico com transporte por terceiro ponto com distribuição de adubo por sistema elétrico","","SUBSOLADOR HIDRAULICO COM TRANSPORTE POR TERCEIRO PONTO COM DISTRIBUIçãO DE ADUBO POR SISTEMA ELETRICO. O subsolador hidráulico que em apenas um equipamento conjuga as funções de subsolar adubar e gradear o solo ao mesmo tempo, proporcionado um custo menor de tempo e operação e um custo menor do equipamento. O subsolador é constituído por sistema elétrico de adubação (6) e limpa trilho (1)."]
["BR PI0708050",20110517,"US 36603106\nUS 2007005329","COERS BRUCE ALAN\nJENSEN RODERICK JAMES","DEERE & CO","","máquina colheitadeira agrìcola, plataforma de corte para uma máquina colheitadeira agrìcola, e, método para operar uma plataforma de corte em uma máquina colheitadeira agrìcola","An agricultural harvesting machine includes a feeder housing and a cutting platform. The cutting platform includes a center platform section carried by the feeder housing. A first wing platform section extends laterally from one side of the center platform section, and a second wing platform section extends laterally from another side of the center platform section. A height control system includes a lift cylinder coupled with the feeder housing, a first tilt cylinder coupled between the center platform section and the first wing platform section, and a second tilt cylinder coupled between the center platform section and the second wing platform section. The lift cylinder, first tilt cylinder and second tilt cylinder are automatically adjusted independent from each other during harvesting operation of the cutting platform.","MÁQUINA COLHEITADEIRA AGRÍCOLA, PLATAFORMA DE CORTE PARA UMA MÁQUINA COLHEITADEIRA AGRÍCOLA, E, MÉTODO PARA OPERAR UMA PLATAFORMA DE CORTE EM UMA MÁQUINA COLHEITADEIRA AGRICOLA. E descrita uma máquina colheitadeira agrícola (10) que inclui um alojamento de alimentação (14) e uma plataforma de corte (12). A plataforma de corte (12) inclui uma seção de plataforma central (16) carregada pelo alojamento de alimentação (14). Uma primeira seção de plataforma em asa (18) estende-se lateralmente de um lado da seção de plataforma central (16), e uma segunda seção de plataforma em asa (20) estende-se lateralmente de um outro lado da seção da plataforma central (16). Um sistema de controle de altura inclui um cilindro de elevação (36) acoplado no alojamento de alimentação (14), um primeiro cilindro de inclinação (38) acoplado entre a seção da plataforma central (16) e a primeira seção de plataforma em asa (18), e um segundo cilindro de inclinação (40) acoplado entre a seção da plataforma central (16) e a segunda seção de plataforma em asa (20). O cilindro de elevação (36), primeiro cilindro de inclinação (38) e o segundo cilindro de inclinação (40) são ajustados automaticamente independente um do outro durante operação de colheita da plataforma de corte (12)."]
["BR PI0708052",20090416,"DE 102006007580\nEP 2007051151","SPOHN MARKUS\nLUNZ ERICH\nKRUEGER JENS\nHOFFINGER CHRISTIAN","SCHAEFFLER KG","ROTATING AGRICULTURAL TOOL WITH BEARING ARRANGEMENT","MÉTODO PARA REDUZIR A QUANTIDADE TOTAL DE UM OU MAIS PATÓGENOS EM UMA PLANTA VIVA, APARELHO PARA REDUZIR A QUANTIDADE TOTAL DE UM OU MAIS PATÓGENOS EM UMA PLANTA VIVA OU COGUMELO, OU UMA SUA PARTE, MÉTODOS PARA REMOVER UMA OU MAIS PARTES DE UMA PLANTA VIVA E PARA MELHORAR A VITALIDADE DE UMA PLANTA, E, USO DE UMA DOSAGEM DE UV-C EM UMA PLANTA VIVA OU COGUMELO","The invention relates to a rotating, disc-shaped, agricultural tool which is mounted in a frame of a machine via a hub and a bearing arrangement. The bearing arrangement is distinguished by the fact that it is formed from two angular roller bearings which are set in back-to-back arrangement and whose raceways are arranged inclined at an angle to a bearing axis, wherein a space accommodation the angular roller bearings is defined on the outside in the radial direction by a hub body, of V-shaped design in its centre part and having contact surfaces, and on the inside in the radial direction by a supporting ring having spaced-apart contact surfaces on both sides in the axial direction, wherein the hub body is provided at an axial end with a fastening element for fastening the tool. In this way, a captive bearing unit is provided which is already provided with the appropriate prestress and which only needs to be connected to the agricultural tool and to the frame by the end user, i.e. by the manufacturer of an agricultural machine.",""]
["BR PI0708348",20110524,"NL 1031253\nNL 2007050081","WIJMA KLAAS GEERT","VOSTA LMG BV","","cabeça de cortador, draga por aspiração de cortador, e, método para remover material do fundo de um corpo de água","A cutter head (3) for a cutter suction dredger (1) intended to be mounted rotatably about a cutter head center axis with respect to a suction device (4) for sucking up material which has been cut loose by the cutter head from the bottom of a body of water (6), which cutter head comprises a base ring(7), a boss (8) located at a distance from the base ring in the direction of the center axis, as well as a plurality of arms (9) which extend from the base ring to the boss and are distributed at regular intervals in the peripheral direction, each of which arms has a series of teeth (12) located on the radially outermost parts (11) of the arm and directed outwards at an angle with respect to the peripheral direction, the direction of rotation of the cutter head being set in such a manner that the teeth perform a cutting movement, with non- return means (13-15) extending between at least two neighbouring arms, preventing movement of cut material from the center axis to the exterior.","CABEÇA DE CORTADOR, DRAGA POR ASPIRAÇÃO DE CORTADOR, E, METODO PARA REMOVER MATERIAL DO FUNDO DE UM CORPO DE áGUA Uma cabeça de cortador (3) para uma draga por aspiração de cortador (1) pretendida para ser montada rotativamente sobre um eixo de centro de cabeça de cortador com relação a um dispositivo de aspiração (4) para aspirar para cima material que foi cortado solto pela cabeça de cortador do fundo de um corpo de água (6), qual cabeça de cortador compreende um anel de base (7), uma saliência (8) localizada a uma distância do anel de base na direção do eixo de centro, como também uma pluralidade de braços (9) que se estendem do anel de base à saliência e são distribuídos a intervalos regulares na direção periférica, cada um de quais braços tem uma série de dentes (12) localizados nas partes radialmente mais externas (11) do braço e dirigidos para fora a um ângulo com relação à direção periférica, a direção de rotação da cabeça de cortador sendo fixada de tal maneira que os dentes executem um movimento cortante, com meio de não retomo (13-15) se estendendo entre pelo menos dois braços vizinhos, prevenindo movimento de material cortado do eixo de centro para o exterior."]
["BR PI0710061",20090429,"NL 1031566","CORNELIS BOS ANTON","REDEXIM HANDEL EN EXPL MIJ BV","Aerating device","DISPOSITIVO PARA AERAÇÃO DE UM SOLO","The invention relates to a device for aerating a ground, comprising a frame provided with moving means for travel of the device over a ground, a crankshaft which is bearing mounted on the frame and which can be coupled to a drive, a number of aerating means connected to the frame and connected to the crankshaft, wherein the aerating means comprises at least one pin which is adapted to perform a repetitive movement in a situation of use, wherein the pin is inserted into the ground, wherein the movement is guided by at least two pivoting arms of the aerating means. The invention is characterized in that at least a first arm of the aerating means has a pivot point which is movable relative to the frame in the situation of use.",""]
["BR PI0711771",20090304,"US 2007009198\nUS 44722006","HAN SHUFENG\nNELSON FREDERICK W\nPICKETT TERENCE D\nREID JOHN F","DEERE & CO","SYSTEM AND METHOD FOR PROVIDING GUIDANCE TOWARDS A FAR-POINT POSITION FOR A VEHICLE IMPLEMENTING A SATELLITE- BASED GUIDANCE SYSTEM","MÉTODO PARA PROVER ORIENTAÇÃO EM DIREÇÃO A UMA POSIÇÃO DE PONTO DISTANTE PARA UM VEÍCULO UTILIZANDO UM SISTEMA DE ORIENTAÇÃO BASEADO EM SATÉLITE, PRODUTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, E, SISTEMA DE ORIENTAÇÃO","The present invention is a method for providing guidance towards a far-point position for a vehicle implementing a satellite-based guidance system. The method includes capturing an image. The method further includes providing the image in a digital format to an algorithm. The method further includes isolating far-point pixelized data of the provided image. The method further includes generating data for causing a steering control system of the vehicle implementing the satellite-based guidance system to maintain the vehicle on a straight-line path towards the far-point position.",""]
["BR PI0713275",20090325,"DE 102006032599","","DEERE & CO","","DISPOSIÇÃO HIDRAULICA","The invention relates to a hydraulic arrangement for the control of a lifting gear (12) of an agricultural machine (10). The hydraulic arrangement (16) comprises a hydraulic cylinder (24) having a chamber (50) to which pressure can be applied, a proportionally controlled inflow valve (22), which is connected on the outlet side via a inflow pipe (30) to the chamber and on the inlet side to a hydraulic pump (18, 18'), further comprising a first outflow pipe (32) which establishes a connection between the chamber (50) and a hydraulic tank (20), further comprising adjusting means (42, 44) for generating an adjusting signal for the hydraulic cylinder (24) and an electronic control unit (40). In order to create a control system having a simple and compact design, the invention also provides to dispose an electro-proportional pressure relief valve (26) in the first outflow pipe (32) and a check valve (28) that closes in the direction of the inflow valve (22) in the inflow pipe (32). Furthermore, the invention also provides for one or more sensors (36, 38), which are connected to the hydraulic cylinder (24) and produce a sensor signal, wherein the pressure relief valve (26) can be controlled and/or adjusted as a function of the one or more sensor signals and/or the adjusting signal.","ARRANJO HIDRÁULICO PARA REGULAGEM DE UMA ENGRENAGEM DE ELEVAÇÃO DE UMA MÁQUINA AGRÍCOLA. A invenção refere-se a um arranjo hidráulico para regulagem de uma engrenagem de elevação (12) de uma máquina agrícola (10). O arranjo hidráulico (16) abrange pelo menos um cilindro hidráulico (24) que apresenta uma câmara (50) que pode ser solicitada com pressão, pelo menos uma válvula de afluxo (22) controlada proporcionalmente, que é conectada no lado de saída através de um primeiro conduto de afluxo (30) com a câmara (50) e é conectada no lado de entrada com uma bomba hidráulica (18, 18'), pelo menos um primeiro conduto de descarga (32), que estabelece uma conexão entre a câmara (50) e um tanque hidráulico (20). Para criar um sistema de controle que tem um projeto simples e compacto, a invenção também provê dispor uma válvula de sobrepressão eletro-proporcional (26) no primeiro conduto de descarga (32) e uma válvula de retenção (28) que se fecha na direção da válvula de afluxo (22) no conduto de afluxo (32). Além disto, a invenção também provê um ou vários sensores (36, 38) que são conectados com o cilindro hidráulico (24) e que geram um sinal de sensor, em que a válvula de sobrepressão (26) pode ser controlada e/ou ajustada na dependência do um ou dos vários sinais de sensor e/ou do sinal de ajuste."]
["BR PI0721225",20091028,"US 2007021372\nUS 90041007\nUS 78752607","DI FEDERICO IVAN\nGOMES MICHAEL JOHN","TSD INTEGRATED CONTROLS LLC","METHOD AND SYSTEM FOR APPLYING MATERIALS TO CROPS","APARELHO CONFIGURADO PARA APLICAR MATERIAL A UMA PLANTAÇÃO EM UM CAMPO, MÉTODO OPERACIONAL DE UM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PARA APLICAÇÃO EM TEMPO REAL DE MATERIAL A UMA PLANTAÇÃO EM UM CAMPO, APARELHO PARA APLICAÇÃO EM TEMPO REAL DE MATERIAL A UMA PLANTAÇÃO EM UM CAMPO.","Disclosed is a material delivery system (100) and method for applying material to one or more crops. A sensor, or crop sensing head(104), moves over or near the crops and obtains crop data. An applicator (106) is configured to apply the material onto the crop(s). An applicator controller (105) can control the applicator (106). A material delivery vehicle (102) has a delivery vehicle controller (128) configured to control the material delivery (102) vehicle and an agriculture controller (132) in communication with the delivery vehicle controller (128), applicator controller (105), and sensor(104). The agriculture controller (132) can determine the needs of the crops and adjust the movement of the delivery vehicle (02) based on the needs of the crops.",""]
["BR PI0800009",20090106,"US 65227007","SMART ANDREW\nNELSON FREDERICK WILLIAM","DEERE & CO","","método e sistema para modelar uma vala no solo","A method of shaping furrows in soil includes the steps of: determining existing elevation profiles for a plurality of existing furrows in a geographic unit; establishing a target elevation profile for each of the existing furrows; and moving soil laterally either toward or away from one or both side walls along a length of each furrow to achieve the target elevation profiles within the geographic unit.","MÉTODO E SISTEMA PARA MODELAR UMA VALA NO SOLO. É descrito um método para modelar uma vala no solo que inclui as etapas de: determinar perfis de elevação existentes para uma pluralidade de valas existentes em uma unidade geográfica; estabelecer um perfil de elevação alvo para cada uma das valas existentes; e movimentar o solo lateralmente, tanto na direção como na direção contrária a uma ou ambas as paredes laterais ao longo de um comprimento de cada vala para atingir os perfis de elevação alvo na unidade geográfica."]
["BR PI0800088",20090922,"BR PI0800088","BORTOLI EMILIO\nLAMPERT MARCELO FERRAO\nROSSATO ROBERTO OTAVIANO","SEMEATO SA","","mecanismo destorroador e nivelador de solo para aplicação em máquinas e implementos agrìcolas em geral","","MECANISMO DESTORROADOR E NIVELADOR DE SOLO PARA APLICAÇÃOO EM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM GERAL. Que se baseia na montagem de um conjunto de discos, cuja quantidade irá variar conforme a aplicação e as condições do solo, e que podem se apresentar lisos, ondulados, corrugados, estriados, recortados, ou outros, os quais podem girar em um rolo único, em conjunto ou de forma independente, sendo que, no caso de discos independentes, estes possuirão mancalização própria, de maneira a melhorar a limpeza entre os discos, os quais poderão ainda ser montados intercalados, com alteração angular e posicionamento de desencontro entre estes, de maneira a melhorar o fluxo e prevenir o embuchamento, sendo que, alternativamente, podem ser empregado rolos obtidos a partir de barras redondas, transversais, cantoneiras e outros."]
["BR PI0800263",20090805,"DE 102007009084","GELBHAR ADEMAR\nKROTH ROGERIO","JOHN DEERE BRASIL LTDA","","ARRANJO DE ACIONAMENTO, E, MÁQUINA AGRÍCOLA","The arrangement has a drive train extending between wheels and a housing (17) and comprising a drive body (52) supported on an axle beam (18), which is connected with the wheels. The drive body is rotatably connected with the wheels, and another drive body (66) is rotatably supported and fixedly arranged at the housing. A connecting body (88) is rotatably mounted between the drive bodies, and is radially supported at its rotary axis floating between the drive bodies.","ARRANJO DE ACIONAMENTO, E, MAQUINA AGRÍCOLA. A invenção diz respeito a um arranjo de acionamento (48) para acionar um implemento (86) em uma máquina para aragem de terreno (104). O arranjo de acionamento (48) compreende pelo menos uma roda (22, 24) conduzida no terreno, uma suspensão do eixo (12) que compreende um alojamento (17), no qual pelo menos uma viga de eixo (18, 20) conectada na roda (22, 24) é suspensa a pivô, um trem de potência que estende-se entre a roda (22, 24) e o alojamento (17) e um dispositivo de acionamento (82) conectado no trem de potência para acionar o implemento (86). A fim de melhorar as funções do arranjo de acionamento (48) em terreno irregular e tomá-lo mais barato com menos gasto de projeto, comparado com soluções convencionais, o trem de potência compreende um elemento de acionamento (52) suportado na viga de eixo (18, 20) e travado rotacionalmente na roda (22, 24), um elemento acionado suportado rotacionalmente (66) fixo em relação ao alojamento (17), e um elemento de conexão (88) suportado rotacionalmente entre o elemento de acionamento (52) e o elemento acionado (66), o elemento de conexão (88) sendo suportado entre o elemento de acionamento (52) e o elemento acionado (66) para que ele fique flutuando livre radialmente ao seu eixo de rotação (102)."]
["BR PI0800647",20091103,"BR PI0800647","MARCHESAN JOAO CARLOS","CIVEMASA IMPLEMENTOS AGRICOLAS","","sistema automático de controle de elementos de fornecimento em equipamentos agrìcolas","","SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROLE DE ELEMENTOS DE FORNECIMENTO EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. A presente invenção refere-se a um sistema automático de controle (100) de elementos de fornecimento (30) em equipamentos agrícolas dotados de motores (20) associados operativamente aos elementos de fornecimento (30), rodas (40) e uma cabine de comando disposta remotamente em relação aos motores (20) e aos elementos de fornecimento (30). O sistema (100) compreende meios de regulagem de fluxo (50) configurados para atuar nos motores (20) por meio de um painel de controle (60) disposto na cabine de comando. O sistema (100) compreende ainda pelo menos um sensor (80) instalado no equipamento agrícola, sendo que o sensor (80) é configurado para prover informações do equipamento agrícola ao painel de controle (60) por meio de sinais elétricos de leitura. O painel de controle (60) é configurado para permitir correções automáticas de pelo menos um meio de regulagem de fluxo (50) por meio de sinais elétricos de comando de acordo com as informações providas pelos ditos sinais elétricos de leitura do sensor (80) e de ajustes preestabelecidos."]
["BR PI0800794",20091027,"BR PI0800794","ROSA ROSITA","ROSA ROSITA","","processo de enriquecimento de batata com fibras e proteìnas","","PROCESSO DE ENRIQUECIMENTO DE BATATA COM FIBRAS E PROTEìNAS. O presente pedido de invenção refere-se ao setor de alimentos e versa sobre o enriquecimento de batatas que é constituído pela adição de fibras e proteínas que aumentarão substancialmente a quantidade de micro e macro nutrientes melhorando a funcionalidade no organismo e minimizando assim, os danos causados no corpo humano quando consumidas fritas, apresentando e preservando ainda assim o mesmo sabor ou cor da batata inglesa consumida nos fast foods."]
["BR PI0800802",20091103,"BR PI0800802","BONFANTI RUBENS","BONFANTI RUBENS","","sistema coletor de amostras de solo","","SISTEMA COLETOR DE AMOSTRAS DE SOLO. Para analise química, que é acoplado a um veiculo autopropelido. O sistema funciona com a força hidráulica gerada pela bomba (12) dispensando a força física para a coleta, O copo coletor (03) possui uma camisa de desgaste (17) e é pressionado contra o solo pela mola (05) que está ligada ao guia (07) que possui o limitador de profundidade (04)."]
["BR PI0801167",20091229,"BR PI0801167","ROSSATO ROBERTO OTAVIANO\nDA FONSECA DIPP EDUARDO","SEMEATO SA IND & COMERCIO","","acoplamento automático para máquinas e implementos agrìcolas em geral","","ACOPLAMENTO AUTOMÁTICO PARA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM GERAL. Que emprega guia de acoplamento, dotada de pino de travamento perpendicular, o qual é passível de se deslocar, descendentemente, em resposta ao acionamento dos braços laterais, que são unidos entre si através de eixo articulador, de perfil preferencialmente sextavado, que será retido, na condição de acoplamento do conjunto, por meio de uma trava de segurança, sendo que, quando do desacoplamento do conjunto, o pino de travamento será deslocado ascendentemente, por ação das molas helicoidais, as quais circunscrevem o dito eixo articulador, próximo às suas extremidades laterais deste, sendo que o acionamento dos braços laterais poderá ser efetuado manual ou automaticamente."]
["BR PI0801441-8","2008-04-25",null,"HENRICUS JOHANNES JACOBUS RIETJENS","Implementos Agrícolas Jan S/A (BR/RS",null,"MÁQUINA AGRÍCOLA CONJUGADA PARA DESTRUIÇÃO DE RESTOS CULTURAIS DO ALGODOEIRO",null,"MÁQUINA AGRÍCOLA CONJUGADA PARA DESTRUIÇÃO DE RESTOS CULTURAIS DO ALGODOEIRO. A presente invenção possui um triturador seguido de um conjunto de estruturas porta-ferramentas que suportam uma série de conjuntos de discos lisos e/ou recortados. O triturador destrói a parte aérea da planta que restou após a colheita, fragmentando a parte restante do caule em pequenos pedaços. Logo em seguida, os conjuntos de discos lisos e recortados, executam o corte e arrancam a raiz da planta."]
["BR PI0801510",20090715,"DE 102007022899","JEPPE ECKEHARD\nLAING REINHARD","CLAAS SELBSTFAHR ERNTEMASCH","","MÁQUINA AGRÍCOLA","The machine has a display unit (23) including an electronic base display area which is activated and controlled by an operating device. The display area displays machine and harvesting goods parameters applied in different function windows. An auxiliary display area includes a function window, and superimposes the base display area. The auxiliary display area is displayed in a working and/or harvesting operation on the display unit. The auxiliary display area and the function window are activated and controlled by separate operating devices.","MAQUINA AGRÍCOLA. A presente invenção refere-se a uma máquina agrícola ou co- lheitadeira (2) com pelo menos um agregado de trabalho (3, 17, 18) e uma cabine de motorista (19), onde por meio de um painel indicador básico (24) eletrônica mostrada em pelo menos uma unidade indicadora (23) podem ser udos vários parâmetros da máquina e/ou do material colhido depositados em várias janelas funcionais (25, 26, 27, 28), onde a ativação e o acesso aos parâmetros da máquina e/ou do material colhido depositados na janela funcional (25, 26, 27, 28) ocorre através de um dispositivo de controle (29, 30) e sendo que pelo menos durante a operação de trabalho pode ser aberta na unidade indicadora (23) pelo menos um painel indicador adicional (32) que se sobrepõe à superfície indicadora básica (24) e que possui pelo menos uma janela funcional (31), sendo que a ativação e o acesso da, pelo menos uma, janela funcional (31) do painel indicador adicional (32) ocorre por meio de pelo menos um dispositivo de controle (33, 34) separado."]
["BR PI0802012",20091229,"BR PI0802012","CARDOSO RESENDE MARCOS","CARDOSO RESENDE MARCOS","","moto capinadeira","","MOTO CAPINADEIRA. A moto capinadeira, que em apenas um elemento, conjuga as funções de transporte e capinação, proporciona, assim, menores custos de operalização, menor custo final do produto acabado e a preservação do meio ambiente, pois não é utilizada a capinação química. A moto capinadeira, acima citada, é constituída por discos (1) que são presos no eixo transversal (7), e é nos discos (1) que as facas (3) são fixadas com os parafusos (2). Cada faca (3) é dobrada a 90° a partir de 18mm do comprimento. Tem a coroa (4) fixada no eixo (7) que tem nas suas extremidades roscas e rasgo de chaveta. São rolamentos (5) que seguem o eixo transversal (7). E para finalizar tem os cubos (6), que são colocados na mesma peça dos rolamentos (5) e na outra extremidade colocados fixados na moto."]
["BR PI0802685",20111011,"BR PI0802685","CASTANHEIRA GUILHERME PROCHOROFF","TAC TECNOLOGIA EM ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME","","composição de argamassa ecológica para fabricação de produtos diversos destinados a construção civil","","OMPOSIÇÃO DE ARGAMASSA ECOLÓGICA PARA FABRICAçãO DE PRODUTOS DiVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO CIVIL. A presente Patente de Invenção refere-se a Composição de Argamassa Ecológica Para Fabricação de Produtos Diversos Destinados a Construção Civil, (1), destinada a fabricar diversos produtos para uso na construção civil tal como placas para pisos, blocos, placas para pavimentos intertravados, telhas, guias para calçamentos, pastilhas, tubos,manilhas, painéis de vedação, bem como todo e qualquer produto pré-fabricado moldável, sendo caracterizada por ser constituída porque para fabricar 0,015 m3 são necessários 3,57 1. de areia fina, 3,57 1. de areia grossa, 3,57 1.de pedra \"0\", 3,57 1. de pedra \"1\", 3,57 1. de pedra \"2\", 3,93 kg. de cimento CP III com compensação de carbono, 35,71 gr. de fibras vegetais, 142,86 ml. de controlador de cura, 142,86 ml. de aditivo retentor de água, 35,71 ml. de plastificante, 142,86 gr. de sílica e uma quantidade indeterminada de impermeabilízante de superfície em base a baba de cupim sintetizada ou silano-siloxano."]
["BR PI0802760",20100518,"BR PI0802760","PONTELLI CRISTIANO OKADA\nBAZZUCO ADILSON FABIO","JACTO MAQUINAS AGRICOLAS","","aperfeiçoamento em estruturas de aplicação agrìcola","","APERFEIÇOAMENTO EM ESTRUTURAS DE APLICAÇÃO AGRÍCOLA. Do tipo que compreende um conjunto de vigas formando vários segmentos que interligam armações treliçadas dispostas paralelas e equidistantes entre si, ditas vigas apresentando comprimentos distintos dependendo do tamanho do equipamento agrícola que se deseja construir. Cada viga (2) é compreendida por compósito e estar interligada à armação estrutural (5) através de fixadores do tipo pinça (10) que atuam simultaneamente junto ao mancal (3) de ancoragem da armação estrutural (5) e o extremo da correspondente viga compósito (2), sendo dita pinça de fixaçâo (10) exerce a função de um elemento mecânico que proporciona a resistência mecânica necessária ao equipamento. Ainda a referida estrutura pode ser inteiramente montada e fixada com adesivos estruturais."]
["BR PI0802992",20091020,"BR PI0802992","WUTZKI ARNO SIGUARDO","WUTZKI ARNO SIGUARDO","","conversão de trator e pulverizador compatìveis em autopropelido","","CONVERSÃO DE TRATOR E PULVERIZADOR COMPATìVEIS EM AUTOPROPELIDO. O presente relatório de privilégio de invenção consiste em implantar sobre o chassi um trator e pulverizador convencionais, transformando ambos num pulverizador autopropelido utilizado em áreas de produção pela cultura agrícola. O invento consiste num trator (1) e um pulverizador (2) compatíveis adequados sobre o chassi (3) sem necessidade de grandes mudanças na estrutura do trator e do pulverizador, evitando possíveis problemas em comparação às adaptações e dimensionamentos realizados nos autopropelidos conhecidos pelo estado da técnica. A força motriz do trator é transferida ou recuada do diferencial para as rodas traseiras através do sistema de correntes convencionais (4) e coroas ou rodas dentadas (5) e (6), em caso de desgaste destas coroas é possível fazer a inversão utilizando, com a mesma eficiência, o lado posterior do conjunto. Se ocorrerem folgas no sistema, as correntes podem ser ajustadas através dos tirantes (7) existentes junto ao chassi que possibilitam o avanço e o recuo do eixo traseiro (8). O eixo dianteiro (9) é constituído de molejas ou molas (10) empregados para absorção das falhas existentes nos terrenos evitando que ocorra uma deformação elástica no chassi além de contribuir para uma maior aceleração do pulverizador aumentando o rendimento do processo e melhor conforto ao operador. Com este presente invento os produtores de pequeno e médio porte poderão adquirir um equipamento de alto desempenho, mais leve e económico por serem retirados todos os lastros, eficiente por diminuir consideravelmnente a injúria nas plantações pela sua altura elevada e principalmente com mínimas mudanças ou adaptações na estrutura do trator e pulverizador comparando com outros formatos conhecidos."]
["BR PI0803206",20100608,"BR PI0803206","BUDNY LUIZ CARLOS","BUDNY LUIZ CARLOS","","arado duplo com subsolador e adubador","","A presente invenção, que em apenas um elemento, conjuga as funções de adubar, subsolador, arar e marcar a terra para o plantio de plantas, proporcionando economia e rapidez no preparo do Solo. O dito arado duplo com subsolador e adubador é constituído por um chassis (1) que sustenta o Subsolador de dente (2), os discos (3) de corte, os dois arados (4) aivéca ou arado (9) de disco. Com o sistema adubador (8), temos o marcador (6) que possui ajustes (7) para definir a largura do plantio, com os engates (5) para a tração com o trator. Sendo que em uma única operação é possível deixar a terra pronta com o murchão para o plantio de fumo ou outras plantas."]
["BR PI0803504",20090204,"US 83182407","SENNEF AARON M\nROSZHART TIMOTHY J\nFALCK PETER L\nMARTIN MICHAEL J\nLEIRAN BRANDON G","DEERE & CO","System and method for controlling a vehicle with a sequence of vehicle events","MÉTODO PARA CONTROLAR UM VEÍCULO","A system and method for controlling a vehicle (10) with a sequence of vehicle events. A user interface (200) allows the recording of vehicle functions that are being manually executed. After the vehicle functions are entered, they can be saved as a sequence and named appropriately. Once saved, the operator can choose to edit the sequence functions or distances to make adjustments or shift the entire sequence in time. The saved sequence can be executed at a certain distance relative to a boundary being crossed by the machine (10). The boundaries themselves may be pre-defined in the system, and the system can determine when the boundary is crossed based on real-time GPS position and speed measurements from the vehicle (10). As the vehicle speed is adjusted, the sequence can be continually tuned to allow the sequence to execute accurately in a variety of operations.",""]
["BR PI0803510 ",20090204,"US 83183107","SENNEF AARON M\nROSZHART TIMOTHY J","DEERE & CO","System and method for controlling a vehicle in response to a particular boundary","MÉTODO E SISTEMA PARA CONTROLAR UM VEÍCULO, E, VEÍCULO","A system and method for controlling a vehicle (10) in response to the presence of one or more vehicle boundary is described. A display interface is configured to define a boundary around a non-traversable area within a work area based upon a prior inspection. A location-determining receiver (138) determines a position of the vehicle (10). A warning alarm is generated for an operator if the determined position of the vehicle (10) traverses the boundary.",""]
["BR PI0803668",20090204,"US 96264307","SENNEF AARON M\nROSZHART TIMOTHY J\nLEIRAN BRANDON G","DEERE & CO","Method and system for generating end turns","MÉTODO PARA CONTROLAR UM VEÍCULO","A method and system for controlling a vehicle comprises a boundary establisher for establishing a boundary of a work area. A vehicle position sensor (e.g., a location-determining receiver) determines a position of the vehicle. A planner module plans a raw turn of a vehicle to be executed in accordance with a model turn pattern if the position of the vehicle has traversed the boundary. An adjustment module may adjust the raw turn of the vehicle to a compensated turn such that an implement coupled to the vehicle follows an implement path that substantially tracks the model turn pattern.",""]
["BR PI0803751",20090129,"US 82813107","VANDERSNICK TODD E","VANDERSNICK TODD E","AGRICULTURAL SEEDING SYSTEM","MÁQUINA DE SEMEADURA AGRÍCOLA E UNIDADE TRILHADEIRA CONECTÁVEL A UMA BARRA DE FERRAMENTAS DE UMA MÁQUINA DE SEMEADURA AGRÍCOLA","An agricultural seeding machine including at least one tool bar and a plurality of row units attached to the tool bar. Each row unit including a frame, a plurality of ground engaging wheels including a first ground engaging wheel, at least one suspension structure and a torsional biasing device. The at least one suspension structure including a first suspension structure having a first end and a second end. The first end rotatably coupled to the first ground engaging wheel. The torsional biasing device coupled to the second end of the first suspension structure. The biasing device being carried by the frame.",""]
["BR PI0803942 \n\n\n \n",20090930,"EP 07012294","","SYNGENTA PARTICIPATIONS AG","","MÉTODOS DE CULTIVO DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA,MÉTODO DE PROPAGAÇÃO DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA, SEÇÃO DE HASTE DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA E USO DE UMA SEÇÃO DE HASTE DE CANA DE AÇÚCAR","A method of growing a crop plant that is grown from a stem section that is planted horizontally, characterized in tha a substantial proportion of the stem sections of the crop that is planted or sown has one bud per stem section.","MÉTODOS DE CULTIVO DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA, MÉTODO DE PROPAGAÇÃO DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA, SEÇÃO DE HASTE DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA E USO DE UMA SEÇÃO DE HASTE DE CANA DE AÇÚCAR. A presente invenção refere-se a método de cultivo de planta de safra gramínea que compreende as etapas de fornecimento de seção de haste de planta de safra gramínea, em que a seção compreende pelo menos um nó, plantio da mencionada seção e cultivo de planta de safra gramínea a partir da mencionada seção de haste plantada. Ela também se refere a seção de haste de planta de safra gramínea que compreende pelo menos um nó."]
["BR PI0803943 ",{"$nulls":5},"MÉTODOS DE CULTIVO E DE PROPAGAÇÃO DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA, SEÇÃO DE HASTE DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA E USO DE UMA SEÇÃO DE HASTE DE CANA DE AÇÚCAR",null,"MÉTODOS DE CULTIVO E DE PROPAGAÇÃO DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA, SEÇÃO DE HASTE DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA E USO DE UMA SEÇÃO DE HASTE DE CANA DE AÇÚCAR. A presente invenção refere-se a método de cultivo de planta de safra graminea que compreende as etapas de fornecimento de seção de haste de planta de safra gramínea, em que a seção compreende pelo menos um nó, plantio da mencionada seção e cultivo de planta de safra gramínea a partir da mencionada seção de haste plantada. Ela também se refere a seção de haste de planta de safra gramínea que compreende pelo menos um nó.\n"]
["BR PI0804188 ",{"$nulls":5},"MÉTODOS DE CULTIVO E DE PROPAGAÇÃO DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA, SEÇÕES DE HASTE DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA E USO DE UMA SEÇÃO DE HASTE DE CANA DE AÇÚCAR",null,"MÉTODOS DE CULTIVO E DE PROPAGAÇÃO DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA, SEÇÕES DE HASTE DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA E USO DE UMA SEÇÃO DE HASTE DE CANA DE AÇÚCAR. A presente invenção refere-se a método de cultivo de planta de safra gramínea que compreende as etapas de fornecimento de seção de haste de planta de safra gramínea, em que a seção compreende pelo menos um nó, plantio da mencionada seção e cultivo de planta de safra gramínea a partir da mencionada seção de haste plantada. Ela também se refere a seção de haste de planta de safra gramínea que compreende pelo menos um nó.\n"]
["BR PI0805095",{"$nulls":5},"MÉTODOS DE CULTIVO E DE PROPAGAÇÃO DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA, SEÇÃO DE HASTE DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA E USO DE SEÇÃO DE HASTE DE CANA DE AÇÚCAR",null,"MÉTODOS DE CULTIVO E DE PROPAGAÇÃO DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA, SEÇÃO DE HASTE DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA E USO DE SEÇÃO DE HASTE DE CANA DE AÇÚCAR. A presente invenção refere-se a método de cultivo de planta de safra gramínea que compreende as etapas de fornecimento de seção de haste de planta de safra gramínea, em que a seção compreende pelo menos um nó, plantio da mencionada seção e cultivo de planta de safra gramínea a partir da mencionada seção de haste plantada. Ela também se refere a seção de haste de planta de safra gramínea que compreende pelo menos um nó."]
["BR PI0805096 ",{"$nulls":5},"MÉTODOS DE CULTIVO E DE PROPAGAÇÃO DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA, SEÇÃO DE HASTE DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA E USO DE UMA SEÇÃO DE HASTE DE CANA DE AÇÚCAR",null,"MÉTODOS DE CULTIVO E DE PROPAGAÇÃO DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA, SEÇÃO DE HASTE DE UMA PLANTA DE SAFRA GRAMÍNEA E USO DE UMA SEÇÃO DE HASTE DE CANA DE AÇÚCAR. A presente invenção refere-se a método de cultivo de planta de safra gramínea que compreende as etapas de fornecimento de seção de haste de planta de safra gramínea, em que a seção compreende pelo menos um nó, plantio da mencionada seção e cultivo de planta de safra gramínea a partir da mencionada seção de haste plantada. Ela também se refere a seção de haste de planta de safra gramínea que compreende pelo menos um nó."]
["BR PI0804053",20111011,"BR PI0804053","KRAPF CHRISTIAN JAKOB","KRAPF CHRISTIAN JAKOB","","bico injetor de água para cavar buracos","A water injection spout for digging holes is an agricultural irrigation tool consisting of a hollow cylinder (1) with a tubular segment (4) for fitting a water supply pipe (2), a funnel-shaped segment (5) for increasing the water injection speed, and another tubular segment (7) for drilling a hole in the water-softened earth, such that the loosened earth be entrained by the water and pumped upwards through the gap between the injector and the already dug hole.","BICO INJETOR DE ÁGUA PARA CAVAR BURACOS. Constituído de um cilindro oco (1) com um segmento tubular (4) para encaixar um tubo adutor de água (2) , um segmento afunilado (5) para aumentar a velocidade de injeção de água, e outros segmento tubular (7) para perfurar um buraco na terra amolecida pela água, de maneira que a terra que ficou solta seja arrastada pela água e levada para cima através da folga entre o injetor e o buraco já cavado. Os buracos cavados pelo bico injetor servirão especialmente para fazer penetrar no subsolo a água de chuva e de irrigação para plantas de raízes profundas, diminuindo assim a perda de água por evaporação e o consumo de água para irrigação de plantações em regiões de chuvas escassas."]
["BR PI0804109",20100706,"BR PI0804109","ROSSATO ROBERTO OTAVIANO\nMORESCHI EDSON RENATO\nIBANEZ DUTRA PAULO","SEMEATO IND & COMERCIO SA","","disposição construtiva introduzida em cabeçalho para máquinas e implementos agrìcolas em geral","","Que se constitui, básica e essencialmente, na inclusão de um braço intermediário (1), que servirá como elemento de união dos os braços laterais (2) e (2') que compõem o cabeçalho (3), sendo que o dito braço intermediário é passível de se articular em relação aos braços laterais, e se constitui em elemento de estruturação do cabeçalho, conferindo-lhe a necessária resistência mecânica para o deslocamento da máquina ou implemento agrícola, tanto durante o plantio, minimizando as trepidações geradas pelas irregularidades superficiais do solo, as quais podem vir a influenciar na regularidade da semeadura, e onde a alteração de posicionamento do braço de tração (4) do cabeçalho, entre as condições de plantio e transporte lateral do equipamento, é promovida, de forma automática, por meio do acionamento de um atuador hidráulico (5), que será comandado pelo sistema hidráulico do meio de tracionamento da máquina ou implemento agrícola, e que promoverá a articulação do braço lateral solidário à barra de tração, em relação ao chassi (C) da máquina ou implemento agrícola, fazendo com que o braço lateral oposto seja também articulado, auxiliado pelo dito braço intermediário, para que o gancho (6) de acoplamento e travamento, que se acha disposto na extremidade livre do braço lateral oposto à barra de tração, possa promover, através do gatilho (7) do pino de trava (8), a união ou a desunião entre os braços laterais do cabeçalho."]
["BR PI0804114",20090408,"US 87209707","REKOW ANDREW K\nMOTT CAMERON RAY","DEERE & CO","Method and system for controlling the loading of a container associated with a vehicle","MÉTODO E SISTEMA PARA CONTROLAR O CARREGAMENTO DE UM CONTÊINER ASSOCIADO COM UM VEÍCULO","A leader location-determining receiver (34) determines a leader location of a lead vehicle (400). A follower location-determining receiver (46) determines a follower location of a follower vehicle (405), which has a container for storing a material. A data processor (20) or position module (56) calculates an observed relative position between the lead vehicle (400) and the follower vehicle (405). Target relative positions are established between the lead vehicle and the follower vehicle. A data processor (18, 54) or selector (24) selects a preferential one of the established target positions. A data processor (18) or adjuster (54) adjusts the observed relative position of the follower vehicle (405) to achieve the selected preferential one of the established target positions.",""]
["BR PI0804364 ",20100510,"US 98241607","","","","SISTEMA DE PÁ AJUSTÁVEL PARA CONTROLAR O PROGRESSO AXIAL DO MATERIAL DE COLHEITA PELO ALOJAMENTO EM UM SEPARADOR ROTATIVO DE FLUXO AXIAL PARA UMA COMBINADA","A adjustable vane system for an axial-flow, rotary combine housing (36) that incorporates at least one flat wall section (185) as part of the otherwise cylindrical or oblong, curved housing cover (180), and adjustable vanes (188) having flat bases (189a) that are angularly adjusted on the surface of the flat wall section (185). The housing includes fixed vanes on a curved portion (184) of the housing cover (180) that have a lead ends, in a direction of circumferential crop movement, substantially in registry with trailing ends (188b) of the adjustable vanes (188)."," SISTEMA DE PÁ AJUSTÁVEL PARA CONTROLAR O PROGRESSO AXIAL DO MATERIAL DE COLHEITA PELO ALOJAMENTO EM UM SEPARADOR ROTATIVO DE FLUXO AXIAL PARA UMA COMBINADA. Um sistema de pá ajustável para um alojamento de combinada rotativa de fluxo axial que incorpora pelo menos uma seção de parede plana como parte da cobertura de alojamento curva caso contrário cilíndrica ou oblonga, e pás ajustáveis tendo bases planas que são ajustadas angularmente na superficie da seção de parede plana. O alojamento inclui pás fixas sobre uma porção curva da cobertura de alojamento que tem uma extremidade dianteira, em uma direção de movimento de colheita circunferencial, substancialmente em registro com extremidades posteriores das pás ajustáveis. As pás ajustáveis incluem conexões de pivô perto das extremidades posteriores e conexões de balanço perto dos extremidades dianteiras das pás ajustáveis. Todas as pás ajustáveis estão acopladas juntas e movidas juntas. Um mecanismo é provido para oscilar as pás ajustáveis de uma posição correspondendo ao caminho helicoidal normal das pás fixas a uma posição de desvio em que fluxo de colheita pelas pás ajustáveis saltará uma ou mais passagens entre as pás fixas na próxima passagem pelas pás fixas."]
["BR PI0805050 ",20120628,"AU 2007202931\nAU 2012203373","MIZZI PAUL LAURENCE","MIZZI FAMILY HOLDINGS PTY LTD","A Cane Billet Planter","APARELHO OU PLANTADOR DE TOLETES DE CANA, E RESPECTIVO MÉTODO","Abstract 5 A cane billet planter can, in one sweep, remove a top layer of soil to form a bed, drop sugarcane billets on the bed, replace the soil back over the sugarcane billets to form a rough mound, and profile the mound such that the top of the mound is relatively flat and each side of the mound is inclined at an angle which promotes warming of the soil by the sun.",""]
["BR PI0805328",20100908,"BR PI0805328","MARTINS MAURICIO NUNES","VALTRA DO BRASIL LTDA","","radiador para implementos agrìcolas e colhedora de cana-de-açúcar","","RADIADOR PARA IMPLEMENTOS AGRìCOLAS E COLHEDORA DE CANA-DE-AçúCAR. A presente invenção refere-se a um radiador (1) para implemen- tos agrícolas. Tal radiador (1) é dotado de pelo menos uma tela de proteção (4), um soprador de ar (2) e um direcionador de ar (3) associados entre si. O soprador de ar (2) é capaz de prover fluxo de ar ao direcionador de ar (3) que, por sua vez, é configurado para conduzir o fluxo de ar proveniente do soprador de ar (2) para a tela de proteção (4). A presente invenção refere-se também a uma colhedora de cana-de-açúcar que compreende o radiador (1) acima mencionado."]
["BR PI0805521",20090625,"UY 30828","MANASSERI CASTAGNO\nPOGGIO REYMUND","MANASSERI CASTAGNO\nPOGGIO REYMUND","SEEDING ASSEMBLY IN GRAIN SEEDING MACHINES","CONJUNTO DE SEMEADURA COM MÁQUINAS SEMEADORAS DE GRÃOS","A seeding assembly in grain seeding machines, in which the position of the elements is modified and some of them are redesigned; which includes an articulation hinge kind of mechanism in association with the seeding movement, minimizing the entry of vegetable residues, dust, moist soil, etc., simplifying release thereof, and providing efficient and prompt cleaning with the purpose of reducing detention time of the machine.",""]
["BR PI0805976",20100831,"BR PI0805976","REIS VON HERTWIG FRANCISCO","REIS VON HERTWIG FRANCISCO","","rolo compactador","","ROLO COMPACTADOR. A presente invencao conjuga-se em um rolo compactador de terra, fixada ao trator, com funcões de compactar a terra na área trabalhada, oferecendo, pelo seu avancado design, diversas facilidades. No equipamento descrito, o usuário dispõe de um rolo, dotado de um sistema de compactacóo de terra. Adicionalmente, o rolo compactador de terra, oferece grande robustez mecânica e resist²ncia aos matérias agressivos, por ter o corpo principal construído em metal pintado com tinta anti corrosiva, além de proporcionar o rápido deslocamento para outros locais sem grande esforco, por estar fixado no trator."]
["BR PI0805977",20100831,"BR PI0805977","REIS VON HERTWIG FRANCISCO","REIS VON HERTWIG FRANCISCO","","espalhador e nivelador","","ESPALHADOR E NIVELADOR. A presente invencao conjuga-se em um espalhador e nivelador de áreas, fixada ao trator, com funcões de nivelar a área trabalhada, oferecendo, pelo seu avancado design, diversas facilidades. No equipamento descrito, o usuário dispõe de uma lamina, dotado de um sistema de controle da lamina, para nivelamento da área. Adicionalmente, o espalhador e nivelador, oferece grande robustez mecânica e resistencia aos matérias agressivos, por ter o corpo principal construído em metal pintado com tinta anti corrosiva, além de proporcionar o rápido deslocamento para outros locais sem grande esforco, por ter peso reduzido e estar fixado no trator."]
["BR PI0806068",20100921,"BR PI0806068","KELLY SHANE P\nKELLY PETER L","KELLY SHANE P\nKELLY PETER L","","implemento agrìcola","","IMPLEMENTO AGRÍCOLA. A presente invenção refere-se a um implemento agrícola (100) que inclui primeira (120a) e segunda (120b) grades externas posicionadas adjacentes aos lados frontal (1 12a) e esquerdo (1 12c) e lados frontal (1 12a) e direito (112d) de uma armação (110), respectivamente, em direções dia- gonais geralmente opostas. Terceira (120c) e quarta (120d) grades são similarmente posicionadas adjacentes aos lados traseiro (112b) e esquerdo (112c) e lados traseiro (112b) e direito (112d) da armação (110), respectivamente, em direções diagonais geralmente opostas. O implemento (100) pode incluir grades internas (120e, 120f) posicionadas para fechar os vãos deixados pelas grades externas e posicionadas em configurações diagonais geralmente opostas. Cada grade (120) inclui uma pluralidade de discos (122) e uma cadeia (124) com uma pluralidade de elos (125) que são giratórios ao redor da direção longitudinal da cadeia (124), de modo a afetar o movimento de múltiplas finalidades da terra por ser capaz de nivelar a superfície ao invés de arrastar o material enquanto também fragmentando ou arrancando ervas daninhas ou restolho. Os lados esquerdo (112c) e direito (112d) da armação (110) são dobráveis para cima e para dentro para transporte e armazenamento."]
["BR PI0806144",20100302,"BR PI0806144","MASTROPIETRO RENATO JOSE","BALDAN IMPLEMENT AGRI","","disposição em unidade plantadora","","DISPOSIÇÃO EM UNIDADE PLANTADORA. É composta por uni elemento escarificador que realiza uni movimento longitudinal de desarme voltando para a posição original após ter vencido o obstáculo, tal invento foi engenhado para prover uni movimento angular de superação de objetos livre de impacto no sistema tubular do implemento haja vista que este é fixado por pares de barras, há ainda a inserção de uni parafuso que regula a carga exercida na mola provendo assim urna adequação condições diferenciadas de solo."]
["BR PI0806930",20091202,"US 2008000775\nUS 65549207","PICKETT TERENCE DANIEL\nHAN SHUFENG","DEERE & CO","CONTROLLING THE POSITION OF AN AGRICULTURAL IMPLEMENT COUPLED TO AN AGRICULTURAL VEHICLE BASED UPON THREE-DIMENSIONAL TOPOGRAPHY DATA","SISTEMA E MÉTODO PARA CONTROLAR A POSIÇÃO DE UM IMPLEMENTO AGRÍCOLA ACOPLADO A UM VEÍCULO AGRÍCOLA, E, VEÍCULO AGRÍCOLA.","A system (70 in FIG 2) for controlling the position of an agricultural implement coupled to an agricultural vehicle comprises a control unit (86) connected to a field topography database (76) containing three-dimensional data of the topography of a field, a location signal generation arrangement (74) providing location data of the position of the vehicle and/or the implement in the field, an implement position sensor (e.g., 62) arranged to sense the position of the implement with respect to the ground and to a positioning arrangement (e.g., 68) configured to move the implement in response to position control signals from the control unit (86). The control unit (86) is operable to provide the control signals based upon a combination of actual position data received from the implement position sensor and expected required position change data that are derived from elevation data recalled from the field topography database (76) based upon the location data.",""]
["BR PI0809664-3",20100210,"ES 2008000209\nES 200700779","SANCHEZ SANTOS JOSE JAVIER","ALEHUALE S L","AUXILIARY GRIPPING DEVICE FOR TOOLS","PUNHO AUXILIAR PARA FERRAMENTAS","The invention relates to a gripping device that can be fitted to a shaft of a tool or a tube of a mobile structure, and is provided with means for fixing to said handle or said structure. Said grip comprises: a body for fixing to the tool or the tube of the structure, said body having a semi-cylindrical grooved form and being able to surround a shaft or a tube; a connecting element which can receive on one end, a means for fixing the body, and on the other end, a tube for receiving an arm; and an arm which is provided with at least one handle or on the free end thereof.",""]
["BR PI0811321-1",20100224,"ES 2008000410\nES 200701614","ARNABAT CASTELLVI CARLES","DIGGER TOOLS S L","FASTENING DEVICE FOR COUPLING PLOUGHING ELEMENTS IN AGRICULTURAL CULTIVATION MACHINES","DISPOSIÇÃO DE FIXAÇÃO PARA O ACOPLAMENTO DE ELEMENTOS DE ARADO EM MÁQUINAS DE CULTIVO AGRÍCOLAS","Fastening device for coupling ploughing elements in agricultural cultivation machines, said ploughing elements (3) include ploughshares, points, blades or any similar type of tool,  characterised in that  it comprises an intermediate fastening element (2), formed by a robust body, which joins the ploughing element (3) to the support arm; said intermediate fastening element (2) is equipped with fastening means (1) for linking thereof to the support arm; guiding means (4) for insertion of the former inside the ploughing element (3); and an aperture (5), passable transversely with respect to the direction of the guiding means (4) intended for insertion of an extractable bolt (6) which, in insertion position for said bolt (6), acts as a retaining element for the ploughing element (3) with respect to the intermediate fastening element (2). Said arrangement enables the user/operator to manually replace or reposition the ploughing element, avoiding any need for accessory tools for this purpose.",""]
["BR PI0811327-0",20100224,"ES 2008000411\nES 200701613","ARNABAT CASTELLVI CARLES","DIGGER TOOLS S L","FASTENING DEVICE FOR COUPLING OF BLADES IN AGRICULTURAL CULTIVATION MACHINES","\"DISPOSIÇÃO DE FIXAÇÃO PARA O ACOPLAMENTO DE LÂMINAS EM MÁQUINAS DE CULTIVO AGRÍCOLAS\"","Fastening device for coupling of blades in agricultural cultivation machines, in particular, tilling machines such as rotary tillers,  characterized in that  it comprises an intermediate fastening element (1), formed by a solid body, which joins the blade (2) to the rotary plate (7); said intermediate fastening element (1) is equipped with fastening means (3) for linking same to the rotary plate (7); guiding means (4) for insertion of the blade (2) into the intermediate fastening element (1); and at least one through hole (5), extending transversely with respect to the direction of the guiding means (4) and intended for insertion of an extractable bolt (6) which, when said bolt (6) is inserted, acts as a retaining element for the blade (2) with respect to the intermediate fastening element (1). Said arrangement enables the user/operator to manually replace and/or reset the tilling blade, avoiding any need for accessory tools commonly used for this purpose.",""]
["BR PI0813845-1",20090205,"AU 2007904041","MORELLINI DARYL","MORELLINI DARYL","PROFILING METHOD AND APPARATUS","MÉTODO E APARELHO DE ENCHIMENTO","A method and apparatus (10) for forming in a single pass operation, a profiled planting mound for growing of a crop from planted seeds or billets by using a pair of spaced tools (37) to displace soil inwardly towards each other. A central bed is formed between the displaced soil onto which billets or seeds may be deposited through a guide or chute (13). Covering discs (78,79) are provided to move soil to cover the billets or seeds and a press wheel assembly (81) is used for pressing the soil in the mound and form the desired profile in the mound.",""]
["BR PI0816319-7",20090305,"US 84965707","MARTIN ROBERT W\nPETERSON JR JAMES R","MARTIN ROBERT W\nPETERSON JR JAMES R","FERTILIZER OPENER/CLOSER ARRANGEMENT FOR AN AGRICULTURAL MACHINE","MÁQUINA  AGRÍCOLA, E, ARRANJO DE ABRIDOR/FECHADOR","An agricultural machine includes a tool bar and at least one opener/closer arrangement carried by the tool bar for opening a trench in soil. Each opener/closer arrangement includes an opener disc positioned at an angle relative to a working direction and defining a trench profile. The opener disc has an axis of rotation, a leading edge, and a trailing edge positioned adjacent one side of the trench profile. A gauge wheel is positioned generally inline with the opener disc adjacent to the trailing edge of the opener disc. The gauge wheel has a leading edge positioned between the leading edge and the trailing edge of the opener disc. A first closing wheel is positioned on a side of the trench profile opposite to the gauge wheel. The first closing wheel has a leading edge positioned between the axis of rotation and the trailing edge of the opener disc. A second closing wheel is positioned on a same side of the trench profile as the gauge wheel.",""]
["BR PI0818200",20090430,"US 98204607\nUS 9516808","BREKER EUGENE\nGUST JAKE\nJUSTESEN DARRYL\nOBERLANDER JACK","AMITY TECHNOLOGY LLC\nBREKER EUGENE\nGUST JAKE\nJUSTESEN DARRYL\nOBERLANDER JACK","AGRICULTURAL SEEDER IMPLEMENT","IMPLEMENTO DE SEMEADOR AGRÍCOLA","A seeder implement (125) includes a fork (146) having a first spindle support arm (150) that supports a first spindle (164) and a second spindle support arm (152) that supports a second spindle (168). A first disk (160) is supported on the first spindle (164), wherein the first spindle (164) is oriented in a first orientation and at a first acute angle relative to a lateral line. The first disk (160) is oriented at a second acute angle relative to the ground surface. A second disk (166) is supported on the second spindle (168), wherein the second spindle (168) is oriented in a second orientation and at a third acute angle relative to the lateral line. The second disk (166) is oriented at a fourth acute angle relative to the ground surface. The first disk (160) is longitudinally offset ahead of the second disk (166), and there are no structural components between the first and second disks (160, 166) other than the first and second spindles (164, 168). In one embodiment, a packing wheel (142) is disposed to close and compact furrows opened by the disks (160, 166) and is disposed in the same orientation as one of the disks (160, 166).",""]
["BR PI0819762",20090604,"AU 2007906522","PATON DOUGLAS\nSMITH DAVID","SUMITOMO CHEMICAL AUSTRALIA PT\nPATON DOUGLAS\nSMITH DAVID","APPARATUS FOR APPLYING A PESTICIDE TO PERENNIAL CROPS","APARELHO PARA  APLICAÇÃO DE UM PESTICIDA  A CULTURAS PERENES","An applicator assembly for applying an active substance to the root zone of a plurality of plants, the applicator assembly comprising: a subsoil applicator having a cutting element for generating an incision in the ground, an injector associated with the cutting element to allow the active substance to be injected into the incision; and a positioning device adapted to allow the position of the cutting element to change position such that an incision is generated in some material in the root zone while the cutting element moves over other material in the root zone.",""]
["BR PI0820987-1",20090617,"EP 07123138","DE BREE CORNELIUS HERMANUS MARIA","REDEXIM HANDEL EN EXPL MIJ BV","Soil aeration device","DISPOSITIVO DE AREJAMENTO DO SOLO","The device has a supporting device arranged in front of upwardly and downwardly movable piercing tools (2) and vertically adjustable relative to soil (3) such that rear wheels (6) are raised and a machine frame (18) is supported on the supporting device and on a front wheel (5) in an operating position so that the wheels and the supporting device do not travel over the soil which is already worked by the tools. The supporting device is raised and the frame is carried by the wheels in a transport position. The rear wheels are arranged laterally adjacent a working width.",""]
["BR PI0822048",20090625,"AU 2007906889\nAU 2008905335","ROCCA ANTONIO ROBERTO","ROCCA MFG PTY LTD\nROCCA ANTONIO ROBERTO","PLASTIC MULCH RETRIEVER","REMOVEDOR DE MULCH PLÁSTICO","A plastic mulch retriever is disclosed comprising a body and at least one cutting or digging element mounted to the body to loosen plastic mulch embedded in the ground. A conveyor is mounted to the body rearward of the at least one cutting or digging elements to engage the loosened plastic mulch and remove at least some of the ground material attached to the extracted plastic mulch. At least one storage device is mounted to the body rearward of the conveyor to store the retrieved plastic mulch.",""]
["BR PI0822524",20091015,"DE 102008018459","","LINDE AG","","DISPOSITIVO E PROCESSO PARA ACELERAR O CRESCIMENTO E A REGENERAÇÃO DE GRAMADOS","The device according to the invention is designed to accelerate the growth of and regenerate lawns (2). Said device comprises a housing (3) that is open at the bottom and can be placed on a lawn (2), said housing delimiting an area (6) above the lawn (2). The housing (3) is either transparent and/or has an illumination unit for illuminating the lawn (2). The housing (3) is provided with a drive unit (17) for automatically moving the housing (3) over the lawn (2).",""]
["BR PI0900065",20090805,"DE 102008007299","VERGARA DANIEL","DEERE & CO","Lower arm for the draft link of a tractor","CONJUNTO DE ARTICULAÇÃO INFERIOR PARA UM ACESSÓRIO PARA UM TRATOR","The link has a bar (28) with a cavity (34) at an end, and a spring (40) for prestressing a locking element (38) in a locking position, where the spring has an arm (54) lying at a wall (50) limiting the cavity, and another arm (66) lying at the locking element. A gripping element (64) is connected with the locking element and extends into another wall (56) through an opening (60), where the gripping element moves the locking element into an unlocking position. The spring holds the locking element in the cavity by spring force.",""]
["BR PI0900125",20090929,"US 2909108","FINCK CHRISTOPHER DAVID\nFRYK BRUCE KEVIN\nBOYCE DEAN ARDEN\nBENDER SCOTT EDWARD","DEERE & CO","","conjunto de console de controle, e, apoio para mão","The invention relates to a control console assembly (10) with a hand rest (60). There is a need for a control console hand rest (60) which reduces the possibility of unintentional throttle control lever movement. A throttle control lever (14) projects above a console deck (12). A dome (16) projects from the deck (12). The lever (14) projects through a slot (28) in a center portion (24) of the dome (16). The center portion (24) and a first side portion (22) of the dome (16) are connected together by a side wall (42) which faces towards the center portion (24) and lies in a vertical plane. A thumb-receiving recess (32) is formed in a second side portion (26) adjacent to the slot (28). The deck (12) includes an upper deck (18) and a lower deck (20). A depression (56) formed by a finger (50) of the lower deck (20) extends around an end of the first portion (22) and is bordered by a side wall (52). The depression (56) can receive and support part of an operator's hand.","CONJUNTO DE CONSOLE DE CONTROLE, E, APOIO PARA MãO. A invenção refere-se a um conjunto de console de controle com um apoio para mão. Há uma necessidade de um apoio para mão do console de controle que reduza a possibilidade de movimentação involuntária da alavanca de controle do acelerador. Uma alavanca de controle do acelerador se projeta sobre uma plataforma de console. Um domo se projeta a partir da plataforma. A alavanca se projeta através de um entalhe em uma porção central do domo. A porção central e uma primeira porção lateral do domo são mutuamente conectadas por uma parede lateral que está voltada em direção à porção central e está em um plano vertical. Um rebaixo receptor de polegar é formado em uma segunda porção lateral adjacente ao entalhe. A plataforma inclui uma plataforma superior e uma plataforma inferior. Uma depressão formada por um dedo da plataforma inferior se estende ao redor de uma extremidade da primeira porção e é delimitada por uma parede lateral. A depressão pode receber e suportar parte da mão de um operador."]
["BR PI0900223",20101026,"BR PI0900223","INHOATO ALVADI JOSE","INHOATO ALVADI JOSE","","revolvedor/misturador móvel de compostagem em pilhas ou leiras trapezóidais","","REVOLVEDOR 1 MISTURADOR MÓVEL DE COMPOSTAGEM EM PILHAS OU LEIRAS TRAPEZóIDAIS. Constituído de uma máquina agrícola para tornar o processo de compostagem mais eficaz e ágil sem desmanchar as pilhas ou leiras, melhorando a qualidade do produto final com incorporação de ar diminuindo o tempo da fermentação aeróbica, serviço braçal e contaminação por microrganismos patogênicos."]
["BR PI0900318",20101026,"BR PI0900318","RODRIGUES LIMA MAURI","USIVALE IND E COM LTDA","","metodologia unificada de obtenção e armazenamento de láminas de corte","","METODOLOGIA UNIFICADA DE OBTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE LÂMINAS DE CORTE, revela uma inédita metodologia unificada de obtenção e armazenamento de lâminas de corte, em especial, lâminas de corte para roçadeiras em geral; a metodologia unificada de obtenção e armazenamento de lâminas de corte trata-se de uma metodologia integral que se inicia na obtenção das lâminas e finda apenas quando as lâminas já produzidas são devidamente armazenadas para estoque ou comercialização; a grande vantagem referente a aplicação da metodologia unificada de obtenção e armazenamento de lâminas de corte diz respeito à maior durabilidade das lâminas, além de uma forma de obtenção mais rápida, organizada e eficiente, possibilitando, consequentemente, maior eficiência no corte de gramas, caules e galhos."]
["BR PI0900698",20100827,"US 4510708","",""," Vehicle","VEÍCULO","A vehicle is provided with an axle (30) suspended from a main frame (11) of the vehicle by right- and left-hand pairs of connecting rods (104, 106; 108, 110). As viewed from the top, one of each of the right- and left-hand pairs of connecting rods (104, 106) crosses the other of the pair of rods (108, 110), and, as viewed from the side, the right- and left-hand pairs of rods (104, 106; 108, 110) are disposed parallel to each other. This arrangement of the connecting rods (104, 106, 108, 110) results in the axle moving substantially vertically up and down during operation of vehicle over uneven terrain.","VEÍCULO. Um veículo é provido com um eixo suspenso a partir de um chassi principal do veículo por pares direitos e esquerdos de hastes de conexão. Quando vistos de topo, cada um dos pares direito e esquerdo de hastes de conexão cruza o outro par de hastes, e, quando vistos de lado, os pares direito e esquerdo de hastes ficam dispostos paralelos um ao outro. Este arranjo de hastes de conexão resulta no eixo se mover de modo substancialmente vertical, para cima e para baixo, durante a operação do veículo sobre terreno irregular."]
["BR PI0900927",20091021,"US 6215808","FRIESTAD MICHAEL E\nFELTON KEITH L\nHOEHN KEVIN W","DEERE & CO","INTEGRATED CLUTCHES FOR A SEEDING MACHINE.","MÁQUINA DE SEMEAR","A seeding machine having a plurality of seed meters receiving rotary input from a common input shaft. First and second gearboxes respectively connect the common rotary input to individual seed meters. A flexible drive extends from the gearbox adjacent the common rotary input to the seed meters. Spring clutches, normally connected, are electrically actuated to disengage the drive to the individual seed meters. The clutches may be integrated in the gearbox adjacent the rotary drive or the gear box for the individual seed meters.","MÁQUINA DE SEMEAR. É descrita uma máquina de semear que tem uma pluralidade de dosadores de semente que recebe entrada rotativa de um eixo de entrada comum. Primeira e segunda caixas de engrenagem, respectivamente, conectam a entrada rotativa comum em dosadores de semente individuais. Um acionamento flexível estende-se da caixa de engrenagem adjacente à entrada rotativa comum até os dosadores de semente. Embreagens de mola, normalmente conectadas, são eletricamente atuadas para desencaixar o acionamento dos dosadores de semente individuais. As embreagens podem ser integradas na caixa de engrenagem adjacente ao acionamento rotativo ou na caixa de engrenagem para os dosadores de semente individuais."]
["BR PI0901537",20091118,"US 12199508","WILCOX TIMOTHY AMOS\nNELSON FREDERICK WILLIAM","DEERE & CO","Sensing assembly for detection of one or more plants","CONJUNTO SENSOR PARA UMA ESPIGADEIRA E ESPIGADEIRA PARA COLHER COLHEITAS DE TALOS","A sensing assembly for a header (16) for harvesting a crop comprises a forward point (102) for mounting on a crop divider (56) associated with the header (16); at least one movable arm (64) for interacting with one or more plants standing in a field; a sensor (66) for detecting a position of the movable arm (64); and a mounting assembly (72) for operably supporting the movable arm (64) and the forward point (102); where a rear portion of the forward point (102) is spaced apart from a forward edge of the crop divider (56) and the at least one movable arm (64) is located above a bottom portion of the forward point (102) when the mounting assembly (72) is secured to the crop divider (56).",""]
["BR PI0901749",20100511,"FI 20085501","PUTKONEN AKI","JOHN DEERE FORESTRY OY","","método e sistema para avaliar a produtividade de uma máquina de trabalho e de seu operador em um ambiente de operação real ou virtual, e, programa de computador","A system and method for evaluating the productivity of a working machine and its driver in a real or virtual operating environment is controlled by a control system to perform work, and in which the work cycles relating to the work performed by the working machine are determined by continuous measurements directed to the working machine when it is controlled by the driver. Characteristic values relating to the performance of the determined work cycles are collected on the basis of the continuous measurements for the purpose of evaluating the performance of the work or for comparison.","MÉTODO E SISTEMA PARA AVALIAR A PRODUTIVIDADE DE UMA MÁQUINA DE TRABALHO E DE SEU OPERADOR EM UM AMBIENTE DE OPERAÇÃO REAL OU VIRTUAL, E, PROGRAMA DE COMPUTADOR. Sistema e método para avaliar a produtividade de uma máquina de trabalho e de seu operador em um ambiente de operação real ou virtual, a mencionada máquina de trabalho sendo controlada por meio de um sistema de controle para executar trabalho, e na qual os ciclos de trabalho relacionados ao trabalho executado pela máquina de trabalho são determinados por meio de medições contínuas direcionadas para a máquina de trabalho quando ela é controlada pelo operador, e valores de características relacionadas ao desempenho de ciclos de trabalho determinados são coletados baseados nas mencionadas medições continuas com a finalidade de avaliar o desempenho do trabalho ou para comparação."]
["BR PI0901756",20101210,"US 5762108","","","","COTOVELO DE TRADO DE DESCARGA PARA USO EM UMA COLHEITADEIRA AGRÍCOLA, E, COLHEITADEIRA AGRÍCOLA","An unloading auger elbow assembly (11) for use on an agricultural harvester (10), comprising an unloading auger elbow (22) formed as a unitary cast body, wherein the unitary cast body comprises a pivot joint mounting surface (60) machined in the auger elbow (22). The unloading auger elbow assembly (11) further comprises a pivot joint (48) fastened to the pivot joint mounting surface (46). The pivot joint (48) comprises a first pivot member (50) and a second pivot member (52), wherein the first pivot member (50) is fastened to the pivot joint mounting surface (60), and the second pivot member (52) is coupled to the first pivot member (50) to pivot with respect thereto about a pivot axis (40). The cast body further comprises an annular machined surface (46) configured to support the unloading auger elbow assembly (11) on the vertical auger assembly (20), and the annular machined surface (46) is machined concentric with the pivot axis (40).","COTOVELO DE TRADO DE DESCARGA PARA USO EM UMA COLHEITADEIRA AGRÍCOLA, E, COLHEITADEIRA AGRÍCOLA. É descrito um cotovelo de trado de descarga para uso em uma colheitadeira agrícola, que compreende um conjunto do cotovelo do trado de descarga com um corpo fundido unitário no qual uma junta pivô é montad"]
["BR PI0902367",20110823,"BR PI0902367","ABBOUD NURY JAFAR","ABBOUD NURY JAFAR","","implemento agrìcola de arrasto","","IMPLEMENTO AGRÍCOLA DE ARRASTO, trata-se de um equipamento a ser utilizado na preparação de terreno para plantio, onde dois tratores irão arrastar o equipamento (Fig.05) especialmente constituído por cilindros rotativos (Figuras 01 e 02), que irão provocar a reincorporação do material orgânico ao solo, ao mesmo tempo nivelando o terreno e preparando-o para asemeadura que se dará logo em seguida, aproveitando-se da umidade ainda contida na terra para melhorar a condição de germinação das sementes."]
["BR PI0902447",20101005,"BR PI0902447","CHIARELO ANDERSON JOSE DOS SANTOS","CHIARELO ANDERSON JOSE DOS SANTOS","","equipamento totalizador de áreas ireguláres","","EQUIPAMENTO TOTALIZADOR DE AREAS IRREGULARES, consiste de uma estrutura (E) de carenagem (C) de modelo qualquer, onde pode haver esteiras (ES), de forma a fazer com que um produto tipo madeira, mdf, tecido ou couro (PC) como exemplo, tendo sua área plana e de geometria de formatos irregulares possa percorrer no equipamento e ter sua leitura através de uma placa de circuito (1) dotadas de sensores (2)."]
["BR PI0902458",20100304,"US 18135108","NOCKO MAGDALENA JANINA\nBOYCE DEAN ARDEN\nFINCK CHRISTOPHER DAVID","DEERE & CO","LEVER LOCKOUT ASSEMBLY","CONJUNTO DE TRAVAMENTO DE ALAVANCA","To provide an effective lever lockout assembly.  SOLUTION: A lever member 24 has a pair of arms 70, 72 separated by a notch 74. A lockout slide 44 is slidably supported by slide supports. The lockout slide has a ridge portion and a recess portion. The lockout slide 44 is slidable to a lockout position wherein the ridge portion 56 is received by the notch 74 and the ridge is engageable with the arms 70, 72 to prevent rotation of the lever member 24. The lockout slide 44 is also slidable to an unlocked position wherein the recess portion is aligned with the notch 74 and the arms 70, 72 are rotatable through the recess portion.  COPYRIGHT: (C)2010,JPO&amp;INPIT  ",""]
["BR PI0902844",20100224,"US 19476908","COERS BRUCE A\nBURKE DANIEL J\nMACKIN RYAN P","DEERE & CO","Device and method for reducing tire wear on an agricultural vehicle","MÁQUINA DE TRABALHO AGRÍCOLA, SISTEMA DE TRANSPORTE ACOPLÁVEL A UMA MÁQUINA DE TRABALHO AGRÍCOLA COM UMA DIREÇÃO OPERACIONAL, E, MÉTODO PARA REDUZIR O DESGASTE DE PNEU EM UMA MÁQUINA DE TRABALHO AGRÍCOLA","An agricultural work machine (10) having a chassis (12) with an operating direction (16) and a transport system (14) coupled to the chassis. The transport system includes a plurality of wheels (18) including a first wheel and a wheel repositioning system (20). The wheel repositioning system is operatively connected to the first wheel. The wheel repositioning system is configured to adjust a position of the first wheel in a direction substantially normal to the operating direction while the chassis is moving in the operating direction.",""]
["BR PI0903310",20100525,"US 23318208","BURKE DANIEL J\nSHEIDLER ALAN D\nDEPOORTER MARK C\nADAMSON JAMES K\nCHATURVEDI SANTOSH","DEERE & CO","","sistema de movimentação de grãos, máquina colheitadeira, e, método para descarregar grãos","A grain moving system provides for single point unloading of harvesters to a grain cart. There are a plurality of harvesting machines including a first harvesting machine and a second harvesting machine. The first harvesting machine is configured to deliver grain to the grain cart and receives grain from the second harvesting machine. The first harvesting machine is configured for the coordination of grain transfer.","SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO DE GRÃOS, MÁQUINA COLHEITADEIRA, E, MÉTODO PARA DESCARREGAR GRÃOS. Um sistema de movimentação de grãos provendo descarga de ponto único de máquinas colheitadeiras para um carro de grãos. Há uma pluralidade de máquinas colheitadeiras incluindo uma primeira máquina colheitadeira e uma segunda máquina colheitadeira. A primeira máquina colheitadeira sendo configurada para suprir grãos para o carro de grãos. A primeira máquina colheitadeira recebendo grãos da segunda máquina colheitadeira. A primeira máquina colheitadeira sendo configurada para a coordenação de transferência de grãos."]
["BR PI0903644",20100430,"US 23680008","","","","MÁQUINA DE TRABALHO AGRÍCOLA, EIXO DE DIREÇÃO ACOPLÁVEL A UMA MÁQUINA DE TRABALHO, E, MÉTODO PARA PREPARAR UMA COLHEITADEIRA DE COLHEITA PARA TRANSPORTE.","A steering axle assembly (18) of a work machine such as an agricultural harvester (10) includes telescoping axles (30, 32) and wheel assemblies (24, 26) on the telescoping axles (30, 23), with front and rear hydraulic cylinders (50, 52, 70, 72) for axially and angularly adjusting positions of the wheel hub assemblies, including steering the hubs to angles sufficient to minimize a width of the steering axle assembly (18) for transport.","Uma unidade de eixo de direção de uma máquina de trabalho, tal como uma colheitadeira agrícola, inclui eixos telescópicos e unidades de cubo nos eixos telescópicos, com cilindros hidráulicos dianteiros e traseiros para axial e angularmente ajustarem as posições das unidades de cubo de roda, incluindo dirigir os cubos em ângulos suficientes para minimizar uma largura da unidade de eixo de direção para transporte."]
["BR PI0903831",20100325,"US 23386308","MUZZY NORMAN EVERETT\nSIGL DAVID LEO\nSIMONS SHAWN ROBERT\nKNIGHT JESSE RAY","MUZZY NORMAN EVERETT\nSIGL DAVID LEO\nSIMONS SHAWN ROBERT\nKNIGHT JESSE RAY","MECHANICAL HITCH CONTROL UNIT","SISTEMA DE CONTROLE DE ENGATE PARA UM VEÍCULO UTILITÁRIO, E, UNIDADE DE CONTROLE DE ENGATE MECÂNICO","A mechanical hitch control system for a vehicle includes a draft force sensing member, a mechanical hitch control unit, a hitch valve actuator, and a cable transmitting a draft force signal to the hitch control unit. A draft cam is coupled to the draft force sensing and setting members. A position cam is coupled to the position setting member and to a hitch position sensing member. A draft pickup cam is coupled to the draft cam and pivotally mounted on the hitch position setting member. At least one of the cams is operatively engagable with the hitch valve actuator. The cams are enclosed by housing with an opening covered by a removable side plate. The cams and levers are coupled to input members which are inserted through the side plate. The assembled cams, levers and input members are then installed into the housing through the opening.",""]
["BR PI0903991",20110607,"BR PI0903991","MAZUR TATIANI","BMC AUTOMACAO LTDA","","aperfeiçoamento em unidade de automação de plantadeiras","","APERFEIÇOAMENTO EM UNIDADE DE AUTOMAÇÃO DE PLANTADEIRAS, constituído por caixas de depósito(1) acopladas sobre barras de pesagem(2) interligadas a célula de carga(3) ligada a caixa de controle(4), interligada aos sensores de velocidade dos pneus(5) solidários ao sensor de taxa de aplicação de sementes(6) e sensor de taxa de aplicação de fertilizante(7) interligada aos sensores de rotação dos motores hidráulicos de distribuição fertilizante(8) e de sementes(9), interligados ao comando de distribuição(1O) e regulagem de fluxo da bomba de alimentação hidráulica(11), solidária ao tanque de óleo(12) e á conexão (13) do computador de bordo que recebe as informações filtradas pela caixa de controle(4), para automatizar quaisquer modelos de plantadeira disponível no mercado, ajustando a velocidade dos motores de acordo com o determinado pelo conceito de taxa variável de distribuição que, divide o setor a ser plantado em quadrantes, e que possuem as taxas de distribuição obtida pela análise do solo, para garantir um resultado 100% preciso."]
["BR PI0904180",20110628,"BR PI0904180","ORLANDA FRANCISCO JOSE DE QUEIROZ","ORLANDA FRANCISCO JOSE DE QUEIROZ","","equipamento preparador de solo","","EQUIPAMENTO PREPARADOR DE SOLO, notadamente de um equipamento preparador de solo (1) dotado de um chassis (2) e demais componentes tradicionais, como moega (3) para adubo, dispensador de adubo (4), haste subsoladora (5), pneumático (6) e demais elementos de transmissão, além do cabeçalho (11) e quadro (8); o chassis (2) possui, numa extremidade, os engates (7) e, na extremidade oposta, o quadro (8) e esperas (9), podendo ser de arrasto ou três pontos; o cabeçalho (11) é dotado de características extensoras, enquanto o quadro (8) é preparado para recepcionar, por um meio de fixação, as esperas (10) que são compostas de peças independentes acopladas nos dois lados do mencionado quadro (8); o equipamento contempla meio de distribuição controlada de pesos (14') com interferência no centro de gravidade do mesmo."]
["BR PI0904238",20110614,"BR PI0904238","BERGANTIN ROMEU","BERGANTIN ROMEU","","processo de preparação do solo para recebimento de revestimento vegetal destinado ao controle da erosço","","PROCESSO DE PREPARACçO DO SOLO PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO VEGETAL DESTINADO AO CONTROLE DA EROSçO, refere-se a processo que é aplicável em quaisquer tipos de solos, degradados ou não, terraplanados ou não, independentemente de suas características geológicas, e do posicionamento e da inclinação dos taludes, utilizando estacas de madeiras diversas e de tamanhos variados, em forma de cunhas ou pontiagudas, as quais são fixadas ao solo por meio de ferramenta manual do tipo martelo ou outro instrumento, pelos seus pressionamentos por batidas no sentido vertical de cima para baixo, e após a fixação de cada estaca é feita a sua inclinação no sentido dianteiro em ângulo variável de 30 à 45 do solo em relação à estaca, criando-se uma cavidade interna entre a estaca e o talude, cavidade esta que receberá os insumos, estando, portanto, o solo pronto para receber o revestimento vegetal por aspersão hidráulica."]
["BR PI0904496",20100921,"DE 102008043845","PORTET SEBASTIEN","DEERRE & COMPANY","","veìculo com um dispositivo carregador","The vehicle (10) has a loader device (12) with a loader boom (20), and a hydraulic system for raising and lowering the boom. The hydraulic system has a hydraulic suspension for cushioning the boom. A control unit is designed in such a manner that the suspension is controlled as a function of a control variable representing a vehicle speed. The suspension is switched on, when a predetermined threshold value for the vehicle speed is exceeded. An input device (66) is arranged for predetermining the threshold value for the vehicle speed and for selecting an operating mode for the suspension.","VEÍCULO COM UM DISPOSITIVO CARREGADOR. é descrito um veículo (10) com um dispositivo carregador (12), em que o dispositivo carregador (12) abrange uma alavanca oscilante de carregador (20) e ainda é provido um sistema hidráulico (28) para a elevação e abaixamento da alavanca oscilante de carregador (20) com suspensão elástica hidráulica para a suspensão elástica da alavanca oscilante de carregador (20) e uma unidade de controle (60) para o controle da suspensão elástica. Para otimizar o conforto e a produtividade, com suspensão elástica hidráulica ativada, é proposto, que a unidade de controle (60) seja configurada de tal maneira que a suspensão elástica pode ser controlada na dependência de uma grandeza de controle que representa uma velocidade do veículo."]
["BR PI0904967",20100603,"US 32723108","CARLSON BRANDON CY\nBAXTER GARRY EUGENE\nJORDAN DANIEL CRAIG\nCLARKE NATHAN D\nBUSE SCOTT MATTHEW","DEERE & CO","HIGH-CLEARANCE VEHICLE SUSPENSION WITH SPACER ARRANGEMENT MOUNTABLE BETWEEN SPINDLE AND WHEEL HUB MOUNTING BRACKET FOR ADJUSTING WORKING CLEARANCE","CONJUNTO DE SUSPENSÃO PARA UM VEÍCULO DE GRANDE FOLGA","A suspension assembly (30) for a high-clearance vehicle having a forward direction of travel and a first operating clearance height, the suspension assembly (30) including an upright spindle journal (70, 72), a main suspension spindle (66, 68) received in said journal (70, 72) for rotating and sliding within said journal (70, 72), and a wheel hub mounting bracket (74, 76) being coupled to a lower end of said main suspension spindle (66, 68). In order for the spacing between tires (14, 16) at opposite sides of the vehicle to remain the same, with or without the usage of the spacer assemblies (30), each spacer assembly (30) includes a coupler spindle (82) extending parallel to, and offset inwardly from, a pivot axis of the associated main suspension spindle (66, 68) by a distance calculated to result in the desired tire spacing, this coupler spindle (82) being received in the bore at the top of the associated wheel hub mounting bracket (74, 76).",""]
["BR PI0904995",20110719,"BR PI0904995","PERTICARRARI JOSE GUILHERME\nMENEGASSO LUCIANO RODRIGUES\nMODOLO ALDIR","CTC CT DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA","","sistema para destorroar e preparar o solo de forma localizada na linha de sulcação, sistema que permite controlar de forma automática e eficiente a dosagem de toletes, e, sistema que permite medir e controlar as falhas de deposição dos toletes na linha de plantio","","SISTEMA PARA DESTORROAR E PREPARAR O SOLO DE FORMA LOCALIZADA NA LINHA DE SULCAçãO, SISTEMA QUE PERMITE CONTROLAR DE FORMA AUTOMáTICA E EFICIENTE A DOSAGEM DE TOLETES, E, SISTEMA QUE PERMITE MEDIR E CONTROLAR AS FALHAS DE DEPOSIçãO DOS TOLETES NA LINHA DE PLANTIO. Refere-se a presente invenção a aprimoramentos no sistema de deposição e dosagem de toletes e no sistema de preparo do sulco em plantadoras de cana de açúcar em toletes. Particularmente, a invenção refere-se a um sistema para destorroar e preparar o solo de forma localizada na linha de sulcação simultaneamente à operação de plantio; a um sistema que permite controlar de forma automática e eficiente a dosagem de toletes, e, a um sistema que permite medir e controlar as falhas de deposição dos toletes na linha de plantio."]
["BR PI0905160",20130702,"BR PI0905160","DO CARMO MARTINS ROSANGELA","VALTRA DO BRASIL LTDA","","tanque de combusível e trator com tanque de combustÍvel chassi","","TANQUE DE COMBUSTÍVEL E TRATOR COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL CHASSI. A presente invenção refere-se a um tanque de combustível (100) cuja sua construção e disposição permitem, além da sua função de tanque de combustível (100), fazer parte integrante e estrutural de um chassi (104) de um trator agrícola."]
["BR PI0906135",20130702,"BR PI0906135","DIAS JOSE LUIZ","DIAS JOSE LUIZ","","emplemento agricola de plantio direto triadplan","","EMPLEMENTO AGRÍCOLA DE PLANTIO DIRETO TRIADPLAN. Patente de modelo de Utilidade para um implemento agrícola de plantio direto triadplan que é compreendido pela conexão da plantadora 2 ao implemento agricola tritton 1, é simplificado por um terceiro ponto 3 que regula a inclinação da plantadora 2 através do implemento agricola tritton 1, é acoplado um eixo 4 na roda 5 traseira do tritton 1 acoplada no eixo 6 dianteiro da plantadora 2. O acoplamento da plantadora 2 ao implemento agrícola tritton 1, é possível obter uma regulagem de profundidade no solo através do hidráulico nas rodas traseiras do tritton 1."]
["BR PI0906837-6",20090924,"DE 102008015277","PETERS OLE\nTARASINKSI NICOLAI\nHAHN KLAUS\nPICKEL PETER","DEERE & CO","","DISPOSITIVO E MÉTODO PARA DIRECIONAR UMA SEGUNDA MÁQUINA AGRICOLA QUE PODE SER DIRECIONADA SOBRE UM CAMPO EM RELAÇÃO A UMA PRIMEIRA MÁQUINA AGRICOLA, E, COMBINAÇÃO","The invention relates to a method and a device for steering a second agricultural machine (12), which can be steered over a field (34) relative to a first agricultural machine (10), comprising: a distance meter (60), which is mounted on one of the agricultural machines (12) and can be operated to measure the direction and distance of adjacent objects over a horizontal area, and an evaluating device (68), which is connected with the distance meter (60) and is designed to emit a steering signal for guiding the second machine (12) relative to the first machine (10) on the basis of the values measured by the distance meter (60). According to the invention, the evaluating device (68) can be operated by means of several measurement values, which are detected temporally consecutively by the distance meter (60), to select the measurement values that can be assigned to the machine (10) not equipped with the distance meter (60) from the detected measurement values and to use the selected measurement values to produce the steering signal.",""]
["BR PI0908789-3",20090827,"AU 2008900800\nAU 2008902662","TOBIN WILLIAM PIAS NOEL","GUSSET PTY LTD\nTOBIN WILLIAM PIAS NOEL","DISC PLANTER FOR APPLYING FERTILISERS AND SEEDS TO SOIL.","SEMEADORA DE DISCO PARA APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES E SEMENTES AO SOLO.","A disc planter (10) for applying fertilisers and seeds to soil, and incorporating previously applied chemicals therein, the disc planter (10) having a frame (12) with a longitudinal forward direction of travel, and a plurality of rotatable tools mounted in series to the frame, the plurality of rotatable tools including a fertiliser furrow opening disc (16), a seed furrow opening disc (18), a soil throw controlling wheel (20), a soil closing wheel (22)and a soil disturbing star wheel (24), wherein the fertiliser furrow opening disc (16), seed furrow opening disc (18), and soil disturbing star wheel (24) are alternately oppositely inclined to one another in the forward direction of travel, the fertiliser furrow opening disc (16), seed furrow opening disc (18), soil throw controlling wheel (20), soil closing wheel (22) and soil disturbing star wheel (24) are longitudinally spaced and alternately laterally offset from one another in the forward direction of travel, the soil throw controlling wheel (20) is closely adjacent to and rearwardly overlapping the seed furrow opening disc (18), and the soil closing wheel (22) is laterally aligned with the seed furrow opening disc (18) in the forward direction of travel.",""]
["BR PI0912188-9",20091112,"US 5117208","BRICKER ADAM\nSEDA ANTHONY\nSIKORSKI ROBERT","JRB ATTACHMENTS LLC\nBRICKER ADAM\nSEDA ANTHONY\nSIKORSKI ROBERT","ZERO OFFSET LOADER COUPLING SYSTEM AND COMPONENTS","SISTEMA E COMPONENTES DE ACOPLAMENTO CARREGADOR COM DESLOCAMENTO ZERO.","A loader coupling system includes an arm coupler and a link coupler each adapted to mate with an associated attachment The arm coupler includes a body adapted to be connected to and extend between first and second spaced-apart arms of an associated loader machine First and second plunger pins are located respectfully at opposite first and second ends of the body At least one plunger actuator is operatively connected to the first and second plunger pins, and the at least one plunger actuator is selectively operative to move the first and second plunger pins between a retracted position and an extended position The first and second plunger pins project outward from the respective first and second opposite ends of the body a greater distance in the extended position as compared to the retracted position",""]
["BR PI0913315-1",20091210,"US 13119208\nUS 13587608","MARTIN R STEVEN","MARTIN R STEVEN","ADJUSTABLE ROW CLEANER","","An adjustable row cleaner includes a row cleaner assembly that functions to clear material from the ground surface. The adjustable row cleaner includes, in one embodiment, a connector that is in mechanical communication with both a row cleaner frame, to which row cleaner wheels may be pivotally mounted, and a first end of a translator member. The translator member may pivot with respect to the row unit frame and/or row unit sub-frame about a translator member pivot. The position of a translator member second end may be manipulated, thereby adjusting the maximum depth to which the row cleaner wheels penetrate the ground surface. The adjustable row cleaner may be powered or manually adjusted, and the position of the row cleaner wheels may be monitored and automatically adjusted via a control system.",""]
["BR PI0918647-6",20100325,"US 9733408\nUS 9839308\nUS 2009056652","GOLDMAN DANIEL M\nHUNTER JAMES L\nJOHNSON DAVID L\nMEYER TIMOTHY P\nSCHROEDER LYNDON J\nWILHELM TIMOTHY J","PIONEER HI BRED INT","AUTOMATED RESEARCH PLANTING SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS","SISTEMA AUTOMATIZADO DE PLANTIO EXPERIMENTAL DE SEMENTES, MÉTODO DE PLANTIO DE UMA PARCELA EXPERIMENTAL E APARELHO AUTOMATIZADO PARA O PLANTIO EXPERIMENTAL DE SEMENTES","The present invention provides an automated research seed planting system (100), method, and apparatus (102). The system, method, and apparatus may include a planter configured for planting a research plot and comprising a seed package assembly handling device (104) configured to receive a seed package assembly (200) containing a research seed sample, and a controller (103) configured to communicate with the seed package assembly handling device (104). The controller (103) is configured to automatically control the seed package assembly handling device (104) to release the research seed sample. In various embodiments, the research seed planter (102) may include a positional data acquisition system (115) configured to acquire position data associated with one or more research seed planting events.",""]
["BR PI1000377",20100909,"US 41725409\nUS 15419809","MITCHELL WADE STEVEN","DEERE & CO","System and method for variable steering of an implement","MÉTODO E SISTEMA PARA DIRECIONAR UM IMPLEMENTO","","METODO E SISTEMA PARA DIRECIONAR UM IMPLEMENTO São descritos um sistema e método para direcionar um implemento que compreende um detector de direção para detectar um ângulo de direção alvo associado com um sistema de direção do implemento. Um detector de modo do implemento é capaz de determinar se o implemento está ou não agindo em um modo de operação abaixado no qual o componente de encaixe no solo sem ser uma ou mais rodas encaixa no solo. Um controlador de direção do implemento fica arranjado para ajustar o ângulo de direção alvo, reduzindo ou limitando o ângulo de direção alvo a um ângulo de direção máximo se o implemento estiver no modo abaixado."]
["BR PI1000650",20100915,"US 40261809","MARTIN ROBERT W","DEERE & CO","Ground engaging machine","MÁQUINA DE CONTATO COM O TERRENO","A ground engaging machine having an opener assembly (10) comprising a disk blade (30), a support member (40), and a scraper (42) having a scraper edge (44). The scraper is attached to the support member (40) of the opener assembly (10) with a two point connection. One connection point (54) allows rotation of the scraper about three orthogonal axes while the other connection point (56) restricts rotation about one of the axes and biases the scraper edge (44) into contact with the disk blade (30).",""]
["BR PI1000980 ",20101007,"US 41950209","MARIMAN NATHAN A\nARONOVA POLINA\nCASSIDY SCOTT","DEERE & CO","GAUGE WHEEL FOR AN AGRICULTURAL IMPLEMENT","RODA, E, IMPLEMENTO AGRÍCOLA","A gauge wheel for an agricultural implement includes a rim having an outer periphery and a tire mounted to the outer periphery. The tire includes an outer shell formed from a first resilient material and an inner core formed from a second resilient material. The first resilient material is harder than the second resilient material.",""]
["BR PI1001088",20101027,"US 42733109","FAUSCH JOSHUA J\nCARLSON BRANDEN C\nBUSE SCOTT M\nBAXTER GARRY E","DEERE & CO","Agricultural vehicle","CONJUNTO DE PROTETOR DE PLANTA SOB O CHASSI PARA UM VEÍCULO","An agricultural vehicle (10) is described. The vehicle (10) having a frame (12) supported by an axle structure movable relative to the frame (12), the vehicle (10) moveable forwardly over the ground where plant growth is present, the vehicle (10) further comprising a plant shield assembly (30). To improve flexibility of the plant shield assembly (30), the plant shield assembly (30) comprising an elongated flexible shield (32) having a first end (32F) supported from the axle structure and flexing with movement of the axle structure, and a second end (32R), furthermore a shield support (40) connected to the frame (12) and offset in the fore-and-aft direction from the axle, wherein the second end (32R) of the flexible shield (32) is connected to the shield support (40) below the frame (12), the flexible shield (32) facilitating movement of the axle structure relative to the frame (12).",""]
["BR PI1001121",20111213,"BR PI1001121","ABREU CARLOS APARECIDO","ABREU CARLOS APARECIDO","","adaptador de freio a disco para bicicleta","","ADAPTADOR DE FREIO A DISCO PARA BICICLETA. Que em apenas um elemento conjuga as funções de fixar a \"pinça\" de freio, para que a mesma acionada por um cabo de aço proporcione uma perfeita frenagem, garantindo assim a segurança do ciclista; o objetivo do invento e possibilitar que toda bicicleta possa utilizar freio a disco. Que tem uma eficácia funcional melhor que qualquer sistema de frenagem existente hoje em dia no mercado para bicicletas. Até então a bicicleta para usar o sistema de freio a disco, só pode ser montada em quadros previamente fabricados para este propósito."]
["BR PI1001342",20111206,"BR PI1001342","TOSTA WANDERSON\nNETO FERNANDO GONCALVES\nSAKUMA DENIS YUKIO","JACTO MAQUINAS AGRICOLAS","","método de implantação de sensores para o monitoramento de área agrìcola","","MÉTODO DE IMPLANTAÇÃO DE SENSORES PARA O MONITORAMENTO DE ÁREA AGRìCOLA. Onde sensores (10) que se comunicam entre si sem a necessidade de fios são instalados no subsolo de uma área; formando rede de sensores sem fio para monitoramento das variações das condições temporais e espaciais do solo da área monitorada. O método compreende a implantação mecanizada de sensores (10) no subsolo durante o preparo do solo, plantio das sementes (8), crescimento das plantas ou ainda até quando a cultura permitir a entrada de equipamentos específicos para implantação dos sensores (10), de forma económica e agronomicamente correta."]
["BR PI1001715",20101124,"US 17985309\nUS 58137309","MITCHELL WADE STEVEN","DEERE & CO","Material Application System and Method for Controlling a Material Application System","MÉTODO E SISTEMA PARA ADMINISTRAR UMA DISPENSAÇÃO DE UM INSUMO AGRÍCOLA","A material application system (11) for managing a dispensation of an agricultural input is disclosed. The system (11) comprising: an operator control device for controlling a propulsion system for moving a material distribution vehicle; a position sensor (112) for sensing a change in control position data of the operator control device; a location- determining receiver (10) for measuring a ground speed of the material distribution vehicle; and a data processor (18) for controlling the application system (11) to distribute an agricultural input or material at a distribution rate, characterized in that the distribution rate is based on the measured ground speed and the sensed change in the control position data to anticipate a change in the ground speed of the material distribution vehicle such that a lag in the distribution rate of the agricultural input delivered is reduced.",""]
["BR PI1002196",20120313,"BR PI1002196","VAN BUSKIRK LLOYD C\nMELDAHL BRIAN R","L & B MFG INC","","implemento de lavoura e plantio de solo","","IMPLEMENTO DE LAVOURA E PLANTIO DE SOLO. A presente invenção refere-se à combinação de um implemento de lavoura de cesto giratório e um implemento de distribuição de sementes é descrita. Um sistema de montagem de altura ajustável para um implemento de lavoura de solo de cesto giratório também é descrito para uso com um semeador que capacita um implemento como este para ser elevado acima do solo conforme necessário para evitar condições molhadas."]
["BR PI1002374",20131224,"BR PI1002374","FREYER BRUNO\nLAUXEN NELSON\nLAUXEN MARCOS LUIS","IND DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS VENCE TUDO LTDA","","DISPOSITIVO DE REGULAGEM MILIMÉTRICA DA PROFUNDIDADE DE GRÃOS NO MOMENTO DO PLANTIO","","DISPOSITIVO DE REGULAGEM MILIMÉTRICA DA PROFUNDIDADE DE GRÃOS NO MOMENTO DO PLANTIO. Refere-se a presente invenção a um Dispositivo desenvolvido para ser utilizado entre o compactador de solo e a linha de semente das plantadeiras, cujo objetivo é oferecer um dispositivo que permita a regulagem da profundidade dos grãos no solo, milimetricamente e com precisão, conforme desejado no momento do plantio, sem a utilização de ferramentas ou algo do género no momento de se fazer a regulagem, sendo o sistema de fácil manuseio uma vez que os componentes de ajuste são operáveis manualmente, sendo formado por pelo menos um par de Rodas (14) interligadas entre si por meio dos Balancins laterais (10) com Pontas de eixo (12) diretamente nos Cubos centrais (15) que são fixados por meio de uma Porca sextavada castelo (13) com um conjunto fixador (16) composto por anel elástico, calota e anel o'ring, além de possuir um conjunto de regulagem milimétrica formado por uma Haste (05) com Eixo limitador frontal (08) e Eixos limitadores laterais (07 e 09), bem como por um conjunto de Suporte de regulagem (20) com Cava encaixe (21) além de um Cremalheira (06) e pela Aba circular (22-A) e Pescoço circular (22) com um Furo (F) na ponta e do outro lado da dita Aba circular (22- A) Furos circulares (24) com distâncias milimétricas, para a regulagem de altura através de uma Manivela (27) e um Cubo passante (25) e um Pino (29) fixado a um Manípulo (28) com Mola (30) que possibilitará o seu acoplamento e desacoplamento de forma fácil e ágil."]
["BR PI1002678",20120327,"BR PI1002678","SCHAEDLER ELISEU JOSE","SCHAEDLER ELISEU JOSE","","rolo faca articulado copiador do relevo","","ROLO FACA ARTICULADO COPIADOR DO RELEVO. Constituído por um chassi (1) associado a um rodado (2) e cabeçalho (3), em que os rolos facas são sustentados por suportes móveis (4) presos por articulação (5) ao suporte fixo do chassi (6), dita articulação (5) permite giro livre e possibilita que o conjunto rolo faca/suporte móvel (4) copie o terreno, mantendo contato de toda a extensão do rolo com o solo."]
["BR PI1002967",20110224,"DE 102009028816","PETERS JOSEF","DEERE & CO","","CONJUNTO HIDRÁULICO, E, VEÍCULO AGRÍCOLA","The arrangement (12) has hydraulic loads (32, 34) with supply lines (26, 28) connected over a connection line (60) for controlling supply priority levels assigned to the loads. A load pressure-controlled priority valve (66) is arranged between a hydraulic pump (21) and the connection line in one of the supply lines, and a volume flow reducing agent (58) e.g. flow regulating valve, is arranged in the other supply line. The connection line has a blocking unit (62) i.e. check valve, for blocking volume flow from the latter supply line in a direction of the former supply line. The loads are designed as a hydraulically actuated steering and/or hydraulically actuated brake, hydraulically actuated suspension and hydraulically actuated hoisting gear. The load pressure-controlled priority valve is designed as a proportional valve. The hydraulic pump is designed as a load pressure dependent variable displacement pump.",""]
["BR PI1003041",20130627,"BR PI1003041\nBR 2011000281","SOBRINHO JOSE ABS","SOBRINHO JOSE ABS","SUBSOILING DEVICE INSERTING AN UNFOLDED UNDERGROUND SHEET","DISPOSITIVO SUBSOLADOR INTRODUTOR DE MANTA ABERTA","An agricultural implement, more specifically a subsoiling device for treating soils with low moisture retention. The subsoiling device solves the problem of soil moisture retention by providing a layer endowed with permeability control without necessarily modifying the characteristics of the subsoil and conservation. The subsoiling device is capable of introducing, in a single operation, a foil or open sheet below the surface in a single operation, without removing the overlaying soil.",""]
["BR PI1003170",20120308,"BR PI1003170","PEREIRA VANDERLEI\nAMARAL EDNALDO JOSE","VALTRA DO BRASIL LTDA\nPEREIRA VANDERLEI\nAMARAL EDNALDO JOSE\nAGCO CORP","HYDRAULIC SYSTEM FOR AGRICULTURAL TRACTORS, AND AGRICULTURAL TRACTOR","SISTEMA HIDRÁULICO PARA TRATORES AGRÍCOLAS, E, TRATOR AGRÍCOLA","A hydraulic system for agricultural tractors, where the agricultural tractor can be associated operationally with an agricultural implement, includes at least one variable-discharge hydraulic pump (1) and a pressure sensor (2) which are associated operationally with each other. The pressure sensor (2) is capable of measuring the pressure load required by the agricultural implement. The variable-discharge pump (1) is configured so as to provide a determined discharge of oil to the agricultural implement, based upon at least one pressure load value measured by the pressure sensor (2).",""]
["BR PI1003211",20120502,"BR PI1003211","BERTANHA CONCEICAO APARECIDO","BERTANHA CONCEICAO APARECIDO","","nivelador eletro-hidráulico","","NIVELADOR ELETRO-HIDRÁULICO. Refere-se a presente invenção a uma inovação nos dispositivos de correção do nivelamento de todo equipamento ou veículo terrestre, que necessite que os seus principais elementos constitutivos estejam sempre nivelados, independente da inclinação do solo. A presente invenção se constitui por um dispositivo de acionamento automático que comanda o mecanismo eletro-hidráulico de correção do nivelamento do equipamento ou veículo terrestre."]
["BR PI1003399",20130122,"BR PI1003399","PEREIRA VALTER","PEREIRA VALTER","","dispositivo, kit e método de montagem de prolongador de bitolas de veÍculos terrestres","","DISPOSITIVO, KIT E MÉTODO DE MONTAGEM DE PROLONGADOR DE BITOLAS DE VEÍCULOS TERRESTRES. E descrito um dispositivo prolongador (100) de bitolas para caminhões de uso agrícola, o dispositivo, de formato geralmente cilíndrico, compreendendo nas extremidades, uma das faces, (10a, 10b) sendo: i)destinada a acoplamento do dito dispositivo com a roda (34) do caminhão; ii) dotada de rebaixo (16) para centralização da roda (34) e iii) de diâmetro maior do que o da face (10c). Já a face (10c) se destina a acoplamento do dispositivo prolongador com o cubo de rodas (32a, 32b, 32c). O kit prolongador (200) de bitolas para caminhões de uso agrícola é formado com o dispositivo (100) e várias peças de modo a compor um equipamento completo. O método de montagem do kit (200) também é descrito."]
["BR PI1004032 A2 ",20120426,"BR PI1004032","MAYORDOMO VICENTE JUAN MIGUEL","MAYORDOMO VICENTE JUAN","System of static graphic representation applicable to lawn surfaces","SISTEMA DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA APLICÁVEL A SUPERFÍCIES DE GRAMA","System of static graphic representation applicable to lawn surfaces of natural or synthetic type, comprising a milling device having at least one helical drum with cutting 5 means which permit cutting the grass of the lawn, including as well guiding means to be located on the lawn surface to guide the displacement of the milling device on the lawn surface, so as to obtain publicity representations by way of any character or graphic pattern by means of cutting and orientating the grass of the lawn. -/7 * * , * * * * 20 \"",""]
["BR PI1004033",20130213,"BR PI1004033","MASTROPIETRO RENATO JOSE","BALDAN IMPLEMENT AGRI","","sistema de fixação de roda em unidades plantadoras","","SISTEMA DE FIXAÇÃO DE RODA EM UNIDADES PLANTADORAS compreende um sistema de limitação de profundidade de aplicados a máquinas agrícolas do tipo semeadora, dito conjunto traz como diferencial em relação ao estado da técnica o fato de possuir uma calota anti-sujidades que não se ressalta no perímetro do cubo da roda de controle de profundidade, uma vez que foram embutidos os sistemas de engastes do eixo e da porca."]
["BR PI1004587 ",20110517,"US 61985909","MARIMAN NATHAN A\nRIEWERTS PAUL R","DEERE & CO","ROW UNIT WHEEL TURNING MONITOR FOR AN AGRICULTURAL MACHINE","UNIDADE DE FILEIRA PARA UMA MÁQUINA AGRÍCOLA, MÁQUINA PLANTADEIRA, E, MÉTODO PARA OPERAR A MESMA","A row unit of a planter or other agricultural machine having ground engaging wheels is equipped with a rotation sensor to determine if and when a wheel stops rotating. An alert is issued by a monitor to the operator so that corrective action can be taken. Further, means are provided to determine when the machine is in used depositing an input versus turning at the end of the rows so that the rotation sensors to not generate an alert when the machine is not in use delivering an input to the field.",""]
["BR PI1005023",20130416,"BR PI1005023","VALENTI ENIO\nVALENTI SERGIO","VALENTI ENIO\nVALENTI SERGIO","","equipamento para capina térmica","","EQUIPAMENTO PARA CAPINA TÉRMICA. Conforme descrito no relatório e conforme as ilustrações anexas é caracterizado por um equipamento utilizado na realização de capina para o controle de pragas agrícolas e ervas daninhas, utilizando-se para tal da aplicação de ar quente, a determinada temperatura e velocidade, trazendo uma solução eficiente e ecológica, podendo ser útil em plantações e áreas agricolas, ou mesmo na manutenção de parques, praças, canteiros urbanos e rodovias."]
["BR PI1005843",20130115,"BR PI1005843","BIANCHI WALMOR JOSE","BIANCHI WALMOR JOSE","","escarificador frontal","","ESCARIFICADOR FRONTAL. Patente de invenção para um equipamento de calagem de precisão de pequeno porte, que pode ser utilizado em vários modelos de tratores de uso agrícolas normalmente encontrados nas propriedades rurais e irá facilitar os procedimentos de remoção de galhos, limpeza e destocamento de pequenos arbustos sem danificar a camada fértil do solo e sem a necessidade de compra ou aluguel de máquinas de grande porte para esse tipo de serviços. É compreendido por um suporte (1) que segura o pistâo hidráulico (13), onde tem seu curso de elevação de até 300 mm, a torre de alinhamento do sistema hidráulico (03) permite que a torre de movimento (02) faça os movimentos de forma precisa e com segurança, os suportes de fixação do equipamento (04) e (07) são presos por parafusos de 7/8 x 1 1/2 (05) permitindo firmeza do equipamento, a chapa de suporte (06) dos garfos (09) e (10) é feita de chapa de ferro 10 mm, os garfos laterais (09) são menores para facilitar o sistema de calagem e permitir um corte mais preciso, já os garfos centrais (10) já tem suas dimensões maiores permitindo maior força ao conjunto no desenvolver dos serviços, as chapas guia (08) e (11) do sistema de calagem permite um corte perfeito e com alta resistência, o curso permite a calagem do solo com até 240 mm de profundidade. Todo o sistema é acionado através de mangueira ligada ao pist~o pelo bico de engate (14) e é acionada pela bomba de terceiro ponto do trator, caracterizada basicamente por seu baixo custo e facilidade de operação."]
["BR PI1010717-7",20101216,"US 31339810\nUS 48256709\nUS 79343910","THOMPSON KENT L\nVASKE MICHAEL R\nBENTZINGER RUSTIN V\nKINDLEY MICHAEL","FORAGE INNOVATIONS BV\nTHOMPSON KENT L\nVASKE MICHAEL R\nBENTZINGER RUSTIN V\nKINDLEY MICHAEL","IMPROVED FOLDING FRAME FOR AN AGRICULTURAL IMPLEMENT","ARMAÇÃO DE DOBRAMENTO MELHORADA PARA UM IMPLEMENTO AGRÍCOLA.","A folding frame for an agricultural implement such as a wheel rake. The frame includes ground engaging wheels and two toolbars foldable for operation and for transport. The folding frame is provided flexibility to conform to uneven surfaces, yet stability against the torques and forces of operation. A slidable tongue provides folding action between the transport position and the operating position. A spacing between rear ends of the two toolbars may be altered hydraulically for wider or narrower windrows. A novel caster wheel provides support for the toolbars and is located so that the implement's transport position is narrower than the prior art's.",""]
["BR PI1011054-2",20101125,"DE 102009022410","MUELLER GEROLD","BOSCH GMBH ROBERT","","\"CONJUNTO PARA A REGULAGEM DO CURSO DE UMA FERRAMENTA DE CURSO DE UMA VEÍCULO E PROCESSO PARA A REGULAGEM DE CURSO\"","The invention relates to an arrangement (1) for controlling the stroke of a stroking tool (2) of a vehicle and to a method for controlling stroke. To this end, the arrangement comprises a control device (3) comprising a position controller (4) and a force controller (5) acting together with a controllable hydraulic valve (6) for the stroke tool (2). The hydraulic valve (6) is connected downstream of the position and force controllers (4, 5) and converts control signals from the position and force controllers (4, 5) into stroke motions of the stroke tool (2) by means of a stroke cylinder (12). The arrangement further comprises a tensile force measurement sensor for measuring the tensile force acting on the stroke tool and a stroke mechanism position measurement sensor for measuring the position at which the stroke tool is located. The control device (3) comprises a central control unit (9) forming an average force effort as a target value (Fsoll) for the tensile force (F) after reaching a position target value (Lsoll) set at a control panel (10) of the stroke tool (2) for a limited time (t1) or a limited travel distance (S1) when the force control is switched on. The target value (Fsoll) is fed to a differential element (1) feeding the difference between the target value (Fsoll) and an actual value (Fist) of a tensile force measurement sensor (7) to the force controller (5) as a control variable.",""]
["BR PI1011738-5",20100930,"US 21086809","MADSEN MATTHEW D\nPETERSEN STEVEN L\nTAYLOR ALAN G","UNIV BRIGHAM YOUNG","SEED COATING COMPOSITIONS AND METHODS FOR APPLYING SOIL SURFACTANTS TO WATER-REPELLENT SOIL","COMPOSIÇÕES DE REVESTIMENTO DE SEMENTE E MÉTODOS PARA APLICAÇÕES DE TENSOATIVOS AO SOLO PARA IPERMEABILIZAÇÃO DO MESMO","The present invention provides innovative methods and techniques for improving seedling germination and plant establishment within wildland and forested ecosystems, cultivated systems, urbanized areas, and areas impacted by wildfire. The invention comprises novel seed coating methods for applying wetting agents (or surfactants), tackifiers, and other beneficial soil and plant amendments, to single seeds or agglomerates composed of pellets containing multiple seeds. The invention can be used to: 1) ameliorate soil water repellency for increasing soil moisture availability; 2) bind seeds to the soil surface in order to prevent loss from wind and water erosion; 3) provide seedlings necessary leverage required for root penetration; 4) improve seedling emergence, by having several cotyledons associated with an agglomerate collectively generate sufficient force to penetrate the soil surface, with particular utility for seedlings impaired by a soil physical crust; and 5) minimize impacts from disturbance by increasing seedling stability.",""]
["BR PI1014452-8",20101014,"US 42338609","PALEN NELSON J","AGCO CORP","Walking Beam Assembly and Lift System for Tillage Implements","CONJUNTO DE BALANCINS E SISTEMA DE LEVANTAMENTO APRA IMPLEMENTOS DE LAVOURA","A tillage machine has an undercarriage that utilizes a triple axle walking beam wheel assembly for each load-supporting wheel assembly of the center section of the machine. Hydraulically powered lift arms are connected with the wheel assemblies to raise and lower the chassis of the machine as the wheel arms are swung downwardly and upwardly relative to the chassis. Each wheel assembly includes a primary walking beam pivoted to the lower end of the wheel arm, and a secondary walking beam pivoted to the rear end of the primary beam. A single front wheel is disposed at the front end of the primary beam, while a pair of wheels are disposed on the secondary beam on opposite fore-and-aft sides of the pivot connection with the primary beam. An abutment on the wheel arm engages a stop on the primary beam upon downward rotation of the wheel arm by a predetermined amount relative to the chassis such that continued downward movement of the wheel arm causes load to shift partially off the front wheel and onto the rear wheels.",""]
["BR PI1100074",20110706,"US 65175410","RYLANDER DAVID J","DEERE & CO","Row unit","","A row unit (10) for an implement is provided comprising a bushing assembly having a bushing (42, 142, 242) and a mounting bolt (44) for mounting a pivot arm (36), wherein the bushing (42, 142, 242) has both a threaded portion (62, 162, 262) as well as one or two smooth cylindrical portions (64, 66, 164, 266). The threaded portion (62, 162, 262) enables the pivot arm (36) to be a laterally adjusted by rotating the bushing (42, 142, 242) while the smooth portion (64, 66, 164, 266) or portions (64, 66, 164, 266) provide a bearing surface or surfaces for the pivot arm (36) loads. This removes the load from the threads (63), reducing wear of both the bushing (42, 142, 242) and the pivot arm (36), thereby reducing maintenance cost.",""]
["BR PI1100092",20110713,"US 68416510","CHINKIWSKY PATRICK","DEERE & CO","Method of applying input to an agricultural field","MÉTODO PARA APLICAR UM INSUMO E UMA SEMENTE  A UM CAMPO AGRÍCOLA","A method of applying an input to a field (100) is provided when using an implement having row or section control and when using an automated location and guidance system, enabled by GPS or other position technology, to avoid double application of inputs in areas covered more than once by the implement or machine. The present invention provides an application pattern and control in which double application is avoided by turning off row units or sections of row units during the first pass over the area, leaving the actual application of inputs to the second pass over that area. The minimizes or eliminates areas where a previously applied input is disturbed during a second time over that area and minimizes or eliminates areas where the soil is compacted around previously planted seed by driving over the area a second time after seeding.",""]
["BR PI1100121",20120502,"BR PI1100121","MANCINI GERALDO ANTONIO","MANCINI GERALDO ANTONIO","","plataforma para inspeção em plantações de cìtricos","","PLATAFORMA PARA INSPEÇÃO EM PLANTÇÕES DE CÍTRICOS. Patente de invenção pertencente ao campo do maquinário agrícola compreendida por estrutura preferencialmente metálica (1) definida por dois pilares verticais (2) providos de meios de ajuste de altura (12) e providos de barras transversais (3) que configuram escada para acesso a um compartimento superior (4) dotado de vão de entrada (5), duas banquetas (6), grades laterais (7) de proteção e corrente (8) de fechamento, enquanto as extremidades inferiores dos pilares (2) se engastam a um segundo compartimento inferior (9) também provido de duas banquetas (6) e grades laterais (7) de proteção tendo, sob sua superfície inferior (10), dois pés de apoio (11) que dão sustentação à peça quando a mesma é desengatada do veículo propulsor. O compartimento superior (4) poder ser rotacionado sobre a superfície (13) existente sobre os pilares verticais (2) para proporcionar ainda mais versatilidade ao dispositivo, e a referida plataforma pode accmodar simultaneamente dois passageiros - um no compartimento superior (4) e outro no compartimento inferior (9) - ou dois passageiros em cada compartimento (4 e 9)."]
["BR PI1100154",20110921,"US 71399810","JOHN JOHANNSEN DANIEL","DEERE & CO","Tractor mounted cotton harvester","COLHEITADEIRA","The invention relates to a tractor mounted cotton harvester. A low-cost, highly maneuverable cotton harvester (10) with a row unit (26) that effectively follows the ground contour includes frame structure (30) pivotally connected to the two lower links (22) of a tractor three-point hitch (14). A picking unit (26) is connected by a linkage structure (52) to the frame (30) and is closely coupled behind a rear drive wheel (16) of the tractor (12). A lift arm (98) extends forwardly and downwardly from an end (99) pivotally connected to the linkage structure (52a). The lower forward end of the lift arm includes a non-steerable gauge wheel (44) generally aligned with the tractor axle (44a), and a hydraulic cylinder (100) pivots the lift arm (98) relative to the linkage structure to adjust row unit operating height and to raise and lower the row unit to and from the field operating position. The gauge wheel axis (44a) is aligned with the axis (16a) of the drive wheel (16). A variable speed pulley assembly (90) synchronizes picker drum speed to ground speed.",""]
["BR PI1101737 ",20111019,"US 76261110","GRAHAM WILLIAM DOUGLAS\nBARFELS AARON L","DEERE & CO","IMPLEMENT WITH ACTIVE WING DOWN FORCE AND WING LIFT SEQUENCING","SISTEMA HIDRÁULICO","A hydraulic latching circuit is provided that allows a load-sense power source to be activated and deactivated depending on the SCV function. The load sense power source is activated when the wing cylinders are fully extended to maintain proper down force on the wings. It remains activated or latched when the SCV is returned to neutral. It is deactivated or unlatched when the wing cylinders are retracted. Two circuits have been devised to accomplish this latching function. Both of these latching circuits can be used with the sequencing circuit.",""]
["BR PI1101863",20111019,"US 76266310","GRAHAM WILLIAM DOUGLAS\nBARFELS AARON L","DEERE & CO","Active hydraulic down pressure system","SISTEMA DE PRESSÃO DE ABAIXAMENTO HIDRÁULICO ATIVO PARA UM IMPLEMENTO AGRÍCOLA, E, CIRCUITO ELÉTRICO","An active hydraulic down pressure system (100, 200, 300) is provided between implement rockshaft cylinders (112, 212, 312) and a load-sensed power source (130, 230, 330). However, to avoid a tractor starting difficulty, valve means are provided in a power beyond fluid line (144, 244, 344) to keep the fluid line (144, 244, 344) closed when starting the tractor. This valve means provides a hydraulic latching function that allows the load-sensed power source (130, 230, 330) to be activated and deactivated depending on the function of a selective control valve (132, 232, 332). The load-sensed power source (130, 230, 330) is activated when the rockshaft cylinder(s) (112, 212, 312) is fully extended and remains activated or latched when the selective control valve (132, 232, 332) is returned to neutral. The load-sensed power source (130, 230, 330) is deactivated or unlatched when the rockshaft cylinder (112, 212, 312) is retracted.",""]
["BR PI1102970",20120104,"US 36115610\nUS 94061810","PETERSON JAMES R\nSCHWEITZER JOHN M\nWALTER JASON D","DEERE & CO","Seeding apparatus and method for such","APARELHO DE SEMEADURA, E , MÉTODO PARA PLANTAR SEMENTES","A seeding apparatus (10) and a method is disclosed in which a seed spacing variability value is determined and displayed to the operator during a planting operation. Any method of determining variability among a set of data can be used to determine the seed spacing variability value. Three examples are shown: standard deviation; coefficient of variation; and coefficient of uniformity. Data can be stored for later comparison with harvest yield data to determine the effects of seed spacing on yield.",""]
["BR PI1103345",20130716,"BR PI1103345","PIEROG LUCAS ANDRESON","PIEROG LUCAS ANDRESON","","processo de compostagem por mistura em deslocamento horizontal linear","","PROCESSO DE COMPOSTAGEM POR MISTURA EM DESLOCAMENTO HORIZONTAL LINEAR. Tratou a presente solicitação de patente de invenção, a um processo de compostagem por mistura realizada pelo maquinário em deslocamento horizontal linear, O processo de compostagem da matéria orgânica se inicia com o amontoamento em uma carreia linear, podendo ser diretamente no solo/piso sem lime de extensão, mantendo somente um padrão de altura, para que mecanicamente, uma máquina com tambor rotativo com hastes, em seu giro vai continuamente misturando e mexendo toda a matéria ao mesmo tempo."]
["BR PI1103386",20130716,"BR PI1103386","MANOCHIO CARLOS ROBERTO JR\nFREDERICO PEDRO","COSAN S A ACUCAR E ALCOOL","","caçamba de plantio","The present invention relates to a planting bucket (1), particularly used for planting seedlings (10) by the plant propagation method, the planting bucket comprising at least one storage area (6) for storing seedlings (10), the storage area (6) being at least partly closed, a collecting area (5) for collecting seedlings (10) and a pair of positioning wheels (2) and a pair of carrying wheels (7). The storage area (6) is provided with at least one conducting wall (4) configured for displacing seedlings (10) toward the collecting area (5), the collecting area (5) being configured to have a cavity (53) accessible to a user. The pair of positioning wheels (2) is positioned parallel to the pair of carrying wheels (7), but on a different plane.","CAÇAMBA DE PLANTIO. A presente invenção refere-se a uma caçamba de plantio (1), particularmente utilizada para o plantio de mudas (10) que empregam o método de propagação vegetativa, a caçamba de plantio compreendendo pelo menos uma área de armazenamento (6) das mudas (10), área de armazenamento (6) sendo ao menos parcialmente fechada, uma área de coleta (5) das mudas (10) e um par de rodas posicionadoras (2) e um par de rodas de transporte (7). A área de armazenamento sendo provida com ao menos uma parede condutora (4) configurada para deslocar as mudas (10) em direção da área de coleta (5), a área de coleta (5) sendo configurada para ter uma cavidade acessivel (53) a um usuário, O par de rodas posicionadoras (2) são posicionado paralelamente em relação ao par de rodas de transporte (7), porém em plano distintos."]
["BR PI1103481",20130716,"BR PI1103481","ANDRELA ORIVAL","ANDRELA ORIVAL","","máquina para realização de curvas de nÍvel e remoção e movimentação de terra","","MÁQUINA PARA REALIZAÇçO DE CURVAS DE NÍVEL E REMOÇçO E MOVIMENTAÇçO DE TERRA. Consiste de uma máquina (1), tracionada ou autopropelida, dotada de um cabeçalho (2) pivotante por meio de pistão central (3), que ao se movimentar torna possível fazer o ajuste do conjunto de corte (4) para determinada profundidade do terreno cuja terra é direcionada para esteiras longitudinais (5 e 6) paralelas e distintas entre si que levam a terra para um par de esteiras ortogonais (7 e 8) igualmente paralelas e distintas, passíveis de formar curvas de nível em ambos os lados da máquina, bastando inverter o sentido de rotação das mesmas."]
["BR PI1103961",20130730,"BR PI1103961","STAPELBROEK TRENNEPOHL ATILA","STARA S A IND DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS","","tandem com sistema bipartido","","TANDEM COM SISTEMA BIPARTIDO. Compreende dois braços bipartidos (1.1 e 1.2) montados em bases giratórias (2) associadas a dois terceiros pontos articulados (3), sendo ditos braços (1) passíveis de giro desde uma posição de trabalho (4), em que estão unidos, até uma posição de transporte (5), em que estão separados, apresentando em suas extremidades engates (6) para trator e sendo um dos braços provido de prolongador (7) articulado (8) também capaz de giro."]
["BR PI1104768",20130813,"BR PI1104768","MAGALHAES VANDERLEI PEREIRA\nGOMES CLAUDIONOR","VALTRA DO BRASIL LTDA","","conjunto eletro-hidráulico para um trator agrícola e trator agrÍcola","","CONJUNTO ELETRO-HIDRÁULICO PARA UM TRATOR AGRÍCOLA E TRATOR AGRÍCOLA. A presente invenção refere-se a um conjunto eletro-hidráulico (2) para um trator agrícola (1) compreendendo pelo menos uma bomba de alimentação de óleo (8), um meio direcionador (3) associado operativamente à bomba de alimentação (8), o meio direcionador (3) sendo capaz de permitir o transporte e direcionamento seletivo de fluxo de óleo proveniente da bomba de alimentação (8) e um meio de regulagem (4) associado operativamente ao meio direcionador (3), o meio de regulagem (4) sendo capaz de permitir o ajuste de fluxo de óleo proveniente do meio direcionador (3). O meio direcionador (3) e o meio de regulagem (4) são associados entre si por meio de um bloco integrado (7) constituído de uma única peça. A presente invenção refere-se também a um trator agrícola (1) que compreende o conjunto eletro-hidráulico (2) acima mencionado."]
["BR PI1105629",20131112,"BR PI1105629","BASSIN ROQUE ANTONIO TADIELLO\nWALTER AIRTON SOLIMAR","AGCO DO BRASIL COM E IND LTDA","","SISTEMA DE LIMPEZA DE TELA DE ADMISSÃO DE UM DISPOSITIVO DE ARREFECIMENTO DE UMA MÁQUINA AGRÍCOLA","","SISTEMA DE LIMPEZA DE TELA DE ADMISSÃO DE UM DISPOSITIVO DE ARREFECIMENTO DE UMA MÁQUINA AGRÍCOLA. A presente invenção refere-se a um sistema de limpeza de tela de admissão de um dispositivo de arrefecimento de uma máquina agrícola, que consiste em um ou mais braços (4) dotados de bicos ejetores (1) que são pivotados em proximidade à dita tela de admissão (2). Em uma configuração preferencial os ditos bicos ejetores liberam um jato de ar pressurizado em trajetória oblíqua em relação à tela de admissão, que faz com que o ar pressurízado desobstrua a tela de admissão (2) e, ao mesmo tempo, impulsione os braços (4) em um movimento rotativo sobre a tela de admissão (4)."]
["BR PI1105662",20131126,"BR PI1105662","SAKAI EDSON ANTONIO","VALTRA DO BRASIL LTDA","","SISTEMA DE SELEÇÃO DE ENGRENAGEM","","SISTEMA DE SELEÇÃO DE ENGRENAGEM. A presente invenção refere-se a um sistema de seleção de engrenagem para compensação de avanço para tratores com tração dianteira, apresentando uma carcaça fundida (7) com todo os conjuntos de engrenagens, eixos, rolamentos, buchas, capa e cubo e garfo acionador, apresentando ainda, externamente, duas flanges, uma de entrada e outra de saída. A presente invenção visa evitar a criação de várias caixas de câmbio com pares de engrenagens específicas."]
["BR PI1106141",20130813,"BR PI1106141","WIESNER ANERCI","KW IND DE PLASTICOS LTDA ME","","roda e processo de fabricação por injeção","","RODA E PROCESSO DE FABRICAÇçO POR INJEÇçO. Tratou o presente relatório descritivo a uma patente de invenção referente a um processo para obtenção de uma roda utilizada como apoio dos braços em implementos agrícolas, que substitui as antigas fabricadas em ferro fundido por rodas plásticas fabricadas por processo de injeção, adicionando fibra de vidro ao polímero."]
["BR PI1106191",20130813,"BR PI1106191","HOWE MAURICIO\nHOWE ARMIN\nHOWE MARCIO","HOWE MAURICIO","","veiculo coletor de amostras de solo","","VEÍCULO COLETOR DE AMOSTRAS DE SOLO, Especificamente se referindo a um veículo independente, autopropelido por motor a combustão (1) e comandado por operador, contendo uma estrutura posterior em forma de quadro (16), onde estão adequadamente alinhados os carros porta-brocas (37); sendo ditos porta-brocas acionados por intermédio de respectivos motores hidráulicos de giro de brocas (9) e avança (8) dos carros, onde as amostras obtidas pelas brocas são armazenadas em cilindros (25) que são retirados para posterior análise do material amostrado."]
["BR PI1106696",20120321,"FR 1057389","AUDIGIE JEAN-CHARLES","KUHN SA","Planter with an improved coupling frame","SEMEADORA MONOGRÃO QUE COMPORTA UM QUADRO DE ATRELAGEM APERFEIÇOADO","The seeder (1) has a hitching frame (4) connected to a chassis (2) using an upper crosspiece (9) and hooking plates (10). An upper link pin (6) is extended in bottom and both sides of a vertical median plane (11). The hooking plates are extended near a mid plane (13) extending at mid-distance between a median vertical plane and a underlying plane (14), where the mid plane and the underlying plane are parallel to the median vertical plane. The hooking plates are extended near an additional seed unit (19).",""]
["BR PI1106776",20130611,"US 94334310","HINDS MICHAEL L","DEERE & CO","Steering Mechanism For A Sugarcane Harvester","mecanismo de direção e máquina mecânica","A steering mechanism for a sugarcane harvester having pivotable forward frame sections and a pivotal topper assembly for maneuverability. The steering mechanism includes arms extending from the respective frame sections and topper assembly. Steering links pivotally interconnect the arms in a way that the topper steering arm is sandwiched between a pair of links. An eccentric pivotal connection between the topper steering arm and the links is provided to accommodate the change in radius. Actuators connect to the links to provide movement of the steering arms.","MECANISMO DE DIREÇÃO E MÁQUINA MECÂNICA.é descrito um mecanismo de direção para uma colheitadeira de cana de açúar com seções da armção dianteira pivô e um conjunto despontador pivô para manobralidade.O mecanismo de direção inclui braços entendendo-se das respectiovas seções da armação e do conjunto despomtador.Articulações de direção interconectam a pivô excêntrica entre o braço de direção de despontador e as articulções é provida para acomodar a mudança no raio.Acionadores conectam nas articulações para prover movimento dos braços da direção."]
["BR PI1106904",20120705,"US 201113312459\nUS 201061428381","BROWNELL PATRICK M\nSTARR ROBERT A\nDEZUTTER RAMON C","BROWNELL PATRICK M\nSTARR ROBERT A\nDEZUTTER RAMON C\nWEYERHAEUSER NR CO","METHODS FOR REMOVING LIQUID FROM A POROUS SUBSTRATE IN PLANT SOMATIC EMBRYGENESIS","MÉTODO PARA REMOVER LÍQUIDO DE UM SUBSTRATO POROSO EM QUE OS EMBRIÕES DE PLANTAS SÃO DISPOSTOS","The present invention provides methods of removing liquid from a porous substrate on which plant embryos are disposed.",""]
["BR PI1107103",20130424,"US 86029010","LIU JAMES Z\nLANDPHAIR DONALD K","DEERE & CO","","SISTEMA DE MONITOREO DE ESPACIAMIENTO ENTRE SEMILLAS PARA SER USADO EN UNA SEMBRADORA AGRICOLA","A seed spacing monitoring system (16) is used in an agricultural seeder (10) for planting seeds. The agricultural seeder (10) has a furrow opener (28, 52) a seed meter (36, 64) for metering seed to be dispensed in the furrow (18), and a furrow closer (34, 58) to cover the seed in the furrow (18). The seed spacing monitoring system (16) includes a detector (42, 68) supported to detect seeds in the furrow (18) prior to the seeds being covered. The detector (42, 68) provides a plurality of seed presence signals, with each seed presence signal being indicative of a respective seed present in the furrow (18). A speed sensor (19) is associated with the seeder (10) and provides a speed signal indicating a ground speed of the seeder (10). An electrical processor (16A) receives the plurality of seed presence signals and the speed signal. The electrical processor (16A) determines a seed spacing, dependent upon the seed presence signals and the speed signal.","Sistema de monitoreo de espaciamiento entre semillas para ser usado en una sembradora agrícola. Un sistema de monitoreo de espaciamiento entre semillas se usa en una sembradora agrícola para plantar semillas. La sembradora agrícola tiene un abresurco, un dosificador de semillas para dosificar la semilla a ser entregada al surco, y un cerrador de surco para cubrir la semilla del surco. El sistema de monitoreo de espaciamiento entre semillas incluye un detector soportado para detectar las semillas contenidas en el surco antes que sean cubiertas. El detector provee una pluralidad de señales de presencia de semilla, siendo cada señal de presencia de semilla indicativa de una semilla respectiva presente en el surco. Un sensor de velocidad está asociado con la sembradora y provee una señal de velocidad indicativa de una velocidad sobre terreno de la sembradora. Un procesador eléctrico recibe la pluralidad de señales de presencia de semilla y la señal de velocidad. El procesador eléctrico determina un espaciamiento entre semillas, con dependencia de las señales de presencia de semilla y la señal de velocidad."]
["BR PI1107104 ",20120510,"US 94350110","CLAIR SCOTT D\nANDERSON NOEL WAYNE","DEERE & CO","VEHICLE GUIDANCE SYSTEM","MÉTODO PARA MONITORAR O MOVIMENTO DE UM SISTEMA DE VEÍCULO,E, SISTEMA DE VEÍCULO","A method and apparatus for monitoring movement of a vehicle system. A sensor system monitors movement of a structure relative to a vehicle. The structure is connected to the vehicle in the vehicle system. A computer system identifies a number of distances from the sensor system to a number of objects associated with the structure. The computer system identifies an orientation of the structure relative to the vehicle using the number of distances from the sensor system associated with the vehicle to the number of objects. The computer system determines whether the orientation of the structure meets a number of criteria. The computer system initiates an operation for the vehicle system in response to an absence of a determination that the orientation meets the number of criteria.",""]
["BR PI1107109",20120222,"US 86037310","RHODES MICHAEL L\nTEVS NIKOLAI R\nLIU JAMES Z\nGARNER ELIJAH","DEERE & CO","Row crop unit for use in an agricultural and operating method","UNIDADE DE CULTURA EM FILEIRA, SEMEADEIRA AGRÍCOLA PARA PLANTAR SEMENTES NO SOLO, E , MÉTODO DE DETECÇÃO DE ESPAÇAMENTO DE SEMENTE","A row crop unit (14, 20, 50) for use in an agricultural seeder (10) includes a furrow opener (28, 52,102) for opening a furrow (18) in the soil, a seed metering system (36, 64) for metering seed to be placed in the furrow (18), and a seed placement system (38, 60) for placing seeds in the furrow (18). The seed placement system (38, 60) and the seed metering system (36, 64) are in communication with each other and at least in part define a seed travel path associated with the furrow (18). A furrow closer (34, 58) covers the seed in the furrow (18) with soil. A seed temperature conditioner is associated with the seed travel path for varying a temperature of seed traveling through the seed travel path. A temperature sensitive sensor (42, 68, 100) is positioned to sense seed which has been deposited in the furrow (18) between the furrow opener (28, 52) and the furrow closer (34, 58). An optional packaging tube (112) holds the temperature sensor (42, 68, 100) or sensor array. A lens is mounted with the same tube (112). A larger diameter tube (114) may be positioned around the sensor packaging tube (112). A positive air pressure/air flow may be introduced between the two tubes (112, 114). This positive air-flow forms a positive pressure and/or air flow barrier to push dust away from the sensor lens or sensor surface. Furthermore a method for operating a row crop unit (14, 20, 50) is disclosed.",""]
["BR PI1107149",20120704,"US 94328610","HINDS MICHAEL L","DEERE & CO","Basecutter for a cane harvester","COLHEITADEIRA , E, SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DE TALO DE UMA COLHEITADEIRA","A stalk processing section of a harvester for harvesting stalks of stalk-like plants, the harvester has a main frame that is moveably coupled to an undercarriage. The stalk processing section includes a basecutter assembly movably coupled to the main frame. The basecutter assembly also includes a set of rails and a set of wheels. The set of wheels engage the set of rails. The set of rails are attached to the main frame and/or the basecutter assembly. The set of wheels are rotatably coupled to the main frame and/or the basecutter assembly. The set of rails and the set of wheels are configured to constrain movement of the basecutter assembly along a path established by the rails and the wheels.",""]