{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Projeto 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Projeto 1","index":0,"n_rows":250,"n_cols":5,"rows_kept":250,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Cod. SDIC","NCM","Sugestão de Descrição","Part Number","Volume (unidades)"]
["P1-1III","3917.39.00","Mangueira de drenagem de óleo de arrefecimento da transmissão, em poliamida, com conexões, nas dimensões 1220 mm x diâmetro de 18,5 (+/- 0,5 mm), caracterizada como tubo com conexões, aplicado a veículos automotivos.","8836625, 8837585",5400]
["P2-1III","3926.30.00","Acabamento do forro da porta dianteira, lado direito ou esquerdo em plástico PVC, revestido de couro sintético tipo vernasca, desprovido de instrumentos, espaço para os interruptores, braçadeira, com chicote elétrico, caracterizado como guarnição de plástico para carroceria de veículos automotivos.","9892910, 9892911",5400]
["P3-1III","3926.30.00","Acabamento do forro da porta traseira lado esquerdo ou direito em plástico PVC, revestido de couro sintético tipo vernasca, desprovido de instrumentos, espaço para os interruptores, braçadeira e com chicote elétrico, caracterizado como guarnição de plástico para carroceria.","9892885, 9892886",5400]
["P4-1III","3926.30.00","Acabamento do revestimento da soleira, lado esquerda ou direito, em plástico PP e EPDM+20 com proteção UV, nas dimensões 2100 mm x 200 mm, caracterizada como guarnição de plástico para carroceria de veículos automotivos.","8745849, 8745850",5400]
["P5-1III","3926.30.00","Acabamento em plástico (PP), caracterizado como friso da porta dianteira direita ou esquerda, nas dimensões 595,2 mm x 75 mm, aplicado a veículos automotivos.","6999929, 6999930",5400]
["P6-1III","3926.30.00","Acabamento em plástico (PP), caracterizado como friso da porta traseira direita ou esquerda, nas dimensões 555,6 mm x 55 mm, aplicado a veículos automotivos.","6999931, 6999932",5400]
["P7-1III","3926.30.00","Acabamento em plástico ABS do alto-falante, utilizado como proteção e embelezamento, nas dimensões 600,10 mm x 390,20 mm, caracterizado como guarnição de plástico para carroceria para veículos automotivos.",6805541,2700]
["P8-1III","3926.30.00","Acabamento em plástico da janela da porta dianteira, lado direito ou esquerdo, nas dimensões 1050 mm x 450 mm, caracterizada como guarnição em plástico para carrocerias de veículos automotivos.","7447219, 7447220",5400]
["P9-1III","3926.30.00","Acabamento em plástico PA 66 e ABS, cobertura da tampa do painel central, lado esquerdo ou direito, caracterizado como guarnição em plástico de veículos automotivos.",9475649,2700]
["P10-1III","3926.30.00","Acabamento em plástico PA66, em diversas cores, com aplicação de alumínio, tipo tampa, caracterizado como guarnição em plástico da carroceria de veículos automotores.","8076596, 8076602",5400]
["P11-1III","3926.30.00","Acabamento em plástico PA66, em diversas cores, sendo uma faixa decorativa para o console central, cordão de iluminação em LED, e faixa aluminizada, caracterizado como guarnição em plástico da carroceria de veículos automotores.",8076587,2700]
["P12-1III","3926.30.00","Acabamento em plástico PA66, pintado em diversas cores, aluminizado, utilizado no console central como porta copo, caracterizado como guarnição em plástico para carroceria de veículos automotores.",8076592,2700]
["P13-1III","3926.30.00","Acabamento, em plástico ABS, utilizado na coluna C, nas dimensões 200 mm x 110 mm, lado direito ou esquerdo, caracterizado como guarnição para o interior da carroceria de veículo automotivo.","7465157, 7465158",5400]
["P14-1III","3926.30.00","Acabamento, em plástico ABS, para embelezamento e proteção da carenagem frontal na roda, lado direito ou esquerdo, em diversas cores, aplicado a veículos automotivos.","6898479, 6898480",5400]
["P15-1III","3926.30.00","Acabamento, em plástico com tratamento \"UV”, nas dimensões 210 mm x 220 mm, aplicado como suporte para fixação da grade frontal, lado direito ou esquerdo, caracterizada como guarnição em plástico da carroceria de veículos automotivos.","8089207, 8089208",5400]
["P16-1III","3926.30.00","Acabamento, em plástico, para a janela da porta dianteira, lado direito ou esquerdo, nas dimensões 1050 mm x 450 mm, caracterizada como guarnição em plástico para carrocerias de veículos automotivos.","7447129, 7447130",5400]
["P17-1III","3926.30.00","Caixa de acomodação, inferior do pneu estepe sob o piso do porta-malas, em plástico e isopor, nas dimensões 200 mm x 730 mm x 950 mm, caracterizada como outras obras de plástico de veículos automotivos.","7459019, 7459020",5400]
["P18-1III","3926.30.00","Conjunto do spoiler aerodinâmico traseiro, em plástico \"bayer bayblend T90-mf20\", caracterizado como guarnição de carroceria de veículos automotivos.",8072335,2700]
["P19-1III","3926.30.00","Descanso de braço, em plástico ABS, em forma de tampa articulada do console central, revestido de couro sintético, nas dimensões 395,8 mm x 119,2 mm, caracterizado como guarnição de carroceria de veículos automotivos.",6806824,2700]
["P20-1III","3926.30.00","Difusor de ar fresco em plástico, tipo manual, completo e aplicado como acabamento do painel do console frontal, lado direito passageiro, nas dimensões 12,00 cm x 13,50 cm x 8,00 cm, caracterizado como guarnição em plástico para veículos automotivos.",6848618,2700]
["P21-1III","3926.30.00","Difusor de ar fresco em plástico, tipo manual, completo e aplicado como acabamento do painel do console frontal, lado esquerdo motorista, nas dimensões 14,00 cm x 12,50 cm x 7,00 cm, caracterizado como guarnição em plástico para veículos automotivos.",6848617,2700]
["P22-1III","3926.30.00","Difusor de ar, em plástico ABS, para a ventilação traseira com porta USB (para alimentação de dispositivos diversos) e tomada 12 V, nas dimensões 180 mm x 130 mm, caracterizado como guarnição em plástico de veículos automotivos.",6806814,2700]
["P23-1III","3926.30.00","Forro do assoalho dianteiro em EPP e ABS de auto impacto, PVC e PA66, para área dos pés, conformado conforme modelo, caracterizado como guarnição de plástico para carrocerias, aplicado a veículos automotores.","7444452, 8072779",5400]
["P24-1III","3926.30.00","Grade em plástico (PP) com tratamento UV + \"TPE 60\", para a entrada de ar na cabine, a ser montada sob o para-brisas, nas dimensões 1526,5 mm x 138,1 mm, caracterizada como guarnição de plástico para carrocerias de veículos automotivos.",7427845,2700]
["P25-1III","3926.30.00","Grade, em plástico, dimensões 200 mm x 150 mm, para dar acabamento e proteção do alto falante traseiro lado direito ou esquerdo, caracterizado como guarnição em plástico para veículos automotivos.","7482401, 7482402",5400]
["P26-1III","3926.30.00","Maçaneta, em plástico da porta, 187,73 mm x 7,91 mm x 12,60 mm, lado direito ou esquerdo com sensores de aproximação, caracterizada como guarnição em plástico da carroceria de veículos automotivos.","7955571, 7955572",8100]
["P27-1III","3926.30.00","Moldura em plástico policarbonato e ABS para acabamento do painel de instrumentos, nas dimensões 429,7 mm x 163,9 mm, caracterizado como guarnições da carroceria de veículos automotivo.",6805536,2700]
["P28-1III","3926.30.00","Moldura em plástico, desprovida de instrumentos, para dar acabamento e embelezamento do console central de veículos automotivos, caracterizado com guarnição de plástico para carrocerias de veículos automotivos.",6806777,2700]
["P29-1III","3926.30.00","Nicho porta objetivos, iluminado, 12 V, em plástico, nas dimensões 170 mm x 150 mm, caracterizado como guarnição de veículos automotivos.",6807298,2700]
["P30-1III","3926.30.00","Painel de cobertura do assoalho do bagageiro traseiro, da roda de emergência, em plástico polipropileno com fibra de vidro e colmeia de 15 mm de papelão “ibocomb” com acabamento de cobertura em “scherdilours” densidade de 400 g/m2, aplicado a veículos automotores.",7459022,2700]
["P31-1III","3926.30.00","Painel em plástico ABS do console central do lado motorista, nas dimensões 445,5 mm x 95 mm, utilizado como acabamento e embelezamento, caracterizado como guarnição em plástico da carroceria de veículos automotivos.","6806829, 6806832",5400]
["P32-1III","3926.30.00","Painel em plástico para o acabamento do bagageiro traseiro, lado esquerdo ou direito, nas dimensões 1100 mm x 510 mm, caracterizado como guarnição de plástico para carroceria de veículos automotivos.","7438299, 7438300",5400]
["P33-1III","3926.30.00","Porta copos duplo, em plástico ABS, equipado com tomada USB e do acendedor de cigarros, e linguetas com molas para fixação do copo, nas dimensões 205 mm x 100 mm, caracterizado como guarnições de carroceria de veículos automotivos.",6809803,2700]
["P34-1III","3926.30.00","Revestimento do forro do teto, em plástico PC e ABS, substrato semirrígido de poliuretano e fibra de vidro, dotado de quebra-sol, espaço para o sistema de iluminação frontal central e traseira, espaço para teto solar desprovido do sistema mecânico, absorvedores de ruído, estrutura de ancoragem metálica de reforço tipo (EN 10152), em um lado, no outro acabamento em feltro com conexões elétricas, em diferentes cores, aplicado a veículos automotores.",8079197,2700]
["P35-1III","3926.30.00","Tampa, em plástico, do bocal de enchimento de combustível, nas dimensões 245,9 mm x 166,7 mm, caracterizado como guarnição de plástico para carroceria de veículos automotivos.",7433430,2700]
["P36-1III","3926.30.00","Tampão em plástico em ABS rígido, com espaços para autofalantes, nas dimensões 1250 mm x 200 mm x 5 mm, força entre maior ou igual a 115 N e 125 N, aplicado ao porta-malas de veículos automotivos.",8088594,2700]
["P37-1III","3926.90.90","Caixa de acomodação, inferior do pneu estepe sob o piso do porta-malas, em plástico e isopor, nas dimensões 200 mm x 730 mm x 950 mm, caracterizada como outras obras de plástico de veículos automotivos.",6886419,2700]
["P38-1III","3926.90.90","Cinta, em plástico, com fivelas de travamento e ajuste para fixação da roda de emergência (estepe), provida com ganchos tipo carabina, nas dimensões 770 mm x 25 mm, força 6,5 KN, caracterizada como outras obras de plástico, aplicado a veículos automotivos.",6885040,2700]
["P39-1III","3926.90.90","Cobertura traseira do motor, em plástico PP, nas dimensões 499 mm x 190 mm x 205 mm, caracterizado como outras peças em plástico aplicado a motores de veículos automotivos.",8666846,2700]
["P40-1III","3926.90.90","Cobertura traseira do motor, em plástico PP, nas dimensões 594,8 mm x 587,3 mm, caracterizado como outras peças em plástico aplicado a motores de veículos automotivos.",8676203,2700]
["P41-1III","3926.90.90","Painel de acabamento do poço dos pés do passageiro sob o Painel, em plástico ABS, desprovido de airbag de joelho, nas dimensões 498 mm x 309 mm, caracterizado como outras obras de plástico aplicado a veículos automotivos.",6846843,2700]
["P42-1III","3926.90.90","Painel, em plástico ABS, para acabamento do poço dos pedais do motorista, sob o painel, desprovido de airbag de joelho, nas dimensões 500 mm x 300 mm, caracterizado como outras obras de plástico.",6805566,2700]
["P43-1III","3926.90.90","Peça em plástico, pré-formada, utilizada como isolante das partes e chicotes sob a carroceria, de veículos automotivos.",7340860,2700]
["P44-1III","3926.90.90","Peça em plástico, pré-formada, utilizada como isolante para o chicote sob a carroceria, lado direito ou esquerdo, aplicado a veículos automotivos.","7340865, 7340866",5400]
["P45-1III","3926.90.90","Tampa inferior do motor, com função de acabamento e abafador do ruído do motor, em plástico, nas dimensões 345 mm x 469 mm, caracterizado como outras partes de motor de veículos automotivos.",8583377,2700]
["P46-1III","4009.42.90","Conjunto das mangueiras de arrefecimento, retorno do motor, em borracha EPDM com reforço e cobertura em poliolefina modificada, com conexões, nas dimensões 350 mm x 270 mm, caracterizada como tubo de borracha reforçado com outros materiais e com conexões, aplicado a veículos automotivos.",8654823,2700]
["P47-1III","4009.42.90","Conjunto das mangueiras de arrefecimento, retorno do motor, em borracha EPDM com reforço e cobertura em poliolefina modificada, com conexões, nas dimensões 720 mm x 230 mm, caracterizada como tubo de borracha reforçado com outros materiais e com conexões, aplicado a veículos automotivos.",8654831,2700]
["P48-1III","4009.42.90","Mangueira do combustível, em borracha EPDM, com reforço e conexões, nas dimensões 296 mm x diâmetro de 13,3 mm (+/-0,4 mm), caracterizada como tubo de borracha reforçado com outros materiais e com conexões, aplicado à bomba de alta pressão de veículos automotivos.",8687743,2700]
["P49-1III","4011.10.00","Pneumático radial tipo “run flat”, com paredes mais robustas que suportem o peso do carro, podendo rodar até 100Km a 80Km/h \"RSC\", caso ocorra um furo (dano), aro 18 polegadas, medidas 225 -45 R18 95Y XL RSC, na condição de novo, composto predominantemente de borracha, com revestimento de lonas de poliéster e alma de aço, específico para uso em automóveis de passageiros.",6875032,10800]
["P50-1III","4011.10.00","Pneumático radial tipo “run flat”, com paredes mais robustas que suportem o peso do carro, podendo rodar até 100Km a 80Km/h \"RSC\", caso ocorra um furo (dano), aro 19 polegadas, medidas 225 - 40 R19 93Y XL, na condição de novo composto predominantemente de borracha, com revestimento de lonas de poliéster e alma de aço, específico para uso em automóveis de passageiros.",6875042,5400]
["P51-1III","4011.10.00","Pneumático radial tipo “run flat”, com paredes mais robustas que suportem o peso do carro, podendo rodar até 100Km a 80Km/h \"RSC\", caso ocorra um furo (dano), aro 19 polegadas, medidas 255 - 35 R19 96Y XL, na condição de novo, composto predominantemente de borracha, com revestimento de lonas de poliéster e alma de aço, específico para uso em automóveis de passageiros.",6875040,5400]
["P52-1III","4011.10.00","Pneumático tipo temporário estepe, aro 17 polegadas, medidas T 135 - 80 R17 102M, montado exclusivamente em roda de aço, na condição de novo, composto predominantemente de borracha, específico para uso em automóveis de passageiros.",6758795,2700]
["P53-1III","7007.21.00","Para-brisa, frontal em vidro de segurança laminado, formado por folhas contra coladas, sem proteção balística, com espessura 4,75 mm, verde espessura das folhas de 1,6 mm a 2,1 mm, luminosidade maior que 75%, área 1.367 mm2, proteção de raio solares, marca indelével no padrão (EU), desprovidos de instrumentos, aplicado a veículos automotores.",7477267,2700]
["P54-1III","7009.10.00","Espelho retrovisor elétrico externo com membrana de aquecimento anti-embaçamento, completo com sistema de motorização, comutadores e chicote, em diversas cores, lado direito ou esquerdo, aplicado a veículos automotores.","9854789, 9854790",5400]
["P55-1III","7009.10.00","Espelho retrovisor interno central, eletrônico 12 V, EC/LED com sistema automático de antirreflexo, em plástico ABS, aplicado a veículo automotivos.",6830616,2700]
["P56-1III","7009.10.00","Lente de vidro em espelho do retrovisor elétrico e com dispositivo de identificação de ponto cego, lado direito ou esquerdo, desprovido da carcaça e demais instrumentos, para veículos automotivo.",7011721,2700]
["P57-1III","7009.10.00","Lente em vidro do espelho do retrovisor, lado direito, desprovido da carcaça e demais instrumentos, para veículos automotivo.",9492756,2700]
["P58-1III","7318.15.00","Prisioneiro tipo parafuso, em aço inox, nas dimensões 14 mm x 1,25 mm especialmente concebido com sistema de segurança para fixar o estepe, antifurto, aplicado a veículos automotivos.",6791196,2700]
["P59-1III","7318.15.00","Prisioneiro, em aço de baixo carbono, tipo parafuso, nas dimensões 14 mm x 1,25 mm especialmente concebido com sistema de segurança para fixar o estepe, antirroubo, aplicado a veículos automotivos.",8079669,2700]
["P60-1III","7608.20.90","Duto de gás de refrigeração duplo (R134A) do sistema de ar condicionado automotivo, em alumínio, caracterizado como tubo em liga de alumínio, aplicado a veículos automotivos.",9395470,2700]
["P61-1III","7608.20.90","Tubo de alta pressão, preponderantemente em liga de alumino AW 5049 e AW6082, com partes em borracha e plástico, nas dimensões 500 mm x 200mm, diâmetro de 16,5 mm (+ -0.5), caracterizado como tubo em liga de alumínio, aplicado a veículos automotivos.",9395480,2700]
["P62-1III","8301.20.00","Conjunto do mecanismo da Fechadura da porta dianteira, em aço e acabamento em plástico, direita ou esquerda, com maçaneta, nas dimensões 263,5 mm x 57,1 mm, torque de carga 141,7 Nm +/- 20 Nm, caracterizado como parte da fechadura automotiva.","6996626, 6996627",5400]
["P63-1III","8301.20.00","Conjunto do mecanismo da Fechadura da porta traseira, em aço e acabamento em plástico, direita ou esquerda, com maçaneta , nas dimensões 250,5 +/-0,5 x 65 mm, torque de carga 141,7 +/- 20 Nm, caracterizado como parte da fechadura automotiva.","6996623, 6996624",5400]
["P64-1III","8301.20.00","Conjunto do mecanismo eletrônico, contato de micro interruptor de 10 mA e em aço, da fechadura da tampa do porta-malas, nas dimensões 184 x 94 mm, abertura em 9,81 ms, força de trava 101,3 Nm, caracterizado como parte da fechadura, aplicadas a veículos automotivos.",7441014,2700]
["P65-1III","8301.20.00","Conjunto do mecanismo, em aço e elétrico, 12 V, acabada em plástico, da fechadura da porta traseira, lado esquerdo ou direito, caracterizado como parte da fechadura automotiva.","7445045, 7445046",5400]
["P66-1III","8301.20.00","Conjunto em aço e acabada em plástico do mecanismo da fechadura, elétrico, para porta lado dianteiro direito ou esquerdo, caracterizado como parte da fechadura automotiva.",7445041,2700]
["P67-1III","8301.20.00","Conjunto em aço e acabada em plástico do mecanismo da fechadura, elétrico, para porta dianteira lado direito ou esquerdo, caracterizado como parte da fechadura automotiva.",7445044,2700]
["P68-1III","8301.20.00","Trava em chapa de aço e elétrica 12 V, para o capô, nas dimensões 145,4 mm x 79,8 mm, 3,9 ohms, força de fechamento 5000 N, 15 graus, aplicado a veículos automotivos.",7468347,2700]
["P69-1III","8301.60.00","Maçaneta em plástico externa da porta direita de veículo automotivo de passageiros, nas dimensões 187,621 x 24,726mm, dotada de iluminação interna, caracterizada como parte de fechadura do tipo utilizada em veículos automóveis.",7407984,5400]
["P70-1III","8301.60.00","Maçaneta externa das portas, em plástico lados esquerdo ou direito, com clipes em aço para fixação, caracterizada como parte de fechadura do tipo utilizada em veículos automotivos.",7308873,2700]
["P71-1III","8302.10.00","Dobradiça em chapa estampada de aço, lado direito ou esquerdo, nas dimensões 600 mm x 44,32 mm para a Tampa do bagageiro, ângulo de abertura entre 87 graus e 91,7 graus Celsius, caracterizado como outra parte da carroceria de veículo automotivo.","7430639, 7430640",5400]
["P72-1III","8302.10.00","Dobradiça em chapa estampada de aço, lado direito ou esquerdo, para a tampa do bagageiro, nas dimensões 429,2 mm x 139 mm, ângulo de abertura entre 80 (+-5) graus, caracterizado como outra parte da carroceria de veículo automotivo.","7450589, 7450590",5400]
["P73-1III","8407.34.90","Motor bicombustível ou gasolina 2,0L, 16V, 4 cilindros em linha, até 1998 cm3 com turbo, comando de válvulas variável, injeção direta, potência: 135-250 kW e Torque: 250-500 Nm para automóveis e comerciais leves.","2519314, 2519315",5400]
["P74-1III","8409.99.99","Duto, em plástico, atua em alta pressão na aspiração de ar para o corpo da borboleta, nas dimensões 501,2mm x 110 mm x 138 mm, com conectores, aplicado a veículo automotivo.",8601683,2700]
["P75-1III","8413.30.90","Bomba auxiliar do líquido de arrefecimento, tipo centrífuga com motor elétrico de 20 W, tensão de 12 V, e carcaça em PP e EPDM, nas dimensões 100 mm x diâmetro de 67,6 mm, pressão de maior que 0,5 N/mm2, vazão de 750L/H, aplicada no sistema de arrefecimento da caixa de transmissão de veículos automotivos.",8651287,2700]
["P76-1III","8413.60.19","Bomba centrífuga para o sistema de limpador de para-brisas, função de misturar de água com etileno glicol 50/50, carcaça em PA 6T/6I GF50, Tampas da carcaça em (EN AC AlSi12), carcaça interna da Bomba em PPS, estator em Fe/Cu, rotor em fé, Suporte em borracha EPDM, pressão de saída 92 KPa, volume 1000 L/H, energia elétrica 12 V 6,5 A, aplicação em veículos automotivos.",8651288,2700]
["P77-1III","8415.20.90","Caixa de Ar, em PA66 e PP, do aparelho de ar-condicionado, com ventiladores tipo blower, dutos de distribuição do fluxo de ar, flaps em linhas aerodinâmicas, aquecedor para ar-quente e frio, com filtro em material sintético com propriedades antibactericidas, utilizado para o conforto de passageiros, desprovido do compressor e evaporador, aplicado em veículos automotivos.",7942092,2700]
["P78-1III","8415.20.90","Módulo de gerenciamento (ECU) e controle do ar condicionado 12 V, caracterizado como parte do ar condicionado, aplicado a veículos automotivos.","5A13472",2700]
["P79-1III","8415.90.90","Condensador em liga CLAD alumínio (AW3030/AW4047a), lateral em plástico PA66, pressão do líquido refrigerante 2 MPa, volume do líquido refrigerante 8596 cm2, caracterizado como parte do sistema de ar condicionado de veículos automotivos.",6805342,2700]
["P80-1III","8415.90.90","Duto de ar traseiro, em plástico ABS, do sistema de ar condicionado automotivo, a ser montado dentro do console central, nas dimensões 270 mm x 180 mm, caracterizado como parte do sistema de ar condicionado automotivo, aplicado a veículos automotivos.",6806808,2700]
["P81-1III","8415.90.90","Duto em plástico ABS, nas dimensões 652,40 mm x 310,10 mm do sistema de ar condicionado, utilizado para o ar frio, caracterizado como parte do sistema de ar condicionado de veículos automotivos.",6805530,2700]
["P82-1III","8415.90.90","Duto em plástico ABS, nas dimensões 661,50 mm x 290 mm do sistema de ar condicionado, utilizado para o ar frio, caracterizado como parte do sistema de ar condicionado de veículos automotivos.",6805528,2700]
["P83-1III","8415.90.90","Linha de sucção do sistema de ar condicionado veicular, em liga de alumínio, com acessórios de plástico e composto predominantemente de borracha, com isométrico específico para a aplicação, nas dimensões +/- 450 mm, diâmetro de 24 mm, caracterizado como parte do sistema de ar condicionado de veículos automotivos.",6841354,2700]
["P84-1III","8421.39.20","Depurador por conversão catalítica dos gases de escape, em Chapa de aço de 4 mm, vazão de menor de 1 L/min, pressão de 0,5 Bar, torção +/- 40 Nm, aplicado a veículos automotivos.",8699167,2700]
["P85-1III","8421.99.99","Mangueira de ar filtrado com ressonador para alimentação do motor de combustão interna, em borracha EPDM, poliamida e polipropileno, nas dimensões 302,42 mm x 227,26 mm x 197,72 mm, com conexões, caracterizado como parte do sistema de alimentação e filtragem de ar de motor de combustão interna de veículos automotivos.",8656981,2700]
["P86-1III","8425.49.10","Macaco em chapa de aço, mecânico, de acionamento manual tipo sanfona, capacidade de carga de 1.200 Kg, nas dimensões 450 mm x 95 mm, para levantar o veículo em caso de emergência.",6889181,2700]
["P87-1III","8481.80.92","Válvula solenoide da transmissão, em plástico e EPDM, com engate rápido, 13,5 V, resistência máxima 12,3 Ohms, nas dimensões 108 mm x 46 mm (+/- 0,5 mm), caracterizada como Válvula solenoide, aplicado a veiculos automotivos.",8689694,2700]
["P88-1III","8501.10.19","Conjunto mecanismo em liga de alumínio (AW-5182 - AlMg4,5Mn0,4) e motor de acionamento elétrico DC, potência de 37 W, sem placa de circuito eletrônico integrada, de peso inferior a 1687 g para o acionamento de sistemas de movimentação de vidros laterais veiculares, com recurso de acionamento a um único toque e por controle remoto, dotado de função antiesmagamento, sendo esses recursos controlados pelo módulo eletrônico, aplicado a veículos automotivos.","7432231, 7432232, 7432235, 7432236",10800]
["P89-1III","8504.40.30","Módulo para carregar o celular, USB, com conversor energético, especifico para carregar o celular, 1,5 A e 3,5 A, nas dimensões 54,45 mm x 37,45 mm, aplicado a veículos automotivos.",8711938,2700]
["P90-1III","8507.10.90","Acumulador elétrico 12 V com tecnologia AGM (manta de fibra absorvente) para maior desempenho, do tipo selado, livre de manutenção, com alta resistência a ciclagem, para motores de arranque por ignição de centelha e por compressão munidos de sistema Start-Stop para economia de combustível, com intensidade de corrente de igual ou superior a 80 A, aplicado a veículos automotivos.","6806754, 7555718",5400]
["P91-1III","8511.40.00","Conjunto do motor de arranque para motor de ignição por centelha ou compressão, tipo (B4X TU1 CLAR), potência de 2,2 KW, moldura do estator e carcaça do relê em ZnNi, corpo do motor em liga (AlSi9Cu3 Y40), demanda elétrica 12 V, 65 A, aplicado em veículos automotivos.",8671504,2700]
["P92-1III","8511.50.10","Gerador de corrente elétrica alternada (alternador), em alumínio, para motores de pistão de ignição por centelha com sistema de sincronização, torque de 127 Nm a 138 Nm, rotação em 6000 RPM = 13,5a/191,3c, protocolo de comunicação CAN, com sincronização e abertura de válvulas e regulador de tensão por microchip do regulador com polia e engrenagem inteligente, aplicado a veículos automotores.",8634166,2700]
["P93-1III","8512.20.11","Farol \"laser light\" LED, dianteiro lado esquerdo ou direito, com iluminação alta LED \"laser light\" 10 vezes mais brilhante e 30% mais eficiente, com projeção através de espelhos localizado dentro da carcaça, em policarbonato nas lentes e PDM copolímero, borracha EPDM de vedação e conectores, possui sistema chamado \"autodimming\" que funciona em conjunto com GPS, antecipando as curvas da estrada e contornando os cantos, aplicado a veículos automotivos.","9481707, 9481708",5400]
["P94-1III","8512.20.11","Farol em full LED, carcaça em plástico dissipador de calor, 12 V a 14 V, lado esquerdo ou direito, luz baixa, alta e luz diurna e de estacionamento, aplicado a veículos automotivos.","9481701, 9481702",5400]
["P95-1III","8512.20.11","Farol em LED, carcaça em plástico, para neblina, lado direito ou esquerdo, range de trabalho entre 12 V a 14 V, nas dimensões 460 mm x 220 mm para veículos automotivos.","8089525, 8089526",5400]
["P96-1III","8512.20.19","Lanterna traseira de luzes, para lâmpadas halógenas, 12 V, nas dimensões 200 mm x 200 mm, caracterizado como caixa de luzes combinadas, lado esquerdo ou direito, aplicado em veículos automotivos.","7420449, 7420450, 7420453, 7420454",10800]
["P97-1III","8512.20.19","Luminária em LED, 12 V, fixado no teto na parte central, caracterizada como outros aparelhos de iluminação do tipo utilizado em veículos automotivo.",7910813,2700]
["P98-1III","8512.20.22","Lanterna traseira central elevada indicadora da luz de freio em LED, placa base com 12 a 21 LEDs, 13,5 V, potência de 4 W a 6W, peso aproximado de 0,210 Kg, comprimento de 1320 mm a 1335 mm, em plástico, caracterizada como Caixa de luzes de manobra \"breaklight\" aplicado a veículos automotivos.",7420460,2700]
["P99-1III","8512.40.10","Mecanismo do limpador de pára-brisas, em aço inoxidável, dotado de motor elétrico e ferragens, nas dimensões 515,71 mm x 674,39 mm x 510,92 mm, posição de saída 90 graus (+/-10 graus), caracterizado como limpador de para-brisas para veiculos automotivos.",7427901,2700]
["P100-1III","8512.90.00","Braço do limpador de para-brisas do lados direito ou esquerdo, dotado de mangueira e esguicho para pulverizar agua no vidro, força de contato 10,2 N +/-1 N, nas dimensões 530,7 mm x 41,3 mm, caracterizado como parte do sistema de limpadores do para-brisas de veículos automotivos.","9448919, 9448920",5400]
["P101-1III","8517.70.29","Módulo de telecomunicações com conexão na banda de sinal (GSM) na frequência de 850 MHz a 1900 MHz, banda 2G, 3G e 4G/Row, antena AM/FM com polarização dupla para melhorar o sinal, alimentação 12 V, aplicado em sistema de entretenimento e comunicação, utilizando protocolo CAN e LIN, aplicada a veículos automotores.","5A049E9, 5A0F647, 5A22C70",8100]
["P102-1III","8518.21.00","Alto falante de áudio frequências graves, central, frequência de 20 a 250 Hz, 8 Ohms, 85,5 dB, 75W, nas dimensões 108,6 mm x 273,6 mm x 252,5 mm, caracterizado como alto falante único montado em sua caixa, aplicado a veículos automotivos.",2622490,2700]
["P103-1III","8518.21.00","Alto falante de áudio frequências graves, frequência 20-250 Hz, 8 Ohms, 85,5 dB, 75 W, nas dimensões 108 x 252 mm, caracterizado como alto falante único montado em sua caixa, aplicado a veículos automotivos.",2622489,2700]
["P104-1III","8518.21.00","Alto-falante de agudos \"tweeter\", alta frequência, montado em sua caixa, aplicado nas portas traseiras de veículos automotivos.",9226357,5400]
["P105-1III","8518.21.00","Alto-falante único de frequências médias montado em seu receptáculo, faixa de temperatura entre -40 e + 80 graus Celsius, sensitividade 88 dB +/- 2 dB, faixa de frequência de 120 Hz a 20000 Hz, 15 W, 4 ohms, nas dimensões 102,5 mm x 128,8 mm, aplicado a veículos automotivos.",2622469,10800]
["P106-1III","8518.40.00","Conjunto amplificador elétrico de audiofrequência para o sistema de áudio, rádio am/fm top \"hifi\", com tensão de 9 V a 16 V, potência 205 W, com 7 canais de áudio, distribuídos em 2 x 40 W (2 ohm) para sons graves, 5 x 25 W (4 ohm) para sons médios e agudos, pressão sonora 104 dB a partir de 50 Hz, 30 Hz a 20 KHz, linearidade de +/- 4,5 dB e faixa de temperatura de -40 graus celsius a 85 graus celsius, aplicado a veículos automotivos.","5A207E7",2700]
["P107-1III","8526.92.00","Chave com telecomando, transmissor de radio telecomando tipo (ID), e NG2.1, com função de controle de acesso, abertura, fechamento e ignição, botão função de aproximação, criptografado, botão de pânico, com ou sem botão de de RCP (Controle de Estacionamento Remoto) para função de estacionamento automático, para veículos automotivos.","5A06C77",5400]
["P108-1III","8527.21.00","Módulo eletrônico para o sistema multimídia com integração de dispositivos como sistemas (Android e Apple) com reprodutor de USB externo, sistema de telefonia “hands free” (HFT) receptor de AM/FM, potência 144 W, reprodutor de CDROM/DVDROM, conexão bluetooth, navegador GPS com tecnologia de localização integrada, rede CAN, desprovido de painel LCD (Display), aplicado a veículos automotivos.","5A16A53",2700]
["P109-1III","8528.59.20","Monitor de 10,25 polegadas, de multifunções policromático, interligado via chicote elétrico ao módulo de comando de telefonia hands free telephone (HFT), receptores AM/FM, reprodutores de CD/DVD, Bluetooth, navegador GPS com tecnologia de localização integrada, 16 subcomponentes montados, rede CAN e APIX (APX2) vidro de acabamento tipo dragontail glass, touchscreen, revestido com TESA 66826, acabamento frontal e traseiro em PC e ABS, suporte em magnésio Alloy-AZ91D, aplicado ao painel central de veículos automotivos.","9441887, 9841821",5400]
["P110-1III","8528.69.90","Display head-up, indicador de informações importantes ao condutor no para-brisa, tais como: velocidade, navegação, mensagem do check control, desvio de trajetória, imagens virtual se forma a 2,4 m do observador, na extremidade do capô, tamanho 20 cm x 10 cm, tecnologia TFT \"thin-film-transistor\", unidade de comando HUD, temperatura de 105 graus celsius, luminosidade controlada pelo sistema \"kombi\", comunica-se via rede CAN, com a central CID, aplicada a veículos automotivos.",9442012,2700]
["P111-1III","8529.10.19","Antena para captar os sinais tipo ATM02, 4G, GNSS e LTE 1, 2, nas dimensões 142 (+-0,3) mm x 46 (+-0,3) mm, montada em estrutura em aço e carenagem em plástico, aplicada a veículos automotivos.",6826326,2700]
["P112-1III","8529.90.20","Conjunto de seletores e interruptores, para ajustes do radio e a central multimídia, caracterizado como parte de radio para veículos automotivos.",7949434,2700]
["P113-1III","8531.10.90","Dispositivo de alarme antifurto montado no suporte lateral traseiro, lado direito ou esquerdo, caracterizado como alarme para proteção contra roubo, aplicado a veículos automotivos.",9493759,2700]
["P114-1III","8536.50.90","Alavanca eletrônica seletora de câmbio para as mudanças de marcha de velocidade, tensão de alimentação 12 V, através de um botão giratório, instalada no console central, caracterizado como comutador eletrônico, aplicado a veículos automotivos.","5A08C11, 5A08C13",5400]
["P115-1III","8536.50.90","Conjunto de interruptores, dotado de botão rotativo, controle do sistema multimidia, GPS, sistema de audio, ar-condicionado, menu de configuração entre outros, fixado no console central, aplicado a veículos automotivos.",9423194,2700]
["P116-1III","8536.50.90","Módulo para conexão USB e entrada auxiliar, para carregar celulares 2,5 A, 12 V, nas dimensões 58 mm x 45 mm, fixado no console e aplicado em veículos automotivos.",8711939,2700]
["P117-1III","8537.10.20","Controlador programável para controle e acionamento de funções múltiplas, tais como abertura e fechamento das portas, velocidade de movimentação do limpador de para-brisas, luzes entre outras, instalado dentro do painel de controle de veículos automotivos.","5A02F99",2700]
["P118-1III","8537.10.90","Interruptor de ação rotativa, para controle do sistema multimídia, em plástico PP e componentes elétricos, tensão 12 V, instalado no console central, aplicado a veículos automotivos.","5A16B20",2700]
["P119-1III","8537.10.90","Caixa de fusíveis e relês para distribuição de energia elétrica para tensão inferior a 1000 V, em plástico e componentes elétricos, nas dimensões 209 mm x 141,8 mm, desprovidos de fusíveis e relês, aplicado a veículos automotivos.",8716586,2700]
["P120-1III","8537.10.90","Caixa em plástico para os fusíveis de distribuição de energia elétrica constituída, com suporte para diversos fusíveis e outros dispositivos e desprovido dos mesmos, caracterizado como base para dois ou mais aparelhos de interrupção com menos de 1000 V, aplicado a veículo automotivo.",8795478,2700]
["P121-1III","8537.10.90","Caixa, em plástico para distribuição de energia elétrica, nas dimensões 238 mm x 14,8 mm x 60 mm, suportes para mais de dois aparelhos de interrupção elétrica, aplicado a veículos automotivos.",8734162,2700]
["P122-1III","8537.10.90","Central de distribuição de energia elétrica 12V, nas dimensões 99,60 mm x 43,33 mm, desprovidos de aparelhos, caracterizada como base para diversos aparelhos de interrupção e controle de distribuição de energia elétrica de uma tensão inferior a 1000V, aplicado a veículos automotivos.",8795477,2700]
["P123-1III","8537.10.90","Comutadores com botões giratórios e normais e interruptores elétricos de ajustes das janelas e espelhos retrovisores externos, 12 V, temperatura de trabalho 23 graus celsius, força de operação 3 N, aplicado a porta do motorista, conjunto em plástico ABS, nas dimensões 145,1 mm x 26,6 mm, aplicado a veículos automotivos.",7948785,2700]
["P124-1III","8537.10.90","Conectores de bateria em plásticos e elementos elétricos, utilizado para distribuição de energia elétrica, potência de 400 W, tensão 12 V, nas dimensões 289,8 mm x 102,5 mm, aplicado a veículos automotivos.",6842524,2700]
["P125-1III","8537.10.90","Conjunto de dispositivo de comando multifunção elétricas, utilizado no volante automotivo, 12 V, comutadoras e distribuído em duas alavancas a da esquerda com comando de iluminação e outros, e na da direita ligar e desligar o limpador de para-brisas e outras funções, aplicado a veículos automotivos.",9436664,2700]
["P126-1III","8537.10.90","Conjunto eletrônico, 12 V, controle digital do sistema de ar condicionado, dotados de botões e display, fixado no console central da parte traseiro de veículos automotivos.",9493012,2700]
["P127-1III","8537.10.90","Módulo de gerenciamento (ECU) e controle do ar condicionado 12 V, single ou dual zone, caracterizado como parte do ar condicionado, aplicado a veículos automotivos.",9855406,2700]
["P128-1III","8537.10.90","Tomadas dupla usb energizadas em Caixa de liga de alumínio, nas dimensões 84 x 52mm, caracterizada como Suporte com 2 aparelhos de distribuição de energia elétrica, aplicado a veículos automotivos.",9355549,2700]
["P129-1III","8537.10.90","Unidade de controle de ar-condicionado single ou dual zone do sistema de ventilação para veículos automóveis, com ou sem visor digital e tecnologia de acionamento das funções através de botões eletrônicos de liga/desliga, direcionamento, temperatura e velocidade do ar-condicionado com ou sem comunicação com sensores de temperatura, dotado de Difusor de ar montado no painel central, aplicado a veículos automotores.",9855407,2700]
["P130-1III","8538.10.00","Quadro em plástico ABS, para distribuição de energia elétrica exclusiva para o sistema PDM, desprovido de instrumentos, aplicado a veículos automotivos.",8638551,2700]
["P131-1III","8544.30.00","Chicote de alimentação elétrico automotivo, sendo cabo positivo da bateria, nas dimensões 4015 (+/-15) mm x 16mm, dotado de conectores e clipe para fixação e distribuição de energia para o veículo, caracterizado como Jogo de fios para veículos automotivos.",9107457,2700]
["P132-1III","8544.30.00","Chicote elétrico automotivo, aplicado ao sistema de transmissão, nas dimensões 800 mm x 16 mm, caracterizado como jogo de fios para veículos automotivos.",8482370,2700]
["P133-1III","8544.42.00","Cabo positivo da bateria com conector nas dimensões 350 (+/-10) mm x 27 mm, comprimento do cabo máximo de 1000 (+/- 10) mm, caracterizado como condutor elétrico com conexões para tensão menor do que 1000 V, aplicado a veículos automotivos.",8796959,2700]
["P134-1III","8544.42.00","Cabo terra da bateria, tensão menor do que 1000 V, caracterizado como condutor elétrico com conectores, aplicado a veículos automotivos.",9442115,2700]
["P135-1III","8544.42.00","Chicote do gerador elétrico automotivo, cabo do alternador, nas dimensões 1221 mm x 16 mm de diâmetro, dotado de conectores elétricos, caracterizado como cabo elétrico com conectores de tensão menor de 1000 V, aplicado a veículos automotivos.",8483814,2700]
["P136-1III","8544.42.00","Chicote do motor de arranque elétrico automotivo, nas dimensões 1125 mm x 16 mm de diâmetro, dotado de conectores elétricos, caracterizado como Cabo elétrico com conectores de tensão menor de 1000 V, aplicado a veículo automotivo.",8485064,2700]
["P137-1III","8708.10.00","Barra de impacto do para-choque em alumínio (AW6060) extrudado, formato geométrico para absorção de impacto e deformação, com limites de resistência de 415 MPa, aplicado a veículos automotores.",7422219,2700]
["P138-1III","8708.10.00","Estrutura em aço, para fixação do pára-choques traseiro com suportes, nas dimensões 1300 mm x 207,85 mm, espessura 1,8 mm, caracterizado como pára-choque de veículo automotivo de passageiros.",7428022,2700]
["P139-1III","8708.10.00","Grade ornamental frontal em plástico ABS, nas dimensões de 850 mm x 300 mm x 2 mm, caracterizado como parte do para-choque de veículos automotivos.","8069368, 8075666",5400]
["P140-1III","8708.10.00","Painel inferior de controle do fluxo das entradas de ar ligado ao para-choques dianteiro, em plástico, caracterizado como parte do para-choques de veículo automotivo.",9465187,2700]
["P141-1III","8708.10.00","Painel inferior do para-choque traseiro composto de plástico injetado e borracha, de alta absorção de impacto, nas dimensões 1500 mm x 250 mm, com espaços para sensores de estacionamento ou manobra, aplicado a veículos automotivos.",8069392,2700]
["P142-1III","8708.10.00","Painel inferior do para-choque traseiro, em plástico e borracha de alta densidade EPDM, nas dimensões 1400 mm (+/-98 mm) x 100 mm (+/- 40 mm), aplicado a veículos automotivos.",8069390,2700]
["P143-1III","8708.10.00","Para-choque frontal, composto de plástico tipo PP e EPDM, injetado e borracha de alta capacidade de absorção de impacto, na massa do plástico, com ou sem sensores para função de estacionamento ou manobras, instalado na carroceria do veículos através de suporte com alta capacidade de deformação, caracterizado como para choques para veículos automotivos.","7471512, 8745845, 8745847",8100]
["P144-1III","8708.21.00","Conjunto do cinto de segurança dianteiro lado direito ou esquerdo, completo, força de estiramento 20 N, com alarme no fechamento do cinto, sistema retrátil, aplicado a veículos automotores.","8747227, 8747228",5400]
["P145-1III","8708.21.00","Conjunto do cinto de segurança, em tecido e fivelas em aço, completo com retrator, ancoragem e fivelas, superior traseiro, lado direito ou esquerdo, nas dimensões 800 mm x 76,7 mm x 110,2 mm, aplicado a veículos automotivos.","8076379, 8076380",5400]
["P146-1III","8708.21.00","Conjunto do cinto de segurança, em tecido e fivelas em aço, completo com retrator, ancoragem e fivelas, superior traseiro, lado direito ou esquerdo, nas dimensões 800 mm x 90,5 mm x 100,6 mm, aplicado a veículos automotivos.",8076382,2700]
["P147-1III","8708.29.92","Grade do radiador, em plástico ABS com ou sem revestimento em alumínio, nas dimensões 877,9 mm x 251,3 mm x 216,9 mm, utilizada como proteção e acabamento da parte frontal de veículos automotivos de passageiros.",9465188,2700]
["P148-1III","8708.29.93","Conjunto da porta traseira, lado esquerdo ou direito, em aço (Tib G150/50-u), composto por folha e estrutura interna (alma), com barra de segurança, soldada a ponto, desprovido de ferragens e acabamento, caracterizado como parte estrutural da carroceria de veículos automotivos.","7482255, 7482256",5400]
["P149-1III","8708.29.93","Porta dianteira esquerda ou direita em perfis e chapa de aço (Tib G150/50-U), dobrada e soldada a ponto, cola estrutural PVC, forrada com antirruído, estrutura interna, desprovidas de instrumentos elétricos e Fechadura, em vários tamanhos, aplicado a veículo automotores.","7482253, 7482254",5400]
["P150-1III","8708.29.94","Moldura de acabamento em PVC \"softskin ll\", do painel de instrumentos central, com superfície granulada verona 80 g a 730 g, com PP-LGF20, 3589 g e espuma \"luxury pur\" 1127 g, aplicada ao painel principal com área diferenciadas para airbag em polyester/technora (composto de aramida), vazada nas posições do mostrador de velocidade, entradas de ar fresco ou ar-condicionado, com os dutos de ar, áudio, porta luvas, e demais botões de comando, desprovido de qualquer instrumento, aplicado a veículos automotivos.",9475651,2700]
["P151-1III","8708.29.99","Bocal do tanque de combustível em PP e EPDM, com tampa em plástico de abertura elétrica, conectores de sensores, nas dimensões 300 mm x 180 mm, aplicado a veículos automotivos.",7433407,2700]
["P152-1III","8708.29.99","Capô do motor em chapa de aço estampada, soldada por sistema a laser e unida por cola estrutural, com 4 prisioneiros com rosca na parte superior para a montagem de dobradiças, furos na parte inferior frontal para a instalação do emblema, aplicado a veículos automotivos.",9450031,2700]
["P153-1III","8708.29.99","Conjunto do painel do assoalho dianteiro, em aço laminado e estampado, definindo o túnel central e seus prisioneiros, 21 pontos de solda e colagem estrutural, caracterizado como parte da carroceria de veículos automotivos.",7437940,2700]
["P154-1III","8708.29.99","Conjunto motorizado para abertura e fechamento do porta malas por sistema de eixo sem fim e circuito elétrico integrado, tensão de trabalho entre 9 V a 15 V, e corrente menor que 25 A, capaz de assegurar abertura com forças entre 275 N a 1775 N, munido de ramal e conexão, com comprimento de 520 mm e diâmetro de 40,8 mm, aplicado a veículos automotivos.",7430644,2700]
["P155-1III","8708.29.99","Estrutura, hidro formada em chapa de aço, considerado painel frontal da carroceria na região do motor, para fixação do sistema de arrefecimento do motor e demais componentes em veículos automotivos.",7499226,2700]
["P156-1III","8708.29.99","Estrutura, hidro formada, em chapa de aço conforma à frio, utilizada como reforço da carroceria, assoalho inferior da parte traseira, lado esquerdo, caracterizado como parte estrutural da carroceria de veículos automotivos.",7450181,2700]
["P157-1III","8708.29.99","Estrutura, hidro formada, em chapa de aço, lado direito ou esquerdo, para suporte da carroceria da parte dianteira de veículos automotivos.","7419397, 7419398, 7422293, 7422294",10800]
["P158-1III","8708.29.99","Friso do teto, em plástico com revestimento em alumínio, nas dimensões aproximadas de 1400 mm x 114,4 mm, lado direito ou esquerdo, atuando como calha, reforço e acabamento, com clipe de fixação, caracterizado como elemento estrutural da carroceria de veículo automotivo.","7427839, 7427840",5400]
["P159-1III","8708.29.99","Isolante térmico, em alumínio, pré-formado e fixado próximo ao tubo de escape silencioso, evitar transmissão de calor por radiação calor no interior do veículo automotivo.",7340982,2700]
["P160-1III","8708.29.99","Janela fixa da porta traseira lado direito ou esquerdo, dotado de moldura e vidro temperado, com tratamento anti-UV, na cor verde, translucidez menor 70%, espessura 3,85 mm, nas dimensões aproximadas de 360 mm x 190 mm, caracterizado como elemento estrutural da carroceria de veículo automotivo.","7425083, 7425084",5400]
["P161-1III","8708.29.99","Mecanismo de abertura do teto solar, estrutura de correr em alumínio, desprovido de motorização e equipamentos elétricos, fixada no teto de veiculos automotivos.",7481537,2700]
["P162-1III","8708.29.99","Para-sol, em plástico ABS, dotado de espelho e iluminação, nas dimensões 800 mm x 100 mm, com conexões, grau de abertura em 45 graus, caracterizado como elemento estrutural da carroceria de veículos automotivos.","8092729, 8092730",5400]
["P163-1III","8708.29.99","Peça estampada em chapa de aço, para a tampa do bagageiro traseiro (porta-malas), nas dimensões 1020 mm x 360 mm, caracterizado como como elemento estrutural da carroceria de veículo automotivo.",7430625,2700]
["P164-1III","8708.29.99","Peça estampada em chapa de aço, revestida para isolamento, aplicada à estrutura do carro na parede corta-fogo superior, nas dimensões 1420 mm x 390 mm, caracterizada como elemento estrutural da carroceria de veículo automotivo.",7447011,2700]
["P165-1III","8708.29.99","Sistema elétrico de abertura da tampa do bagageiro traseiro, nas dimensões 165,9 mm x 129,6 mm, através de um motor 9 V a 16 V, reação de abertura em menor ou igual 1 m/s, abertura máxima de 516,1 mm (+ -1), trava elétrica, aplicado a veículos automotivos.",7430626,2700]
["P166-1III","8708.29.99","Suporte de junção do túnel traseiro, em chapa de aço, para uma melhor fixação dos tubos de escapamento, caracterizado como parte estrutural da carroceria de veículos automotivos.",7439127,2700]
["P167-1III","8708.29.99","Suporte transversal, em chapa de aço de baixo carbono, lado traseiro, para suporte da transmissão automática, nas dimensões 46,50 cm x 40,00 cm x 8,30 cm, caracterizada como parte da estrutura da carroceria em veículos automotivos.",9485330,2700]
["P168-1III","8708.29.99","Tampa do porta-malas em chapa de aço (Cr3 Gi50 50-E), soldada eletricamente por ponto em perfis de reforço em aço (Cr 240 La Gi50 50-U), caracterizada como parte estrutural da carroceria de veículo automotivo de passageiros.",7430609,2700]
["P169-1III","8708.29.99","Vidro traseiro completo, temperado, com moldura e resistência de desembaçamento e conectores elétricos, transparência 70%, nas dimensões 1220 mm x 300 mm, ângulo 66,8 graus, espessura 3,15 (+-0,2), caracterizado como elemento estrutural da carroceria de veículo automotivo.",7427878,2700]
["P170-1III","8708.30.19","Pinça de freio, em aço e alumínio fundido AlSi7Mg, coifa em borracha EPDM, sistema ABS, sensores nos pistões, lado direito ou esquerdo, para disco de diâmetro 345 mm (+/-0,20 mm) externo e 213 mm (+/-0,20 mm) interno, diâmetro do pistão 44 mm e força de 24mm de fechamento, aplicado a veículos automotivos.","6875161, 6875162",5400]
["P171-1III","8708.30.19","Pinça do freio, em aço e alumínio fundido (AlSi7Mg), coifa em borracha EPDM, sistema ABS, sensores e pistão, tipos (P4.40-44 36), (CII.42-24 34) ou (CII.42-20 33), lado direito ou esquerdo, para disco de 345 mm a 348 mm (+/- 0,20 mm), caracterizados como parte do Sistema de freios automotivos.","6891235, 6891236",5400]
["P172-1III","8708.30.90","Conjunto do Servo-freio, 300 N e 58 Bar (+ -3), torque máximo 26 Nm, dimensões 42 mm x diâmetro de 23,81 mm, dotado de reservatório para o fluido de freio e haste de acionamento, caracterizado como parte do sistema de freio de veículos automotivos.","6892203, 6892200",5400]
["P173-1III","8708.30.90","Disco do freio em alumínio Al 5-1 e magnésio Mg 3,4, ventilado, com ranhuras entre 9,73 graus, diâmetro 345 mm x espessura 24 mm, lado traseiro, aplicado a veículos automotivos.",6860925,5400]
["P174-1III","8708.30.90","Disco do freio em alumínio e magnésio, dianteiro esquerdo ou direito, ventilado com ranhuras entre 15 graus, diâmetro 348 mm x espessura 36 mm, aplicado a veículos automotivos.","6860911, 6860912",5400]
["P175-1III","8708.30.90","Pedal do freio corpo em alumínio e PVC, revestido em borracha EPDM, nas dimensões 319,9 mm x 248,3 mm, ângulo de 26,18 graus e 144,9 mm de distância da pressão até as válvulas de estágios variáveis para o bloqueio total, aplicado a veículos automotivos.",6874281,2700]
["P176-1III","8708.40.80","Caixa de marcha (8 velocidades) do tipo transmissão automática, modelo B48B2001 code SW95, nas dimensões 184 mm x 120 mm x 200 mm, aplicada em veiculos automotivos.",9487333,2700]
["P177-1III","8708.40.80","Caixa de marcha (8 velocidades) do tipo transmissão automática, modelo B48B20M1 cod SW3; nas dimensões 184 mm x 120 mm x 200 mm, aplicada em veículos automotivos.",9470641,2700]
["P178-1III","8708.40.90","Tensionador da correia, em aço, completo com Suporte, polia com rolamento de esferas e travas de fixação, diâmetro 78 mm x 50 mm, caracterizado como outras partes de veículos automotivos.",8580360,2700]
["P179-1III","8708.50.80","Eixo cardam traseiro, para tração 4x4, com articulações nas extremidades, rolamentos e mancais acoplados, capacidade de carregamento e torcional, min 1600 Nm, angulo de min 30 graus, construído em aço (C22e), com acessórios de proteção composto predominantemente de borracha, pintado com tinta anticorrosão, nas dimensões total de 1722,10 mm, aplicado a veículos automotivos.",9485283,2700]
["P180-1III","8708.50.80","Semi eixo de transmissão, lado direito ou esquerdo, Vl2600i Hohl150, em aço carbono, com pintura anticorrosão, equipado com juntas homocinéticas, proteção em TPE e PA 66, diâmetro mínimo 33 mm, rolamentos e presilhas, torção nominal 149.0 Nm/min (+- 10%), aplicado a veículos automotores.","8666073, 8666074",5400]
["P181-1III","8708.50.99","Cubo da roda, em aço, montado com rolamento de esferas em aço, carga combinada axial e radial, força axial 1700 N, força radial 1100 N, nas dimensões 98 mm (+ -10) x 65,6 mm (+ - 0,3), aplicado da roda traseira e caracterizado como parte do eixo de veículos automotivos.",6871191,5400]
["P182-1III","8708.50.99","Cubo da roda, em aço, montado com rolamento de esferas em aço, carga combinada axial e radial, força axial 2,8 KN, força radial 12,4 KN, nas dimensões 98 mm (+/- 10 mm) x 65,6 mm (+/- 0,3 mm), aplicado da roda traseira e caracterizado como parte do eixo de veículos automotivos.",6869788,5400]
["P183-1III","8708.50.99","Diferencial em alumínio de transmissão de força, para transferência de torque para os eixos traseiros com tração 4x4, simples redução de 44/13 = 3,384, 45/16 = 2,813 ou 41/14 = 2,928 com auto-bloqueador elétrico, com acessórios normais, tais como vedações e outros, aplicado a veículos automotivos.",8647923,5400]
["P184-1III","8708.70.90","Roda em liga leve de alumínio fundido (Al, Si7, Mg 0,3 kt 6), tipo para segurança (estepe), aro 17 polegadas, 3 1-2BX17 H2 Is7 ST, nas dimensões 437 mm x 113 mm, para velocidade controlada,  para veículos automotivos de passeio.",6888304,2700]
["P185-1III","8708.70.90","Roda em liga leve de alumínio fundido (AlSi7Mg0,3KT6), aro 18 polegadas, WHL 7 1-2JX18 H2 IS25, para veículos automotivos.",6883522,10800]
["P186-1III","8708.70.90","Roda em liga leve de alumínio fundido (AlSi7Mg0,3KT6), aro 18 polegadas, WHL 7 1-2JX18 H2 IS25 (M GG), para veículos automotivos.",6883524,5400]
["P187-1III","8708.70.90","Roda em liga leve de alumínio fundido (AlSi7Mg0,3KT6), aro 19 polegadas, 8 1-2 JX 19 H2 IS40 (M GG), para veículos automotivos.",8089893,5400]
["P188-1III","8708.70.90","Roda em liga leve de alumínio fundido (AlSi7Mg0,3KT6), aro 19 polegadas, 8 JX 19 H2 IS27 (M GG), para veículos automotivos.","5A0AA09",10800]
["P189-1III","8708.80.00","Amortecedor a gás, construído em tubo de aço, dimensões do cilindro 46,7 mm x 55 mm x 62,2 mm, carga de 2500 N, fixado na parte dianteira, caracterizado como componente da suspensão do veículo automotivo de passageiros.","6888455, 6888456",5400]
["P190-1III","8708.80.00","Amortecedor a gás, construído em tubo de aço, torque hexagonal 20 Nm, força inércia 200 Nm, anéis em PA 66, fixado na parte traseira, caracterizado como componente da suspensão do veículo automotivo.",6879302,5400]
["P191-1III","8708.80.00","Articulação da estrutura da carroceria, suporte do eixo traseiro, em chapas de aço (S420MC) soldadas, articulação de 20,6 graus, processo de estampagem a quente, solda à laser, aplicada no suporte da suspensão traseira de veículo automotivo.",6876541,2700]
["P192-1III","8708.80.00","Articulação e Suporte do eixo dianteiro, em chapas de aço carbono na liga (S355MC) com (S420MC) e (DIN EN 1049-2), soldadas a laser, com buchas em borracha, soldadas, nas dimensões 842 mm x 144 mm, caracterizada como parte estrutural da carroceria do veículo automotivo.",6883131,2700]
["P193-1III","8708.80.00","Barra, em aço, utilizada como estabilizadora da suspensão, nas dimensões 1002,798 mm x 269,61 mm (+ -3), dureza de 1650 MPa a 1800 MPa, dotada de pontas de alumínio, caracterizado como parte da suspensão de veículos automotivos.","1543200, 6895148",5400]
["P194-1III","8708.80.00","Bloco, em aço, para ajuste do camber da roda dianteira esquerda ou direita, nas dimensões 117,613 mm x 55,512 mm x 7,319 mm, tolerância de +/- 3,8% à 6% (1309/1186 Hz), caracterizada como outra parte da suspensão de veículos automotivos de passageiros.","6877143, 6877144",5400]
["P195-1III","8708.80.00","Braço da suspensão frontal direito, em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, dotada de anéis composto predominantemente de borracha, nas dimensões 142 mm x 123 mm, torque de 9,5 Nm, caracterizado como parte da suspensão de veículos automotivos.",6876206,2700]
["P196-1III","8708.80.00","Coxim em aço revestido composto predominantemente de borracha EPDM, nas dimensões 64,2 mm x diâmetro 126,6 mm, base articulada do suporte do conjunto mola e amortecedor da suspensão dianteira, caracterizada como parte da suspensão de veículos automotivos.",6890656,5400]
["P197-1III","8708.80.00","Estrutura, hidro formada em alumínio, utilizado como reforço do sistema de suspensão e apoio dos eixos da parte dianteira, lado direito ou esquerdo, caracterizado como parte da suspensão de veículos automotivos.","7422233, 7422234",5400]
["P198-1III","8708.80.00","Peça estampada em chapa de aço, sendo o braço do camber, dotado de anéis composto predominantemente de borracha, fixada na parte traseira, caracterizado como parte da suspensão de veículos automotivos.",6886448,5400]
["P199-1III","8708.91.00","Conjunto de arrefecimento e condensação completo, nas dimensões 740 mm x 494 mm x 24 mm, ECM \"engine cooling module\", composto por eletro ventilador, potência de 400 W a 600 W, estrutura plástica para fixação, dimensões separadas do radiador 590 mm x 615 mm e do condensador 566 mm x 615 mm, aplicado a veículos automotores.",8685114,2700]
["P200-1III","8708.92.00","Caixa em plástico, silenciador da sucção dos gases de escape do motor de veículo automotivo, nas dimensões 268,9 mm x 271,3 mm, caracterizado como parte do sistema de escape, aplicado a veículos automotivos.",8580424,2700]
["P201-1III","8708.92.00","Conjunto dos tubos do Sistema de escapamento de gases, em ligas de aço (DIN EN 10296) e (10088-2 1.4509 x 2 CrTiNb18) da combustão do motor, composto por tubo dianteiro, abafador dianteiro, abafador central, tubos intermediários e abafador traseiro, silenciador traseiro e ponteiras com suas braçadeiras e suportes em borracha endurecida, aplicado a veículos automotivos.","8650681, 9844376",5400]
["P202-1III","8708.92.00","Filtro em plástico e fibra de vidro, de carvão ativado para o sistema de gases de exaustão do motor, nas dimensões 3393 mm (+/- 1,2 mm) x 818 mm x 125 mm, volume de 1800 cm3, caracterizado como parte do sistema de tubos de escape dos gases de veículos automotivos.",7475674,2700]
["P203-1III","8708.92.00","Ponteira do cano de escape, em aço inoxidável, nas dimensões 150,8 mm (+/- 0,5 mm) x diâmetro de 68,03 mm, caracterizado como parte de escapamento aplicado a veículo automotivo.",8679075,5400]
["P204-1III","8708.94.82","Coluna de direção, em aço (DIN EN ISO 1101), e alumínio (AW6082), tipo mecânica, torque 16 Nm (+/- 3 Nm), com ajuste de altura e força entre 30 e 90 N, alavanca de ajuste do volante em plástico PA 66, suporte em plástico para fixação na carroceira de veículos automotores.",6896187,2700]
["P205-1III","8708.94.82","Coluna de direção, mecânica, em aço e 235+C (DIN EN 10305-1/-2/-3), e alumínio (AW6082), torque 3 Nm (+/- 0,2 Nm), com ajuste de altura e força de 30 N a 90 N, alavanca de ajuste do volante em plástico PA 66, suporte em plástico para fixação na carroceira de veículos automotores.",8077416,2700]
["P206-1III","8708.94.90","Acoplamento, em aço, inferior da barra de direção, com dupla articulação, nas dimensões 528,4 mm x 507,6 mm x 367 mm, pressão torque 3,5 KN, caracterizado como parte do sistema de direção.",6862087,2700]
["P207-1III","8708.94.90","Braço, em aço, da direção (pivô inferior da direção), nas dimensões 278,7 mm x 64,9 mm conexão em alumínio 300-410 N/mm2, bucha em borracha, força de extrusão menor que 10 KN, aplicado no controle inferior dianteiro esquerdo ou direito do sistema de direção, caracterizado como componente do sistema de direção para veículos automotivos.","6894661, 6894662",5400]
["P208-1III","8708.94.90","Braço, em aço, para o controle inferior dianteiro esquerdo ou direito do sistema de direção (pivô inferior da direção), conexão em alumínio 300-410 N/mm2, bucha em borracha, força de extrusão inferior a 10 KN, nas dimensões 278,7 mm x 64,9 mm, caracterizado como componente do sistema de direção para veículos automotivos.","6888855, 6888856",5400]
["P209-1III","8708.95.10","Conjunto do airbag do tipo cortina lado direito e ou esquerdo para a cabeça do motorista e ou do passageiro, nas dimensões de 1723 mm x 483 mm, temperatura de trabalho entre -30 graus celsius a +85 graus celsius, máximo de 223 KPa, volume de gás na bolsa 29 L (+ -10%), completo com gerador de gás, aplicado a veículos automotivos.","7419423, 7419424",5400]
["P210-1III","8708.95.10","Conjunto do Airbag para o passageiro, temperatura de trabalho entre -30 graus Celsius a 85 graus Celsius, máximo de 223 KPa, volume de gás na bolsa 100 L, diâmetro de 137,9 mm x 306 mm, completo com gerador de gás, aplicado a veículos automotivos.",6804063,2700]
["P211-1III","8708.95.10","Módulo da bolsa inflável de segurança com sistema de insuflação (Airbag), gerador de gases (Azida de Sódio) de estágio simples, completo\ncom a tampa e o logo tipo da marca, para o volante, nas dimensões 96,8 mm x 117 mm, aplicado a veículos automotores.","5A250D5",2700]
["P212-1III","8708.99.90","Caixa de ar da bandeja dianteira do console central, em plásticos ABS, mola em aço e ferragens, nas dimensões 306 mm x 286 mm, caracterizado como parte do painel central aplicado a veículos automotivos.",6806796,2700]
["P213-1III","8708.99.90","Conjunto do tanque auxiliar externo, em plástico polipropileno, nas dimensões 212,6 mm x 159,6 mm x 278,3 mm, volume 2,6 L, 1013 Bar, com sensores caracterizado como peça acessória do motor, aplicado a veículo automotivo.",8610652,2700]
["P214-1III","8708.99.90","Coxim articulado do motor em liga de alumínio com insertos em borracha EPDM, lados esquerdo ou direito, com capacidade de carga de 200 Nm, nas dimensões diâmetro de 140 mm x 158,2 mm, caracterizado como parte de veículo automotivo.","7581617, 7581618",5400]
["P215-1III","8708.99.90","Coxim, em aço e borracha EPDM, aplicado a caixa de transmissão, nas dimensões 188 mm (+ -0,2) x 70mm (+- 0,5), força de pressão entre 4 KN e maior que 20 KN, peso 1371 gramas, caracterizado como outras partes de veículos automotivos.",8742697,2700]
["P216-1III","8708.99.90","Estrutura hidro formada, em chapa de aço de baixo carbono, utilizada como suporte para fixação do painel central de instrumentos, acessórios e multimídia, peso aproximado 6480 g, aplicado a veículos automotivos.",6804042,2700]
["P217-1III","8708.99.90","Isolamento térmico em chapa de alumínio, para o túnel e para o tanque de combustível, função de defletor, pre-formado, aplicado a veículos automotores.",7340981,2700]
["P218-1III","8708.99.90","Pedal do acelerador eletrônico construído em um único corpo com a tecnologia de leitura sem contato, com consumo máximo de 40 mA, com ângulo máximo de parada de 20,9 graus e resistente à aplicação de forças laterais até 200 N, nas dimensões 184,27 mm +/-0,2 x 115,2 mm +/-1,6 mm para uso em veículos automotores.",6871053,2700]
["P219-1III","8708.99.90","Pedal do acelerador eletrônico construído em um único corpo com a tecnologia de leitura sem contato, com consumo máximo de 40 mA, com ângulo máximo de parada de 20,5 graus e resistente à aplicação de forças laterais até 200 N, para uso em veículos automotivos de passageiros, nas dimensões 212,3 mm (+ -1) x 115,2 mm (+ -1) para veículos automotores.",6853175,2700]
["P220-1III","8708.99.90","Tanque de combustível em polietileno com multicamadas de alta densidade (PEHD), e adesivo de barreira (EVOH), sensores para controlar o volume de vazão e o nível, sistema de baixa pressão e vapores, com módulos de combustível para etanol, gasolina ou diesel, aplicado a veículos automotores.",7449039,2700]
["P221-1III","8708.99.90","Teto solar panorâmico com vidro temperado, laminado fumê, acabamento em anti-atrito, com ou sem persiana em plástico de diversas cores, acionado elétricamente através de módulo próprio, aplicado a veículos automotores.","7437769, 8096115",5400]
["P222-1III","8708.99.90","Tubo de abastecimento do tanque de combustível, em polietileno de alta densidade extrudado e soprado em multicamadas, com barreira de proteção EVOH revestido, nas dimensões 600 mm x 100 mm com conectores de fixação e válvula de gases, aplicado a veículos automotivos.",7449050,2700]
["P223-1III","9025.90.90","Sensor de temperatura, para apurar a temperatura externa do veículo, aplicado a veículos automotivos.","6915391, 8485041",5400]
["P224-1III","9027.90.99","Sonda lambda, sensor de presença de oxigênio de gases de motores de combustão, comprimento de 97 mm a 152 mm, tensão de 7,5 V, peso de 115 g a 149 g, capa de proteção em plástico de 40 Nm a 60 Nm e de espessura 6 mm, tubo em X8CrNi2521, aplicado a veículos automotores.","8651104, 8659971",5400]
["P225-1III","9029.20.10","Painel de instrumentos, tipo \"cluster\", digital e colorido display de 12,3 polegadas, 1440 x 720 Pixels, tensão de 12 V, simula o sistema analógico e digital, com a indicação de até 12 funções diferentes, medidor de combustível, temperatura, rotação, velocidade (até 260 Km/h), tacômetro, computador de bordo com 6 funções e tipos de condução, com 6 pinos elétricos tensão máxima de 16 V, aplicado a veículos automotivos.","9842918, 5A0F1E9, 5A0F1F0",8100]
["P226-1III","9031.80.99","Sensor de aceleração (acelerômetro), caracterizado como outros aparelhos de controle ou de medida, aplicado a veículos automotivos.",9341546,5400]
["P227-1III","9032.10.90","Termostato mecânico, em plástico, da caixa de transmissão, dimensões 72,55 mm x 90,8 mm, força de pulso maior que 150 N, pressão 30 Bar a temperatura de 20 graus celsius, vazão de 3 ml/minuto, caracterizado como Termostato, aplicado a veículos automotivos.",8678822,2700]
["P228-1III","9032.89.29","Módulo de comando eletrônico (ECU) para o gerenciamento da unidade ar, sistema de evaporação, acumulador, sucção, troca de ar quente e desumidificador da cabine, totalmente automático, mediante a seleção de temperatura, carcaça em plástico, instalado no interior do painel central de veículos automotivos.","5A167B1",2700]
["P229-1III","9032.89.29","Módulo de gerenciamento de funções de sensor de chuva e sensor crepuscular, constituído por uma PCB \"printed circuit on board\" um emissor e receptor infravermelho Para-Solicitação do acionamento dos limpadores de para - brisa acionamento dos faróis do veículo automóvel através de refração do raio e variação de intensidade luminosa.",9873608,2700]
["P230-1III","9032.89.29","Módulo de gerenciamento eletrônico (ECU) do sistema múltiplos do controle de estabilidade DSC (dynamic stability control), composto de bloco de ventilação (AA 6061-T6), componentes eletrônicos, software dedicado, motor DC para posição, utilizando a rede CAN ou LIN, atuam no motor da transmissão automática 4x4 “High” e “Low”, e nos diferenciais dianteiro e traseiro, aplicado a veículos automotores.","5A179D2",2700]
["P231-1III","9032.89.29","Módulo de vídeo multifunção com 2 Câmeras para filmagem, detecção de obstáculos, veículos, pedestres e manutenção de faixa de rodagem, automático, processamento da tomada de ação através de software dedicado, interface rede CAN e LIN de comunicação com outros sistemas, nas dimensões 13,50 cm x 6,00 cm x 3,100 cm, peso aproximado de 0,321 Kg, aplicado a veículos automotores.","5A07E30",2700]
["P232-1III","9032.89.29","Módulo de vídeo multifunção com 2 Câmeras para filmagem, detecção de obstáculos, veículos, pedestres e manutenção de faixa de rodagem, automático, processamento da tomada de ação através de software dedicado, interface rede CAN e LIN de comunicação com outros sistemas, nas dimensões 13,50 cm x 6,00 cm x 3,100 cm, peso aproximado de 0,321 Kg, aplicado a veículos automotores.","5A03277",2700]
["P233-1III","9032.89.29","Módulo do sistema de assistência avançada de condução do veículo, dotado de controle de câmeras de vídeo multifunção e software próprio para processamento e tomada de ação, interface rede CAN e LIN de comunicação com outros sistemas, nas dimensões 22,30 cm x 10,00 cm x 3,00 cm, peso aproximado de 0,400 kg, aplicado a veículos automotores.","5A1C233",2700]
["P234-1III","9032.89.29","Módulo eletrônico (ECU) de gerenciamento de assistência aos sensores de estacionamento traseiros, capacidade até 4 sensores, 12 V, instalado no porta-malas, aplicado a veículos automotivos.","5A02362",2700]
["P235-1III","9032.89.29","Módulo eletrônico (ECU) para as funções da porta traseira, porta-malas, 12 V, aplicado a veículo automotivos.","7932682, 9852925",5400]
["P236-1III","9032.89.29","Módulo eletrônico (ECU) para o gerenciamento e diagnóstico do motor, dotado de software dedicado, utiliza rede CAN e LIN, tensão de alimentação 6 V a 12 V, com 6 portas de conexão, dissipador de calor em alumínio, nas dimensões 23,00 cm x 19,50 cm x 4,50 cm, peso aproximado de 1,272 Kg, aplicado a veículos automotores.","5A1CE32",2700]
["P237-1III","9032.89.29","Módulo eletrônico (ECU), controlador de domínio corporal (BDC), de múltiplas funções: imobilizador de acionamento, sistema de fechamento da autorização de acesso e autorização de bloqueio, abertura e fechamento das portas, ajuste da coluna de direção, luzes internas e externas, levantador de vidros, espelhos retrovisores interno e externos, sistema de limpeza do para-brisas, controle da recirculação de ar, sensor de chuva e luz solar, nível de combustível, carcaça em plástico, 12 V, aplicado a veículos automotivos.","5A02FA1",2700]
["P238-1III","9032.89.29","Módulo eletrônico de receptor de rádio, sinal na frequência de 434MHz, 12 V, para atuar no controle remoto, através de sensores de presença e distância, para abertura do porta-malas, aplicado a veículos automotivos.",7928461,2700]
["P239-1III","9032.89.29","Sistemas de câmera fixas no cockpit para o sistema de assistente de direção \"driving assistant profess e live cockpit profess\", dotado de interface de rede CAN e LIN integrado ao sistema de assistência avançada de condução, aplicado a veículos automotores.",9435548,2700]
["P240-1III","9032.89.29","Unidade de controle eletrônico (ECU), tensão de alimentação 12 V, para o gerenciamento do sistema de direção elétrica (EPS), contendo unidade de processamento (CPU), software dedicado, aplicado a veículos automotivos.",9500025,2700]
["P241-1III","9032.89.29","Unidade de vídeo multifunção, sistema “active system” para o reconhecimento de obstáculos e pedestres, frenagem de emergência automática, sistema de “parking assistant” controle de distância do veículo a frente, 12 V, instalada na parte frontal de veículos automotivos.",9495742,5400]
["P242-1III","9032.89.29","Módulo eletrônico para gerenciamento do sistema de alerta de saída de faixa de rolamento, detectar objetos a 250 m, angulo até 60 graus da parte frontal, frenagem de emergência automática e controle de distância automática, software dedicado, comunicação via rede (CAN LIN), temperatura de trabalho entre – 40 graus Celsius a 85 graus Celsius, peso até 200 gramas, 2 portas de conexões, mínimo 30 entradas e saídas de dados, aplicado a veículos automotores.","7916169, 5A0CDA7",13500]
["P243-1III","8414.30.91","Compressor de gás refrigerante, de pistões alternativos axiais, para sistemas de ar condicionado automotivo controlado eletronicamente para manter temperatura constante automaticamente através de variação da cilindrada entre 142 cm e menor que 3 cm cúbicos, rotações de operação entre 800 rpm e 9500 rpm, capacidade de refrigeração 4,25 KW (+/- 0,15) a 800 rpm, pressão diferencial 20 Bar, sub refrigeração 5 K, superaquecimento 10 K, carga de arraste no modo desliga do 800 rpm menor que 32 W; 2000 rpm e menor que 86 W; 5000 rpm e menor que 286 W, vedações o-ring em ECV e PRV, inclusive no bujão de troca de óleo, retentor duplo do eixo, abastecimento elétrico 10 W, 12 V (0,92 A); óleo SP-A2 (140 g (+/- 5), volume interno livre ND=57 cc, HD=91 cc, Caixa de manivelas 382 cc.; fluido refrigerante R134A / R1234YF; peso do compressor com óleo 4640g (+/- 100g), aplicado a veiculos automotivos.",9482996,2700]
["P244-1III","9032.89.29","Módulo receptor de radiodifusão, navegação, reprodução de som, leitor de CDROM, desprovido de monitor, 12 V, aplicado a veículo automotivo.","5A11E26",2700]
["P245-1III","9032.89.29","Módulo eletrônico (ECU) de gerenciamento e controle do acionamento das bolsas infláveis de segurança (airbag), contendo conectores elétricos e placa de circuito impresso com sensores e microcontrolador, aplicado a veículos automotivos.","9873894, 5A167A5",5400]
["P246-1III","9032.89.29","Módulo eletrônico para gerenciar (ECU) bomba de combustível, nas dimensões 99 mm x 95 mm x 32 mm, instalada sob os bancos traseiros de veículos automotivos.",9452468,2700]
["P247-1III","9032.89.29","Módulo de carregamento para aparelho celulares e transmissão e recepção de dados Wi fi, fixado no console central de veículos automotivos.",8734774,2700]
["P248-1III","9032.89.29","Módulo eletrônico para gerenciamento do sistema de alerta de saída de faixa de rolamento, detectar objetos a 250 m, angulo até 60 graus da parte frontal, frenagem de emergência automática e controle de distância automática, software dedicado, comunicação via rede (CAN LIN), temperatura de trabalho entre – 40 graus Celsius a 85 graus Celsius, peso até 200 gramas, 2 portas de conexões, mínimo 30 entradas e saídas de dados, aplicado a veículos automotores.",6877219,2700]
["P249-1III","9032.89.29","Módulo de rádio telecomando, para transmissão e reconhecimento das informações do transponder (chaveiro) externo na frequência 315 Mhz (AU+) para abertura e fechamento das portas e acionamento da ignição de veículos automotivos.",7449952,2700]