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LISTA DE SIGLAS

	ACL – Ambiente de Contratação Livre
ACR – Ambiente de Contratação Regulada
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica
CCC – Conta de Consumo de Combustíveis
CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
CGH – Central Geradora Hidrelétrica
CMSE - Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico
CO – Centro-Oeste
DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora
EAR – Energia Armazenada
ENA – Energia Natural Afluente 
EPE – Empresa de Pesquisa Energética
ESS – Encargo de Serviço de Sistema
FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora
GW – Gigawatt (109 W)
GWh – Gigawatt-hora (109 Wh)
h – Hora
Hz – Hertz
km – Quilômetro
kV – Quilovolt (103 V)
LT – Linha de Transmissão
MLT – Média de Longo Termo
MME – Ministério de Minas e Energia
MMGD – Micro e Minigeração Distribuída 
MW – Megawatt (106 W)
MWh – Megawatt-hora (106 Wh)
MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês)
	N – Norte
NE – Nordeste
ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico
PCH – Pequena Central Hidrelétrica
S – Sul
SE – Sudeste
SEB – Sistema Elétrico Brasileiro
SEP – Sistema Especial de Proteção
SIGA – Sistema de Informações de Geração da
ANEEL 
SIN – Sistema Interligado Nacional
SISOL – Sistema Isolado
SNEE – Secretaria Nacional de Energia Elétrica
TR – Transformador
UC – Unidade Consumidora
UEE – Usina Eólica
UFV – Usina Fotovoltaica
UHE – Usina Hidrelétrica
UTE – Usina Termelétrica






DESTAQUES 
Boletim
[image: ]Em junho, a precipitação foi superior à média mensal na área incremental à UHE Itaipu e nas bacias dos rios Iguaçu, Tietê, Paraíba do Sul, Grande e Paranaíba e no trecho montante à UHE Três Marias, no São Francisco. No caso das bacias dos rios Tietê, Grande e Paranaíba, os índices históricos de chuva para esta época do ano são naturalmente reduzidos (a média é baixa nas bacias da região Sudeste nesta época)Nas demais bacias hidrográficas de interesse do SIN, os totais de precipitação foram inferiores à média. Usina Hidrelétrica de Itaipu (Itaipu Binacional/Divulgação)


Ao final do mês de junho, o armazenamento do reservatório equivalente do S estava 61,7% da EARmax, representando replecionamento de 3,1 p.p em relação ao mês de maio. Nos subsistemas SE/CO, NE e N o armazenamento estavam em 65,6%, 89,2% e 94%, representando deplecionamento de 0,6 p.p., 4,3 p.p. e  2,2 p.p., respectivamente, em relação ao mês anterior. Para o SIN, o armazenamento verificado foi de 71%, correspondendo a um replecionamento de 0,3 p.p.
A capacidade instalada total de geração de energia elétrica atingiu 268,8 GW, incluindo MMGD, que alcançou 50,1 GW de potência instalada, representando 18,6% da matriz de capacidade instalada. Com isso o crescimento da MMGD nos últimos 12 meses foi de 22,1%.
A geração hidrelétrica verificada no mês de junho de 2026 correspondeu a 52,5% do total gerado no país. As fontes renováveis (hidráulica, eólica, solar, biomassa e MMGD) representaram cerca de 89,5% da geração de energia elétrica brasileira.


Setor ElétricoEm virtude do período de defeso eleitoral, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e da Resolução TSE nº 23.735/2024, a divulgação de determinadas informações e atualizações institucionais encontra-se temporariamente restrita, em atendimento à legislação eleitoral vigente. A atualização regular dos conteúdos será retomada após o término das restrições legais.
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CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS
Junho de 2026

Em junho, a precipitação foi superior à média mensal na área incremental à Usina Hidrelétrica – UHE Itaipu e nas bacias dos rios Iguaçu, Tietê, Paraíba do Sul, Grande e Paranaíba e no trecho montante à UHE Três Marias, no São Francisco. No caso das bacias dos rios Tietê, Grande e Paranaíba, os índices históricos de chuva para esta época do ano são naturalmente reduzidos (a média é baixa nas bacias da região Sudeste nesta época). Nas demais bacias hidrográficas de interesse do SIN, os totais de precipitação foram inferiores à média.

 [image: ]
Anomalia de precipitação (mm) no mês


Fontes: CPTEC/INPE e ONS.
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Energia Natural Afluente por subsistemas

[bookmark: _Toc162278092][bookmark: _Toc162280611][bookmark: _Toc162337119]Energia Natural Afluente nos subsistemas no mês
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ENA armazenável: subsistema Sudeste/Centro-Oeste
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[image: ]ENA armazenável: subsistema Sul 
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ENA armazenável: subsistema Nordeste  
 [image: ]
ENA armazenável: subsistema Norte

Os dados “ENA Mín” e MLT são referentes ao histórico desde 1931 e se referem a ENAs armazenáveis.

Para os dados de “ENA Mín” foram utilizados os valores de “ENA” de 1931 a 2024 (consolidados pelo ONS) e os valores provisórios de 2025.  

Fonte dos dados: ONS - ENA.
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Capacidade de armazenamento do SIN
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Energia armazenada no SIN
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SIN (%EAR)
                                                 



* Os dados em sombra referem-se ao ano crítico (2021).  

Fonte dos dados: ONS – Dados Abertos.
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Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN 
           
Fontes dos dados: ANA e ONS.


[bookmark: _Toc237509040]INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Junho de 2026

[bookmark: _Toc237509041]Intercâmbios entre subsistemas e fluxos nos bipolos 
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Os bipolos do Nó de Xingu auxiliam no escoamento da energia gerada pela UHE Belo Monte ao SIN e fazem parte do subsistema N. O fluxo destes bipolos representa uma parcela do intercâmbio entre o N e o SE/CO.
Os bipolos da Coletora Porto Velho interligam as usinas de Jirau e Santo Antônio ao SIN e fazem parte do subsistema SE/CO. 
Os bipolos de Itaipu (50 Hz) escoam parte da energia produzida ao SIN e fazem parte do subsistema SE/CO.
As eventuais diferenças no balanço de energia envolvendo o subsistema Sul devem-se a intercâmbios internacionais (emergência, oportunidade, teste e comercial).


Fonte dos dados: ONS – Dados Abertos.









[bookmark: _Toc237509042]Intercâmbios internacionais comerciais (por meio de instalações do SIN)

O Brasil possui diretrizes para intercâmbio de energia elétrica interruptível com a Argentina e o Uruguai, e firme com o Paraguai, baseados em relações comerciais, nos termos das seguintes diretrizes:
I. Portaria Normativa nº 86/2024/GM/MME - exportação de energia elétrica destinada à Argentina ou ao Uruguai, proveniente de usinas termoelétricas quando não estiverem em atendimento eletroenergético para o SIN;
II. Portaria Normativa nº 49/2022/GM/MME - exportação de energia elétrica destinada à Argentina ou ao Uruguai, proveniente de excedente de geração de energia elétrica de usinas hidrelétricas;
III. Portaria Normativa nº 60/2022/GM/MME - importação de energia elétrica, a partir da Argentina ou do Uruguai; e
IV. Portaria Normativa nº 87/2024/GM/MME - importação de energia elétrica, a partir do Paraguai.

 [image: ]
Exportação de energia elétrica                                                                                         
Fonte dos dados: ONS – Dados Abertos.
[image: ]
Importação de energia elétrica¹
¹ No período apresentado no gráfico, não houve intercâmbio de energia elétrica com o Paraguai, nos termos da Portaria Normativa nº 87/2024/GM/MME.   
Fonte dos dados: ONS – Dados Abertos
 [image: ]
Benefícios financeiros decorrentes da exportação de energia elétrica

¹ Recurso proveniente do pagamento das tarifas de uso dos sistemas de transmissão pelos agentes envolvidos no processo de exportação, conforme Lei nº 9.427, de 26 de Fevereiro de 1996; 
² Recurso gerado no MRE, conforme Portaria Normativa nº 49/2022/GM/MME;
³ Recurso associado ao pagamento de montante proporcional à receita fixa pelos agentes termelétrico contratados no ACR, conforme Portaria Normativa nº 86/2024/GM/MME.
Dados contabilizados até Junho de 2026.                                                                                                            
Fonte dos dados: CCEE 


[bookmark: _Toc237509043]MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA NO SEB

[bookmark: _Toc237509044]Consumo de energia elétrica
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Consumo de energia elétrica: estratificação por ambiente de contratação
[image: ]
Dados contabilizados até Junho de 2026.             	                               
Fontes dos dados: EPE e ONS.
Consumo de energia elétrica: estratificação por classe  [image: ]
¹ Em “Demais classes” estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das Distribuidoras.
² As informações “Perdas e Diferenças” são obtidas considerando o cálculo do montante de carga verificada no SEB (SIN e Sistemas Isolados), abatido do consumo apurado mensalmente no País (consolidação EPE).
Considera autoprodução circulante na rede.
Esta tabela considera os valores decorrentes de eventuais revisões de consumo.

Dados contabilizados até Junho de 2026.
Referência: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/resenha-mensal-do-mercado-de-energia-eletrica.                                                                                                                                                                                                       
		                                                              
[bookmark: _Toc144304216][bookmark: _Toc146548140]Fontes dos dados: EPE e ONS.


Unidades consumidoras: estratificação por classe
  [image: ]
¹ Em “Demais classes” estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das Distribuidoras.

Dados contabilizados até Junho de 2026.          
                                                                                     
Fonte dos dados: EPE.
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Consumo médio de energia elétrica por unidade consumidora: estratificação por classe
  [image: ]
¹ Em “Demais classes” estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das Distribuidoras.
Dados contabilizados até Junho de 2026.                                                                                                                                          
  Fonte dos dados: EPE.
   
[bookmark: _Toc237509045]Demandas instantâneas máximas
Junho de 2026

[bookmark: _Toc162278107][bookmark: _Toc162280626][bookmark: _Toc162337134]Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.
[bookmark: _Toc162278108][image: ]
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Subsistema Sudeste/Centro-Oeste
  [image: ]
Subsistema Sul
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Subsistema Nordeste 
 [image: ]
Subsistema Norte
 [image: ]
Sistema Interligado Nacional
[bookmark: _Toc162280628]Fonte dos dados: ONS - BDO.























CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SEB 
Junho de 2026
Capacidade instalada de geração 
[image: ]

 Capacidade instalada de geração por fonte
  [image: ]
Os valores referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada no SIGA adicionados às quantidades publicadas pela ANEEL sobre MMGD. 
As diferenças eventualmente observadas de valores, na comparação com períodos anteriores ou com dados da expansão mensal do Sistema Ralie, devem-se a revogações, repotenciações, comissionamento de usinas ou outras situações que se reflitam na atualização do banco de dados da ANEEL.

Fonte dos dados:  ANEEL (dados do SIGA - 01/07/2026 e MMGD do site – 30/06/2026).

 



Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica – Junho/2026

[image: ]


Os valores percentuais de participação na capacidade instalada de cada fonte possuem arredondamentos de casas decimais, que poderão eventualmente gerar divergência no valor total de 100% da matriz e no percentual total da fonte térmica não MMGD. No entanto estes percentuais estarão de acordo com a tabela – Capacidade instalada de geração por fonte.

Fonte dos dados:  ANEEL (dados do SIGA - 01/07/2026 e MMGD do site – 30/06/2026).

















EXPANSÃO DA GERAÇÃO 
[bookmark: _Toc163057653][bookmark: _Toc237509048]Entrada em operação de empreendimentos de geração 
Junho de 2026

Descrição dos empreendimentos que entraram em operação no mês 
[image: ]


[image: ]
Localização geográfica dos empreendimentos que entraram em operação – Junho/2026

Fonte dos dados: ANEEL.


Expansão da geração realizada por ambiente de contratação¹
[image: ]
¹ Ao somarmos o total acumulado do mês anterior (2.443,00 MW) à expansão registrada em junho (236,00 MW), obtém-se um valor que apresenta uma diferença de 26,00 MW. Essa variação decorre da inclusão da usina Inpasa LEM na expansão referente ao mês de março de 2026 no sistema Ralie da ANEEL, com acréscimo de 26,18 MW



[image: ]
Acumulado da expansão da geração em 2026 por subsistema
Fonte dos dados: ANEEL.
[bookmark: _Toc163057654][bookmark: _Toc237509049]Previsão da expansão da geração

Perspectiva da expansão da capacidade instalada de geração por ambiente de contratação¹
[image: ]
Nesta seção, estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SNEE/DPME, com a datas de tendência de entrada em operação conforme acordado nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, coordenadas pela ANEEL, com participação do DPME/SNEE/MME, ONS, CCEE e EPE. 
¹. Os valores totais podem estar sujeitos a arredondamento
[image: ]
Distribuição geográfica dos empreendimentos do ACR + Sisol e ACL previstos até 2028
[bookmark: _Toc163057655]	Fonte dos dados: ANEEL.            
SISTEMA DE TRANSMISSÃO EXISTENTE NO SEB
Junho de 2026

Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB¹[image: ]
¹As informações sobre a extensão das linhas de transmissão existentes são disponibilizadas de acordo com a base de dados “Linhas de Transmissão da Rede de Operação”, disponível no Portal de Dados Abertos do ONS ( https://dados.ons.org.br/). Essa base está em constante atualização pelo Operador e novas instalações são incorporadas a partir de sua disponibilização para a operação. 
Dessa forma, os números verificados no acompanhamento mensal da expansão, que ocorre a partir da entrada em operação comercial das instalações, não estão mais vinculados aos dados desta tabela.

 

                                                                                                                             
Transformação de energia elétrica no SEB
[image: ]
 

Os dados da expansão da transmissão poderão sofrer alterações após a publicação deste Boletim, em virtude de consolidação realizada pelo ONS e ANEEL. Essa consolidação é publicada no Boletim de dezembro de cada ano.

Fontes dos dados: SNEE/MME, ANEEL e ONS.



EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO

[bookmark: _Toc163057657][bookmark: _Toc237509052]Entrada em operação de empreendimentos de transmissão 
Junho de 2026

Descrição das linhas de transmissão que entraram em operação no mês
[image: ]

Descrição das transformações que entraram em operação no mês
[image: ]
Fonte dos dados: ONS e Aneel.
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 Localização dos equipamentos de transmissão que entraram em operação no mês




Entrada em operação de linhas de transmissão¹
[image: ]

Entrada em operação de capacidade de transformação 
[image: ]


Os dados constantes nesta seção poderão sofrer alterações após a publicação deste Boletim, em virtude de consolidação realizada pelo ONS e ANEEL. Essa consolidação é publicada no Boletim de dezembro de cada ano.
1 – Os valores totais podem estar sujeitos a arredondamento.

Fonte dos dados: ONS e Aneel.













[bookmark: _Toc163057658][bookmark: _Toc237509053]Previsão da expansão da transmissão

Previsão da expansão de linhas de transmissão
[image: ]
Fontes dos dados: MME/SNEE e ANEEL.

Previsão da expansão da capacidade de transformação
[image: ]
Fontes dos dados: MME/SNEE e ANEEL.
                                                                                                                     
Os números incluídos nas duas tabelas variam conforme a entrada em operação dos equipamentos e a alteração das datas de tendência, que são atualizadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, com participação da SNPTE/MME, SDS/MME, DPME/MME, ANEEL, EPE, ONS e CCEE.





[bookmark: _Toc237509054]
GERAÇÃO VERIFICADA DE ENERGIA ELÉTRICA
Junho de 2026
[bookmark: _Toc237509055]Geração Verificada no Sistema Interligado Nacional

Geração verificada de energia elétrica no SIN
[image: ]



Os valores de geração incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade, exceto para MMGD. 
Na geração hidráulica, está incluída a produção da UHE Itaipu destinada ao Brasil.
Em Petróleo estão consideradas as usinas: à óleo diesel, à óleo combustível e bicombustíveis. 
Fontes dos dados: CCEE e ONS.                          
                                                                                                                     
[bookmark: _Toc237509056]Geração Verificada no Sistema Elétrico Brasileiro 	
  	As fontes renováveis (hidráulica, eólica, solar, biomassa e MMGD) representaram 89,5% da geração de energia elétrica brasileira verificada no mês.   [image: ]
Matriz de geração verificada de energia elétrica – Junho/2026

Os valores de MMGD são baseados em estimativas feitas pelo ONS.
Em Petróleo estão consideradas as usinas: à óleo diesel, à óleo combustível e bicombustíveis.     
Os valores de participação na capacidade instalada de cada fonte térmica possuem arredondamento de casas decimais, que poderão eventualmente gerar divergência com o valor total de participação dessa fonte na matriz.
                                                               

Dados contabilizados até Junho de 2026.
		
Fontes dos dados: CCEE e ONS.








[bookmark: _Toc237509057]Geração Verificada Eólica¹

O fator de capacidade médio mensal das usinas eólicas das regiões Norte e Nordeste atingiu 38,3% com total de 12.801,5 MWmédios de geração verificada.
[image: ]
Geração Eólica – regiões Norte e Nordeste
Já o fator de capacidade médio mensal das usinas eólicas do Sul atingiu 24,2%, com total de 633,8 MWmédios de geração verificada. 
[image: ]
Geração Eólica – região Sul²
Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Revogações e suspensões de operação comercial de unidades geradoras são abatidas da capacidade instalada apresentada.
¹ Não inclui MMGD.
² Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.
  
Dados contabilizados até Junho de 2026.                                                                                                                       Fonte dos dados: CCEE. 
[bookmark: _Toc237509058]Geração Verificada Solar 
O fator de capacidade médio mensal da geração solar centralizada atingiu 17,8%, com total de 4.142,2 MWmédios de geração verificada. 
[image: ]
Solar (não MMGD)

Já o fator de capacidade médio mensal estimado da geração solar MMGD atingiu 14%, com total de 7.636,7 MWmédios estimados de geração. 
[image: ]
Solar MMGD

Os valores de MMGD são baseados em estimativas feitas pelo ONS.
Dados contabilizados até Junho de 2026.                                                                                 	             Fontes dos dados: CCEE e ONS
ENCARGOS DE SERVIÇOS DO SISTEMA 
Junho de 2026
Encargos de Serviços de Sistema – 2026 
 [image: ]
RO – Restrição Operativa.
¹ As definições de todos os encargos estão descritas no Glossário do Boletim. 
























                                              
DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO
[bookmark: _Toc176533138][bookmark: _Toc237509061]Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro 
Junho de 2026

Foram verificadas 3 (três) ocorrências com interrupção de carga superior a 100 MW no Sistema Elétrico Brasileiro, que somadas totalizaram 451 MW de interrupção. 

[image: ]
 


Evolução da carga interrompida no SEB devido às ocorrências
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Evolução do número de ocorrências
[image: ]
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Ocorrências no SEB
¹ Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 min para ocorrências no SIN e corte de carga ≥ 100 MW nos sistemas isolados.
² Perda de carga simultânea em mais de um subsistema.	
           
 Fontes dos dados: ONS - Sintegre e Roraima Energia.



[bookmark: _Toc237509062]Indicadores de Continuidade de Distribuição
Junho de 2026

Quanto menor for o valor do DEC, melhor será a qualidade do serviço para o consumidor do sistema elétrico, pois o sistema operará por maior quantidade de horas sem interrupções.

[bookmark: _Toc47108240]Tabela 1. Evolução do DEC em 2026.
[image: ]
[image: ]
Figura 1. DEC do Brasil 

Fonte dos dados: ANEEL.




Quanto menor for o valor do FEC, melhor será a qualidade do serviço para o consumidor do sistema elétrico, pois o sistema operará com menor quantidade de interrupções.

[bookmark: _Toc49162335]Tabela 2. Evolução do FEC em 2026
[image: ]


[image: ]
Figura 2. FEC do Brasil

¹ Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.	
² Valor mensal do DEC / FEC acumulado no período decorrido em 2026. Nos valores de DEC e FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.
³ Tendência do DEC / FEC prevista para 2026.
4 Estão sendo utilizados os limites do ano de 2025, visto que ainda não possuímos os dados para 2026.
Dados contabilizados até abril de 2026 e sujeitos à alteração pela ANEEL.
Fonte dos dados: ANEEL.


[bookmark: _Toc162278135][bookmark: _Toc162280654][bookmark: _Toc162337162]

UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA
[bookmark: _Toc166236360][bookmark: _Toc237509064]Programa Luz para Todos 
Em 2026
Para 2026, deverão ser investidos cerca de R$ 2,5 bilhões.
[image: ]Meta PAC - Distribuição de Ligações (UC) por Estado 





Realizado – Até Junho/2026
[image: ]
 

Rural: corresponde às ligações realizadas por meio de extensão de rede.
Amazônia Legal: corresponde às ligações realizadas em regiões remotas (off-grid).
O número de famílias atendidas equivale às ligações (UC) realizadas.
Fonte dos dados: DUPS/SNEE/MME.
[bookmark: _Toc237509065]
GLOSSÁRIO
Energia Natural Afluente (ENA) Bruta: representa a quantidade total de água que flui naturalmente por uma bacia hidrográfica em um determinado período. Geralmente apresentada com unidade de energia (MWh, MWmed) ou como um percentual da MLT. 
Energia Natural Afluente (ENA) Armazenável: representa a parte da ENA Bruta que pode ser armazenada em reservatórios para uso na geração de energia elétrica. Geralmente apresentada com unidade de energia (MWh, MWmed) ou como um percentual da MLT.
Energia Armazenada (EAR): representa a energia associada ao volume de água disponível nos reservatórios que pode ser convertido em geração na própria usina e em todas as usinas à jusante na cascata. A grandeza de EAR leva em conta nível verificado nos reservatórios na data de referência.
Mecanismo de Realocação de Energia (MRE): mecanismo de compartilhamento dos riscos hidrológicos associados à otimização eletroenergética do SIN, no que concerne ao despacho centralizado das usinas hidrelétricas sujeitas ao despacho centralizado do ONS. As PCHs podem participar opcionalmente.
Encargo por Restrição de Operação: relacionado, principalmente, ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN.
Restrição de Operação Constrained-On: ocorre quando a usina térmica não está programada, pois sua geração é mais cara. Entretanto, devido a restrições operativas, o ONS solicita sua geração para atender a demanda de energia do submercado. Neste caso, o ESS é usado para ressarcir a geração adicional da usina.
Restrição de Operação Constrained-Off: ocorre quando a usina térmica está despachada. Entretanto, devido a restrições operativas, o ONS solicita a redução de sua geração. Neste caso, o ESS é usado para ressarcir o montante de energia não gerado pela usina.
Restrição de Unit Commitment: devido às restrições técnicas das usinas termelétricas (tempo mínimo de acionamento das unidades geradoras para ligar ou para desligar), podem ser programados despachos além da ordem de mérito, com o objetivo final de atender à solicitação de despacho do ONS.
Encargo por Serviços Ancilares: relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração (CAG), autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção (SEP).
Encargo por Deslocamento Hidráulico: relacionado ao ressarcimento às usinas hidrelétricas devido à redução da geração motivada pelo acionamento de térmicas fora da ordem de mérito de custo ou pela importação de energia elétrica.
Encargo sobre Importação de Energia Elétrica: relacionado aos custos recuperados por meio dos encargos associados à importação normatizada pela Portaria Normativa nº 60/2022/GM/MME.
Encargo por Reserva Operativa: Corresponde ao Total de Recebimento por Encargo para Atendimento ao Despacho Complementar para Manutenção da Reserva de Potência Operativa.
Encargo sobre Segurança Energética: relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). 
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC): representa o tempo médio que as unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica para o período considerado.
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC): representa a média do número de vezes que as unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica para o período considerado.                                                                                          
 Fontes dos dados: ONS, CCEE e ANEEL.


































[bookmark: _Toc237509066][bookmark: _Toc162278136][bookmark: _Toc162337163]DADOS COMPLEMENTARES DO SETOR ELÉTRICO 
Encontram-se disponíveis nos links: 

[bookmark: _Toc162278137][bookmark: _Toc162280656][bookmark: _Toc162337164]ANEEL – Dados Distribuição; Dados Geração; Dados Transmissão; Dados abertos.
[bookmark: _Toc162278138][bookmark: _Toc162280657][bookmark: _Toc162337165]CCEE – Painel Consumo; Painel de preços; Painel Geração; Contas Setoriais; Dados abertos.
[bookmark: _Toc162278139][bookmark: _Toc162280658][bookmark: _Toc162337166]EPE – Ferramentas interativas; Dados abertos.
[bookmark: _Toc162278140][bookmark: _Toc162280659][bookmark: _Toc162337167]ONS – Histórico da Operação; Arquitetura aberta.
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Subsistema

Capacidade Máxima do SIN 

(MWmês)

Contribuição de cada 

subsistema (%)

Sudeste/Centro-Oeste 204.615 70,1

Sul

20.459 7,0

Nordeste 51.691 17,7

Norte 15.302 5,2

Total 292.068 100,0
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Subsistema

EAR equivalente ao final de 

Junho (%EARmáx)

Variação em comparação ao 

mês anterior em p.p.

Contribuição para a 

EAR do SIN no mês                                         

(%)

Sudeste/Centro-Oeste 65,6 -0,6 64,7

Sul 61,7 3,1 6,1

Nordeste 89,2 -4,3 22,3

Norte 94,0 -2,2 6,9

Total 100,0

SIN 71,0 0,3
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Subsistema Sudeste/Centro - Oest e  (% EAR)  


image16.emf
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Subsistema Norte (%EAR)  
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Subsistema Nordeste (% EAR)  
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Reservatórios

EARmáx 

(MWmês)

mai/26 

(%)

jun/26 

(%)

Evolução  

(p.p.)

Serra da Mesa 41.898 60,3 57,9 -2,4 ▼

Furnas 35.036 63,7 66,1 2,4 ▲

Sobradinho 30.100 93,0 85,6 -7,4 ▼

Nova Ponte 22.766 50,8 50,6 -0,2 ▼

Emborcação 21.873 60,5 60,0 -0,4 ▼

Três Marias 18.386 98,1 94,6 -3,5 ▼

Itumbiara 15.706 84,7 80,4 -4,3 ▼

Tucuruí 7.721 95,7 90,3 -5,4 ▼

S. do Falcão 6.582 57,1 54,7 -2,4 ▼

G.B Munhoz 5.880 76,2 70,6 -5,7 ▼
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Milhões R$

jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26 jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez/26

Transmissão¹

3,78 3,98 0,20 2,50 18,9 - - - - - - -

MRE

- - - - - - - - - - - -

Conta Bandeiras

0,26 - - - 1,9 - - - - - - -

Total

4,02 4,0 0,2 2,50 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total

(Acumulado - 2026)

¹ Transmissão: R$ 29,36 Mi

² MRE: R$ -

³ Conta Bandeiras: R$ 2,16 Mi

Benefícios totais em 2026

R$ 31,52 Milhões


image29.emf
25%

29%

15%

4%

7%

20%

Residencial Industrial Comercial Rural Demais classes Perdas e Diferenças

25%

28%

15%

4%

7%

21%

Consumo de energia elétrica no mês Consumo de energia elétrica em12 meses


image30.emf
ACR

53,5

ACL

46,5

Consumo de energia elétrica no mês-

Estratificado por Ambiente


image31.emf
jun/25 

(GWh)

jun/26 

(GWh)

Evolução anual 

(jun/25 a jun/26)   

(%)
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(%)

ACR

24.332 24.729 1,6 315.817 311.346 -1,4 53,5

ACL

20.758 21.475 3,5 247.479 257.741 4,1 46,5

Total  45.090 46.203 2,5 563.296 569.087 1,0 100

Ambiente de 

Contratação

Participação 

Total           

(%)

Valor Mensal  Acumulado 12 meses
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Evolução anual 

(jun/25 a jun/26)    

(%)

jul/24 a jun/25 

(GWh)

jul/25 a jun/26 

(GWh)

Evolução 

(%)

Residencial

13.858 14.386 3,8 177.356 182.912 3,1

Industrial

16.556 16.595 0,2 199.887 198.726 -0,6

Comercial

7.982 8.420 5,5 103.060 104.902 1,8

Rural

2.532 2.590 2,3 31.221 30.880 -1,1

Demais classes¹

4.162 4.212 1,2 51.772 51.615 -0,3

Perdas e Diferenças²

10.723 11.694 9,1 148.959 149.158 0,1

Total 55.813 57.898 3,7 712.254 718.192 0,8

Classe de Consumo

Consumo Mensal Acumulado 12 meses
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Evolução anual 

(jun/25 a jun/26)    

(%)

jul/24 a jun/25 

(kWh/NU)

jul/25 a jun/26 

(kWh/NU)

Evolução 

(%)

Residencial

166 169 1,8 177 179 1,2

Industrial

36.262 38.133 5,2 36.483 38.053 4,3

Comercial

1.296 1.349 4,0 1.395 1.400 0,4

Rural

664 696 4,8 682 692 1,4

Demais classes¹

4.733 4.692 -0,9 4.906 4.791 -2,3

Consumo médio  476 479 0,8 495 492 -0,7

Classe de Consumo

Consumo Médio Mensal Consumo Médio em 12 meses
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jun/25 jun/26

Residencial  83.470.520 85.080.235 1,9

Industrial 

456.572 435.195 -4,7

Comercial 

6.156.978 6.243.075 1,4

Rural 

3.812.084 3.719.896 -2,4

Demais classes¹

879.429 897.687 2,1

Total  94.775.583 96.376.088 1,7

Classe de Consumo

Período

Evolução 

(%)
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Subsistema

08/04/2026 -18h52 01/04/2026 -19h13 09/04/2026 -21h47 29/04/2026 -22h40 07/04/2026 -18h51

18/02/2025 - 20h37 11/02/2025 - 13h52 04/02/2026 - 21h53 28/10/2025 - 21h46 26/02/2025 - 04h47

SIN

99.889

106.532 17.417

NE N

Máxima no mês (MW)

(dia - hora)

Recorde (MW)

(dia - hora)

57.457

62.456

19.538 16.257

SE/CO S

22.979

9.686

10.495
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image39.emf
8.504 8.749 8.634 8.551 8.797 8.845 8.879 9.383 9.728 9.535 9.391 9.101

8.872

8.913

9.141

9.203

9.760

9.159

9.421 9.717 9.910

10.495 10.285

9.842

9.756 9.766 9.597 9.686 9.588 9.848

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Demanda (MW)

2024 2025 2026

Recorde: 10.495 em out/25


image40.emf
99.001

101.860 102.477

96.868 94.092 90.451 90.235 93.263 99.334 98.408

101.388

99.147

102.810

106.532

102.312

98.298

94.218

92.815

93.514 94.973 94.581 97.709 98.274 99.752

101.482 102.174 102.505

99.889 98.631 98.579

80.000

85.000

90.000

95.000

100.000

105.000

110.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Demanda (MW)

2024 2025 2026

Recorde: 106.532 em fev/25


image41.emf
Usinas N° de Usinas

Capacidade

(MW)

Renováveis

(%)

Não MMGD 22.737 218.710

MMGD 4.527.067 50.112

Total 4.549.804 268.822

88

Capacidade instalada de geração 
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jun/25

 (MW)  (MW) (%)

Hidráulica 110.056 110.296 41,03 0,22

UHE 103.185 103.235 38,4 0,0

PCH 5.922 6.057 2,3 2,3

CGH 894 926 0,3 3,5

CGH MMGD 55 77 0,0 41,4

Térmica 51.146 51.290 19,08 0,28

Gás Natural 19.364 19.438 7,2 0,4

Biomassa 17.814 17.939 6,7 0,7

Petróleo 8.147 7.610 2,8 -6,6

Carvão 3.461 3.931 1,5 13,6

Nuclear 1.990 1.990 0,7 0,0

Outros Fósseis 166 166 0,1 0,0

Térmica MMGD 203 216 0,1 6,1

Eólica 33.766 34.828 12,96 3,14

Não MMGD 33.749 34.811 12,9 3,1

MMGD 18 18 0,0 -0,6

Solar 58.689 72.395 26,93 23,35

Não MMGD 17.927 22.606 8,4 26,1

MMGD 40.762 49.789 18,5 22,1

Total não MMGD 212.620 218.710 81,36 2,86

Total MMGD 41.037 50.112 18,64 22,11

Capacidade Total 253.657 268.822 100 6,0

Crescimento em 12 meses 15.164

Fonte

jun/26

Evolução

jun/2025 a jun/2026

(%)
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Hidráulica: 41,4%

Eólica                      

(Não MMGD): 13,1%

MMGD: 17,9%

Solar

(Não MMGD): 8,4%

Gás Natural: 7,3%

Biomassa: 6,7%

Petróleo: 2,9%

Carvão: 1,5%

Nuclear: 0,7%

Outros Fósseis: 0,1%

Térmica (Não 

MMGD): 19,2%
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Marcador Fonte Usina UG Potência Total (MW) Estado

1 UFV Lagoinha IV 1 a 125 41,2 CE

2 UFV Lagoinha III 1 a 125 41,2 CE

3 UFV Lagoinha II 1 a 125 41,2 CE

4 UFV Lagoinha I 1 a 125 41,2 CE

5 UFV Urucuia 5 1 a 112 30,0 MG

6 UFV Urucuia 4 1 a 79 21,0 MG

7 PCH Braço Sul 1 a 3 9,5 MT

8 PCH Córrego Fundo 1 e 2 10,0 PR

Potência Total (MW) 236
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8
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7
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ACR + Sisol ACL

 Jun/2026

(MW)

 Jun/2026

(MW)

 Jun/2026

(MW)

Acumulado 

2026

Hidráulica 20  - 20 50

UHE  -  -  -  -

PCH 20  - 20 46

CGH  -  -  - 4

Térmica  -  -  - 86

Biomassa  -  -  - 86

Fóssil  -  -  -  -

Eólica  -  -  - 59

    Não MMGD  -  -  - 59

Solar  - 216 216 2.510

    Não MMGD  - 216 216 2.510

Total 20 216 236 2.705

Fonte

Total

Expansão da geração realizada por ambiente de contratação 
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Total SEB

ACL ACR+Sisol

Total: 24,4 MW

Total: 1.688,9 MW

Total: 955,5 MW

Total: 36,2 MW

ACR+Sisol: 204,9 MW

ACL: 2.500,1 MW

Total: 2.705,0 MW
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2026 2027 2028 2026 2027 2028 2026 2027 2028

Hidráulica

68 131 87 21  -   -  89 131 87

UHE

  48  -  -  -  -  - 48  -

PCH

68 83 87 21  -  - 89 83 87

CGH

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Térmica

2.786 602 64 136 500 38 2.922 1.102 102

Eólica (não MMGD) 134 135 0 1.203 539 101 1.337 674 101

Solar (não MMGD)

991 152 23 936 4.277 3.469 1.927 4.430 3.492

Total 3.979 1.021 175 2.296 5.316 3.608 6.275 6.337 3.783

Total

(2026 a 2028)

5.174 11.221 16.396

Fonte

ACR + Sisol (MW) ACL (MW) Total (MW)
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Total SEB

ACR+Sisol ACL

ACR+Sisol: 5.174,4 MW

ACL: 11.221,1 MW

ACR: 215,7 MW

ACL: 86,2 MW

ACR: 652,4 MW

ACL: 7.367,4 MW

ACR: 938,2 MW

ACL: 3.767,6 MW

ACR+Sisol: 3.368,1 MW

Total SEB: 16.395,5 MW
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Classe de 

Tensão                       

(kV)

Linhas de 

Transmissão 

Existentes                  

(km)

Total                        

(%)

230 70.390 36,2

345 11.042 5,7

440 7.072 3,6

500 69.741 35,9

525 11.594 6,0

600 12.768 6,6

750 2.706 1,4

800 9.204 4,7

Total 194.516 100
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Classe de 

Tensão                  

(kV)

Transformação 

Existente          

(MVA)

Total              

(%)

230 132.884 27,2

345 64.455 13,2

440 32.542 6,6

500/525 236.122 48,0

750 24.897 5,1

Total 490.900 100
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Marcador Tensão (kV) Descrição km Estado

1 500 LT 500 kV PRESIDENTE JUSCELINO /VESPASIANO 2 C-1 MG 149 MG

2 500 LT 500 kV PRESIDENTE JUSCELINO /VESPASIANO 2 C-2 MG 149 MG

3 500 LT 500 kV USINA XINGO /CAMACARI II C-1 AL/BA 357 AL/BA

4 500 LT 500 kV USINA XINGO /CAMACARI II C-2 AL/BA 357 AL/BA

1.012  - 

Total Geral
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Marcador Tensão (kV) Descrição MVA Estado

 -   -   -   -   - 

  - Total Geral
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LT 500 kV

LT 345 kV

TR 230 kV

TR 500 kV

TR 345 kV

LT 440 kV

TR 440 kV

LT 525 kV

TR 525 kV

LT 230 kV

1 e 2

3 e 4
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Classe de 

Tensão         

(kV)

Realizado em  

junho/26                    

(km)

Acumulado 

em 2026                      

(km)

230  -  209

345  -  8

440  -   -

500/525 1.012 3.109

600  -  -

750  -  -

800  -  -

TOTAL 1.012 3.326
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Classe de 

Tensão         

(kV)

Realizado em   

jun/26                  

(MVA)

Acumulado 

2026           

(MVA)

230  - 1.236

345  - 1.175

440  - 600

500/525  - 3.275

750  -  - 

Total  - 6.286
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Classe de 

Tensão         

(kV)

2026       

(km)

2027       

(km)

Total          

(km)

230 603 23 626

345 217 142 359

440 32  - 32

500 1.235 4.635 5.870

525 704  - 704

Total 2.791 4.800 7.591

Previsão da expansão de linhas de transmissão
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Classe de 

Tensão           

(kV)

2026       

(MVA)

2027       

(MVA)

Total    

(MVA)

230 2.277 2.831 5.108

345 1.275 1.672 2.947

440  - 300 300

500 3.026 5.316 8.342

525 2.016  - 2.016

Total 8.594 10.119 18.713
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jun/25 

(GWh)

jun/26 

(GWh)

Evolução anual 

(jun/25 a jun/26)

(%)

jul/24 a jun/25 

(GWh)

jul/25 a jun/26 

(GWh)

Evolução

(%)

Hidráulica  29.730 29.750 0,1 406.722 382.862 -5,9

Térmica 7.409 8.028 8,4 85.687 98.092 14,5

Gás 2.235 2.764 23,7 31.282 41.626 33,1

Carvão 789 689 -12,6 8.355 9.816 17,5

Petróleo  89 166 87,4 1.569 1.189 -24,3

Nuclear  900 1.327 47,5 13.326 13.744 3,1

Biomassa 3.145 2.840 -9,7 28.196 28.754 2,0

Outros 252 242 -3,7 2.959 2.963 0,2

Eólica (não MMGD) 10.537 9.674 -8,2 113.064 110.731 -2,1

Solar (não MMGD) 2.379 2.982 25,4 31.995 36.811 15,1

MMGD 4.557 5.498 20,7 53.714 69.085 28,6

Total 54.612 55.933 2,4 691.182 697.582 0,9

Fonte 

Valor mensal Acumulado 12 meses
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Hidráulica: 52,5%

Gás: 5,9%

Carvão: 1,2%

Petróleo: 0,6%

Nuclear: 2,3%

Biomassa: 5,0%

Outros: 0,5%

Eólica (não MMGD): 17,0%

Solar (não MMGD): 5,2%

MMGD: 9,8%

Térmica: 15,5%
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Encargos¹ jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26 jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez/26

Restriçao de Operação  63.245 116.286 260.872 108.276 84.534 49.259

RO - Constrained-On  9.416 55.595 55.947 27.066 31.212 5.119

RO - Constrained-Off  46.089 44.589 79.180 29.080 45.132 33.333

RO - Unit Commitment  7.741 16.102 125.745 52.130 8.190 10.807

Suporte de Reativo 21.087 15.515 22.024 24.534 29.002 25.561

Deslocamento Hidráulico  14.634 23.771 42.039 10.863 12.987 7.153

Resposta da demanda 5.859 9 81 57 - -

Segurança Energética - - 16.446 662 - -

Outros Serviços Ancilares  - - - - - -

 Importação de Energia  - 59 3.031 220 - -

Reserva Operativa - - - - - -

Total 104.825 155.640 344.493 144.612 126.523 81.973 0 0 0 0 0 0

Mil R$

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26 jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez/26

Mil R$

Restriçao de Operação Suporte de Reativo Deslocamento Hidráulico Outros Serviços Ancilares Resposta da demanda Segurança Energética  Importação de Energia Reserva Operativa


image66.emf
Dia da 

Ocorrência

Descrição

Carga 

Interrompida 

(MW)

Estado(s) 

afetado(s)

Causa

07/jun

Desligamento automático dos transformadores 

230/69 kV da SE Fortaleza.

138 CE

Desligamento do barramento 69 kV e dos Transformadores 

230/69 kV da SE Fortaleza, durante as manobras de liberação 

do referido barramento para substituição de TP da barra.

11/jun

Desligamento automático das Subestações 

Governador Mangabeira e Tomba e da UHE Pedra 

do Cavalo.

180 BA

Desenergização do barramento principal da SE Governador 

Mangabeira, devido a um curto-circuito na barra auxiliar de 230 

kV, durante intervenção.

25/jun

Desligamento automático das barras do setor de 

230 kV da SE Vila do Conde.

133 PA

Desligamento automático por configuração dos barramentos 

de 230 kV da SE Vila do Conde, por atuação da proteção de 

falha dos disjuntores.

Total 451
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Subsistema jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2026

jan - jun

2025

jan - jun

SIN

2

0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 -

S 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 410

SE/CO 181 0 605 0 0 0 - - - - - - 786 2.189

NE 0 421 215 129 232 318 - - - - - - 1.315 232

N 0 423 357 126 0 133 - - - - - - 1.040 4.693

Isolados 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 389

Total 181 844 1.177 255 232 451 0 0 0 0 0 0 3.141

7.914

Carga Interrompida no SEB (MW)
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Subsistema jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2026

jan - jun

2025

jan - jun

SIN

2

0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 -

S 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 3

SE/CO 1 0 2 0 0 0 - - - - - - 3 9

NE 0 2 1 1 1 2 - - - - - - 7 1

N 0 2 2 1 0 1 - - - - - - 6 7

Isolados 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 2

Total 1 4 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 16

22

Número de Ocorrências
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Região Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Acum. 

Ano²

Tend. Ano³

Limite 

Ano

4

CO 0,94 0,73 0,86 0,84 0,72 0,63 4,72 9,93 11,66

NE 1,01 0,85 0,92 0,81 0,82 0,78 5,19 9,50 12,30

N 1,85 1,52 1,67 1,65 1,65 1,57 9,92 18,81 25,81

SE 0,69 0,65 0,61 0,53 0,49 0,48 3,46 6,21 7,70

S 0,75 0,70 0,73 0,57 0,60 0,59 3,93 7,30 8,92

Brasil 0,88 0,77 0,80 0,71 0,69 0,66 4,52 8,39 10,62

Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (h) -DEC - 2026
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Região Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Acum. 

Ano²

Tend. Ano³

Limite 

Ano

4

CO 0,38 0,30 0,40 0,42 0,39 0,34 2,24 4,74 7,77

NE 0,41 0,33 0,36 0,31 0,34 0,32 2,07 4,00 7,25

N 0,78 0,66 0,80 0,73 0,82 0,87 4,66 8,96 20,57

SE 0,36 0,33 0,33 0,31 0,29 0,29 1,92 3,49 5,29

S 0,41 0,42 0,44 0,33 0,34 0,32 2,24 4,16 6,38

Brasil 0,41 0,37 0,39 0,35 0,35 0,35 2,22 4,19 7,19

Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (nº de interrupções) - FEC - 2026
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