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LISTA DE SIGLAS

	ACL – Ambiente de Contratação Livre
ACR – Ambiente de Contratação Regulada
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica
CCC – Conta de Consumo de Combustíveis
CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
CGH – Central Geradora Hidrelétrica
CMSE - Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico
CO – Centro-Oeste
DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora
EAR – Energia Armazenada
ENA – Energia Natural Afluente 
EPE – Empresa de Pesquisa Energética
ESS – Encargo de Serviço de Sistema
FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora
GW – Gigawatt (109 W)
GWh – Gigawatt-hora (109 Wh)
h – Hora
Hz – Hertz
km – Quilômetro
kV – Quilovolt (103 V)
LT – Linha de Transmissão
MLT – Média de Longo Termo
MME – Ministério de Minas e Energia
MMGD – Micro e Minigeração Distribuída 
MW – Megawatt (106 W)
MWh – Megawatt-hora (106 Wh)
MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês)
	N – Norte
NE – Nordeste
ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico
PCH – Pequena Central Hidrelétrica
S – Sul
SE – Sudeste
SEB – Sistema Elétrico Brasileiro
SEP – Sistema Especial de Proteção
SIGA – Sistema de Informações de Geração da
ANEEL 
SIN – Sistema Interligado Nacional
SISOL – Sistema Isolado
SNEE – Secretaria Nacional de Energia Elétrica
TR – Transformador
UC – Unidade Consumidora
UEE – Usina Eólica
UFV – Usina Fotovoltaica
UHE – Usina Hidrelétrica
UTE – Usina Termelétrica





DESTAQUES 
Boletim
[image: ] Em Maio, o avanço regular de frentes frias pela região Sul e pelo litoral da região Sudeste e a atuação de áreas de instabilidade ocasionaram precipitação superior à média mensal nas bacias dos rios Iguaçu, Paranapanema, Tietê e na incremental à Usina Hidrelétrica – UHE Itaipu. Nas bacias dos rios Jacuí e Uruguai, os totais foram inferiores à média. Nas demais bacias do SIN predominou a estiagem, condição típica dessa época do ano. Usina Hidrelétrica de Itaipu (Itaipu Binacional/Divulgação)

Ao final do mês de Maio, os armazenamentos dos reservatórios equivalentes do SE/CO, NE e N apresentavam 66,1%, 93,5% e 96,2%, respectivamente, representando deplecionamento de 0,0 p.p., 2,9 p.p e 0,3 p.p em relação ao mês de Abril. No subsistema S o armazenamento foi de 58,7%, representando replecionamento de 27,1 p.p., em relação ao mês anterior. Para o SIN, o armazenamento verificado foi de 72,1%, correspondendo a um replecionamento de 1,4 p.p.
A capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu 267,4 GW, incluindo MMGD, que alcançou 49 GW de potência instalada, representando 18,3% da matriz de capacidade instalada. Com isso o crescimento da MMGD nos últimos 12 meses foi de 28,4%.
A geração hidrelétrica verificada no mês de Maio de 2026 correspondeu a 59,4% do total gerado no país. As fontes renováveis (hidráulica, eólica, solar, biomassa e MMGD) representaram cerca de 91,5% da geração de energia elétrica brasileira.

Setor Elétrico
Em virtude do período de defeso eleitoral, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e da Resolução TSE nº 23.735/2024, a divulgação de determinadas informações e atualizações institucionais encontra-se temporariamente restrita, em atendimento à legislação eleitoral vigente. A atualização regular dos conteúdos será retomada após o término das restrições legais.
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CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS
Maio de 2026

Em Maio, o avanço regular de frentes frias pela região Sul e pelo litoral da região Sudeste e a atuação de áreas de instabilidade ocasionaram precipitação superior à média mensal nas bacias dos rios Iguaçu, Paranapanema, Tietê e na incremental à Usina Hidrelétrica – UHE Itaipu. Nas bacias dos rios Jacuí e Uruguai, os totais foram inferiores à média. Nas demais bacias do SIN predominou a estiagem, condição típica dessa época do ano. 
[image: ]
Anomalia de precipitação (mm) no mês


Fontes: CPTEC/INPE e ONS.
[bookmark: _Toc146548126][bookmark: _Toc240450447]
Energia Natural Afluente por subsistemas

[bookmark: _Toc162278092][bookmark: _Toc162280611][bookmark: _Toc162337119]Energia Natural Afluente nos subsistemas no mês
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ENA armazenável: subsistema Sudeste/Centro-Oeste
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[image: ]ENA armazenável: subsistema Sul 
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ENA armazenável: subsistema Nordeste  
[image: ]
ENA armazenável: subsistema Norte

Os dados “ENA Mín” e MLT são referentes ao histórico desde 1931 e se referem a ENAs armazenáveis.

Para os dados de “ENA Mín” foram utilizados os valores de “ENA” de 1931 a 2024 (consolidados pelo ONS) e os valores provisórios de 2025.  

Fonte dos dados: ONS - ENA.
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Capacidade de armazenamento do SIN
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Energia armazenada no SIN
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SIN (%EAR)
                                                 



* Os dados em sombra referem-se ao ano crítico (2021).  

Fonte dos dados: ONS – Dados Abertos.
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Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN            
Fontes dos dados: ANA e ONS.


[bookmark: _Toc240450449]INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Maio de 2026

[bookmark: _Toc240450450]Intercâmbios entre subsistemas e fluxos nos bipolos 
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Os bipolos do Nó de Xingu auxiliam no escoamento da energia gerada pela UHE Belo Monte ao SIN e fazem parte do subsistema N. O fluxo destes bipolos representa uma parcela do intercâmbio entre o N e o SE/CO.
Os bipolos da Coletora Porto Velho interligam as usinas de Jirau e Santo Antônio ao SIN e fazem parte do subsistema SE/CO. 
Os bipolos de Itaipu (50 Hz) escoam parte da energia produzida ao SIN e fazem parte do subsistema SE/CO.
As eventuais diferenças no balanço de energia envolvendo o subsistema Sul devem-se a intercâmbios internacionais (emergência, oportunidade, teste e comercial).


Fonte dos dados: ONS – Dados Abertos.





[bookmark: _Toc240450451]Intercâmbios internacionais comerciais (por meio de instalações do SIN)

O Brasil possui diretrizes para intercâmbio de energia elétrica interruptível com a Argentina e o Uruguai, e firme com o Paraguai, baseados em relações comerciais, nos termos das seguintes diretrizes:
I. Portaria Normativa nº 86/2024/GM/MME - exportação de energia elétrica destinada à Argentina ou ao Uruguai, proveniente de usinas termoelétricas quando não estiverem em atendimento eletroenergético para o SIN;
II. Portaria Normativa nº 49/2022/GM/MME - exportação de energia elétrica destinada à Argentina ou ao Uruguai, proveniente de excedente de geração de energia elétrica de usinas hidrelétricas;
III. Portaria Normativa nº 60/2022/GM/MME - importação de energia elétrica, a partir da Argentina ou do Uruguai; e
IV. Portaria Normativa nº 87/2024/GM/MME - importação de energia elétrica, a partir do Paraguai.

[image: ] 
Exportação de energia elétrica                                                                                         
Fonte dos dados: ONS – Dados Abertos.
[image: ]
Importação de energia elétrica¹
¹ No período apresentado no gráfico, não houve intercâmbio de energia elétrica com o Paraguai, nos termos da Portaria Normativa nº 87/2024/GM/MME.   
Fonte dos dados: ONS – Dados Abertos
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Benefícios financeiros decorrentes da exportação de energia elétrica

¹ Recurso proveniente do pagamento das tarifas de uso dos sistemas de transmissão pelos agentes envolvidos no processo de exportação, conforme Lei nº 9.427, de 26 de Fevereiro de 1996; 
² Recurso gerado no MRE, conforme Portaria Normativa nº 49/2022/GM/MME;
³ Recurso associado ao pagamento de montante proporcional à receita fixa pelos agentes termelétrico contratados no ACR, conforme Portaria Normativa nº 86/2024/GM/MME.
Dados contabilizados até Abril de 2026.                                                                                                            
Fonte dos dados: CCEE 
[bookmark: _Toc240450452]MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA NO SEB
Consumo de energia elétrica
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Consumo de energia elétrica: estratificação por ambiente de contratação
[image: ]
Dados contabilizados até Abril de 2026.             	                               
Fontes dos dados: EPE e ONS.
Consumo de energia elétrica: estratificação por classe [image: ]
¹ Em “Demais classes” estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das Distribuidoras.
² As informações “Perdas e Diferenças” são obtidas considerando o cálculo do montante de carga verificada no SEB (SIN e Sistemas Isolados), abatido do consumo apurado mensalmente no País (consolidação EPE).
Considera autoprodução circulante na rede.
Esta tabela considera os valores decorrentes de eventuais revisões de consumo.

Dados contabilizados até Abril de 2026.
Referência: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/resenha-mensal-do-mercado-de-energia-eletrica.                                                                                                                                                                                                       
		                                                              
[bookmark: _Toc144304216][bookmark: _Toc146548140]Fontes dos dados: EPE e ONS.


Unidades consumidoras: estratificação por classe
 [image: ]
¹ Em “Demais classes” estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das Distribuidoras.

Dados contabilizados até Abril de 2026.          
                                                                                     
Fonte dos dados: EPE.
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Consumo médio de energia elétrica por unidade consumidora: estratificação por classe
 [image: ]
¹ Em “Demais classes” estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das Distribuidoras.
Dados contabilizados até Abril de 2026.                                                                                                                                          
  Fonte dos dados: EPE.
   
[bookmark: _Toc240450453]Demandas instantâneas máximas
Maio de 2026

[bookmark: _Toc162278107][bookmark: _Toc162280626][bookmark: _Toc162337134]Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.
[bookmark: _Toc162278108][image: ]
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Subsistema Sudeste/Centro-Oeste
  [image: ]
Subsistema Sul
[image: ]
Subsistema Nordeste 
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Subsistema Norte
 [image: ]
Sistema Interligado Nacional
[bookmark: _Toc162280628]Fonte dos dados: ONS - BDO.




















CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SEB 
Maio de 2026
Capacidade instalada de geração 
[image: ]

 Capacidade instalada de geração por fonte

[image: ]
Os valores referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada no SIGA adicionados às quantidades publicadas pela ANEEL sobre MMGD. 
As diferenças eventualmente observadas de valores, na comparação com períodos anteriores ou com dados da expansão mensal do Sistema Ralie, devem-se a revogações, repotenciações, comissionamento de usinas ou outras situações que se reflitam na atualização do banco de dados da ANEEL.

[bookmark: _Hlk176442411]Fonte dos dados:  ANEEL (dados do SIGA - 01/06/2026 e MMGD do site – 31/05/2026).

 

Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica – Maio/2026

[image: ]



Os valores percentuais de participação na capacidade instalada de cada fonte possuem arredondamentos de casas decimais, que poderão eventualmente gerar divergência no valor total de 100% da matriz e no percentual total da fonte térmica não MMGD. No entanto estes percentuais estarão de acordo com a tabela – Capacidade instalada de geração por fonte.

Fonte dos dados:  ANEEL (dados do SIGA - 01/06/2026 e MMGD do site – 31/05/2026).



















[bookmark: _Toc146548146]EXPANSÃO DA GERAÇÃO 

[bookmark: _Toc240450456]Entrada em operação de empreendimentos de geração 
Maio de 2026
Descrição dos empreendimentos que entraram em operação no mês 
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Localização geográfica dos empreendimentos que entraram em operação – Maio/2026
Fonte dos dados: ANEEL.











Expansão da geração realizada por ambiente de contratação
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Acumulado da expansão da geração em 2026 por subsistema
Fonte dos dados: ANEEL.
[bookmark: _Toc240450457]Previsão da expansão da geração

Perspectiva da expansão da capacidade instalada de geração por ambiente de contratação¹
[image: ]
Nesta seção, estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SNEE/DPME, com a datas de tendência de entrada em operação conforme acordado nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, coordenadas pela ANEEL, com participação do DPME/SNEE/MME, ONS, CCEE e EPE. 
¹. Os valores totais podem estar sujeitos a arredondamento
[image: ]

Distribuição geográfica dos empreendimentos do ACR + Sisol e ACL previstos até 2028
	Fonte dos dados: ANEEL.            
SISTEMA DE TRANSMISSÃO EXISTENTE NO SEB
Maio de 2026

Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB¹
[image: ]
¹As informações sobre a extensão das linhas de transmissão existentes são disponibilizadas de acordo com a base de dados “Linhas de Transmissão da Rede de Operação”, disponível no Portal de Dados Abertos do ONS ( https://dados.ons.org.br/). Essa base está em constante atualização pelo Operador e novas instalações são incorporadas a partir de sua disponibilização para a operação. 
Dessa forma, os números verificados no acompanhamento mensal da expansão, que ocorre a partir da entrada em operação comercial das instalações, não estão mais vinculados aos dados desta tabela.

                                                                                                                             

Transformação de energia elétrica no SEB
[image: ]
 

Os dados da expansão da transmissão poderão sofrer alterações após a publicação deste Boletim, em virtude de consolidação realizada pelo ONS e ANEEL. Essa consolidação é publicada no Boletim de dezembro de cada ano.

Fontes dos dados: SNEE/MME, ANEEL e ONS.



EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO

[bookmark: _Toc240450460]Entrada em operação de empreendimentos de transmissão 
Maio de 2026

Descrição das linhas de transmissão que entraram em operação no mês
[image: ]

Descrição das transformações que entraram em operação no mês
[image: ]
Fonte dos dados: ONS e Aneel.




 Localização dos equipamentos de transmissão que entraram em operação no mês
[image: ]



Entrada em operação de linhas de transmissão¹
[image: ]

Entrada em operação de capacidade de transformação 
[image: ]


Os dados constantes nesta seção poderão sofrer alterações após a publicação deste Boletim, em virtude de consolidação realizada pelo ONS e ANEEL. Essa consolidação é publicada no Boletim de dezembro de cada ano.
1 – Os valores totais podem estar sujeitos a arredondamento.

Fonte dos dados: ONS e Aneel.











[bookmark: _Toc240450461]Previsão da expansão da transmissão

Previsão da expansão de linhas de transmissão
[image: ]
Fontes dos dados: MME/SNEE e ANEEL.

Previsão da expansão da capacidade de transformação
[image: ]
Fontes dos dados: MME/SNEE e ANEEL.
                                                                                                                     
Os números incluídos nas duas tabelas variam conforme a entrada em operação dos equipamentos e a alteração das datas de tendência, que são atualizadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, com participação da SNPTE/MME, SDS/MME, DPME/MME, ANEEL, EPE, ONS e CCEE.








[bookmark: _Toc240450462]
GERAÇÃO VERIFICADA DE ENERGIA ELÉTRICA
Abril de 2026
[bookmark: _Toc240450463]Geração Verificada no Sistema Interligado Nacional

Geração verificada de energia elétrica no SIN
[image: ]

Os valores de geração incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade, exceto para MMGD. 
Na geração hidráulica, está incluída a produção da UHE Itaipu destinada ao Brasil.
Em Petróleo estão consideradas as usinas: à óleo diesel, à óleo combustível e bicombustíveis. 
Fontes dos dados: CCEE e ONS.                          
[bookmark: _Toc240450464]Geração Verificada nos Sistemas Isolados
Geração Verificada de energia elétrica nos Sistemas Isolados
[image: ]          

Em Petróleo estão consideradas as usinas: à óleo diesel, à óleo combustível, bicombustíveis. 
* Valor referente a geração do Sistema Isolado de Roraima                                                                                                                                                                       
Dados contabilizados até Abril de 2026.
Fonte dos dados: CCEE.  
                                                                                                           
[bookmark: _Toc240450465]Geração Verificada no Sistema Elétrico Brasileiro 	
  	As fontes renováveis (hidráulica, eólica, solar, biomassa e MMGD) representaram 89,9% da geração de energia elétrica brasileira verificada no mês.   [image: ]
Matriz de geração verificada de energia elétrica – Abril/2026

Os valores de MMGD são baseados em estimativas feitas pelo ONS.
Em Petróleo estão consideradas as usinas: à óleo diesel, à óleo combustível e bicombustíveis.     
Os valores de participação na capacidade instalada de cada fonte térmica possuem arredondamento de casas decimais, que poderão eventualmente gerar divergência com o valor total de participação dessa fonte na matriz.
                                                               

Dados contabilizados até Abril de 2026.
		
Fontes dos dados: CCEE e ONS.








[bookmark: _Toc240450466]Geração Verificada Eólica¹

[image: ]O fator de capacidade médio mensal das usinas eólicas das regiões Norte e Nordeste atingiu 28,6% com total de 9.575 MWmédios de geração verificada.
Geração Eólica – regiões Norte e Nordeste
Já o fator de capacidade médio mensal das usinas eólicas do Sul atingiu 29,3%, com total de 767 MWmédios gerados.    [image: ]
Geração Eólica – região Sul²
Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Revogações e suspensões de operação comercial de unidades geradoras são abatidas da capacidade instalada apresentada.
¹ Não inclui MMGD.
² Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.
  
Dados contabilizados até Abril de 2026.                                                                                                                       Fonte dos dados: CCEE. 
[bookmark: _Toc240450467]Geração Verificada Solar 
O fator de capacidade médio mensal da geração solar centralizada atingiu 19,5%, com total de 4.436 MWmédios de geração verificada. 
 [image: ]
Solar (não MMGD)

Já o fator de capacidade médio mensal estimado da geração solar MMGD atingiu 16%, com total de 8.432 MWmédios estimados de geração.    [image: ]
Solar MMGD

Os valores de MMGD são baseados em estimativas feitas pelo ONS.
Dados contabilizados até Abril de 2026.                                                                                 	             Fontes dos dados: CCEE e ONS
ENCARGOS DE SERVIÇOS DO SISTEMA 
Maio de 2026
Encargos de Serviços de Sistema – 2026 
 [image: ]
RO – Restrição Operativa.
¹ As definições de todos os encargos estão descritas no Glossário do Boletim. 
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DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

[bookmark: _Toc240450470]Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro 
Maio de 2026

Foi verificada 1 (uma) ocorrência com interrupção de carga superior a 100 MW no Sistema Elétrico Brasileiro, que totalizou 232 MW de interrupção. 

[image: ]

 


Evolução da carga interrompida no SEB devido às ocorrências

[image: ]










Evolução do número de ocorrências
[image: ]





[image: ]


Ocorrências no SEB

¹ Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 min para ocorrências no SIN e corte de carga ≥ 100 MW nos sistemas isolados.
² Perda de carga simultânea em mais de um subsistema.	
           
 Fontes dos dados: ONS - Sintegre e Roraima Energia.

                                                          

[bookmark: _Toc240450471]Indicadores de Continuidade de Distribuição
Abril de 2026

Quanto menor for o valor do DEC, melhor será a qualidade do serviço para o consumidor do sistema elétrico, pois o sistema operará por maior quantidade de horas sem interrupções.

[bookmark: _Toc47108240]Tabela 1. Evolução do DEC em 2026.
[image: ]
[image: ]
Figura 1. DEC do Brasil

Fonte dos dados: ANEEL.



Quanto menor for o valor do FEC, melhor será a qualidade do serviço para o consumidor do sistema elétrico, pois o sistema operará com menor quantidade de interrupções.

[bookmark: _Toc49162335]Tabela 2. Evolução do FEC em 2026
[image: ]

[image: ]
Figura 2. FEC do Brasil

¹ Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.	
² Valor mensal do DEC / FEC acumulado no período decorrido em 2026. Nos valores de DEC e FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.
³ Tendência do DEC / FEC prevista para 2026.
4 Estão sendo utilizados os limites do ano de 2025, visto que ainda não possuímos os dados para 2026.
Dados contabilizados até Abril de 2026 e sujeitos à alteração pela ANEEL.
Fonte dos dados: ANEEL.


[bookmark: _Toc162278135][bookmark: _Toc162280654][bookmark: _Toc162337162]

UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA

[bookmark: _Toc166236360][bookmark: _Toc240450473]Programa Luz para Todos 
Em 2026
Para 2026, deverão ser investidos cerca de R$ 2,5 bilhões.
[image: ]Meta PAC - Distribuição de Ligações (UC) por Estado 





Realizado – Até Maio/2026
[image: ]
 

Rural: corresponde às ligações realizadas por meio de extensão de rede.
Amazônia Legal: corresponde às ligações realizadas em regiões remotas (off-grid).
O número de famílias atendidas equivale às ligações (UC) realizadas.
Fonte dos dados: DUPS/SNEE/MME.
[bookmark: _Toc240450474]
GLOSSÁRIO
Energia Natural Afluente (ENA) Bruta: representa a quantidade total de água que flui naturalmente por uma bacia hidrográfica em um determinado período. Geralmente apresentada com unidade de energia (MWh, MWmed) ou como um percentual da MLT. 
Energia Natural Afluente (ENA) Armazenável: representa a parte da ENA Bruta que pode ser armazenada em reservatórios para uso na geração de energia elétrica. Geralmente apresentada com unidade de energia (MWh, MWmed) ou como um percentual da MLT.
Energia Armazenada (EAR): representa a energia associada ao volume de água disponível nos reservatórios que pode ser convertido em geração na própria usina e em todas as usinas à jusante na cascata. A grandeza de EAR leva em conta nível verificado nos reservatórios na data de referência.
Mecanismo de Realocação de Energia (MRE): mecanismo de compartilhamento dos riscos hidrológicos associados à otimização eletroenergética do SIN, no que concerne ao despacho centralizado das usinas hidrelétricas sujeitas ao despacho centralizado do ONS. As PCHs podem participar opcionalmente.
Encargo por Restrição de Operação: relacionado, principalmente, ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN.
Restrição de Operação Constrained-On: ocorre quando a usina térmica não está programada, pois sua geração é mais cara. Entretanto, devido a restrições operativas, o ONS solicita sua geração para atender a demanda de energia do submercado. Neste caso, o ESS é usado para ressarcir a geração adicional da usina.
Restrição de Operação Constrained-Off: ocorre quando a usina térmica está despachada. Entretanto, devido a restrições operativas, o ONS solicita a redução de sua geração. Neste caso, o ESS é usado para ressarcir o montante de energia não gerado pela usina.
Restrição de Unit Commitment: devido às restrições técnicas das usinas termelétricas (tempo mínimo de acionamento das unidades geradoras para ligar ou para desligar), podem ser programados despachos além da ordem de mérito, com o objetivo final de atender à solicitação de despacho do ONS.
Encargo por Serviços Ancilares: relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração (CAG), autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção (SEP).
Encargo por Deslocamento Hidráulico: relacionado ao ressarcimento às usinas hidrelétricas devido à redução da geração motivada pelo acionamento de térmicas fora da ordem de mérito de custo ou pela importação de energia elétrica.
Encargo sobre Importação de Energia Elétrica: relacionado aos custos recuperados por meio dos encargos associados à importação normatizada pela Portaria Normativa nº 60/2022/GM/MME.
Encargo por Reserva Operativa: Corresponde ao Total de Recebimento por Encargo para Atendimento ao Despacho Complementar para Manutenção da Reserva de Potência Operativa.
Encargo sobre Segurança Energética: relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). 
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC): representa o tempo médio que as unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica para o período considerado.
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC): representa a média do número de vezes que as unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica para o período considerado.                                                                                          
 Fontes dos dados: ONS, CCEE e ANEEL.


































[bookmark: _Toc162278136][bookmark: _Toc162337163][bookmark: _Toc240450475]DADOS COMPLEMENTARES DO SETOR ELÉTRICO 
Encontram-se disponíveis nos links: 

[bookmark: _Toc162278137][bookmark: _Toc162280656][bookmark: _Toc162337164]ANEEL – Dados Distribuição; Dados Geração; Dados Transmissão; Dados abertos.
[bookmark: _Toc162278138][bookmark: _Toc162280657][bookmark: _Toc162337165]CCEE – Painel Consumo; Painel de preços; Painel Geração; Contas Setoriais; Dados abertos.
[bookmark: _Toc162278139][bookmark: _Toc162280658][bookmark: _Toc162337166]EPE – Ferramentas interativas; Dados abertos.
[bookmark: _Toc162278140][bookmark: _Toc162280659][bookmark: _Toc162337167]ONS – Histórico da Operação; Arquitetura aberta.
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Subsistema

Capacidade Máxima do SIN 

(MWmês)

Contribuição de cada 

subsistema (%)

Sudeste/Centro-Oeste 204.615 70,1

Sul

20.459 7,0

Nordeste 51.691 17,7

Norte 15.302 5,2

Total 292.068 100,0
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Subsistema

EAR equivalente ao final de 

Maio (%EARmáx)

Variação em comparação ao 

mês anterior em p.p.

Contribuição para a 

EAR do SIN no mês                                         

(%)

Sudeste/Centro-Oeste 66,1 0,0 64,3

Sul 58,7 27,1 5,7

Nordeste 93,5 -2,9 23,0

Norte 96,2 -0,4 7,0

Total 100,0

SIN 72,1 1,4
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Subsistema Nordeste (% EAR)  
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Reservatórios

EARmáx 

(MWmês)

abr/26 

(%)

mai/26 

(%)

Evolução  

(p.p.)

Serra da Mesa 41.898 61,2 60,2 -1,0 ▼

Furnas 35.036 62,3 63,7 1,4 ▲

Sobradinho 30.100 99,6 93,0 -6,6 ▼

Nova Ponte 22.766 49,1 50,8 1,6 ▲

Emborcação 21.873 60,4 60,5 0,1 ▲

Três Marias 18.386 101,6 98,1 -3,6 ▼

Itumbiara 15.706 81,7 84,7 3,0 ▲

Tucuruí 7.721 98,4 95,8 -2,6 ▼

S. do Falcão 6.582 58,6 57,1 -1,4 ▼

G.B Munhoz 5.880 21,1 76,2 55,1 ▲
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Milhões R$

jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26 jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez/26

Transmissão¹

3,8 4,0 0,2 2,5 - - - - - - - -

MRE

0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - -

Conta Bandeiras

0,3 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - -

Total

4,0 4,0 0,2 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total

(Acumulado - 2026)

¹ Transmissão: R$ 10,47 Mi

² MRE: R$ -

³ Conta Bandeiras: R$ 0,26 Mi

Benefícios totais em 2026

R$ 10,73 Milhões
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ACR

26.501 27.331 3,1 321.627 311.668 -3,1 55,1

ACL
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(%)

Residencial

14.859 16.153 8,7 178.530 181.567 1,7

Industrial

16.715 16.949 1,4 199.781 199.372 -0,2

Comercial

9.077 9.584 5,6 104.260 104.737 0,5

Rural

2.754 2.469 -10,4 32.114 31.656 -1,4

Demais classes¹

4.427 4.480 1,2 51.965 51.256 -1,4

Perdas e Diferenças²

11.124 10.407 -6,4 144.807 146.974 1,5

Total 58.956 60.042 1,8 711.457 715.563 0,6

Classe de Consumo

Consumo Mensal Acumulado 12 meses
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abr/25 abr/26

Residencial  83.190.098 84.853.734 2,0

Industrial 

455.042 429.503 -5,6

Comercial 

6.148.466 6.200.507 0,8

Rural 

3.930.624 3.791.639 -3,5

Demais classes¹

876.953 902.671 2,9

Total  94.601.183 96.178.054 1,7

Classe de Consumo

Período

Evolução 

(%)
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abr/25 

(kWh/NU)

abr/26 

(kWh/NU)

Evolução anual 

(abr/25 a abr/26)    

(%)

mai/24 a abr/25 

(kWh/NU)

mai/25 a abr/26 

(kWh/NU)

Evolução 

(%)

Residencial

179 190 6,6 179 178 -0,3

Industrial

36.732 39.463 7,4 36.587 38.683 5,7

Comercial

1.476 1.546 4,7 1.413 1.408 -0,4

Rural

701 651 -7,1 681 696 2,2

Demais classes¹

5.048 4.963 -1,7 4.938 4.732 -4,2

Consumo médio  506 516 2,1 499 493 -1,3

Classe de Consumo

Consumo Médio Mensal Consumo Médio em 12 meses
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Subsistema

07/05/2026 -18h26 06/05/2026 -18h28 06/05/2026 -17h49 27/05/2026 -21h54 06/05/2026 -18h45

18/02/2025 - 20h37 11/02/2025 - 13h52 04/02/2026 - 21h53 28/10/2025 - 21h46 26/02/2025 - 04h47

SIN

98.631

106.532 17.417

NE N

Máxima no mês (MW)

(dia - hora)

Recorde (MW)

(dia - hora)

56.602

62.456

18.216 16.880

SE/CO S

22.979

9.588

10.495
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59.192 59.328 59.257 54.927 55.291 52.432 51.109 53.579 58.217 58.099 59.132 57.540

60.481

62.456 59.931

57.496

54.213 52.951 52.361 54.449 54.088 56.936 55.827 57.386 57.731 58.624 57.391 57.457 56.602

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Demanda (MW)

2024 2025 2026

Recorde: 62.456 em fev/25
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20.277 21.752 20.647 19.755 16.853 17.194 18.398 17.994 18.101 19.357 21.302 19.546

21.132

22.979

22.309

18.731 17.835

18.378 19.299 17.968 16.848 17.419 19.395 19.946

22.274 21.976 21.703 19.538 18.216

10.000

13.000

16.000

19.000

22.000

25.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Demanda (MW)

2024 2025 2026

Recorde: 22.979 em fev/25
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15.201 15.760 15.743 15.529 15.273 14.198 14.391 14.911 15.294 16.076 15.898 15.803

15.918

16.070

16.440

16.032 15.559

15.047 14.860 14.937 15.080 16.318 17.051 16.533

16.796 17.417 16.615 16.257 16.880

11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Demanda (MW)

2024 2025 2026

Recorde: 17.417 em fev/26
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8.504 8.749 8.634 8.551 8.797 8.845 8.879 9.383 9.728 9.535 9.391 9.101

8.872

8.913

9.141

9.203 9.760

9.159 9.421 9.717 9.910

10.495 10.285

9.842

9.756 9.766 9.597 9.686 9.588

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Demanda (MW)

2024 2025 2026

Recorde: 10.495 em out/25
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99.001

101.860 102.477

96.868 94.092 90.451 90.235 93.263 99.334 98.408

101.388
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102.810

106.532 102.312

98.298 94.218
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101.482 102.174 102.505

99.889 98.631

80.000

85.000

90.000
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100.000

105.000

110.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Demanda (MW)

2024 2025 2026

Recorde: 106.532 em fev/25
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Usinas N° de Usinas

Capacidade

(MW)

Renováveis

(%)

Não MMGD 22.729 218.464

MMGD 4.440.131 48.921

Total 4.462.860 267.385

88

Capacidade instalada de geração 
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mai/25

 (MW)  (MW) (%)

Hidráulica 110.023 110.269 41,24 0,22

UHE 103.196 103.235 38,6 0,0

PCH 5.895 6.038 2,3 2,4

CGH 873 918 0,3 5,2

CGH MMGD 59 77 0,0 31,1

Térmica 49.462 51.288 19,18 3,69

Gás Natural 17.691 19.438 7,3 9,9

Biomassa 17.659 17.940 6,7 1,6

Petróleo 8.292 7.617 2,8 -8,1

Carvão 3.461 3.931 1,5 13,6

Nuclear 1.990 1.990 0,7 0,0

Outros Fósseis 166 166 0,1 0,0

Térmica MMGD 203 205 0,1 1,1

Eólica 33.244 34.828 13,03 4,77

Não MMGD 33.226 34.811 13,0 4,8

MMGD 18 18 0,0 -0,5

Solar 55.507 70.988 26,55 27,89

Não MMGD 17.689 22.380 8,4 26,5

MMGD 37.819 48.608 18,2 28,5

Total não MMGD 210.139 218.464 81,70 3,96

Total MMGD 38.098 48.921 18,30 28,41

Capacidade Total 248.237 267.385 100 7,7

Crescimento em 12 meses 19.148

Fonte

mai/26

Evolução

mai/2025 a mai/2026

(%)
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Hidráulica: 41,2%

Eólica      

(Não MMGD): 13,0%

MMGD: 18,3%

Solar

(Não MMGD): 8,4%

Gás Natural: 7,3%

Biomassa: 6,7%

Petróleo: 2,8%

Carvão: 1,5%

Nuclear: 0,7%

Outros Fósseis: 0,1%

Térmica (Não 

MMGD): 19,1%


image44.emf
Marcador Fonte Usina UG Potência Total (MW) Estado

1 CGH Rio da Conceição 1 4,4 TO

Potência Total (MW) 4
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1
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ACR + Sisol ACL

 Mai/2026

(MW)

 Mai/2026

(MW)

 Mai/2026

(MW)

Acumulado 

2026

Hidráulica 4  - 4 31

UHE  -   -   -   -

PCH  -   -   -  26

CGH 4  - 4 4

Térmica  -  -  - 60

Biomassa  -  -  - 60

Fóssil  -  -  -  -

Eólica  -  -  - 59

    Não MMGD  -  -  - 59

Solar  -  -  - 2.294

    Não MMGD  -  -  - 2.294

Total 4  - 4 2.443

Fonte

Total

Expansão da geração realizada por ambiente de contratação 
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Total SEB

ACL ACR+Sisol

Total: 24,4 MW

Total: 1.497,7 MW

Total: 895,0 MW

Total: 26,2 MW

ACR+Sisol: 185,4 MW

ACL: 2.257,9 MW

Total: 2.443,3 MW


image48.emf
2026 2027 2028 2026 2027 2028 2026 2027 2028

Hidráulica

88 131 87 21  -  - 109 131 87

UHE

 - 48  -  -  -  -  - 48  -

PCH

88 83 87 21  -  - 109 83 87

CGH

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Térmica

2.786 602 64 136 500 38 2.922 1.102 102

Eólica (não MMGD) 134 135 0 1.212 531 101 1.345 666 101

Solar (não MMGD)

991 152 23 1.152 4.337 3.619 2.143 4.490 3.642

Total 3.998 1.021 175 2.521 5.368 3.758 6.519 6.389 3.933

Total

(2026 a 2028)

5.194 11.647 16.841

Fonte

ACR + Sisol (MW) ACL (MW) Total (MW)
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Total SEB

ACR+Sisol ACL

ACR+Sisol: 5.193,9 MW

ACL: 11.647,1 MW

ACR: 225,7 MW

ACL: 86,2 MW

ACR: 661,9 MW

ACL: 7.478,4 MW

ACR: 938,2 MW

ACL: 4.082,5 MW

ACR+Sisol: 3.368,1 MW

Total SEB: 16.841,0 MW
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Classe de 

Tensão                       

(kV)

Linhas de 

Transmissão 

Existentes                  

(km)

Total                        

(%)

230 70.390 36,4

345 11.042 5,7

440 7.072 3,7

500 68.729 35,5

525 11.594 6,0

600 12.768 6,6

750 2.706 1,4

800 9.204 4,8

Total 193.504 100
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Classe de 

Tensão                  

(kV)

Transformação 

Existente          

(MVA)

Total              

(%)

230 132.884 27,2

345 64.455 13,2

440 32.542 6,6

500/525 236.122 48,0

750 24.897 5,1

Total 490.900 100
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Marcador Tensão (kV) Descrição km Estado

1 230 LT 230 kV ACAILANDIA /DOM ELISEU II C-1 MA/PA 72 MA/PA

2 230 LT 230 kV ACAILANDIA /DOM ELISEU II C-2 MA/PA 72 MA/PA

3 345 LT 345 kV VIANA 2 /VIANA C-3 ES 8 ES

4 500 LT 500 kV CAPELINHA 3 /G.VALADARES 6 C-1 MG 141 MG

5 500 LT 500 kV CAPELINHA 3 /G.VALADARES 6 C-2 MG 141 MG

6 500 LT 500 kV JANAUBA 6 /CAPELINHA 3 C-1 MG 233 MG

7 500 LT 500 kV JANAUBA 6 /CAPELINHA 3 C-2 MG 233 MG

8 500 LT 500 kV JOAO NEIVA 2 /VIANA 2 C-1 ES 78 ES

9 500 LT 500 kV TERMINAL RIO /LAGOS C-1 RJ 227 RJ

10 500 LT 500 kV TERMINAL RIO /LAGOS C-2 RJ 227 RJ

11 525 LT 525 kV BATEIAS /CURITIBA LESTE C-1 PR 79 PR

12 525 LT 525 kV BATEIAS /CURITIBA LESTE C-2 PR 79 PR

1.588  - 

Total Geral
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Marcador Tensão (kV) Descrição MVA Estado

13 230 TR 230/69 kV DOM ELISEU II TR1 PA 75 PA

14 230 TR 230/69 kV DOM ELISEU II TR2 PA 75 PA

15 500 TR 500/138 kV LUZIANIA TR3 GO 225 GO

375 Total Geral
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TR 345 kV

LT 440 kV

TR 440 kV

LT 525 kV

TR 525 kV
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1 e 2
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Classe de 

Tensão         

(kV)

Realizado em  

mai/26                    

(km)

Acumulado 

em 2026                      

(km)

230 143 209

345 8 8

440  -  -

500/525 1.438 2.097

600  -  -

750  -  -

800  -  -

TOTAL 1.588 2.314
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Classe de 

Tensão         

(kV)

Realizado em   

mai/26                  

(MVA)

Acumulado 

2026           

(MVA)

230 150 1.236

345  - 1.175

440  - 600

500/525 225 3.275

750  -  -

Total 375 6.286


image57.emf
Classe de 

Tensão         

(kV)

2026       

(km)

2027       

(km)

Total          

(km)

230 707 23 730

345 221 138 359

440 32  - 32

500 2.247 3.714 5.961

525 704  - 704

Total 3.911 3.875 7.786

Previsão da expansão de linhas de transmissão
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Classe de 

Tensão           

(kV)

2026       

(MVA)

2027       

(MVA)

Total    

(MVA)

230 2.277 2.831 5.108

345 1.275 1.672 2.947

440 300  - 300

500 3.026 5.316 8.342

525 2.016  - 2.016

Total 8.894 9.819 18.713
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abr/25 

(GWh)

abr/26 

(GWh)

Evolução anual 

(abr/25 a abr/26)

(%)

mai/24 a abr/25 

(GWh)

mai/25 a abr/26 

(GWh)

Evolução

(%)

Hidráulica  36.427 35.349 -3,0 412.484 381.993 -7,4

Térmica 5.639 6.732 19,4 84.039 96.986 15,4

Gás 1.808 2.314 28,0 29.251 40.910 39,9

Carvão 545 480 -11,8 7.899 10.054 27,3

Petróleo  96 80 -16,2 1.598 1.028 -35,7

Nuclear  939 1.275 35,9 13.993 12.872 -8,0

Biomassa 2.023 2.417 19,5 28.359 29.189 2,9

Outros 229 165 -27,9 2.938 2.934 -0,1

Eólica (não MMGD) 7.218 7.447 3,2 110.612 112.424 1,6

Solar (não MMGD) 2.881 3.194 10,9 31.464 35.691 13,4

MMGD 4.695 6.058 29,0 50.252 63.554 26,5

Total 56.859 58.780 3,4 688.851 690.648 0,3

Fonte 

Valor mensal Acumulado 12 meses
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abr/25 

(GWh)

abr/26 

(GWh)

Evolução anual 

(abr/25 a abr/26)

(%)

mai/24 a abr/25 

(GWh)

mai/25 a abr/26 

(GWh)

Evolução

(%)

Hidráulica  164 155 -5,7 1.699 1.669 -1,8

Gás 575 591 2,8 2.799 9.083 224,5

Petróleo  290 201 -30,6 3.095 2.605 -15,8

Biomassa 25 23 -6,5 294 256 -12,9

MMGD* 11 14 22,1 110 154 40,4

Total 1.065 984 -7,6 7.997 13.766 72,1

Fonte 

Acumulado 12 meses Valor mensal
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Hidráulica: 59,4%

Gás: 4,9%

Carvão: 0,8%

Petróleo: 0,5%

Nuclear: 2,1%

Biomassa: 4,1%

Outros: 0,2%

Eólica (não MMGD): 12,5%

Solar (não MMGD): 5,3%

MMGD: 10,2%

Térmica: 12,6%
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Encargos¹ jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26 jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez/26

Restriçao de Operação  63.245 116.286 260.872 108.276 84.534

RO - Constrained-On  9.416 55.595 55.947 27.066 31.212

RO - Constrained-Off  46.089 44.589 79.180 29.080 45.132

RO - Unit Commitment  7.741 16.102 125.745 52.130 8.190

Suporte de Reativo 21.087 15.515 22.024 24.534 29.002

Deslocamento Hidráulico  14.634 23.771 42.039 10.863 12.987

Resposta da demanda 5.859 9 81 57 -

Segurança Energética - - 16.446 662 -

Outros Serviços Ancilares  - - - - -

 Importação de Energia  - 59 3.031 220 -

Reserva Operativa - - - - -

Total 104.825 155.640 344.493 144.612 126.523 0 0 0 0 0 0 0

Mil R$

-
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Dia da 

Ocorrência

Descrição

Carga 

Interrompida 

(MW)

Estado(s) 

afetado(s)

Causa

23/mai

Desligamento automático da LT 230 kV Camaçari 

IV / Catu - (04M2) C2 e da LT 230 kV Catu / 

Ferbasa.

232 BA Quebra da chapa de sustentação do isolador pedestal.

Total 232
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Subsistema jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2026

jan - mai

2025

jan - mai

SIN

2

0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 -

S 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 410

SE/CO 181 0 605 0 0 - - - - - - - 786 2.189

NE 0 421 215 129 232 - - - - - - - 997 232

N 0 423 357 126 0 - - - - - - - 907 4.438

Isolados 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 389

Total 181 844 1.177 255 232 0 0 0 0 0 0 0 2.690

7.658

Carga Interrompida no SEB (MW)
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Subsistema jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2026

jan - mai

2025

jan - mai

SIN

2

0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 -

S 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 3

SE/CO 1 0 2 0 0 - - - - - - - 3 9

NE 0 2 1 1 1 - - - - - - - 5 1

N 0 2 2 1 0 - - - - - - - 5 6

Isolados 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 2

Total 1 4 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13

21

Número de Ocorrências
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Região Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Acum. 

Ano²

Tend. 

Ano³

Limite 

Ano

4

CO 0,94 0,73 0,86 0,84 3,37 10,82 11,66

NE 1,01 0,85 0,92 0,81 3,59 10,39 12,30

N 1,85 1,52 1,67 1,34 6,42 20,12 25,81

SE 0,69 0,65 0,61 0,53 2,48 6,68 7,70

S 0,75 0,70 0,73 0,57 2,78 8,04 8,92

Brasil 0,88 0,77 0,80 0,69 3,15 9,09 10,62

Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (h) -DEC - 2026
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