Instruções para cálculo do fator de disponibilidade das usinas hidrelétricas (FDispCap) a partir do Balanço de Potência (BP):

----------------------------------------------

Importante: utilizar versão 0.18.6 do Balanço de Potência (https://github.com/EPE-GOV-BR/epebpr/releases/tag/v0.18.6)

## REPRODUÇÃO DO CÁLCULO DOS FATORES ##

* Deck do NW e BP: Caso Base PDE 2034

* Para a oferta residual:
	
	A oferta residual é calculada para o SIN, considerando cada cenário de cada mês (2000 cenários x 12 meses), conforme indicado na equação (4) do Informe Técnico (IT).
	Com os 24.000 valores de ofertas residuais, são definidos os 1.200 cenários (5% dos 24.000) mais críticos do SIN, ou seja, com menor oferta residual.

	De posse dos resultados do Balanço de Potência no arquivo em formato SQLite, a equação (4) pode ser reproduzida da seguinte forma:
	
		UHE: “A09_VL_DISPONIBILIDADE_MAXIMA_PONTA” na tabela “BPO_A09_DISPONIBILIDADE_HIDRO_PONTA_SUBSISTEMA”
		UTE: “A14_VL_DISPONIBILIDADE_MAXIMA_PONTA” na tabela “BPO_A14_DISPONIBILIDADE_UTE” e “A31_VL_DISPONIBILIDADE_MAXIMA_PONTA” na tabela “BPO_A31_DISPONIBILIDADE_UTE_GNL”
		Renováveis: “A13_VL_DISPONIBILIDADE_MAXIMA_PONTA” na tabela “BPO_A13_DISPONIBILIDADE_OFR”
		Demanda: soma das reservas tabela BPO_A21_RESERVA e a demanda tabela BPO_A10_DEMANDA

* Após obter os 5% cenários mais críticos entre todos os cenários (24.000 cenários de 2028), é possível calcular o Fator de disponibilidade conforme disposto na equação (5) do IT:
 
		PDisp: “A08_VL_POTENCIA_MAXIMA” é a potência máxima disponível considerando a perda de potência por deplecionamento do reservatório.
		Pinst: é a potência instalada obtida em “A05_VL_POTENCIA” da tabela “BPO_A05_DADOS_VIGENTES_UHE”.

* Os resultados finais da Potência Disponível [DISP_HIDRO] e Potência Instalada [POT_HIDRO] por subsistema também podem ser obtidos na planilha "ResumoSaidasBP.xlsx", na aba "Disp Hidro Anual".

* O Ano de Referência [AnoRef] considerado para o LRCAP 2025 é  referenciado ao primeiro ano de expansão da fonte hidrelétrica no PDE 2034, ou seja, 2028.

* Como o Informe Técnico define que os Fatores de Disponibilidade de Capacidade (FDispCap) serão calculados segundo os subsistemas estabelecidos no Programa
Mensal de Operação (PMO), é necessária a realização de uma agregação dos subsistemas do PDE para os subsistema do PMO, tal qual descrito a seguir:

SUBSISTEMAS DE --> PARA
 PDE              PMO
   1 SUDESTE        1
   5 ITAIPU         1   
   6 AC RO          1
   9 T. PIRES       1
  10 PARANA         1
   2 SUL            2
   3 NORDESTE       3
   4 NORTE          4
   7 MAN AP BV      4
   8 B.MONTE        4


* Após a referida agregação para os subsistemas do PMO, o FDispCap de cada subsistema pode ser obtido pela razão entre a DISP_HIDRO e POT_HIDRO.
