SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO - SR/PF/SP

ANEXO B

Requisitos de Informática

ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

DETALHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS

Para o adequado funcionamento do novo PEP são necessários os seguintes equipamentos:

1. Roteador;
2. Switch de Acesso;
3. Rack;
4. Nobreaks de 1,5KVA e de 6KVA;
5. Estabilizadores de 2,0KVA
6. Desktops;
7. Monitores de vídeo;
8. Impressoras;
9. Máquinas fotográficas; e,
10. Coletores biométricos de impressão digital.

Para fins desse edital, são considerados:

Rack: equipamento necessário para acondicionar o Roteador e o Switch de maneira a preservar-lhes a integridade e o correto funcionamento.

Switch de Acesso: equipamento responsável por receber os sinais de dados provenientes do Roteador e distribuí-lo aos computadores e impressoras em rede, de modo que possam ser usados de maneira interconectada.

Nobreak de 6KVA: equipamento necessário por manter em funcionamento o Switch pelo prazo de 15 minutos em caso de queda de energia, de modo a proporcionar o encerramento dos atendimentos já iniciados, mitigando o risco de perda de dados.

Nobreak de 1,5KVA: equipamento necessário para manter em funcionamento os desktops, monitores de vídeo, máquinas fotográficas e coletores biométricos de impressão digital, também necessários para que não haja perda de dados por queda de energia.

Estabilizador de 2,0KVA: equipamento necessário para estabilizar a tensão da rede elétrica e oferecer uma proteção aos equipamentos em funcionamento contra sobretensão, subtensão e transientes.

Observação*: ambos os Nobreaks e os Estabilizadores atuam para prevenir dano aos equipamentos elétricos a eles conectados, já que os protegem dos problemas causados por oscilações na rede elétrica.

Os itens f, g, h, i e j (desktops, monitores de vídeo, impressoras, máquinas fotográficas, coletores biométricos de impressão digital) serão disponibilizados pela Polícia Federal. O item a (Roteador) será fornecido pela EMBRATEL (ou por outra empresa provedora de solução de rede corporativa contratada pela Polícia Federal em caso de procedimento licitatório futuro). Os itens b, c, d e e serão fornecidos pelo contratado, devendo ser equipamentos novos e sem uso anterior, podendo tais equipamentos serem mantidos nas renovações do contrato, somente no caso de tais equipamentos ainda manterem as características técnicas e o desempenho similar ao equipamento novo.

DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS PELO CONTRATADO

SWITCH DE ACESSO: MODELO DE REFERÊNCIA – CISCO CATALIST C9200L-48P-4X (ou equivalente) com licença inclusa.

Características Gerais:

1. Switch Ethernet de Camada 2 (L2), novo, de primeiro uso e em linha de fabricação.
2. Portas de Acesso: Mínimo de 48 portas 10/100/1000Base-TX (RJ-45) com suporte a PoE+, auto-sensing, auto negociáveis, simultaneamente ativas e suporte a Auto-MDIX.
3. Portas de Uplink: Pelo menos 04 portas SFP+ de 1/10Gbps dedicadas (não compartilhadas), suportando transceivers 10GBase-SR/LR, 1000Base-SX/LX/LH e 1000Base-T sem desativar portas de acesso.
4. Fator de Forma: Instalável em rack padrão 19", ocupando no máximo 2 RU.
5. Sinalização: LEDs frontais para identificação de status e velocidade de conexão do link.

Perfomance e Capacidade:

1. Comutação e Processamento: Matriz de comutação de no mínimo 176 Gbps (88 Gbps fullduplex) e capacidade de encaminhamento de pelo menos 130 Mpps (pacotes de 64 Bytes).
2. Memória: Buffer de pacotes de, no mínimo, 4 MBytes.
3. Tabelas: Suporte a 16.000 endereços MAC e 512 VLANs ativas simultâneas (IDs de 1 a 4000) conforme IEEE 802.1Q, incluindo Voice VLAN.
4. Frames: Suporte a Jumbo Frames de até 9.018 bytes em todas as portas.

Power Over Ethernet (PoE):

1. Padrão: Implementação de PoE+ (IEEE 802.3at) com fornecimento de até 30W por porta.
2. Orçamento de Potência: Power budget total de, no mínimo, 740W.

Empilhamento e Resundância:

1. Empilhamento Físico: Via módulos/interfaces dedicados com velocidade mínima de 80 Gbps (full-duplex), suportando pilhas de até 08 unidades com gerenciamento por IP único.
2. Energia: Fontes de alimentação redundantes, internas, chaveadas (115/230 VAC) e com cabo de força padrão NBR 14136.

Protocolos e Funcionalidades (L2/L3):

1. Spanning Tree: Implementação simultânea de IEEE 802.1w (RSTP) e 802.1s (MSTP) com suporte a 32 instâncias.
2. Agregação: Protocolo LACP conforme IEEE 802.3ad.
3. Roteamento: Suporte a roteamento estático (IPv4/IPv6), dinâmico (RIPv2, OSPFv2/v3) e protocolo de redundância VRRP.
4. QoS: Classificação e priorização baseada em 802.1p (CoS) e DSCP, com 08 filas de prioridade por porta.

Segurança e Gerenciamento:

1. Controle de Acesso: IEEE 802.1X (RADIUS/AAA), suporte a MACSec (AES-128) em todas as portas e listas de controle de acesso (ACLs) com no mínimo 500 entradas.
2. Proteção de Rede: DHCP Snooping, proteção contra ARP Poisoning/Spoofing, proteção contra loops e controle de tempestade (Broadcast/Multicast/Unicast).
3. Interfaces de Gerência: Porta de console (RJ-45, RS-232 ou USB-C) e porta out-of-band 10/100/1000Mbps (RJ-45).
4. Monitoramento: SNMP (v1/v2/v3), SSHv2, HTTPS, RMON, espelhamento de portas/VLANs, Syslog, NTP e exportação de fluxos (Flows) em hardware.

Requisitos Normativos:

1. Certificação: O equipamento deve possuir homologação da ANATEL conforme Resolução nº 715/2019.

RACK: MODELO DE REFERÊNCIA - APC AR3100 NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure

Características Gerais:

1. Estrutura básica monobloco, composta de bases inferior e superior, e colunas verticais em aço soldado e eletrozincado, com espessura mínima de 1,5 mm;
2. Perfis 19”(dezenove polegadas) em aço eletrozincado, perfurados, reguláveis na profundidade.
3. Longarinas de sustentação;
4. Tampas laterais removíveis em aço 1,0 mm, totalmente aletadas, com fecho rápido;
5. Tampa superior em aço 1,0 mm com flange para entrada de cabos;
6. Porta traseira Bi-partida em aço perfurado com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180º graus (mesmo acoplado) e fecho escamoteável c/ chave Tampa traseira removível em aço de 1,0 mm, totalmente aletada para ventilação natural, com fecho rápido;
7. Porta frontal em aço com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180 graus e fecho escamoteável com chave;
8. Portas com, no mínimo, 80% de perfuração;
9. Base soleira com passagem de cabos (as passagens devem ter tampas cegas);
10. Pés niveladores com rodas e variação até 25 mm;
11. Profundidade externa mínima de 1000 mm;
12. De acordo com a Norma DIN 41494 e IEC 297;
13. Altura interna útil de 42U.

Acessórios

1. Kit de montagem para perfil de aço (parafuso, porca e arruela);
2. Bandeja fixa, com ventilação, em aço 1,2 mm e carga admissível de 50 kg;
3. 2 (duas) Calhas de tomadas, cada uma com com 12 tomadas 2P+T, 250 VAC, 15 A, com cabo flexível PP 3 x 2,5 mm² de 3 m de comprimento, com plug.

NOBREAK 1,5KVA (PARA DESKTOPS): MODELO DE REFERÊNCIA – NO-BREAK SMS NET 4+ EXPERT 1500VA BIVOLT AUTOMÁTICO ou APC BZ1500PBI-BR BACK-UPS 1500VA BIVOLT AUTOMÁTICO

Características de Entrada

1. Potência Nominal 1500VA;
2. Potência Real 825W;
3. Tensão de entrada: 115-127V / 220V – Bivolt Automático;
4. Possuir Função TRUE RMS;
5. Tipo de conexão de entrada NBR 14136;
6. Botão liga/desliga temporizado;
7. Deve ser Interativo - regulação ON-LINE.

Características de Saída

1. Tensão de saída 115V;
2. Frequência de saída 60hz +/- 3hz;
3. Possuir no mínimo 5 tomadas;
4. Possuir forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM - controle de largura e amplitude;
5. Proteção com filtro de linha;
6. Eficiência em carga total de 92% (para operação rede) e 85% (para operação bateria).

Características Gerais

1. Concentrar-se em um único case de no máximo 20 kg;
2. Suportar condições de trabalho em temperatura ambiente de 0ºC a 40ºC e umidade relativa de 10% a 90% sem condensação;
3. Nível de ruído menor ou igual a 60 DBa a um metro do equipamento;
4. Possuir no mínimo 2 baterias internas 12Vdc x 7Ah;
5. Possuir estabilizador interno com no mínimo 3 estágios de regulação;
6. Possuir filtro de linha interno;
7. Rendimento mínimo: 92% (para operação rede) e 85% (para operação bateria);
8. Tempo de transferência inversor: < 0,8 ms;
9. Ao ligar, executar Auto Teste em seus circuitos internos, inclusive baterias;
10. Possuir carregador para baterias com níveis muito baixos de carga;
11. Possuir recarga automática das baterias mesmo com o no-break desligado;
12. Possuir conector para expansão de autonomia;
13. Possuir inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);
14. Possuir capacidade para permitir ser ligado na ausência de rede elétrica (partida a frio);
15. Possuir leds que indicam as condições do no-break: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga etc.;
16. Possuir saída para comunicação inteligente: USB (acompanha cabo);
17. Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica, surtos e picos de tensão, curto-circuito no inversor, sobreaquecimento no inversor e transformador, descargas elétricas via linha telefônica e descarga total das baterias;
18. Possuir circuito desmagnetizador;
19. Não deverá causar interferências em ativos de rede, ou rede de dados situados a uma distância maior que 1 metro do equipamento;
20. Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva ou possuir minidisjuntor/fusível rearmável evitando a necessidade de troca de fusíveis;
21. Entrada Inteligente USB. Deve acompanhar cabo para uso da porta USB..

Software de Gerenciamento

1. Deverá possuir software que permita o monitoramento das funções do no-break;
2. Deverá ser compatível com Windows e Linux
3. Deverá enviar mensagens de log do no-break para e-mail;
4. Deverá permitir o gerenciamento no no-break e da qualidade da energia elétrica;
5. O programa de gerenciamento deverá permitir ligar e desligar o computador, inclusive remotamente;
6. O programa deverá possibilitar o envio de alertas para celular e/ou email;
7. O gerenciamento via software do no-break deverá permitir ser compartilhado entre pontos de acesso a serem definidos pelo órgão e fornecer o status de múltiplos nobreaks simultaneamente e armazenados de modo seguro em site vinculado ao fornecedor do nobreak, com proteção através de login e senha de domínio de um ou mais técnicos responsáveis pelo gerenciamento do sistema de energia dentro do órgão onde o no-break será instalado.

NOBREAK 6KVA (PARA SWITCH, ROTEADOR E SISTEMA DE CFTV): MODELO DE REFERÊNCIA – APC SURT6000XLT (127V/220V) ou APC SURT6000XLI (220V/380V)

1. No-break com capacidade mínima de 6kVA/4,2kW;
2. Tipo on-line de dupla conversão;
3. Bypass interno manual e automático;
4. Eficiência em carga total: 90%;
5. Distorção da Tensão de Saída: inferior a 3%;
6. Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica): 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0.1;
7. Fator de Crista: 3 : 1;
8. Forma de onda senoidal;
9. Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing);
10. Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 100 - 280V;
11. Conexões de Saída: 2 com capacidade de 20A e 2 com capacidade para 30ª;
12. Proteção contra sobrecarga;
13. Baterias do tipo “Hot-swappable”;
14. Bateria selada chumbo-ácido livre de manutenção : a prova de vazamento;
15. As baterias instaladas devem possibilitar autonomia de, no mínimo 5 minutos em 4200W;
16. Deve permitir a instalação de banco de baterias para aumento de autonomia;
17. A recarga das baterias deve utilizar compensação de temperatura através da variação da voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria, no gabinete;
18. Com gerenciamento via painel de controle com display de LED com barra gráfica para carga e bateria, indicadores de sistema On-line, Troca de bateria, Sobrecarga e Bypass;
19. Alarme sonoro distinto, para: pouca bateria e sobrecarga;
20. Módulo de gerenciamento instalado com as seguintes características:

- Portas de interface: serial DB-9 RS-232 e Fast-Ethernet (10/100Mbps) RJ45;

- Suporta os seguintes protocolos: HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, SMTP, SNMP v1, SNMP v3, SSH V1, SSH V2, SSL,TCP/IP, Telnet;

- Autenticação e autorização através de servidor Radius;

- Três camadas de acesso de usuário;

- Desligamento e reinicialização de equipamentos conectados;

- Monitoramento de temperatura e umidade.

1. Deve armazenar e apresentar as seguintes informações:

- A temperatura no interior do nobreak;

- Tensão de entrada e saída;

- Corrente de entrada e saída;

- Frequência de entrada;

- Tensão de entrada no modo de by-pass;

- Tensão de entrada mínima e máxima durante o último minuto;

- Carga instalada no nobreak em kVA ou como uma porcentagem da potência disponível em kVA ou Watt;

- Capacidade disponível da bateria;

- Porcentagem da capacidade total da bateria;

- Corrente de saída da bateria;

- Capacidade de tensão nominal das baterias;

- Capacidade em ampère hora dos gabinetes de bateria;

- Número de baterias instaladas;

- Número de baterias com defeito;

- Desligamento de Emergência (EPO): Sim;

- Proteção conta classe de surto de energia: 480 Joules;

- Atende a normas ambientais RoHS;

- Deve ser incluída tomada modelo NEMA L6-30R ou compatível para conexão do equipamento na rede elétrica.

ESTABILIZADOR 2,0KVA (PARA IMPRESSORAS): MODELO DE REFERÊNCIA – ESTABILIZADOR SMS 2000VA BIVOLT PROGRESSIVE III LASER

Características de Entrada

1. Potência Nominal 2000VA;
2. Potência Real 2000W;
3. Tensão de entrada: 115-127V / 220V – Bivolt Automático;
4. Botão liga/desliga que evita ligamentos/ desligamentos acidentais;
5. Fator de potência mínimo: 1.0;
6. Cabo de força de entrada padrão NBR 14136.

Características de Saída

1. Tensão de saída: 115V;
2. Possuir no mínimo 4 tomadas padrão NBR 14136;
3. Potência de saída de 2000VA.
4. Possuir Função TRUE RMS;
5. Possuir filtro de linha;

Características Gerais

1. Compatível com impressoras a laser;
2. Possuir proteção contra surtos de Tensão;
3. Possuir proteção contra sobrecargas;
4. Possuir proteção contra Sub e Sobretensão com desligamento e rearme automático;
5. Possuir proteção contra Sobreaquecimento do transformador;
6. Possuir proteção contra curto-circuito;
7. Possuir proteção instantânea contra falhas na rede;
8. Possuir certificação junto ao INMETRO – Norma NBR 14373 da ABNT;
9. Possuir microprocessador RISC ou CISC de alta velocidade com memória flash;
10. Ao ligar, executar Auto Teste em seus circuitos internos;
11. Possuir leds que indicam a situação da rede elétrica;
12. Não deverá causar interferências em ativos de rede, ou rede de dados situados a uma distância maior que 1 metro do equipamento;
13. Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva ou possuir minidisjuntor/fusível rearmável evitando a necessidade de troca de fusíveis;
14. Concentrar-se em um único case de no máximo 10 kg;
15. Suportar condições de trabalho em temperatura ambiente de 0ºC a 40ºC e umidade relativa de 0% a 90% sem condensação;
16. Nível de ruído menor ou igual a 60 DBa a um metro do equipamento;

As quantidades dos equipamentos mencionados acima deverão ser conforme a tabela abaixo:

Modelo de PEP | Switch | Rack | Nobreak 1,5KVA (PARA DESKTOPS) | Estabilizador 2,0KVA (PARA IMPRESSORAS) | Nobreak 6KVA (PARA RACK)
A | 1 | 1 | 1 PARA CADA DESKTOP | 1 PARA CADA IMPRESSORA | 1 PARA RACK

FORNECIMENTO DE LINK PARA TRANSMISSÃO DE DADOS

DETALHAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE LINK PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS

O fornecimento de link para transmissão de dados é essencial ao funcionamento do PEP. Segundo indicação da DISE/CGTI/DTI/PF, para o adequado funcionamento dos sistemas necessários ao desempenho das atividades pretendidas no PEP, cada computador deverá dispor de link que forneça a velocidade de 128Kbps, devendo cada posto ser dimensionado segundo a seguinte tabela:

Modelo de PEP | Computadores (projeto) | Computadores (máximo) | Velocidade do Link
A | 16 | 20 | 4096

A Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação da Polícia Federal arcará com os custos do referido link para transmissão de dados, fornecido pela operadora que presta serviços à Polícia Federal.

Atualmente tal operadora é a EMBRATEL, sendo que os Gerentes Nacionais de Rede da Polícia Federal, lotados na Divisão de Infraestrutura e Serviços da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação da Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação da Polícia Federal (DISE/CGTI/DTI/PF), em Brasília (DF), são os responsáveis pela solicitação de instalação do Link e pela gerência proativa, e ainda pela interface com a EMBRATEL para os pedidos de suporte técnico relacionados com o link.

Esse link é monitorado pelos gerentes da DISE/CGTI/DTI/PF e pela gerência proativa da EMBRATEL, para que tenha o melhor desempenho possível.

REQUISITOS

REQUISITOS TÉCNICOS DE TIC

Todos os equipamentos elétricos instalados nos PEPs necessitarão de pontos de rede elétrica.

Somente as impressoras, desktops, servidores de CFTV, switches e roteadores necessitarão de pontos de rede de dados, assim, o contratado deverá providenciar nas dependências do PEP quantidade adequada de pontos de rede elétrica e de dados, distribuídas da seguinte maneira:

Computador/equipamento | Pontos de rede elétrica - 110V | Pontos de rede de dados
de pré-atendimento | 6 | 6
de confirmação (biometria) | 6 | 6
de entrega de passaporte | 4 | 4
da recepção | 4 | 4
do gestor | 3 | 2
switches | 4 | Conforme o nº de equipamentos

REQUISITOS TÉCNICOS DA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TIC

A sala técnica de TIC deverá ter espaço físico suficiente para a instalação e posterior manutenção dos equipamentos de TIC listados nos itens a, b, c, e d (roteador, switch de acesso, rack, nobreak de 6KVA) bem como também o sistema de CFTV (que deve ser instalado no mesmo rack). Também deverá ter espaço físico suficiente para a eventual instalação de quadro elétrico exclusivo para os equipamentos listados, e equipamento de ar condicionado individualizado para esta sala técnica.

A metragem mínima da sala técnica é de 3,0 m², preferencialmente 1,5m x 2,0m, devendo ter espaço suficiente para movimentação dos técnicos que forem fazer manutenção dos equipamentos.

O espaço físico da sala também deve ser suficiente para retirar e recolocar os equipamentos no rack, sem que haja necessidade de movimentação do rack de um ponto a outro da sala técnica.

O equipamento de ar condicionado da sala técnica deve ser individualizado e exclusivo para a refrigeração destes equipamentos e deverá funcionar ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive nos feriados, recessos e demais períodos de inatividade do PEP.

Recomenda-se, desta forma, a instalação de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado, a fim de evitar interrupção no fornecimento de refrigeração aos equipamentos.

O(s) aparelho(s) de ar condicionado não podem ser instalados na sala técnica em posição acima dos demais equipamentos técnicos, do rack e dos possíveis quadros elétricos existentes na sala técnica, a fim de evitar que eventuais vazamentos ou transbordos de água dos condicionadores de ar venham a danificar os equipamentos instalados ou até mesmo causar curto-circuito, explosões e incêndio no PEP.

A potência do(s) aparelho(s) de ar condicionado deve ser dimensionada em função do tamanho da sala técnica e da quantidade de equipamentos instalados nesta sala, de forma a manter a temperatura dentro da sala permanentemente entre 15 e 20º C.

A sala técnica deve ser exclusiva para o armazenamento dos equipamentos de TIC listados no item 3.2.1 e deve ter acesso restrito a pessoas autorizadas, pelo Gestor Local ou pelo STI/SR/PF/SP, devendo estar sempre trancada, cujas chaves ficarão sob responsabilidade do Gestor Local do PEP.

SERVIÇO DE CFTV

DETALHAMENTO DE FORNECIMENTO POR PARTE DO CONTRATADO DE SERVIÇO DE CFTV

O contratado deverá instalar e manter câmeras de CFTV dentro e nas imediações do PEP, de modo a garantir que não haja nenhum ponto cego nas áreas de acesso ao posto, bem como nas suas dependências internas.

A cobertura de monitoramento do sistema de CFTV interna ao PEP inclui todos os ambientes e dependências do PEP, excetuando-se única e exclusivamente os vestiários e os banheiros. Dessa forma não será permitida a instalação compartilhada em um mesmo ambiente dos banheiros e vestiários com outras áreas de uso comum ou dos funcionários do PEP. A cobertura de monitoramento do sistema de CFTV externa ao PEP inclui a entrada e todos os pontos de acesso ao PEP.

O contratado deve manter as imagens arquivadas devidamente em sistema digital, pelo período mínimo de 6 (seis) meses, de modo que possam ser recuperadas facilmente sempre que for demandado pela Superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulo.

A resolução das câmeras deve ser no mínimo HD, de modo a possibilitar a identificação das pessoas que ali transitam, e preferencialmente ter capacidade de capturar imagens em condições de baixa luminosidade. Devem ser câmeras do tipo IP, que possibilitem o acesso remoto ao sistema.

SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET

DETALHAMENTO DE FORNECIMENTO POR PARTE DO CONTRATADO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E DE INTERNET

Considerando a necessidade de prover comunicação com outras unidades da Polícia Federal, bem como com requerentes de passaporte, o contratado deverá fornecer linha telefônica (ou ramal do tronco) com possibilidade de receber e realizar ligações locais e interurbanas, para números fixos ou de celular, de todas as operadoras, sem qualquer ônus ao contratante.

Considerando a necessidade de prover comunicação com outras unidades da Polícia Federal, bem como com requerentes de passaporte, por meios mais modernos, diversos da linha telefônica, o contratado deverá fornecer link dedicado de internet banda larga (diferente do link de internet fornecido pela Polícia Federal), com IP Fixo, com velocidade mínima de 100Mbps e sem qualquer ônus ao contratante, para utilização por parte do Gestor e funcionários do posto.

PONTO DE ACESSO SEM FIO - MODELO DE REFERÊNCIA: CISCO CATALYST C9105AXI-Z (ou equivalente) com licenciamento incluso

DESCRIÇÃO GERAL E HARDWARE:

Padrão Nativo: Suporte ao padrão IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), novo, de primeiro uso e em linha de produção.

Rádios e Antenas: Equipado com 03 rádios simultâneos: 2.4 GHz (2x2), 5 GHz (2x2) e rádio dedicado para Bluetooth Low Energy (BLE 5.0) para suporte a IoT.

Antenas: Antenas internas integradas omnidirecionais, com ganho de pico de no mínimo 4 dBi em 2.4 GHz e 5 dBi em 5 GHz.

Interfaces Físicas:

01 porta de uplink 10/100/1000Base-T (RJ-45).

01 porta de console de gerenciamento (padrão RJ-45).

Fator de Forma: Design compacto para montagem versátil (teto, parede ou mesa), incluindo kit de montagem e espaçadores necessários.

PERFORMANCE E CAPACIDADE:

Taxa de Transmissão: Capacidade de dados agregada (PHY) de no mínimo 1.488 Gbps. Tecnologias de Modulação: Suporte nativo a MU-MIMO (Uplink/Downlink) com pelo menos 02 fluxos espaciais e OFDMA (Uplink/Downlink).

Largura de Banda: Suporte a canais de 20, 40 e 80 MHz.

Eficiência de Rede: Implementação de BSS Coloring (redução de interferência), Target Wake Time (TWT) para economia de energia de dispositivos e Beamforming para direcionamento de sinal.

Processamento de Pacotes: Suporte a agregação de pacotes A-MPDU e A-MSDU (TX/RX) e suporte a MRC (Maximal Ratio Combining).

POWER OVER ETHERNET (PoE):

Alimentação: Suporte a alimentação via PoE seguindo padrões IEEE 802.3af e 802.3at (PoE+).

Consumo: Compatibilidade com injetores de energia padrão de mercado para situações onde não houver switch PoE disponível.

ARQUITETURA E GERENCIAMENTO:

Controladora Integrada (Embedded): Capacidade de operar com controladora virtualizada residente no próprio hardware (Cisco Embedded Wireless Controller ou similar), permitindo gerenciamento local de múltiplos APs sem necessidade de appliance físico dedicado.

Interoperabilidade: Suporte à arquitetura de rede unificada (Cisco Unified Wireless Network) e compatibilidade com sistemas operacionais modernos (Cisco IOS XE 17.3.1 ou superior).

Segurança: Suporte obrigatório a WPA3 (Enterprise e Personal), criptografia AES e suporte a 802.11 DFS (Dynamic Frequency Selection).

PROTOCOLOS E FUNCIONALIDADES:

Otimização de RF: Ajuste automático de canal e potência para evitar interferências. Roaming: Suporte a transição rápida entre APs (Fast Roaming) conforme normas 802.11r, 802.11k e 802.11v.

QoS (Qualidade de Serviço): Priorização de tráfego de voz e vídeo de alta definição (4K/8K) e aplicações de colaboração em tempo real.

REQUISITOS NORMATIVOS E GARANTIA:

Certificação: O equipamento deve possuir homologação da ANATEL conforme Resolução nº 715/2019 vigente.

IMPLEMENTAÇÃO

ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE TI E TELEFONIA

As instalações de TI e Telefonia deverão ser feitas sob supervisão de equipe técnica do STI/SR/PF/SP, podendo ter apoio de técnicos da equipe de informática e telecomunicações do contratado.

Para realizar as instalações dos equipamentos de TIC nas dependências do contratado, o STI - Setor de Tecnologia da Informação deverá ser acionado, por meio de abertura de chamado pelos canais oficiais (SIGEPOL, 0800 ou outro indicado pelo STI), pelo Responsável do PEP ou do NUPAS com antecedência mínima de 7 (sete) dias, de modo a ser possível alinhar com a DTI/PF todos os procedimentos para as atividades de instalação que deverão ser executadas.

A última etapa de execução do projeto é a de teste dos equipamentos.

O atendimento ao público só poderá ser realizado quando o sistema estiver operando de maneira adequada e após a aprovação formal do STI/SR/PF/SP.

| Documento assinado eletronicamente por LEANDRO DO CARMO MONTEIRO, Agente Administrativo(a), em 23/02/2026, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

| Documento assinado eletronicamente por LUIZ CARLOS FARIA TORRES, Chefe de Núcleo, em 16/03/2026, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=143052789&crc=31CFBB33. Código verificador: 143052789 e Código CRC: 31CFBB33.

Referência: Processo nº 08505.014968/2025-19 | SEI nº 143052789