**ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNIDADE DE FORNCEIMENTO** | **QUANTID.**  **MÍNIMA** | **QUANTID.**  **MÁXIMA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | **Forno Micro-ondasMaterial:**  -Gabinete em aço inoxidável, espelhado  ou pintado com tratamento anticorrosivo;  - Capacidade: de 32 a 34 litros;  -Potência: Mínima de 1.400 W;  -Voltagem: 127 V;  -Cor: Branco, cinza, grafite, inox ou  espelhado;  -Funções: Auto descongelamento por  tempo e/ou peso e aquecimento rápido;  **Características Adicionais:**  – Prato giratório de vidro;  – Mínimo de 10 níveis de potência  ajustáveis;  – Painel digital;  – Função de redução de odores (tira  odor ou equivalente);  – Etiqueta de Eficiência Energética do  INMETRO, Classe A; e  – Garantia mínima de 12 meses. | UNIDADE | 1 | 8 | R$ | R$ |
| 2 | **Bebedouro de Coluna**  **UASG 533013**  2 de 14  2  **-** Compatível com garrafões de 20L;  -Sistema de Refrigeração: Compressor  hermético, serpentina externa;  -Gás ecológico R-134a ou equivalente,  livre de CFC;  -Temperatura da água gelada: 10°C a 15°  C;  -Capacidade de resfriamento: mín. 2 litros  /hora a 10°C;  -Reservatório de água gelada: mín. 1,8  litros  -2 torneiras;  -Gabinete: aço inox ou plástico de alta  resistência;  -Etiqueta de Eficiência Energética do  INMETRO, Classe A;  -Tensão: 110 VCor: Branco, preto, cinza  ou inox;  -Garantia mínima de 12 meses. | UNIDADE | 1 | 20 |  |  |
| 3 | **Kit Microfone sem fio UHF (K502M ou**  **equivalente):**  -composto por 2 microfones de mão  (handheld);  -1 receptor com visor OLED; cabo de  carregamento duplo;  -Pilha de Líthium 3.7v recarregável na  própria base através de cabo mini USB;  - fonte de alimentação;  - 200 frequências (100 por canal A/B);  -PLL – Phase Locked Loop;  - 2 range de frequência, 660.000 MHz –  689.700MHz | 560.000MHz – 589.700  MHz;  - resposta de frequência: 80Hz - 14.000  Hz ± 2dB;  -padrão polar cardioide;  -Antena omnidirecional ¼ Comprimento  de onda com conexão fixa;  saída de áudio XLR e TS;  -potência de saída 10 mW;  -largura de banda 50 MHz;  -garantia mínima de 12 meses. | UNIDADE | 1 | 16 |  |  |
|  | **Total** | | | | | R$ |