**ANEXO I-A – ITENS MÍNIMOS PARA O RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO DO PMOC**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXO I-A – ITENS MÍNIMOS PARA O RELTÓRIO DE MANUTENÇÃO DO PMOC** | | | | | |
| **ITEM** | **SERVIÇO A EXECUTAR** | **MEN** | **TRI** | **SEM** | **EXEC** |
| **I.** | **GERAL** |  |  |  |  |
| 1. | VERIFICAR FIXAÇÕES, RUÍDOS, VAZAMENTOS E ISOLAMENTOS | X |  |  |  |
| 2. | VERIFICAR TEMPERATURA DE SAÍDA | X |  |  |  |
| **II.** | **COMPRESSOR** |  |  |  |  |
| 1. | MEDIR PRESSÃO DE SUCÇÃO | X |  |  |  |
| 2. | MEDIR PRESSÃO DE DESCARGA | X |  |  |  |
| 3. | VERIFICAR APERTO E CONTATOS DOS BORNES E CONEXÕES |  | X |  |  |
| 4. | VERIFICAR A ATUAÇÃO E REGULAGEM DOS PRESSOSTATOS |  |  | X |  |
| 5. | VERIFICAR DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO – SBORECARGA E SOBREAQUECIMENTO |  |  | X |  |
| 6. | VERIFICAR ELASTICIADES DOS COXINS DE BORRACHAS DOS COMPRESSORES | X |  |  |  |
| **III.** | **CIRCUITO REFRIGERANTE** |  |  |  |  |
| 1. | VERIFICAR CARGA DE GÁS | X |  |  |  |
| 2. | TESTAR VAZAMENTOS DE GÁS | X |  |  |  |
| 3. | VERIFICAR FILTRO SECADOR E TROCÁ-LO SE NECESSÁRIO |  |  | X |  |
| 4. | VERIFICAR VÁLVULA DE EXPANSÃO |  |  | X |  |
| 5. | VERIFICAR SUPERAQUECIMENTO E CORRIGIR SE NECESSÁRIO | X |  |  |  |
| 6. | VERIFICAR SUBRESFRIAMENTO E CORRIGIR SE NECESSÁRIO | X |  |  |  |
| 7. | VERIFICAR ISOLMAENTO DAS TUBULAÇÕES | X |  |  |  |
| **IV.** | **VENTILADOR** |  |  |  |  |
| 1. | VERIFICAR ROLAMENTOS E MANCAIS REAPERTANDO SE NECESSÁRIO |  |  | X |  |
| 2. | VERIFICAR FIXAÇÃO E ALINHAMENTO DAS HÉLICES |  | X |  |  |
| 3. | LIMPEZA DOS ROTORES | X |  |  |  |
| 4. | VERIFICAR FUNCIONAMENTO E RUÍDOS | X |  |  |  |
| **V.** | **EVAPORADOR** |  |  |  |  |
| 1. | LIMEZA DO ALETADO |  |  | X |  |
| 2. | LIMPEZA DO DRENO | X |  |  |  |
| 3. | LIMPEZA DA BANDEJA | X |  |  |  |
| **VI.** | **FILTRO DE AR** |  |  |  |  |
| 1. | LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO SE NECESSÁRIO | X |  |  |  |
| **VII.** | **CONTROLADORES/CONTROLE REMOTO** |  |  |  |  |
| 1. | VERIFICAR PROGRAMAÇÃO E SET POINT | X |  |  |  |
| 2. | VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO CONTROLE REMOTO | X |  |  |  |
| 3. | VERIFICAR PILHAS | X |  |  |  |
| **VIII.** | **COMPONENTES ELÉTRICOS** |  |  |  |  |
| 1. | VERIFICAR APERTO DOS CONTATOS E LIMPEZA | X |  |  |  |
| 2. | VERIFICAR A ATUAÇÃO E REGULAGEM DO TERMOSTATO | X |  |  |  |
| 3. | VERIFICAR A ATUAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO PAINEL DE COMANDO | X |  |  |  |
| 4. | VERIFICAR AQUECIMENTO DO MOTORES | X |  |  |  |
| **XIX.** | **GABINETE** |  |  |  |  |
| 1. | LIMPEZA INTERNA E EXTERNA | X |  |  |  |
| 2. | VERIFICAR E ELIMINAR PONTOS DE FERRUGEM |  | X |  |  |
| 3. | EXAMINAR E CORRIGIR TAMPAS SOLTAS E VEDAÇÃO DO GABINETE | X |  |  |  |
| 4. | VERIFICAR ISOLAMENTO TÉRMICO DO GABINETE | X |  |  |  |
| **X.** | **EVAPORADOR** |  |  |  |  |
| 1. | LIMEZA DO ALETADO | X |  |  |  |
| 2. | LIMPEZA DO DRENO | X |  |  |  |
| 3. | LIMPEZA DA BANDEJA | X |  |  |  |