{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["DAP","KCl"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"DAP","index":0,"n_rows":15,"n_cols":56,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,13,0],[12,3,13,3],[12,1,13,1],[12,5,13,5],[12,4,13,4],[12,46,12,50],[12,51,12,55],[12,6,13,6],[12,2,13,2],[12,43,12,45],[12,7,12,17],[12,18,12,28],[12,29,12,42]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Planilha citada no Inciso IV do Art. 15 da Instrução Normativa nº 53, de 23 de outubro de 2013."]
[]
["Planilha para Rastreabilidade do Controle de Qualidade das Matérias-primas"]
[]
["Orientações de preenchimento:"]
["Criar um arquivo (em Excel) para cada estabelecimento e dentro de cada estabelecimento, criar uma planilha (aba) para cada matéria-prima."]
["Ler atentamente os comentários que aparecem ao se colocar o mouse sobre determinas células (células com uma marca vermelha no canto superior direito)."]
[]
["ABC Fertilizantes Ltda. - EP RS 96023-8 "]
[]
["Material: DAP - Fosfato Diamônico"]
[]
["Licença de Importação/ Nota Fiscal","Fornecedor Origem","País","Navio","Quantidade\n(ton)","Data Início Descarga","Data Final Descarga","Garantias Nominais",{"$nulls":10},"Resultados do Laudo do Navio",{"$nulls":10},"Resultados do Controle de Qualidade do Estabelecimento Produtor",{"$nulls":13},"Valores Efetivamente Utilizados nas Formulações",null,null,"Resultados de Metais Pesados do Laudo do Navio ou do Controle de Qualidade",{"$nulls":4},"Interpretação dos Metais Pesados"]
[{"$nulls":7},"N","P2O5 em \nCNA+H2O","P2O5 em \nH2O","Passante\nna Peneira\n4,80 mm (%)","Passante\nna Peneira\n3,36 mm (%)","Passante\nna Peneira\n2,83 mm (%)","Passante\nna Peneira\n2,00 mm (%)","Passante\nna Peneira\n1,41 mm (%)","Passante\nna Peneira\n1,00 mm (%)","Passante\nna Peneira\n0,50 mm (%)","SGN","N","P2O5 em \nCNA+H2O","P2O5 em \nH2O","Passante\nna Peneira\n4,80 mm (%)","Passante\nna Peneira\n3,36 mm (%)","Passante\nna Peneira\n2,83 mm (%)","Passante\nna Peneira\n2,00 mm (%)","Passante\nna Peneira\n1,41 mm (%)","Passante\nna Peneira\n1,00 mm (%)","Passante\nna Peneira\n0,50 mm (%)","SGN","N","P2O5 em \nCNA+H2O","P2O5 em \nH2O","Passante\nna Peneira\n4,80 mm (%)","Passante\nna Peneira\n3,36 mm (%)","Passante\nna Peneira\n2,83 mm (%)","Passante\nna Peneira\n2,00 mm (%)","Passante\nna Peneira\n1,41 mm (%)","Passante\nna Peneira\n1,00 mm (%)","Passante\nna Peneira\n0,50 mm (%)","SGN","ID da Amostra ou Nº do Laudo","Data da Coleta","Data do Resultado","N","P2O5 em \nCNA+H2O","P2O5 em \nH2O","Arsenio (As)","Cádmio (Cd)","Chumbo (Pb)","Cromo (Cr)","Mercúrio (Hg)","Arsenio (As)","Cádmio (Cd)","Chumbo (Pb)","Cromo (Cr)","Mercúrio (Hg)"]
["09/1386668-4","OCP","Marrocos","Ziemia Cieszynska",2100,"2009-08-04","2009-08-07",18,47,38,100,93,85,40,35,5,1,300,{"$nulls":33},"DL","DL","DL","DL","DL"]

{"sheet":"KCl","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}