|  |
| --- |
| AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVILSuperintendência de Padrões Operacionais |
| **F-243-31 - A135 - Instalações e Ferramental** |
| Questão | **Referência** | **Resultado: (CF, CFCR, NC, NA e NO)** |
| Pessoal Técnico e Treinamento |
| 1. A empresa mantém arquivo atualizado com as informações pessoal do departamento de manutenção (Responsável técnico, Inspetores, mecânicos e CTM) necessárias para determinar a capacidade de cada um?
 | RBAC (135.95; 43.13(a); 135.425; 119.65(d); 119.71(e); 135.433) |  |
| 1. O Responsável Técnico, os inspetores e mecânicos da base têm vínculo contratual e estão formalmente designados (Inspetores) conforme procedimento do MGM?
 | RBAC (135.23(a)(27); 135.23(a)(28); 39.3; 135.425) |  |
| 1. O operador possui uma lista de pessoal autorizado a realizar IIO que inclua o nome, título ocupacional e pelas inspeções que estão autorizadas a executar?
 | RBAC (135.429(e)) |  |
| 1. Todos os inspetores designados têm conhecimento da designação e de suas responsabilidades?
 | RBAC (135.433; 65.81) |  |
| 1. A quantidade de inspetores e mecânicos da base é adequada às suas atividades?
 | RBAC (65.81; 135.425) |  |
| 1. Há distinção entre inspetores para liberação de aeronavegabilidade, APRS do produto, inspetores de IIO e inspetores de operações especiais (CATII/III, RVSM e ETOPS)?
 | RBAC (135.433;135.429; 135.435) |  |
| 1. O pessoal de manutenção (Mecânicos, Inspetores e CTM) foi treinado nos procedimentos do MGM e/ou programa de treinamento da empresa dentro dos prazos definidos nos respectivos manuais?
 | RBAC (135.95; 135.433) |  |
| 1. Os profissionais designados como inspetores concluíram um curso de um produto aeronáutico ou de um sistema, conforme aplicável, realizado em local regularmente habilitado ou aceito pela ANAC, e possuem uma das habilitações de grupo moto propulsor, célula ou de aviônicos?
 | RBAC (65.81; 135.435(a)) |  |
| 1. A empresa mantém controle da validade da habilitação de seus inspetores e mecânicos e todos estão com a habilitação válida?
 | RBAC (135.95;65.81;135.435(a);135.443;135.425) |  |
| 1. Verifique se os registros demonstram que nenhuma pessoa executou uma inspeção obrigatória se essa pessoa executou qualquer item do trabalho a inspecionado.
 | RBAC (135.429(c)) |  |
| 1. Todos os profissionais do departamento de manutenção demonstraram conhecer as funções e as responsabilidades do seu cargo, conhecer o RBAC 135 e outros regulamentos aplicáveis ao exercício de sua função como descritos no MGM, durante o decorrer da Auditoria?
 | RBAC (119.69(a)(3);119.43(a);119.43(c)) |  |

Legenda:

CF: Conforme
CFCR: Conforme com Recomendação
NC: Não Conforme
NA: Não Aplicável
NO: Não Observado