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Informações gerais
Quadro 1 – Informações gerais do conjunto de dados
	Item
	Conteúdo

	Título
	Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC)

	Descrição
	Monitoramento da conformidade de gasolina, etanol e óleo diesel comercializados na revenda em território brasileiro. Cada linha do arquivo corresponde a um ensaio físico-químico de uma amostra. A coluna Conforme indica a avaliação do ensaio (Sim/Não). O arquivo contém a íntegra dos ensaios publicados no período: conformes e não conformes.

	Origem do dado
	https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-abertos/pmqc-programa-de-monitoramento-da-qualidade-dos-combustiveis

	Fonte do dado
	ANP/SBQ (Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos)

	Formato do arquivo
	CSV e JSON

	Periodicidade de atualização
	Mensal

	Contato
	contato.sbq@anp.gov.br

	Notas
	Dados oriundos do sistema de gerenciamento laboratorial da ANP (LIMS/Sample Manager, Thermo Fisher Scientific).


Fonte: ANP/SBQ.
O que mudou com a abertura integral
· Antes: era publicado apenas o chamado "cadastro positivo", isto é, somente amostras julgadas conformes.
· Agora: o arquivo mensal traz a íntegra dos ensaios — linhas com Conforme = Sim e linhas com Conforme = Não.
· A avaliação em Conforme é por ensaio, não por amostra. Uma amostra (IdNumeric) é considerada não conforme quanto à qualidade somente se ao menos um ensaio for Não, observadas as regras de ensaios complementares do Aspecto (ver documento de orientações).
· Em arquivos do modelo antigo ainda em circulação é normal encontrar linhas residuais com Conforme = Não restritas ao ensaio Aspecto: são casos em que o Aspecto foi reprovado no ensaio isolado, mas a amostra foi julgada conforme após a análise de ensaios complementares (ou por ausência deles). Na abertura integral, passam a aparecer também Não em qualquer ensaio.
Variáveis do arquivo
Tabela 1 – Variáveis do arquivo
	Nome da variável
	Tipo
	Descrição

	DataColeta
	DATA (texto, ISO 8601 AAAA-MM-DD)
	Data em que a coleta do combustível foi realizada.

	IdNumeric
	INTEIRO
	Identificador da amostra. Repete-se em uma linha por ensaio realizado na amostra. Não é chave primária da linha: a granularidade do arquivo é amostra × ensaio.

	GrupoProduto
	TEXTO
	Família do combustível. Domínio: Gasolina, Etanol, Óleo Diesel.

	Produto
	TEXTO
	Produto específico. Valores observados: GASOLINA C COMUM, GASOLINA C COMUM ADITIVADA, GASOLINA C PREMIUM, ETANOL HIDRATADO COMUM, ETANOL HIDRATADO ADITIVADO, ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO, ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM, ÓLEO DIESEL B S500 - ADITIVADO.

	RazaoSocialPosto
	TEXTO
	Razão social do posto revendedor.

	CnpjPosto
	TEXTO
	CNPJ do posto revendedor (14 dígitos, com máscara 00.000.000/0000-00).

	Distribuidora
	TEXTO
	Distribuidora associada ao posto (BANDEIRA BRANCA quando sem bandeira exclusiva).

	Endereço
	TEXTO
	Logradouro do posto.

	Complemento
	TEXTO
	Complemento do endereço (pode vir vazio).

	Bairro
	TEXTO
	Bairro do posto.

	Município
	TEXTO
	Município do posto.

	Latitude
	PONTO FLUTUANTE
	Latitude do posto (SIRGAS 2000, EPSG:4674). Pode vir vazia.

	Longitude
	PONTO FLUTUANTE
	Longitude do posto (SIRGAS 2000, EPSG:4674). Pode vir vazia.

	Uf
	TEXTO
	Unidade da Federação (sigla).

	RegiaoPolitica
	TEXTO
	Região política (CENTRO-OESTE, NORDESTE, NORTE, SUDESTE, SUL).

	Ensaio
	TEXTO
	Nome do ensaio físico-químico (vocabulário controlado, Tabela 2).

	Resultado
	TEXTO ou NÚMERO
	Resultado do ensaio, serializado como texto no CSV. Números usam separador decimal . (ex.: 348.0). Inclui valores qualitativos (ex.: Límpido e isento de impurezas (LII), Amarelo, Não detectado) e limites de quantificação (ex.: < 2.0). Ver Tabela 2.

	UnidadeEnsaio
	TEXTO
	Unidade do ensaio (ex.: °C, mg/kg, % volume, kg/m³, µS/m). Vazia para ensaios qualitativos (ex.: Aspecto, Cor).

	Conforme
	TEXTO (Sim/Não)
	Avaliação de conformidade do ensaio: Sim = ensaio conforme; Não = ensaio não conforme. Não confundir com o julgamento da amostra (ver orientações).


Fonte: ANP/SBQ.
Correções em relação ao original: DataColeta segue a norma ISO 8601 (o original trazia "ISSO"); Conforme é do tipo texto com domínio Sim/Não (o original dizia "booleano"); GrupoProduto usa Óleo Diesel (o original dizia "Diesel"); IdNumeric identifica a amostra, não a linha.
Tipo de Resultado por ensaio
Resultado é numérico nos ensaios quantitativos e textual nos qualitativos. No CSV tudo é serializado como texto, com . como separador decimal.
Tabela 2 – Tipo de Resultado por ensaio
	Ensaio
	Tipo de Resultado

	Aromáticos
	numérico

	Aspecto
	texto

	Água Livre
	texto (ensaio não publicado na série atual)

	Benzeno
	numérico

	Condutividade Elétrica
	numérico (inteiro, µS/m)

	Contaminação total
	numérico

	Cor
	texto

	Cor ASTM
	texto (aceita < ..., ex.: < 2.0)

	Destilação - 10%
	numérico (°C)

	Destilação - 50%
	numérico (°C)

	Destilação - 85%
	numérico (°C)

	Destilação - 90%
	numérico (°C)

	Destilação - 95%
	numérico (°C)

	Destilação - PFE
	numérico (°C)

	Destilação - Perda
	numérico

	Destilação - Resíduo
	numérico (% volume)

	IAD
	numérico

	Massa Específica a 20 °C
	numérico (kg/m³)

	Material Não Volátil
	texto/numérico (aceita <5)

	Material Particulado
	texto (ensaio não publicado na série atual)

	MON
	numérico

	Número de Cetano Derivado
	numérico

	Olefínicos
	numérico

	Ponto de Fulgor
	numérico (°C)

	Potencial Hidrogeniônico (pH)
	numérico

	RON
	numérico

	Saturados
	numérico

	Teor Alcoólico
	numérico (% massa)

	Teor de Água
	numérico (mg/kg)

	Teor de Água e Sedimentos
	numérico (% volume)

	Teor de Biodiesel
	numérico (% volume)

	Teor de Enxofre
	numérico (mg/kg)

	Teor de Enxofre (D7039) e variantes (D7039, <100 mg/kg)
	numérico

	Teor de Etanol
	numérico (% volume, inteiro)

	Teor de Hidrocarbonetos
	texto (aceita Não detectado)

	Teor de Marcador
	numérico

	Teor de Metanol
	numérico (% volume)


Fonte: ANP/SBQ.
Informações adicionais
· Encoding: UTF-8. Separador do CSV: ;. Separador decimal: .. Data no formato AAAA-MM-DD.
· Sistema de origem: Sample Manager (Thermo Fisher Scientific), via LIMS da ANP.
· Sistema de coordenadas (Lat/Long): SIRGAS 2000, SRID (EPSG) 4674.
· Autor: ANP/SBQ — Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos.
· Mantenedor: ANP/SBQ.
· Escopo geopolítico: nacional. Periodicidade de atualização: mensal.
Notas de leitura validadas nos arquivos
1. Replicatas: o mesmo par (IdNumeric, Ensaio) pode aparecer repetido com o mesmo Resultado (repetições de medição/lançamento). Para contar amostras, deduplique por IdNumeric; para contar ensaios, defina se conta linhas ou combinações distintas.
1. UnidadeEnsaio vazia é esperada em Aspecto, Cor, Cor ASTM, Teor de Hidrocarbonetos, pH, Contaminação total e variantes D7039.
1. Resultado com < (ex.: < 2.0, <5) e Não detectado são valores válidos, não erros.
1. Teor de biodiesel acima de 10% em arquivos recentes (ex.: 15.1 % volume) reflete o teor regulamentar vigente à época da coleta, não erro de medição.
1. Mudanças regulatórias alteram faixas de conformidade sem alterar o layout do arquivo:
· gasolina: Resolução ANP nº 807/2020 (ex.: gasolina C com 30% de etanol anidro/E30 a partir de agosto/2025);
· etanol: Resolução ANP nº 907/2022;
· diesel: Resolução ANP nº 968/2024 (revogou a Resolução ANP nº 50/2013; a regra do Aspecto passou a ser a do art. 16 — ver documento de orientações).
· O teor de etanol na gasolina e o teor de biodiesel no óleo diesel são definidos pelo CNPE e fiscalizados/regulados tecnicamente pela ANP, logo sujeitos a mudança ao longo do tempo — sempre confronte o resultado com a data da coleta (DataColeta) e o ato vigente.
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