**Instruções para preenchimento do formulário:**

1. No campo Documento, deve ser especificado o instrumento licitatório para o qual está sendo sugerida modificação. Neste campo, deve-se digitar apenas pré-edital ou minuta do contrato;
2. No campo Natureza da sugestão, deve ser indicado se a sugestão proposta é de Inclusão, Alteração ou Exclusão;
3. No campo Item, deve ser discriminado o item do pré-edital, ou a cláusula da minuta do contrato, ou, ainda, o anexo para o qual está sendo sugerida modificação. Neste campo, deve-se digitar apenas o número do item ou o número da cláusula, sem detalhar o seu título. No caso de sugestão à anexo, deve-se incluir o número do anexo e o número do item objeto da sugestão, caso existente. Caso a sugestão seja de Inclusão, deve-se especificar o número que o item ou a cláusula teria caso a sugestão fosse acatada pela ANP;
4. No campo Proposta de alteração, deve ser redigida a redação proposta para o item, em sua versão final. Não se deve usar texto tachado, negrito, sublinhado ou destacado em cores. Caso a sugestão seja de Exclusão, deve-se deixar o campo em branco;
5. No campo Justificativa, deve ser descrita a justificativa para a sugestão proposta.

**Exemplo de preenchimento do formulário de comentários e sugestões:**

| **Documento** | **Natureza da sugestão** | **Item** | **Proposta de alteração** | **Justificativa** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minuta do contrato | Alteração | Anexo II – 3.2.1 | Texto proposto. | Justificativa. |
| Pré-edital | Exclusão | 1.4.3 |  | Justificativa |

**Instruções para envio do formulário:**

Após o preenchimento deste formulário, remeta-o à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) até às **17 horas do dia 19 de junho de 2017** peloe-mail [rodadas@anp.gov.br](mailto:rodadas@anp.gov.br). A utilização deste formulário é obrigatória. Não serão aceitas sugestões e comentários fora do padrão deste formulário.

**FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES**

CONSULTA PÚBLICA Nº 09/2017

| **Documento** | **Natureza da sugestão** | **Item** | **Proposta de alteração** | **Justificativa** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-edital | Inclusão | Anexo XIV - n | Serão aceitos levantamentos de multifeixe, exclusivamente, no interior da área do bloco, com resolução mínima de 30 metros. Deverão ser coletados dados de batimetria, coluna d’água e de retro espalhamento acústico (Backscatter). | Dados de multifeixe possuem diversas aplicações, atendendo os setores de exploração, ambiental e de engenharia. Na parte de exploração, estes dados podem ser usados para encontrar alterações morfológicas no assoalho oceânico que estejam relacionadas a vazamentos naturais de petróleo ou gás. |
| Pré-edital | Inclusão | Anexo XIV - o | Serão aceitos levantamentos de dados de temperatura para medição do fluxo térmico com Heat Flow. Os sensores de temperatura devem estar espaçados a pelo menos 50cm entre eles. Os mesmos deverão seguir uma malha de coleta com intervalo de, no mínimo, 2 km dentro bloco | Dados de fluxo térmico podem ser usados em modelagem de bacia, o que permite se conhecer e identificar locais de geração de hidrocarbonetos. |