Carta Proposta

AO**DNOCS**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024**

# Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE), EM VIAS URBANAS E/OU RURAIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA

**DE ATUAÇÃO DO DNOCS (Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe).**

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sª. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta é de **R$ 20.134.997,80 (Vinte milhões cento e trinta e quatro mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos),** com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes da Planilha de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão−de−obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao DNOCS.

Declaramos que o preço por nós ofertado será para executar a Obra conforme todas as exigências do Memorial Descritivo e especificações Técnicas disponibilizados e descrito no edital

Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao Orçamento, medições e pagamentos.

Declaramos que o BDI( Benefícios e despesas Indiretas) utilizado é de 21,35%

Comprometemo−nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pelo DNOCS, antes da execução dos mesmos.

O prazo de execução total da obra é de 270(Duzentos e setenta)dias consecutivos a partir do dia seguinte ao recebimento da Ordem de Serviço.

O prazo de validade desta proposta é de **60** (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo−nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da ao DNOCS, para o cumprimento das obrigações assumidas.



Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da ao DNOCS, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

Dados Bancários


# Agencia 0001 Conta Corrente 15958001-0

Atenciosamente

Assu/RN, 16 de setembro de 2024.

**EVILACIO FREIRE DA SILVA BEZERRA**

**Sócio CPF:009121514-55**



**ANTONIO DE PAULA BATISTA JUNIOR**

**Responsável Técnico CREA N° 210041922-6**





**Obra** **Bancos** **B.D.I.**

**Cópia de: BLOQUETES INTERTRAVADO - DNCOS - PE 90006/2024 - MINAS GERAIS**

**SINAPI - 02/2024 - Minas**

**Gerais**

**SICRO3 - 01/2024 - Minas**

**Gerais**

**21,35%**

**Orçamento Sintético**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Valor Unit**  **com BDI** | **Total** |
| **1** |  |  | **SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO**  **INTERTRAVADO (BLOQUETE) NO ESTADO DO MINAS GERAIS** |  |  |  |  | **20.134.997,80** |
| **1.1** |  |  | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  |  |  |  | **546.419,67** |
| 1.1.1 | 554546.45.6  4584946845 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO -TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS RODOVIA PAVIMENTADA | TONxKM | 64190 | 0,47 | 0,58 | 37.230,20 |
| 1.1.2 | 554546.45.6  4584946845 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO -TRANSPORTE COM CAVALO  MECÂNICO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS - RODOVIA REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TONxKM | 19257 | 0,58 | 0,71 | 13.672,47 |
| 1.1.3 | 554546.45.6 | Próprio | PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSÕES 3mX2m  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UNID | 5 | 1.821,18 | 2.210,00 | 11.050,00 |
| 1.1.4 | 554546.45.6  4584946845 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO INCLUSO TOPOGRAFIA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS DAS JAZIDAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO  PARA AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS | m² | 140000 | 0,40 | 0,48 | 67.200,00 |
| 1.1.5 | 554546.45.6 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO  (INCLUSO CONTROLE TECNOLÓGICO) | UNID | 100 | 2.288,55 | 2.777,15 | 277.715,00 |
| 1.1.6 | 554546.45.6  4584946845 | Próprio | ENSAIOS LABORATORIAIS (ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DA NORMA ABNT NBR 9781:2013 |ABNT NBR 15953:2011 | OUTRAS NORMAS  EXIGIDAS) | m² | 140000 | 0,51 | 0,62 | 86.800,00 |
| 1.1.7 | 554546.45.6 | Próprio | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA(DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE  CONTRATO COM O PROPRIETÁRIO DA TERRA) | m³ | 33600 | 1,30 | 1,57 | 52.752,00 |
| **1.2** |  |  | **TERRAPLANAGEM** |  |  |  |  | **1.103.130,00** |
| 1.2.1 | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE  SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 140000 | 0,32 | 0,39 | 54.600,00 |
| 1.2.2 | 5501901 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 28000 | 7,28 | 8,83 | 247.240,00 |
| 1.2.3 | 4011209 | SICRO3 | Regularização do subleito | m² | 140000 | 0,95 | 1,15 | 161.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.4 | 5914351 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 63000 | 2,17 | 2,63 | 165.690,00 |
| 1.2.5 | 5915320 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento  primário | tkm | 315000 | 0,57 | 0,69 | 217.350,00 |
| 1.2.6 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 315000 | 0,47 | 0,57 | 179.550,00 |
| 1.2.7 | 4413942 | SICRO3 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 42000 | 1,53 | 1,85 | 77.700,00 |
| **1.3** |  |  | **PAVIMENTAÇÃO** |  |  |  |  | **16.221.861,60** |
| 1.3.1 | 4011228 | SICRO3 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com  material de jazida | m³ | 28000 | 10,48 | 12,71 | 355.880,00 |
| 1.3.2 | 5915320 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento  primário | tkm | 420000 | 0,57 | 0,69 | 289.800,00 |
| 1.3.3 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 630000 | 0,47 | 0,57 | 359.100,00 |
| 1.3.4 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.  AF\_10/2022 | m² | 140000 | 15,10 | 18,32 | 2.564.800,00 |
| 1.3.5 | 5915013 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário | tkm | 268800 | 1,46 | 1,76 | 475.776,00 |
| 1.3.6 | 5915014 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 1881600 | 1,44 | 1,74 | 3.273.984,00 |
| 1.3.7 | 5915320 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento  primário | tkm | 13720 | 0,57 | 0,69 | 9.466,80 |
| 1.3.8 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 96040 | 0,47 | 0,57 | 54.742,80 |
| 1.3.9 | 554546.45.6  4584946845 | Próprio | FORNECIMENTODE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE CONCRETO 35 MPA,  ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES | m² | 140000 | 54,78 | 63,15 | 8.841.000,00 |
| **1.4** |  |  | **DRENAGEM** |  |  |  |  | **2.196.800,00** |
| 1.4.1 | 2003377 | SICRO3 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 40000 | 45,26 | 54,92 | 2.196.800,00 |
| **1.5** |  |  | **SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL** |  |  |  |  | **27.563,60** |
| 1.5.1 | 5213440 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 40 | 203,97 | 247,52 | 9.900,80 |

\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.2 | 5213863 | SICRO3 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 40 | 363,89 | 441,57 | 17.662,80 |
| **1.6** |  |  | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** |  |  |  |  | **39.223,00** |
| 1.6.1 | 554546.45.6  4584946845  6453453534 | Próprio | LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA, INCLUINDO RETIRADA E ACRESCIMO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E=6CM, COM ABERTURA CIRCULAR DE 600 MM PARA TAMPÃO | UNID | 100 | 166,49 | 202,03 | 20.203,00 |
| 1.6.2 | 554546.45.6 | Próprio | RECUPERAÇÃO DO RAMAL PREDIAL DANIFICADO COM FORNECIMENTO  DE MATERIAL HIDRÁULICO | M | 1000 | 15,68 | 19,02 | 19.020,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Total sem BDI** | **16.592.499,21** |
| **Total do BDI** | **3.542.498,59** |
| **Total Geral** | **20.134.997,80** |



RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS