{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["MC","Plan1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":19,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":13,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"MC","index":0,"n_rows":939,"n_cols":43,"rows_kept":939,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,2,6],[0,7,2,22],[0,23,0,32],[0,33,2,36],[1,23,1,26],[1,27,1,32],[2,23,2,26],[2,27,2,32],[6,1,6,31],[7,1,7,5],[7,6,7,10],[7,11,7,16],[7,17,7,21],[7,22,7,23],[7,24,7,28],[7,29,7,31],[8,1,8,5],[8,6,8,10],[8,11,8,16],[8,17,8,21],[8,22,8,23],[8,24,8,28],[8,29,8,31],[9,1,9,5],[9,6,9,10],[9,11,9,16],[9,17,9,21],[9,22,9,23],[9,24,9,28],[9,29,9,31],[10,1,10,5],[10,6,10,10],[10,11,10,16],[10,17,10,21],[10,22,10,23],[10,24,10,28],[10,29,10,31],[11,1,11,5],[11,6,11,10],[11,11,11,16],[11,17,11,21],[11,22,11,23],[11,24,11,28],[11,29,11,31],[12,1,12,5],[12,6,12,10],[12,11,12,16],[12,17,12,21],[12,22,12,23],[12,24,12,28],[12,29,12,31],[13,1,13,5],[13,6,13,10],[13,11,13,16],[13,17,13,21],[13,22,13,23],[13,24,13,28],[13,29,13,31],[14,1,14,5],[14,6,14,10],[14,11,14,16],[14,17,14,21],[14,22,14,23],[14,24,14,28],[14,29,14,31],[15,1,15,5],[15,6,15,10],[15,11,15,16],[15,17,15,21],[15,22,15,23],[15,24,15,28],[15,29,15,31],[16,1,16,5],[16,6,16,10],[16,11,16,16],[16,17,16,21],[16,22,16,23],[16,24,16,28],[16,29,16,31],[17,1,17,5],[17,6,17,10],[17,11,17,16],[17,17,17,21],[17,22,17,23],[17,24,17,28],[17,29,17,31],[18,1,18,5],[18,6,18,10],[18,11,18,16],[18,17,18,21],[18,22,18,23],[18,24,18,28],[18,29,18,31],[19,1,19,5],[19,6,19,10],[19,11,19,16],[19,17,19,21],[19,22,19,23],[19,24,19,28],[19,29,19,31],[20,1,20,5],[20,6,20,10],[20,11,20,16],[20,17,20,21],[20,22,20,23],[20,24,20,28],[20,29,20,31],[21,1,21,5],[21,6,21,10],[21,11,21,16],[21,17,21,21],[21,22,21,23],[21,24,21,28],[21,29,21,31],[22,1,22,5],[22,6,22,10],[22,11,22,16],[22,17,22,21],[22,22,22,23],[22,24,22,28],[22,29,22,31],[23,1,23,5],[23,6,23,10],[23,11,23,16],[23,17,23,21],[23,22,23,23],[23,24,23,28],[23,29,23,31],[24,1,24,5],[24,6,24,10],[24,11,24,16],[24,17,24,21],[24,22,24,23],[24,24,24,28],[24,29,24,31],[25,1,25,5],[25,6,25,10],[25,11,25,16],[25,17,25,21],[25,22,25,23],[25,24,25,28],[25,29,25,31],[26,1,26,5],[26,6,26,10],[26,11,26,16],[26,17,26,21],[26,22,26,23],[26,24,26,28],[26,29,26,31],[27,1,27,5],[27,6,27,10],[27,11,27,16],[27,17,27,21],[27,22,27,23],[27,24,27,28],[27,29,27,31],[28,1,28,5],[28,6,28,10],[28,11,28,16],[28,17,28,21],[28,22,28,23],[28,24,28,28],[28,29,28,31],[29,1,29,5],[29,6,29,10],[29,11,29,16],[29,17,29,21],[29,22,29,23],[29,24,29,28],[29,29,29,31],[30,1,30,5],[30,6,30,10],[30,11,30,16],[30,17,30,21],[30,22,30,23],[30,24,30,28],[30,29,30,31],[31,1,31,5],[31,6,31,10],[31,11,31,16],[31,17,31,21],[31,22,31,23],[31,24,31,28],[31,29,31,31],[32,1,32,5],[32,6,32,10],[32,11,32,16],[32,17,32,21],[32,22,32,23],[32,24,32,28],[32,29,32,31],[33,1,33,5],[33,6,33,10],[33,11,33,16],[33,17,33,21],[33,22,33,23],[33,24,33,28],[33,29,33,31],[34,1,34,5],[34,6,34,10],[34,11,34,16],[34,17,34,21],[34,22,34,23],[34,24,34,28],[34,29,34,31],[35,1,35,5],[35,6,35,10],[35,11,35,16],[35,17,35,21],[35,22,35,23],[35,24,35,28],[35,29,35,31],[36,1,36,5],[36,6,36,10],[36,11,36,16],[36,17,36,21],[36,22,36,23],[36,24,36,28],[36,29,36,31],[37,1,37,5],[37,6,37,10],[37,11,37,16],[37,17,37,21],[37,22,37,23],[37,24,37,28],[37,29,37,31],[38,1,38,5],[38,6,38,10],[38,11,38,16],[38,17,38,21],[38,22,38,23],[38,24,38,28],[38,29,38,31],[39,1,39,5],[39,6,39,10],[39,11,39,16],[39,17,39,21],[39,22,39,23],[39,24,39,28],[39,29,39,31],[40,1,40,5],[40,6,40,10],[40,11,40,16],[40,17,40,21],[40,22,40,23],[40,24,40,28],[40,29,40,31],[41,1,41,5],[41,6,41,10],[41,11,41,16],[41,17,41,21],[41,22,41,23],[41,24,41,28],[41,29,41,31],[42,1,42,5],[42,6,42,10],[42,11,42,16],[42,17,42,21],[42,22,42,23],[42,24,42,28],[42,29,42,31],[43,1,43,5],[43,6,43,10],[43,11,43,16],[43,17,43,21],[43,22,43,23],[43,24,43,28],[43,29,43,31],[44,1,44,5],[44,6,44,10],[44,11,44,16],[44,17,44,21],[44,22,44,23],[44,24,44,28],[44,29,44,31],[45,1,45,5],[45,6,45,10],[45,11,45,16],[45,17,45,21],[45,22,45,23],[45,24,45,28],[45,29,45,31],[46,1,46,31],[47,1,47,5],[47,6,47,10],[47,11,47,16],[47,17,47,21],[47,22,47,23],[47,24,47,28],[47,29,47,31],[48,1,48,5],[48,6,48,10],[48,11,48,16],[48,17,48,21],[48,22,48,23],[48,24,48,28],[48,29,48,31],[49,1,49,5],[49,6,49,10],[49,11,49,16],[49,17,49,21],[49,22,49,23],[49,24,49,28],[49,29,49,31],[50,1,50,5],[50,6,50,10],[50,11,50,16],[50,17,50,21],[50,22,50,23],[50,24,50,28],[50,29,50,31],[51,1,51,5],[51,6,51,10],[51,11,51,16],[51,17,51,21],[51,22,51,23],[51,24,51,28],[51,29,51,31],[52,1,52,5],[52,6,52,10],[52,11,52,16],[52,17,52,21],[52,22,52,23],[52,24,52,28],[52,29,52,31],[53,1,53,5],[53,6,53,10],[53,11,53,16],[53,17,53,21],[53,22,53,23],[53,24,53,28],[53,29,53,31],[54,1,54,5],[54,6,54,10],[54,11,54,16],[54,17,54,21],[54,22,54,23],[54,24,54,28],[54,29,54,31],[55,1,55,5],[55,6,55,10],[55,11,55,16],[55,17,55,21],[55,22,55,23],[55,24,55,28],[55,29,55,31],[56,1,56,5],[56,6,56,10],[56,11,56,16],[56,17,56,21],[56,22,56,23],[56,24,56,28],[56,29,56,31],[57,1,57,5],[57,6,57,10],[57,11,57,16],[57,17,57,21],[57,22,57,23],[57,24,57,28],[57,29,57,31],[58,1,58,5],[58,6,58,10],[58,11,58,16],[58,17,58,21],[58,22,58,23],[58,24,58,28],[58,29,58,31],[59,1,59,5],[59,6,59,10],[59,11,59,16],[59,17,59,21],[59,22,59,23],[59,24,59,28],[59,29,59,31],[60,1,60,5],[60,6,60,10],[60,11,60,16],[60,17,60,21],[60,22,60,23],[60,24,60,28],[60,29,60,31],[61,1,61,5],[61,6,61,10],[61,11,61,16],[61,17,61,21],[61,22,61,23],[61,24,61,28],[61,29,61,31],[62,1,62,5],[62,6,62,10],[62,11,62,16],[62,17,62,21],[62,22,62,23],[62,24,62,28],[62,29,62,31],[63,1,63,5],[63,6,63,10],[63,11,63,16],[63,17,63,21],[63,22,63,23],[63,24,63,28],[63,29,63,31],[64,1,64,5],[64,6,64,10],[64,11,64,16],[64,17,64,21],[64,22,64,23],[64,24,64,28],[64,29,64,31],[65,1,65,5],[65,6,65,10],[65,11,65,16],[65,17,65,21],[65,22,65,23],[65,24,65,28],[65,29,65,31],[66,1,66,5],[66,6,66,10],[66,11,66,16],[66,17,66,21],[66,22,66,23],[66,24,66,28],[66,29,66,31],[67,1,67,5],[67,6,67,10],[67,11,67,16],[67,17,67,21],[67,22,67,23],[67,24,67,28],[67,29,67,31],[68,1,68,5],[68,6,68,10],[68,11,68,16],[68,17,68,21],[68,22,68,23],[68,24,68,28],[68,29,68,31],[69,1,69,5],[69,6,69,10],[69,11,69,16],[69,17,69,21],[69,22,69,23],[69,24,69,28],[69,29,69,31],[70,1,70,5],[70,6,70,10],[70,11,70,16],[70,17,70,21],[70,22,70,23],[70,24,70,28],[70,29,70,31],[71,1,71,5],[71,6,71,10],[71,11,71,16],[71,17,71,21],[71,22,71,23],[71,24,71,28],[71,29,71,31],[72,1,72,5],[72,6,72,10],[72,11,72,16],[72,17,72,21],[72,22,72,23],[72,24,72,28],[72,29,72,31],[73,1,73,5],[73,6,73,10],[73,11,73,16],[73,17,73,21],[73,22,73,23],[73,24,73,28],[73,29,73,31],[74,1,74,5],[74,6,74,10],[74,11,74,16],[74,17,74,21],[74,22,74,23],[74,24,74,28],[74,29,74,31],[75,1,75,5],[75,6,75,10],[75,11,75,16],[75,17,75,21],[75,22,75,23],[75,24,75,28],[75,29,75,31],[76,1,76,5],[76,6,76,10],[76,11,76,16],[76,17,76,21],[76,22,76,23],[76,24,76,28],[76,29,76,31],[77,1,77,5],[77,6,77,10],[77,11,77,16],[77,17,77,21],[77,22,77,23],[77,24,77,28],[77,29,77,31],[78,1,78,5],[78,6,78,10],[78,11,78,16],[78,17,78,21],[78,22,78,23],[78,24,78,28],[78,29,78,31],[79,1,79,5],[79,6,79,10],[79,11,79,16],[79,17,79,21],[79,22,79,23],[79,24,79,28],[79,29,79,31],[80,1,80,5],[80,6,80,10],[80,11,80,16],[80,17,80,21],[80,22,80,23],[80,24,80,28],[80,29,80,31],[81,1,81,5],[81,6,81,10],[81,11,81,16],[81,17,81,21],[81,22,81,23],[81,24,81,28],[81,29,81,31],[82,1,82,5],[82,6,82,10],[82,11,82,16],[82,17,82,21],[82,22,82,23],[82,24,82,28],[82,29,82,31],[83,1,83,5],[83,6,83,10],[83,11,83,16],[83,17,83,21],[83,22,83,23],[83,24,83,28],[83,29,83,31],[84,1,84,5],[84,6,84,10],[84,11,84,16],[84,17,84,21],[84,22,84,23],[84,24,84,28],[84,29,84,31],[85,1,85,5],[85,6,85,10],[85,11,85,16],[85,17,85,21],[85,22,85,23],[85,24,85,28],[85,29,85,31],[86,1,86,5],[86,6,86,10],[86,11,86,16],[86,17,86,21],[86,22,86,23],[86,24,86,28],[86,29,86,31],[87,1,87,5],[87,6,87,10],[87,11,87,16],[87,17,87,21],[87,22,87,23],[87,24,87,28],[87,29,87,31],[88,1,88,31],[89,1,89,5],[89,6,89,10],[89,11,89,16],[89,17,89,21],[89,22,89,23],[89,24,89,28],[89,29,89,31],[90,1,90,5],[90,6,90,10],[90,11,90,16],[90,17,90,21],[90,22,90,23],[90,24,90,28],[90,29,90,31],[91,1,91,5],[91,6,91,10],[91,11,91,16],[91,17,91,21],[91,22,91,23],[91,24,91,28],[91,29,91,31],[92,1,92,5],[92,6,92,10],[92,11,92,16],[92,17,92,21],[92,22,92,23],[92,24,92,28],[92,29,92,31],[93,1,93,5],[93,6,93,10],[93,11,93,16],[93,17,93,21],[93,22,93,23],[93,24,93,28],[93,29,93,31],[94,1,94,5],[94,6,94,10],[94,11,94,16],[94,17,94,21],[94,22,94,23],[94,24,94,28],[94,29,94,31],[95,1,95,5],[95,6,95,10],[95,11,95,16],[95,17,95,21],[95,22,95,23],[95,24,95,28],[95,29,95,31],[96,1,96,5],[96,6,96,10],[96,11,96,16],[96,17,96,21],[96,22,96,23],[96,24,96,28],[96,29,96,31],[97,1,97,5],[97,6,97,10],[97,11,97,16],[97,17,97,21],[97,22,97,23],[97,24,97,28],[97,29,97,31],[98,1,98,5],[98,6,98,10],[98,11,98,16],[98,17,98,21],[98,22,98,23],[98,24,98,28],[98,29,98,31],[101,1,101,4],[101,5,101,7],[101,8,101,12],[101,17,101,20],[101,21,101,23],[101,24,101,28],[102,1,102,4],[102,5,102,7],[102,8,102,12],[102,17,102,20],[102,21,102,23],[102,24,102,28],[103,1,103,4],[103,5,103,7],[103,8,103,12],[103,17,103,20],[103,21,103,23],[103,24,103,28],[104,1,104,4],[104,5,104,7],[104,8,104,12],[107,1,107,8],[107,9,107,11],[107,12,107,16],[108,1,108,8],[108,9,108,11],[108,12,108,16],[111,1,111,8],[111,9,111,11],[111,12,111,16],[112,1,112,8],[112,9,112,11],[112,12,112,16],[114,0,114,32],[132,0,132,32],[136,0,136,32],[138,0,138,12],[138,13,138,32],[139,0,139,12],[139,13,139,32],[140,0,140,12],[140,13,140,32],[141,0,141,12],[141,13,141,32],[142,0,142,12],[142,13,142,32],[143,0,143,12],[143,13,143,32],[144,0,144,12],[144,13,144,32],[145,0,145,12],[145,13,145,32],[146,0,146,12],[146,13,146,32],[152,0,152,32],[153,0,153,32],[154,0,154,32],[155,0,155,32],[157,1,157,14],[157,15,157,18],[157,19,157,31],[158,1,158,14],[158,15,158,18],[158,19,158,31],[159,1,159,14],[159,15,159,18],[159,19,159,31],[160,1,160,14],[160,15,160,18],[160,19,160,31],[161,1,161,14],[161,15,161,18],[161,19,161,31],[162,1,162,14],[162,15,162,18],[162,19,162,31],[163,1,163,14],[163,15,163,18],[163,19,163,31],[165,0,165,32],[166,0,166,32],[167,0,167,32],[168,0,168,32],[170,0,172,3],[170,4,170,5],[170,6,170,9],[170,10,170,14],[170,15,170,18],[170,19,170,22],[170,23,170,25],[170,26,172,27],[170,28,170,32],[171,4,171,5],[171,6,171,9],[171,10,171,14],[171,15,171,18],[171,19,171,22],[171,23,171,25],[171,28,171,32],[172,4,172,5],[172,6,172,9],[172,10,172,14],[172,15,172,18],[172,19,172,22],[172,23,172,25],[172,28,172,32],[173,0,173,3],[173,4,173,5],[173,6,173,9],[173,10,173,14],[173,15,173,18],[173,19,173,22],[173,23,173,25],[173,26,173,27],[173,28,173,32],[174,0,174,3],[174,4,174,5],[174,6,174,9],[174,10,174,14],[174,15,174,18],[174,19,174,22],[174,23,174,25],[174,26,174,27],[174,28,174,32],[175,0,175,3],[175,4,175,5],[175,6,175,9],[175,10,175,14],[175,15,175,18],[175,19,175,22],[175,23,175,25],[175,26,175,27],[175,28,175,32],[176,0,176,3],[176,4,176,5],[176,6,176,9],[176,10,176,14],[176,15,176,18],[176,19,176,22],[176,23,176,25],[176,26,176,27],[176,28,176,32],[177,0,177,32],[179,0,179,32],[181,1,182,4],[181,5,182,19],[181,20,181,31],[182,20,182,22],[182,23,182,25],[182,26,182,28],[182,29,182,31],[183,1,183,4],[183,5,183,19],[183,20,183,22],[183,23,183,25],[183,26,183,28],[183,29,183,31],[184,1,184,4],[184,5,184,19],[184,20,184,22],[184,23,184,25],[184,26,184,28],[184,29,184,31],[185,1,185,4],[185,5,185,19],[185,20,185,22],[185,23,185,25],[185,26,185,28],[185,29,185,31],[186,1,186,4],[186,5,186,19],[186,20,186,22],[186,23,186,25],[186,26,186,28],[186,29,186,31],[187,1,187,4],[187,5,187,19],[187,20,187,22],[187,23,187,25],[187,26,187,28],[187,29,187,31],[189,1,190,4],[189,5,190,19],[189,20,189,31],[190,20,190,22],[190,23,190,25],[190,26,190,28],[190,29,190,31],[191,1,191,4],[191,5,191,19],[191,20,191,22],[191,23,191,25],[191,26,191,28],[191,29,191,31],[192,1,192,4],[192,5,192,19],[192,20,192,22],[192,23,192,25],[192,26,192,28],[192,29,192,31],[193,1,193,4],[193,5,193,19],[193,20,193,22],[193,23,193,25],[193,26,193,28],[193,29,193,31],[194,1,194,4],[194,5,194,19],[194,20,194,22],[194,23,194,25],[194,26,194,28],[194,29,194,31],[195,1,195,4],[195,5,195,19],[195,20,195,22],[195,23,195,25],[195,26,195,28],[195,29,195,31],[196,1,196,4],[196,5,196,19],[196,20,196,22],[196,23,196,25],[196,26,196,28],[196,29,196,31],[197,1,197,4],[197,5,197,19],[197,20,197,22],[197,23,197,25],[197,26,197,28],[197,29,197,31],[198,1,198,4],[198,5,198,19],[198,20,198,22],[198,23,198,25],[198,26,198,28],[198,29,198,31],[199,1,199,4],[199,5,199,19],[199,20,199,22],[199,23,199,25],[199,26,199,28],[199,29,199,31],[200,1,200,4],[200,5,200,19],[200,20,200,22],[200,23,200,25],[200,26,200,28],[200,29,200,31],[201,1,201,4],[201,5,201,19],[201,20,201,22],[201,23,201,25],[201,26,201,28],[201,29,201,31],[202,1,202,4],[202,5,202,19],[202,20,202,22],[202,23,202,25],[202,26,202,28],[202,29,202,31],[203,1,203,4],[203,5,203,19],[203,20,203,22],[203,23,203,25],[203,26,203,28],[203,29,203,31],[204,1,204,4],[204,5,204,19],[204,20,204,22],[204,23,204,25],[204,26,204,28],[204,29,204,31],[205,1,205,4],[205,5,205,19],[205,20,205,22],[205,23,205,25],[205,26,205,28],[205,29,205,31],[206,20,206,22],[206,23,206,25],[206,26,206,28],[206,29,206,31],[212,0,212,32],[214,0,214,13],[214,14,214,16],[214,17,214,21],[214,22,214,25],[214,26,214,28],[214,29,214,32],[215,0,215,13],[215,14,215,16],[215,17,215,21],[215,22,215,25],[215,26,215,28],[215,29,215,32],[215,33,215,34],[216,0,216,13],[216,14,216,16],[216,17,216,21],[216,22,216,25],[216,26,216,28],[216,29,216,32],[216,33,216,34],[217,0,217,13],[217,14,217,16],[217,17,217,21],[217,22,217,25],[217,26,217,28],[217,29,217,32],[217,33,217,34],[218,29,218,32],[221,0,221,32],[223,0,223,13],[223,14,223,16],[223,17,223,21],[223,22,223,25],[223,26,223,28],[223,29,223,32],[224,0,224,13],[224,14,224,16],[224,17,224,21],[224,22,224,25],[224,26,224,28],[224,29,224,32],[224,33,224,34],[225,0,225,13],[225,14,225,16],[225,17,225,21],[225,22,225,25],[225,26,225,28],[225,29,225,32],[225,33,225,34],[226,0,226,13],[226,14,226,16],[226,17,226,21],[226,22,226,25],[226,26,226,28],[226,29,226,32],[226,33,226,34],[227,29,227,32],[229,0,229,32],[233,0,233,32],[235,2,235,7],[235,8,235,20],[235,21,235,23],[235,24,235,26],[235,27,235,30],[236,2,236,7],[236,8,236,20],[236,21,236,23],[236,24,236,26],[236,27,236,30],[238,0,238,32],[242,0,242,32],[244,20,244,23],[245,20,245,23],[249,1,249,9],[249,10,249,14],[249,15,249,18]],"merged_total":3373,"flags":["formulas_cached_only","merged_cut"]}
[{"$nulls":5},"GEXMRG",null,"\nApêndice XI –Memória de Cálculo\n",{"$nulls":15},"GEXMRG",{"$nulls":9},"ABRIR EM LIBREOFFICE CALC"]
[{"$nulls":23},"DATA",null,null,null,"4/2020"]
[{"$nulls":23},"REV.",null,null,null,2]
[]
["1 Levantamento de Equipamentos"]
[]
[null,"CONDICIONADORES DE AR",{"$nulls":31},"[TR]"]
[null,"Unidade",{"$nulls":4},"Marca",{"$nulls":4},"Modelo",{"$nulls":5},"Capacidade",{"$nulls":4},"Qtd",null,"Tipo",{"$nulls":4},"Escala",null,null,null,"Cap.Total","Escala total"]
[null,0,{"$nulls":4},"MIDEA",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},0.75,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},0.8414663590846496,null,null,null,3.75,4.207331795423248]
[null,0,{"$nulls":4},"ELGIN",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},10,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,10,10]
[null,0,{"$nulls":4},"MIDEA",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},7,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,7,7]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},3,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,4.5,3.826273501877373]
[null,0,{"$nulls":4},"CONSUL",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},7,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,10.5,8.927971504380537]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.7916666666666667,{"$nulls":4},10,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.4189082972920761,null,null,null,17.916666666666668,14.189082972920762]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},4.5,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.4656277442758388,null,null,null,9,4.9312554885516775]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},4.833333333333333,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.573641485511403,null,null,null,4.833333333333333,2.573641485511403]
[null,0,{"$nulls":4},"ELGIN",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},5,{"$nulls":4},10,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.6265278044037674,null,null,null,50,26.265278044037675]
[null,0,{"$nulls":4},"ELGIN",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1,null,null,null,1,1]
[null,0,{"$nulls":4},"ELGIN",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,0,{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1.75,{"$nulls":4},2,null,"JANELA",{"$nulls":4},1.3990164762290163,null,null,null,3.5,2.7980329524580325]
[null,0,{"$nulls":4},"CONSUL",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1.75,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1.3990164762290163,null,null,null,1.75,1.3990164762290163]
[null,0,{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,5,5]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,7.5,6.3771225031289545]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.5157165665103982,null,null,null,4,3.0314331330207964]
[null,0,{"$nulls":4},"MIDEA",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},0.75,{"$nulls":4},6,null,"SPLIT",{"$nulls":4},0.8414663590846496,null,null,null,4.5,5.048798154507898]
[null,0,{"$nulls":4},"ELECTROLUX",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},0.7916666666666666,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},0.8692114038840305,null,null,null,1.5833333333333333,1.738422807768061]
[null,0,{"$nulls":4},"ELECTROLUX",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,1,1]
[null,0,{"$nulls":4},"ELGIN",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},4,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,4,4]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},5,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.6265278044037674,null,null,null,25,13.132639022018838]
[null,0,{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,0,{"$nulls":4},"CONSUL",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,0,{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1.75,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1.3990164762290163,null,null,null,1.75,1.3990164762290163]
[null,0,{"$nulls":4},"CONSUL",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1.75,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1.3990164762290163,null,null,null,1.75,1.3990164762290163]
[null,0,{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},0.75,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},0.8414663590846496,null,null,null,3.75,4.207331795423248]
[null,0,{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,2,2]
[null,0,{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},2.5,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.732862107887866,null,null,null,2.5,1.732862107887866]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},4,{"$nulls":4},4,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.29739670999407,null,null,null,16,9.18958683997628]
[null,0,{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,5,5]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,7.5,6.3771225031289545]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.5157165665103982,null,null,null,4,3.0314331330207964]
[null,0,{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,5,5]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,"CONDICIONADORES DE AR",{"$nulls":31},"[TR]"]
[null,"Unidade",{"$nulls":4},"Marca",{"$nulls":4},"Modelo",{"$nulls":5},"Capacidade",{"$nulls":4},"Qtd",null,"Tipo",{"$nulls":4},"Escala",null,null,null,"Cap.Total","Escala total"]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,7.5,6.3771225031289545]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.5157165665103982,null,null,null,4,3.0314331330207964]
[null,0,{"$nulls":4},"HITACHI",{"$nulls":4},"SELF CONTAINED",{"$nulls":5},10,{"$nulls":4},2,null,"COMPACTO",{"$nulls":4},3.981071705534973,null,null,null,20,7.962143411069946]
[null,0,{"$nulls":4},"ELGIN",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,1,1]
[null,0,{"$nulls":4},"MIDEA",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,1,1]
[null,0,{"$nulls":4},"ELGIN",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,0,{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,1,1]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},1.5416666666666667,{"$nulls":4},4,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.296564986592367,null,null,null,6.166666666666667,5.186259946369468]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.5157165665103982,null,null,null,4,3.0314331330207964]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},4,{"$nulls":4},4,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.29739670999407,null,null,null,16,9.18958683997628]
[null,0,{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},4,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,4,4]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,1,1]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,7.5,6.3771225031289545]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.5157165665103982,null,null,null,4,3.0314331330207964]
[null,0,{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,5,5]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,7.5,6.3771225031289545]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.5157165665103982,null,null,null,4,3.0314331330207964]
[null,0,{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,5,5,"NÃOP APAGAR – BANCO DE DADOS"]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791,"TIPO","MODELO"]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,7.5,6.3771225031289545,"COMPACTO"]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.5157165665103982,null,null,null,4,3.0314331330207964,"TIPO","MODELO"]
[null,0,{"$nulls":4},"MIDEA",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},0.75,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},0.8414663590846496,null,null,null,0.75,0.8414663590846496,"CAG","FANCOIL"]
[null,0,{"$nulls":4},"SOURCE 1",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.0083333333333333,{"$nulls":4},3,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.0049916989129497,null,null,null,3.025,3.014975096738849,"TIPO","CAPACIDADE"]
[null,0,{"$nulls":4},"MIDEA",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},3,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,3,3,"SPLIT","<=2,5"]
[null,0,{"$nulls":4},"ELGIN",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,1,1,"TIPO","CAPACIDADE"]
[null,0,{"$nulls":4},"CONSUL",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},6,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,9,7.652547003754746,"SPLIT",">2,5"]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.8333333333333333,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.4386159163140206,null,null,null,1.8333333333333333,1.4386159163140206,"TIPO","CAPACIDADE"]
[null,0,{"$nulls":4},"KOMECO",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},4,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.29739670999407,null,null,null,4,2.29739670999407,"VRF","<=2,5"]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},5,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.6265278044037674,null,null,null,10,5.253055608807535,"TIPO","CAPACIDADE"]
[null,0,{"$nulls":4},"ELGIN",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},5,{"$nulls":4},4,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.6265278044037674,null,null,null,20,10.50611121761507,"VRF",">2,5"]
[null,0,{"$nulls":4},"ELECTROLUX",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},0.75,{"$nulls":4},3,null,"SPLIT",{"$nulls":4},0.8414663590846496,null,null,null,2.25,2.524399077253949,"TIPO","MODELO"]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,3,2.550849001251582,"JANELA"]
[null,0,{"$nulls":4},"LG",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.5157165665103982,null,null,null,4,3.0314331330207964]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},3,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,4.5,3.826273501877373]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.5157165665103982,null,null,null,2,1.5157165665103982]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},4,{"$nulls":4},4,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.29739670999407,null,null,null,16,9.18958683997628]
[null,0,{"$nulls":4},"COOLIX",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},4.3999999999999995,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.4326050606703427,null,null,null,4.3999999999999995,2.4326050606703427]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},4.833333333333333,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.573641485511403,null,null,null,4.833333333333333,2.573641485511403]
[null,"CONDICIONADORES DE AR",{"$nulls":31},"[TR]"]
[null,"Unidade",{"$nulls":4},"Marca",{"$nulls":4},"Modelo",{"$nulls":5},"Capacidade",{"$nulls":4},"Qtd",null,"Tipo",{"$nulls":4},"Escala",null,null,null,"Cap.Total","Escala total"]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},5,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.6265278044037674,null,null,null,5,2.6265278044037674]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},0.8333333333333334,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},0.8963781307771418,null,null,null,0.8333333333333334,0.8963781307771418]
[null,0,{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},0.8333333333333334,{"$nulls":4},2,null,"JANELA",{"$nulls":4},0.8963781307771418,null,null,null,1.6666666666666667,1.7927562615542836]
[null,0,{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1,null,null,null,1,1]
[null,0,{"$nulls":4},"ELGIN",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},2,null,"JANELA",{"$nulls":4},1,null,null,null,2,2]
[null,0,{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},4,null,"JANELA",{"$nulls":4},1,null,null,null,4,4]
[null,0,{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1.0250000000000001,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1.0149258620941117,null,null,null,1.0250000000000001,1.0149258620941117]
[null,0,{"$nulls":4},"RHEEM",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},3,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,4.5,3.826273501877373]
[null,0,{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1.75,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1.3990164762290163,null,null,null,1.75,1.3990164762290163]
[]
[null,"Aparelhos",{"$nulls":15},"Central VRF/VRV"]
[null,"Tipo",null,null,null,"Qtd. [un]",null,null,"total",{"$nulls":8},"Tipo",null,null,null,"Qtd. [un]",null,null,"total"]
[null,"JANELA",null,null,null,22,null,null,28.02,{"$nulls":8},"Un. interna ≤ 30k",null,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":9},"Parcela do objeto","[TR]"]
[null,"SPLIT ≤ 30",null,null,null,181,null,null,236.02,{"$nulls":8},"Un. interna > 30k",null,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":8},469.1,0.30000000000000004,140.73000000000002]
[null,"SPLIT > 30",null,null,null,40,null,null,185.06]
[]
[null,"Compactos com dutos"]
[null,"Tipo",{"$nulls":7},"Qtd. [un]",null,null,"total"]
[null,"SELF CONTAINED",{"$nulls":7},2,null,null,20]
[]
[null,"Centrais expansão indireta"]
[null,"Tipo",{"$nulls":7},"Qtd. [un]",null,null,"total"]
[null,"CAG",{"$nulls":7},0,null,null,0]
[]
["Observações: A quantidade é referente ao número de unidades internas e não exclui as unidades externas de qualquer tipo de manutenção."]
[]
["1.1 Siglas"]
[0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":26},"MAR","Maringá"]
[0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":26},"CIA","Cianorte"]
[0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":26},"UMU","Umuarama"]
[0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":26},"CRO","Cruzeiro do Oeste"]
[0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":26},"GOR","Goioerê"]
[0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":26},"CAM","Campo Mourão"]
[0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":27},"Maringá"]
[0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":26},"MDG","Mandaguari"]
[0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":26},"PAC","Paiçandu"]
["1.1 Siglas"]
[0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":26},"LOA","Loanda"]
[0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":26},"PAR","Paranavaí"]
[0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":26},"AST","Astorga"]
[0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":26},"NOE","Nova Esperança"]
[0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":26},"COL","Colorado"]
["Obs.: No mesmo endereço da GEXMAR funcionam também a Agência da Previdência Social Maringá e Agência da Previdência Social Atendimento Demandas Judiciais Maringá."]
[]
["2 Periodicidade"]
[]
["As ações de avaliação, higienização e suas frequências seguirão, no mínimo:\nTabela 1 – Ações de avaliação, higienização e suas frequências da ABNT NBR 15848:2010 e suas atualizações; e\nTabela de componente e periodicidade da Resolução ANVISA 09/2003 e suas alterações; (citada em seguida)"]
[]
["Componente",{"$nulls":12},"Periodicidade"]
["Tomada de ar externo",{"$nulls":12},"Limpeza mensal ou quando descartável até sua obliteração (máximo 3 meses)"]
["Unidades filtrantes",{"$nulls":12},"Limpeza mensal ou quando descartável até sua obliteração (máximo 3 meses)"]
["Bandeja de condensado",{"$nulls":12},"Mensal, excetuando na vigência de tratamento químico contínuo que passa a respeitar a periodicidade indicada pelo fabricante do produto utilizado."]
["Serpentina de aquecimento",{"$nulls":12},"Desincrustação semestral e limpeza trimestral"]
["Serpentina de resfriamento",{"$nulls":12},"Desincrustação semestral e limpeza trimestral"]
["Umidificador",{"$nulls":12},"Desincrustação semestral e limpeza trimestral"]
["Ventilador",{"$nulls":12},"Semestral"]
["Plenum de mistura / casa de máquinas",{"$nulls":12},"Mensal"]
["Fonte: Resolução 09/2003 ANVISA."]
["Em caso de divergência entre as fontes, utilizar a mais rigorosa."]
[]
["3 Estimativa de Mão de Obra"]
[]
["Os profissionais envolvidos no serviço de manutenção de ar condicionado serão:\n1) Engenheiro Mecânico, responsável técnico perante o Conselho Regional de Engenharia pelos serviços executados;\n2) Mecânico de Manutenção de Refrigeração; e\n3) Auxiliar Mecânico de Refrigeração."]
["Os serviços de limpeza, higienização e descontaminação de rede de dutos de distribuição de ar contaminados está sendo orçado por composição própria baseada na composição SCO-RIO, que elenca os profissionais:\n1) Ajudante de montador eletromecânico;\n2) Auxiliar de mecânico;\n3) Mecânico de refrigeração;\n4) Auxiliar de Laboratorista de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura; e\n5) Engenheiro, Arquiteto ou Geologo Senior."]
["Os serviços de amostragem e análise da qualidade do ar interior de ambientes climatizados está sendo orçado por composição própria baseada na composição SCO-RIO, que elenca os profissionais:\n1) Auxiliar de Laboratorista de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura;\n2) Biologo Pleno de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita boa qualificacao tecnica;e\n3) Laboratorista de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura."]
["Todos os profissionais serão considerados mensalistas, conforme definido no Manual de Engenharia e Patrimônio Imobiliário do INSS – 2ª edição. Serão utilizadas as seguintes equivalências dos profissionais necessários com os disponíveis nas tabelas do SINAPI, preferencialmente optando por originais mensalistas. O auxiliar de laboratorista será avaliado pela tabela do SCO-RIO por não haver profissional semelhante no SINAPI. Seguem os profissionais que figuram nas composições com encargos complementares e precisam de composição própria para formação de preços. Aqueles não discriminados estão incluídos como insumos nas composições."]
[]
[null,"Função para o serviço",{"$nulls":13},"Código SINAPI (insumo)",null,null,null,"Descrição SINAPI (insumo)"]
[null,"Engenheiro Mecânico",{"$nulls":13},40939,null,null,null,"Engenheiro Eletricista (mensalista)"]
[null,"Mecânico de Manutenção de Refrigeração",{"$nulls":13},40925,null,null,null,"Mecânico de Refrigeração (mensalista)"]
[null,"Auxiliar Mecânico de Refrigeração",{"$nulls":13},40975,null,null,null,"Auxiliar de Mecânico (mensalista)"]
[null,"Ajudante de montador eletromecânico",{"$nulls":13},41085,null,null,null,"Ajudante especializado (mensalista)"]
[null,"Auxiliar de Laboratorista de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura",{"$nulls":13},"-",null,null,null,"-"]
[null,"Engenheiro, Arquiteto ou Geologo Senior",{"$nulls":13},40938,null,null,null,"Engenheiro Civil Senior (mensalista)"]
[]
["Os Encargos Complementares são custos associados à mão de obra como alimentação,transporte, equipamentos de proteção individual, ferramentas manuais, exames médicos obrigatórios, seguros de vida e cursos de capacitação, cuja obrigação de pagamento decorre das convenções coletivas de trabalho e de normas que regulamentam a prática profissional na construção civil. Os valores decorrentes dessas obrigações não variam proporcionalmente aos salários (remuneração da mão de obra)."]
["Para atuação nas atividades de manutenção será considerada a mão de obra com encargos sociais e complementares, de acordo com a metodologia do SINAPI. Porém todas as composições com encargos complementares são referentes a mão de obra horistas, sendo necessário os devidos tratamentos para aplicação em mão de obra mensalista."]
["Os encargos complementares incluem os insumos alimentação, transporte, exames, seguro, ferramentas, EPI e curso de capacitação. Os cursos de capacitação podem ser diferentes para cada tipo de profissional por depender da sua atuação. O SINAPI estima o percentual quantitativo das horas de capacitação em função do total de horas efetivamente trabalhadas para cada categoria profissional. Seguindo o modelo utilizado no SINAPI Cálculos e Parâmetros – 1ª edição, o percentual a majorar no quantitativo de mão de obra é:"]
["Os cálculos consideram 220 horas por mês de jornada de trabalho da mão de obra mensalista, seguindo o padrão do SINAPI que segue a Constituição Federal."]
[]
["Função na categoria mensalista",null,null,null,"NR-5",null,"NR-10",null,null,null,"NR-12",{"$nulls":4},"NR-18",null,null,null,"NR-33",null,null,null,"NR-35",null,null,"Total de horas de curso",null,"Percentual horária em treinamento para rotatividade de"]
[{"$nulls":4},"CIPA",null,"Instalações Elétricas",null,null,null,"Operação de Máquinas e Equipamentos",{"$nulls":4},"Admissional + Periódico",null,null,null,"Espaços confinados – acesso operários",null,null,null,"Trabalho em Altura",{"$nulls":4},21.28]
[{"$nulls":4},"Item 5.34",null,"Anexo II – básico",null,null,null,"Anexo II – Item I",{"$nulls":4},"18.28.2 + 18.28.3",null,null,null,"33.3.5.4",null,null,null,"35.3.2",{"$nulls":4},4681.6]
[0,null,null,null,0.635,null,48,null,null,null,"-",{"$nulls":4},12,null,null,null,16,null,null,null,8,null,null,84.635,null,0.0181]
[0,null,null,null,0.635,null,48,null,null,null,8,{"$nulls":4},12,null,null,null,16,null,null,null,8,null,null,92.635,null,0.0198]
[0,null,null,null,0.635,null,48,null,null,null,8,{"$nulls":4},12,null,null,null,16,null,null,null,8,null,null,92.635,null,0.0198]
["Ajudante especializado",null,null,null,0.635,null,"-",null,null,null,8,{"$nulls":4},12,null,null,null,"-",null,null,null,8,null,null,28.635,null,0.0061]
["Carga horária dos cursos e rotatividade obtida do SINAPI – Cálculos e Parâmetros, 1ª edição."]
[]
["Assim para mão de obra mensalista as composições com encargos complementares ficam formadas da seguinte maneira:"]
[]
[null,"Código SINAPI (insumo)",null,null,null,"Descrição",{"$nulls":14},"Composições próprias"]
[{"$nulls":20},0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
[null,40939,null,null,null,0,{"$nulls":14},1]
[null,40925,null,null,null,0,{"$nulls":17},1]
[null,40975,null,null,null,0,{"$nulls":20},1]
[null,41085,null,null,null,0,{"$nulls":23},1]
[null,"-",null,null,null,0,{"$nulls":14},1]
[]
[null,"Código SINAPI (insumo)",null,null,null,"Descrição",{"$nulls":14},"Composições próprias"]
[{"$nulls":20},0,null,null,0,null,null,0,null,null,0]
[null,"-",null,null,null,0,{"$nulls":17},1]
[null,"-",null,null,null,0,{"$nulls":20},1]
[null,"-",null,null,null,0,{"$nulls":23},1]
[null,40862,null,null,null,"Alimentação – mensalista (coletado Caixa)",{"$nulls":17},1,null,null,1,null,null,1]
[null,40861,null,null,null,"Transporte – mensalista (coletado Caixa)",{"$nulls":17},1,null,null,1,null,null,1]
[null,40863,null,null,null,"Exames – mensalista (coletado Caixa)",{"$nulls":14},1,null,null,1,null,null,1,null,null,1]
[null,40864,null,null,null,"Seguro – mensalista (coletado Caixa)",{"$nulls":14},1,null,null,1,null,null,1,null,null,1]
[null,43472,null,null,null,"Ferramentas - família Eletricista - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)",{"$nulls":17},1]
[null,43474,null,null,null,"Ferramentas - família Engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)",{"$nulls":14},1]
[null,43476,null,null,null,"Ferramentas - família Operador de escavadeira - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)",{"$nulls":20},1]
[null,43479,null,null,null,"Ferramentas - família Servente - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)",{"$nulls":23},1]
[null,43496,null,null,null,"EPI - família Eletricista - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)",{"$nulls":17},1]
[null,43486,null,null,null,"EPI - família Engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)",{"$nulls":14},1]
[null,43488,null,null,null,"EPI - família Operador de escavadeira - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)",{"$nulls":20},1]
[null,43503,null,null,null,"EPI - família Servente - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)",{"$nulls":23},1]
[{"$nulls":19},"Total [R$/mês] =",14193.25,null,null,3965.63,null,null,2876.24,null,null,3712.47,null,null,null,"Atualizado 06/04/2020"]
[]
[]
["Formação da Equipe Técnica"]
[]
["Custo horário em serviço – CHS"]
[0]
[]
["Função",{"$nulls":13},"Mão de obra",null,null,"Custo C[R$/mês]",{"$nulls":4},"Atuação\nAT",null,null,null,"Jornada\nJ [h/mês]",null,null,"Valor\nV=C.AT/J\n[R$/h]"]
[0,{"$nulls":13},"MOI",null,null,14193.25,{"$nulls":4},0.15,null,null,null,220,null,null,9.67,null,null,null,0.0006818,null,9.676957849999999]
[0,{"$nulls":13},"MOD",null,null,3965.63,{"$nulls":4},1,null,null,null,220,null,null,18.02,null,null,null,0.0045454,null,18.025374602]
[0,{"$nulls":13},"MOD",null,null,2876.24,{"$nulls":4},1,null,null,null,220,null,null,13.07,null,null,null,0.0045454,null,13.073661296]
[{"$nulls":28},"CHS (R$/h) =",40.76]
[]
["Custo horário em translados – CHT"]
[0]
[]
["Função",{"$nulls":13},"Mão de obra",null,null,"Custo C[R$/mês]",{"$nulls":4},"Atuação\nAT",null,null,null,"Jornada\nJ [h/mês]",null,null,"Valor\nV=C.AT/J\n[R$/h]"]
[0,{"$nulls":13},"MOI",null,null,14193.25,{"$nulls":4},0.03,null,null,null,220,null,null,1.93,null,null,null,0.0001363,null,1.934539975]
[0,{"$nulls":13},"MOD",null,null,3965.63,{"$nulls":4},1,null,null,null,220,null,null,18.02,null,null,null,0.0045454,null,18.025374602]
[0,{"$nulls":13},"MOD",null,null,2876.24,{"$nulls":4},1,null,null,null,220,null,null,13.07,null,null,null,0.0045454,null,13.073661296]
[{"$nulls":28},"CHT (R$/h) =",33.02]
[]
["CONFORTO, Sérgio e SPRANGER, Mônica, Estimativas de Custos de Investimentos para Empreendimentos Industriais, 2002."]
[]
["3 Transporte com veículo e hospedagem"]
[]
["O transporte abrange o translado da mão de obra da prestadora de serviços com uso de veículo leve – 53 kW (sem motorista). A condução do veículo será feita pela própria equipe técnica em horário de trabalho. Será utilizado o insumo E9093 do SICRO3 para composição de custos."]
[]
[null,null,"Código insumo",{"$nulls":5},"Descrição",{"$nulls":12},"CHP\n[R$/h]",null,null,"CHI\n[R$/h]",null,null,"CHI/CHP"]
[null,null,"SICRO3/E9093",{"$nulls":5},"Veículo leve - 53 kW (sem motorista)",{"$nulls":12},24.5646,null,null,3.4998,null,null,0.1424733,{"$nulls":5},3.4997996251799997,0.02849466]
[]
["A razão CHI/CHP (custo horário improdutivo e produtivo) será usada por facilidade para compor tempo improdutivo com o valor unitário do insumo produtivo."]
[]
["Equipe de manutenção"]
[]
["O custo horário estimado com a equipe de manutenção serão divididos em custo em viagem – CV – e custo em serviço – CS – da seguinte forma:"]
[]
[{"$nulls":19},"CV = ",57.5846,null,null,null,"reais por hora"]
[{"$nulls":19},"CS = ",44.2598,null,null,null,"reais por hora"]
[]
["Hospedagem para equipe técnica (até três pessoas)"]
[]
[null,"Descrição",{"$nulls":8},"nD\n[diária/equipe]",{"$nulls":4},"d\n[R$/diária]",null,null,null,"Fonte insumo",{"$nulls":5},"H = nD.d\n[R$/equipe]"]
[null,"Diária com pernoite",{"$nulls":8},2.03,{"$nulls":4},100,null,null,null,"SEINFRA/I8563",{"$nulls":5},202.99999999999997]
[]
[0]
[]
["Produtividade da equipe técnica na manutenção"]
[]
["Manutenção preventiva"]
[]
[null,"Itens",{"$nulls":11},"Produtividade em rotina – Rcond [h/un]",{"$nulls":11},"STcond\n[h/un.ano]",null,null,null,"Tmpcond\n[h/un.mês]"]
[null,"Sigla",null,"Condicionador",{"$nulls":5},"Qtd. - Ncond[un]",null,null,null,"Mensal\nM",null,null,"Trimestral\nT",null,null,"Semestral\nS",null,null,"Anual\nA",{"$nulls":11},"Minf","Msup","Tinf","Tsup","Sinf","Ssup","Ainf","Asup"]
[null,"J",null,"Janela",{"$nulls":5},22,null,null,null,0.13,null,null,0.21,null,null,0.5,null,null,0.66,null,null,2.62,null,null,null,0.21833333333333335,null,null,null,57.64,6,12,12,18,25,45,40,60]
[null,"SI",null,"Split ≤ 30 kBtu/h",{"$nulls":5},181,null,null,null,0.16,null,null,0.28,null,null,0.66,null,null,1,null,null,3.5,null,null,null,0.2916666666666667,null,null,null,633.5,8,14,16,22,40,60,60,80]
[null,"SS",null,"Split > 30 kBtu/h",{"$nulls":5},40,null,null,null,0.2,null,null,0.35,null,null,0.75,null,null,1.08,null,null,4.13,null,null,null,0.3441666666666667,null,null,null,165.2,10,16,20,26,45,65,65,85]
[null,"C",null,"Compacto",{"$nulls":5},2,null,null,null,0.21,null,null,0.4,null,null,0.83,null,null,1.16,null,null,4.47,null,null,null,0.3725,null,null,null,8.94,12,18,22,28,50,70,70,90]
[]
["As atividades de rotina mensal serão realizadas a cada mês."]
["As atividades de rotina trimestral serão realizadas a cada trimestre, junto com as atividades de rotina mensal, quando houver."]
["As atividades de rotina semestral serão realizadas a cada semestre, junto com as atividades de rotina trimestral e mensal, quando houver."]
["As atividades de rotina anual serão realizadas a cada ano, junto com as atividades de rotina semestral, trimestral e mensal, quando houver."]
["A produtividade é para uma equipe técnica."]
[]
[]
[]
[]
["O tempo total de mão de obra em cada aparelho para cada rotina de manutenção preventiva é diferente, porém uma média ponderada pode ser aplicada para uma estimativa constante mensal somando a quantidade de vezes em que a rotina é a principal no período de doze competências mensais e dividindo o resultado pela quantidade de meses no período."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["STcond – Soma do tempo em horas da equipe técnica em manutenção preventiva para um condicionador de um dos tipos classificados contemplando todas as rotinas no período de um ano."]
["Tmpcond – Tempo médio mensal em horas da equipe técnica em manutenção preventiva para um condicionador de um dos tipos classificados contemplando todas as rotinas no período de um ano."]
[]
[0,{"$nulls":32},0.1]
[]
[{"$nulls":7},"Itens",{"$nulls":11},"Tmpcond\n[h/un.mês]",null,null,null,"Tmccond\n[h/un.mês]"]
[{"$nulls":7},"Sigla",null,"Condicionador",{"$nulls":5},"Qtd. - ncond[un]"]
[{"$nulls":7},"J",null,"Janela",{"$nulls":5},22,null,null,null,0.21833333333333335,null,null,null,0.021833333333333337]
[{"$nulls":7},"SI",null,"Split ≤ 30 kBtu/h",{"$nulls":5},181,null,null,null,0.2916666666666667,null,null,null,0.02916666666666667]
[{"$nulls":7},"SS",null,"Split > 30 kBtu/h",{"$nulls":5},40,null,null,null,0.3441666666666667,null,null,null,0.03441666666666667]
[{"$nulls":7},"C",null,"Compacto",{"$nulls":5},2,null,null,null,0.3725,null,null,null,0.03725]
[]
["Tmccond – Tempo médio mensal em horas da equipe técnica em manutenção corretiva para um condicionador de um dos tipos classificados no período de um ano."]
[]
["Tarifas de pedágio para veículos leves"]
["Nos trajetos entre as unidades há as seguintes praças de pedágios:"]
[]
[null,"TP","Praça",{"$nulls":9},"Localização",{"$nulls":5},"Tarifa*",null,null,null,"A partir de",null,null,null,"Concessionária"]
[null,1,"Presidente Castelo Branco",{"$nulls":9},"BR376 km149",{"$nulls":5},14.7,null,null,null,"2019-12-10",null,null,null,"VIAPAR"]
[null,2,"Floresta",{"$nulls":9},"PR 317",{"$nulls":5},16.3,null,null,null,"2019-12-10",null,null,null,"VIAPAR"]
[null,3,"Marialva",{"$nulls":9},"BR376 km 200",{"$nulls":5},10.8,null,null,null,"2019-12-10",null,null,null,"VIAPAR"]
[null,"Fonte: www.viapar.com.br",{"$nulls":29},"* Tarifa para veículo leve."]
[]
["Retorno ou pernoite"]
[]
["Quando a estimativa de tempo de execução dos serviços ultrapassar uma jornada diária, será necessária pernoite da equipe fora da sede ou translado à sede e retorno ao local de prestação dos serviços até a sua finalização. Uma das opções será mais vantajosa, dependendo da distância entre o local de prestação do serviço e a sede. O menor custo por hora útil trabalhada será preferido."]
[]
[null,null,"Preferência pelo retorno",{"$nulls":14},"Preferência pela pernoite"]
[]
[]
[]
[]
["CV",null,"Custo em viagem da equipe técnica, [R$/h]."]
["PD",null,"Pedágios do percurso de translado do local de prestação de serviços à sede e retorno, [R$]."]
["H",null,"Custo diário por hospedagem da mão de obra em translados, [R$]."]
["V",null,"Tempo em viagem de translado à sede e retorno ao local de prestação de serviços, [h]."]
[]
[null,null,"Local",{"$nulls":4},"Viagem – V",{"$nulls":4},"Pedágio – PD",{"$nulls":4},"Praça de pedágio",{"$nulls":9},"Preferência"]
[{"$nulls":7},"horas",{"$nulls":4},"R$"]
[null,null,"APSGOR",{"$nulls":4},4.83,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},"-",{"$nulls":9},0,{"$nulls":5},437.620218]
[null,null,"APSLOA",{"$nulls":4},4.07,{"$nulls":4},29.4,{"$nulls":4},0,{"$nulls":9},0,{"$nulls":5},398.160722]
[null,null,"APSUMU",{"$nulls":4},4.2,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},"-",{"$nulls":9},0,{"$nulls":5},380.53932000000003]
[null,null,"APSCRO",{"$nulls":4},3.33,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},"-",{"$nulls":9},0,{"$nulls":5},301.713318]
[null,null,"APSCAM",{"$nulls":4},2.7,{"$nulls":4},32.6,{"$nulls":4},0,{"$nulls":9},0,{"$nulls":5},277.23242000000005]
[null,null,"APSCOL",{"$nulls":4},2.63,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},"-",{"$nulls":9},0,{"$nulls":5},238.290098]
[null,null,"APSPAR",{"$nulls":4},2.07,{"$nulls":4},29.4,{"$nulls":4},0,{"$nulls":9},0,{"$nulls":5},216.951522]
[null,null,"APSCIA",{"$nulls":4},2.13,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},"-",{"$nulls":9},0,{"$nulls":5},192.987798]
[null,null,"APSNOE",{"$nulls":4},1.38,{"$nulls":4},29.4,{"$nulls":4},0,{"$nulls":9},0,{"$nulls":5},154.434348]
[null,null,"APSAST",{"$nulls":4},1.63,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},"-",{"$nulls":9},0,{"$nulls":5},147.685498]
[null,null,"APSMDG",{"$nulls":4},1.07,{"$nulls":4},21.6,{"$nulls":4},0,{"$nulls":9},0,{"$nulls":5},118.54692200000002]
[null,null,"APSPAC",{"$nulls":4},0.6,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},"-",{"$nulls":9},0,{"$nulls":5},54.36276]
[null,null,"CEDOCPREV",{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},"-",{"$nulls":9},0,{"$nulls":5},0]
[null,null,"GEXMAR",{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},"-",{"$nulls":9},0,{"$nulls":5},0]
[null,null,"Viagens de ida e volta estimadas pelo Google Maps."]
[]
[null,null,"Quantidade de unidades com preferência pela pernoite",{"$nulls":18},6,"unidades"]
[null,null,"Quantidade de unidades com preferência pelo retorno",{"$nulls":18},6,"unidades"]
[null,null,"Quantidade de unidades no local da sede",{"$nulls":18},2,"unidades"]
{"$rows_empty":10}
["Distribuição da quantidade de serviços por localidade"]
[]
["O cálculo do tempo total de execução de todas a rotinas de manutenção preventiva no período de doze meses pode ser estimado por:"]
{"$rows_empty":7}
["Quantidade [un]"]
["nJ",null,"Quantidade de unidades condicionadoras de ar do tipo de janela no local."]
["nSI",null,"Quantidade de unidade condicionadora de ar do tipo mini-split de capacidade de refrigeração infeior até 30.000 Btu/h no local, contada por unidade interna."]
["nSS",null,"Quantidade de unidade condicionadora de ar do tipo mini-split de capacidade de refrigeração superior a 30.000 Btu/h no local, contada por unidade interna."]
["nC",null,"Unidade condicionadora de ar do compacto (self-contained) no local, contada por unidade interna."]
[]
["Tempo de execução de manutenção preventiva pela equipe – TE [h]"]
["TEM",null,"Tempo de execução de atividades de rotina mensal em uma competência."]
["TET",null,"Tempo de execução de atividades de rotina trimestral, incluindo rotina mensal, em uma competência."]
["TES",null,"Tempo de execução de atividades de rotina semestral, incluindo rotinas mensal e trimestral, em uma competência."]
["TEA",null,"Tempo de execução de atividades de rotina anual, incluindo rotinas mensal, trimestral e semestral, em uma competência."]
[]
["MTSAtotal – Tempo total estimado de execução de todas as rotinas preventivas de todas as unidades no período de um ano."]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":5},"Local\n[SIGLA]",{"$nulls":4},"Qtd. –\n ncond [un]",null,null,null,"Tempo execução da rotina – TE [h]",{"$nulls":7},"Subtotal –  MTSA [h]",{"$nulls":12},"NÃO APAGAR BD"]
[{"$nulls":10},"J","SI","SS","C","M",null,"T",null,"S",null,"A",null,"8M+2T+S+A",{"$nulls":12},"capacidade","Unidade","tipo","capacidade","capacidade","Unidade","tipo","capacidade"]
[{"$nulls":5},"GEXMAR",{"$nulls":4},5,42,13,0,9.97,null,17.360000000000003,null,39.97,null,59.339999999999996,null,213.79000000000002,{"$nulls":12},"<=2,5",0,"SPLIT",">2,5","<=2,5",0,"SPLIT",">2,5"]
[{"$nulls":5},"APSUMU",{"$nulls":4},11,11,7,0,4.590000000000001,null,7.84,null,18.01,null,25.82,null,96.23000000000002,{"$nulls":12},"capacidade","Unidade","tipo","capacidade","capacidade","Unidade","tipo","capacidade"]
[{"$nulls":5},"APSCAM",{"$nulls":4},4,14,5,0,3.7600000000000002,null,6.510000000000001,null,14.99,null,22.04,null,80.13,{"$nulls":12},"<=2,5",0,"SPLIT",">2,5","<=2,5",0,"SPLIT",">2,5"]
[{"$nulls":5},"APSPAR",{"$nulls":4},0,15,7,0,3.8,null,6.65,null,15.15,null,22.560000000000002,null,81.41,{"$nulls":12},"capacidade","Unidade","tipo","capacidade","capacidade","Unidade","tipo","capacidade"]
[{"$nulls":5},"APSCIA",{"$nulls":4},0,9,4,0,2.24,null,3.9200000000000004,null,8.940000000000001,null,13.32,null,48.02,{"$nulls":12},"<=2,5",0,"SPLIT",">2,5","<=2,5",0,"SPLIT",">2,5"]
[{"$nulls":5},"APSCRO",{"$nulls":4},0,13,0,0,2.08,null,3.6400000000000006,null,8.58,null,13,null,45.5,{"$nulls":12},"capacidade","Unidade","tipo","capacidade","capacidade","Unidade","tipo","capacidade"]
[{"$nulls":5},"APSMDG",{"$nulls":4},0,13,0,0,2.08,null,3.6400000000000006,null,8.58,null,13,null,45.5,{"$nulls":12},"<=2,5",0,"SPLIT",">2,5","<=2,5",0,"SPLIT",">2,5"]
[{"$nulls":5},"APSPAC",{"$nulls":4},0,13,0,0,2.08,null,3.6400000000000006,null,8.58,null,13,null,45.5,{"$nulls":12},"capacidade","Unidade","tipo","capacidade","capacidade","Unidade","tipo","capacidade"]
[{"$nulls":5},"APSCOL",{"$nulls":4},0,13,0,0,2.08,null,3.6400000000000006,null,8.58,null,13,null,45.5,{"$nulls":12},"<=2,5",0,"SPLIT",">2,5","<=2,5",0,"SPLIT",">2,5"]
[{"$nulls":5},"APSNOE",{"$nulls":4},0,13,0,0,2.08,null,3.6400000000000006,null,8.58,null,13,null,45.5,{"$nulls":12},"capacidade","Unidade","tipo","capacidade","capacidade","Unidade","tipo","capacidade"]
[{"$nulls":5},"APSAST",{"$nulls":4},0,13,0,0,2.08,null,3.6400000000000006,null,8.58,null,13,null,45.5,{"$nulls":12},"<=2,5",0,"SPLIT",">2,5","<=2,5",0,"SPLIT",">2,5"]
[{"$nulls":5},"APSLOA",{"$nulls":4},0,7,4,0,1.9200000000000002,null,3.3600000000000003,null,7.62,null,11.32,null,41.02,{"$nulls":12},"capacidade","Unidade","tipo","capacidade","capacidade","Unidade","tipo","capacidade"]
[{"$nulls":5},"APSGOR",{"$nulls":4},1,2,0,2,0.87,null,1.57,null,3.48,null,4.98,null,18.560000000000002,{"$nulls":12},"<=2,5",0,"SPLIT",">2,5","<=2,5",0,"SPLIT",">2,5"]
[{"$nulls":5},"CEDOCPREV",{"$nulls":4},1,3,0,0,0.61,null,1.05,null,2.48,null,3.66,null,13.120000000000001]
[{"$nulls":21},"MTSAtotal [h] = ",865.28,{"$nulls":10},0.9999999999999998]
[]
["Translados no circuito de cobertura de manutenção preventiva"]
[]
["Circuitos com sede em:",{"$nulls":7},"Maringá/PR"]
[]
["Circuitos com preferência por pernoite"]
[]
["Os locais elencados para fazer parte de algum circuito de cobertura de manutenção preventiva serão necessariamente aqueles em que a pernoite é mais vantajosa que o retorno à sede para o repouso da equipe de manutenção.\nÉ recomendável que a quantidade máxima de pernoites em um circuito não ultrapasse cinco pernoites para não ser necessário manter a equipe deslocada em finais de semana fora da sede."]
[]
["R/P - Preferência por retorno à sede – R – ou pernoite fora da sede – P."]
[]
["TC – Tempo em horas de viagens no circuito partindo da sede, cobrindo todas as unidades do circuito até o retorno para a mesma sede em uma competência mensal."]
["C1 a C12 - Período de competência mensal para execução dos serviços, considerando 12 competências."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["SubtotalCi – Soma do tempo de mão de obra na competência i para execução da rotina programada – mensal, trimestral, semestral ou anual – para cada local do circuito:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TotalCi – Total de tempo em horas correspondente a viagem e a execução das rotinas preventivas programadas para as unidades do circuito durante a competência i."]
[]
[]
[]
[]
[]
["Estimativas de pernoites – PE"]
["A estimativa de pernoite é considerada quando o total de tempo do circuito durante a competência Ci é maior que oito horas, arredondando para cima a expressão:"]
[]
[]
[]
["A distribuição dos insumos acessórios que compôem o serviço de manutenção preventiva por classe de condicioinador de ar é dado pelas expressões:"]
{"$rows_empty":9}
["nPD – Número de vezes em que a tarifa do pedágio é pago no circuito em uma competência mensal."]
["PEmédia – Quantidade média de pernoites por competência mensal ao longo de um ano, calculada pela soma da estimativas de pernoites no ano dividida por doze meses."]
["Tmcond – Tempo médio mensal em horas da equipe técnica em manutenção preventiva para um condicionador de um dos tipos classificados contemplando todas as rotinas no período de um ano."]
["Tmtotal – Soma do tempo médio mensal em horas da equipe técnica em manutenção preventiva de todos os condicionadores de ar do circuito."]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"CIRCUITO 1"]
[]
[{"$nulls":10},"APSCAM",null,"APSGOR",null,"APSUMU",null,"APSCRO",null,"APSCIA",null,"Subtotal [h/mês]",null,"Total [h/mês]",null,"PE [pernoite]",{"$nulls":8},"Excedentes"]
[{"$nulls":8},"R/P",null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":6},"TE [h]",null,"M",null,3.7600000000000002,null,0.87,null,4.590000000000001,null,2.08,null,2.24]
[{"$nulls":8},"T",null,6.510000000000001,null,1.57,null,7.84,null,3.6400000000000006,null,3.9200000000000004]
[{"$nulls":8},"S",null,14.99,null,3.48,null,18.01,null,8.58,null,8.940000000000001]
[{"$nulls":8},"A",null,22.04,null,4.98,null,25.82,null,13,null,13.32]
[{"$nulls":6},"TC [h/mês]",null,null,null,5.966666666666667]
[{"$nulls":6},"Cronograma",null,"C1",null,"T",null,"M",null,"M",null,"M",null,"M",null,16.290000000000003,null,22.256666666666668,null,2,{"$nulls":8},1.7433333333333323]
[{"$nulls":8},"C2",null,"M",null,"M",null,"T",null,"M",null,"M",null,16.79,null,22.756666666666668,null,2,{"$nulls":8},1.2433333333333323]
[{"$nulls":8},"C3",null,"M",null,"S",null,"M",null,"S",null,"T",null,24.330000000000005,null,30.296666666666674,null,3,{"$nulls":8},1.703333333333326]
[{"$nulls":8},"C4",null,"S",null,"M",null,"M",null,"M",null,"M",null,24.770000000000003,null,30.73666666666667,null,3,{"$nulls":8},1.2633333333333283]
[{"$nulls":8},"C5",null,"M",null,"M",null,"S",null,"M",null,"M",null,26.96,null,32.92666666666667,null,4,{"$nulls":8},7.073333333333331]
[{"$nulls":8},"C6",null,"M",null,"T",null,"M",null,"T",null,"S",null,22.500000000000004,null,28.46666666666667,null,3,{"$nulls":8},3.5333333333333314]
[{"$nulls":8},"C7",null,"T",null,"M",null,"M",null,"M",null,"M",null,16.290000000000003,null,22.256666666666668,null,2,{"$nulls":8},1.7433333333333323]
[{"$nulls":8},"C8",null,"M",null,"M",null,"T",null,"M",null,"M",null,16.79,null,22.756666666666668,null,2,{"$nulls":8},1.2433333333333323]
[{"$nulls":8},"C9",null,"M",null,"A",null,"M",null,"A",null,"T",null,30.250000000000004,null,36.21666666666667,null,4,{"$nulls":8},3.7833333333333314]
[{"$nulls":8},"C10",null,"A",null,"M",null,"M",null,"M",null,"M",null,31.82,null,37.78666666666667,null,4,{"$nulls":8},2.213333333333331]
[{"$nulls":8},"C11",null,"M",null,"M",null,"A",null,"M",null,"M",null,34.77,null,40.73666666666667,null,5,{"$nulls":8},7.263333333333328]
[{"$nulls":8},"C12",null,"M",null,"T",null,"M",null,"T",null,"A",null,26.880000000000003,null,32.84666666666667,null,4,{"$nulls":8},7.153333333333329]
[]
[{"$nulls":8},"Pedágios por percurso",{"$nulls":7},"nPD",null,null,null,1]
[{"$nulls":16},"Tarifa",null,null,null,16.3]
[]
[{"$nulls":13},"Fração acessória por condicionador do circuito"]
[null,null,null,"Tipo",null,null,"Qtd. –\n ncond [un]",null,null,"Tmp\n[h/un.mês]",null,null,null,"Viagem\n[h/un.mês]",null,null,null,"Pernoite\n[pernoite/un.mês]",{"$nulls":5},"PD [tarifa/un.mês]"]
[{"$nulls":23},16.3,{"$nulls":9},"Tipo","Unidade","Capacidade","Unidade","Tipo","Capacidade","Tipo","Unidade"]
[null,null,null,"J",null,null,16,null,null,0.21833333333333335,null,null,null,0.054197291175518886,null,null,null,0.028763925484213932,{"$nulls":5},0.009083344889751769,{"$nulls":9},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[null,null,null,"SI",null,null,49,null,null,0.2916666666666667,null,null,null,0.07240096149401377,null,null,null,0.038425091295705635,{"$nulls":5},0.012134239356538621,{"$nulls":9},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[null,null,null,"SS",null,null,16,null,null,0.3441666666666667,null,null,null,0.08543313456293625,null,null,null,0.04534160772893264,{"$nulls":5},0.014318402440715573,{"$nulls":9},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[null,null,null,"C",null,null,2,null,null,0.3725,null,null,null,0.09246637082235473,null,null,null,0.04907433088337262,{"$nulls":5},0.015497157121065037,{"$nulls":9},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[{"$nulls":9},"[h/mês]",null,null,null,"[h/mês]",null,null,null,"[pernoite/ano]",{"$nulls":5},"[tarifa/mês]",{"$nulls":9},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[{"$nulls":8},"Total",24.03666666666667,null,null,null,5.966666666666666,null,null,null,38,{"$nulls":5},1]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"CIRCUITO 2"]
[]
[{"$nulls":10},"APSLOA",null,"APSPAR",null,"-",null,"-",null,"-",null,"Subtotal [h/mês]",null,"Total [h/mês]",null,"PE [pernoite]",{"$nulls":8},"Excedentes"]
[{"$nulls":8},"R/P",null,0,null,0]
[{"$nulls":6},"TE [h]",null,"M",null,1.9200000000000002,null,3.8]
[{"$nulls":8},"T",null,3.3600000000000003,null,6.65]
[{"$nulls":8},"S",null,7.62,null,15.15]
[{"$nulls":8},"A",null,11.32,null,22.560000000000002]
[{"$nulls":6},"TC [h/mês]",null,"TC",null,4.2]
[{"$nulls":6},"Cronograma",null,"C1",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},5.72,null,9.92,null,1,{"$nulls":8},6.08]
[{"$nulls":8},"C2",null,"M",null,"T",{"$nulls":7},8.57,null,12.77,null,1,{"$nulls":8},3.2300000000000004]
[{"$nulls":8},"C3",null,"T",null,"M",{"$nulls":7},7.16,null,11.36,null,1,{"$nulls":8},4.640000000000001]
[{"$nulls":8},"C4",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},5.72,null,9.92,null,1,{"$nulls":8},6.08]
[{"$nulls":8},"C5",null,"M",null,"S",{"$nulls":7},17.07,null,21.27,null,2,{"$nulls":8},2.7300000000000004]
[{"$nulls":8},"C6",null,"S",null,"M",{"$nulls":7},11.42,null,15.620000000000001,null,1,{"$nulls":8},0.379999999999999]
[{"$nulls":8},"C7",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},5.72,null,9.92,null,1,{"$nulls":8},6.08]
[{"$nulls":8},"C8",null,"M",null,"T",{"$nulls":7},8.57,null,12.77,null,1,{"$nulls":8},3.2300000000000004]
[{"$nulls":8},"C9",null,"T",null,"M",{"$nulls":7},7.16,null,11.36,null,1,{"$nulls":8},4.640000000000001]
[{"$nulls":8},"C10",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},5.72,null,9.92,null,1,{"$nulls":8},6.08]
[{"$nulls":8},"C11",null,"M",null,"A",{"$nulls":7},24.480000000000004,null,28.680000000000003,null,3,{"$nulls":8},3.3199999999999967]
[{"$nulls":8},"C12",null,"A",null,"M",{"$nulls":7},15.120000000000001,null,19.32,null,2,{"$nulls":8},4.68]
[]
[{"$nulls":8},"Pedágios por percurso",{"$nulls":7},"nPD",null,null,null,2]
[{"$nulls":16},"Tarifa",null,null,null,14.7]
[]
[{"$nulls":13},"Fração acessória por condicionador do circuito"]
[null,null,null,"Tipo",null,null,"Qtd. –\n ncond [un]",null,null,"Tmp\n[h/un.mês]",null,null,null,"Viagem\n[h/un.mês]",null,null,null,"Pernoite\n[pernoite/un.mês]",{"$nulls":5},"PD [tarifa/un.mês]"]
[{"$nulls":23},14.7,{"$nulls":9},"Tipo","Unidade","Capacidade","Unidade","Tipo","Capacidade","Tipo","Unidade"]
[null,null,null,"J",null,null,0,null,null,0.21833333333333335,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":9},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[null,null,null,"SI",null,null,22,null,null,0.2916666666666667,null,null,null,0.12006861063464837,null,null,null,0.03811701924909472,{"$nulls":5},0.05717552887364208,{"$nulls":9},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[null,null,null,"SS",null,null,11,null,null,0.3441666666666667,null,null,null,0.14168096054888507,null,null,null,0.04497808271393177,{"$nulls":5},0.06746712407089765,{"$nulls":9},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[null,null,null,"C",null,null,0,null,null,0.3725,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":9},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[{"$nulls":9},"[h/mês]",null,null,null,"[h/mês]",null,null,null,"[pernoite/mês]",{"$nulls":5},"[tarifa/mês]",{"$nulls":9},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[{"$nulls":8},"Total",10.2025,null,null,null,4.199999999999999,null,null,null,16,{"$nulls":5},2]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"CIRCUITO 3"]
[]
[{"$nulls":10},"APSAST",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"Subtotal [h/mês]",null,"Total [h/mês]",null,"PE [pernoite]",{"$nulls":8},"Excedentes"]
[{"$nulls":8},"R/P",null,0]
[{"$nulls":6},"TE [h]",null,"M",null,2.08]
[{"$nulls":8},"T",null,3.6400000000000006]
[{"$nulls":8},"S",null,8.58]
[{"$nulls":8},"A",null,13]
[{"$nulls":6},"TC [h/mês]",null,"TC",null,1.6333333333333333]
[{"$nulls":6},"Cronograma",null,"C1",null,"M",{"$nulls":9},2.08,null,3.7133333333333334,null,0,{"$nulls":8},4.286666666666667]
[{"$nulls":8},"C2",null,"M",{"$nulls":9},2.08,null,3.7133333333333334,null,0,{"$nulls":8},4.286666666666667]
[{"$nulls":8},"C3",null,"T",{"$nulls":9},3.6400000000000006,null,5.273333333333333,null,0,{"$nulls":8},2.7266666666666666]
[{"$nulls":8},"C4",null,"M",{"$nulls":9},2.08,null,3.7133333333333334,null,0,{"$nulls":8},4.286666666666667]
[{"$nulls":8},"C5",null,"M",{"$nulls":9},2.08,null,3.7133333333333334,null,0,{"$nulls":8},4.286666666666667]
[{"$nulls":8},"C6",null,"S",{"$nulls":9},8.58,null,10.213333333333333,null,1,{"$nulls":8},5.786666666666667]
[{"$nulls":8},"C7",null,"M",{"$nulls":9},2.08,null,3.7133333333333334,null,0,{"$nulls":8},4.286666666666667]
[{"$nulls":8},"C8",null,"M",{"$nulls":9},2.08,null,3.7133333333333334,null,0,{"$nulls":8},4.286666666666667]
[{"$nulls":8},"C9",null,"T",{"$nulls":9},3.6400000000000006,null,5.273333333333333,null,0,{"$nulls":8},2.7266666666666666]
[{"$nulls":8},"C10",null,"M",{"$nulls":9},2.08,null,3.7133333333333334,null,0,{"$nulls":8},4.286666666666667]
[{"$nulls":8},"C11",null,"M",{"$nulls":9},2.08,null,3.7133333333333334,null,0,{"$nulls":8},4.286666666666667]
[{"$nulls":8},"C12",null,"A",{"$nulls":9},13,null,14.633333333333333,null,1,{"$nulls":8},1.3666666666666671]
[]
[{"$nulls":8},"Pedágios por percurso",{"$nulls":7},"nPD",null,null,null,0]
[{"$nulls":16},"Tarifa",null,null,null,0]
[]
[{"$nulls":13},"Fração acessória por condicionador do circuito"]
[null,null,null,"Tipo",null,null,"Qtd. –\n ncond [un]",null,null,"Tmp\n[h/un.mês]",null,null,null,"Viagem\n[h/un.mês]",null,null,null,"Pernoite\n[pernoite/un.mês]",{"$nulls":5},"PD [tarifa/un.mês]"]
[{"$nulls":23},0,{"$nulls":9},"Tipo","Unidade","Capacidade","Unidade","Tipo","Capacidade","Tipo","Unidade"]
[null,null,null,"J",null,null,0,null,null,0.21833333333333335,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":9},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[null,null,null,"SI",null,null,13,null,null,0.2916666666666667,null,null,null,0.12564102564102564,null,null,null,0.012820512820512822,{"$nulls":5},0,{"$nulls":9},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[null,null,null,"SS",null,null,0,null,null,0.3441666666666667,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":9},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[null,null,null,"C",null,null,0,null,null,0.3725,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":9},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[{"$nulls":9},"[h/mês]",null,null,null,"[h/mês]",null,null,null,"[pernoite/mês]",{"$nulls":5},"[tarifa/mês]",{"$nulls":9},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[{"$nulls":8},"Total",3.791666666666667,null,null,null,1.6333333333333333,null,null,null,2,{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"CIRCUITO 4"]
[]
[{"$nulls":10},"APSNOE",null,"APSCOL",null,"-",null,"-",null,"-",null,"Subtotal [h/mês]",null,"Total [h/mês]",null,"PE [pernoite]",{"$nulls":8},"Excedentes"]
[{"$nulls":8},"R/P",null,0,null,0]
[{"$nulls":6},"TE [h]",null,"M",null,2.08,null,2.08]
[{"$nulls":8},"T",null,3.6400000000000006,null,3.6400000000000006]
[{"$nulls":8},"S",null,8.58,null,8.58]
[{"$nulls":8},"A",null,13,null,13]
[{"$nulls":6},"TC [h/mês]",null,"TC",null,2.716666666666667]
[{"$nulls":6},"Cronograma",null,"C1",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},4.16,null,6.876666666666667,null,0,{"$nulls":8},1.123333333333333]
[{"$nulls":8},"C2",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},4.16,null,6.876666666666667,null,0,{"$nulls":8},1.123333333333333]
[{"$nulls":8},"C3",null,"T",null,"T",{"$nulls":7},7.280000000000001,null,9.996666666666668,null,1,{"$nulls":8},6.003333333333332]
[{"$nulls":8},"C4",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},4.16,null,6.876666666666667,null,0,{"$nulls":8},1.123333333333333]
[{"$nulls":8},"C5",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},4.16,null,6.876666666666667,null,0,{"$nulls":8},1.123333333333333]
[{"$nulls":8},"C6",null,"S",null,"S",{"$nulls":7},17.16,null,19.876666666666665,null,2,{"$nulls":8},4.123333333333335]
[{"$nulls":8},"C7",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},4.16,null,6.876666666666667,null,0,{"$nulls":8},1.123333333333333]
[{"$nulls":8},"C8",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},4.16,null,6.876666666666667,null,0,{"$nulls":8},1.123333333333333]
[{"$nulls":8},"C9",null,"T",null,"T",{"$nulls":7},7.280000000000001,null,9.996666666666668,null,1,{"$nulls":8},6.003333333333332]
[{"$nulls":8},"C10",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},4.16,null,6.876666666666667,null,0,{"$nulls":8},1.123333333333333]
[{"$nulls":8},"C11",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},4.16,null,6.876666666666667,null,0,{"$nulls":8},1.123333333333333]
[{"$nulls":8},"C12",null,"A",null,"A",{"$nulls":7},26,null,28.71666666666667,null,3,{"$nulls":8},3.2833333333333314]
[]
[{"$nulls":8},"Pedágios por percurso",{"$nulls":7},"nPD",null,null,null,2]
[{"$nulls":16},"Tarifa",null,null,null,14.7]
[]
[{"$nulls":13},"Fração acessória por condicionador do circuito"]
[null,null,null,"Tipo",null,null,"Qtd. –\n ncond [un]",null,null,"Tmp\n[h/un.mês]",null,null,null,"Viagem\n[h/un.mês]",null,null,null,"Pernoite\n[pernoite/un.mês]",{"$nulls":5},"PD [tarifa/un.mês]"]
[{"$nulls":23},14.7,{"$nulls":9},"Tipo","Unidade","Capacidade","Unidade","Tipo","Capacidade","Tipo","Unidade"]
[null,null,null,"J",null,null,0,null,null,0.21833333333333335,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":9},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[null,null,null,"SI",null,null,26,null,null,0.2916666666666667,null,null,null,0.10448717948717949,null,null,null,0.02243589743589744,{"$nulls":5},0.07692307692307693,{"$nulls":9},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[null,null,null,"SS",null,null,0,null,null,0.3441666666666667,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":9},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[null,null,null,"C",null,null,0,null,null,0.3725,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":9},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[{"$nulls":9},"[h/mês]",null,null,null,"[h/mês]",null,null,null,"[pernoite/mês]",{"$nulls":5},"[tarifa/mês]",{"$nulls":9},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[{"$nulls":8},"Total",7.583333333333334,null,null,null,2.716666666666667,null,null,null,7.000000000000002,{"$nulls":5},2]
[]
["Resumo dos circuitos"]
["Total de horas em viagem nos circuitos, com pernoite, por ano – TCtotal",{"$nulls":23},174.2,null,null,"horas"]
["Total de pernoites nos circuitos por ano – PEtotal",{"$nulls":23},63,null,null,"pernoites"]
[]
["Circuitos com uma unidade fora da sede com preferência por retorno"]
["O tempo estimado de ida à sede e retorno ao local para continuidade da prestação de serviço em atendimento preventivo onde o retorno é mais vantajosoo tem viagens e pedágios avaliados da seguinte forma:"]
[]
[]
[]
[]
["RS – Quantidade de retorno à sede antes da finalização dos serviços para descanso da jornada diária na execução de rotina preventiva."]
[]
[]
[]
["STC – Soma do tempo de viagem (ida e volta) partindo da sede até o local prestação do serviço ao longo de doze meses."]
[]
[{"$nulls":14},0,null,null,null,0]
[{"$nulls":14},"TE\n[h]",null,"RS\n[un]",null,"TE\n[h]",null,"RS\n[un]",{"$nulls":12},"Excedentes"]
[{"$nulls":10},"R/P",null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":14},0,0]
[{"$nulls":10},"M",null,null,null,2.08,null,0,null,2.08,null,0,{"$nulls":12},4.92,5.35]
[{"$nulls":10},"T",null,null,null,3.6400000000000006,null,0,null,3.6400000000000006,null,0,{"$nulls":12},3.3599999999999994,3.789999999999999]
[{"$nulls":10},"S",null,null,null,8.58,null,1,null,8.58,null,1,{"$nulls":12},6.42,6.85]
[{"$nulls":10},"A",null,null,null,13,null,1,null,13,null,1,{"$nulls":12},2,2.4299999999999997]
[{"$nulls":10},"TC [h]",null,null,null,1,null,null,null,0.57]
[{"$nulls":10},"STC [h/ano]",null,null,null,14,null,null,null,7.9799999999999995]
[{"$nulls":10},"Tarifa =",null,null,null,10.8,null,null,null,0]
[{"$nulls":10},"nPD",null,null,null,2,null,null,null,0]
[]
["Total de horas em viagem, com preferência pelo retorno à sede, por ano",{"$nulls":23},21.98,null,null,"horas"]
[]
[{"$nulls":6},0,{"$nulls":9},"Fração acessória por condicionador do circuito"]
[{"$nulls":6},"Tipo",null,null,"Qtd. –\n ncond [un]",null,null,"Tmp\n[h/un.mês]",null,null,null,"Viagem\n[h/un.mês]",null,null,null,"PD [tarifa/un.mês]",{"$nulls":12},"Tipo","Unidade","Capacidade","Unidade","Tipo","Capacidade","Tipo","Unidade"]
[{"$nulls":20},10.8,{"$nulls":12},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[{"$nulls":6},"J",null,null,0,null,null,0.21833333333333335,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":12},"Janela","-","<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[{"$nulls":6},"SI",null,null,13,null,null,0.2916666666666667,null,null,null,0.08974358974358976,null,null,null,0.15384615384615385,{"$nulls":12},"Janela","-","<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[{"$nulls":6},"SS",null,null,0,null,null,0.3441666666666667,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":12},"Janela","-","<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[{"$nulls":6},"C",null,null,0,null,null,0.3725,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":12},"Janela","-","<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[{"$nulls":12},"[h/mês]",null,null,null,"[h/ano]",null,null,null,"[tarifa/mês]"]
[{"$nulls":11},"Total",3.791666666666667,null,null,null,14.000000000000004,null,null,null,2]
[]
[]
[{"$nulls":6},0,{"$nulls":9},"Fração acessória por condicionador do circuito"]
[{"$nulls":6},"Tipo",null,null,"Qtd. –\n ncond [un]",null,null,"Tmp\n[h/un.mês]",null,null,null,"Viagem\n[h/un.mês]",null,null,null,"PD [tarifa/un.mês]",{"$nulls":12},"Tipo","Unidade","Capacidade","Unidade","Tipo","Capacidade","Tipo","Unidade"]
[{"$nulls":20},0,{"$nulls":12},"Janela",0,"<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[{"$nulls":6},"J",null,null,0,null,null,0.21833333333333335,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":12},"Janela","-","<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[{"$nulls":6},"SI",null,null,13,null,null,0.2916666666666667,null,null,null,0.051153846153846154,null,null,null,0,{"$nulls":12},"Janela","-","<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[{"$nulls":6},"SS",null,null,0,null,null,0.3441666666666667,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":12},"Janela","-","<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[{"$nulls":6},"C",null,null,0,null,null,0.3725,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":12},"Janela","-","<=2,5",0,"split",">2,5","compacto",0]
[{"$nulls":12},"[h/mês]",null,null,null,"[h/ano]",null,null,null,"[tarifa/mês]"]
[{"$nulls":11},"Total",3.791666666666667,null,null,null,7.98,null,null,null,0]
[]
["Distribuição de itens acessórios por tipo de aparelho"]
[]
["Para encontrar o valor mensal para cada classe de condicionador de ar é aplicada uma média ponderada de cada insumo acessório da composição – viagem, pernoite, pedágios – com o peso sendo a quantidade de condicionadores. Todos os insumos tem escala unitária, exceto a pernoite que se refere à quantidade de diárias para a equipe de manutenção."]
[0,{"$nulls":32},0.1]
["¨"]
[{"$nulls":4},"Viagens (horas)",{"$nulls":20},"Escala:",1]
[{"$nulls":9},"J",null,"fração",null,null,"SI",null,"fração",null,null,"SS",null,"fração",null,null,"C",null,"fração"]
[{"$nulls":4},"Circuito 1",{"$nulls":4},16,null,0.054197291175518886,null,null,49,null,0.07240096149401377,null,null,16,null,0.08543313456293625,null,null,2,null,0.09246637082235473]
[{"$nulls":4},"Circuito 2",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,22,null,0.12006861063464837,null,null,11,null,0.14168096054888507,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 3",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0.12564102564102564,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 4",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,26,null,0.10448717948717949,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSMDG",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0.08974358974358976,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSPAC",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0.051153846153846154,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"GEXMRG",{"$nulls":4},5,null,0,null,null,42,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"CEDOCPREV",{"$nulls":4},1,null,0,null,null,3,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Preventiva",{"$nulls":6},0.039416211764013734,{"$nulls":4},0.06834708957920224,{"$nulls":4},0.07313551797611789,{"$nulls":4},0.09246637082235473,{"$nulls":7},196.17999999999995]
[{"$nulls":4},"Corretiva",{"$nulls":6},0.003941621176401374,{"$nulls":4},0.006834708957920224,{"$nulls":4},0.00731355179761179,{"$nulls":4},0.009246637082235474,{"$nulls":7},19.617999999999995]
[{"$nulls":34},215.79799999999994]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":4},"Pernoites (diária)",{"$nulls":20},"Escala (diária/pernoite):",2.03]
[{"$nulls":9},"J",null,"fração",null,null,"SI",null,"fração",null,null,"SS",null,"fração",null,null,"C",null,"fração"]
[{"$nulls":4},"Circuito 1",{"$nulls":4},16,null,0.028763925484213932,null,null,49,null,0.038425091295705635,null,null,16,null,0.04534160772893264,null,null,2,null,0.04907433088337262]
[{"$nulls":4},"Circuito 2",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,22,null,0.03811701924909472,null,null,11,null,0.04497808271393177,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 3",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0.012820512820512822,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 4",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,26,null,0.02243589743589744,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSMDG",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSPAC",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"GEXMRG",{"$nulls":4},5,null,0,null,null,42,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"CEDOCPREV",{"$nulls":4},1,null,0,null,null,3,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Preventiva",{"$nulls":6},0.04246601362396674,{"$nulls":4},0.03893342492181441,{"$nulls":4},0.061926400150945714,{"$nulls":4},0.09962089169324641,{"$nulls":7},62.999999999999986]
[{"$nulls":4},"Corretiva",{"$nulls":6},0.004246601362396674,{"$nulls":4},0.003893342492181441,{"$nulls":4},0.0061926400150945715,{"$nulls":4},0.009962089169324641,{"$nulls":7},6.299999999999999]
[{"$nulls":34},140.67899999999995]
["Para fins de orçamentação será utilizada uma base de dez reais de referência para as tarifas de pedágio, utilizada com um fator de multiplicação para representar as demais tarifas."]
[]
[{"$nulls":4},"Pedágio – Tarifa",{"$nulls":5},14.7,{"$nulls":14},"Escala:",1]
[{"$nulls":9},"J",null,"fração",null,null,"SI",null,"fração",null,null,"SS",null,"fração",null,null,"C",null,"fração"]
[{"$nulls":4},"Circuito 1",{"$nulls":4},16,null,0,null,null,49,null,0,null,null,16,null,0,null,null,2,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 2",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,22,null,0.05717552887364208,null,null,11,null,0.06746712407089765,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 3",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 4",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,26,null,0.07692307692307693,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSMDG",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSPAC",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"GEXMRG",{"$nulls":4},5,null,0,null,null,42,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"CEDOCPREV",{"$nulls":4},1,null,0,null,null,3,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Preventiva",{"$nulls":6},0,{"$nulls":4},0.01799923555370235,{"$nulls":4},0.018553459119496855,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},"Corretiva",{"$nulls":6},0,{"$nulls":4},0.0017999235553702352,{"$nulls":4},0.0018553459119496855,{"$nulls":4},0]
[]
[{"$nulls":4},"Pedágio – Tarifa",{"$nulls":5},16.3,{"$nulls":14},"Escala:",1]
[{"$nulls":9},"J",null,"fração",null,null,"SI",null,"fração",null,null,"SS",null,"fração",null,null,"C",null,"fração"]
[{"$nulls":4},"Circuito 1",{"$nulls":4},16,null,0.009083344889751769,null,null,49,null,0.012134239356538621,null,null,16,null,0.014318402440715573,null,null,2,null,0.015497157121065037]
[{"$nulls":4},"Circuito 2",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,22,null,0,null,null,11,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 3",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 4",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,26,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSMDG",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSPAC",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"GEXMRG",{"$nulls":4},5,null,0,null,null,42,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"CEDOCPREV",{"$nulls":4},1,null,0,null,null,3,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Preventiva",{"$nulls":6},0.0066060690107285595,{"$nulls":4},0.0032849598258032735,{"$nulls":4},0.005727360976286229,{"$nulls":4},0.015497157121065037]
[{"$nulls":4},"Corretiva",{"$nulls":6},0.000660606901072856,{"$nulls":4},0.00032849598258032737,{"$nulls":4},0.0005727360976286229,{"$nulls":4},0.0015497157121065039]
[]
[{"$nulls":4},"Pedágio – Tarifa",{"$nulls":5},10.8,{"$nulls":14},"Escala:",1]
[{"$nulls":9},"J",null,"fração",null,null,"SI",null,"fração",null,null,"SS",null,"fração",null,null,"C",null,"fração"]
[{"$nulls":4},"Circuito 1",{"$nulls":4},16,null,0,null,null,49,null,0,null,null,16,null,0,null,null,2,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 2",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,22,null,0,null,null,11,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 3",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 4",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,26,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSMDG",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0.15384615384615385,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSPAC",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"GEXMRG",{"$nulls":4},5,null,0,null,null,42,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"CEDOCPREV",{"$nulls":4},1,null,0,null,null,3,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Preventiva",{"$nulls":6},0,{"$nulls":4},0.011049723756906077,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},"Corretiva",{"$nulls":6},0,{"$nulls":4},0.0011049723756906078,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},0]
[]
[{"$nulls":4},"Pedágio – Tarifa de referência",{"$nulls":9},10,{"$nulls":10},"Escala:",1]
[{"$nulls":9},"J",null,"fração",null,null,"SI",null,"fração",null,null,"SS",null,"fração",null,null,"C",null,"fração"]
[{"$nulls":4},"Circuito 1",{"$nulls":4},16,null,0.014805852170295383,null,null,49,null,0.01977881015115795,null,null,16,null,0.023338995978366382,null,null,2,null,0.025260366107336014]
[{"$nulls":4},"Circuito 2",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,22,null,0.08404802744425385,null,null,11,null,0.09917667238421954,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 3",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 4",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,26,null,0.11307692307692307,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSMDG",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0.16615384615384615,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSPAC",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"GEXMRG",{"$nulls":4},5,null,0,null,null,42,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"CEDOCPREV",{"$nulls":4},1,null,0,null,null,3,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Preventiva",{"$nulls":6},0.010767892487487551,{"$nulls":4},0.043747062437460356,{"$nulls":4},0.03660918329700693,{"$nulls":4},0.025260366107336014,{"$nulls":6},1.0000000000000002,96.7]
[{"$nulls":4},"Corretiva",{"$nulls":6},0.0010767892487487552,{"$nulls":4},0.004374706243746035,{"$nulls":4},0.003660918329700693,{"$nulls":4},0.0025260366107336014,{"$nulls":7},9.67]
[{"$nulls":34},1276.44]
["4 Manutenção corretiva com reposição de peças"]
[]
["O TCU entende que para contratos de manutenção predial, análogo ao de manutenção de ar condicionado, seja considerado para a elaboração da estimativa de preços um resumo histórico dos últimos três anos das manutenções ocorridas , dando ênfase a eventuais reformas e retrofitings realizados (Acórdão N° 1556/2007 – Plenário)."]
["A manutenção corretiva integral com reposição de peças será estimada de forma preliminar com base no condicionador de ar de capacidade de refrigeração de 12.000 Btu/h (1 TR), tipo split, que representará o conjunto até a formação do histórico registrado nos PMOCs e orçamentos/notas fiscais que retratem esses custos. Nas prorrogações contratuais o peso do histórico será aumentado progressivamente até que a estimativa de preços seja totalmente tomada a partir dele, respeitados os limites legais. A alternativa será usada devido à excasses de informações históricas dos custos."]
[]
[{"$nulls":10},"Prorrogação após",{"$nulls":5},"Peso"]
[{"$nulls":16},"Histórico",null,null,null,"Preliminar"]
[{"$nulls":10},"1 ano",{"$nulls":5},0.33333333333333304,null,null,null,0.6666666666666671]
[{"$nulls":10},"2 anos",{"$nulls":5},0.6666666666666671,null,null,null,0.33333333333333304]
[{"$nulls":10},"3 anos",{"$nulls":5},1,null,null,null,0]
[{"$nulls":10},"mais de 3 anos",{"$nulls":5},1,null,null,null,0]
[]
["A estimativa pelo histórico será organizada em grupos do tipo representativo de condicionador de ar. Será considerada a média mensal do primeiro ano na prorrogação após um ano, dos dois últimos anos na prorrogação após dois anos e dos três últimos anos nas demais prorrogações após três anos."]
[]
["Considerando que um condicionador com capacidade de refrigeração x vezes maior que outro não terá custo de manutenção exatamente x vezes o valor deste, será utilizada uma correção por fator de escala, utilizado em instalações industriais de gás natural com resultados aproximados em ±20%. O valor de escala – A e B – tomará como dimensão a capacidade de refrigeração com um fator de escala preliminar de 0,6 para a expressão:"]
[]
[]
[]
[]
["Fonte: Compilação de correlações de custos de equipamentos – Instalações industriais de gás natural, Empresa de Pesquisas Energética, Revisão 0, 2018.",{"$nulls":32},"http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-315/EPE,%202018%20-%20Compila%C3%A7%C3%A3o%20de%20Correla%C3%A7%C3%B5es%20de%20Custo%20de%20Equipamentos.pdf "]
[]
["Cotação de mercado"]
[]
[null,"Componentes",{"$nulls":11},"Preço\n[R$]",null,null,"Fonte","Preço\n[R$]",null,null,"Fonte","Preço\n[R$]",null,null,"Fonte","Preço\n[R$]",null,null,"Fonte","Média\n[R$]"]
[null,"Trocador de calor da condensadora",{"$nulls":11},636.91,null,null,1,674.61,null,null,2,399.76,null,null,6,{"$nulls":4},570.4266666666666]
[null,"Trocador de calor da evaporadora",{"$nulls":11},822.98,null,null,1,433.15999999999997,null,null,2,492.53,null,null,6,{"$nulls":4},582.89]
[null,"Compressor 12.000 Btu/h",{"$nulls":11},693.52,null,null,1,575.22,null,null,2,389.5,null,null,3,525.8199999999999,null,null,4,546.015]
[null,"Válvula de expansão/piston/capilar",{"$nulls":11},81.66,null,null,2,69.32,null,null,6,139.01,null,null,6,{"$nulls":4},96.66333333333334]
[null,"Válvula reversora",{"$nulls":11},263.2,null,null,1,103.66,null,null,6,{"$nulls":8},183.43]
[null,"Solenóide válvula reversora",{"$nulls":11},56.370000000000005,null,null,1,100.87,null,null,6,{"$nulls":8},78.62]
[null,"Válvula 3S 3/8”",{"$nulls":11},83.99,null,null,1,111.96000000000001,null,null,2,21.85,null,null,3,58.21,null,null,6,69.0025]
[null,"Válvula 2S 1/4”",{"$nulls":11},97.71000000000001,null,null,1,19.95,null,null,3,51.72,null,null,4,55.18,null,null,6,56.14]
[null,"Termistor condensadora",{"$nulls":11},51.34,null,null,1,71.56,null,null,2,82.8,null,null,5,65.87,null,null,6,67.89250000000001]
[null,"Termistor evaporadora",{"$nulls":11},52.519999999999996,null,null,1,66.51,null,null,2,53.010000000000005,null,null,3,75,null,null,4,61.760000000000005]
[null,"Placa de comando da condensadora",{"$nulls":11},444.51,null,null,1,930.3,null,null,2,472.21000000000004,null,null,5,347.31,null,null,6,548.5825]
[null,"Placa de comando da evaporadora",{"$nulls":11},322.67,null,null,1,556.36,null,null,2,206.15,null,null,3,222.07,null,null,6,326.8125]
[null,"Placa receptor de sinais",{"$nulls":11},135.22,null,null,1,132.16,null,null,2,111.25,null,null,3,278.39,null,null,6,164.255]
[null,"Reator 13MH",{"$nulls":11},73.63,null,null,1,{"$nulls":12},73.63]
[null,"Reator 25-5 MH",{"$nulls":11},195.62,null,null,1,159.67000000000002,null,null,2,176.75,null,null,6,{"$nulls":4},177.34666666666666]
[null,"Ventilador axial (hélice)",{"$nulls":11},162.3,null,null,1,290.18,null,null,2,290.31,null,null,3,190.01,null,null,4,233.2]
[null,"Motor do ventilador da condensadora",{"$nulls":11},358.73999999999995,null,null,1,304.24,null,null,2,780.9,null,null,3,253.3,null,null,4,424.29499999999996]
[null,"Rotor tangencial",{"$nulls":11},163.87,null,null,1,253.47,null,null,2,270.75,null,null,3,143.4,null,null,4,207.8725]
[null,"Motor rotor tangencial",{"$nulls":11},313.60999999999996,null,null,1,355.61,null,null,2,280.25,null,null,3,278,null,null,4,306.8675]
[null,"Controle remoto",{"$nulls":11},96.08,null,null,1,110.95,null,null,2,177.55,null,null,4,68.31,null,null,6,113.2225]
[null,"Capacitor",{"$nulls":11},86.58,null,null,1,71.56,null,null,2,93.1,null,null,3,61.24,null,null,6,78.12]
[null,"Componentes",{"$nulls":11},"Preço\n[R$]",null,null,"Fonte","Preço\n[R$]",null,null,"Fonte","Preço\n[R$]",null,null,"Fonte","Preço\n[R$]",null,null,"Fonte","Média\n[R$]"]
[null,"Filtro",{"$nulls":11},49.44,null,null,1,71.56,null,null,2,66.65,null,null,5,48.11,null,null,6,58.94]
[null,"Bandeja de dreno",{"$nulls":11},199.8,null,null,1,291.23,null,null,2,194.33,null,null,5,142,null,null,6,206.84000000000003]
[null,"Defletor de ar",{"$nulls":11},149.41,null,null,1,98.06,null,null,2,66.45,null,null,5,35,null,null,6,87.22999999999999]
[null,"Motor do defletor",{"$nulls":11},76.23,null,null,1,111.96000000000001,null,null,2,106.55,null,null,5,88.51,null,null,6,95.8125]
[null,"Mangueira de dreno",{"$nulls":11},75.8,null,null,1,51.36,null,null,2,{"$nulls":8},63.58]
[]
["1 – REFRIPARTS COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA – CNPJ 07.006.993/0001-58"]
["2 – SSR PARTS - CNPJ 00.906.766/0002-10"]
["3 – REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ 01.754.239/0018-68"]
["4  - 3JP COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME – CNPJ16.694.072/0001-16 (PeçasProAr)"]
["5 – RAFHAEL HENRIQUE DE LIMA – CNPJ 23.910.588/0001-16 (Split Peças)"]
["6 - REFRIGERAÇÃO MENDES EIRELI ME – CNPJ 06.347.463/0001-00 (Refriarparts)"]
[]
["A metodologia para estimativa de peças para manutenção corretiva será feita da mesma maneira que o SINAPI faz para ferramentas e EPI."]
[]
["Item",null,"Componente",{"$nulls":12},"Origem de preço",null,null,null,"Custo unitário [R$]",null,null,"Vida útil [mês]",null,null,"Coeficiente Utilização",null,null,null,"Custo mensal [R$/mês]"]
[1,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,570.4266666666666,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.7130333333333332]
[2,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,582.89,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.7286125]
[3,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,546.015,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.68251875]
[4,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,96.66333333333334,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.12082916666666667]
[5,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,183.43,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.2292875]
[6,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,78.62,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.098275]
[7,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,69.0025,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.086253125]
[8,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,56.14,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.070175]
[9,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,67.89250000000001,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.08486562500000001]
[10,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,61.760000000000005,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.0772]
[11,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,548.5825,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.685728125]
[12,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,326.8125,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.408515625]
[13,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,164.255,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.20531875]
[14,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,73.63,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.09203749999999998]
[15,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,177.34666666666666,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.22168333333333332]
[16,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,233.2,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.2915]
[17,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,424.29499999999996,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.5303687499999999]
[18,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,207.8725,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.259840625]
[19,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,306.8675,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.383584375]
[20,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,113.2225,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.14152812499999998]
[21,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,78.12,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.09765]
[22,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,58.94,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.07367499999999999]
["Item",null,"Componente",{"$nulls":12},"Origem de preço",null,null,null,"Custo unitário [R$]",null,null,"Vida útil [mês]",null,null,"Coeficiente Utilização",null,null,null,"Custo mensal [R$/mês]"]
[23,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,206.84000000000003,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.25855]
[24,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,87.22999999999999,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.10903749999999998]
[25,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,95.8125,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.119765625]
[26,null,0,{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,63.58,null,null,60,null,null,0.15,null,null,null,0.15894999999999998]
[27,null,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS ",{"$nulls":12},"SINAPI/39662",null,null,null,14.21,null,null,120,null,null,3,null,null,null,0.35525]
[28,null,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS ",{"$nulls":12},"SINAPI/39664",null,null,null,21.85,null,null,120,null,null,3,null,null,null,0.54625]
[29,null,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4\", E= 10 MM",{"$nulls":12},"SINAPI/39713",null,null,null,0.76,null,null,24,null,null,3,null,null,null,0.095]
[30,null,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8\", E= 10 MM",{"$nulls":12},"SINAPI/39716",null,null,null,0.94,null,null,24,null,null,3,null,null,null,0.1175]
[31,null,"Suporte metálico para condicionador de ar tipo split de 12.000 Btu/h",{"$nulls":12},"ORSE/9018",null,null,null,45.02,null,null,60,null,null,1,null,null,null,0.7503333333333334]
[32,null,"Gás refrigerante R22",{"$nulls":12},"ORSE/12440",null,null,null,30.63,null,null,120,null,null,0.071,null,null,null,0.018122749999999997,{"$nulls":4},10.1274111]
[{"$nulls":28},"Total peças mensal [R$/mês]",8.81]
[]
["A vida útil máxima de 120 meses das partes do condicionador foi estabelecida pela depreciação de equipamentos do código 8415 de 10% definida pela Instrução Normativa RFB N° 1700, de 14 de março de 2017, disponível na internet <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/imprimir.action?visao=original&idAto=81268> acessado em 06/03/2020."]
["Aplicando o fator de escala para o conjunto de condicionadores de ar e encontrando a média por tipo de condicionador."]
[]
[{"$nulls":9},"Peças por condicionador de ar",{"$nulls":23},"Tipo","Capacidade"]
[{"$nulls":9},"Tipo",null,null,"Qtd. –\n ncond [un]",null,null,"Escala",{"$nulls":6},"Valor mensal",{"$nulls":10},"JANELA"]
[{"$nulls":15},"Somatório",null,null,null,"Média",{"$nulls":13},"Tipo","Capacidade"]
[{"$nulls":9},"J",null,null,22,null,null,25.199857114302798,null,null,null,1.1454480506501272,null,null,10.09,{"$nulls":10},"SPLIT","<=2,5"]
[{"$nulls":9},"SI",null,null,181,null,null,209.97304669916784,null,null,null,1.160072081210872,null,null,10.22,{"$nulls":10},"Tipo","Capacidade"]
[{"$nulls":9},"SS",null,null,40,null,null,100.1609124470506,null,null,null,2.5040228111762652,null,null,22.06,{"$nulls":10},"SPLIT",">2,5"]
[{"$nulls":9},"C",null,null,2,null,null,7.962143411069946,null,null,null,3.981071705534973,null,null,35.07,{"$nulls":10},"Tipo","Capacidade"]
[{"$nulls":21},"Total [R$]",3024.34,{"$nulls":10},"COMPACTO"]
[]
["Higienização corretiva de sistemas de tratamento e distribuição de ar contaminados"]
[]
["A higienização corretiva de sistemas de tratamento e distribuição de ar é estimada para sistemas com evaporadoras e condensadoras ou com ventiladores de tomadas de ar exterior, em operação. O serviço será prestado sob demanda mediante ordem de serviço em conjunto com a menutenção preventiva, por isso não incidirá itens acessórios. A formação de preço para o serviço segirá a composição do SCO-RIO, códigos MP 15.10.0200 (A) ou MP 14.10.0200 (A), considerando mão de obra mensalista."]
["Não é possível confirmar a necessidade da execução desse serviço durante a vigência do contrato. Pode-se, entretanto, estimar a quantidade de serviços e sua localização, como descrito a seguir:"]
[]
[{"$nulls":15},"Dutos [m]"]
[{"$nulls":11},"Local",null,null,null,"Rígido",null,null,"Flexível"]
[{"$nulls":11},"APSAST",null,null,null,17,null,null,28]
[{"$nulls":11},"APSCOL",null,null,null,17,null,null,28]
[{"$nulls":11},"APSCRO",null,null,null,17,null,null,28]
[{"$nulls":11},"APSGOR",null,null,null,112,null,null,0]
[{"$nulls":11},"APSMDG",null,null,null,17,null,null,28]
[{"$nulls":11},"APSNOE",null,null,null,17,null,null,28]
[{"$nulls":11},"APSPAC",null,null,null,17,null,null,28]
[{"$nulls":14},"Total = ",214,null,null,168]
[]
["Em Goioerê foi estimada somente execução nos dutos do pavimento térreo. Em Maringá os condicionadores com dutos estão fora de operação."]
[]
["5 Análise Físico-Química e Microbiológica"]
[]
["A lei Nº 13.589/2018 declara: “Os sistemas de climatização e seus Planos de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (obrigatório acima de 5 TR) devem obedecer a parâmetros de qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente, em especial no que diz respeito a poluentes de natureza física, química e biológica, suas tolerâncias e métodos de controle, assim como obedecer aos requisitos estabelecidos nos projetos de sua instalação. Os padrões, valores, parâmetros, normas e procedimentos necessários à garantia da boa qualidade do ar interior, inclusive de temperatura, umidade, velocidade, taxa de renovação e grau de pureza, são os regulamentados pela Resolução nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, e posteriores alterações, assim como as normas técnicas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.” (Art. 3° e parágrafo único)"]
["Dentre os procedimentos necessários, a resolução recomenda que sejam adotadas para fins de avaliação e controle do ar ambiental interior dos ambientes climatizados de uso coletivo, as seguintes Normas Técnicas 001, 002, 003 e 004.  A formação de preço para o serviço seguirá a composição do SCO-RIO, códigos MP 15.10.0300 (/) ou MP 14.10.0300 (/), considerando mão de obra mensalista."]
["O serviço têm frequência semestral, sem necessidade de ordem de serviço, e a quantidade estimada da necessidade para cada local é:"]
[]
[{"$nulls":33},"90019 – 3/2020"]
[{"$nulls":8},"Local",null,null,null,"Área climatizada [m²]",{"$nulls":4},"Amostragem e análise [un/semestre]",{"$nulls":15},"Criciúma",5,600,120]
[{"$nulls":17},"Interno",{"$nulls":4},"Externo",{"$nulls":10},"Araranguá",2,300,150]
[{"$nulls":17},"NT(1+2+3+4)",{"$nulls":4},"NT1",{"$nulls":10},"Laguna",2,300,150]
[{"$nulls":8},0,null,null,null,2013.4200000000003,{"$nulls":4},5,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Tubarão",3,400,133.33333333333334]
[{"$nulls":8},0,null,null,null,224,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Joinville",11,1430,130]
[{"$nulls":8},0,null,null,null,787,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Blumenau",8,1040,130]
[{"$nulls":8},0,null,null,null,369,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Brusque",2,260,130]
[{"$nulls":8},0,null,null,null,224,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Itajaí",3,390,130]
[{"$nulls":8},0,null,null,null,224,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Jaraguá do Sul",3,390,130]
[{"$nulls":8},0,null,null,null,558.82,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Mafra",2,260,130]
[{"$nulls":8},0,null,null,null,250.09999999999997,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Rio do Sul",2,260,130]
[{"$nulls":8},0,null,null,null,224,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Joaçaba",3,456,152]
[{"$nulls":8},0,null,null,null,224,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"São Miguel do Oeste",2,304,152]
[{"$nulls":8},0,null,null,null,224,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Chapecó",4,608,152]
[{"$nulls":8},0,null,null,null,943,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Concórdia",2,304,152]
[{"$nulls":8},0,null,null,null,776,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Lages",3,456,152]
[{"$nulls":16},"Total =",17,{"$nulls":4},13,{"$nulls":10},"Caçador",2,304,152]
[{"$nulls":33},"Videira",1,164,164]
[{"$nulls":35},137.1]
["Conversão de Encargos Sociais"]
[]
["A conversão dos encargos sociais seguirá o método descrito em SINAPI: Metodologias e Conceitos – 8ª edição:"]
[{"$nulls":33},"Calculadora de entradas para orçamento SCO-RIO"]
[{"$nulls":33},"PU-ND","PU-D","REF",null,"ES-ND","ES-D","ES"]
[{"$nulls":33},2325.28,2002.17,"SINAPI-PR",null,0.7161000000000001,0.48360000000000003,"MENSALISTA"]
[{"$nulls":33},2336.3999999999996,2004.1999999999998,"SINAPI-RJ",null,0.7243,0.48510000000000003,"MENSALISTA"]
[{"$nulls":33},2288.02,1966.81,"SINAPI-RS",null,0.6886,0.45740000000000003,"MENSALISTA"]
["Os encargos sociais do SINAPI estão sendo usados para as conversões. Mesmo apresentando os valores por hora, os profissionais do SCO-RIO foram considerados mensalistas para fins de conversão.",{"$nulls":32},2313.5,1992.18,"SINAPI-SC",null,0.7074,0.4762,"MENSALISTA"]
[{"$nulls":33},10.62,9.11,{"$nulls":4},"MENSALISTA[HORA]"]
["Relação corretiva-preventiva",{"$nulls":32},9.74,8.36,"SCO-RIO","02/2020","0550"]
["O valor estipulado para manutenção corretiva integral com reposição de peças será no máximo 40% dos custos total de manutenção, visto que não há histórico de manutenção com informações suficientes capaz de subsidiar a estimativa.",{"$nulls":32},35.79,30.7,"SCO-RIO","02/2020","0800"]
["Pela estimativa essa relação está em:",{"$nulls":32},10.62,9.11,"SCO-RIO","02/2020","2200"]
[0.39625803492000117]
[]
["Recolhimento da contribuição previdenciária"]
[]
["Seguindo a orientação do Parecer N° 00008/2016/SCONS/PSFE/INSS/GYN/PGF/AGU, de 28 de abril de 2016, a contribuição previdenciária mais vantajosa é a NÃO DESONERADA."]
[]
["Referências"]
["SINAPI: Metodologias e Conceitos: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / Caixa Econômica Federal. – 8ª Ed. – Brasília: CAIXA, 2020."]
["SINAPI: Cálculos e Parâmetros: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / Caixa Econômica Federal. – 1ª Ed. – Brasília: CAIXA, 2020."]
["SINAPI PR – 03/2020",{"$nulls":7},"SICRO3 PR – 10/2019",{"$nulls":8},"SCO-RIO – 03/2020"]
["ORSE – 12/2019",{"$nulls":7},"SEINFRA – 026"]
[]
[]
[{"$nulls":15},"00:00:00","2020-04-30",{"$nulls":16},2020,4,30]
[]
[]
["RODRIGO WALTER UHLMANN"]
["Analista do Seguro Social – Eng. Mecânico"]
["Matr. 2136156 - CREA/SC: 098094-5"]

{"sheet":"Plan1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}