{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["MC","Plan1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":19,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":12,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"MC","index":0,"n_rows":939,"n_cols":43,"rows_kept":939,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[927,0,927,32],[928,0,928,32],[933,16,933,26],[936,0,936,32],[937,0,937,32],[938,0,938,32],[909,0,909,32],[915,0,915,32],[918,0,918,32],[919,0,919,32],[920,0,920,32],[924,0,924,32],[903,8,903,11],[903,12,903,16],[903,17,903,21],[903,22,903,24],[904,17,904,21],[904,22,904,24],[901,8,901,11],[901,12,901,16],[901,17,901,21],[901,22,901,24],[902,8,902,11],[902,12,902,16],[902,17,902,21],[902,22,902,24],[899,8,899,11],[899,12,899,16],[899,17,899,21],[899,22,899,24],[900,8,900,11],[900,12,900,16],[900,17,900,21],[900,22,900,24],[897,8,897,11],[897,12,897,16],[897,17,897,21],[897,22,897,24],[898,8,898,11],[898,12,898,16],[898,17,898,21],[898,22,898,24],[895,8,895,11],[895,12,895,16],[895,17,895,21],[895,22,895,24],[896,8,896,11],[896,12,896,16],[896,17,896,21],[896,22,896,24],[893,8,893,11],[893,12,893,16],[893,17,893,21],[893,22,893,24],[894,8,894,11],[894,12,894,16],[894,17,894,21],[894,22,894,24],[891,8,891,11],[891,12,891,16],[891,17,891,21],[891,22,891,24],[892,8,892,11],[892,12,892,16],[892,17,892,21],[892,22,892,24],[883,0,883,32],[884,0,884,32],[885,0,885,32],[888,8,890,11],[888,12,890,16],[888,17,888,24],[889,17,889,21],[889,22,889,24],[890,17,890,21],[890,22,890,24],[876,11,876,14],[876,15,876,17],[876,18,876,20],[877,15,877,17],[877,18,877,20],[879,0,879,32],[874,11,874,14],[874,15,874,17],[874,18,874,20],[875,11,875,14],[875,15,875,17],[875,18,875,20],[872,11,872,14],[872,15,872,17],[872,18,872,20],[873,11,873,14],[873,15,873,17],[873,18,873,20],[870,11,870,14],[870,15,870,17],[870,18,870,20],[871,11,871,14],[871,15,871,17],[871,18,871,20],[865,0,865,32],[866,0,866,32],[868,15,868,20],[869,11,869,14],[869,15,869,17],[869,18,869,20],[860,9,860,11],[860,12,860,14],[860,15,860,18],[860,19,860,21],[860,22,860,25],[861,22,861,25],[858,9,858,11],[858,12,858,14],[858,15,858,18],[858,19,858,21],[858,22,858,25],[859,9,859,11],[859,12,859,14],[859,15,859,18],[859,19,859,21],[859,22,859,25],[856,19,856,21],[857,9,857,11],[857,12,857,14],[857,15,857,18],[857,19,857,21],[857,22,857,25],[848,29,848,32],[849,29,849,32],[851,0,851,32],[852,0,852,32],[854,9,854,25],[855,9,856,11],[855,12,856,14],[855,15,855,21],[855,22,856,25],[856,15,856,18],[848,0,848,1],[848,2,848,14],[848,15,848,18],[848,19,848,21],[848,22,848,24],[848,25,848,28],[846,29,846,32],[847,0,847,1],[847,2,847,14],[847,15,847,18],[847,19,847,21],[847,22,847,24],[847,25,847,28],[847,29,847,32],[846,0,846,1],[846,2,846,14],[846,15,846,18],[846,19,846,21],[846,22,846,24],[846,25,846,28],[844,29,844,32],[845,0,845,1],[845,2,845,14],[845,15,845,18],[845,19,845,21],[845,22,845,24],[845,25,845,28],[845,29,845,32],[844,0,844,1],[844,2,844,14],[844,15,844,18],[844,19,844,21],[844,22,844,24],[844,25,844,28],[842,29,842,32],[843,0,843,1],[843,2,843,14],[843,15,843,18],[843,19,843,21],[843,22,843,24],[843,25,843,28],[843,29,843,32],[842,0,842,1],[842,2,842,14],[842,15,842,18],[842,19,842,21],[842,22,842,24],[842,25,842,28],[840,29,840,32],[841,0,841,1],[841,2,841,14],[841,15,841,18],[841,19,841,21],[841,22,841,24],[841,25,841,28],[841,29,841,32],[840,0,840,1],[840,2,840,14],[840,15,840,18],[840,19,840,21],[840,22,840,24],[840,25,840,28],[838,29,838,32],[839,0,839,1],[839,2,839,14],[839,15,839,18],[839,19,839,21],[839,22,839,24],[839,25,839,28],[839,29,839,32],[838,0,838,1],[838,2,838,14],[838,15,838,18],[838,19,838,21],[838,22,838,24],[838,25,838,28],[836,29,836,32],[837,0,837,1],[837,2,837,14],[837,15,837,18],[837,19,837,21],[837,22,837,24],[837,25,837,28],[837,29,837,32],[836,0,836,1],[836,2,836,14],[836,15,836,18],[836,19,836,21],[836,22,836,24],[836,25,836,28],[834,29,834,32],[835,0,835,1],[835,2,835,14],[835,15,835,18],[835,19,835,21],[835,22,835,24],[835,25,835,28],[835,29,835,32],[834,0,834,1],[834,2,834,14],[834,15,834,18],[834,19,834,21],[834,22,834,24],[834,25,834,28],[832,29,832,32],[833,0,833,1],[833,2,833,14],[833,15,833,18],[833,19,833,21],[833,22,833,24],[833,25,833,28],[833,29,833,32],[832,0,832,1],[832,2,832,14],[832,15,832,18],[832,19,832,21],[832,22,832,24],[832,25,832,28],[830,29,830,32],[831,0,831,1],[831,2,831,14],[831,15,831,18],[831,19,831,21],[831,22,831,24],[831,25,831,28],[831,29,831,32],[830,0,830,1],[830,2,830,14],[830,15,830,18],[830,19,830,21],[830,22,830,24],[830,25,830,28],[828,29,828,32],[829,0,829,1],[829,2,829,14],[829,15,829,18],[829,19,829,21],[829,22,829,24],[829,25,829,28],[829,29,829,32],[828,0,828,1],[828,2,828,14],[828,15,828,18],[828,19,828,21],[828,22,828,24],[828,25,828,28],[826,29,826,32],[827,0,827,1],[827,2,827,14],[827,15,827,18],[827,19,827,21],[827,22,827,24],[827,25,827,28],[827,29,827,32],[826,0,826,1],[826,2,826,14],[826,15,826,18],[826,19,826,21],[826,22,826,24],[826,25,826,28],[824,29,824,32],[825,0,825,1],[825,2,825,14],[825,15,825,18],[825,19,825,21],[825,22,825,24],[825,25,825,28],[825,29,825,32],[824,0,824,1],[824,2,824,14],[824,15,824,18],[824,19,824,21],[824,22,824,24],[824,25,824,28],[822,29,822,32],[823,0,823,1],[823,2,823,14],[823,15,823,18],[823,19,823,21],[823,22,823,24],[823,25,823,28],[823,29,823,32],[822,0,822,1],[822,2,822,14],[822,15,822,18],[822,19,822,21],[822,22,822,24],[822,25,822,28],[820,29,820,32],[821,0,821,1],[821,2,821,14],[821,15,821,18],[821,19,821,21],[821,22,821,24],[821,25,821,28],[821,29,821,32],[820,0,820,1],[820,2,820,14],[820,15,820,18],[820,19,820,21],[820,22,820,24],[820,25,820,28],[818,29,818,32],[819,0,819,1],[819,2,819,14],[819,15,819,18],[819,19,819,21],[819,22,819,24],[819,25,819,28],[819,29,819,32],[818,0,818,1],[818,2,818,14],[818,15,818,18],[818,19,818,21],[818,22,818,24],[818,25,818,28],[816,29,816,32],[817,0,817,1],[817,2,817,14],[817,15,817,18],[817,19,817,21],[817,22,817,24],[817,25,817,28],[817,29,817,32],[816,0,816,1],[816,2,816,14],[816,15,816,18],[816,19,816,21],[816,22,816,24],[816,25,816,28],[813,0,813,32],[815,0,815,1],[815,2,815,14],[815,15,815,18],[815,19,815,21],[815,22,815,24],[815,25,815,28],[815,29,815,32],[806,0,806,32],[807,0,807,32],[808,0,808,32],[809,0,809,32],[810,0,810,32],[811,0,811,32],[804,1,804,12],[804,13,804,15],[804,17,804,19],[804,21,804,23],[804,25,804,27],[804,29,804,31],[803,1,803,12],[803,13,803,15],[803,17,803,19],[803,21,803,23],[803,25,803,27],[803,29,803,31],[802,1,802,12],[802,13,802,15],[802,17,802,19],[802,21,802,23],[802,25,802,27],[802,29,802,31],[801,1,801,12],[801,13,801,15],[801,17,801,19],[801,21,801,23],[801,25,801,27],[801,29,801,31],[800,1,800,12],[800,13,800,15],[800,17,800,19],[800,21,800,23],[800,25,800,27],[800,29,800,31],[799,1,799,12],[799,13,799,15],[799,17,799,19],[799,21,799,23],[799,25,799,27],[799,29,799,31],[798,1,798,12],[798,13,798,15],[798,17,798,19],[798,21,798,23],[798,25,798,27],[798,29,798,31],[797,1,797,12],[797,13,797,15],[797,17,797,19],[797,21,797,23],[797,25,797,27],[797,29,797,31],[796,1,796,12],[796,13,796,15],[796,17,796,19],[796,21,796,23],[796,25,796,27],[796,29,796,31],[795,1,795,12],[795,13,795,15],[795,17,795,19],[795,21,795,23],[795,25,795,27],[795,29,795,31],[794,1,794,12],[794,13,794,15],[794,17,794,19],[794,21,794,23],[794,25,794,27],[794,29,794,31],[793,1,793,12],[793,13,793,15],[793,17,793,19],[793,21,793,23],[793,25,793,27],[793,29,793,31],[792,1,792,12],[792,13,792,15],[792,17,792,19],[792,21,792,23],[792,25,792,27],[792,29,792,31],[791,1,791,12],[791,13,791,15],[791,17,791,19],[791,21,791,23],[791,25,791,27],[791,29,791,31],[790,1,790,12],[790,13,790,15],[790,17,790,19],[790,21,790,23],[790,25,790,27],[790,29,790,31],[789,1,789,12],[789,13,789,15],[789,17,789,19],[789,21,789,23],[789,25,789,27],[789,29,789,31],[788,1,788,12],[788,13,788,15],[788,17,788,19],[788,21,788,23],[788,25,788,27],[788,29,788,31],[787,1,787,12],[787,13,787,15],[787,17,787,19],[787,21,787,23],[787,25,787,27],[787,29,787,31],[786,1,786,12],[786,13,786,15],[786,17,786,19],[786,21,786,23],[786,25,786,27],[786,29,786,31],[785,1,785,12],[785,13,785,15],[785,17,785,19],[785,21,785,23],[785,25,785,27],[785,29,785,31],[784,1,784,12],[784,13,784,15],[784,17,784,19],[784,21,784,23],[784,25,784,27],[784,29,784,31],[783,1,783,12],[783,13,783,15],[783,17,783,19],[783,21,783,23],[783,25,783,27],[783,29,783,31],[782,1,782,12],[782,13,782,15],[782,17,782,19],[782,21,782,23],[782,25,782,27],[782,29,782,31],[781,1,781,12],[781,13,781,15],[781,17,781,19],[781,21,781,23],[781,25,781,27],[781,29,781,31],[780,1,780,12],[780,13,780,15],[780,17,780,19],[780,21,780,23],[780,25,780,27],[780,29,780,31],[779,1,779,12],[779,13,779,15],[779,17,779,19],[779,21,779,23],[779,25,779,27],[779,29,779,31],[778,1,778,12],[778,13,778,15],[778,17,778,19],[778,21,778,23],[778,25,778,27],[778,29,778,31],[766,0,766,32],[768,0,768,32],[773,0,773,32],[777,1,777,12],[777,13,777,15],[777,17,777,19],[777,21,777,23],[777,25,777,27],[777,29,777,31],[763,10,763,15],[763,16,763,19],[763,20,763,23],[764,10,764,15],[764,16,764,19],[764,20,764,23],[761,10,761,15],[761,16,761,19],[761,20,761,23],[762,10,762,15],[762,16,762,19],[762,20,762,23],[752,26,752,28],[756,0,756,32],[757,0,757,32],[759,10,760,15],[759,16,759,23],[760,16,760,19],[760,20,760,23],[751,24,751,25],[751,26,751,28],[752,4,752,8],[752,9,752,10],[752,11,752,13],[752,14,752,15],[752,16,752,18],[752,19,752,20],[752,21,752,23],[752,24,752,25],[750,21,750,23],[750,24,750,25],[750,26,750,28],[751,4,751,8],[751,9,751,10],[751,11,751,13],[751,14,751,15],[751,16,751,18],[751,19,751,20],[751,21,751,23],[750,4,750,8],[750,9,750,10],[750,11,750,13],[750,14,750,15],[750,16,750,18],[750,19,750,20],[748,26,748,28],[749,4,749,8],[749,9,749,10],[749,11,749,13],[749,14,749,15],[749,16,749,18],[749,19,749,20],[749,21,749,23],[749,24,749,25],[749,26,749,28],[747,24,747,25],[747,26,747,28],[748,4,748,8],[748,9,748,10],[748,11,748,13],[748,14,748,15],[748,16,748,18],[748,19,748,20],[748,21,748,23],[748,24,748,25],[746,21,746,23],[746,24,746,25],[746,26,746,28],[747,4,747,8],[747,9,747,10],[747,11,747,13],[747,14,747,15],[747,16,747,18],[747,19,747,20],[747,21,747,23],[746,4,746,8],[746,9,746,10],[746,11,746,13],[746,14,746,15],[746,16,746,18],[746,19,746,20],[744,26,744,28],[745,4,745,8],[745,9,745,10],[745,11,745,13],[745,14,745,15],[745,16,745,18],[745,19,745,20],[745,21,745,23],[745,24,745,25],[745,26,745,28],[743,24,743,25],[743,26,743,28],[744,4,744,8],[744,9,744,10],[744,11,744,13],[744,14,744,15],[744,16,744,18],[744,19,744,20],[744,21,744,23],[744,24,744,25],[742,21,742,23],[742,24,742,25],[742,26,742,28],[743,4,743,8],[743,9,743,10],[743,11,743,13],[743,14,743,15],[743,16,743,18],[743,19,743,20],[743,21,743,23],[739,21,739,23],[739,24,739,25],[739,26,739,28],[741,14,741,17],[741,26,741,28],[742,9,742,10],[742,11,742,13],[742,14,742,15],[742,16,742,18],[742,19,742,20],[739,4,739,8],[739,9,739,10],[739,11,739,13],[739,14,739,15],[739,16,739,18],[739,19,739,20],[737,26,737,28],[738,4,738,8],[738,9,738,10],[738,11,738,13],[738,14,738,15],[738,16,738,18],[738,19,738,20],[738,21,738,23],[738,24,738,25],[738,26,738,28],[736,24,736,25],[736,26,736,28],[737,4,737,8],[737,9,737,10],[737,11,737,13],[737,14,737,15],[737,16,737,18],[737,19,737,20],[737,21,737,23],[737,24,737,25],[735,21,735,23],[735,24,735,25],[735,26,735,28],[736,4,736,8],[736,9,736,10],[736,11,736,13],[736,14,736,15],[736,16,736,18],[736,19,736,20],[736,21,736,23],[735,4,735,8],[735,9,735,10],[735,11,735,13],[735,14,735,15],[735,16,735,18],[735,19,735,20],[733,26,733,28],[734,4,734,8],[734,9,734,10],[734,11,734,13],[734,14,734,15],[734,16,734,18],[734,19,734,20],[734,21,734,23],[734,24,734,25],[734,26,734,28],[732,24,732,25],[732,26,732,28],[733,4,733,8],[733,9,733,10],[733,11,733,13],[733,14,733,15],[733,16,733,18],[733,19,733,20],[733,21,733,23],[733,24,733,25],[731,21,731,23],[731,24,731,25],[731,26,731,28],[732,4,732,8],[732,9,732,10],[732,11,732,13],[732,14,732,15],[732,16,732,18],[732,19,732,20],[732,21,732,23],[731,4,731,8],[731,9,731,10],[731,11,731,13],[731,14,731,15],[731,16,731,18],[731,19,731,20],[729,26,729,28],[730,4,730,8],[730,9,730,10],[730,11,730,13],[730,14,730,15],[730,16,730,18],[730,19,730,20],[730,21,730,23],[730,24,730,25],[730,26,730,28],[726,26,726,28],[728,10,728,13],[728,26,728,28],[729,9,729,10],[729,11,729,13],[729,14,729,15],[729,16,729,18],[729,19,729,20],[729,21,729,23],[729,24,729,25],[725,24,725,25],[725,26,725,28],[726,4,726,8],[726,9,726,10],[726,11,726,13],[726,14,726,15],[726,16,726,18],[726,19,726,20],[726,21,726,23],[726,24,726,25],[724,21,724,23],[724,24,724,25],[724,26,724,28],[725,4,725,8],[725,9,725,10],[725,11,725,13],[725,14,725,15],[725,16,725,18],[725,19,725,20],[725,21,725,23],[724,4,724,8],[724,9,724,10],[724,11,724,13],[724,14,724,15],[724,16,724,18],[724,19,724,20],[722,26,722,28],[723,4,723,8],[723,9,723,10],[723,11,723,13],[723,14,723,15],[723,16,723,18],[723,19,723,20],[723,21,723,23],[723,24,723,25],[723,26,723,28],[721,24,721,25],[721,26,721,28],[722,4,722,8],[722,9,722,10],[722,11,722,13],[722,14,722,15],[722,16,722,18],[722,19,722,20],[722,21,722,23],[722,24,722,25],[720,21,720,23],[720,24,720,25],[720,26,720,28],[721,4,721,8],[721,9,721,10],[721,11,721,13],[721,14,721,15],[721,16,721,18],[721,19,721,20],[721,21,721,23],[720,4,720,8],[720,9,720,10],[720,11,720,13],[720,14,720,15],[720,16,720,18],[720,19,720,20],[718,26,718,28],[719,4,719,8],[719,9,719,10],[719,11,719,13],[719,14,719,15],[719,16,719,18],[719,19,719,20],[719,21,719,23],[719,24,719,25],[719,26,719,28],[717,24,717,25],[717,26,717,28],[718,4,718,8],[718,9,718,10],[718,11,718,13],[718,14,718,15],[718,16,718,18],[718,19,718,20],[718,21,718,23],[718,24,718,25],[716,21,716,23],[716,24,716,25],[716,26,716,28],[717,4,717,8],[717,9,717,10],[717,11,717,13],[717,14,717,15],[717,16,717,18],[717,19,717,20],[717,21,717,23],[713,21,713,23],[713,24,713,25],[713,26,713,28],[715,10,715,13],[715,26,715,28],[716,9,716,10],[716,11,716,13],[716,14,716,15],[716,16,716,18],[716,19,716,20],[713,4,713,8],[713,9,713,10],[713,11,713,13],[713,14,713,15],[713,16,713,18],[713,19,713,20],[711,26,711,28],[712,4,712,8],[712,9,712,10],[712,11,712,13],[712,14,712,15],[712,16,712,18],[712,19,712,20],[712,21,712,23],[712,24,712,25],[712,26,712,28],[710,24,710,25],[710,26,710,28],[711,4,711,8],[711,9,711,10],[711,11,711,13],[711,14,711,15],[711,16,711,18],[711,19,711,20],[711,21,711,23],[711,24,711,25],[709,21,709,23],[709,24,709,25],[709,26,709,28],[710,4,710,8],[710,9,710,10],[710,11,710,13],[710,14,710,15],[710,16,710,18],[710,19,710,20],[710,21,710,23],[709,4,709,8],[709,9,709,10],[709,11,709,13],[709,14,709,15],[709,16,709,18],[709,19,709,20],[707,26,707,28],[708,4,708,8],[708,9,708,10],[708,11,708,13],[708,14,708,15],[708,16,708,18],[708,19,708,20],[708,21,708,23],[708,24,708,25],[708,26,708,28],[706,24,706,25],[706,26,706,28],[707,4,707,8],[707,9,707,10],[707,11,707,13],[707,14,707,15],[707,16,707,18],[707,19,707,20],[707,21,707,23],[707,24,707,25],[705,21,705,23],[705,24,705,25],[705,26,705,28],[706,4,706,8],[706,9,706,10],[706,11,706,13],[706,14,706,15],[706,16,706,18],[706,19,706,20],[706,21,706,23],[705,4,705,8],[705,9,705,10],[705,11,705,13],[705,14,705,15],[705,16,705,18],[705,19,705,20],[703,26,703,28],[704,4,704,8],[704,9,704,10],[704,11,704,13],[704,14,704,15],[704,16,704,18],[704,19,704,20],[704,21,704,23],[704,24,704,25],[704,26,704,28],[700,0,700,32],[702,10,702,13],[702,26,702,28],[703,9,703,10],[703,11,703,13],[703,14,703,15],[703,16,703,18],[703,19,703,20],[703,21,703,23],[703,24,703,25],[697,26,697,28],[698,4,698,8],[698,9,698,10],[698,11,698,13],[698,14,698,15],[698,16,698,18],[698,19,698,20],[698,21,698,23],[698,24,698,25],[698,26,698,28],[696,24,696,25],[696,26,696,28],[697,4,697,8],[697,9,697,10],[697,11,697,13],[697,14,697,15],[697,16,697,18],[697,19,697,20],[697,21,697,23],[697,24,697,25],[695,21,695,23],[695,24,695,25],[695,26,695,28],[696,4,696,8],[696,9,696,10],[696,11,696,13],[696,14,696,15],[696,16,696,18]],"merged_total":3373,"flags":["formulas_cached_only","merged_cut"]}
[{"$nulls":5},"GEXMRG",null,"\nApêndice XI –Memória de Cálculo\n",{"$nulls":15},"GEXMRG",{"$nulls":9},"ABRIR EM LIBREOFFICE CALC"]
[{"$nulls":23},"DATA",null,null,null,"4/2020"]
[{"$nulls":23},"REV.",null,null,null,2]
[]
["1 Levantamento de Equipamentos"]
[]
[null,"CONDICIONADORES DE AR",{"$nulls":31},"[TR]"]
[null,"Unidade",{"$nulls":4},"Marca",{"$nulls":4},"Modelo",{"$nulls":5},"Capacidade",{"$nulls":4},"Qtd",null,"Tipo",{"$nulls":4},"Escala",null,null,null,"Cap.Total","Escala total"]
[null,"GEXMAR",{"$nulls":4},"MIDEA",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},0.75,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},0.8414663590846496,null,null,null,3.75,4.207331795423248]
[null,"GEXMAR",{"$nulls":4},"ELGIN",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},10,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,10,10]
[null,"GEXMAR",{"$nulls":4},"MIDEA",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},7,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,7,7]
[null,"GEXMAR",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},3,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,4.5,3.826273501877373]
[null,"GEXMAR",{"$nulls":4},"CONSUL",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},7,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,10.5,8.927971504380537]
[null,"GEXMAR",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.7916666666666667,{"$nulls":4},10,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.4189082972920763,null,null,null,17.916666666666668,14.189082972920763]
[null,"GEXMAR",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},4.5,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.465627744275839,null,null,null,9,4.931255488551678]
[null,"GEXMAR",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},4.833333333333333,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.573641485511403,null,null,null,4.833333333333333,2.573641485511403]
[null,"GEXMAR",{"$nulls":4},"ELGIN",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},5,{"$nulls":4},10,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.6265278044037674,null,null,null,50,26.265278044037675]
[null,"GEXMAR",{"$nulls":4},"ELGIN",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1,null,null,null,1,1]
[null,"GEXMAR",{"$nulls":4},"ELGIN",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,"GEXMAR",{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1.75,{"$nulls":4},2,null,"JANELA",{"$nulls":4},1.399016476229016,null,null,null,3.5,2.798032952458032]
[null,"GEXMAR",{"$nulls":4},"CONSUL",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1.75,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1.399016476229016,null,null,null,1.75,1.399016476229016]
[null,"APSAST",{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,5,5]
[null,"APSAST",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,"APSAST",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,7.5,6.3771225031289545]
[null,"APSAST",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.5157165665103982,null,null,null,4,3.0314331330207964]
[null,"APSCAM",{"$nulls":4},"MIDEA",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},0.75,{"$nulls":4},6,null,"SPLIT",{"$nulls":4},0.8414663590846496,null,null,null,4.5,5.048798154507898]
[null,"APSCAM",{"$nulls":4},"ELECTROLUX",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},0.7916666666666666,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},0.8692114038840305,null,null,null,1.5833333333333333,1.738422807768061]
[null,"APSCAM",{"$nulls":4},"ELECTROLUX",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,1,1]
[null,"APSCAM",{"$nulls":4},"ELGIN",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},4,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,4,4]
[null,"APSCAM",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,"APSCAM",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},5,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.6265278044037674,null,null,null,25,13.132639022018838]
[null,"APSCAM",{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,"APSCAM",{"$nulls":4},"CONSUL",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,"APSCAM",{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1.75,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1.399016476229016,null,null,null,1.75,1.399016476229016]
[null,"APSCAM",{"$nulls":4},"CONSUL",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1.75,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1.399016476229016,null,null,null,1.75,1.399016476229016]
[null,"APSCIA",{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},0.75,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},0.8414663590846496,null,null,null,3.75,4.207331795423248]
[null,"APSCIA",{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,2,2]
[null,"APSCIA",{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,"APSCIA",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},2.5,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.7328621078878663,null,null,null,2.5,1.7328621078878663]
[null,"APSCIA",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},4,{"$nulls":4},4,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.29739670999407,null,null,null,16,9.18958683997628]
[null,"APSCOL",{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,5,5]
[null,"APSCOL",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,"APSCOL",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,7.5,6.3771225031289545]
[null,"APSCOL",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.5157165665103982,null,null,null,4,3.0314331330207964]
[null,"APSCRO",{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,5,5]
[null,"APSCRO",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,"CONDICIONADORES DE AR",{"$nulls":31},"[TR]"]
[null,"Unidade",{"$nulls":4},"Marca",{"$nulls":4},"Modelo",{"$nulls":5},"Capacidade",{"$nulls":4},"Qtd",null,"Tipo",{"$nulls":4},"Escala",null,null,null,"Cap.Total","Escala total"]
[null,"APSCRO",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,7.5,6.3771225031289545]
[null,"APSCRO",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.5157165665103982,null,null,null,4,3.0314331330207964]
[null,"APSGOR",{"$nulls":4},"HITACHI",{"$nulls":4},"SELF CONTAINED",{"$nulls":5},10,{"$nulls":4},2,null,"COMPACTO",{"$nulls":4},3.9810717055349736,null,null,null,20,7.962143411069947]
[null,"APSGOR",{"$nulls":4},"ELGIN",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,1,1]
[null,"APSGOR",{"$nulls":4},"MIDEA",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,1,1]
[null,"APSGOR",{"$nulls":4},"ELGIN",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,"APSLOA",{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,1,1]
[null,"APSLOA",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},1.5416666666666667,{"$nulls":4},4,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.296564986592367,null,null,null,6.166666666666667,5.186259946369468]
[null,"APSLOA",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.5157165665103982,null,null,null,4,3.0314331330207964]
[null,"APSLOA",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},4,{"$nulls":4},4,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.29739670999407,null,null,null,16,9.18958683997628]
[null,"APSMDG",{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},4,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,4,4]
[null,"APSMDG",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,1,1]
[null,"APSMDG",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,"APSMDG",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,7.5,6.3771225031289545]
[null,"APSMDG",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.5157165665103982,null,null,null,4,3.0314331330207964]
[null,"APSNOE",{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,5,5]
[null,"APSNOE",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791]
[null,"APSNOE",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,7.5,6.3771225031289545]
[null,"APSNOE",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.5157165665103982,null,null,null,4,3.0314331330207964]
[null,"APSPAC",{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,5,5,"NÃOP APAGAR – BANCO DE DADOS"]
[null,"APSPAC",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,1.5,1.275424500625791,"TIPO","MODELO"]
[null,"APSPAC",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},5,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,7.5,6.3771225031289545,"COMPACTO"]
[null,"APSPAC",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"CASSETE",{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.5157165665103982,null,null,null,4,3.0314331330207964,"TIPO","MODELO"]
[null,"APSPAR",{"$nulls":4},"MIDEA",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},0.75,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},0.8414663590846496,null,null,null,0.75,0.8414663590846496,"CAG","FANCOIL"]
[null,"APSPAR",{"$nulls":4},"SOURCE 1",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.0083333333333333,{"$nulls":4},3,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.0049916989129497,null,null,null,3.025,3.014975096738849,"TIPO","CAPACIDADE"]
[null,"APSPAR",{"$nulls":4},"MIDEA",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},3,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,3,3,"SPLIT","<=2,5"]
[null,"APSPAR",{"$nulls":4},"ELGIN",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1,null,null,null,1,1,"TIPO","CAPACIDADE"]
[null,"APSPAR",{"$nulls":4},"CONSUL",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},6,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,9,7.652547003754746,"SPLIT",">2,5"]
[null,"APSPAR",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.8333333333333333,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.4386159163140206,null,null,null,1.8333333333333333,1.4386159163140206,"TIPO","CAPACIDADE"]
[null,"APSPAR",{"$nulls":4},"KOMECO",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},4,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.29739670999407,null,null,null,4,2.29739670999407,"VRF","<=2,5"]
[null,"APSPAR",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},5,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.6265278044037674,null,null,null,10,5.253055608807535,"TIPO","CAPACIDADE"]
[null,"APSPAR",{"$nulls":4},"ELGIN",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},5,{"$nulls":4},4,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.6265278044037674,null,null,null,20,10.50611121761507,"VRF",">2,5"]
[null,"APSUMU",{"$nulls":4},"ELECTROLUX",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},0.75,{"$nulls":4},3,null,"SPLIT",{"$nulls":4},0.8414663590846496,null,null,null,2.25,2.524399077253949,"TIPO","MODELO"]
[null,"APSUMU",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,3,2.550849001251582,"JANELA"]
[null,"APSUMU",{"$nulls":4},"LG",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},2,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.5157165665103982,null,null,null,4,3.0314331330207964]
[null,"APSUMU",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},3,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,4.5,3.826273501877373]
[null,"APSUMU",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},2,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.5157165665103982,null,null,null,2,1.5157165665103982]
[null,"APSUMU",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},4,{"$nulls":4},4,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.29739670999407,null,null,null,16,9.18958683997628]
[null,"APSUMU",{"$nulls":4},"COOLIX",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},4.3999999999999995,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.4326050606703427,null,null,null,4.3999999999999995,2.4326050606703427]
[null,"APSUMU",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},4.833333333333333,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.573641485511403,null,null,null,4.833333333333333,2.573641485511403]
[null,"CONDICIONADORES DE AR",{"$nulls":31},"[TR]"]
[null,"Unidade",{"$nulls":4},"Marca",{"$nulls":4},"Modelo",{"$nulls":5},"Capacidade",{"$nulls":4},"Qtd",null,"Tipo",{"$nulls":4},"Escala",null,null,null,"Cap.Total","Escala total"]
[null,"APSUMU",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"PISO-TETO",{"$nulls":5},5,{"$nulls":4},1,null,"SPLIT",{"$nulls":4},2.6265278044037674,null,null,null,5,2.6265278044037674]
[null,"APSUMU",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},0.8333333333333334,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},0.8963781307771418,null,null,null,0.8333333333333334,0.8963781307771418]
[null,"APSUMU",{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},0.8333333333333334,{"$nulls":4},2,null,"JANELA",{"$nulls":4},0.8963781307771418,null,null,null,1.6666666666666667,1.7927562615542836]
[null,"APSUMU",{"$nulls":4},"CARRIER",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1,null,null,null,1,1]
[null,"APSUMU",{"$nulls":4},"ELGIN",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},2,null,"JANELA",{"$nulls":4},1,null,null,null,2,2]
[null,"APSUMU",{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},4,null,"JANELA",{"$nulls":4},1,null,null,null,4,4]
[null,"APSUMU",{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1.0250000000000001,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1.0149258620941117,null,null,null,1.0250000000000001,1.0149258620941117]
[null,"CEDOCPREV",{"$nulls":4},"RHEEM",{"$nulls":4},"HIGH WALL",{"$nulls":5},1.5,{"$nulls":4},3,null,"SPLIT",{"$nulls":4},1.275424500625791,null,null,null,4.5,3.826273501877373]
[null,"CEDOCPREV",{"$nulls":4},"SPRINGER",{"$nulls":4},"-",{"$nulls":5},1.75,{"$nulls":4},1,null,"JANELA",{"$nulls":4},1.399016476229016,null,null,null,1.75,1.399016476229016]
[]
[null,"Aparelhos",{"$nulls":15},"Central VRF/VRV"]
[null,"Tipo",null,null,null,"Qtd. [un]",null,null,"total",{"$nulls":8},"Tipo",null,null,null,"Qtd. [un]",null,null,"total"]
[null,"JANELA",null,null,null,22,null,null,28.02,{"$nulls":8},"Un. interna ≤ 30k",null,null,null,"-",null,null,"-",{"$nulls":9},"Parcela do objeto","[TR]"]
[null,"SPLIT ≤ 30",null,null,null,181,null,null,236.02,{"$nulls":8},"Un. interna > 30k",null,null,null,"-",null,null,"-",{"$nulls":8},469.1,0.30000000000000004,140.73000000000002]
[null,"SPLIT > 30",null,null,null,40,null,null,185.06]
[]
[null,"Compactos com dutos"]
[null,"Tipo",{"$nulls":7},"Qtd. [un]",null,null,"total"]
[null,"SELF CONTAINED",{"$nulls":7},2,null,null,20]
[]
[null,"Centrais expansão indireta"]
[null,"Tipo",{"$nulls":7},"Qtd. [un]",null,null,"total"]
[null,"CAG",{"$nulls":7},"-",null,null,"-"]
[]
["Observações: A quantidade é referente ao número de unidades internas e não exclui as unidades externas de qualquer tipo de manutenção."]
[]
["1.1 Siglas"]
["GEXMAR",{"$nulls":5},"Gerência Executiva Maringá",{"$nulls":26},"MAR","Maringá"]
["APSCIA",{"$nulls":5},"Agência da Previdência Social Cianorte",{"$nulls":26},"CIA","Cianorte"]
["APSUMU",{"$nulls":5},"Agência da Previdência Social Umuarama",{"$nulls":26},"UMU","Umuarama"]
["APSCRO",{"$nulls":5},"Agência da Previdência Social Cruzeiro do Oeste",{"$nulls":26},"CRO","Cruzeiro do Oeste"]
["APSGOR",{"$nulls":5},"Agência da Previdência Social Goioerê",{"$nulls":26},"GOR","Goioerê"]
["APSCAM",{"$nulls":5},"Agência da Previdência Social Campo Mourão",{"$nulls":26},"CAM","Campo Mourão"]
["CEDOCPREV",{"$nulls":5},"Centro de Documentação da Previdência Social Maringá",{"$nulls":27},"Maringá"]
["APSMDG",{"$nulls":5},"Agência da Previdência Social Mandaguari",{"$nulls":26},"MDG","Mandaguari"]
["APSPAC",{"$nulls":5},"Agência da Previdência Social Paiçandu",{"$nulls":26},"PAC","Paiçandu"]
["1.1 Siglas"]
["APSLOA",{"$nulls":5},"Agência da Previdência Social Loanda",{"$nulls":26},"LOA","Loanda"]
["APSPAR",{"$nulls":5},"Agência da Previdência Social Paranavaí",{"$nulls":26},"PAR","Paranavaí"]
["APSAST",{"$nulls":5},"Agência da Previdência Social Astorga",{"$nulls":26},"AST","Astorga"]
["APSNOE",{"$nulls":5},"Agência da Previdência Social Nova Esperança",{"$nulls":26},"NOE","Nova Esperança"]
["APSCOL",{"$nulls":5},"Agência da Previdência Social Colorado",{"$nulls":26},"COL","Colorado"]
["Obs.: No mesmo endereço da GEXMAR funcionam também a Agência da Previdência Social Maringá e Agência da Previdência Social Atendimento Demandas Judiciais Maringá."]
[]
["2 Periodicidade"]
[]
["As ações de avaliação, higienização e suas frequências seguirão, no mínimo:\nTabela 1 – Ações de avaliação, higienização e suas frequências da ABNT NBR 15848:2010 e suas atualizações; e\nTabela de componente e periodicidade da Resolução ANVISA 09/2003 e suas alterações; (citada em seguida)"]
[]
["Componente",{"$nulls":12},"Periodicidade"]
["Tomada de ar externo",{"$nulls":12},"Limpeza mensal ou quando descartável até sua obliteração (máximo 3 meses)"]
["Unidades filtrantes",{"$nulls":12},"Limpeza mensal ou quando descartável até sua obliteração (máximo 3 meses)"]
["Bandeja de condensado",{"$nulls":12},"Mensal, excetuando na vigência de tratamento químico contínuo que passa a respeitar a periodicidade indicada pelo fabricante do produto utilizado."]
["Serpentina de aquecimento",{"$nulls":12},"Desincrustação semestral e limpeza trimestral"]
["Serpentina de resfriamento",{"$nulls":12},"Desincrustação semestral e limpeza trimestral"]
["Umidificador",{"$nulls":12},"Desincrustação semestral e limpeza trimestral"]
["Ventilador",{"$nulls":12},"Semestral"]
["Plenum de mistura / casa de máquinas",{"$nulls":12},"Mensal"]
["Fonte: Resolução 09/2003 ANVISA."]
["Em caso de divergência entre as fontes, utilizar a mais rigorosa."]
[]
["3 Estimativa de Mão de Obra"]
[]
["Os profissionais envolvidos no serviço de manutenção de ar condicionado serão:\n1) Engenheiro Mecânico, responsável técnico perante o Conselho Regional de Engenharia pelos serviços executados;\n2) Mecânico de Manutenção de Refrigeração; e\n3) Auxiliar Mecânico de Refrigeração."]
["Os serviços de limpeza, higienização e descontaminação de rede de dutos de distribuição de ar contaminados está sendo orçado por composição própria baseada na composição SCO-RIO, que elenca os profissionais:\n1) Ajudante de montador eletromecânico;\n2) Auxiliar de mecânico;\n3) Mecânico de refrigeração;\n4) Auxiliar de Laboratorista de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura; e\n5) Engenheiro, Arquiteto ou Geologo Senior."]
["Os serviços de amostragem e análise da qualidade do ar interior de ambientes climatizados está sendo orçado por composição própria baseada na composição SCO-RIO, que elenca os profissionais:\n1) Auxiliar de Laboratorista de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura;\n2) Biologo Pleno de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita boa qualificacao tecnica;e\n3) Laboratorista de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura."]
["Todos os profissionais serão considerados mensalistas, conforme definido no Manual de Engenharia e Patrimônio Imobiliário do INSS – 2ª edição. Serão utilizadas as seguintes equivalências dos profissionais necessários com os disponíveis nas tabelas do SINAPI, preferencialmente optando por originais mensalistas. O auxiliar de laboratorista será avaliado pela tabela do SCO-RIO por não haver profissional semelhante no SINAPI. Seguem os profissionais que figuram nas composições com encargos complementares e precisam de composição própria para formação de preços. Aqueles não discriminados estão incluídos como insumos nas composições."]
[]
[null,"Função para o serviço",{"$nulls":13},"Código SINAPI (insumo)",null,null,null,"Descrição SINAPI (insumo)"]
[null,"Engenheiro Mecânico",{"$nulls":13},40939,null,null,null,"Engenheiro Eletricista (mensalista)"]
[null,"Mecânico de Manutenção de Refrigeração",{"$nulls":13},40925,null,null,null,"Mecânico de Refrigeração (mensalista)"]
[null,"Auxiliar Mecânico de Refrigeração",{"$nulls":13},40975,null,null,null,"Auxiliar de Mecânico (mensalista)"]
[null,"Ajudante de montador eletromecânico",{"$nulls":13},41085,null,null,null,"Ajudante especializado (mensalista)"]
[null,"Auxiliar de Laboratorista de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura",{"$nulls":13},"-",null,null,null,"-"]
[null,"Engenheiro, Arquiteto ou Geologo Senior",{"$nulls":13},40938,null,null,null,"Engenheiro Civil Senior (mensalista)"]
[]
["Os Encargos Complementares são custos associados à mão de obra como alimentação,transporte, equipamentos de proteção individual, ferramentas manuais, exames médicos obrigatórios, seguros de vida e cursos de capacitação, cuja obrigação de pagamento decorre das convenções coletivas de trabalho e de normas que regulamentam a prática profissional na construção civil. Os valores decorrentes dessas obrigações não variam proporcionalmente aos salários (remuneração da mão de obra)."]
["Para atuação nas atividades de manutenção será considerada a mão de obra com encargos sociais e complementares, de acordo com a metodologia do SINAPI. Porém todas as composições com encargos complementares são referentes a mão de obra horistas, sendo necessário os devidos tratamentos para aplicação em mão de obra mensalista."]
["Os encargos complementares incluem os insumos alimentação, transporte, exames, seguro, ferramentas, EPI e curso de capacitação. Os cursos de capacitação podem ser diferentes para cada tipo de profissional por depender da sua atuação. O SINAPI estima o percentual quantitativo das horas de capacitação em função do total de horas efetivamente trabalhadas para cada categoria profissional. Seguindo o modelo utilizado no SINAPI Cálculos e Parâmetros – 1ª edição, o percentual a majorar no quantitativo de mão de obra é:"]
["Os cálculos consideram 220 horas por mês de jornada de trabalho da mão de obra mensalista, seguindo o padrão do SINAPI que segue a Constituição Federal."]
[]
["Função na categoria mensalista",null,null,null,"NR-5",null,"NR-10",null,null,null,"NR-12",{"$nulls":4},"NR-18",null,null,null,"NR-33",null,null,null,"NR-35",null,null,"Total de horas de curso",null,"Percentual horária em treinamento para rotatividade de"]
[{"$nulls":4},"CIPA",null,"Instalações Elétricas",null,null,null,"Operação de Máquinas e Equipamentos",{"$nulls":4},"Admissional + Periódico",null,null,null,"Espaços confinados – acesso operários",null,null,null,"Trabalho em Altura",{"$nulls":4},21.28]
[{"$nulls":4},"Item 5.34",null,"Anexo II – básico",null,null,null,"Anexo II – Item I",{"$nulls":4},"18.28.2 + 18.28.3",null,null,null,"33.3.5.4",null,null,null,"35.3.2",{"$nulls":4},4681.6]
["Engenheiro Mecânico",null,null,null,0.635,null,48,null,null,null,"-",{"$nulls":4},12,null,null,null,16,null,null,null,8,null,null,84.63499999999999,null,0.0181]
["Mecânico de Manutenção de Refrigeração",null,null,null,0.635,null,48,null,null,null,8,{"$nulls":4},12,null,null,null,16,null,null,null,8,null,null,92.63499999999999,null,0.0198]
["Auxiliar Mecânico de Refrigeração",null,null,null,0.635,null,48,null,null,null,8,{"$nulls":4},12,null,null,null,16,null,null,null,8,null,null,92.63499999999999,null,0.0198]
["Ajudante especializado",null,null,null,0.635,null,"-",null,null,null,8,{"$nulls":4},12,null,null,null,"-",null,null,null,8,null,null,28.634999999999998,null,0.0061]
["Carga horária dos cursos e rotatividade obtida do SINAPI – Cálculos e Parâmetros, 1ª edição."]
[]
["Assim para mão de obra mensalista as composições com encargos complementares ficam formadas da seguinte maneira:"]
[]
[null,"Código SINAPI (insumo)",null,null,null,"Descrição",{"$nulls":14},"Composições próprias"]
[{"$nulls":20},"Engenheiro Mecânico com encargos complementares",null,null,"Mecânico de Manutenção de Refrigeração com encargos complementares",null,null,"Auxiliar Mecânico de Refrigeração com encargos complementares",null,null,"Ajudante especializado com encargos complementares"]
[null,40939,null,null,null,"Engenheiro Mecânico (mensalista)",{"$nulls":14},1]
[null,40925,null,null,null,"Mecânico de Manutenção de Refrigeração (mensalista)",{"$nulls":17},1]
[null,40975,null,null,null,"Auxiliar Mecânico de Refrigeração (mensalista)",{"$nulls":20},1]
[null,41085,null,null,null,"Ajudante especializado (mensalista)",{"$nulls":23},1]
[null,"-",null,null,null,"Curso de capacitação para Engenheiro Mecânico (encargos complementares) - mensalista",{"$nulls":14},1]
[]
[null,"Código SINAPI (insumo)",null,null,null,"Descrição",{"$nulls":14},"Composições próprias"]
[{"$nulls":20},"Engenheiro Mecânico com encargos complementares",null,null,"Mecânico de Manutenção de Refrigeração com encargos complementares",null,null,"Auxiliar Mecânico de Refrigeração com encargos complementares",null,null,"Ajudante especializado com encargos complementares"]
[null,"-",null,null,null,"Curso de capacitação para Mecânico de Manutenção de Refrigeração (encargos complementares) - mensalista",{"$nulls":17},1]
[null,"-",null,null,null,"Curso de capacitação para Auxiliar Mecânico de Refrigeração (encargos complementares) - mensalista",{"$nulls":20},1]
[null,"-",null,null,null,"Curso de capacitação para Ajudante especializado (encargos complementares) - mensalista",{"$nulls":23},1]
[null,40862,null,null,null,"Alimentação – mensalista (coletado Caixa)",{"$nulls":17},1,null,null,1,null,null,1]
[null,40861,null,null,null,"Transporte – mensalista (coletado Caixa)",{"$nulls":17},1,null,null,1,null,null,1]
[null,40863,null,null,null,"Exames – mensalista (coletado Caixa)",{"$nulls":14},1,null,null,1,null,null,1,null,null,1]
[null,40864,null,null,null,"Seguro – mensalista (coletado Caixa)",{"$nulls":14},1,null,null,1,null,null,1,null,null,1]
[null,43472,null,null,null,"Ferramentas - família Eletricista - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)",{"$nulls":17},1]
[null,43474,null,null,null,"Ferramentas - família Engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)",{"$nulls":14},1]
[null,43476,null,null,null,"Ferramentas - família Operador de escavadeira - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)",{"$nulls":20},1]
[null,43479,null,null,null,"Ferramentas - família Servente - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)",{"$nulls":23},1]
[null,43496,null,null,null,"EPI - família Eletricista - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)",{"$nulls":17},1]
[null,43486,null,null,null,"EPI - família Engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)",{"$nulls":14},1]
[null,43488,null,null,null,"EPI - família Operador de escavadeira - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)",{"$nulls":20},1]
[null,43503,null,null,null,"EPI - família Servente - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)",{"$nulls":23},1]
[{"$nulls":19},"Total [R$/mês] =",14193.25,null,null,3965.63,null,null,2876.24,null,null,3712.47,null,null,null,"Atualizado 06/04/2020"]
[]
[]
["Formação da Equipe Técnica"]
[]
["Custo horário em serviço – CHS"]
["Considerada uma razão de 15% da mão de obra indireta – MOI – em relação a mão de obra direta – MOD para condução dos serviços de manutenção."]
[]
["Função",{"$nulls":13},"Mão de obra",null,null,"Custo C[R$/mês]",{"$nulls":4},"Atuação\nAT",null,null,null,"Jornada\nJ [h/mês]",null,null,"Valor\nV=C.AT/J\n[R$/h]"]
["Engenheiro Mecânico com encargos complementares",{"$nulls":13},"MOI",null,null,14193.25,{"$nulls":4},0.15,null,null,null,220,null,null,9.67,null,null,null,0.0006818,null,9.676957849999999]
["Mecânico de Manutenção de Refrigeração com encargos complementares",{"$nulls":13},"MOD",null,null,3965.63,{"$nulls":4},1,null,null,null,220,null,null,18.02,null,null,null,0.0045454,null,18.025374602]
["Auxiliar Mecânico de Refrigeração com encargos complementares",{"$nulls":13},"MOD",null,null,2876.24,{"$nulls":4},1,null,null,null,220,null,null,13.07,null,null,null,0.0045454,null,13.073661296]
[{"$nulls":28},"CHS (R$/h) =",40.76]
[]
["Custo horário em translados – CHT"]
["Considerando presença de mao de obra indireta – MOI – em 3% dos translados para cobrir eventual deslocamento do responsável técnico quando não for possível resolver da sede."]
[]
["Função",{"$nulls":13},"Mão de obra",null,null,"Custo C[R$/mês]",{"$nulls":4},"Atuação\nAT",null,null,null,"Jornada\nJ [h/mês]",null,null,"Valor\nV=C.AT/J\n[R$/h]"]
["Engenheiro Mecânico com encargos complementares",{"$nulls":13},"MOI",null,null,14193.25,{"$nulls":4},0.03,null,null,null,220,null,null,1.93,null,null,null,0.0001363,null,1.934539975]
["Mecânico de Manutenção de Refrigeração com encargos complementares",{"$nulls":13},"MOD",null,null,3965.63,{"$nulls":4},1,null,null,null,220,null,null,18.02,null,null,null,0.0045454,null,18.025374602]
["Auxiliar Mecânico de Refrigeração com encargos complementares",{"$nulls":13},"MOD",null,null,2876.24,{"$nulls":4},1,null,null,null,220,null,null,13.07,null,null,null,0.0045454,null,13.073661296]
[{"$nulls":28},"CHT (R$/h) =",33.019999999999996]
[]
["CONFORTO, Sérgio e SPRANGER, Mônica, Estimativas de Custos de Investimentos para Empreendimentos Industriais, 2002."]
[]
["3 Transporte com veículo e hospedagem"]
[]
["O transporte abrange o translado da mão de obra da prestadora de serviços com uso de veículo leve – 53 kW (sem motorista). A condução do veículo será feita pela própria equipe técnica em horário de trabalho. Será utilizado o insumo E9093 do SICRO3 para composição de custos."]
[]
[null,null,"Código insumo",{"$nulls":5},"Descrição",{"$nulls":12},"CHP\n[R$/h]",null,null,"CHI\n[R$/h]",null,null,"CHI/CHP"]
[null,null,"SICRO3/E9093",{"$nulls":5},"Veículo leve - 53 kW (sem motorista)",{"$nulls":12},24.5646,null,null,3.4998,null,null,0.1424733,{"$nulls":5},3.4997996251799997,0.02849466]
[]
["A razão CHI/CHP (custo horário improdutivo e produtivo) será usada por facilidade para compor tempo improdutivo com o valor unitário do insumo produtivo."]
[]
["Equipe de manutenção"]
[]
["O custo horário estimado com a equipe de manutenção serão divididos em custo em viagem – CV – e custo em serviço – CS – da seguinte forma:"]
[]
[{"$nulls":19},"CV = ",57.584599999999995,null,null,null,"reais por hora"]
[{"$nulls":19},"CS = ",44.2598,null,null,null,"reais por hora"]
[]
["Hospedagem para equipe técnica (até três pessoas)"]
[]
[null,"Descrição",{"$nulls":8},"nD\n[diária/equipe]",{"$nulls":4},"d\n[R$/diária]",null,null,null,"Fonte insumo",{"$nulls":5},"H = nD.d\n[R$/equipe]"]
[null,"Diária com pernoite",{"$nulls":8},2.03,{"$nulls":4},100,null,null,null,"SEINFRA/I8563",{"$nulls":5},202.99999999999997]
[]
["Para cada pernoite da equipe é estimado o custo de R$203."]
[]
["Produtividade da equipe técnica na manutenção"]
[]
["Manutenção preventiva"]
[]
[null,"Itens",{"$nulls":11},"Produtividade em rotina – Rcond [h/un]",{"$nulls":11},"STcond\n[h/un.ano]",null,null,null,"Tmpcond\n[h/un.mês]"]
[null,"Sigla",null,"Condicionador",{"$nulls":5},"Qtd. - Ncond[un]",null,null,null,"Mensal\nM",null,null,"Trimestral\nT",null,null,"Semestral\nS",null,null,"Anual\nA",{"$nulls":11},"Minf","Msup","Tinf","Tsup","Sinf","Ssup","Ainf","Asup"]
[null,"J",null,"Janela",{"$nulls":5},22,null,null,null,0.13,null,null,0.21,null,null,0.5,null,null,0.66,null,null,2.62,null,null,null,0.21833333333333335,null,null,null,57.64,6,12,12,18,25,45,40,60]
[null,"SI",null,"Split ≤ 30 kBtu/h",{"$nulls":5},181,null,null,null,0.16,null,null,0.28,null,null,0.66,null,null,1,null,null,3.5,null,null,null,0.2916666666666667,null,null,null,633.5,8,14,16,22,40,60,60,80]
[null,"SS",null,"Split > 30 kBtu/h",{"$nulls":5},40,null,null,null,0.2,null,null,0.35,null,null,0.75,null,null,1.08,null,null,4.13,null,null,null,0.3441666666666667,null,null,null,165.2,10,16,20,26,45,65,65,85]
[null,"C",null,"Compacto",{"$nulls":5},2,null,null,null,0.21,null,null,0.4,null,null,0.83,null,null,1.16,null,null,4.47,null,null,null,0.3725,null,null,null,8.94,12,18,22,28,50,70,70,90]
[]
["As atividades de rotina mensal serão realizadas a cada mês."]
["As atividades de rotina trimestral serão realizadas a cada trimestre, junto com as atividades de rotina mensal, quando houver."]
["As atividades de rotina semestral serão realizadas a cada semestre, junto com as atividades de rotina trimestral e mensal, quando houver."]
["As atividades de rotina anual serão realizadas a cada ano, junto com as atividades de rotina semestral, trimestral e mensal, quando houver."]
["A produtividade é para uma equipe técnica."]
[]
[]
[]
[]
["O tempo total de mão de obra em cada aparelho para cada rotina de manutenção preventiva é diferente, porém uma média ponderada pode ser aplicada para uma estimativa constante mensal somando a quantidade de vezes em que a rotina é a principal no período de doze competências mensais e dividindo o resultado pela quantidade de meses no período."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["STcond – Soma do tempo em horas da equipe técnica em manutenção preventiva para um condicionador de um dos tipos classificados contemplando todas as rotinas no período de um ano."]
["Tmpcond – Tempo médio mensal em horas da equipe técnica em manutenção preventiva para um condicionador de um dos tipos classificados contemplando todas as rotinas no período de um ano."]
[]
["Serão considerados para  manuteção corretiva um percentual de 10% aplicado a mão de obra, viagens e pernoites estimados para manutenção preventiva.",{"$nulls":32},0.1]
[]
[{"$nulls":7},"Itens",{"$nulls":11},"Tmpcond\n[h/un.mês]",null,null,null,"Tmccond\n[h/un.mês]"]
[{"$nulls":7},"Sigla",null,"Condicionador",{"$nulls":5},"Qtd. - ncond[un]"]
[{"$nulls":7},"J",null,"Janela",{"$nulls":5},22,null,null,null,0.21833333333333335,null,null,null,0.021833333333333337]
[{"$nulls":7},"SI",null,"Split ≤ 30 kBtu/h",{"$nulls":5},181,null,null,null,0.2916666666666667,null,null,null,0.02916666666666667]
[{"$nulls":7},"SS",null,"Split > 30 kBtu/h",{"$nulls":5},40,null,null,null,0.3441666666666667,null,null,null,0.03441666666666667]
[{"$nulls":7},"C",null,"Compacto",{"$nulls":5},2,null,null,null,0.3725,null,null,null,0.03725]
[]
["Tmccond – Tempo médio mensal em horas da equipe técnica em manutenção corretiva para um condicionador de um dos tipos classificados no período de um ano."]
[]
["Tarifas de pedágio para veículos leves"]
["Nos trajetos entre as unidades há as seguintes praças de pedágios:"]
[]
[null,"TP","Praça",{"$nulls":9},"Localização",{"$nulls":5},"Tarifa*",null,null,null,"A partir de",null,null,null,"Concessionária"]
[null,1,"Presidente Castelo Branco",{"$nulls":9},"BR376 km149",{"$nulls":5},14.7,null,null,null,"2019-12-10",null,null,null,"VIAPAR"]
[null,2,"Floresta",{"$nulls":9},"PR 317",{"$nulls":5},16.3,null,null,null,"2019-12-10",null,null,null,"VIAPAR"]
[null,3,"Marialva",{"$nulls":9},"BR376 km 200",{"$nulls":5},10.8,null,null,null,"2019-12-10",null,null,null,"VIAPAR"]
[null,"Fonte: www.viapar.com.br",{"$nulls":29},"* Tarifa para veículo leve."]
[]
["Retorno ou pernoite"]
[]
["Quando a estimativa de tempo de execução dos serviços ultrapassar uma jornada diária, será necessária pernoite da equipe fora da sede ou translado à sede e retorno ao local de prestação dos serviços até a sua finalização. Uma das opções será mais vantajosa, dependendo da distância entre o local de prestação do serviço e a sede. O menor custo por hora útil trabalhada será preferido."]
[]
[null,null,"Preferência pelo retorno",{"$nulls":14},"Preferência pela pernoite"]
[]
[]
[]
[]
["CV",null,"Custo em viagem da equipe técnica, [R$/h]."]
["PD",null,"Pedágios do percurso de translado do local de prestação de serviços à sede e retorno, [R$]."]
["H",null,"Custo diário por hospedagem da mão de obra em translados, [R$]."]
["V",null,"Tempo em viagem de translado à sede e retorno ao local de prestação de serviços, [h]."]
[]
[null,null,"Local",{"$nulls":4},"Viagem – V",{"$nulls":4},"Pedágio – PD",{"$nulls":4},"Praça de pedágio",{"$nulls":9},"Preferência"]
[{"$nulls":7},"horas",{"$nulls":4},"R$"]
[null,null,"APSGOR",{"$nulls":4},4.83,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},"-",{"$nulls":9},"pernoite",{"$nulls":5},437.62021799999997]
[null,null,"APSLOA",{"$nulls":4},4.07,{"$nulls":4},29.4,{"$nulls":4},"Presidente Castelo Branco",{"$nulls":9},"pernoite",{"$nulls":5},398.16072199999996]
[null,null,"APSUMU",{"$nulls":4},4.2,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},"-",{"$nulls":9},"pernoite",{"$nulls":5},380.53932]
[null,null,"APSCRO",{"$nulls":4},3.33,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},"-",{"$nulls":9},"pernoite",{"$nulls":5},301.71331799999996]
[null,null,"APSCAM",{"$nulls":4},2.7,{"$nulls":4},32.6,{"$nulls":4},"Floresta",{"$nulls":9},"pernoite",{"$nulls":5},277.23242]
[null,null,"APSCOL",{"$nulls":4},2.63,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},"-",{"$nulls":9},"pernoite",{"$nulls":5},238.29009799999997]
[null,null,"APSPAR",{"$nulls":4},2.07,{"$nulls":4},29.4,{"$nulls":4},"Presidente Castelo Branco",{"$nulls":9},"retorno",{"$nulls":5},216.95152199999998]
[null,null,"APSCIA",{"$nulls":4},2.13,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},"-",{"$nulls":9},"retorno",{"$nulls":5},192.98779799999997]
[null,null,"APSNOE",{"$nulls":4},1.38,{"$nulls":4},29.4,{"$nulls":4},"Presidente Castelo Branco",{"$nulls":9},"retorno",{"$nulls":5},154.43434799999997]
[null,null,"APSAST",{"$nulls":4},1.63,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},"-",{"$nulls":9},"retorno",{"$nulls":5},147.68549799999997]
[null,null,"APSMDG",{"$nulls":4},1.07,{"$nulls":4},21.6,{"$nulls":4},"Marialva",{"$nulls":9},"retorno",{"$nulls":5},118.546922]
[null,null,"APSPAC",{"$nulls":4},0.6,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},"-",{"$nulls":9},"retorno",{"$nulls":5},54.362759999999994]
[null,null,"CEDOCPREV",{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},"-",{"$nulls":9},"-",{"$nulls":5},0]
[null,null,"GEXMAR",{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},"-",{"$nulls":9},"-",{"$nulls":5},0]
[null,null,"Viagens de ida e volta estimadas pelo Google Maps."]
[]
[null,null,"Quantidade de unidades com preferência pela pernoite",{"$nulls":18},6,"unidades"]
[null,null,"Quantidade de unidades com preferência pelo retorno",{"$nulls":18},6,"unidades"]
[null,null,"Quantidade de unidades no local da sede",{"$nulls":18},2,"unidades"]
{"$rows_empty":10}
["Distribuição da quantidade de serviços por localidade"]
[]
["O cálculo do tempo total de execução de todas a rotinas de manutenção preventiva no período de doze meses pode ser estimado por:"]
{"$rows_empty":7}
["Quantidade [un]"]
["nJ",null,"Quantidade de unidades condicionadoras de ar do tipo de janela no local."]
["nSI",null,"Quantidade de unidade condicionadora de ar do tipo mini-split de capacidade de refrigeração infeior até 30.000 Btu/h no local, contada por unidade interna."]
["nSS",null,"Quantidade de unidade condicionadora de ar do tipo mini-split de capacidade de refrigeração superior a 30.000 Btu/h no local, contada por unidade interna."]
["nC",null,"Unidade condicionadora de ar do compacto (self-contained) no local, contada por unidade interna."]
[]
["Tempo de execução de manutenção preventiva pela equipe – TE [h]"]
["TEM",null,"Tempo de execução de atividades de rotina mensal em uma competência."]
["TET",null,"Tempo de execução de atividades de rotina trimestral, incluindo rotina mensal, em uma competência."]
["TES",null,"Tempo de execução de atividades de rotina semestral, incluindo rotinas mensal e trimestral, em uma competência."]
["TEA",null,"Tempo de execução de atividades de rotina anual, incluindo rotinas mensal, trimestral e semestral, em uma competência."]
[]
["MTSAtotal – Tempo total estimado de execução de todas as rotinas preventivas de todas as unidades no período de um ano."]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":5},"Local\n[SIGLA]",{"$nulls":4},"Qtd. –\n ncond [un]",null,null,null,"Tempo execução da rotina – TE [h]",{"$nulls":7},"Subtotal –  MTSA [h]",{"$nulls":12},"NÃO APAGAR BD"]
[{"$nulls":10},"J","SI","SS","C","M",null,"T",null,"S",null,"A",null,"8M+2T+S+A",{"$nulls":12},"capacidade","Unidade","tipo","capacidade","capacidade","Unidade","tipo","capacidade"]
[{"$nulls":5},"GEXMAR",{"$nulls":4},5,42,13,0,9.97,null,17.360000000000003,null,39.97,null,59.339999999999996,null,213.79000000000002,{"$nulls":12},"<=2,5","GEXMAR","SPLIT",">2,5","<=2,5","APSPAC","SPLIT",">2,5"]
[{"$nulls":5},"APSUMU",{"$nulls":4},11,11,7,0,4.590000000000001,null,7.84,null,18.01,null,25.82,null,96.23000000000002,{"$nulls":12},"capacidade","Unidade","tipo","capacidade","capacidade","Unidade","tipo","capacidade"]
[{"$nulls":5},"APSCAM",{"$nulls":4},4,14,5,0,3.7600000000000002,null,6.510000000000001,null,14.99,null,22.04,null,80.13,{"$nulls":12},"<=2,5","APSUMU","SPLIT",">2,5","<=2,5","APSCOL","SPLIT",">2,5"]
[{"$nulls":5},"APSPAR",{"$nulls":4},0,15,7,0,3.8,null,6.65,null,15.15,null,22.560000000000002,null,81.41,{"$nulls":12},"capacidade","Unidade","tipo","capacidade","capacidade","Unidade","tipo","capacidade"]
[{"$nulls":5},"APSCIA",{"$nulls":4},0,9,4,0,2.24,null,3.9200000000000004,null,8.940000000000001,null,13.32,null,48.02,{"$nulls":12},"<=2,5","APSCAM","SPLIT",">2,5","<=2,5","APSNOE","SPLIT",">2,5"]
[{"$nulls":5},"APSCRO",{"$nulls":4},0,13,0,0,2.08,null,3.6400000000000006,null,8.58,null,13,null,45.5,{"$nulls":12},"capacidade","Unidade","tipo","capacidade","capacidade","Unidade","tipo","capacidade"]
[{"$nulls":5},"APSMDG",{"$nulls":4},0,13,0,0,2.08,null,3.6400000000000006,null,8.58,null,13,null,45.5,{"$nulls":12},"<=2,5","APSPAR","SPLIT",">2,5","<=2,5","APSAST","SPLIT",">2,5"]
[{"$nulls":5},"APSPAC",{"$nulls":4},0,13,0,0,2.08,null,3.6400000000000006,null,8.58,null,13,null,45.5,{"$nulls":12},"capacidade","Unidade","tipo","capacidade","capacidade","Unidade","tipo","capacidade"]
[{"$nulls":5},"APSCOL",{"$nulls":4},0,13,0,0,2.08,null,3.6400000000000006,null,8.58,null,13,null,45.5,{"$nulls":12},"<=2,5","APSCIA","SPLIT",">2,5","<=2,5","APSLOA","SPLIT",">2,5"]
[{"$nulls":5},"APSNOE",{"$nulls":4},0,13,0,0,2.08,null,3.6400000000000006,null,8.58,null,13,null,45.5,{"$nulls":12},"capacidade","Unidade","tipo","capacidade","capacidade","Unidade","tipo","capacidade"]
[{"$nulls":5},"APSAST",{"$nulls":4},0,13,0,0,2.08,null,3.6400000000000006,null,8.58,null,13,null,45.5,{"$nulls":12},"<=2,5","APSCRO","SPLIT",">2,5","<=2,5","APSGOR","SPLIT",">2,5"]
[{"$nulls":5},"APSLOA",{"$nulls":4},0,7,4,0,1.9200000000000002,null,3.3600000000000003,null,7.62,null,11.32,null,41.02,{"$nulls":12},"capacidade","Unidade","tipo","capacidade","capacidade","Unidade","tipo","capacidade"]
[{"$nulls":5},"APSGOR",{"$nulls":4},1,2,0,2,0.87,null,1.57,null,3.48,null,4.98,null,18.560000000000002,{"$nulls":12},"<=2,5","APSMDG","SPLIT",">2,5","<=2,5","CEDOCPREV","SPLIT",">2,5"]
[{"$nulls":5},"CEDOCPREV",{"$nulls":4},1,3,0,0,0.61,null,1.05,null,2.48,null,3.66,null,13.120000000000001]
[{"$nulls":21},"MTSAtotal [h] = ",865.2800000000001,{"$nulls":10},0.9999999999999999]
[]
["Translados no circuito de cobertura de manutenção preventiva"]
[]
["Circuitos com sede em:",{"$nulls":7},"Maringá/PR"]
[]
["Circuitos com preferência por pernoite"]
[]
["Os locais elencados para fazer parte de algum circuito de cobertura de manutenção preventiva serão necessariamente aqueles em que a pernoite é mais vantajosa que o retorno à sede para o repouso da equipe de manutenção.\nÉ recomendável que a quantidade máxima de pernoites em um circuito não ultrapasse cinco pernoites para não ser necessário manter a equipe deslocada em finais de semana fora da sede."]
[]
["R/P - Preferência por retorno à sede – R – ou pernoite fora da sede – P."]
[]
["TC – Tempo em horas de viagens no circuito partindo da sede, cobrindo todas as unidades do circuito até o retorno para a mesma sede em uma competência mensal."]
["C1 a C12 - Período de competência mensal para execução dos serviços, considerando 12 competências."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["SubtotalCi – Soma do tempo de mão de obra na competência i para execução da rotina programada – mensal, trimestral, semestral ou anual – para cada local do circuito:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TotalCi – Total de tempo em horas correspondente a viagem e a execução das rotinas preventivas programadas para as unidades do circuito durante a competência i."]
[]
[]
[]
[]
[]
["Estimativas de pernoites – PE"]
["A estimativa de pernoite é considerada quando o total de tempo do circuito durante a competência Ci é maior que oito horas, arredondando para cima a expressão:"]
[]
[]
[]
["A distribuição dos insumos acessórios que compôem o serviço de manutenção preventiva por classe de condicioinador de ar é dado pelas expressões:"]
{"$rows_empty":9}
["nPD – Número de vezes em que a tarifa do pedágio é pago no circuito em uma competência mensal."]
["PEmédia – Quantidade média de pernoites por competência mensal ao longo de um ano, calculada pela soma da estimativas de pernoites no ano dividida por doze meses."]
["Tmcond – Tempo médio mensal em horas da equipe técnica em manutenção preventiva para um condicionador de um dos tipos classificados contemplando todas as rotinas no período de um ano."]
["Tmtotal – Soma do tempo médio mensal em horas da equipe técnica em manutenção preventiva de todos os condicionadores de ar do circuito."]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"CIRCUITO 1"]
[]
[{"$nulls":10},"APSCAM",null,"APSGOR",null,"APSUMU",null,"APSCRO",null,"APSCIA",null,"Subtotal [h/mês]",null,"Total [h/mês]",null,"PE [pernoite]",{"$nulls":8},"Excedentes"]
[{"$nulls":8},"R/P",null,"P",null,"P",null,"P",null,"P",null,"R"]
[{"$nulls":6},"TE [h]",null,"M",null,3.7600000000000002,null,0.87,null,4.590000000000001,null,2.08,null,2.24]
[{"$nulls":8},"T",null,6.510000000000001,null,1.57,null,7.84,null,3.6400000000000006,null,3.9200000000000004]
[{"$nulls":8},"S",null,14.99,null,3.48,null,18.01,null,8.58,null,8.940000000000001]
[{"$nulls":8},"A",null,22.04,null,4.98,null,25.82,null,13,null,13.32]
[{"$nulls":6},"TC [h/mês]",null,null,null,5.966666666666666]
[{"$nulls":6},"Cronograma",null,"C1",null,"T",null,"M",null,"M",null,"M",null,"M",null,16.290000000000003,null,22.256666666666668,null,2,{"$nulls":8},1.7433333333333323]
[{"$nulls":8},"C2",null,"M",null,"M",null,"T",null,"M",null,"M",null,16.79,null,22.756666666666664,null,2,{"$nulls":8},1.2433333333333358]
[{"$nulls":8},"C3",null,"M",null,"S",null,"M",null,"S",null,"T",null,24.330000000000005,null,30.29666666666667,null,3,{"$nulls":8},1.7033333333333296]
[{"$nulls":8},"C4",null,"S",null,"M",null,"M",null,"M",null,"M",null,24.770000000000003,null,30.736666666666668,null,3,{"$nulls":8},1.2633333333333319]
[{"$nulls":8},"C5",null,"M",null,"M",null,"S",null,"M",null,"M",null,26.96,null,32.92666666666667,null,4,{"$nulls":8},7.073333333333331]
[{"$nulls":8},"C6",null,"M",null,"T",null,"M",null,"T",null,"S",null,22.500000000000004,null,28.46666666666667,null,3,{"$nulls":8},3.5333333333333314]
[{"$nulls":8},"C7",null,"T",null,"M",null,"M",null,"M",null,"M",null,16.290000000000003,null,22.256666666666668,null,2,{"$nulls":8},1.7433333333333323]
[{"$nulls":8},"C8",null,"M",null,"M",null,"T",null,"M",null,"M",null,16.79,null,22.756666666666664,null,2,{"$nulls":8},1.2433333333333358]
[{"$nulls":8},"C9",null,"M",null,"A",null,"M",null,"A",null,"T",null,30.250000000000004,null,36.21666666666667,null,4,{"$nulls":8},3.7833333333333314]
[{"$nulls":8},"C10",null,"A",null,"M",null,"M",null,"M",null,"M",null,31.82,null,37.78666666666667,null,4,{"$nulls":8},2.213333333333331]
[{"$nulls":8},"C11",null,"M",null,"M",null,"A",null,"M",null,"M",null,34.77,null,40.73666666666667,null,5,{"$nulls":8},7.263333333333328]
[{"$nulls":8},"C12",null,"M",null,"T",null,"M",null,"T",null,"A",null,26.880000000000003,null,32.84666666666667,null,4,{"$nulls":8},7.153333333333329]
[]
[{"$nulls":8},"Pedágios por percurso",{"$nulls":7},"nPD",null,null,null,1]
[{"$nulls":16},"Tarifa",null,null,null,16.3]
[]
[{"$nulls":13},"Fração acessória por condicionador do circuito"]
[null,null,null,"Tipo",null,null,"Qtd. –\n ncond [un]",null,null,"Tmp\n[h/un.mês]",null,null,null,"Viagem\n[h/un.mês]",null,null,null,"Pernoite\n[pernoite/un.mês]",{"$nulls":5},"PD [tarifa/un.mês]"]
[{"$nulls":23},16.3,{"$nulls":9},"Tipo","Unidade","Capacidade","Unidade","Tipo","Capacidade","Tipo","Unidade"]
[null,null,null,"J",null,null,16,null,null,0.21833333333333335,null,null,null,0.05419729117551888,null,null,null,0.028763925484213932,{"$nulls":5},0.009083344889751769,{"$nulls":9},"Janela","APSCAM","<=2,5","APSCAM","split",">2,5","compacto","APSCAM"]
[null,null,null,"SI",null,null,49,null,null,0.2916666666666667,null,null,null,0.07240096149401376,null,null,null,0.038425091295705635,{"$nulls":5},0.012134239356538621,{"$nulls":9},"Janela","APSGOR","<=2,5","APSGOR","split",">2,5","compacto","APSGOR"]
[null,null,null,"SS",null,null,16,null,null,0.3441666666666667,null,null,null,0.08543313456293623,null,null,null,0.04534160772893264,{"$nulls":5},0.014318402440715573,{"$nulls":9},"Janela","APSUMU","<=2,5","APSUMU","split",">2,5","compacto","APSUMU"]
[null,null,null,"C",null,null,2,null,null,0.3725,null,null,null,0.09246637082235472,null,null,null,0.04907433088337262,{"$nulls":5},0.015497157121065037,{"$nulls":9},"Janela","APSCRO","<=2,5","APSCRO","split",">2,5","compacto","APSCRO"]
[{"$nulls":9},"[h/mês]",null,null,null,"[h/mês]",null,null,null,"[pernoite/ano]",{"$nulls":5},"[tarifa/mês]",{"$nulls":9},"Janela","APSCIA","<=2,5","APSCIA","split",">2,5","compacto","APSCIA"]
[{"$nulls":8},"Total",24.03666666666667,null,null,null,5.966666666666665,null,null,null,38,{"$nulls":5},1]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"CIRCUITO 2"]
[]
[{"$nulls":10},"APSLOA",null,"APSPAR",null,"-",null,"-",null,"-",null,"Subtotal [h/mês]",null,"Total [h/mês]",null,"PE [pernoite]",{"$nulls":8},"Excedentes"]
[{"$nulls":8},"R/P",null,"P",null,"R"]
[{"$nulls":6},"TE [h]",null,"M",null,1.9200000000000002,null,3.8]
[{"$nulls":8},"T",null,3.3600000000000003,null,6.65]
[{"$nulls":8},"S",null,7.62,null,15.15]
[{"$nulls":8},"A",null,11.32,null,22.560000000000002]
[{"$nulls":6},"TC [h/mês]",null,"TC",null,4.2]
[{"$nulls":6},"Cronograma",null,"C1",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},5.72,null,9.92,null,1,{"$nulls":8},6.08]
[{"$nulls":8},"C2",null,"M",null,"T",{"$nulls":7},8.57,null,12.77,null,1,{"$nulls":8},3.2300000000000004]
[{"$nulls":8},"C3",null,"T",null,"M",{"$nulls":7},7.16,null,11.36,null,1,{"$nulls":8},4.640000000000001]
[{"$nulls":8},"C4",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},5.72,null,9.92,null,1,{"$nulls":8},6.08]
[{"$nulls":8},"C5",null,"M",null,"S",{"$nulls":7},17.07,null,21.27,null,2,{"$nulls":8},2.7300000000000004]
[{"$nulls":8},"C6",null,"S",null,"M",{"$nulls":7},11.42,null,15.620000000000001,null,1,{"$nulls":8},0.379999999999999]
[{"$nulls":8},"C7",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},5.72,null,9.92,null,1,{"$nulls":8},6.08]
[{"$nulls":8},"C8",null,"M",null,"T",{"$nulls":7},8.57,null,12.77,null,1,{"$nulls":8},3.2300000000000004]
[{"$nulls":8},"C9",null,"T",null,"M",{"$nulls":7},7.16,null,11.36,null,1,{"$nulls":8},4.640000000000001]
[{"$nulls":8},"C10",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},5.72,null,9.92,null,1,{"$nulls":8},6.08]
[{"$nulls":8},"C11",null,"M",null,"A",{"$nulls":7},24.480000000000004,null,28.680000000000003,null,3,{"$nulls":8},3.3199999999999967]
[{"$nulls":8},"C12",null,"A",null,"M",{"$nulls":7},15.120000000000001,null,19.32,null,2,{"$nulls":8},4.68]
[]
[{"$nulls":8},"Pedágios por percurso",{"$nulls":7},"nPD",null,null,null,2]
[{"$nulls":16},"Tarifa",null,null,null,14.7]
[]
[{"$nulls":13},"Fração acessória por condicionador do circuito"]
[null,null,null,"Tipo",null,null,"Qtd. –\n ncond [un]",null,null,"Tmp\n[h/un.mês]",null,null,null,"Viagem\n[h/un.mês]",null,null,null,"Pernoite\n[pernoite/un.mês]",{"$nulls":5},"PD [tarifa/un.mês]"]
[{"$nulls":23},14.7,{"$nulls":9},"Tipo","Unidade","Capacidade","Unidade","Tipo","Capacidade","Tipo","Unidade"]
[null,null,null,"J",null,null,0,null,null,0.21833333333333335,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":9},"Janela","APSLOA","<=2,5","APSLOA","split",">2,5","compacto","APSLOA"]
[null,null,null,"SI",null,null,22,null,null,0.2916666666666667,null,null,null,0.12006861063464837,null,null,null,0.03811701924909472,{"$nulls":5},0.05717552887364208,{"$nulls":9},"Janela","APSPAR","<=2,5","APSPAR","split",">2,5","compacto","APSPAR"]
[null,null,null,"SS",null,null,11,null,null,0.3441666666666667,null,null,null,0.14168096054888507,null,null,null,0.04497808271393177,{"$nulls":5},0.06746712407089765,{"$nulls":9},"Janela","-","<=2,5","-","split",">2,5","compacto","-"]
[null,null,null,"C",null,null,0,null,null,0.3725,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":9},"Janela","-","<=2,5","-","split",">2,5","compacto","-"]
[{"$nulls":9},"[h/mês]",null,null,null,"[h/mês]",null,null,null,"[pernoite/mês]",{"$nulls":5},"[tarifa/mês]",{"$nulls":9},"Janela","-","<=2,5","-","split",">2,5","compacto","-"]
[{"$nulls":8},"Total",10.2025,null,null,null,4.199999999999999,null,null,null,16,{"$nulls":5},2]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"CIRCUITO 3"]
[]
[{"$nulls":10},"APSAST",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"Subtotal [h/mês]",null,"Total [h/mês]",null,"PE [pernoite]",{"$nulls":8},"Excedentes"]
[{"$nulls":8},"R/P",null,"R"]
[{"$nulls":6},"TE [h]",null,"M",null,2.08]
[{"$nulls":8},"T",null,3.6400000000000006]
[{"$nulls":8},"S",null,8.58]
[{"$nulls":8},"A",null,13]
[{"$nulls":6},"TC [h/mês]",null,"TC",null,1.6333333333333333]
[{"$nulls":6},"Cronograma",null,"C1",null,"M",{"$nulls":9},2.08,null,3.7133333333333334,null,0,{"$nulls":8},4.286666666666667]
[{"$nulls":8},"C2",null,"M",{"$nulls":9},2.08,null,3.7133333333333334,null,0,{"$nulls":8},4.286666666666667]
[{"$nulls":8},"C3",null,"T",{"$nulls":9},3.6400000000000006,null,5.273333333333333,null,0,{"$nulls":8},2.7266666666666666]
[{"$nulls":8},"C4",null,"M",{"$nulls":9},2.08,null,3.7133333333333334,null,0,{"$nulls":8},4.286666666666667]
[{"$nulls":8},"C5",null,"M",{"$nulls":9},2.08,null,3.7133333333333334,null,0,{"$nulls":8},4.286666666666667]
[{"$nulls":8},"C6",null,"S",{"$nulls":9},8.58,null,10.213333333333333,null,1,{"$nulls":8},5.786666666666667]
[{"$nulls":8},"C7",null,"M",{"$nulls":9},2.08,null,3.7133333333333334,null,0,{"$nulls":8},4.286666666666667]
[{"$nulls":8},"C8",null,"M",{"$nulls":9},2.08,null,3.7133333333333334,null,0,{"$nulls":8},4.286666666666667]
[{"$nulls":8},"C9",null,"T",{"$nulls":9},3.6400000000000006,null,5.273333333333333,null,0,{"$nulls":8},2.7266666666666666]
[{"$nulls":8},"C10",null,"M",{"$nulls":9},2.08,null,3.7133333333333334,null,0,{"$nulls":8},4.286666666666667]
[{"$nulls":8},"C11",null,"M",{"$nulls":9},2.08,null,3.7133333333333334,null,0,{"$nulls":8},4.286666666666667]
[{"$nulls":8},"C12",null,"A",{"$nulls":9},13,null,14.633333333333333,null,1,{"$nulls":8},1.3666666666666671]
[]
[{"$nulls":8},"Pedágios por percurso",{"$nulls":7},"nPD",null,null,null,0]
[{"$nulls":16},"Tarifa",null,null,null,0]
[]
[{"$nulls":13},"Fração acessória por condicionador do circuito"]
[null,null,null,"Tipo",null,null,"Qtd. –\n ncond [un]",null,null,"Tmp\n[h/un.mês]",null,null,null,"Viagem\n[h/un.mês]",null,null,null,"Pernoite\n[pernoite/un.mês]",{"$nulls":5},"PD [tarifa/un.mês]"]
[{"$nulls":23},0,{"$nulls":9},"Tipo","Unidade","Capacidade","Unidade","Tipo","Capacidade","Tipo","Unidade"]
[null,null,null,"J",null,null,0,null,null,0.21833333333333335,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":9},"Janela","APSAST","<=2,5","APSAST","split",">2,5","compacto","APSAST"]
[null,null,null,"SI",null,null,13,null,null,0.2916666666666667,null,null,null,0.12564102564102564,null,null,null,0.012820512820512822,{"$nulls":5},0,{"$nulls":9},"Janela","-","<=2,5","-","split",">2,5","compacto","-"]
[null,null,null,"SS",null,null,0,null,null,0.3441666666666667,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":9},"Janela","-","<=2,5","-","split",">2,5","compacto","-"]
[null,null,null,"C",null,null,0,null,null,0.3725,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":9},"Janela","-","<=2,5","-","split",">2,5","compacto","-"]
[{"$nulls":9},"[h/mês]",null,null,null,"[h/mês]",null,null,null,"[pernoite/mês]",{"$nulls":5},"[tarifa/mês]",{"$nulls":9},"Janela","-","<=2,5","-","split",">2,5","compacto","-"]
[{"$nulls":8},"Total",3.791666666666667,null,null,null,1.6333333333333333,null,null,null,2,{"$nulls":5},0]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"CIRCUITO 4"]
[]
[{"$nulls":10},"APSNOE",null,"APSCOL",null,"-",null,"-",null,"-",null,"Subtotal [h/mês]",null,"Total [h/mês]",null,"PE [pernoite]",{"$nulls":8},"Excedentes"]
[{"$nulls":8},"R/P",null,"R",null,"P"]
[{"$nulls":6},"TE [h]",null,"M",null,2.08,null,2.08]
[{"$nulls":8},"T",null,3.6400000000000006,null,3.6400000000000006]
[{"$nulls":8},"S",null,8.58,null,8.58]
[{"$nulls":8},"A",null,13,null,13]
[{"$nulls":6},"TC [h/mês]",null,"TC",null,2.716666666666667]
[{"$nulls":6},"Cronograma",null,"C1",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},4.16,null,6.876666666666667,null,0,{"$nulls":8},1.123333333333333]
[{"$nulls":8},"C2",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},4.16,null,6.876666666666667,null,0,{"$nulls":8},1.123333333333333]
[{"$nulls":8},"C3",null,"T",null,"T",{"$nulls":7},7.280000000000001,null,9.996666666666668,null,1,{"$nulls":8},6.003333333333332]
[{"$nulls":8},"C4",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},4.16,null,6.876666666666667,null,0,{"$nulls":8},1.123333333333333]
[{"$nulls":8},"C5",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},4.16,null,6.876666666666667,null,0,{"$nulls":8},1.123333333333333]
[{"$nulls":8},"C6",null,"S",null,"S",{"$nulls":7},17.16,null,19.876666666666665,null,2,{"$nulls":8},4.123333333333335]
[{"$nulls":8},"C7",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},4.16,null,6.876666666666667,null,0,{"$nulls":8},1.123333333333333]
[{"$nulls":8},"C8",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},4.16,null,6.876666666666667,null,0,{"$nulls":8},1.123333333333333]
[{"$nulls":8},"C9",null,"T",null,"T",{"$nulls":7},7.280000000000001,null,9.996666666666668,null,1,{"$nulls":8},6.003333333333332]
[{"$nulls":8},"C10",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},4.16,null,6.876666666666667,null,0,{"$nulls":8},1.123333333333333]
[{"$nulls":8},"C11",null,"M",null,"M",{"$nulls":7},4.16,null,6.876666666666667,null,0,{"$nulls":8},1.123333333333333]
[{"$nulls":8},"C12",null,"A",null,"A",{"$nulls":7},26,null,28.71666666666667,null,3,{"$nulls":8},3.2833333333333314]
[]
[{"$nulls":8},"Pedágios por percurso",{"$nulls":7},"nPD",null,null,null,2]
[{"$nulls":16},"Tarifa",null,null,null,14.7]
[]
[{"$nulls":13},"Fração acessória por condicionador do circuito"]
[null,null,null,"Tipo",null,null,"Qtd. –\n ncond [un]",null,null,"Tmp\n[h/un.mês]",null,null,null,"Viagem\n[h/un.mês]",null,null,null,"Pernoite\n[pernoite/un.mês]",{"$nulls":5},"PD [tarifa/un.mês]"]
[{"$nulls":23},14.7,{"$nulls":9},"Tipo","Unidade","Capacidade","Unidade","Tipo","Capacidade","Tipo","Unidade"]
[null,null,null,"J",null,null,0,null,null,0.21833333333333335,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":9},"Janela","APSNOE","<=2,5","APSNOE","split",">2,5","compacto","APSNOE"]
[null,null,null,"SI",null,null,26,null,null,0.2916666666666667,null,null,null,0.10448717948717949,null,null,null,0.02243589743589744,{"$nulls":5},0.07692307692307693,{"$nulls":9},"Janela","APSCOL","<=2,5","APSCOL","split",">2,5","compacto","APSCOL"]
[null,null,null,"SS",null,null,0,null,null,0.3441666666666667,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":9},"Janela","-","<=2,5","-","split",">2,5","compacto","-"]
[null,null,null,"C",null,null,0,null,null,0.3725,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":9},"Janela","-","<=2,5","-","split",">2,5","compacto","-"]
[{"$nulls":9},"[h/mês]",null,null,null,"[h/mês]",null,null,null,"[pernoite/mês]",{"$nulls":5},"[tarifa/mês]",{"$nulls":9},"Janela","-","<=2,5","-","split",">2,5","compacto","-"]
[{"$nulls":8},"Total",7.583333333333334,null,null,null,2.716666666666667,null,null,null,7.000000000000002,{"$nulls":5},2]
[]
["Resumo dos circuitos"]
["Total de horas em viagem nos circuitos, com pernoite, por ano – TCtotal",{"$nulls":23},174.2,null,null,"horas"]
["Total de pernoites nos circuitos por ano – PEtotal",{"$nulls":23},63,null,null,"pernoites"]
[]
["Circuitos com uma unidade fora da sede com preferência por retorno"]
["O tempo estimado de ida à sede e retorno ao local para continuidade da prestação de serviço em atendimento preventivo onde o retorno é mais vantajosoo tem viagens e pedágios avaliados da seguinte forma:"]
[]
[]
[]
[]
["RS – Quantidade de retorno à sede antes da finalização dos serviços para descanso da jornada diária na execução de rotina preventiva."]
[]
[]
[]
["STC – Soma do tempo de viagem (ida e volta) partindo da sede até o local prestação do serviço ao longo de doze meses."]
[]
[{"$nulls":14},"APSMDG",null,null,null,"APSPAC"]
[{"$nulls":14},"TE\n[h]",null,"RS\n[un]",null,"TE\n[h]",null,"RS\n[un]",{"$nulls":12},"Excedentes"]
[{"$nulls":10},"R/P",null,null,null,"R",null,null,null,"R",{"$nulls":14},"APSMDG","APSPAC"]
[{"$nulls":10},"M",null,null,null,2.08,null,0,null,2.08,null,0,{"$nulls":12},4.92,5.35]
[{"$nulls":10},"T",null,null,null,3.6400000000000006,null,0,null,3.6400000000000006,null,0,{"$nulls":12},3.3599999999999994,3.789999999999999]
[{"$nulls":10},"S",null,null,null,8.58,null,1,null,8.58,null,1,{"$nulls":12},6.42,6.85]
[{"$nulls":10},"A",null,null,null,13,null,1,null,13,null,1,{"$nulls":12},2,2.4299999999999997]
[{"$nulls":10},"TC [h]",null,null,null,1,null,null,null,0.57]
[{"$nulls":10},"STC [h/ano]",null,null,null,14,null,null,null,7.9799999999999995]
[{"$nulls":10},"Tarifa =",null,null,null,10.8,null,null,null,0]
[{"$nulls":10},"nPD",null,null,null,2,null,null,null,0]
[]
["Total de horas em viagem, com preferência pelo retorno à sede, por ano",{"$nulls":23},21.98,null,null,"horas"]
[]
[{"$nulls":6},"APSMDG",{"$nulls":9},"Fração acessória por condicionador do circuito"]
[{"$nulls":6},"Tipo",null,null,"Qtd. –\n ncond [un]",null,null,"Tmp\n[h/un.mês]",null,null,null,"Viagem\n[h/un.mês]",null,null,null,"PD [tarifa/un.mês]",{"$nulls":12},"Tipo","Unidade","Capacidade","Unidade","Tipo","Capacidade","Tipo","Unidade"]
[{"$nulls":20},10.8,{"$nulls":12},"Janela","APSMDG","<=2,5","APSMDG","split",">2,5","compacto","APSMDG"]
[{"$nulls":6},"J",null,null,0,null,null,0.21833333333333335,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":12},"Janela","-","<=2,5","-","split",">2,5","compacto","-"]
[{"$nulls":6},"SI",null,null,13,null,null,0.2916666666666667,null,null,null,0.08974358974358976,null,null,null,0.15384615384615385,{"$nulls":12},"Janela","-","<=2,5","-","split",">2,5","compacto","-"]
[{"$nulls":6},"SS",null,null,0,null,null,0.3441666666666667,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":12},"Janela","-","<=2,5","-","split",">2,5","compacto","-"]
[{"$nulls":6},"C",null,null,0,null,null,0.3725,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":12},"Janela","-","<=2,5","-","split",">2,5","compacto","-"]
[{"$nulls":12},"[h/mês]",null,null,null,"[h/ano]",null,null,null,"[tarifa/mês]"]
[{"$nulls":11},"Total",3.791666666666667,null,null,null,14.000000000000004,null,null,null,2]
[]
[]
[{"$nulls":6},"APSPAC",{"$nulls":9},"Fração acessória por condicionador do circuito"]
[{"$nulls":6},"Tipo",null,null,"Qtd. –\n ncond [un]",null,null,"Tmp\n[h/un.mês]",null,null,null,"Viagem\n[h/un.mês]",null,null,null,"PD [tarifa/un.mês]",{"$nulls":12},"Tipo","Unidade","Capacidade","Unidade","Tipo","Capacidade","Tipo","Unidade"]
[{"$nulls":20},0,{"$nulls":12},"Janela","APSPAC","<=2,5","APSPAC","split",">2,5","compacto","APSPAC"]
[{"$nulls":6},"J",null,null,0,null,null,0.21833333333333335,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":12},"Janela","-","<=2,5","-","split",">2,5","compacto","-"]
[{"$nulls":6},"SI",null,null,13,null,null,0.2916666666666667,null,null,null,0.051153846153846154,null,null,null,0,{"$nulls":12},"Janela","-","<=2,5","-","split",">2,5","compacto","-"]
[{"$nulls":6},"SS",null,null,0,null,null,0.3441666666666667,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":12},"Janela","-","<=2,5","-","split",">2,5","compacto","-"]
[{"$nulls":6},"C",null,null,0,null,null,0.3725,null,null,null,0,null,null,null,0,{"$nulls":12},"Janela","-","<=2,5","-","split",">2,5","compacto","-"]
[{"$nulls":12},"[h/mês]",null,null,null,"[h/ano]",null,null,null,"[tarifa/mês]"]
[{"$nulls":11},"Total",3.791666666666667,null,null,null,7.98,null,null,null,0]
[]
["Distribuição de itens acessórios por tipo de aparelho"]
[]
["Para encontrar o valor mensal para cada classe de condicionador de ar é aplicada uma média ponderada de cada insumo acessório da composição – viagem, pernoite, pedágios – com o peso sendo a quantidade de condicionadores. Todos os insumos tem escala unitária, exceto a pernoite que se refere à quantidade de diárias para a equipe de manutenção."]
["Serão considerados para o atendimento de chamados de manuteção corretiva um percentual de 10% aplicado a cada item acessório.",{"$nulls":32},0.1]
["¨"]
[{"$nulls":4},"Viagens (horas)",{"$nulls":20},"Escala:",1]
[{"$nulls":9},"J",null,"fração",null,null,"SI",null,"fração",null,null,"SS",null,"fração",null,null,"C",null,"fração"]
[{"$nulls":4},"Circuito 1",{"$nulls":4},16,null,0.05419729117551888,null,null,49,null,0.07240096149401376,null,null,16,null,0.08543313456293623,null,null,2,null,0.09246637082235472]
[{"$nulls":4},"Circuito 2",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,22,null,0.12006861063464837,null,null,11,null,0.14168096054888507,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 3",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0.12564102564102564,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 4",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,26,null,0.10448717948717949,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSMDG",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0.08974358974358976,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSPAC",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0.051153846153846154,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"GEXMRG",{"$nulls":4},5,null,0,null,null,42,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"CEDOCPREV",{"$nulls":4},1,null,0,null,null,3,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Preventiva",{"$nulls":6},0.03941621176401373,{"$nulls":4},0.06834708957920223,{"$nulls":4},0.07313551797611788,{"$nulls":4},0.09246637082235472,{"$nulls":7},196.17999999999995]
[{"$nulls":4},"Corretiva",{"$nulls":6},0.003941621176401373,{"$nulls":4},0.006834708957920223,{"$nulls":4},0.007313551797611788,{"$nulls":4},0.009246637082235472,{"$nulls":7},19.617999999999995]
[{"$nulls":34},215.79799999999994]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":4},"Pernoites (diária)",{"$nulls":20},"Escala (diária/pernoite):",2.03]
[{"$nulls":9},"J",null,"fração",null,null,"SI",null,"fração",null,null,"SS",null,"fração",null,null,"C",null,"fração"]
[{"$nulls":4},"Circuito 1",{"$nulls":4},16,null,0.028763925484213932,null,null,49,null,0.038425091295705635,null,null,16,null,0.04534160772893264,null,null,2,null,0.04907433088337262]
[{"$nulls":4},"Circuito 2",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,22,null,0.03811701924909472,null,null,11,null,0.04497808271393177,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 3",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0.012820512820512822,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 4",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,26,null,0.02243589743589744,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSMDG",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSPAC",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"GEXMRG",{"$nulls":4},5,null,0,null,null,42,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"CEDOCPREV",{"$nulls":4},1,null,0,null,null,3,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Preventiva",{"$nulls":6},0.04246601362396674,{"$nulls":4},0.03893342492181441,{"$nulls":4},0.061926400150945714,{"$nulls":4},0.09962089169324641,{"$nulls":7},62.999999999999986]
[{"$nulls":4},"Corretiva",{"$nulls":6},0.004246601362396674,{"$nulls":4},0.003893342492181441,{"$nulls":4},0.0061926400150945715,{"$nulls":4},0.009962089169324641,{"$nulls":7},6.299999999999999]
[{"$nulls":34},140.67899999999995]
["Para fins de orçamentação será utilizada uma base de dez reais de referência para as tarifas de pedágio, utilizada com um fator de multiplicação para representar as demais tarifas."]
[]
[{"$nulls":4},"Pedágio – Tarifa",{"$nulls":5},14.7,{"$nulls":14},"Escala:",1]
[{"$nulls":9},"J",null,"fração",null,null,"SI",null,"fração",null,null,"SS",null,"fração",null,null,"C",null,"fração"]
[{"$nulls":4},"Circuito 1",{"$nulls":4},16,null,0,null,null,49,null,0,null,null,16,null,0,null,null,2,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 2",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,22,null,0.05717552887364208,null,null,11,null,0.06746712407089765,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 3",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 4",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,26,null,0.07692307692307693,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSMDG",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSPAC",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"GEXMRG",{"$nulls":4},5,null,0,null,null,42,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"CEDOCPREV",{"$nulls":4},1,null,0,null,null,3,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Preventiva",{"$nulls":6},0,{"$nulls":4},0.01799923555370235,{"$nulls":4},0.018553459119496855,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},"Corretiva",{"$nulls":6},0,{"$nulls":4},0.0017999235553702352,{"$nulls":4},0.0018553459119496855,{"$nulls":4},0]
[]
[{"$nulls":4},"Pedágio – Tarifa",{"$nulls":5},16.3,{"$nulls":14},"Escala:",1]
[{"$nulls":9},"J",null,"fração",null,null,"SI",null,"fração",null,null,"SS",null,"fração",null,null,"C",null,"fração"]
[{"$nulls":4},"Circuito 1",{"$nulls":4},16,null,0.009083344889751769,null,null,49,null,0.012134239356538621,null,null,16,null,0.014318402440715573,null,null,2,null,0.015497157121065037]
[{"$nulls":4},"Circuito 2",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,22,null,0,null,null,11,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 3",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 4",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,26,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSMDG",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSPAC",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"GEXMRG",{"$nulls":4},5,null,0,null,null,42,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"CEDOCPREV",{"$nulls":4},1,null,0,null,null,3,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Preventiva",{"$nulls":6},0.0066060690107285595,{"$nulls":4},0.0032849598258032735,{"$nulls":4},0.005727360976286229,{"$nulls":4},0.015497157121065037]
[{"$nulls":4},"Corretiva",{"$nulls":6},0.000660606901072856,{"$nulls":4},0.00032849598258032737,{"$nulls":4},0.0005727360976286229,{"$nulls":4},0.0015497157121065039]
[]
[{"$nulls":4},"Pedágio – Tarifa",{"$nulls":5},10.8,{"$nulls":14},"Escala:",1]
[{"$nulls":9},"J",null,"fração",null,null,"SI",null,"fração",null,null,"SS",null,"fração",null,null,"C",null,"fração"]
[{"$nulls":4},"Circuito 1",{"$nulls":4},16,null,0,null,null,49,null,0,null,null,16,null,0,null,null,2,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 2",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,22,null,0,null,null,11,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 3",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 4",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,26,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSMDG",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0.15384615384615385,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSPAC",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"GEXMRG",{"$nulls":4},5,null,0,null,null,42,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"CEDOCPREV",{"$nulls":4},1,null,0,null,null,3,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Preventiva",{"$nulls":6},0,{"$nulls":4},0.011049723756906077,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},"Corretiva",{"$nulls":6},0,{"$nulls":4},0.0011049723756906078,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},0]
[]
[{"$nulls":4},"Pedágio – Tarifa de referência",{"$nulls":9},10,{"$nulls":10},"Escala:",1]
[{"$nulls":9},"J",null,"fração",null,null,"SI",null,"fração",null,null,"SS",null,"fração",null,null,"C",null,"fração"]
[{"$nulls":4},"Circuito 1",{"$nulls":4},16,null,0.014805852170295383,null,null,49,null,0.01977881015115795,null,null,16,null,0.023338995978366382,null,null,2,null,0.025260366107336014]
[{"$nulls":4},"Circuito 2",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,22,null,0.08404802744425385,null,null,11,null,0.09917667238421954,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 3",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Circuito 4",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,26,null,0.11307692307692307,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSMDG",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0.16615384615384615,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"APSPAC",{"$nulls":4},0,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"GEXMRG",{"$nulls":4},5,null,0,null,null,42,null,0,null,null,13,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"CEDOCPREV",{"$nulls":4},1,null,0,null,null,3,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":4},"Preventiva",{"$nulls":6},0.010767892487487551,{"$nulls":4},0.043747062437460356,{"$nulls":4},0.03660918329700693,{"$nulls":4},0.025260366107336014,{"$nulls":6},1.0000000000000002,96.7]
[{"$nulls":4},"Corretiva",{"$nulls":6},0.0010767892487487552,{"$nulls":4},0.004374706243746035,{"$nulls":4},0.003660918329700693,{"$nulls":4},0.0025260366107336014,{"$nulls":7},9.67]
[{"$nulls":34},1276.44]
["4 Manutenção corretiva com reposição de peças"]
[]
["O TCU entende que para contratos de manutenção predial, análogo ao de manutenção de ar condicionado, seja considerado para a elaboração da estimativa de preços um resumo histórico dos últimos três anos das manutenções ocorridas , dando ênfase a eventuais reformas e retrofitings realizados (Acórdão N° 1556/2007 – Plenário)."]
["A manutenção corretiva integral com reposição de peças será estimada de forma preliminar com base no condicionador de ar de capacidade de refrigeração de 12.000 Btu/h (1 TR), tipo split, que representará o conjunto até a formação do histórico registrado nos PMOCs e orçamentos/notas fiscais que retratem esses custos. Nas prorrogações contratuais o peso do histórico será aumentado progressivamente até que a estimativa de preços seja totalmente tomada a partir dele, respeitados os limites legais. A alternativa será usada devido à excasses de informações históricas dos custos."]
[]
[{"$nulls":10},"Prorrogação após",{"$nulls":5},"Peso"]
[{"$nulls":16},"Histórico",null,null,null,"Preliminar"]
[{"$nulls":10},"1 ano",{"$nulls":5},0.33333333333333304,null,null,null,0.6666666666666671]
[{"$nulls":10},"2 anos",{"$nulls":5},0.6666666666666671,null,null,null,0.33333333333333304]
[{"$nulls":10},"3 anos",{"$nulls":5},1,null,null,null,0]
[{"$nulls":10},"mais de 3 anos",{"$nulls":5},1,null,null,null,0]
[]
["A estimativa pelo histórico será organizada em grupos do tipo representativo de condicionador de ar. Será considerada a média mensal do primeiro ano na prorrogação após um ano, dos dois últimos anos na prorrogação após dois anos e dos três últimos anos nas demais prorrogações após três anos."]
[]
["Considerando que um condicionador com capacidade de refrigeração x vezes maior que outro não terá custo de manutenção exatamente x vezes o valor deste, será utilizada uma correção por fator de escala, utilizado em instalações industriais de gás natural com resultados aproximados em ±20%. O valor de escala – A e B – tomará como dimensão a capacidade de refrigeração com um fator de escala preliminar de 0,6 para a expressão:"]
[]
[]
[]
[]
["Fonte: Compilação de correlações de custos de equipamentos – Instalações industriais de gás natural, Empresa de Pesquisas Energética, Revisão 0, 2018.",{"$nulls":32},"http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-315/EPE,%202018%20-%20Compila%C3%A7%C3%A3o%20de%20Correla%C3%A7%C3%B5es%20de%20Custo%20de%20Equipamentos.pdf "]
[]
["Cotação de mercado"]
[]
[null,"Componentes",{"$nulls":11},"Preço\n[R$]",null,null,"Fonte","Preço\n[R$]",null,null,"Fonte","Preço\n[R$]",null,null,"Fonte","Preço\n[R$]",null,null,"Fonte","Média\n[R$]"]
[null,"Trocador de calor da condensadora",{"$nulls":11},636.91,null,null,1,674.61,null,null,2,399.76,null,null,6,{"$nulls":4},570.4266666666666]
[null,"Trocador de calor da evaporadora",{"$nulls":11},822.98,null,null,1,433.15999999999997,null,null,2,492.53,null,null,6,{"$nulls":4},582.89]
[null,"Compressor 12.000 Btu/h",{"$nulls":11},693.52,null,null,1,575.22,null,null,2,389.5,null,null,3,525.8199999999999,null,null,4,546.015]
[null,"Válvula de expansão/piston/capilar",{"$nulls":11},81.66,null,null,2,69.32,null,null,6,139.01,null,null,6,{"$nulls":4},96.66333333333334]
[null,"Válvula reversora",{"$nulls":11},263.2,null,null,1,103.66,null,null,6,{"$nulls":8},183.43]
[null,"Solenóide válvula reversora",{"$nulls":11},56.370000000000005,null,null,1,100.87,null,null,6,{"$nulls":8},78.62]
[null,"Válvula 3S 3/8”",{"$nulls":11},83.99,null,null,1,111.96000000000001,null,null,2,21.85,null,null,3,58.21,null,null,6,69.0025]
[null,"Válvula 2S 1/4”",{"$nulls":11},97.71000000000001,null,null,1,19.95,null,null,3,51.72,null,null,4,55.18,null,null,6,56.14]
[null,"Termistor condensadora",{"$nulls":11},51.34,null,null,1,71.56,null,null,2,82.8,null,null,5,65.87,null,null,6,67.8925]
[null,"Termistor evaporadora",{"$nulls":11},52.519999999999996,null,null,1,66.51,null,null,2,53.010000000000005,null,null,3,75,null,null,4,61.760000000000005]
[null,"Placa de comando da condensadora",{"$nulls":11},444.51,null,null,1,930.3,null,null,2,472.21000000000004,null,null,5,347.31,null,null,6,548.5825]
[null,"Placa de comando da evaporadora",{"$nulls":11},322.67,null,null,1,556.36,null,null,2,206.15,null,null,3,222.07,null,null,6,326.8125]
[null,"Placa receptor de sinais",{"$nulls":11},135.22,null,null,1,132.16,null,null,2,111.25,null,null,3,278.39,null,null,6,164.255]
[null,"Reator 13MH",{"$nulls":11},73.63,null,null,1,{"$nulls":12},73.63]
[null,"Reator 25-5 MH",{"$nulls":11},195.62,null,null,1,159.67000000000002,null,null,2,176.75,null,null,6,{"$nulls":4},177.34666666666666]
[null,"Ventilador axial (hélice)",{"$nulls":11},162.3,null,null,1,290.18,null,null,2,290.31,null,null,3,190.01,null,null,4,233.2]
[null,"Motor do ventilador da condensadora",{"$nulls":11},358.73999999999995,null,null,1,304.24,null,null,2,780.9,null,null,3,253.3,null,null,4,424.295]
[null,"Rotor tangencial",{"$nulls":11},163.87,null,null,1,253.47,null,null,2,270.75,null,null,3,143.4,null,null,4,207.8725]
[null,"Motor rotor tangencial",{"$nulls":11},313.60999999999996,null,null,1,355.61,null,null,2,280.25,null,null,3,278,null,null,4,306.8675]
[null,"Controle remoto",{"$nulls":11},96.08,null,null,1,110.95,null,null,2,177.55,null,null,4,68.31,null,null,6,113.22250000000001]
[null,"Capacitor",{"$nulls":11},86.58,null,null,1,71.56,null,null,2,93.1,null,null,3,61.24,null,null,6,78.11999999999999]
[null,"Componentes",{"$nulls":11},"Preço\n[R$]",null,null,"Fonte","Preço\n[R$]",null,null,"Fonte","Preço\n[R$]",null,null,"Fonte","Preço\n[R$]",null,null,"Fonte","Média\n[R$]"]
[null,"Filtro",{"$nulls":11},49.44,null,null,1,71.56,null,null,2,66.65,null,null,5,48.11,null,null,6,58.94]
[null,"Bandeja de dreno",{"$nulls":11},199.8,null,null,1,291.23,null,null,2,194.33,null,null,5,142,null,null,6,206.84]
[null,"Defletor de ar",{"$nulls":11},149.41,null,null,1,98.06,null,null,2,66.45,null,null,5,35,null,null,6,87.23]
[null,"Motor do defletor",{"$nulls":11},76.23,null,null,1,111.96000000000001,null,null,2,106.55,null,null,5,88.51,null,null,6,95.8125]
[null,"Mangueira de dreno",{"$nulls":11},75.8,null,null,1,51.36,null,null,2,{"$nulls":8},63.58]
[]
["1 – REFRIPARTS COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA – CNPJ 07.006.993/0001-58"]
["2 – SSR PARTS - CNPJ 00.906.766/0002-10"]
["3 – REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ 01.754.239/0018-68"]
["4  - 3JP COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME – CNPJ16.694.072/0001-16 (PeçasProAr)"]
["5 – RAFHAEL HENRIQUE DE LIMA – CNPJ 23.910.588/0001-16 (Split Peças)"]
["6 - REFRIGERAÇÃO MENDES EIRELI ME – CNPJ 06.347.463/0001-00 (Refriarparts)"]
[]
["A metodologia para estimativa de peças para manutenção corretiva será feita da mesma maneira que o SINAPI faz para ferramentas e EPI."]
[]
["Item",null,"Componente",{"$nulls":12},"Origem de preço",null,null,null,"Custo unitário [R$]",null,null,"Vida útil [mês]",null,null,"Coeficiente Utilização",null,null,null,"Custo mensal [R$/mês]"]
[1,null,"Trocador de calor da condensadora",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,570.4266666666666,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.7130333333333332]
[2,null,"Trocador de calor da evaporadora",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,582.89,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.7286125]
[3,null,"Compressor 12.000 Btu/h",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,546.015,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.68251875]
[4,null,"Válvula de expansão/piston/capilar",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,96.66333333333334,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.12082916666666667]
[5,null,"Válvula reversora",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,183.43,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.2292875]
[6,null,"Solenóide válvula reversora",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,78.62,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.098275]
[7,null,"Válvula 3S 3/8”",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,69.0025,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.086253125]
[8,null,"Válvula 2S 1/4”",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,56.14,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.070175]
[9,null,"Termistor condensadora",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,67.8925,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.084865625]
[10,null,"Termistor evaporadora",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,61.760000000000005,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.0772]
[11,null,"Placa de comando da condensadora",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,548.5825,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.685728125]
[12,null,"Placa de comando da evaporadora",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,326.8125,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.408515625]
[13,null,"Placa receptor de sinais",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,164.255,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.20531875]
[14,null,"Reator 13MH",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,73.63,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.09203749999999998]
[15,null,"Reator 25-5 MH",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,177.34666666666666,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.22168333333333332]
[16,null,"Ventilador axial (hélice)",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,233.2,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.2915]
[17,null,"Motor do ventilador da condensadora",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,424.295,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.53036875]
[18,null,"Rotor tangencial",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,207.8725,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.259840625]
[19,null,"Motor rotor tangencial",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,306.8675,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.383584375]
[20,null,"Controle remoto",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,113.22250000000001,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.141528125]
[21,null,"Capacitor",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,78.11999999999999,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.09764999999999999]
[22,null,"Filtro",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,58.94,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.07367499999999999]
["Item",null,"Componente",{"$nulls":12},"Origem de preço",null,null,null,"Custo unitário [R$]",null,null,"Vida útil [mês]",null,null,"Coeficiente Utilização",null,null,null,"Custo mensal [R$/mês]"]
[23,null,"Bandeja de dreno",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,206.84,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.25855]
[24,null,"Defletor de ar",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,87.23,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.1090375]
[25,null,"Motor do defletor",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,95.8125,null,null,120,null,null,0.15,null,null,null,0.119765625]
[26,null,"Mangueira de dreno",{"$nulls":12},"COTAÇÃO",null,null,null,63.58,null,null,60,null,null,0.15,null,null,null,0.15894999999999998]
[27,null,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS ",{"$nulls":12},"SINAPI/39662",null,null,null,14.21,null,null,120,null,null,3,null,null,null,0.35525]
[28,null,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS ",{"$nulls":12},"SINAPI/39664",null,null,null,21.85,null,null,120,null,null,3,null,null,null,0.54625]
[29,null,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4\", E= 10 MM",{"$nulls":12},"SINAPI/39713",null,null,null,0.76,null,null,24,null,null,3,null,null,null,0.095]
[30,null,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8\", E= 10 MM",{"$nulls":12},"SINAPI/39716",null,null,null,0.94,null,null,24,null,null,3,null,null,null,0.1175]
[31,null,"Suporte metálico para condicionador de ar tipo split de 12.000 Btu/h",{"$nulls":12},"ORSE/9018",null,null,null,45.02,null,null,60,null,null,1,null,null,null,0.7503333333333334]
[32,null,"Gás refrigerante R22",{"$nulls":12},"ORSE/12440",null,null,null,30.63,null,null,120,null,null,0.071,null,null,null,0.018122749999999997,{"$nulls":4},10.1274111]
[{"$nulls":28},"Total peças mensal [R$/mês]",8.81]
[]
["A vida útil máxima de 120 meses das partes do condicionador foi estabelecida pela depreciação de equipamentos do código 8415 de 10% definida pela Instrução Normativa RFB N° 1700, de 14 de março de 2017, disponível na internet <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/imprimir.action?visao=original&idAto=81268> acessado em 06/03/2020."]
["Aplicando o fator de escala para o conjunto de condicionadores de ar e encontrando a média por tipo de condicionador."]
[]
[{"$nulls":9},"Peças por condicionador de ar",{"$nulls":23},"Tipo","Capacidade"]
[{"$nulls":9},"Tipo",null,null,"Qtd. –\n ncond [un]",null,null,"Escala",{"$nulls":6},"Valor mensal",{"$nulls":10},"JANELA"]
[{"$nulls":15},"Somatório",null,null,null,"Média",{"$nulls":13},"Tipo","Capacidade"]
[{"$nulls":9},"J",null,null,22,null,null,25.199857114302798,null,null,null,1.1454480506501272,null,null,10.09,{"$nulls":10},"SPLIT","<=2,5"]
[{"$nulls":9},"SI",null,null,181,null,null,209.9730466991678,null,null,null,1.1600720812108718,null,null,10.22,{"$nulls":10},"Tipo","Capacidade"]
[{"$nulls":9},"SS",null,null,40,null,null,100.16091244705062,null,null,null,2.5040228111762657,null,null,22.06,{"$nulls":10},"SPLIT",">2,5"]
[{"$nulls":9},"C",null,null,2,null,null,7.962143411069947,null,null,null,3.9810717055349736,null,null,35.07,{"$nulls":10},"Tipo","Capacidade"]
[{"$nulls":21},"Total [R$]",3024.34,{"$nulls":10},"COMPACTO"]
[]
["Higienização corretiva de sistemas de tratamento e distribuição de ar contaminados"]
[]
["A higienização corretiva de sistemas de tratamento e distribuição de ar é estimada para sistemas com evaporadoras e condensadoras ou com ventiladores de tomadas de ar exterior, em operação. O serviço será prestado sob demanda mediante ordem de serviço em conjunto com a menutenção preventiva, por isso não incidirá itens acessórios. A formação de preço para o serviço segirá a composição do SCO-RIO, códigos MP 15.10.0200 (A) ou MP 14.10.0200 (A), considerando mão de obra mensalista."]
["Não é possível confirmar a necessidade da execução desse serviço durante a vigência do contrato. Pode-se, entretanto, estimar a quantidade de serviços e sua localização, como descrito a seguir:"]
[]
[{"$nulls":15},"Dutos [m]"]
[{"$nulls":11},"Local",null,null,null,"Rígido",null,null,"Flexível"]
[{"$nulls":11},"APSAST",null,null,null,17,null,null,28]
[{"$nulls":11},"APSCOL",null,null,null,17,null,null,28]
[{"$nulls":11},"APSCRO",null,null,null,17,null,null,28]
[{"$nulls":11},"APSGOR",null,null,null,112,null,null,0]
[{"$nulls":11},"APSMDG",null,null,null,17,null,null,28]
[{"$nulls":11},"APSNOE",null,null,null,17,null,null,28]
[{"$nulls":11},"APSPAC",null,null,null,17,null,null,28]
[{"$nulls":14},"Total = ",214,null,null,168]
[]
["Em Goioerê foi estimada somente execução nos dutos do pavimento térreo. Em Maringá os condicionadores com dutos estão fora de operação."]
[]
["5 Análise Físico-Química e Microbiológica"]
[]
["A lei Nº 13.589/2018 declara: “Os sistemas de climatização e seus Planos de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (obrigatório acima de 5 TR) devem obedecer a parâmetros de qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente, em especial no que diz respeito a poluentes de natureza física, química e biológica, suas tolerâncias e métodos de controle, assim como obedecer aos requisitos estabelecidos nos projetos de sua instalação. Os padrões, valores, parâmetros, normas e procedimentos necessários à garantia da boa qualidade do ar interior, inclusive de temperatura, umidade, velocidade, taxa de renovação e grau de pureza, são os regulamentados pela Resolução nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, e posteriores alterações, assim como as normas técnicas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.” (Art. 3° e parágrafo único)"]
["Dentre os procedimentos necessários, a resolução recomenda que sejam adotadas para fins de avaliação e controle do ar ambiental interior dos ambientes climatizados de uso coletivo, as seguintes Normas Técnicas 001, 002, 003 e 004.  A formação de preço para o serviço seguirá a composição do SCO-RIO, códigos MP 15.10.0300 (/) ou MP 14.10.0300 (/), considerando mão de obra mensalista."]
["O serviço têm frequência semestral, sem necessidade de ordem de serviço, e a quantidade estimada da necessidade para cada local é:"]
[]
[{"$nulls":33},"90019 – 3/2020"]
[{"$nulls":8},"Local",null,null,null,"Área climatizada [m²]",{"$nulls":4},"Amostragem e análise [un/semestre]",{"$nulls":15},"Criciúma",5,600,120]
[{"$nulls":17},"Interno",{"$nulls":4},"Externo",{"$nulls":10},"Araranguá",2,300,150]
[{"$nulls":17},"NT(1+2+3+4)",{"$nulls":4},"NT1",{"$nulls":10},"Laguna",2,300,150]
[{"$nulls":8},"GEXMAR",null,null,null,2013.4200000000003,{"$nulls":4},5,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Tubarão",3,400,133.33333333333334]
[{"$nulls":8},"APSAST",null,null,null,224,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Joinville",11,1430,130]
[{"$nulls":8},"APSCAM",null,null,null,787,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Blumenau",8,1040,130]
[{"$nulls":8},"APSCIA",null,null,null,369,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Brusque",2,260,130]
[{"$nulls":8},"APSCOL",null,null,null,224,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Itajaí",3,390,130]
[{"$nulls":8},"APSCRO",null,null,null,224,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Jaraguá do Sul",3,390,130]
[{"$nulls":8},"APSGOR",null,null,null,558.82,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Mafra",2,260,130]
[{"$nulls":8},"APSLOA",null,null,null,250.09999999999997,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Rio do Sul",2,260,130]
[{"$nulls":8},"APSMDG",null,null,null,224,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Joaçaba",3,456,152]
[{"$nulls":8},"APSNOE",null,null,null,224,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"São Miguel do Oeste",2,304,152]
[{"$nulls":8},"APSPAC",null,null,null,224,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Chapecó",4,608,152]
[{"$nulls":8},"APSPAR",null,null,null,943,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Concórdia",2,304,152]
[{"$nulls":8},"APSUMU",null,null,null,776,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},1,{"$nulls":10},"Lages",3,456,152]
[{"$nulls":16},"Total =",17,{"$nulls":4},13,{"$nulls":10},"Caçador",2,304,152]
[{"$nulls":33},"Videira",1,164,164]
[{"$nulls":35},137.1]
["Conversão de Encargos Sociais"]
[]
["A conversão dos encargos sociais seguirá o método descrito em SINAPI: Metodologias e Conceitos – 8ª edição:"]
[{"$nulls":33},"Calculadora de entradas para orçamento SCO-RIO"]
[{"$nulls":33},"PU-ND","PU-D","REF",null,"ES-ND","ES-D","ES"]
[{"$nulls":33},2325.28,2002.17,"SINAPI-PR",null,0.7161000000000001,0.48360000000000003,"MENSALISTA"]
[{"$nulls":33},2336.3999999999996,2004.1999999999998,"SINAPI-RJ",null,0.7243,0.48510000000000003,"MENSALISTA"]
[{"$nulls":33},2288.02,1966.81,"SINAPI-RS",null,0.6886,0.45740000000000003,"MENSALISTA"]
["Os encargos sociais do SINAPI estão sendo usados para as conversões. Mesmo apresentando os valores por hora, os profissionais do SCO-RIO foram considerados mensalistas para fins de conversão.",{"$nulls":32},2313.5,1992.18,"SINAPI-SC",null,0.7074,0.4762,"MENSALISTA"]
[{"$nulls":33},10.62,9.11,{"$nulls":4},"MENSALISTA[HORA]"]
["Relação corretiva-preventiva",{"$nulls":32},9.74,8.36,"SCO-RIO","02/2020","0550"]
["O valor estipulado para manutenção corretiva integral com reposição de peças será no máximo 40% dos custos total de manutenção, visto que não há histórico de manutenção com informações suficientes capaz de subsidiar a estimativa.",{"$nulls":32},35.79,30.7,"SCO-RIO","02/2020","0800"]
["Pela estimativa essa relação está em:",{"$nulls":32},10.62,9.11,"SCO-RIO","02/2020","2200"]
[0.39625803492000117]
[]
["Recolhimento da contribuição previdenciária"]
[]
["Seguindo a orientação do Parecer N° 00008/2016/SCONS/PSFE/INSS/GYN/PGF/AGU, de 28 de abril de 2016, a contribuição previdenciária mais vantajosa é a NÃO DESONERADA."]
[]
["Referências"]
["SINAPI: Metodologias e Conceitos: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / Caixa Econômica Federal. – 8ª Ed. – Brasília: CAIXA, 2020."]
["SINAPI: Cálculos e Parâmetros: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / Caixa Econômica Federal. – 1ª Ed. – Brasília: CAIXA, 2020."]
["SINAPI PR – 03/2020",{"$nulls":7},"SICRO3 PR – 10/2019",{"$nulls":8},"SCO-RIO – 03/2020"]
["ORSE – 12/2019",{"$nulls":7},"SEINFRA – 026"]
[]
[]
[{"$nulls":15},"Florianópolis/SC,","2020-04-30",{"$nulls":16},2020,4,30]
[]
[]
["RODRIGO WALTER UHLMANN"]
["Analista do Seguro Social – Eng. Mecânico"]
["Matr. 2136156 - CREA/SC: 098094-5"]

{"sheet":"Plan1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}