{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":49,"sheets":["AJUDA","1970","1971","1972","1973","1974","1975","1976","1977","1978","1979","1980","1981","1982","1983","1984","1985","1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":3,"defined_names":71,"comments":20,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"AJUDA","index":0,"n_rows":29,"n_cols":3,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[22,0,22,1],[27,0,27,1],[20,0,20,1],[6,0,6,1],[8,0,8,1],[11,0,11,1],[16,0,16,1],[24,0,24,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["AJUDA","A tabela abaixo mostra a localização e respectivo conteúdo de cada aba do arquivo "]
[]
["LOCAL","CONTEÚDO"]
["Matriz básica em unidades físicas e fatores de conversão para tep"]
["A3:AX52","matriz 49x47, por fonte, em unidades comerciais","matriz base de dados (anual), contendo os fluxos de oferta e demanda de cada fonte de enegia, em unidades comerciais"]
["A62:AX62","fatores de conversão por fonte (para tep)","indicadores que permitem converter os dados da matriz 49x47, de unidades comerciais para uma unidade comum (calórica). No caso, é utilizado tep (tonelada equivalente de petróleo)"]
["Bunker"]
["A54:AX54","BUNKER (abastecimento a navios e aeronaves internacionais)","vendas de diesel, óleo combustível e querosene de aviação para navios e aeronaves estrangeiros. Os dados estão incluídos nas exportações da matriz 49x47 do item anterior"]
["Geração elétrica pública"]
["A56:AX56","rendimento térmico na geração elétrica pública, por fonte","relação entre a geração de energia elétrica e o consumo de combustívels na respectiva geração, por fonte"]
["A57:AX57","geração elétrica pública, por fonte (GWh)","geração pública por fonte de energia, todos os dados da linha em GWh"]
["Geração elétrica de autoprodutores"]
["A58:AX58","rendimento térmico na geração elétrica de autoprodutores, por fonte","relação entre a geração de energia elétrica e o consumo de combustívels na respectiva geração, por fonte"]
["A59:AX59","geração elétrica de autoprodutores, por fonte (GWh)","geração elétrica de autoprodutores, por fonte de energia, todos os dados da linha em GWh"]
["A63:AX84","geração elétrica de autoprodutores, por setor econômico e por fonte (GWh)","desagregação da geração elétrica de autoprodutores por setor econômico e por fonte (dados em GWh)"]
["A85:AX106","consumo de combustíveis na geração elétrica de autoprodutores, por setor e por fonte","para dado de geração do item anterior há um respectivo consumo de combustível, nas mesmas unidades da matriz 49x47 do primeiro item."]
["Desagregação de algumas linhas da matriz básica"]
["A107:AX113","desagregação de \"outras transformações\" (linha 24 da matriz 49x47)","trata-se de uma linha onde se contabiliza algumas transferências de energias: a nafta processada na indústria petroquímica gera produtos acabados como gasolina e GLP, que são transferidos para as respectivas colunas. Há, também, produção de resíduos energéticos que são consumidos nos processos industriais para fins térmicos - transferência para outros energéticos de petróleo. No caso do biodíesel, este é transferido para diesel de petróleo. Há ainda gás natural liquefeito em gasodutos que é transferido para outras primárias e depois vai para refinarias.  "]
["A114:AX121","desagregação do \"setor energético\" (linha 29 da matriz 49x47)","a linha 29 da matriz 49x47 é desagregada por área do setor energético (consumo próprio de energia na exploração e refino de petróleo, consumo próprio de eletricidade nas usinas de geração, consumo próprio de energia na produção de álcool, consumo próprio de enrgia na produção de carvão, e outros setores"]
["A122:AX124","desagregação do consumo \"não-energético\" (linha 27 da matriz 49x47)","o consumo não energético da linha 27 da matriz 49x47 é desagregado em química e outros."]
["Matriz de Oferta de Energia Elétrica"]
["BN52:BZ65","resumo da geração de energia elétrica por fonte, serviço público e autoprodutor "]
["Emissões de CO2"]
["A128 a AX176","cálculo de emissões de CO2 pro setor e por fonte"]
["Desagregações das colunas R e Y"]
["colunas AZ a BF","Outras primárias renováveis"]
["colunas BH a BK","Outras primárias não renováveis"]
["Dados Estaduais"]
["A178:AD299","produção de alguns energéticos e de produtos industriais e instalações energéticas (incompletos)"]

{"sheet":"1970","index":1,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1970]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",9534,1264,0,350,477,0,30,297,0,230,0,192,0,785,0,0,60.066131715844236,39801,102788,1362,1563,15209,571,0.04212211200269582,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,60.02400960384154,0,60.02400960384154,0]
["IMPORTAÇÃO",20848,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1965,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,104,676,0,0,10,0,0,0,105,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,431]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-324,0,0,-2,3,0,0,-52,0,-7,0,-5,0,-38,-171,0,null,0,0,0,0,0,0,0,-49,-75,-34,-1,-159,19,-14,-53,0,0,0,-36,0,0,0,-15,1,0,0,18,0,0,0,0,-63,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",30058,1264,0,348,480,0,30,245,0,223,0,187,0,747,1794,0,60.066131715844236,39801,102788,1362,1563,15209,571,0.04212211200269582,-49,-75,-34,103,517,19,-14,-43,0,0,0,69,0,0,0,-15,1,0,0,18,0,0,0,0,368,null,0,null,0,0,0,null,0,null,60.02400960384154,0,60.02400960384154,0]
["EXPORTAÇÃO",-76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-55,-813,0,0,0,0,-150,0,0,0,0,0,0,-20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["NÃO APROVEITADA",0,-688,-211,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-130,0,0,0,0,0,0,0,0,-77,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,0,-246,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",29982,576,-457,348,480,0,30,245,0,223,0,187,0,747,1794,0,60.066131715844236,39801,102788,1362,1563,15209,571,0.04212211200269582,-104,-888,-34,103,517,19,-164,-43,-130,0,0,69,0,-20,0,-15,1,-77,0,18,0,0,0,0,368,null,0,null,0,0,0,null,0,null,60.02400960384154,0,60.02400960384154,0]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-29833,-576,529,-344,-480,0,-30,-245,0,-190,0,-63.000000000000014,0,-747,-1728,0,-60.066131715844236,-39801.45289855073,-11316,-1362,-1563,-418.0992047691044,-73.91239055804483,-0.04212211200269582,6393.951050195799,8057.552960746587,9555,0,1708,-11,778,818,712,299,82,1694,0,45744.09968323169,2736,234,391,354,0,35,70,0,0,0,1036,null,0,null,0,0,0,null,0,null,-60.02400960384154,0,-60.02400960384154,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-29833,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6619,9125,9509,0,1602,88,778,818,0,0,0,0,0,0,0,0,0,354,0,35,0,0,0,0,1036,{"$nulls":9},0,0]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-576,529,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,46,0,106,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-31,-203,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-99,0,0,0,299,82,80,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-716,-1525,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,734,0,0,1614,0,0,0,0,0,0,0,0,70,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,0,-344,-480,0,-30,-245,0,-190,0,-45,0,0,0,0,0,-38414,0,0,0,0,0,0,-135,-709,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,42032.914,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-18.00000000000001,0,0,0,0,-60.066131715844236,-1387.4528985507247,-41,0,0,-418.0992047691044,-73.91239055804483,-0.04212211200269582,-90.04894980420079,-358.44703925341287,0,0,0,0,0,0,-21.999999999999993,0,0,0,0,3711.185683231688,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},-60.02400960384154,null,-60.02400960384154,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11275,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2736,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1362,-1563,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,234,391,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-149,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-30,-16,-49,0,-6054,-274,-5,-8,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,0,80,4,0,0,0,0,0,33,0,124,0,0,0,0,0,0,91472,0,0,14791,497,0,6290,7170,9521,103,2225,8,614,775,582,269,66,1714,0,39668,2462,214,384,277,0,53,70,0,0,0,1404,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,8,0,0,0,0,0,0,0,0,30,384,0,0,0,49,0,0,0,1404]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,0,77,4,0,0,0,0,0,33,0,124,0,0,0,0,0,0,91472,0,0,14791,497,0,6290,7170,9521,103,2225,0,606,775,582,269,66,1714,0,39668,2462,184,0,277,0,53,21,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,419,0,0,65,962,0,0,0,0,0,0,200,0,0,14,0,2080,0,0,0,277,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61542,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2112,0,546,0,0,227,40,0,0,8365,677,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,617,0,0,0,0,0,75,87,0,0,37,0,0,0,0,27,12,0,0,5158,50,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50,0,0,0,0,0,49,34,0,0,4,0,20,0,0,8,0,0,0,3565,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15815,0,0,0,0,0,458,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,317,30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,139,0,0,0,0,0,5262,420,9521,103,0,0,0,775,0,0,0,0,0,648,0,184,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4542,0,9521,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,184,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,106,0,0,0,0,0,407,84,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,648,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,103,0,0,0,775,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,33,0,0,0,0,0,313,336,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,3,4,0,0,0,0,0,0,0,124,0,0,0,0,0,0,13309,0,0,14372,497,0,381,5655,0,0,72,0,40,0,382,7,14,1700,0,19535,1705,0,0,0,0,53,21,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27,1282,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1038,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,760,0,0,6,0,0,0,382,2,0,1700,0,1998,1612,0,0,0,0,0,21,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,574,77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,40,206,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,453,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,120,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,3343,16,0,0,0,0,53,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,397,0,0,0,0,0,67,819,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,2646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5849,0,0,14372,0,0,68,667,0,0,7,0,11,0,0,1,2,0,0,1757,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,823,0,0,0,0,0,6,384,0,0,1,0,3,0,0,0,1,0,0,1936,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,124,0,0,0,0,0,0,703,0,0,0,497,0,9,383,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1667,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3791,0,0,0,0,0,3,334,0,0,6,0,6,0,0,0,1,0,0,559,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1746,0,0,0,0,0,148,700,0,0,50,0,20,0,0,4,6,0,0,3564,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4210854715202004e-14,0,0,0,0,0,0.4528985507276957,0,0,0,0.09920476910519938,-0.0876094419551805,0,0.04894980420067441,0.44703925341309514,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.0996832316886866,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.7240633504438668]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",38414,1321.9139999999998,2297,0,0,0,0,0,0,0,42032.914]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",1387.4528985507247,47.538000000000004,1430.4332846809637,0,360.83125000000007,153.66025000000002,null,0,0,331.07,3710.9856832316887]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA",null,null,null,22.485720338983043,22.814274193548382,null,22.999624999999995,25.314352941176466,null,23.215612244897954,null,24.11771929824561,{"$nulls":5},0,{"$nulls":6},17.083422485631708,27.22777141303392,{"$nulls":11},0,{"$nulls":26},"Importação",-20,{"$nulls":9},-20]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,265.33149999999995,394.74,null,32.0925,306.495,0,251.3225,null,71.9325,{"$nulls":5},38414,0,{"$nulls":4},0,230,2067,{"$nulls":10},0,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",39781.45289855073,1369.4519999999998,3727.433284680964,0,360.83125000000007,153.66025000000002,0,0,0,331.07,45723.89968323169]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.",{"$nulls":11},39.84666666666665,{"$nulls":5},0,37.13951612903225,null,null,34.85,40.135839160839154,40.833659999999995,26.5,29.9,{"$nulls":6},41.7,{"$nulls":4},0,{"$nulls":26},"Sem importação",39801.45289855073,1369.4519999999998,3727.433284680964,0,360.83125000000007,153.66025000000002,0,0,0,331.07,45743.89968323169]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,47.538000000000004,0,0,0,0,285,1387.4528985507247,54.88875,0,0,360.83125000000007,98.7715,0.19999999999998863,235.3,1195.1332846809637,0,0,0,0,0,0,45.87,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,285.2,0,285.2,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},3421.2049492753627,495.4225449999999,1214.5232200779851,0,89.04300573888092,33.874,0,0,null,69.48400960384154,5323.55172969607,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",87.00363086733778,2.9950463750628393,8.152045889576485,0,0.789152396229947,0.3360611213490869,0,0,null,0.7240633504438668,100,88.12884438491682,11.871155615083191,11.871155615083183]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,47.538000000000004,0,0,0,0,285,1387.4528985507247,54.88875,0,0,360.83125000000007,98.7715,0.19999999999998863,235.3,1195.1332846809637,0,0,0,0,0,0,45.87,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3710.9856832316887,0,null,0,0,0,null,0,null,285.2,0,285.2,0,null,null,"% produção",87.00931309785274,2.9937368905651014,8.148481678415639,0,0.7888073655693804,0.33591418979157817,0,0,0,0.7237467778055663,100,88.1340346532137,11.865965346786306,11.865965346786297]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,64.94831338411316,0,0.2,235.125,397.79935083707846,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,698.0726642211916,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,235.125,397.79935083707846,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,633.1243508370785,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,235.125,{"$nulls":24},235.125,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,397.79935083707846,{"$nulls":23},397.99935083707845,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,64.94831338411316,null,0,0,{"$nulls":24},64.94831338411316,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,0,{"$nulls":20},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":23},0,{"$nulls":25},0]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},285,{"$nulls":7},0.175,207.92410875851587,{"$nulls":6},45.87,{"$nulls":11},0,{"$nulls":4},538.9691087585159,{"$nulls":8},285,null,285]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},15.177536231884062,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},15.177536231884062,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1015.8043478260869,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},1015.8043478260869,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":8},0,{"$nulls":6},0,453.21442298235945,{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},453.21442298235945,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,295.41993661588685,null,null,null,0,{"$nulls":23},295.41993661588685,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},40.20289855072464,{"$nulls":5},0,null,38.86265060240964,{"$nulls":23},79.06554915313427,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":5},0,0,null,47.538000000000004,{"$nulls":5},316.268115942029,54.88875,null,null,null,98.7715,null,null,96.92458823529412,{"$nulls":23},614.3909541773231,0,null,null,0]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,null,0.408163265306122,{"$nulls":23},0.408163265306122,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":18},0.463,null,0,{"$nulls":25},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18.00000000000001,0,0,0,0,60.02400960384154,1387.4528985507247,41,0,0,418.0992047691044,73.91239055804483,0.042122112002658696,90.04894980420079,358.4470392534129,0,0,0,0,0,0,21.999999999999993,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,60.066131715844236,0,60.066131715844236,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,75.2563370744421,0,0.04212211200269582,89.98197757208972,119.3088681841409,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04212211200269582,0,0.04212211200269582,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04212211200269582,89.98197757208972,119.3088681841409,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04212211200269582,0,0.04212211200269582,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,89.98197757208972,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04212211200269582,0,119.3088681841409,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0.04212211200269582,null,0.04212211200269582]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,75.2563370744421,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60.02400960384154,0,0,0,0,0,0,null,0.06697223211107155,62.36106225908525,0,0,0,0,0,0,21.999999999999993,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},60.02400960384154,null,60.02400960384154]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15.177536231884062,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1015.8043478260869,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,135.9290801681061,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,342.30638441665326,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,40.20289855072464,0,0,0,0,0,0,0,11.655772811726361,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18.00000000000001,0,0,0,0,0,316.268115942029,41,0,0,0,73.91239055804483,0,0,29.069838593836575,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.12241723651771631,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.5364832780090286,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},0,{"$nulls":13},0]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,0,74,{"$nulls":18},419,null,null,65,962,null,null,0,null,null,null,200,null,null,14,null,2080,null,null,null,277]
["  PETRÓLEO",0,0,74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,435.4362,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",{"$nulls":23},0,65,{"$nulls":12},95.34]
["    REFINO",null,null,74,{"$nulls":20},0,null,962,null,null,0,{"$nulls":8},340.0962,null,null,null,277]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},419,null,0,{"$nulls":13},{"$error":"#REF!"}]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},1516]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},200,null,null,14,null,47.78520130576714]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},0]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,8,0,0,0,0,0,0,0,0,30,384,0,0,0,49,0,0,0,1404]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,3,{"$nulls":26},8,8,{"$nulls":8},1.5,19.200000000000003,0,{"$nulls":6},1404]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},28.5,364.8,null,null,null,49,0,0,0]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,683.184,185.68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,55.9,0,0,0,0,0,0,0,0,50.435,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,101.47999999999999,148.8,0,12,104.10613499999998,0,93.12640999999999,0,25.65,0,0,0,0,0,3303.604,0,0,0,0,0,0,108.75599999999999,679.9309999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3614.8306039999993,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10.260000000000005,0,0,0,0,60.066131715844236,119.32094927536232,12.709999999999999,0,0,89.04300573888092,21.164,0.04212211200269582,72.54343396226415,343.75071064402294,0,0,0,0,0,0,9.459999999999997,0,0,0,0,-319.16196875792514,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,16.174587,0,0,0,0,0,0,0,0,43.089999999999996,0,0,0,0,0,4239.0671999999995,402.78,7331.17,78.589,0,0,0,637.05,0,0,0,0,0,55.727999999999994,0,98.256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,67.76,1.18,0,0,0,0,0,0,0,70.67999999999999,0,0,0,0,0,0,4125.79,0,0,3150.0540609999994,142.310483,0,359.29759999999993,6345.7029999999995,0,0,43.992,0,32.879999999999995,0,250.26,2.66,6.3,1182.6599999999999,0,1858.8899999999999,1101.43,0,0,181.435,0,47.14811099999999,17.955,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24187.44,0,0,0,0,0,468.8592,127.547,0,0,1315.483,0,465.25199999999995,0,0,99.56,23.400000000000002,0,0,1496.83,489.022,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1598.6505599999998,434.4912,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,101.179,0,0,0,0,0,0,0,0,116.0005,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,393.94536,577.6416,0,46.584,404.14001606999994,0,361.51672362,0,99.5733,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,333.88091999999995,2162.1805799999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,39.829320000000024,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,222.70834226415093,1093.127259847993,0,0,0,0,0,0,17.122599999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,62.789746734,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13013.936303999997,1280.8404,21062.45141,225.78619700000002,0,0,0,1888.2161999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,158.5584,4.58076,0,0,0,0,0,0,0,274.37976,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1103.0436319999997,20179.33554,0,0,114.99508799999998,0,97.45631999999999,0,452.9706,6.866289403715792,16.262264377221612,5183.010524110921,0,0,0,0,0,417.3005,0,143.33025743999997,60.04151999999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1439.3977439999999,405.59946,0,0,3438.6725619999997,0,1379.0069279999998,0,0,256.9954033962197,60.40269625825171,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,1598.6505599999998,1025.9997491343647,1244.0228085000037,577.6416,0,46.584,404.14001606999994,0,424.306470354,0,413.78238,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16112.966942264147,25121.083239847994,21062.45141,225.78619700000002,3553.66765,0,1476.4632479999998,1888.2161999999998,571.2722,263.86169279993544,76.66496063547332,5183.010524110921,0,0,0,0,0,533.301,0,143.33025743999997,60.04151999999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3811.8971021121433,0,1940.3529196900001,5752.250021802143]
["TRANSPORTE",37471.230511,0,62.789746734,37534.020257734]
["INDÚSTRIA",22078.58989122094,158.5584,5974.983164110921,28212.131455331866]
["OUTROS",9185.389457999994,2466.0919091343644,845.4966885000036,12496.978055634361]
["TOTAL",72547.10696233307,2624.6503091343643,8823.622519034925,83995.37979050235]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",5.254375069830566,0,21.990434376630887,6.848293365836498]
["TRANSPORTE",51.65089564557731,0,0.7116096206353528,44.68581528097109]
["INDÚSTRIA",30.43345326324906,6.041124771867005,67.71576131255928,33.587718188425775]
["OUTROS",12.661276021343081,93.958875228133,9.582194690174472]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",66.2679314644585,0,33.7320685355415,100]
["TRANSPORTE",99.83271243980036,0,0.1672875601996351,100]
["INDÚSTRIA",78.25920535702122,0.562022051581054,21.178772591397724,100]
["OUTROS",73.50088491080201,19.733505957646354,6.7656091315516464,100]
["TOTAL",86.37035411147248,3.124755570700024,10.504890317827508,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³"]
["  GÁS NATURAL","M m³"]
["  CARVÃO MINERAL","k t"]
["  ÁLCOOL","k m³"]
["     ANIDRO","k m³"]
["     HIDRATADO","k m³"]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh"]
["  BIODIESEL","k m³"]
["     SOJA","k m³"]
["     GORDURA ANIMAL","k m³"]
["     OUTROS","k m³"]
[]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh"]
["  ELETRICIDADE","GWh"]
["     PÚBLICA","GWh"]
["        RESIDENCIAL","GWh"]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh"]
["        INDUSTRIAL","GWh"]
["        OUTROS","GWh"]
["     AUTOPRODUTOR","GWh"]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO"]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³"]
[]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS"]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW"]
["    HIDRO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    TERMO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    EÓLICA ","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    NUCLEAR","MW"]
["    TOTAL","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["  REFINO","k m³/dia"]
["  UPGN","M m³/dia"]
[]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE"]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW"]
["      HIDRO","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    COMERCIAL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PÚBLICO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AGROPECUÁRIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TRANSPORTE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CIMENTO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    SIDERURGIA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    FERRO-LIGAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    MINERAÇÃO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    NÃO-FERROSOS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALUMÍNIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    QUÍMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TÊXTIL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PAPEL E CELULOSE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CERÂMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    OUTROS SETORES","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
[]
["RECURSOS E RESERVAS"]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)"]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)"]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO"]
[]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS"]
["  AÇO","k t"]
["  FERRO-GUSA","k t"]
["  FERRO-LIGAS","k t"]
["    do qual: Silício Metálico","k t"]
["  ALUMÍNIO","k t"]
["  ALUMINA","k t"]
["  PELOTAS","k t"]
["  ZINCO","k t"]
["  COBRE","k t"]
["  NÍQUEL","k t"]
["  PAPEL","k t"]
["  CELULOSE","k t"]
["     da qual: Pasta","k t"]
["  CIMENTO","k t"]
["  AÇÚCAR","k t"]
["  CANA ESMAGADA","k t"]

{"sheet":"1971","index":2,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1971]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",9896,1178,0,364,470,0,31,395,0,220,0,198,0,830,0,0,57.02280912364947,43199,102645,1362,1559,16345,615,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,57.02280912364947,0,57.02280912364947,0]
["IMPORTAÇÃO",23732,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1672,0,0,0,0,0,0,0,0,0,224,447,0,120,701,0,0,24,0,0,0,119,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,509]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-1123,0,0,-18,20,0,-1,-125,0,14,0,8,0,-70,160,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17,-229,149,-10,-170,79,-63,-32,0,0,0,-122,0,0,0,-97,65,0,0,17,0,0,0,0,-121,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",32505,1178,0,346,490,0,30,270,0,234,0,206,0,760,1832,0,57.02280912364947,43199,102645,1362,1559,16345,615,0,241,218,149,110,531,79,-63,-8,0,0,0,-3,0,0,0,-97,65,0,0,17,0,0,0,0,388,null,0,null,0,0,0,null,0,null,57.02280912364947,0,57.02280912364947,0]
["EXPORTAÇÃO",-890,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-158,-341,0,-1,0,0,-54,-5,0,0,0,0,0,-18,0,0,-4,0,0,0,0,0,0,0,-1]
["NÃO APROVEITADA",0,-250,-440,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,0,-308,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",31615,928,-748,346,490,0,30,270,0,234,0,206,0,760,1832,0,57.02280912364947,43199,102645,1362,1559,16345,615,0,83,-123,149,109,531,79,-117,-13,-100,0,0,-3,0,-18,0,-97,61,0,0,17,0,0,0,0,387,null,0,null,0,0,0,null,0,null,57.02280912364947,0,57.02280912364947,0]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-31458,-927,878,-338,-490,0,-30,-270,0,-201,0,-75.00000000000001,0,-750,-1772,0,-57.02280912364947,-43198.608695652176,-12884,-1362,-1559,-499.899630229749,-79.90528708977821,0,6878.019469580285,8530.850037791322,10214,0,1870,-61,719,915,709,299,85,1748,0,51592.37252383883,3116,394,230,716,0,53,76,0,0,0,976,null,0,null,0,0,0,null,0,null,-57.02280912364947,0,-57.02280912364947,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-31458,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7075,10013,10149,0,1717,67,719,915,0,0,0,0,0,0,0,0,0,716,0,53,0,0,0,0,976,{"$nulls":9},0,0]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-927,878,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,65,0,153,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-28,-174,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-128,0,0,0,299,85,69,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-722,-1598,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,731,0,0,1679,0,0,0,0,0,0,0,0,76,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,0,-338,-490,0,-30,-270,0,-201,0,-52,0,0,0,0,0,-41867,0,0,0,0,0,0,-130,-1215,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,47839.848875,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-23.00000000000001,0,0,0,0,-57.02280912364947,-1331.608695652174,-43.00000000000001,0,0,-499.899630229749,-79.90528708977821,0,-66.98053041971505,-267.14996220867715,0,0,0,0,0,0,-21.999999999999993,0,0,0,0,3752.523648838827,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},-57.02280912364947,null,-57.02280912364947,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-12841,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3116,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1362,-1559,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,394,230,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-157,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10,-60,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-24,-17,-57,0,-6728,-312,-8,-5,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,0,126,8,0,0,0,0,0,33,0,131,0,0,0,0,0,0,89761,0,0,15845,535,0,6961,8408,10363,109,2401,18,602,902,609,275,68,1688,0,44846,2804,289,286,716,0,70,76,0,0,0,1363,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,21,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18,11,0,0,0,0,0,0,0,0,35,286,0,0,0,56,0,0,0,1363]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,0,105,8,0,0,0,0,0,33,0,131,0,0,0,0,0,0,89761,0,0,15845,535,0,6961,8408,10363,109,2401,0,591,902,609,275,68,1688,0,44846,2804,254,0,716,0,70,20,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,93,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,395,0,0,62,1014,0,0,0,0,0,0,205,0,0,12,0,2451,0,0,0,716,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61503,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2268,0,512,0,0,228,43,0,0,9228,749,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,600,0,0,0,0,0,70,98,0,0,50,0,0,0,0,31,12,0,0,5679,53,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50,0,0,0,0,0,80,39,0,0,5,0,19,0,0,7,0,0,0,4179,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15200,0,0,0,0,0,620,25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,388,30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,123,0,0,0,0,0,5739,452,10363,109,0,0,0,902,0,0,0,0,0,619,0,254,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4980,0,10363,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,254,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,93,0,0,0,0,0,409,51,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,619,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,109,0,0,0,902,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30,0,0,0,0,0,350,401,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,12,8,0,0,0,0,0,0,0,131,0,0,0,0,0,0,12285,0,0,15450,535,0,390,6780,0,0,78,0,60,0,404,9,13,1676,0,22302,1972,0,0,0,0,70,20,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27,1381,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1130,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,814,0,0,7,0,0,0,404,2,0,1676,0,3160,1870,0,0,0,0,0,20,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,787,82,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,43,258,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,535,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,150,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,3029,20,0,0,0,0,69,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,390,0,0,0,0,0,70,1027,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,2941,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5500,0,0,15450,0,0,68,836,0,0,7,0,11,0,0,2,2,0,0,2007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,650,0,0,0,0,0,6,482,0,0,1,0,3,0,0,0,1,0,0,2142,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,131,0,0,0,0,0,0,700,0,0,0,535,0,9,480,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1765,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3395,0,0,0,0,0,3,402,0,0,7,0,5,0,0,0,1,0,0,657,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1650,0,0,0,0,0,151,950,0,0,54,0,41,0,0,5,5,0,0,4149,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,-1,-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3913043478241889,0,0,0,-0.10036977025083615,-0.0947129102218014,0,-0.0194695802847491,0.14996220867760712,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3725238388287835,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.6419273445294404]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",41867,1306.848875,4652,0,0,14,0,0,0,0,47839.848875]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",1331.608695652174,65,1405.4497031866529,0,436.7505,182.64475,null,0,0,331.07,3752.5236488388273]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-","-",20.394025423728806,20.904241935483867,"-",22.999624999999995,24.259588235294117,"-",23.215612244897958,"-",23.069122807017543,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",26.30218575672427,33.13748921267847,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",-18,{"$nulls":9},-18]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,236.45212499999997,369.22725,null,32.0925,323.69625,0,265.87275,null,79.50800000000001,{"$nulls":5},41867,14,{"$nulls":4},0,341,4311,{"$nulls":10},0,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",43180.608695652176,1371.848875,6057.449703186653,0,436.7505,196.64475,0,0,0,331.07,51574.372523838836]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",42.63920671243324,"-","-","-","-","-",0,43.50629032258062,"-","-",35.28,43.30445804195803,42.98279999999999,29.4,40.66,"-","-","-","-","-","-",41.7,"-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",43198.608695652176,1371.848875,6057.449703186653,0,436.7505,196.64475,0,0,0,331.07,51592.372523838836]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,65,0,0,0,0,285,1331.608695652174,67.43474999999998,0,0,436.7505,115.21,0,194.175,1211.274703186653,0,0,0,0,0,0,45.87,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,285.2,0,285.2,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},3713.532347826087,519.6071489999999,1588.4213035540397,0,106.46412414965985,36.21000000000001,0,0,null,66.48280912364947,6030.717733653436,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",83.72493271865426,2.6599429287596283,11.745076879775441,0,0.8468362844320095,0.3812838438492031,0,0,null,0.6419273445294404,100,84.95305284693548,15.04694715306451,15.046947153064522]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,65,0,0,0,0,285,1331.608695652174,67.43474999999998,0,0,436.7505,115.21,0,194.175,1211.274703186653,0,0,0,0,0,0,45.87,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3752.523648838827,0,null,0,0,0,null,0,null,285.2,0,285.2,0,null,null,"% produção",83.73061090705176,2.6590149045115568,11.740979154210713,0,0.8465408327523503,0.3811508181934027,0,0,0,0.6417033832802036,100,84.95830255799751,15.041697442002473,15.041697442002487]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,64.84439608269858,0,0.2,194,419.3020184498935,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,678.3464145325921,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,194,419.3020184498935,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,613.5020184498935,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,194,{"$nulls":24},194,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,419.3020184498935,{"$nulls":23},419.5020184498935,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,64.84439608269858,null,0,0,{"$nulls":24},64.84439608269858,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,0,{"$nulls":20},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":23},0,{"$nulls":25},0]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},285,{"$nulls":6},0,0.175,183.76871648609463,{"$nulls":6},45.87,{"$nulls":11},0,{"$nulls":4},514.8137164860947,{"$nulls":8},285,null,285]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},13.78260869565218,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},13.78260869565218,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},972.9130434782609,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},972.9130434782609,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":8},0,{"$nulls":6},0,478.31649866041903,{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},478.31649866041903,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,371.4431039173014,null,null,null,0,{"$nulls":23},371.4431039173014,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},38.608695652173914,{"$nulls":5},0,null,43.78072289156626,{"$nulls":23},82.38941854374018,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":5},0,0,null,65,{"$nulls":5},306.304347826087,67.43474999999998,null,null,null,115.21,null,null,86.00470588235294,{"$nulls":23},639.95380370844,0,null,null,0]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,null,0.1020408163265305,{"$nulls":23},0.1020408163265305,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":18},0.463,null,0,{"$nulls":25},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23.00000000000001,0,0,0,0,57.02280912364947,1331.608695652174,43.00000000000001,0,0,499.899630229749,79.90528708977821,0,66.98053041971505,267.14996220867715,0,0,0,0,0,0,21.999999999999993,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,57.06282513005203,0,57.06282513005203,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,74.22015458302258,0,0.04001600640256103,66.92016429213194,92.47821166265186,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04001600640256103,0,0.04001600640256103,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04001600640256103,66.92016429213194,92.47821166265186,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04001600640256103,0,0.04001600640256103,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,66.92016429213194,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04001600640256103,0,92.47821166265186,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0.04001600640256103,null,0.04001600640256103]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,74.22015458302258,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,57.02280912364947,0,0,0,0,0,0,0,0.060366127583108706,40.530695089429365,0,0,0,0,0,0,21.999999999999993,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},57.02280912364947,null,57.02280912364947]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13.78260869565218,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,972.9130434782609,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,105.494017339539,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,425.14953113882916,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,38.608695652173914,0,0,0,0,0,0,0,9.655958665016534,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23.00000000000001,0,0,0,0,0,306.304347826087,43.00000000000001,0,0,0,79.90528708977821,0,0,18.968574069773535,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.02250538226684529,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.5299445078972407,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},0,{"$nulls":13},0]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,0,93,{"$nulls":18},395,null,null,62,1014,null,null,0,null,null,null,205,null,null,12,null,2451,null,null,null,716]
["  PETRÓLEO",0,0,93,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,517.81,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",{"$nulls":23},0,62,{"$nulls":12},108.856]
["    REFINO",null,null,93,{"$nulls":20},0,null,1014,null,null,0,{"$nulls":8},408.954,null,null,null,716]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},395,null,0,{"$nulls":13},{"$error":"#REF!"}]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},1801]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},205,null,null,12,null,50.76039173014146]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,21,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18,11,0,0,0,0,0,0,0,0,35,286,0,0,0,56,0,0,0,1363]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,21,{"$nulls":26},18,11,{"$nulls":8},1.75,14.3,0,{"$nulls":6},1363]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},33.25,271.7,null,null,null,56,0,0,0]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,248.25,387.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,43,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,99.71,151.9,0,12,114.72920999999998,0,98.51793899999998,0,29.639999999999997,0,0,0,0,0,3600.562,0,0,0,0,0,0,104.728,1165.185,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4114.22700325,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13.110000000000005,0,0,0,0,57.02280912364947,114.51834782608695,13.330000000000002,0,0,106.46412414965985,22.880000000000006,0,53.95951530612244,256.1968137581214,0,0,0,0,0,0,9.459999999999997,0,0,0,0,-322.71703380013906,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,16.174587,0,0,0,0,0,0,0,0,38.13,0,0,0,0,0,4623.3384,433.46799999999996,7979.51,83.167,0,0,0,741.444,0,0,0,0,0,53.233999999999995,0,135.636,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,92.4,2.36,0,0,0,0,0,0,0,74.66999999999999,0,0,0,0,0,0,3808.35,0,0,3374.5254949999994,153.19136500000002,0,364.1312,7474.446,0,0,47.658,0,49.32,0,261.87,3.42,5.8500000000000005,1164.7199999999998,0,2128.758,1273.912,0,0,468.98,0,62.271089999999994,17.1,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23979.43,0,0,0,0,0,620.312,155.358,0,0,1419.353,0,436.48199999999997,0,0,101.08,24.75,0,0,1674.764,537.472,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,580.905,906.0479999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,77.83,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,387.07421999999997,589.6758000000001,0,46.584,445.3787932199999,0,382.44663919799996,0,115.06248,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,321.51496,3705.2883,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50.89302000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,165.6557119897959,814.705867750826,0,0,0,0,0,0,17.122599999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,62.789746734,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14193.648887999998,1378.42824,22925.132230000003,238.938791,0,0,0,2197.640016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,216.216,9.16152,0,0,0,0,0,0,0,289.86893999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1117.882784,23768.73828,0,0,124.578012,0,146.18448,0,473.98470000000003,8.828086376206018,15.100674064562927,5104.3884274791335,0,0,0,0,0,1078.654,0,189.3041136,57.1824,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1904.35784,494.03844000000004,0,0,3710.188742,0,1293.732648,0,0,260.9189973412001,63.88746719622777,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,580.905,1555.2141491343646,1241.7324285000036,589.6758000000001,0,46.584,445.3787932199999,0,445.23638593199996,0,455.82444,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17703.060183989794,30161.199127750828,22925.132230000003,238.938791,3834.7667539999998,0,1439.917128,2197.640016,568.9373,269.74708371740616,78.9881412607907,5104.3884274791335,0,0,0,0,0,1078.654,0,189.3041136,57.1824,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",5007.164839740622,0,2034.237552418,7041.402392158621]
["TRANSPORTE",40933.788165,0,62.789746734,40996.577911734]
["INDÚSTRIA",26449.27043004077,216.216,5934.585987479133,32600.072417519907]
["OUTROS",9925.030433999993,1919.9031491343646,845.4966885000036,12690.43027163436]
["TOTAL",82315.25386878138,2136.1191491343648,8877.109975131136,93328.48299304688]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",6.082912466895304,0,22.915538481745006,7.544751791029558]
["TRANSPORTE",49.7280713368782,0,0.7073219427257624,43.92718771051739]
["INDÚSTRIA",32.13167570642923,10.121907295649628,66.85268070469596,34.930464282751345]
["OUTROS",12.057340489797271,89.87809270435037,9.524458870833282]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",71.11033514171342,0,28.889664858286583,100]
["TRANSPORTE",99.84684149279683,0,0.15315850720317897,100]
["INDÚSTRIA",81.13255115294291,0.6632377904896964,18.204211056567384,100]
["OUTROS",78.20877796542811,15.12874747380103,6.66247456077086,100]
["TOTAL",88.19949840491246,2.2888180334973507,9.51168356159019,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³"]
["  GÁS NATURAL","M m³"]
["  CARVÃO MINERAL","k t"]
["  ÁLCOOL","k m³"]
["     ANIDRO","k m³"]
["     HIDRATADO","k m³"]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh"]
["  BIODIESEL","k m³"]
["     SOJA","k m³"]
["     GORDURA ANIMAL","k m³"]
["     OUTROS","k m³"]
[]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh"]
["  ELETRICIDADE","GWh"]
["     PÚBLICA","GWh"]
["        RESIDENCIAL","GWh"]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh"]
["        INDUSTRIAL","GWh"]
["        OUTROS","GWh"]
["     AUTOPRODUTOR","GWh"]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO"]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³"]
[]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS"]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW"]
["    HIDRO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    TERMO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    EÓLICA ","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    NUCLEAR","MW"]
["    TOTAL","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["  REFINO","k m³/dia"]
["  UPGN","M m³/dia"]
[]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE"]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW"]
["      HIDRO","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    COMERCIAL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PÚBLICO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AGROPECUÁRIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TRANSPORTE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CIMENTO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    SIDERURGIA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    FERRO-LIGAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    MINERAÇÃO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    NÃO-FERROSOS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALUMÍNIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    QUÍMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TÊXTIL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PAPEL E CELULOSE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CERÂMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    OUTROS SETORES","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
[]
["RECURSOS E RESERVAS"]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)"]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)"]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO"]
[]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS"]
["  AÇO","k t"]
["  FERRO-GUSA","k t"]
["  FERRO-LIGAS","k t"]
["    do qual: Silício Metálico","k t"]
["  ALUMÍNIO","k t"]
["  ALUMINA","k t"]
["  PELOTAS","k t"]
["  ZINCO","k t"]
["  COBRE","k t"]
["  NÍQUEL","k t"]
["  PAPEL","k t"]
["  CELULOSE","k t"]
["     da qual: Pasta","k t"]
["  CIMENTO","k t"]
["  AÇÚCAR","k t"]
["  CANA ESMAGADA","k t"]

{"sheet":"1972","index":3,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1972]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",9712,1241,0,373,468,0,35,397,0,215,0,200,0,837,0,0,63.02521008403362,50681,103729,1493,1709,18326,834,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,63.02521008403362,0,63.02521008403362,0]
["IMPORTAÇÃO",30032,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1857,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,87,44,135,746,0,0,30,0,0,0,184,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,550]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-578,0,0,1,2,0,-3,-34,0,-3,0,10,0,-16,-100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-312,-426,-106,-12,-172,337,40,-31,0,0,0,-25,0,0,0,32,8,0,0,68,0,0,0,0,-237,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",39166,1241,0,374,470,0,32,363,0,212,0,210,0,821,1757,0,63.02521008403362,50681,103729,1493,1709,18326,834,0,-312,-339,-62,123,574,337,40,-1,0,0,0,159,0,0,0,32,8,0,0,68,0,0,0,0,313,null,0,null,0,0,0,null,0,null,63.02521008403362,0,63.02521008403362,0]
["EXPORTAÇÃO",-1228,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-408,-1242,-27,-6,-23,0,-73,-6,0,0,0,0,0,-25,0,0,-4,0,0,0,0,0,0,0,-1]
["NÃO APROVEITADA",0,-217,-395,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,0,-425,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",37938,1024,-820,374,470,0,32,363,0,212,0,210,0,821,1757,0,63.02521008403362,50681,103729,1493,1709,18326,834,0,-720,-1581,-89,117,551,337,-33,-7,-75,0,0,159,0,-25,0,32,4,0,0,68,0,0,0,0,312,null,0,null,0,0,0,null,0,null,63.02521008403362,0,63.02521008403362,0]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-37750,-1024,964,-344,-470,0,-32,-363,0,-190,0,-79,0,-811,-1692,0,-63.02521008403362,-50680.85507246377,-14930,-1493,-1709,-523.02476322481,-108.8709536598228,0,8683.99580268628,10859.25586698993,11702,0,2104,401,666,1033,724,296,88,1736,0,57160.68242907229,3611,399,285,658,0,15,80,0,0,0,1135,null,0,null,0,0,0,null,0,null,-63.02521008403362,0,-63.02521008403362,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-37750,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8898,11798,11560,0,1916,695,666,1033,0,0,0,0,0,0,0,0,0,658,0,15,0,0,0,0,1135,{"$nulls":9},0,0]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-1024,964,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,71,0,167,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-17,-118,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-202,0,0,0,296,88,46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-794,-1574,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,746,0,0,1690,0,0,0,0,0,0,0,0,80,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,0,-344,-470,0,-32,-363,0,-190,0,-58,0,0,0,0,0,-49237,0,0,0,0,0,0,-139,-652,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,53093.357375,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-21,0,0,0,0,-63.02521008403362,-1443.8550724637678,-49.000000000000014,0,0,-523.02476322481,-108.8709536598228,0,-75.00419731371922,-286.74413301007013,0,0,0,0,0,0,-21.999999999999993,0,0,0,0,4067.3250540722893,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},-63.02521008403362,null,-63.02521008403362,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-14881,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3611,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1493,-1709,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,399,285,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,71,0,21,-92,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-188,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10,-65,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-19,-18,-75,0,-7296,-361,-8,-6,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,0,173,30,0,0,0,0,0,22,0,131,0,0,0,0,0,0,88799,0,0,17803,725,0,7964,9278,11613,117,2655,738,633,1026,649,277,70,1820,0,49839,3250,423,283,658,0,83,80,0,0,0,1447,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,51,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,667,15,0,0,0,0,0,0,0,0,32,283,0,0,0,58,0,0,0,1447]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,0,122,30,0,0,0,0,0,22,0,131,0,0,0,0,0,0,88799,0,0,17803,725,0,7964,9278,11613,117,2655,71,618,1026,649,277,70,1820,0,49839,3250,391,0,658,0,83,22,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,346,0,0,69,1194,0,0,0,0,0,0,210,0,0,10,0,2437,0,0,0,658,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61309,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2485,0,522,0,0,228,44,0,0,9932,818,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,600,0,0,0,0,0,68,110,0,0,77,0,0,0,0,32,12,0,0,6396,55,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45,0,0,0,0,0,110,44,0,0,7,0,18,0,0,7,0,0,0,4706,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14600,0,0,0,0,0,830,50,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,449,28,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,22,0,0,0,0,0,0,0,0,111,0,0,0,0,0,6502,530,11613,117,0,0,0,1026,0,0,0,0,0,612,0,391,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5673,0,11613,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,391,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,22,0,0,0,0,0,0,0,0,85,0,0,0,0,0,429,39,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,612,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,117,0,0,0,1026,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,26,0,0,0,0,0,400,491,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,22,30,0,0,0,0,0,0,0,131,0,0,0,0,0,0,12134,0,0,17457,725,0,385,7350,0,0,86,71,78,0,439,10,14,1810,0,25307,2349,0,0,0,0,83,22,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27,1555,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1309,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14,864,0,0,8,0,0,0,439,2,0,1810,0,3435,2229,0,0,0,0,0,22,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,876,90,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,48,260,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,622,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,167,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,3813,30,0,0,0,0,82,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,22,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,380,0,0,0,0,0,72,1054,0,0,3,71,0,0,0,0,0,0,0,3359,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5300,0,0,17457,0,0,68,940,0,0,9,0,13,0,0,3,2,0,0,2273,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,570,0,0,0,0,0,6,512,0,0,2,0,4,0,0,0,1,0,0,2340,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,131,0,0,0,0,0,0,690,0,0,0,725,0,11,539,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1846,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3614,0,0,0,0,0,3,471,0,0,7,0,6,0,0,0,1,0,0,748,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1580,0,0,0,0,0,136,988,0,0,57,0,55,0,0,5,6,0,0,4686,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,0,29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1449275362319895,0,0,0,0.024763224810158135,-0.12904634017718308,0,0.004197313719487283,-0.2558669899299275,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.6824290722870501,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.6043858851754804]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",49237,1577.357375,2274,0,0,5,0,0,0,0,53093.357375]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",1443.8550724637678,60,1506.7797941085216,0,471.8494375,239.52074999999996,null,0,0,345.32,4067.3250540722897]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-","-",23.531567796610165,23.875403225806448,"-",24.0450625,26.36911764705881,"-",26.381377551020407,"-",26.214912280701753,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",27.628975903021193,27.08705487422231,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",-25,{"$nulls":9},-25]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,277.6725,404.49375,null,35.788000000000004,473.03437499999995,0,285.59375,null,100.775,{"$nulls":5},49237,5,{"$nulls":4},0,383,1891,{"$nulls":10},0,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",50655.85507246377,1637.357375,3780.779794108522,0,471.8494375,244.52074999999996,0,0,0,345.32,57135.682429072294]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",43.10776942355889,"-","-","-","-","-",0,44.56741935483869,"-","-",36.43,44.360664335664325,40.833659999999995,29.5,40.3,"-","-","-","-","-","-",41.7,"-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",50680.85507246377,1637.357375,3780.779794108522,0,471.8494375,244.52074999999996,0,0,0,345.32,57160.682429072294]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,0,0,0,0,299.25,1443.8550724637678,78.71849999999999,0,0,471.8494375,160.80225,0,218.175,1288.6047941085217,0,0,0,0,0,0,45.87,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,299.45,0,299.45,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},4356.403536231884,552.3834589999999,1081.731182878691,0,111.389106848751,46.364000000000004,0,0,null,72.48521008403361,6220.756495043359,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",88.65887816312946,2.8657352207748636,6.617195478153161,0,0.8258402060494324,0.42796504671760205,0,0,null,0.6043858851754804,100,89.9126834158965,10.087316584103505,10.087316584103505]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,0,0,0,0,299.25,1443.8550724637678,78.71849999999999,0,0,471.8494375,160.80225,0,218.175,1288.6047941085217,0,0,0,0,0,0,45.87,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4067.3250540722897,0,null,0,0,0,null,0,null,299.45,0,299.45,0,null,null,"% produção",88.66383835663788,2.864481852594589,6.614301357930592,0,0.8254790136305552,0.4277778703979138,0,0,0,0.6041215488084656,100,89.91709524066636,10.082904759333648,10.082904759333644]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,71.07943416757345,0,0.2,218,473.73432941733023,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,763.0137635849037,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,218,473.73432941733023,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,691.9343294173302,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,218,{"$nulls":24},218,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,473.73432941733023,{"$nulls":23},473.9343294173302,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,71.07943416757345,null,0,0,{"$nulls":24},71.07943416757345,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,0,{"$nulls":20},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":23},0,{"$nulls":25},0]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},299.25,{"$nulls":6},0,0.175,177.51372364126013,{"$nulls":6},45.87,{"$nulls":11},0,{"$nulls":4},522.8087236412601,{"$nulls":8},299.25,null,299.25]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},16.6231884057971,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},16.6231884057971,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1033.782608695652,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},1033.782608695652,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":8},0,{"$nulls":6},0,483.25763348401324,{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},483.25763348401324,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,400.3070033324266,null,null,null,0,{"$nulls":23},400.3070033324266,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},41.85507246376812,{"$nulls":5},0,null,46.81686746987952,{"$nulls":23},88.67193993364764,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":5},0,0,null,60,{"$nulls":5},351.59420289855075,78.71849999999999,null,null,null,160.80225,null,null,106.47611764705883,{"$nulls":23},757.5910705456096,0,null,null,0]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,null,0.8061224489795915,{"$nulls":23},0.8061224489795915,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":18},0.463,null,0,{"$nulls":25},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21,0,0,0,0,63.02521008403362,1443.8550724637678,49.000000000000014,0,0,523.0247632248102,108.8709536598228,0.04212211200269582,75.00419731371922,286.7441330100701,0,0,0,0,0,0,21.999999999999993,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,63.06733219603631,0,63.06733219603631,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,78.78848902018365,0,0.04212211200269582,74.94403581707707,105.41675786629062,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04212211200269582,0,0.04212211200269582,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04212211200269582,74.94403581707707,105.41675786629062,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04212211200269582,0,0.04212211200269582,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,74.94403581707707,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04212211200269582,0,105.41675786629062,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0.04212211200269582,null,0.04212211200269582]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,78.78848902018365,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63.02521008403362,0,0,0,0,0,0,0,0.060161496642149016,39.500876463925074,0,0,0,0,0,0,21.999999999999993,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},63.02521008403362,null,63.02521008403362]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16.6231884057971,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1033.782608695652,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,107.53591152804731,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,443.7230586614309,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,41.85507246376812,0,0,0,0,0,0,0,10.417827199056191,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21,0,0,0,0,0,351.59420289855075,49.000000000000014,0,0,0,108.8709536598228,0,0,23.693379211821295,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.17938074092958928,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.513215543195571,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,71,0,21,-92,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,71,0,21,-92,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},0,{"$nulls":13},0]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,0,100,{"$nulls":18},346,null,null,69,1194,null,null,0,null,null,null,210,null,null,10,null,2437,null,null,null,658]
["  PETRÓLEO",0,0,100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,607.294,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",{"$nulls":23},0,69,{"$nulls":12},116.544]
["    REFINO",null,null,100,{"$nulls":20},0,null,1194,null,null,0,{"$nulls":8},490.75,null,null,null,658]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},346,null,0]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},1690]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},210,null,null,10,null,51.10446137105549]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,51,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,667,15,0,0,0,0,0,0,0,0,32,283,0,0,0,58,0,0,0,1447]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,51,{"$nulls":26},667,15,{"$nulls":8},1.6,14.15,0,{"$nulls":6},1447]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},30.4,268.85,null,null,null,58,0,0,0]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,215.481,347.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32.25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,101.47999999999999,145.7,0,12.8,154.24704899999998,0,93.12640999999999,0,33.059999999999995,0,0,0,0,0,4234.382,0,0,0,0,0,0,111.9784,625.268,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4566.02873425,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11.969999999999999,0,0,0,0,63.02521008403362,124.17153623188402,15.190000000000005,0,0,111.389106848751,31.174000000000003,0,60.4233813559322,274.98762355665724,0,0,0,0,0,0,9.459999999999997,0,0,0,0,-349.7899546502168,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,10.783057999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,34.41,0,0,0,0,0,5238.0112,508.27,8942.01,89.271,0,0,0,843.372,0,0,0,0,0,52.632,0,208.794,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,107.36,8.85,0,0,0,0,0,0,0,74.66999999999999,0,0,0,0,0,0,3761.54,0,0,3791.5227129999994,207.595775,0,365.7423999999999,8193.696,0,0,52.546,54.315,64.116,0,279.07,3.8,6.3,1255.8,0,2385.984,1517.454,0,0,430.99,0,73.83572099999999,18.81,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23731.74,0,0,0,0,0,812.0448,195.636,0,0,1569.6589999999999,0,443.88,0,0,101.46000000000001,25.2,0,0,1847.5379999999998,582.046,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,504.22553999999997,813.384,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,58.3725,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,393.94536,565.6074,0,49.689600000000006,598.7870442179999,0,361.51672362,0,128.33891999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,343.77368799999994,1988.3522400000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,46.46754,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,185.49978076271185,874.4606429101701,0,0,0,0,0,0,17.122599999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,41.859831156,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16080.694383999999,1616.2986,25690.394730000004,256.47558300000003,0,0,0,2499.7546079999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,251.2224,34.3557,0,0,0,0,0,0,0,289.86893999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1122.8291679999998,26055.95328,0,0,137.355244,165.11759999999998,190.039824,0,505.1167,9.808984862451132,16.262264377221612,5503.546764225132,0,0,0,0,0,991.2769999999999,0,224.46059183999998,62.900639999999996,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2492.977536,622.12248,0,0,4103.088626,0,1315.66032,0,0,261.8998958274452,65.04905750888645,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,504.22553999999997,1497.5565491343646,1273.7977485000038,565.6074,0,49.689600000000006,598.7870442179999,0,403.376554776,0,464.6753999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20225.77455676271,31157.18724291017,25690.394730000004,256.47558300000003,4240.44387,165.11759999999998,1505.700144,2499.7546079999997,580.6118,271.7088806898964,81.31132188610806,5503.546764225132,0,0,0,0,0,991.2769999999999,0,224.46059183999998,62.900639999999996,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3392.086351672882,0,2161.4751878380002,5553.561539510882]
["TRANSPORTE",46143.617905,0,41.859831156,46185.477736156]
["INDÚSTRIA",28913.103957079675,251.2224,6395.788744225132,35560.11510130481]
["OUTROS",11056.561725999993,1750.5596891343646,845.4966885000036,13652.61810363436]
["TOTAL",89505.36993975253,2001.7820891343645,9444.620451719136,100951.77248060603]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3.7898132301516076,0,22.8857813703309,5.50120260699512]
["TRANSPORTE",51.554021771051275,0,0.4432134818967824,45.75004143194093]
["INDÚSTRIA",32.30320591551271,12.54993744641989,67.7188541024002,35.22485462861616]
["OUTROS",12.35295908328443,87.45006255358011,8.95215104537212]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",61.07947715245149,0,38.920522847548526,100]
["TRANSPORTE",99.90936581538654,0,0.09063418461346845,100]
["INDÚSTRIA",81.30767820832719,0.7064724039399464,17.985849387732863,100]
["OUTROS",80.98491909809378,12.822153786520706,6.192927115385513,100]
["TOTAL",88.66151404815355,1.9829093040629173,9.35557664778353,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³"]
["  GÁS NATURAL","M m³"]
["  CARVÃO MINERAL","k t"]
["  ÁLCOOL","k m³"]
["     ANIDRO","k m³"]
["     HIDRATADO","k m³"]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh"]
["  BIODIESEL","k m³"]
["     SOJA","k m³"]
["     GORDURA ANIMAL","k m³"]
["     OUTROS","k m³"]
[]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh"]
["  ELETRICIDADE","GWh"]
["     PÚBLICA","GWh"]
["        RESIDENCIAL","GWh"]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh"]
["        INDUSTRIAL","GWh"]
["        OUTROS","GWh"]
["     AUTOPRODUTOR","GWh"]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO"]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³"]
[]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS"]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW"]
["    HIDRO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    TERMO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    EÓLICA ","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    NUCLEAR","MW"]
["    TOTAL","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["  REFINO","k m³/dia"]
["  UPGN","M m³/dia"]
[]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE"]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW"]
["      HIDRO","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    COMERCIAL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PÚBLICO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AGROPECUÁRIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TRANSPORTE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CIMENTO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    SIDERURGIA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    FERRO-LIGAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    MINERAÇÃO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    NÃO-FERROSOS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALUMÍNIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    QUÍMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TÊXTIL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PAPEL E CELULOSE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CERÂMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    OUTROS SETORES","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
[]
["RECURSOS E RESERVAS"]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)"]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)"]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO"]
[]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS"]
["  AÇO","k t"]
["  FERRO-GUSA","k t"]
["  FERRO-LIGAS","k t"]
["    do qual: Silício Metálico","k t"]
["  ALUMÍNIO","k t"]
["  ALUMINA","k t"]
["  PELOTAS","k t"]
["  ZINCO","k t"]
["  COBRE","k t"]
["  NÍQUEL","k t"]
["  PAPEL","k t"]
["  CELULOSE","k t"]
["     da qual: Pasta","k t"]
["  CIMENTO","k t"]
["  AÇÚCAR","k t"]
["  CANA ESMAGADA","k t"]

{"sheet":"1973","index":4,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1973]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",9876,1180,0,245,410,0,32,502,0,135,0,190,0,825,0,0,55.02200880352142,57890,102936,1416,1631,20039,894,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,55.02200880352142,0,55.02200880352142,0]
["IMPORTAÇÃO",40890,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1780,0,0,0,0,0,0,0,0,0,250,368,285,132,297,0,0,56,0,0,0,139,0,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,550]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-4464,0,0,114,20,0,-2,-180,0,4,0,-3,0,-15,65,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-163,328,78,12,-100,175,-21,-47,0,0,0,-7,0,0,0,31,-5,0,0,49,0,0,0,0,-237,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",46302,1180,0,359,430,0,30,322,0,139,0,187,0,810,1845,0,55.02200880352142,57890,102936,1416,1631,20039,894,0,87,696,363,144,197,175,-21,9,0,0,0,132,0,9,0,31,-5,0,0,49,0,0,0,0,313,null,0,null,0,0,0,null,0,null,55.02200880352142,0,55.02200880352142,0]
["EXPORTAÇÃO",-998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-579,-2095,-23,-6,-39,-101,-90,-28,0,0,0,0,0,-26,0,0,-77,0,0,0,0,0,0,0,-1]
["NÃO APROVEITADA",0,-177,-286,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-61,0,0,0,0,0,0,0,0,-479,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,0,-462,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",45304,1003,-748,359,430,0,30,322,0,139,0,187,0,810,1845,0,55.02200880352142,57890,102936,1416,1631,20039,894,0,-492,-1399,340,138,158,74,-111,-19,-61,0,0,132,0,-17,0,31,-82,-479,0,49,0,0,0,0,312,null,0,null,0,0,0,null,0,null,55.02200880352142,0,55.02200880352142,0]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-45079,-1003,946,-339,-430,0,-30,-322,0,-135,0,-69,0,-833,-1764,0,-55.02200880352142,-57890.3768115942,-15844,-1416,-1631,-500.15089686365076,-116.8614823688006,0,9985.911396162239,12823.077545943315,13280,0,2786,1120,813,1230,794,304,103,1818,0,64728.33600635532,3832,320,332,1300,0,46,86,0,0,0,1135,null,0,null,0,0,0,null,0,null,-55.02200880352142,0,-55.02200880352142,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-45079,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10204,14029,13106,0,2456,1648,813,1230,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1300,0,46,0,0,0,0,1135,{"$nulls":9},0,0]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-1003,946,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,68,0,158,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-5,-50,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-250,0,0,0,304,103,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-828,-1714,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,819,0,0,1818,0,0,0,0,0,0,0,0,86,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,0,-339,-430,0,-30,-322,0,-135,0,-49,0,0,0,0,0,-56290,0,0,0,0,0,0,-138,-886,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60343.444375,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-20.000000000000007,0,0,0,0,-55.02200880352142,-1600.376811594203,-52.00000000000001,0,0,-500.15089686365076,-116.8614823688006,0,-80.08860383776153,-319.9224540566842,0,0,0,0,0,0,-24.999999999999996,0,0,0,0,4384.891631355319,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},-55.02200880352142,null,-55.02200880352142,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-15792,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3832,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1416,-1631,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,320,332,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,106,0,172,-278,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-225,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-81,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-22,-21,-90,0,-7993,-383,-6,-7,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,0,198,20,0,0,0,0,0,4,0,118,0,0,0,0,0,0,87092,0,0,19539,777,0,9494,11424,13620,138,2944,1194,702,1211,733,282,82,1860,0,56717,3449,345,243,821,0,95,86,0,0,0,1447,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1127,20,0,0,0,0,0,0,0,0,36,243,0,0,0,64,0,0,0,1447]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,0,121,20,0,0,0,0,0,4,0,118,0,0,0,0,0,0,87092,0,0,19539,777,0,9494,11424,13620,138,2944,67,682,1211,733,282,82,1860,0,56717,3449,309,0,821,0,95,22,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,98,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,609,0,0,132,1450,0,0,0,0,0,0,240,0,0,0,0,2562.0000000000005,0,0,0,821,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2731,0,569,0,0,232,48,0,0,10943,877,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,580,0,0,0,0,0,64,125,0,0,87,0,0,0,0,33,17,0,0,7237,60,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,39,0,0,0,0,0,134,50,0,0,8,0,18,0,0,7,0,0,0,5332,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14100,0,0,0,0,0,1092,80,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,528,27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,101,0,0,0,0,0,7677,672,13620,138,0,0,0,1211,0,0,0,0,0,601,0,309,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6730,0,13620,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,309,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,78,0,0,0,0,0,484,32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,601,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,138,0,0,0,1211,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23,0,0,0,0,0,463,640,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,23,20,0,0,0,0,0,0,0,118,0,0,0,0,0,0,12269,0,0,18930,777,0,395,9047,0,0,118,67,95,0,493,10,17,1860,0,29514,2485,0,0,0,0,95,22,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,28,1723,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1574,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14,931,0,0,19,0,0,0,493,2,0,1832,0,3289,2354,0,0,0,0,0,22,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,28,0,945,98,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50,350,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,745,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,194,0,0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,5506,33,0,0,0,0,93,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,23,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,360,0,0,0,0,0,70,1436,0,0,4,67,0,0,0,0,0,0,0,3871,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5000,0,0,18930,0,0,69,1040,0,0,10,0,15,0,0,3,3,0,0,2658,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,500,0,0,0,0,0,6,571,0,0,2,0,7,0,0,0,0,0,0,2631,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,118,0,0,0,0,0,0,680,0,0,0,777,0,11,702,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1987,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4229,0,0,0,0,0,4,524,0,0,10,0,7,0,0,0,2,0,0,869,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1500,0,0,0,0,0,143,1576,0,0,73,0,63,0,0,5,7,0,0,5439,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23,0,0,0,0.37681159420026233,0,0,0,0.15089686365172383,-0.13851763119942007,0,0.08860383776118397,-0.07754594331527187,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.336006355319114,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.49519764137344635]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",56290,1024.444375,3029,0,0,0,0,0,0,0,60343.444375]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",1600.376811594203,55,1658.464444761116,0,500.75675,250.04362500000002,null,0,0,320.45,4385.091631355319]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-","-",15.687711864406777,15.916935483870965,"-",20.90875,21.095294117647054,"-",21.105102040816323,"-",20.9719298245614,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",23.178878051157202,28.56626254956106,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",-17,{"$nulls":9},-17]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,182.424375,246.7125,null,29.175,335.685,0,162.3375,null,68.11,{"$nulls":5},56290,0,{"$nulls":4},0,319,2710,{"$nulls":10},0,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",57873.3768115942,1079.444375,4687.464444761116,0,500.75675,250.04362500000002,0,0,0,320.45,64711.53600635531]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",41.49122807017543,"-","-","-","-","-",0,43.50629032258063,"-","-",40.43,43.30445804195804,41.90822999999999,29.4,39.98,"-","-","-","-","-","-",41.7,"-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",57890.3768115942,1079.444375,4687.464444761116,0,500.75675,250.04362500000002,0,0,0,320.45,64728.53600635531]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,55,0,0,0,0,268.125,1600.376811594203,81.54899999999999,0,0,500.75675,168.494625,0,232.175,1426.289444761116,0,0,0,0,0,0,52.125,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,268.325,0,268.325,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},4977.110405797101,487.628971,1341.418769494782,0,106.51763665594855,49.581999999999994,0,0,null,65.77200880352142,7028.0297917513535,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",89.4328590900863,1.668086467448382,7.243630323194246,0,0.773829182405469,0.386397295492172,0,0,null,0.49519764137344635,100,90.59308556798393,9.406914432016075,9.406914432016066]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,55,0,0,0,0,268.125,1600.376811594203,81.54899999999999,0,0,500.75675,168.494625,0,232.175,1426.289444761116,0,0,0,0,0,0,52.125,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4385.091631355319,0,null,0,0,0,null,0,null,268.325,0,268.325,0,null,null,"% produção",89.43563439455868,1.6676483690192156,7.241727890000297,0,0.773625947527739,0.3862958139134334,0,0,0,0.4950675849806597,100,90.59555615599984,9.404443844000172,9.404443844000156]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,67.75408052230685,0,0.2,232,529.5936161265736,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,829.5476966488804,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,232,529.5936161265736,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,761.7936161265736,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,232,{"$nulls":24},232,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,529.5936161265736,{"$nulls":23},529.7936161265736,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,67.75408052230685,null,0,0,{"$nulls":24},67.75408052230685,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,0,{"$nulls":20},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":23},0,{"$nulls":25},0]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},268.125,{"$nulls":6},0,0.175,171.93203322918194,{"$nulls":6},52.125,{"$nulls":11},0,{"$nulls":4},492.357033229182,{"$nulls":8},268.125,null,268.125]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},20.57971014492754,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},20.57971014492754,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1163.5652173913043,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},1163.5652173913043,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":8},0,{"$nulls":6},0,544.6470224696803,{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},544.6470224696803,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,432.5396694776931,null,null,null,0,{"$nulls":23},432.5396694776931,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},46.3768115942029,{"$nulls":5},0,null,47.787951807228914,{"$nulls":23},94.16476340143181,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":5},0,0,null,55,{"$nulls":5},369.8550724637681,81.54899999999999,null,null,null,168.494625,null,null,130.98188235294117,{"$nulls":23},805.8805798167093,0,null,null,0]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,null,1.3469387755102034,{"$nulls":23},1.3469387755102034,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":18},0.463,null,0,{"$nulls":25},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20.000000000000007,0,0,0,0,55.02200880352142,1600.376811594203,52.00000000000001,0,0,500.1508968636508,116.8614823688006,0,80.08860383776153,319.92245405668416,0,0,0,0,0,0,24.999999999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,55.0630508613702,0,55.0630508613702,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,67.67210654555086,0,0.041042057848780546,80.02823771017842,118.7899762886796,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.041042057848780546,0,0.041042057848780546,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.041042057848780546,80.02823771017842,118.7899762886796,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.041042057848780546,0,0.041042057848780546,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,80.02823771017842,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.041042057848780546,0,118.7899762886796,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0.041042057848780546,null,0.041042057848780546]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,67.67210654555086,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,55.02200880352142,0,0,0,0,0,0,0,0.060366127583108706,38.565045968525574,0,0,0,0,0,0,24.999999999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},55.02200880352142,null,55.02200880352142]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20.57971014492754,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1163.5652173913043,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,122.16651582410732,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,432.01635049028357,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,46.3768115942029,0,0,0,0,0,0,0,10.719029628009226,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20.000000000000007,0,0,0,0,0,369.8550724637681,52.00000000000001,0,0,0,116.8614823688006,0,0,29.379762567292353,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.3021237800701119,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4624398278163406,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,106,0,172,-278,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,106,0,172,-278,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},0,{"$nulls":13},0]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,0,98,{"$nulls":18},609,null,null,132,1450,null,null,0,null,null,null,240,{"$nulls":4},2562,null,null,null,821]
["  PETRÓLEO",0,0,98,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,641.4284,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",{"$nulls":23},0,132,{"$nulls":12},118.512]
["    REFINO",null,null,98,{"$nulls":20},0,null,1450,null,null,0,{"$nulls":8},522.9164,null,null,null,821]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},609,null,0,{"$nulls":13},{"$error":"#REF!"}]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},1789]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},240,{"$nulls":4},47.33993471164309]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1127,20,0,0,0,0,0,0,0,0,36,243,0,0,0,64,0,0,0,1447]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,77,{"$nulls":26},1127,20,{"$nulls":8},1.8,12.15,0,{"$nulls":6},1447]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},34.2,230.85,null,null,null,64,0,0,0]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,175.761,251.68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,26.23,0,0,0,0,0,0,0,0,313.745,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,100.005,133.3,0,12,136.82520599999998,0,66.168765,0,27.929999999999996,0,0,0,0,0,4840.94,0,0,0,0,0,0,111.1728,849.674,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-5189.53621625,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11.400000000000004,0,0,0,0,55.02200880352142,137.63240579710146,16.12,0,0,106.51763665594855,33.461999999999996,0,64.51937925170067,306.80563344036017,0,0,0,0,0,0,10.749999999999998,0,0,0,0,-377.1006802965574,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.9605559999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,31.31,0,0,0,0,0,6184.591199999999,644.448,10487.4,105.294,0,0,0,995.4419999999999,0,0,0,0,0,51.68599999999999,0,165.006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,106.48,5.8999999999999995,0,0,0,0,0,0,0,67.25999999999999,0,0,0,0,0,0,3803.39,0,0,4161.240368999999,222.48540300000002,0,424.5512,10066.623,0,0,72.098,51.255,78.08999999999999,0,315.19,3.8,7.65,1283.3999999999999,0,2758.5359999999996,1605.31,0,0,537.755,0,84.51076499999999,18.81,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23163.82,0,0,0,0,0,1039.224,244.545,0,0,1726.686,0,482.51399999999995,0,0,103.36,29.25,0,0,2067.44,622.744,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,411.28074,588.9312,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,47.4763,0,0,0,0,0,0,0,0,721.6134999999999,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,388.21941,517.4706000000001,0,46.584,531.1554496919999,0,256.86714573,0,108.42425999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,341.30049599999995,2701.96332,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,44.25480000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,198.07449430272104,975.6419143403454,0,0,0,0,0,0,19.457499999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.610878391999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18986.694983999994,2049.3446400000003,30130.3002,302.509662,0,0,0,2950.4900879999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,249.1632,22.9038,0,0,0,0,0,0,0,261.10332,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1303.3721839999998,32011.86114,0,0,188.464172,155.8152,231.45875999999996,0,570.4939,9.808984862451132,19.747035315197675,5624.503835966344,0,0,0,0,0,1236.8365,0,256.9127256,62.900639999999996,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3190.4176799999996,777.6531,0,0,4513.557204,0,1430.171496,0,0,266.80438825867077,75.50337032281463,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,411.28074,1271.0445491343646,1256.6198985000037,517.4706000000001,0,46.584,531.1554496919999,0,264.478024122,0,413.78238,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24019.859838302713,38516.46411434035,30130.3002,302.509662,4702.021376,155.8152,1661.630256,2950.4900879999996,637.4277000000001,276.6133731211219,95.25040563801231,5624.503835966344,0,0,0,0,0,1958.4499999999998,0,256.9127256,62.900639999999996,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",4216.980224643066,0,1912.4331654219998,6129.413390065066]
["TRANSPORTE",54419.33957399999,0,7.610878391999999,54426.95045239199]
["INDÚSTRIA",35414.27670177764,249.1632,6541.905495966344,42205.345397743986]
["OUTROS",12434.51224399999,1433.1620891343646,845.4966885000036,14713.171021634358]
["TOTAL",106485.1087444207,1682.3252891343645,9307.446228280347,117474.8802618354]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3.960159570071356,0,20.54734584027076,5.217637486757547]
["TRANSPORTE",51.105117152684784,0,0.08177192975743028,46.33071370754478]
["INDÚSTRIA",33.257492168953796,14.810643435563295,70.28679334282904,35.927123572013066]
["OUTROS",11.677231108290059,85.18935656443671,9.084088887142768]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",68.79908330996585,0,31.20091669003416,100]
["TRANSPORTE",99.98601634240254,0,0.013983657597456872,100]
["INDÚSTRIA",83.90945831157836,0.5903593434714992,15.50018234495015,100]
["OUTROS",84.51279622670184,9.740674440792079,5.7465293325060856,100]
["TOTAL",90.64500300581707,1.4320723591160018,7.92292463506694,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³"]
["  GÁS NATURAL","M m³"]
["  CARVÃO MINERAL","k t"]
["  ÁLCOOL","k m³"]
["     ANIDRO","k m³"]
["     HIDRATADO","k m³"]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh"]
["  BIODIESEL","k m³"]
["     SOJA","k m³"]
["     GORDURA ANIMAL","k m³"]
["     OUTROS","k m³"]
[]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh"]
["  ELETRICIDADE","GWh"]
["     PÚBLICA","GWh"]
["        RESIDENCIAL","GWh"]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh"]
["        INDUSTRIAL","GWh"]
["        OUTROS","GWh"]
["     AUTOPRODUTOR","GWh"]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO"]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³"]
[]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS"]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW"]
["    HIDRO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    TERMO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    EÓLICA ","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    NUCLEAR","MW"]
["    TOTAL","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["  REFINO","k m³/dia"]
["  UPGN","M m³/dia"]
[]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE"]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW"]
["      HIDRO","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    COMERCIAL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PÚBLICO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AGROPECUÁRIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TRANSPORTE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CIMENTO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    SIDERURGIA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    FERRO-LIGAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    MINERAÇÃO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    NÃO-FERROSOS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALUMÍNIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    QUÍMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TÊXTIL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PAPEL E CELULOSE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CERÂMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    OUTROS SETORES","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
[]
["RECURSOS E RESERVAS"]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)"]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)"]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO"]
[]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS"]
["  AÇO","k t"]
["  FERRO-GUSA","k t"]
["  FERRO-LIGAS","k t"]
["    do qual: Silício Metálico","k t"]
["  ALUMÍNIO","k t"]
["  ALUMINA","k t"]
["  PELOTAS","k t"]
["  ZINCO","k t"]
["  COBRE","k t"]
["  NÍQUEL","k t"]
["  PAPEL","k t"]
["  CELULOSE","k t"]
["     da qual: Pasta","k t"]
["  CIMENTO","k t"]
["  AÇÚCAR","k t"]
["  CANA ESMAGADA","k t"]

{"sheet":"1974","index":5,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1974]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",10295,1488,0,477,450,0,52,830,0,140,0,190,0,1137,0,0,57.022809123649466,65679,105199,1340,1538,20018,1021,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,57.022809123649466,0,57.022809123649466,0]
["IMPORTAÇÃO",40261,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1745,0,0,0,0,0,0,0,0,0,70,75,675,128,396,0,0,0,0,0,0,207,0,61,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,607]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-2173,0,0,-160,-22,0,-22,-456,0,-10,0,7,0,-20,-39,0,0,0,0,0,0,0,0,0,443,1088,-154,-7,-98,-108,8,76,0,0,0,-3,0,0,0,33,-25,0,0,-45,0,0,0,0,121,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",48383,1488,0,317,428,0,30,374,0,130,0,197,0,1117,1706,0,57.022809123649466,65679,105199,1340,1538,20018,1021,0,513,1163,521,121,298,-108,8,76,0,0,0,204,0,61,0,33,-25,0,0,-45,0,0,0,0,728,null,0,null,0,0,0,null,0,null,57.022809123649466,0,57.022809123649466,0]
["EXPORTAÇÃO",-774,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1033,-1752,-19,0,-67,-96,-64,-129,0,0,0,0,0,-20,0,0,-58,0,0,0,0,0,0,0,0]
["NÃO APROVEITADA",0,-292,-110,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-59,0,0,0,0,0,0,0,0,-70,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,0,-656,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",47609,1196,-766,317,428,0,30,374,0,130,0,197,0,1117,1706,0,57.022809123649466,65679,105199,1340,1538,20018,1021,0,-520,-589,502,121,231,-204,-56,-53,-59,0,0,204,0,41,0,33,-83,-70,0,-45,0,0,0,0,728,null,0,null,0,0,0,null,0,null,57.022809123649466,0,57.022809123649466,0]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-47373,-1196,1129,-272,-428,0,-30,-356,0,-114,0,-61,0,-1026,-1553,0,-57.022809123649466,-65678.71739130435,-19748,-1340,-1538,-523.1953662807731,-132.84253978675628,0,11046.683731195819,13571.245688544148,13630,0,2906,1554,697,1466,764,326,142,1802,0,71698.95692043334,4779,215,400,1424,0,149,82,0,0,0,1570,null,0,null,0,0,0,null,0,null,-57.022809123649466,0,-57.022809123649466,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-47373,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11269,14539,13439,0,2521,2139,697,1466,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1424,0,149,0,0,0,0,1570,{"$nulls":9},0,0]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-1196,1129,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,81,0,189,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-279,0,0,0,326,142,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1021,-1553,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,788,0,0,1802,0,0,0,0,0,0,0,0,82,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,0,-272,-428,0,-30,-356,0,-114,0,-42,0,0,0,0,0,-63981,0,0,0,0,0,0,-139,-633,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,67107.3036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-19,0,0,0,0,-57.022809123649466,-1697.7173913043475,-54.00000000000001,0,0,-523.1953662807731,-132.84253978675628,0,-83.31626880418153,-334.75431145585253,0,0,0,0,0,0,-23.999999999999993,0,0,0,0,4591.653320433333,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},-57.022809123649466,null,-57.022809123649466,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-19694,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4779,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1340,-1538,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,215,400,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,110,0,196,-306,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-236,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-68,-105,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-33,-37,-108,0,-8395,-478,-4,-8,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,0,381,45,0,0,0,18,0,16,0,136,0,0,0,0,0,0,85451,0,0,19495,888,0,10527,12982,14132,121,3137,1350,641,1413,705,293,105,1898,0,63344,4301,244,309,1354,0,104,82,0,0,0,2298,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,81,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1283,28,0,0,0,0,0,0,0,0,54,309,0,0,0,61,0,0,0,2298]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,0,300,45,0,0,0,18,0,16,0,136,0,0,0,0,0,0,85451,0,0,19495,888,0,10527,12982,14132,121,3137,67,613,1413,705,293,105,1898,0,63344,4301,190,0,1354,0,104,21,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,137,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,588,0,0,146,1531,0,0,0,0,0,0,231,0,0,0,0,2469,0,0,0,1354,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,59304,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2890,0,493,0,0,240,56,0,0,12020,946,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,570,0,0,0,0,0,59,140,0,0,98,0,0,0,0,35,21,0,0,8117,68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,0,121,56,0,0,10,0,10,0,0,7,0,0,0,5939,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13500,0,0,0,0,0,1208,93,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,655,24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,65,0,0,0,0,0,8597,1248,14132,121,0,0,0,1413,0,0,0,0,0,608,0,190,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7354,0,14132,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,190,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,52,0,0,0,0,0,567,32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,608,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,121,0,0,0,1413,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,676,1216,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,163,45,0,0,0,0,0,0,0,136,0,0,0,0,0,0,11980,0,0,18907,888,0,396,9914,0,0,139,67,110,0,474,11,28,1898,0,33536,3263,0,0,0,0,104,21,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,28,1923,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1753,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,139,45,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,962,0,0,22,0,0,0,474,2,0,1868,0,4425,3094,0,0,0,0,0,21,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30,0,1087,119,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50,480,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,1055,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,212,0,0,0,0,0,0,0,0,7,0,0,5626,50,0,0,0,0,101,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,350,0,0,0,0,0,65,1390,0,0,4,67,1,0,0,0,0,0,0,4435,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4800,0,0,18907,0,0,69,1149,0,0,12,0,15,0,0,3,5,0,0,3136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,420,0,0,0,0,0,6,620,0,0,3,0,8,0,0,0,1,0,0,2861,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,136,0,0,0,0,0,0,710,0,0,0,888,0,12,818,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,2181,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4200,0,0,0,0,0,6,671,0,0,12,0,7,0,0,1,3,0,0,994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1500,0,0,0,0,0,145,1689,0,0,85,0,72,0,0,5,12,0,0,5983,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,0,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-23,-48,0,0,-0.28260869564837776,0,0,0,0.19536628077185014,-0.15746021324366666,0,0.31626880418116343,-0.2456885441479244,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.9569204333383823,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.4573658799825469]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",63981,938.3036,2188,0,0,0,0,0,0,0,67107.3036]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",1697.7173913043475,52,1728.869129128985,0,522.403925,262.747875,null,0,0,328.115,4591.853320433333]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-","-",15.164788135593213,14.961919354838704,"-",19.863312499999996,20.040529411764705,"-",20.049846938775506,"-",19.923333333333332,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",28.422497404152352,26.468942050871508,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",41,{"$nulls":9},41]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,141.49099999999996,230.83109999999996,null,27.71625,352.5735,0,130.23075,null,55.461000000000006,{"$nulls":5},63981,0,{"$nulls":4},0,394,1794,{"$nulls":10},0,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",65719.71739130435,990.3036,3916.869129128985,0,522.403925,262.747875,0,0,0,328.115,71740.15692043335]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",41.292705447830095,"-","-","-","-","-",0,41.38403225806451,"-","-",40.32,41.19204545454545,41.908229999999996,29.6,39.8,"-","-","-","-","-","-",41.7,"-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",65678.71739130435,990.3036,3916.869129128985,0,522.403925,262.747875,0,0,0,328.115,71699.15692043335]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,52,0,0,0,0,277.875,1697.7173913043475,80.5545,0,0,522.403925,182.19337500000003,0,243.175,1485.694129128985,0,0,0,0,0,0,50.04,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,278.075,0,278.075,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,3387,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},5651.895695652173,466.838434,1116.6005806321084,0,111.4254403521825,54.778000000000006,0,0,null,67.34280912364946,7468.880959760114,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",91.60799224929737,1.3804034483759782,5.459800057969158,0,0.7281889912499014,0.36624937312503003,0,0,null,0.4573658799825469,100,92.7024306136723,7.297569386327683,7.2975693863276945]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,52,0,0,0,0,277.875,1697.7173913043475,80.5545,0,0,522.403925,182.19337500000003,0,243.175,1485.694129128985,0,0,0,0,0,0,50.04,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4591.853320433332,0,null,0,0,0,null,0,null,278.075,0,278.075,0,null,null,"% produção",91.60319341577467,1.3811928096992392,5.46292215608009,0,0.7286053943140878,0.3664588068888718,0,0,0,0.45762741724302114,100,92.69825761697763,7.301742383022351,7.301742383022372]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63.90914036996735,0,0.2,243,563.0881560619201,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,870.1972964318875,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,243,563.0881560619201,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,806.2881560619201,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,243,{"$nulls":24},243,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,563.0881560619201,{"$nulls":23},563.2881560619202,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,63.90914036996735,null,0,0,{"$nulls":24},63.90914036996735,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,0,{"$nulls":20},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":23},0,{"$nulls":25},0]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},277.875,{"$nulls":6},0,0.175,184.45393766538456,{"$nulls":6},50.04,{"$nulls":11},0,{"$nulls":4},512.5439376653845,{"$nulls":8},277.875,null,277.875]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},23.06521739130435,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},23.06521739130435,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1237.8260869565215,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},1237.8260869565215,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":8},0,{"$nulls":6},0,519.1917557331864,{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},519.1917557331864,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,458.03178463003263,null,null,null,0,{"$nulls":23},458.03178463003263,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},49.21739130434783,{"$nulls":5},0,null,52.74698795180723,{"$nulls":23},101.96437925615506,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":5},0,0,null,52,{"$nulls":5},387.60869565217394,80.5545,null,null,null,182.19337500000003,null,null,163.36635294117647,{"$nulls":23},865.7229235933505,0,null,null,0]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,null,2.8469387755102034,{"$nulls":23},2.8469387755102034,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":18},0.463,null,0,{"$nulls":25},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19,0,0,0,0,57.022809123649466,1697.7173913043475,54.00000000000001,0,0,523.1953662807732,132.84253978675628,0,83.31626880418153,334.75431145585253,0,0,0,0,0,0,23.999999999999993,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,57.063851181498244,0,57.063851181498244,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,64.00596263620037,0,0.04104205784878054,83.25631055583885,126.8741555046482,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04104205784878054,0,0.04104205784878054,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04104205784878054,83.25631055583885,126.8741555046482,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04104205784878054,0,0.04104205784878054,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,83.25631055583885,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04104205784878054,0,126.8741555046482,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0.04104205784878054,null,0.04104205784878054]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,64.00596263620037,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,57.022809123649466,0,0,0,0,0,0,0,0.05995824834268229,41.56087695836605,0,0,0,0,0,0,23.999999999999993,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},57.022809123649466,null,57.022809123649466]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23.06521739130435,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1237.8260869565215,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,116.9834862347557,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,458.7257022001627,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,49.21739130434783,0,0,0,0,0,0,0,11.884870032790182,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19,0,0,0,0,0,387.60869565217394,54.00000000000001,0,0,0,132.84253978675628,0,0,36.80945486803459,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.6414678572578154,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.46370144441008554,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,110,0,196,-306,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,110,0,196,-306,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},0,{"$nulls":13},0]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,0,137,{"$nulls":18},588,null,null,146,1531,null,null,0,null,null,null,231,{"$nulls":4},2469,null,null,null,1354]
["  PETRÓLEO",0,0,137,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,608.2928499999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",{"$nulls":23},0,146,{"$nulls":12},113.24499999999999]
["    REFINO",null,null,137,{"$nulls":20},0,null,1531,null,null,0,{"$nulls":8},495.04785,null,null,null,1354]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},588,null,0,{"$nulls":13},{"$error":"#REF!"}]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},1714]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},231,{"$nulls":4},66.30424374319914]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,81,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1283,28,0,0,0,0,0,0,0,0,54,309,0,0,0,61,0,0,0,2298]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,81,{"$nulls":26},1283,28,{"$nulls":8},2.7,15.45,0,{"$nulls":6},2298]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},51.3,293.55,null,null,null,61,0,0,0]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,289.956,96.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25.37,0,0,0,0,0,0,0,0,45.85,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,80.24,132.68,0,12,151.27258799999998,0,55.875845999999996,0,23.939999999999998,0,0,0,0,0,5502.366,0,0,0,0,0,0,111.9784,607.047,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-5771.2281096,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10.829999999999998,0,0,0,0,57.022809123649466,146.0036956521739,16.740000000000002,0,0,111.4254403521825,38.038000000000004,0,67.11958614864864,321.0293846861626,0,0,0,0,0,0,10.319999999999997,0,0,0,0,-394.8821855572666,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.842223999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,20.15,0,0,0,0,0,6925.743199999999,1196.8319999999999,10881.64,92.32300000000001,0,0,0,1161.4859999999999,0,0,0,0,0,52.288,0,101.46000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,264,13.274999999999999,0,0,0,0,0,0,0,77.52,0,0,0,0,0,0,3713.8,0,0,4151.869645,254.269032,0,436.63519999999994,10975.755,0,0,84.929,51.255,90.42,0,303.15,4.18,12.6,1309.62,0,3096.43,2107.898,0,0,886.87,0,92.51704799999999,17.955,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22755.86,0,0,0,0,0,1118.1727999999998,277.151,0,0,1831.778,0,413.46599999999995,0,0,107.16,34.65,0,0,2298.866,670.548,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,678.49704,226.51199999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45.919700000000006,0,0,0,0,0,0,0,0,105.455,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,311.49168,515.06376,0,46.584,587.240186616,0,216.910034172,0,92.93508,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,343.77368799999994,1930.40946,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,42.04205999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,206.0571294763513,1020.8734433019971,0,0,0,0,0,0,18.679199999999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.443513567999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21262.031623999996,3805.9257599999996,31262.95172,265.243979,0,0,0,3442.6445039999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,617.76,51.53355,0,0,0,0,0,0,0,300.93264,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1340.4700639999996,34902.9009,0,0,222.004406,155.8152,268.00488,0,548.7015,10.789883348696245,32.524528754443224,5739.413054120495,0,0,0,0,0,2039.801,0,281.25182592,60.04151999999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3432.790495999999,881.34018,0,0,4788.267691999999,0,1225.5132239999998,0,0,276.6133731211219,89.44245407471887,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,678.49704,1277.2221491343646,1208.5219185000037,515.06376,0,46.584,587.240186616,0,247.35354773999998,0,435.90977999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,26585.123001476346,42541.449743302,31262.95172,265.243979,5010.2720979999995,155.8152,1493.5181039999998,3442.6445039999994,613.3004,287.4032564698182,121.96698282916209,5739.413054120495,0,0,0,0,0,2145.256,0,281.25182592,60.04151999999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3501.1137207783486,0,1830.9460007879998,5332.059721566348]
["TRANSPORTE",60038.79758699999,0,30.443513567999997,60069.24110056799]
["INDÚSTRIA",39253.56268802314,617.76,6700.622264120495,46571.94495214364]
["OUTROS",12850.624355999993,1337.9591891343646,845.4966885000036,15034.08023363436]
["TOTAL",115644.09835180145,1955.7191891343646,9407.508466976498,127007.32600791231]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3.0274901795053943,0,19.462602741365927,4.198230046378719]
["TRANSPORTE",51.91687119593054,0,0.3236086757175602,47.295886771780225]
["INDÚSTRIA",33.943420587369445,31.587356888052593,71.22632190703756,36.66870755883979]
["OUTROS",11.112218037194642,68.41264311194742,8.987466675878952]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",65.66156239056265,0,34.33843760943736,100]
["TRANSPORTE",99.94931929718066,0,0.05068070281932051,100]
["INDÚSTRIA",84.2858564922708,1.3264638198700898,14.387679687859107,100]
["OUTROS",85.47662481706382,8.899508106529003,5.623867076407188,100]
["TOTAL",91.05309275198586,1.5398475431350527,7.407059704879093,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³"]
["  GÁS NATURAL","M m³"]
["  CARVÃO MINERAL","k t"]
["  ÁLCOOL","k m³"]
["     ANIDRO","k m³"]
["     HIDRATADO","k m³"]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh"]
["  BIODIESEL","k m³"]
["     SOJA","k m³"]
["     GORDURA ANIMAL","k m³"]
["     OUTROS","k m³"]
[]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh"]
["  ELETRICIDADE","GWh"]
["     PÚBLICA","GWh"]
["        RESIDENCIAL","GWh"]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh"]
["        INDUSTRIAL","GWh"]
["        OUTROS","GWh"]
["     AUTOPRODUTOR","GWh"]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO"]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³"]
[]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS"]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW"]
["    HIDRO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    TERMO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    EÓLICA ","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    NUCLEAR","MW"]
["    TOTAL","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["  REFINO","k m³/dia"]
["  UPGN","M m³/dia"]
[]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE"]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW"]
["      HIDRO","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    COMERCIAL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PÚBLICO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AGROPECUÁRIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TRANSPORTE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CIMENTO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    SIDERURGIA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    FERRO-LIGAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    MINERAÇÃO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    NÃO-FERROSOS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALUMÍNIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    QUÍMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TÊXTIL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PAPEL E CELULOSE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CERÂMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    OUTROS SETORES","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
[]
["RECURSOS E RESERVAS"]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)"]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)"]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO"]
[]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS"]
["  AÇO","k t"]
["  FERRO-GUSA","k t"]
["  FERRO-LIGAS","k t"]
["    do qual: Silício Metálico","k t"]
["  ALUMÍNIO","k t"]
["  ALUMINA","k t"]
["  PELOTAS","k t"]
["  ZINCO","k t"]
["  COBRE","k t"]
["  NÍQUEL","k t"]
["  PAPEL","k t"]
["  CELULOSE","k t"]
["     da qual: Pasta","k t"]
["  CIMENTO","k t"]
["  AÇÚCAR","k t"]
["  CANA ESMAGADA","k t"]

{"sheet":"1975","index":6,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1975]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",9959,1625,0,300,529,0,40,768,0,110,0,166,0,869,0,0,53.02120848339337,72287,106991,1264,1450,18051,1083,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,53.02120848339337,0,53.02120848339337,0]
["IMPORTAÇÃO",41683,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2793,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100,25,0,88,55,0,0,0,0,0,0,174,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,357]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",1026,0,0,-94,-132,0,-40,-218,0,8,0,12,0,-21,-176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,142,223,-60,17,-104,-182,12,-145,0,0,0,35,0,0,0,-1,28,0,0,-52,0,0,0,0,297,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",52668,1625,0,206,397,0,0,550,0,118,0,178,0,848,2617,0,53.02120848339337,72287,106991,1264,1450,18051,1083,0,242,248,-60,105,-49,-182,12,-145,0,0,0,209,0,79,0,-1,28,0,0,-52,0,0,0,0,654,null,0,null,0,0,0,null,0,null,53.02120848339337,0,53.02120848339337,0]
["EXPORTAÇÃO",-1257,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-661,-1015,-242,0,-102,0,-20,-22,0,0,0,0,0,-24,0,0,-64,0,0,0,0,0,0,0,-8]
["NÃO APROVEITADA",0,-361,-14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-72,0,0,0,0,0,0,0,0,-394,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,0,-763,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",51411,1264,-777,206,397,0,0,550,0,118,0,178,0,848,2617,0,53.02120848339337,72287,106991,1264,1450,18051,1083,0,-419,-767,-302,105,-151,-182,-8,-167,-72,0,0,209,0,55,0,-1,-36,-394,0,-52,0,0,0,0,646,null,0,null,0,0,0,null,0,null,53.02120848339337,0,53.02120848339337,0]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-51156,-1264,1188,-145,-397,0,0,-496,0,-98,0,-47,0,-836,-2278,0,-53.02120848339337,-72287.17391304347,-23606,-1264,-1450,-577.8164606625207,-140.83306849573407,0,12177.775648584906,14552.092467865352,14759,0,3432,1492,641,1691,946,335,171,2249,0,78937.58301620396,5714,220,360,1729,0,164,102,0,0,0,1772,null,0,null,0,0,0,null,0,null,-53.02120848339337,0,-53.02120848339337,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-51156,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12415,15561,14485,0,2994,2209,641,1691,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1729,0,164,0,0,0,0,1772,{"$nulls":9},0,0]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-1264,1188,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,92,0,215,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-313,0,0,0,335,171,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-836,-2278,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,975,0,0,2249,0,0,0,0,0,0,0,0,102,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,0,-145,-397,0,0,-496,0,-98,0,-30,0,0,0,0,0,-70387,0,0,0,0,0,0,-145,-639,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,73868.2571875,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-17.000000000000004,0,0,0,0,-53.02120848339337,-1900.173913043478,-59.00000000000001,0,0,-577.8164606625207,-140.83306849573407,0,-92.22435141509432,-369.9075321346477,0,0,0,0,0,0,-28.999999999999996,0,0,0,0,5069.32582870397,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},-53.02120848339337,null,-53.02120848339337,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-23547,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5714,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1264,-1450,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,220,360,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,182,0,223,-404,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-12,-167,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-25,-49,-135,0,-9139,-571,-4,-7,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,0,414,61,0,0,0,54,0,20,0,131,0,0,0,0,0,0,83385,0,0,17473,942,0,11759,13785,14457,105,3281,1310,633,1524,874,310,122,2323,0,69852,5143,215,317,1335,0,112,102,0,0,0,2418,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,92,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1244,40,0,0,0,0,0,0,0,0,53,317,0,0,0,76,0,0,0,2418]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,0,322,61,0,0,0,54,0,20,0,131,0,0,0,0,0,0,83385,0,0,17473,942,0,11759,13785,14457,105,3281,66,593,1524,874,310,122,2323,0,69852,5143,162,0,1335,0,112,26,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,149,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,651,0,0,163,1652,0,0,0,0,0,0,286,0,0,0,0,2606,0,0,0,1335,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,57892,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2965,0,465,0,0,254,62,0,0,13210,1002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,560,0,0,0,0,0,52,155,0,0,109,0,0,0,0,38,24,0,0,8987,75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30,0,0,0,0,0,145,62,0,0,12,0,8,0,0,7,0,0,0,6721,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13000,0,0,0,0,0,1342,99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,750,22,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,33,0,0,0,0,0,9640,1347,14457,105,0,0,0,1524,0,0,0,0,0,629,0,162,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8456,0,14457,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,162,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,23,0,0,0,0,0,589,30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,629,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,105,0,0,0,1524,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,595,1317,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,173,61,0,0,0,0,0,0,0,131,0,0,0,0,0,0,11870,0,0,16822,942,0,417,10470,0,0,195,66,120,0,588,11,36,2323,0,36949,4044,0,0,0,0,112,26,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30,2040,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,1967,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,146,61,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21,983,0,0,30,0,8,0,588,2,0,2288,0,4876,3835,0,0,0,0,0,26,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35,0,1319,141,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,53,570,0,0,0,0,7,0,0,0,0,0,0,1221,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,227,0,0,0,0,0,0,0,0,9,0,0,6432,68,0,0,0,0,109,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,340,0,0,0,0,0,65,1502,0,0,5,66,1,0,0,0,0,0,0,4538,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4700,0,0,16822,0,0,72,1216,0,0,14,0,17,0,0,3,7,0,0,3677,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,380,0,0,0,0,0,7,655,0,0,4,0,8,0,0,0,1,0,0,3030,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,131,0,0,0,0,0,0,650,0,0,0,942,0,13,789,0,0,1,0,3,0,0,0,0,0,0,2275,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4250,0,0,0,0,0,8,711,0,0,15,0,6,0,0,1,4,0,0,1090,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1550,0,0,0,0,0,148,1777,0,0,126,0,68,0,0,5,15,0,0,6524,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,54,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-172,0,0,0.17391304347256664,0,0,0,-0.1835393374785781,-0.16693150426590364,0,0.2243514150941337,-0.09246786535186402,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.5830162039637798,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.4122718399897313]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",70387,1256.2571874999999,2225,0,0,0,0,0,0,0,73868.2571875]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",1900.173913043478,45,1931.5093406604908,0,578.8025749999999,288.375,null,0,0,325.66499999999996,5069.525828703969]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-","-",20.394025423728806,20.69201612903225,"-","-",26.89649999999999,"-",26.381377551020403,"-",26.214912280701753,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",27.661313769838447,26.673491346322244,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",55,{"$nulls":9},55]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,101.4365625,296.112375,null,0,659.2769999999999,0,147.30625,null,52.125,{"$nulls":5},70387,0,{"$nulls":4},0,400,1825,{"$nulls":10},0,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",72342.17391304347,1301.2571874999999,4156.509340660491,0,578.8025749999999,288.375,0,0,0,325.66499999999996,78992.78301620395]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",39.938080495356026,"-","-","-","-","-",0,42.44516129032257,"-","-",40.45,42.24825174825174,42.98279999999999,29.6,40.3,"-","-","-","-","-","-",41.7,"-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",72287.17391304347,1301.2571874999999,4156.509340660491,0,578.8025749999999,288.375,0,0,0,325.66499999999996,78937.78301620395]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45,0,0,0,0,265,1900.173913043478,90.27,0,0,578.8025749999999,198.105,0,269.175,1662.3343406604909,0,0,0,0,0,0,60.465,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,265.2,0,265.2,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},6221.426956521737,451.43043,1168.708573317127,0,123.05814944375769,58.616,0,0,null,65.49120848339336,8088.731317766015,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",91.58073832922659,1.6473114856999915,5.261884924104849,0,0.7327284251793851,0.3650649957994834,0,0,null,0.4122718399897313,100,92.67853175020547,7.321468249794572,7.321468249794535]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45,0,0,0,0,265,1900.173913043478,90.27,0,0,578.8025749999999,198.105,0,269.175,1662.3343406604909,0,0,0,0,0,0,60.465,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5069.525828703969,0,null,0,0,0,null,0,null,265.2,0,265.2,0,null,null,"% produção",91.57487219802553,1.6484592520578953,5.2655511490704825,0,0.7332389546349259,0.3653193552963146,0,0,0,0.4125590909148653,100,92.67343050795678,7.326569492043243,7.32656949204322]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60.272034820457016,0,0.2,269,613.123209545586,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,942.595244366043,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,269,613.123209545586,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,882.323209545586,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,269,{"$nulls":24},269,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,613.123209545586,{"$nulls":23},613.323209545586,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,60.272034820457016,null,0,0,{"$nulls":24},60.272034820457016,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},265,0,{"$nulls":5},0,0.175,200.22684067055405,{"$nulls":6},60.465,{"$nulls":11},0,{"$nulls":4},525.8668406705541,{"$nulls":8},265,null,265]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},46.652173913043484,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},46.652173913043484,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1421.2608695652173,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},1421.2608695652173,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":8},0,{"$nulls":6},0,629.1697964829108,{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},629.1697964829108,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,518.0675401795429,null,null,null,0,{"$nulls":23},518.0675401795429,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},56.173913043478265,{"$nulls":5},0,null,56.28915662650603,{"$nulls":23},112.46306966998429,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":5},0,0,null,45,{"$nulls":5},376.0869565217391,90.27,null,null,null,198.105,null,null,160.27023529411767,{"$nulls":23},869.7321918158568,0,null,null,0]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,null,3.2551020408163263,{"$nulls":23},3.2551020408163263,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":18},0.463,null,0,{"$nulls":25},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17.000000000000004,0,0,0,0,53.02120848339337,1900.173913043478,59.00000000000001,0,0,577.8164606625207,140.83306849573407,0,92.22435141509432,369.9075321346477,0,0,0,0,0,0,28.999999999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,53.06122448979593,0,53.06122448979593,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60.1693484810165,0,0.04001600640256103,92.16439316675164,136.43398189522378,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04001600640256103,0,0.04001600640256103,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04001600640256103,92.16439316675164,136.43398189522378,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04001600640256103,0,0.04001600640256103,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,92.16439316675164,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04001600640256103,0,136.43398189522378,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0.04001600640256103,null,0.04001600640256103]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60.1693484810165,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,53.02120848339337,0,0,0,0,0,0,0,0.05995824834268229,44.55506614279155,0,0,0,0,0,0,28.999999999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},53.02120848339337,null,53.02120848339337]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,46.652173913043484,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1421.2608695652173,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,140.00471566879872,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,517.184901001316,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,56.173913043478265,0,0,0,0,0,0,0,12.52562887281654,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17.000000000000004,0,0,0,0,0,376.0869565217391,59.00000000000001,0,0,0,140.83306849573407,0,0,35.66380466442795,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.7243348905891012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4622111801882484,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,182,0,223,-404,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,182,0,223,-404,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},0,{"$nulls":13},0]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,0,149,{"$nulls":18},651,null,null,163,1652,null,null,0,null,null,null,286,{"$nulls":4},2606,null,null,null,1335]
["  PETRÓLEO",0,0,149,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,802.4406000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",{"$nulls":23},0,163,{"$nulls":12},119.508]
["    REFINO",null,null,149,{"$nulls":20},0,null,1652,null,null,0,{"$nulls":8},682.9326000000001,null,null,null,1335]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},651,null,0,{"$nulls":13},{"$error":"#REF!"}]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},1672]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},286,{"$nulls":4},56.30598476605005]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,92,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1244,40,0,0,0,0,0,0,0,0,53,317,0,0,0,76,0,0,0,2418]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,92,{"$nulls":26},1244,40,{"$nulls":8},2.65,15.85,0,{"$nulls":6},2418]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},50.35,301.15,null,null,null,76,0,0,0]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,358.473,12.32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.96,0,0,0,0,0,0,0,0,258.07,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,42.775,123.07,0,0,210.76180799999997,0,48.033621999999994,0,17.099999999999998,0,0,0,0,0,6053.281999999999,0,0,0,0,0,0,116.81199999999998,612.8009999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6352.670118124999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9.690000000000001,0,0,0,0,53.02120848339337,163.4149565217391,18.290000000000003,0,0,123.05814944375769,40.326,0,74.29593749999998,354.7413233171271,0,0,0,0,0,0,12.469999999999999,0,0,0,0,-435.9620212685414,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,9.802779999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,10.23,0,0,0,0,0,7765.9839999999995,1291.773,11131.89,80.115,0,0,0,1252.7279999999998,0,0,0,0,0,54.093999999999994,0,86.50800000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,283.36,17.994999999999997,0,0,0,0,0,0,0,74.66999999999999,0,0,0,0,0,0,3679.7,0,0,3721.2422829999996,269.731338,0,467.24799999999993,11624.998,0,0,119.145,50.49,98.64,0,375.82,4.18,16.2,1602.87,0,3401.7299999999996,2612.424,0,0,874.4250000000001,0,99.633744,22.23,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22159.42,0,0,0,0,0,1239.8183999999999,303.044,0,0,1885.546,0,388.806,0,0,113.62,38.7,0,0,2551.448,709.9540000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,838.82682,28.828799999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,56.037600000000005,0,0,0,0,0,0,0,0,593.5609999999999,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,166.05255,477.75774,0,0,818.177338656,0,186.46652060399998,0,66.3822,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,358.61283999999995,1948.7071799999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,37.616580000000006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,228.08852812499993,1128.0774081484644,0,0,0,0,0,0,22.5707,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,38.05439196,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23841.570879999996,4107.83814,31981.91997,230.170395,0,0,0,3713.0857919999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,663.0624,69.85659,0,0,0,0,0,0,0,289.86893999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1434.4513599999998,36967.49364,0,0,311.44503,153.4896,292.36896,0,680.2342,10.789883348696245,41.81725125571272,7024.58194137087,0,0,0,0,0,2011.1775,0,302.88658175999996,74.33712,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3806.2424879999994,963.67992,0,0,4928.817244,0,1152.4209839999999,0,0,293.28864738728885,99.89676688864706,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,838.82682,1124.8413491343647,1081.4058285000037,477.75774,0,0,818.177338656,0,224.52091256399999,0,393.86771999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29668.966096124994,45115.796288148464,31981.91997,230.170395,5240.262274,153.4896,1444.7899439999999,3713.0857919999994,758.8425,304.0785307359851,141.71401814435978,7024.58194137087,0,0,0,0,0,2604.7385,0,302.88658175999996,74.33712,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3663.4859562734637,0,1775.02362926,5438.509585533464]
["TRANSPORTE",63874.58517699999,0,38.05439196,63912.639568959996]
["INDÚSTRIA",41525.919806364414,663.0624,8138.878791370869,50327.86099773529]
["OUTROS",13373.873399999993,1300.6057691343647,845.4966885000036,15519.975857634361]
["TOTAL",122437.86433963786,1963.6681691343647,10797.453501090873,135198.9860098631]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",2.9921184725266823,0,16.439280142124886,4.022596430669022]
["TRANSPORTE",52.16898017741831,0,0.35243858152438756,47.27301694725537]
["INDÚSTRIA",33.915913210616885,33.766519742095475,75.37776190051288,37.225028443677644]
["OUTROS",10.922988139438132,66.23348025790452,7.830519375837855]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",67.36194721470022,0,32.63805278529978,100]
["TRANSPORTE",99.94045873833932,0,0.05954126166067722,100]
["INDÚSTRIA",82.51079816055176,1.3174857561099949,16.171716083338236,100]
["OUTROS",86.17199873684926,8.380204847384407,5.447796415766325,100]
["TOTAL",90.56122974968594,1.4524281779680732,7.986342072345996,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³"]
["  GÁS NATURAL","M m³"]
["  CARVÃO MINERAL","k t"]
["  ÁLCOOL","k m³"]
["     ANIDRO","k m³"]
["     HIDRATADO","k m³"]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh"]
["  BIODIESEL","k m³"]
["     SOJA","k m³"]
["     GORDURA ANIMAL","k m³"]
["     OUTROS","k m³"]
[]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh"]
["  ELETRICIDADE","GWh"]
["     PÚBLICA","GWh"]
["        RESIDENCIAL","GWh"]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh"]
["        INDUSTRIAL","GWh"]
["        OUTROS","GWh"]
["     AUTOPRODUTOR","GWh"]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO"]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³"]
[]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS"]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW"]
["    HIDRO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    TERMO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    EÓLICA ","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    NUCLEAR","MW"]
["    TOTAL","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["  REFINO","k m³/dia"]
["  UPGN","M m³/dia"]
[]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE"]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW"]
["      HIDRO","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    COMERCIAL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PÚBLICO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AGROPECUÁRIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TRANSPORTE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CIMENTO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    SIDERURGIA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    FERRO-LIGAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    MINERAÇÃO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    NÃO-FERROSOS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALUMÍNIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    QUÍMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TÊXTIL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PAPEL E CELULOSE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CERÂMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    OUTROS SETORES","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
[]
["RECURSOS E RESERVAS"]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)"]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)"]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO"]
[]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS"]
["  AÇO","k t"]
["  FERRO-GUSA","k t"]
["  FERRO-LIGAS","k t"]
["    do qual: Silício Metálico","k t"]
["  ALUMÍNIO","k t"]
["  ALUMINA","k t"]
["  PELOTAS","k t"]
["  ZINCO","k t"]
["  COBRE","k t"]
["  NÍQUEL","k t"]
["  PAPEL","k t"]
["  CELULOSE","k t"]
["     da qual: Pasta","k t"]
["  CIMENTO","k t"]
["  AÇÚCAR","k t"]
["  CANA ESMAGADA","k t"]

{"sheet":"1976","index":7,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1976]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",9702,1642,0,440,401,0,61,1083,0,220,0,184,0,1002,0,0,62.02480992396959,82913,102886,1394,1606,20553,1223,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,62.02480992396959,0,62.02480992396959,0]
["IMPORTAÇÃO",47828,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2964,0,0,0,0,0,0,0,0,0,179,815,0,111,248,0,0,0,0,0,0,123,0,74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,433]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",490,0,0,-216,26,0,-48,-695,0,-99,0,4,0,29,139,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-120,270,-390,-6,-210,-214,-1,-66,0,0,0,-233,0,0,0,-27,-43,0,0,22,0,0,0,0,191,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",58020,1642,0,224,427,0,13,388,0,121,0,188,0,1031,3103,0,62.02480992396959,82913,102886,1394,1606,20553,1223,0,59,1085,-390,105,38,-214,-1,-66,0,0,0,-110,0,74,0,-27,-43,0,0,22,0,0,0,0,624,null,0,null,0,0,0,null,0,null,62.02480992396959,0,62.02480992396959,0]
["EXPORTAÇÃO",-3336,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-309,-680,-13,0,-18,0,0,-10,0,0,0,0,0,-25,0,0,-33,0,0,0,0,0,0,0,0]
["NÃO APROVEITADA",0,-326,-73,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-94,0,0,0,0,0,0,0,0,-127,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,0,-688,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",54684,1316,-761,224,427,0,13,388,0,121,0,188,0,1031,3103,0,62.02480992396959,82913,102886,1394,1606,20553,1223,0,-250,405,-403,105,20,-214,-1,-76,-94,0,0,-110,0,49,0,-27,-76,-127,0,22,0,0,0,0,624,null,0,null,0,0,0,null,0,null,62.02480992396959,0,62.02480992396959,0]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-54412,-1316,1242,-150,-427,0,0,-392.0014496744116,0,-94,0,-97,0,-968,-3005,0,-62.02480992396959,-82913,-21433,-1394,-1606,-543.8544459870895,-158.8117580909342,0,13854.722961246121,15107.839096591584,14955,0,3577,1737,684,1773,1196,331,200,2877,0,90032.19032353962,5184,272,370,1514,0,252,118,0,0,0,1973,null,0,null,0,0,0,null,0,null,-62.02480992396959,0,-62.02480992396959,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-54412,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14046,16072,14688,0,3113,2507,684,1773,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1514,0,252,0,0,0,0,1973,{"$nulls":9},0,0]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-1316,1242,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,91,0,212,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-339,0,0,0,331,200,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-968,-3005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1259,0,0,2877,0,0,0,0,0,0,0,0,118,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,0,-150,-427,0,0,-384,0,-94,0,-77,0,0,0,0,0,-80682,0,0,0,0,0,0,-173,-556,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,84530.997275,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,0,0,0,0,0,-8.001449674411601,0,0,0,-20.000000000000004,0,0,0,0,-62.02480992396959,-2231,-70.00000000000001,0,0,-543.8544459870895,-158.8117580909342,0,-19.27703875387787,-410.16090340841635,0,0,0,0,0,0,-62.99999999999999,0,0,0,0,5501.193048539614,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},-62.02480992396959,null,-62.02480992396959,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-21363,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5184,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1394,-1606,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,272,370,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,176,0,252,-431,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-272,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-43,-148,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-15,-42,-140,0,-10803,-518,-6,-7,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,0,477,74,0,0,13,0,0,27,0,91,0,0,0,0,0,0,81453,0,0,20009,1064,0,13605,15513,14552,105,3597,1523,683,1697,1102,316,157,2715,0,79278,4666,201,287,1387,0,274,118,0,0,0,2597,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,148,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1501,60,0,0,0,0,0,0,0,0,29,287,0,0,0,88,0,0,0,2597]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,0,329,74,0,0,13,0,0,27,0,91,0,0,0,0,0,0,81453,0,0,20009,1064,0,13605,15513,14552,105,3597,22,623,1697,1102,316,157,2715,0,79278,4666,172,0,1387,0,274,30,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,146,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,543,0,0,168,1749,0,0,0,0,0,0,369,0,0,0,0,3077,0,0,0,1387,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,56336,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3258,0,464,0,0,257,68,0,0,14877,1070,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,550,0,0,0,0,0,48,171,0,0,120,0,0,0,0,40,27,0,0,9911,80,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,28,0,0,0,0,0,140,68,0,0,12,0,8,0,0,7,0,0,0,7173,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12600,0,0,0,0,0,1551,111,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,869,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,26,0,0,0,0,0,0,0,0,19,0,0,0,0,0,11227,1436,14552,105,0,0,0,1697,0,0,0,0,0,681,0,172,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9955,0,14552,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,172,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,26,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,613,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,681,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,105,0,0,0,1697,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9,0,0,0,0,0,659,1403,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,183,74,0,0,13,0,0,1,0,91,0,0,0,0,0,0,11920,0,0,19466,1064,0,471,11978,0,0,207,22,150,0,733,12,62,2715,0,42690,3492,0,0,0,0,274,30,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35,2405,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,2015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,146,74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,28,1026,0,0,34,2,13,0,733,2,0,2673,0,5902,3287,0,0,0,0,0,30,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,42,0,1390,160,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62,660,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,0,1204,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,295,0,0,0,0,0,0,0,0,17,0,0,7533,45,0,0,0,0,113,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,34,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,330,0,0,0,0,0,65,1725,0,0,6,20,2,0,0,1,0,0,0,5557,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4500,0,0,19466,0,0,77,1376,0,0,18,0,20,0,0,2,11,0,0,3965,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,270,0,0,0,0,0,8,736,0,0,5,0,8,0,0,0,2,0,0,3332,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,91,0,0,0,0,0,0,640,0,0,0,1064,0,18,905,0,0,1,0,3,0,0,0,0,0,0,3234,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,3,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,4670,0,0,0,0,0,10,690,0,0,17,0,5,0,0,1,6,0,0,1224,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1510,0,0,0,0,0,168,2160,0,0,126,0,86,0,0,6,26,0,0,7334,0,0,0,0,0,161,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,0,-4,0,0,0,0,4.001449674411617,0,0,0,0,0,-20,50,0,0,0,0,0,0,-0.14555401290999725,-0.18824190906570948,0,0.2770387538785144,0.16090340841583384,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,88,0,-0.1903235396166565,0,-38,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.4742791474082705]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",80682,1006.1132749999998,2842.884,0,0,0,0,0,0,0,84530.997275]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",2231,67.0128,1911.8052735396147,0,544.7826,319.555125,null,0,0,427.23724999999996,5501.393048539615]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-","-",16.733559322033894,17.084177419354834,"-","-",22.150058823529402,"-",23.215612244897954,"-",22.02052631578947,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",25.14828341384862,39.63295652138083,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",49,{"$nulls":9},49]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,86.1,262.95727500000004,null,0,420.3359999999999,0,124.3385,null,112.3815,{"$nulls":5},80682,0,{"$nulls":4},0,433.8839999999999,2409,{"$nulls":10},0,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",82962,1073.126075,4754.689273539615,0,544.7826,319.555125,0,0,0,427.23724999999996,90081.39032353961]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-","-","-","-","-","-",40.50296470588234,"-","-","-",38.47368421052631,"-","-","-","-","-",0,40.32290322580644,"-","-",40.45,41.19204545454544,41.90822999999999,29.3396639828234,40.58,"-","-","-","-","-","-",39.615,"-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",82913,1073.126075,4754.689273539615,0,544.7826,319.555125,0,0,0,427.23724999999996,90032.39032353961]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,16.0128,0,0,0,51,0,0,0,0,302.25,2231,101.745,0,0,544.7826,217.810125,0,55.769,1856.0362735396147,0,0,0,0,0,0,124.78724999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,302.45,0,302.45,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},7134.731999999999,444.55349799999993,1089.5992352319597,0,115.82522521631643,67.174,0,0,null,89.11480992396959,8940.998768372245,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",92.09671354097738,1.1912849825538006,5.27821479715455,0,0.6047670867904446,0.3547404451155495,0,0,null,0.4742791474082705,100,93.05622107288337,6.943778927116621,6.943778927116625]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,16.0128,0,0,0,51,0,0,0,0,302.25,2231,101.745,0,0,544.7826,217.810125,0,55.769,1856.0362735396147,0,0,0,0,0,0,124.78724999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5501.393048539615,0,null,0,0,0,null,0,null,302.45,0,302.45,0,null,null,"% produção",92.09241218859631,1.191933337706156,5.281087458028388,0,0.605096230414714,0.35493351209675705,0,0,0,0.4745372731576757,100,93.0524419311078,6.94755806889222,6.9475580688922065]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,66.71490750816105,0,0.2,55.594,653.2339549002601,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,775.7428624084212,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,55.594,653.2339549002601,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,709.02795490026,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,55.594,{"$nulls":24},55.594,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,653.2339549002601,{"$nulls":23},653.4339549002601,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,66.71490750816105,null,0,0,{"$nulls":24},66.71490750816105,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,0,{"$nulls":14},84.26086956521739,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},84.26086956521739,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},93.30434782608697,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},93.30434782608697]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},302.25,0,{"$nulls":5},0,0.175,212.0475468239964,{"$nulls":6},124.78724999999999,{"$nulls":11},0,{"$nulls":4},639.2597968239965,{"$nulls":8},302.25,null,302.25]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},273.26086956521743,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},273.26086956521743,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},46.652173913043484,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},46.652173913043484,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1301.2608695652173,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},1301.2608695652173,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":8},0,{"$nulls":6},0,730.5725026185227,{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},730.5725026185227,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,477.604692491839,null,null,null,0,{"$nulls":23},477.604692491839,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},56.173913043478265,{"$nulls":5},0,null,64.4867469879518,{"$nulls":23},120.66066003143007,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":4},16.0128,0,0,null,51,{"$nulls":5},376.0869565217391,101.745,null,null,null,217.810125,null,null,192.65470588235294,{"$nulls":23},955.309587404092,0,null,null,0]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,null,3.040816326530612,{"$nulls":23},3.040816326530612,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":18},0.463,null,0,{"$nulls":25},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,0,0,0,0,0,8.001449674411601,0,0,0,20.000000000000004,0,0,0,0,62.02480992396959,2231,70.00000000000001,0,0,543.8544459870897,158.8117580909342,0,19.27703875387787,410.1609034084164,0,0,0,0,0,0,62.99999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,62.06585198181837,0,62.06585198181837,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,66.60124435312517,0,0.041042057848780546,19.21654848541459,144.35656937241686,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.041042057848780546,0,0.041042057848780546,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.041042057848780546,19.21654848541459,144.35656937241686,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.041042057848780546,0,0.041042057848780546,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19.21654848541459,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.041042057848780546,0,144.35656937241686,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0.041042057848780546,null,0.041042057848780546]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,66.60124435312517,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,84.26086956521739,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,93.30434782608697,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62.02480992396959,0,0,0,0,0,0,0,0.06049026846327937,46.859867240096015,0,0,0,0,0,0,62.99999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},62.02480992396959,null,62.02480992396959]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,273.26086956521743,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,46.652173913043484,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1301.2608695652173,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,161.44742532854667,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,476.7909904537762,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,56.173913043478265,0,0,0,0,0,0,0,14.250768036987804,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,8.001449674411601,0,0,0,20.000000000000004,0,0,0,0,0,376.0869565217391,70.00000000000001,0,0,0,158.8117580909342,0,0,42.5742908892034,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.6719825411656954,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4622111801882484,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,176,0,252,-431,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,176,0,252,-431,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},0,{"$nulls":13},0]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,0,146,{"$nulls":18},543,null,null,168,1749,null,null,0,null,null,null,369,{"$nulls":4},3077,null,null,null,1387]
["  PETRÓLEO",0,0,146,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,925.5215999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",{"$nulls":23},0,168,{"$nulls":12},174.636]
["    REFINO",null,null,146,{"$nulls":20},0,null,1749,null,null,0,{"$nulls":8},750.8856,null,null,null,1387]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},543,null,0,{"$nulls":13},{"$error":"#REF!"}]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},1997]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},369,{"$nulls":4},68.63177366702938]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,148,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1501,60,0,0,0,0,0,0,0,0,29,287,0,0,0,88,0,0,0,2597]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,148,{"$nulls":26},1501,60,{"$nulls":8},1.45,14.35,0,{"$nulls":6},2597]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},27.55,272.65,null,null,null,88,0,0,0]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,323.718,64.24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,40.42,0,0,0,0,0,0,0,0,83.185,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,44.25,132.37,0,0,163.17043199999998,0,46.073066,0,43.88999999999999,0,0,0,0,0,6938.651999999999,0,0,0,0,0,0,139.3688,533.204,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-7269.665765649999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,3.4000000000000004,0,0,0,11.4,0,0,0,0,62.02480992396959,191.86599999999999,21.700000000000003,0,0,115.82522521631643,45.47400000000001,0,15.52958242012401,393.34430636867125,0,0,0,0,0,0,27.089999999999996,0,0,0,0,-473.1026021744068,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.743613999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,5.89,0,0,0,0,0,9044.471199999998,1377.124,11205.04,80.115,0,0,0,1394.934,0,0,0,0,0,58.565999999999995,0,91.848,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,289.52,21.83,0,0,5.2,0,0,0.49013899999999994,0,51.87,0,0,0,0,0,0,3695.2,0,0,4261.336738999999,304.664696,0,514.7783999999999,13164.193,0,0,126.477,16.830000000000002,123.3,0,473.86,4.5600000000000005,27.900000000000002,1873.35,0,3935.9619999999995,2255.832,0,0,908.485,0,243.74683799999997,25.65,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21549.34,0,0,0,0,0,1400.9384,335.65,0,0,2071.29,0,388.806,0,0,115.52,42.75,0,0,2823.3799999999997,758.404,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,757.50012,150.3216,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,73.1602,0,0,0,0,0,0,0,0,191.32549999999998,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,171.7785,513.8603400000001,0,0,633.4276170239999,0,178.855642212,0,170.38098,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,427.86221599999993,1695.58872,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,13.198800000000002,0,0,0,44.2548,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,47.67581802978071,1250.8348942523746,0,0,0,0,0,0,49.0329,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,49.470709547999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27766.526583999992,4379.25432,32192.079920000004,230.170395,0,0,0,4134.584376,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,677.4767999999999,84.74405999999999,0,0,20.186400000000003,0,0,1.9027195979999998,0,201.35934,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1580.3696879999998,41862.13374,0,0,330.610878,51.1632,365.46119999999996,0,857.6866,11.77078183494136,72.01859938483858,8209.961244434744,0,0,0,0,0,2089.5155,0,740.9903875199999,85.77359999999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4300.880888,1067.367,0,0,5414.352059999999,0,1152.4209839999999,0,0,298.1931398185144,110.35107970257523,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,757.50012,1260.7485491343646,1102.0192485000036,513.8603400000001,0,20.186400000000003,646.6264170239999,0,230.229071358,0,415.99512000000004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,34123.31519402977,50255.17867425237,32192.079920000004,230.170395,5744.962938,51.1632,1517.8821839999998,4134.584376,979.8797,309.96392165345577,182.36967908741383,8209.961244434744,0,0,0,0,0,2280.841,0,740.9903875199999,85.77359999999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3421.961648282155,0,1774.7895792359998,5196.751227518154]
["TRANSPORTE",68702.615595,0,49.470709547999995,68752.086304548]
["INDÚSTRIA",47104.03397473978,677.4767999999999,9461.613964032744,57243.12473877252]
["OUTROS",14457.733695999994,1340.7718691343646,845.4966885000036,16644.002253634364]
["TOTAL",133686.34491402193,2018.2486691343645,12131.370941316747,147835.96452447303]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",2.559694223432416,0,14.629752793985235,3.5152144772308604]
["TRANSPORTE",51.3908998253972,0,0.40779158256148756,46.50565681070566]
["INDÚSTRIA",35.23473845068764,33.56755836685737,77.99294910527048,38.72070299192751]
["OUTROS",10.814667500482743,66.43244163314263,6.96950651818279]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",65.84809428940864,0,34.15190571059137,100]
["TRANSPORTE",99.92804478786454,0,0.07195521213547156,100]
["INDÚSTRIA",82.28767068481636,1.1835077192093324,16.528821595974307,100]
["OUTROS",86.86452618596,8.055585722127592,5.079888091912401,100]
["TOTAL",90.42883803277196,1.365194643689195,8.205967323538852,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³"]
["  GÁS NATURAL","M m³"]
["  CARVÃO MINERAL","k t"]
["  ÁLCOOL","k m³"]
["     ANIDRO","k m³"]
["     HIDRATADO","k m³"]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh"]
["  BIODIESEL","k m³"]
["     SOJA","k m³"]
["     GORDURA ANIMAL","k m³"]
["     OUTROS","k m³"]
[]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh"]
["  ELETRICIDADE","GWh"]
["     PÚBLICA","GWh"]
["        RESIDENCIAL","GWh"]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh"]
["        INDUSTRIAL","GWh"]
["        OUTROS","GWh"]
["     AUTOPRODUTOR","GWh"]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO"]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³"]
[]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS"]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW"]
["    HIDRO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    TERMO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    EÓLICA ","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    NUCLEAR","MW"]
["    TOTAL","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["  REFINO","k m³/dia"]
["  UPGN","M m³/dia"]
[]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE"]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW"]
["      HIDRO","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    COMERCIAL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PÚBLICO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AGROPECUÁRIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TRANSPORTE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CIMENTO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    SIDERURGIA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    FERRO-LIGAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    MINERAÇÃO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    NÃO-FERROSOS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALUMÍNIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    QUÍMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TÊXTIL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PAPEL E CELULOSE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CERÂMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    OUTROS SETORES","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
[]
["RECURSOS E RESERVAS"]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)"]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)"]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO"]
[]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS"]
["  AÇO","k t"]
["  FERRO-GUSA","k t"]
["  FERRO-LIGAS","k t"]
["    do qual: Silício Metálico","k t"]
["  ALUMÍNIO","k t"]
["  ALUMINA","k t"]
["  PELOTAS","k t"]
["  ZINCO","k t"]
["  COBRE","k t"]
["  NÍQUEL","k t"]
["  PAPEL","k t"]
["  CELULOSE","k t"]
["     da qual: Pasta","k t"]
["  CIMENTO","k t"]
["  AÇÚCAR","k t"]
["  CANA ESMAGADA","k t"]

{"sheet":"1977","index":8,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1977]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",9331,1808,0,626,418,0,185,1269,0,119,0,193,0,1199,0,0,53.02120848339336,93480,99466,5066,2884,26850,1460,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,53.02120848339336,0,53.02120848339336,0]
["IMPORTAÇÃO",47330,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3824,0,0,0,0,0,0,0,0,0,76,571,0,98,311,0,0,0,0,0,0,147,0,19,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,350]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",890,0,0,-127,-38,0,22,-681,0,27,0,-13,0,-50,-116,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-202,358,107,0,-151,-132,-2,16,0,0,0,-30,0,0,0,-365,30,0,0,75,0,0,0,0,22,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",57551,1808,0,499,380,0,207,588,0,146,0,180,0,1149,3708,0,53.02120848339336,93480,99466,5066,2884,26850,1460,0,-126,929,107,98,160,-132,-2,16,0,0,0,117,0,19,0,-365,30,0,0,75,0,0,0,0,372,null,0,null,0,0,0,null,0,null,53.02120848339336,0,53.02120848339336,0]
["EXPORTAÇÃO",-1573,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-532,-640,-343,0,-27,0,0,-66,0,0,0,0,0,-140,0,0,-4,0,0,0,0,0,0,0,0]
["NÃO APROVEITADA",0,-291,-101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-74,0,0,0,0,0,0,0,0,-172,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,0,-742,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",55978,1517,-843,499,380,0,207,588,0,146,0,180,0,1149,3708,0,53.02120848339336,93480,99466,5066,2884,26850,1460,0,-658,289,-236,98,133,-132,-2,-50,-74,0,0,117,0,-121,0,-365,26,-172,0,75,0,0,0,0,372,null,0,null,0,0,0,null,0,null,53.02120848339336,0,53.02120848339336,0]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-55700,-1517,1438,-430,-380,0,-104,-448.0014496744116,0,-109,0,-69,0,-1166,-3551,0,-53.02120848339336,-93480,-21789,-5066,-2884,-789.1096848898608,-190.77387292684546,0,15286.734358534828,15450.016350310532,13700,0,3655,1841,725,1789,1375,332,230,3428,0,101011.68332447058,5270,1088,300,1540,0,333,132,0,0,0,2432,null,0,null,0,0,0,null,0,null,-53.02120848339336,0,-53.02120848339336,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-55700,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15465,16507,13461,0,3163,2584,725,1789,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1540,0,333,0,0,0,0,2432,{"$nulls":9},0,0]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-1517,1438,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,0,228,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-334,0,0,0,332,230,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1166,-3551,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1447,0,0,3428,0,0,0,0,0,0,0,0,132,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,0,-430,-380,0,-104,-440,0,-109,0,-49,0,0,0,0,0,-90883,0,0,0,0,0,0,-160,-648,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,95082.298625,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,0,0,0,0,0,-8.001449674411601,0,0,0,-20.000000000000004,0,0,0,0,-53.02120848339336,-2597,-71.00000000000001,0,0,-789.1096848898608,-190.77387292684546,0,-18.265641465171843,-414.98364968946805,0,0,0,0,0,0,-71.99999999999997,0,0,0,0,5929.384699470587,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},-53.02120848339336,null,-53.02120848339336,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-21718,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5270,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-5066,-2884,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1088,300,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,141,0,264,-409,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-278,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-52,-191,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-27,-45,-167,0,-12050,-527,-21,-6,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,0,595,69,0,0,103,70,0,37,0,111,0,0,0,0,0,0,77677,0,0,26061,1269,0,14629,15739,13464,98,3788,1709,723,1739,1301,305,184,3588,0,88839,4743,730,320,1368,0,408,132,0,0,0,2804,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,123,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1658,80,0,0,0,0,0,0,0,0,91,320,0,0,0,53,0,0,0,2804]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,0,472,69,0,0,103,70,0,37,0,111,0,0,0,0,0,0,77677,0,0,26061,1269,0,14629,15739,13464,98,3788,51,643,1739,1301,305,184,3588,0,88839,4743,639,0,1368,0,408,79,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,160,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2649,0,0,177,1822,0,0,0,0,0,0,379,0,0,0,0,3192,0,0,0,1368,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,53684,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3381,0,462,0,0,243,70,0,0,17133,1124,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,540,0,0,0,0,0,43,182,0,0,127,0,0,0,0,40,30,0,0,10534,87,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25,0,0,0,0,0,94,73,0,0,18,0,5,0,0,7,0,0,0,8017,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12200,0,0,0,0,0,1763,113,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1043,19,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,0,0,0,0,18,0,0,0,0,0,12079,1018,13464,98,0,0,0,1739,0,0,0,0,0,679,0,639,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10866,0,13464,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,639,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,599,17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,679,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,0,0,0,1739,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,614,1001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,312,69,0,0,103,4,0,5,0,111,0,0,0,0,0,0,11210,0,0,23412,1269,0,473,12531,0,0,262,51,175,0,922,15,84,3588,0,48241,3509,0,0,0,0,408,79,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CIMENTO                       ",0,0,51,0,0,0,102,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,34,2501,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,2214,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,139,59,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,28,1166,0,0,49,2,20,0,922,2,0,3538,0,6533,3282,0,0,0,0,0,79,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50,0,1760,190,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,59,730,0,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,1510,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,280,0,0,0,0,0,0,0,0,24,0,0,8455,37,0,0,0,0,198,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,116,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,320,0,0,0,0,0,62,1804,0,0,7,49,2,0,0,1,0,0,0,6694,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4300,0,0,23412,0,0,74,1438,0,0,20,0,24,0,0,2,15,0,0,4558,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,260,0,0,0,0,0,7,741,0,0,7,0,10,0,0,0,3,0,0,3458,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,1,0,0,2,0,110,0,0,0,0,0,0,650,0,0,0,1269,0,16,1028,0,0,1,0,5,0,0,0,0,0,0,3621,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,6,10,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4200,0,0,0,0,0,10,769,0,0,22,0,7,0,0,1,8,0,0,1310,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1480,0,0,0,0,0,183,2074,0,0,156,0,93,0,0,9,34,0,0,8128,0,0,0,0,0,210,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,0,0,0,0,0,0,-69.99855032558838,0,0,0,0,0,69,34,0,0,0,0,0,0,0.10968488985963631,-0.2261270731546574,0,0.26564146517193876,-0.01635031053228886,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,210,0,-1.6833244705776451,0,28,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.37050721302321543]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",90883,1355.578625,2843.7200000000003,0,0,0,0,0,0,0,95082.298625]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",2597,63.012,1778.9192369705881,0,777.5589624999998,339.28650000000005,null,0,0,373.808,5929.584699470589]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-","-",17.77940677966101,18.039193548387093,"-",20.90875,23.732205882352936,"-",24.27086734693877,"-",24.117719298245614,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",27.243973698336017,34.00605528686379,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",-121,{"$nulls":9},-121]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,262.24625,247.095,null,101.14,516.0375,0,150.733375,null,78.32650000000001,{"$nulls":5},90883,0,{"$nulls":4},0,434.72,2409,{"$nulls":10},0,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",93359,1418.590625,4622.639236970588,0,777.5589624999998,339.28650000000005,0,0,0,373.808,100890.88332447059]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-","-","-","-","-","-",37.97152941176469,"-","-","-",36.21052631578947,"-","-","-","-","-",0,38.20064516129031,"-","-",39.79,38.02342657342657,38.68452,29.339663982823396,37.3,"-","-","-","-","-","-",37.53,"-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",93480,1418.590625,4622.639236970588,0,777.5589624999998,339.28650000000005,0,0,0,373.808,101011.88332447059]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,15.011999999999997,0,0,0,48,0,0,0,0,238.5,2597,97.767,0,0,777.5589624999998,241.51950000000002,0,52.842999999999996,1726.076236970588,0,0,0,0,0,0,135.10799999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,238.7,0,238.7,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},8028.874,569.3712709999999,1170.5705840146657,0,168.0574787006785,76.63600000000001,0,0,null,83.98120848339335,10097.490542198739,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",92.53462446131269,1.406064233214943,4.581820561629863,0,0.7706929871942222,0.33629054362507277,0,0,null,0.37050721302321543,100,93.64160799213198,6.358392007868021,6.358392007868019]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,15.011999999999997,0,0,0,48,0,0,0,0,238.5,2597,97.767,0,0,777.5589624999998,241.51950000000002,0,52.842999999999996,1726.076236970588,0,0,0,0,0,0,135.10799999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5929.584699470588,0,null,0,0,0,null,0,null,238.7,0,238.7,0,null,null,"% produção",92.5435670768788,1.4043799385892055,4.576332095622588,0,0.7697697903545895,0.3358877082908584,0,0,0,0.3700633902639486,100,93.64922457552424,6.350775424475741,6.350775424475756]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,144.2372143634385,0,0.2,52.668,653.4203921259428,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,850.5256064893813,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,52.668,653.4203921259428,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,706.2883921259429,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,52.668,{"$nulls":24},52.668,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,653.4203921259428,{"$nulls":23},653.6203921259429,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,144.2372143634385,null,0,0,{"$nulls":24},144.2372143634385,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,0,{"$nulls":14},84.26086956521739,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},84.26086956521739,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},113.30434782608697,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},113.30434782608697]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},238.5,0,{"$nulls":5},0,0.175,230.53356685845984,{"$nulls":6},135.10799999999998,{"$nulls":11},0,{"$nulls":4},604.3165668584599,{"$nulls":8},238.5,null,238.5]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},313.26086956521743,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},313.26086956521743,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},66.65217391304348,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},66.65217391304348,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1537.2608695652173,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},1537.2608695652173,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":8},0,{"$nulls":6},0,598.2891563616319,{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},598.2891563616319,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,632.8587481365613,null,null,null,0,{"$nulls":23},632.8587481365613,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},66.17391304347827,{"$nulls":5},0,null,42.99277108433735,{"$nulls":23},109.16668412781561,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":4},15.011999999999997,0,0,null,48,{"$nulls":5},416.0869565217391,97.767,null,null,null,241.51950000000002,null,null,196.9934117647059,{"$nulls":23},1015.378868286445,0,null,null,0]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,null,3.8469387755102034,{"$nulls":23},3.8469387755102034,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":18},0.463,null,0,{"$nulls":25},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,0,0,0,0,0,8.001449674411601,0,0,0,20.000000000000004,0,0,0,0,53.02120848339336,2597,71.00000000000001,0,0,789.1096848898608,190.77387292684546,0,18.265641465171843,414.98364968946805,0,0,0,0,0,0,71.99999999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,53.065670712729535,0,53.065670712729535,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,146.3798737651671,0,0.04446222933617892,18.205151196708563,157.0954823999281,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04446222933617892,0,0.04446222933617892,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04446222933617892,18.205151196708563,157.0954823999281,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04446222933617892,0,0.04446222933617892,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18.205151196708563,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04446222933617892,0,157.0954823999281,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0.04446222933617892,null,0.04446222933617892]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,146.3798737651671,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,84.26086956521739,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,113.30434782608697,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,53.02120848339336,0,0,0,0,0,0,0,0.06049026846327938,55.42493367428523,0,0,0,0,0,0,71.99999999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},53.02120848339336,null,53.02120848339336]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,313.26086956521743,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,66.65217391304348,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1537.2608695652173,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,143.84081789593253,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,642.2599332096745,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,66.17391304347827,0,0,0,0,0,0,0,10.336332007070066,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,8.001449674411601,0,0,0,20.000000000000004,0,0,0,0,0,416.0869565217391,71.00000000000001,0,0,0,190.77387292684546,0,0,47.36120179858014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.9248819136720207,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.46987791501921716,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,141,0,264,-409,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,141,0,264,-409,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},0,{"$nulls":13},0]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,0,160,{"$nulls":18},2649,null,null,177,1822,null,null,0,null,null,null,379,{"$nulls":4},3192,null,null,null,1368]
["  PETRÓLEO",0,0,160,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,867.9689999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",{"$nulls":23},0,177,{"$nulls":12},177.289]
["    REFINO",null,null,160,{"$nulls":20},0,null,1822,null,null,0,{"$nulls":8},690.68,null,null,null,1368]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},2649,null,0,{"$nulls":13},{"$error":"#REF!"}]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},2062]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},379,{"$nulls":4},81.13971708378672]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,123,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1658,80,0,0,0,0,0,0,0,0,91,320,0,0,0,53,0,0,0,2804]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,123,{"$nulls":26},1658,80,{"$nulls":8},4.55,16,0,{"$nulls":6},2804]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},86.45,304,null,null,null,53,0,0,0]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,288.963,88.88,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31.82,0,0,0,0,0,0,0,0,112.66000000000001,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,126.85,117.8,0,41.6,186.96611999999996,0,53.42515099999999,0,27.929999999999996,0,0,0,0,0,7815.937999999999,0,0,0,0,0,0,128.896,621.432,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-8177.077681749999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,3.4000000000000004,0,0,0,11.4,0,0,0,0,53.02120848339336,223.34199999999998,22.010000000000005,0,0,168.0574787006785,54.626000000000005,0,14.714800764342435,397.96932005219986,0,0,0,0,0,0,30.959999999999987,0,0,0,0,-509.9270841544705,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,15.684447999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,5.58,0,0,0,0,0,9730.8424,976.262,10367.28,74.774,0,0,0,1429.4579999999999,0,0,0,0,0,58.394,0,341.226,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,415.36,20.355,0,0,41.2,1.6996919999999998,0,2.4506949999999996,0,63.269999999999996,0,0,0,0,0,0,3475.1,0,0,5550.237230999999,363.364191,0,523.6399999999999,13764.527,0,0,160.082,39.015,143.85,0,559.43,5.7,37.800000000000004,2475.72,0,4423.237999999999,2266.814,0,0,896.0400000000001,0,362.95149599999996,67.545,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20599.19,0,0,0,0,0,1530.6399999999999,352.912,0,0,2154.386,0,384.69599999999997,0,0,110.2,45,0,0,3158.522,797.164,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,676.17342,207.97919999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,57.5942,0,0,0,0,0,0,0,0,259.118,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,492.4317,457.2996,0,161.49120000000002,725.8024778399998,0,207.39643618199997,0,108.42425999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,395.7107199999999,1976.1537600000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,13.198800000000002,0,0,0,44.2548,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45.174438346531275,1265.5424377659956,0,0,0,0,0,0,56.037599999999976,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,60.88702713599999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29873.686167999997,3104.51316,29785.195440000003,214.825702,0,0,0,4236.913511999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,971.9424,79.01811000000001,0,0,159.93840000000003,6.598204343999999,0,9.51359799,0,245.61414,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1607.5747999999994,43771.19586,0,0,418.454348,118.60560000000001,426.3714,0,1012.5682999999999,14.713477293676698,97.57358626332969,10849.84933518669,0,0,0,0,0,2060.892,0,1103.37254784,225.87048,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4699.064799999999,1122.26016,0,0,5631.565004,0,1140.238944,0,0,284.4605610110828,116.15903126586866,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,676.17342,1612.8717491343646,1416.9464985000036,457.2996,0,321.42960000000005,745.5994821839998,0,277.79706130799997,0,398.29319999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,36621.210926346525,51239.665377765996,29785.195440000003,214.825702,6050.019352,118.60560000000001,1566.610344,4236.913511999999,1126.2000999999998,299.1740383047595,213.73261752919836,10849.84933518669,0,0,0,0,0,2320.0099999999998,0,1103.37254784,225.87048,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3682.581356112527,0,2266.336874022,5948.918230134526]
["TRANSPORTE",67215.133982,0,60.88702713599999,67276.021009136]
["INDÚSTRIA",49618.753619397015,971.9424,12588.970567520688,63179.6665869177]
["OUTROS",15115.841671999993,1317.1027691343645,845.4966885000036,17278.44112963436]
["TOTAL",135632.31062950953,2289.0451691343646,15761.691157178691,153683.0469558226]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",2.7151210054747144,0,14.378767173025036,3.8709007583930775]
["TRANSPORTE",49.556874516134656,0,0.3862975522665846,43.775824556936996]
["INDÚSTRIA",36.58328416665746,42.46060379697767,79.87068419233057,41.11036827964453]
["OUTROS",11.144720311733183,57.53939620302232,5.364251082377798]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",61.90337828915242,0,38.096621710847586,100]
["TRANSPORTE",99.90949668808781,0,0.09050331191217686,100]
["INDÚSTRIA",78.53595357477136,1.5383784886912575,19.92566793653739,100]
["OUTROS",87.48382772838644,7.622810178606873,4.893362093006684,100]
["TOTAL",88.25456894311714,1.4894584760493257,10.255972580833534,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³"]
["  GÁS NATURAL","M m³"]
["  CARVÃO MINERAL","k t"]
["  ÁLCOOL","k m³"]
["     ANIDRO","k m³"]
["     HIDRATADO","k m³"]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh"]
["  BIODIESEL","k m³"]
["     SOJA","k m³"]
["     GORDURA ANIMAL","k m³"]
["     OUTROS","k m³"]
[]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh"]
["  ELETRICIDADE","GWh"]
["     PÚBLICA","GWh"]
["        RESIDENCIAL","GWh"]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh"]
["        INDUSTRIAL","GWh"]
["        OUTROS","GWh"]
["     AUTOPRODUTOR","GWh"]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO"]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³"]
[]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS"]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW"]
["    HIDRO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    TERMO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    EÓLICA ","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    NUCLEAR","MW"]
["    TOTAL","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["  REFINO","k m³/dia"]
["  UPGN","M m³/dia"]
[]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE"]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW"]
["      HIDRO","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    COMERCIAL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PÚBLICO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AGROPECUÁRIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TRANSPORTE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CIMENTO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    SIDERURGIA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    FERRO-LIGAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    MINERAÇÃO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    NÃO-FERROSOS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALUMÍNIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    QUÍMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TÊXTIL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PAPEL E CELULOSE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CERÂMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    OUTROS SETORES","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
[]
["RECURSOS E RESERVAS"]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)"]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)"]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO"]
[]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS"]
["  AÇO","k t"]
["  FERRO-GUSA","k t"]
["  FERRO-LIGAS","k t"]
["    do qual: Silício Metálico","k t"]
["  ALUMÍNIO","k t"]
["  ALUMINA","k t"]
["  PELOTAS","k t"]
["  ZINCO","k t"]
["  COBRE","k t"]
["  NÍQUEL","k t"]
["  PAPEL","k t"]
["  CELULOSE","k t"]
["     da qual: Pasta","k t"]
["  CIMENTO","k t"]
["  AÇÚCAR","k t"]
["  CANA ESMAGADA","k t"]

{"sheet":"1978","index":9,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1978]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",9305,1933,0,776,609,0,253,1273,0,139,0,215,0,1317,0,0,55.02200880352141,102746,96149,15216,2597,27912,1744,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,7,null,0,7,0,null,0,null,55.02200880352141,0,55.02200880352141,0]
["IMPORTAÇÃO",52275,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3547,0,0,0,0,0,0,0,0,0,86,176,0,97,116,0,0,6,0,0,0,480,0,56,0,0,0,0,0,137,0,0,0,0,379]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",1110,0,0,-24,13,0,29,-295,0,109,0,-8,0,-118,123,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-367,483,-47,7,-284,-233,-47,-43,0,0,0,-23,0,0,0,-259,-44,0,0,-4,0,0,0,0,398,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",62690,1933,0,752,622,0,282,978,0,248,0,207,0,1199,3670,0,55.02200880352141,102746,96149,15216,2597,27912,1744,7,-281,659,-47,104,-168,-233,-47,-37,0,0,0,457,0,56,0,-259,-44,0,0,133,0,0,0,0,777,null,7,null,0,7,0,null,0,null,55.02200880352141,0,55.02200880352141,0]
["EXPORTAÇÃO",-281,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-644,-543,-1071,0,-76,0,0,-259,0,0,0,0,0,-183,0,0,-24,0,0,0,0,0,0,0,0]
["NÃO APROVEITADA",0,-420,-59,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-61,0,0,0,0,0,0,0,0,-157,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,0,-596,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",62409,1513,-655,752,622,0,282,978,0,248,0,207,0,1199,3670,0,55.02200880352141,102746,96149,15216,2597,27912,1744,7,-925,116,-1118,104,-244,-233,-47,-296,-61,0,0,457,0,-127,0,-259,-68,-157,0,133,0,0,0,0,777,null,7,null,0,7,0,null,0,null,55.02200880352141,0,55.02200880352141,0]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-62099,-1513,1433,-686,-622,0,-168,-844.0027181395218,0,-167,0,-107,0,-1204,-3560,0,-55.02200880352141,-102746,-22317,-15216,-2597,-874.9172396405266,-226.73125211724567,-7,16870.677372091297,16924.676418939493,14860,0,4440,2529,800,2078,1431,347,248,3575,0,112729.57393913552,5394,1849,399,1897,0,436,157,0,0,0,2619,null,-7,null,0,-7,0,null,0,null,-55.02200880352141,0,-55.02200880352141,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-62099,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17089,18187,14603,0,3875,3386,800,2078,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1897,0,436,0,0,0,0,2619,{"$nulls":9},0,0]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-1513,1433,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100,0,232,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-362,0,0,0,347,248,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1204,-3560,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1506,0,0,3575,0,0,0,0,0,0,0,0,157,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,0,-686,-622,0,-168,-829,0,-167,0,-87,0,0,0,0,0,-99996,0,0,0,0,0,0,-195,-802,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,105929.58985,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,0,0,0,0,0,-15.002718139521752,0,0,0,-20.000000000000004,0,0,0,0,-55.02200880352141,-2750,-88.00000000000001,0,0,-874.9172396405266,-226.73125211724567,0,-23.322627908702,-465.3235810605066,0,0,0,0,0,0,-75,0,0,0,0,6799.984089135519,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},-55.02200880352141,null,-55.02200880352141,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-22229,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5394,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,-15216,-2597,0,0,-7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1849,399,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-7,null,null,-7]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,157,0,333,-495,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-310,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-56,-177,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-32,-42,-174,0,-13563,-539,-37,-8,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,0,783,66,0,0,114,118,0,81,0,100,0,0,0,0,0,0,73832,0,0,27037,1517,0,15946,17041,13742,104,4196,2296,753,1782,1370,315,206,3879,0,99039,4855,1553,323,1740,0,569,157,0,0,0,3396,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,333,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2233,110,0,0,0,0,0,0,0,0,49,321,0,0,0,120,0,0,0,3396]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,0,450,66,0,0,114,118,0,81,0,100,0,0,0,0,0,0,73832,0,0,27037,1517,0,15946,17041,13742,104,4196,63,643,1782,1370,315,206,3879,0,99039,4855,1504,2,1740,0,569,37,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,156,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5805,0,0,185,1831,0,0,0,0,0,0,405,0,2,0,0,3553,0,0,0,1740,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50497,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3742,0,446,0,0,245,75,0,0,18946,1166,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,530,0,0,0,0,0,37,196,0,0,135,0,0,0,0,40,34,0,0,11389,93,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22,0,0,0,0,0,114,79,0,0,22,0,5,0,0,7,0,0,0,8668,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11600,0,0,0,0,0,1790,123,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,1335,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,39,0,0,0,0,0,0,0,0,17,0,0,0,0,0,13334,1267,13742,104,0,0,0,1782,0,0,0,0,0,675,0,1504,2,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12044,0,13742,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1504,2,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,39,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,602,17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,675,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,104,0,0,0,1782,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7,0,0,0,0,0,688,1250,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,294,66,0,0,114,18,0,42,0,100,0,0,0,0,0,0,11166,0,0,21232,1517,0,486,13545,0,0,297,63,190,0,965,23,95,3879,0,54473,3574,0,0,0,0,569,37,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CIMENTO                       ",0,0,50,0,0,0,107,0,0,19,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30,2672,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,2442,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,137,64,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,33,1152,0,0,51,1,25,0,965,2,0,3820,0,7095,3293,0,0,0,0,0,37,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,1,0,22,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,59,0,1935,210,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,60,860,0,0,0,0,15,0,0,0,0,0,0,1803,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,360,0,0,0,0,0,0,0,0,27,0,0,8957,37,0,0,0,0,306,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,105,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,310,0,0,0,0,0,49,2086,0,0,7,62,3,0,0,1,0,0,0,7142,34,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4100,0,0,21232,0,0,75,1563,0,0,23,0,24,0,0,2,17,0,0,5012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,240,0,0,0,0,0,7,717,0,0,7,0,12,0,0,0,4,0,0,3733,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,100,0,0,0,0,0,0,660,0,0,0,1517,0,16,1153,0,0,2,0,7,0,0,0,0,0,0,3864,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,2,2,0,0,1,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4400,0,0,0,0,0,13,804,0,0,31,0,6,0,0,1,9,0,0,1383,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1450,0,0,0,0,0,203,2178,0,0,176,0,95,0,0,17,38,0,0,11107,0,0,0,0,0,263,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,0,5,0,0,0,0,-15.99728186047821,0,0,0,0,0,61,67,0,0,0,0,0,0,-0.08276035947346827,-0.2687478827542691,0,0.32262790870299796,0.3235810605074221,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21,0,-0.5739391355164116,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.37980025716876525]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",99996,2547.52985,3386.06,0,0,0,0,0,0,0,105929.58985]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",2750,85.275,2205.2993891355195,0,875.9770625000001,455.96701250000007,null,0,0,427.665625,6800.18408913552]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-","-",21.858211864406773,22.283709677419345,"-",22.999624999999995,24.25958823529411,"-",23.215612244897958,"-",24.117719298245614,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",25.148283413848628,33.042172134833514,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",-127,{"$nulls":9},-127]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,514.3542249999999,499.6214999999999,null,179.71800000000002,993.8673749999999,0,220.89925,null,139.06950000000003,{"$nulls":5},99996,0,{"$nulls":4},0,489.06,2897,{"$nulls":10},0,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",102619,2632.80485,5591.359389135519,0,875.9770625000001,455.96701250000007,0,0,0,427.665625,112602.7739391355]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-","-","-","-","-","-",42.19058823529411,"-","-","-",40.73684210526315,"-","-","-","-","-",0,42.44516129032257,"-","-",40.43,42.56511363636364,42.9828,29.3396639828234,41.2,"-","-","-","-","-","-",40.6575,"-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",102746,2632.80485,5591.359389135519,0,875.9770625000001,455.96701250000007,0,0,0,427.665625,112729.7739391355]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,31.275,0,0,0,54,0,0,0,0,275,2750,134.64,0,0,875.9770625000001,321.3270125000001,0,67.473,2137.8263891355195,0,0,0,0,0,0,152.465625,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,275.2,0,275.2,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},8825.233999999999,963.8693799999999,1400.5009027036049,0,186.33199944348257,92.20200000000001,0,0,null,87.2720088035214,11555.410290950607,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",91.13363411053092,2.3381349836222456,4.965560965805143,0,0.7779355977264705,0.40493408514648244,0,0,null,0.37980025716876525,100,92.31650379340387,7.683496206596154,7.683496206596132]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,31.275,0,0,0,54,0,0,0,0,275,2750,134.64,0,0,875.9770625000001,321.3270125000001,0,67.473,2137.8263891355195,0,0,0,0,0,0,152.465625,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6800.18408913552,0,null,0,0,0,null,0,null,275.2,0,275.2,0,null,null,"% produção",91.14362285111484,2.335500869026395,4.959966824873062,0,0.77705918489019,0.4044778913033069,0,0,0,0.37937237879222846,100,92.32515992730833,7.674840072691686,7.674840072691666]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,233.60609357997825,0,0.2,67.298,677.1420076743146,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,978.2461012542929,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,67.298,677.1420076743146,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,744.6400076743147,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,67.298,{"$nulls":24},67.298,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,677.1420076743146,{"$nulls":23},677.3420076743147,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,233.60609357997825,null,0,0,{"$nulls":24},233.60609357997825,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,0,{"$nulls":14},94.26086956521739,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},94.26086956521739,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},116.30434782608697,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},116.30434782608697]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},275,0,{"$nulls":5},0,0.175,256.6849648550135,{"$nulls":6},152.465625,{"$nulls":11},0,{"$nulls":4},684.3255898550135,{"$nulls":8},275,null,275]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},338.26086956521743,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},338.26086956521743,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},66.65217391304348,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},66.65217391304348,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1580.2608695652173,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},1580.2608695652173,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":8},0,{"$nulls":6},0,885.3410089636163,{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},885.3410089636163,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,641.9079689200219,null,null,null,0,{"$nulls":23},641.9079689200219,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},78.17391304347827,{"$nulls":5},0,null,52.56385542168675,{"$nulls":23},130.737768465165,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":4},31.275,0,0,null,54,{"$nulls":5},476.0869565217391,134.64,null,null,null,321.3270125000001,null,null,261.8904705882353,{"$nulls":23},1279.2194396099744,0,null,null,0]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,null,4.204081632653061,{"$nulls":23},4.204081632653061,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":18},0.463,null,0,{"$nulls":25},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,0,0,0,0,0,15.002718139521752,0,0,0,20.000000000000004,0,0,0,0,55.02200880352141,2750,88.00000000000001,0,0,874.9172396405266,226.73125211724567,0,23.322627908702,465.3235810605066,0,0,0,0,0,0,75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,55.06202480992397,0,55.06202480992397,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,233.32345937791163,0,0.040016006402561026,23.26213764023872,147.38808796579934,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.040016006402561026,0,0.040016006402561026,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.040016006402561026,23.26213764023872,147.38808796579934,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.040016006402561026,0,0.040016006402561026,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23.26213764023872,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.040016006402561026,0,147.38808796579934,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0.040016006402561026,null,0.040016006402561026]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,233.32345937791163,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,94.26086956521739,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,116.30434782608697,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,55.02200880352141,0,0,0,0,0,0,0,0.06049026846327937,55.87056444701489,0,0,0,0,0,0,75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},55.02200880352141,null,55.02200880352141]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,338.26086956521743,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,66.65217391304348,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1580.2608695652173,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,192.70510030389408,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,641.1313404347987,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,78.17391304347827,0,0,0,0,0,0,0,11.44115423191902,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,15.002718139521752,0,0,0,20.000000000000004,0,0,0,0,0,476.0869565217391,88.00000000000001,0,0,0,226.73125211724567,0,0,57.00360526890935,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.9150688429699303,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4624398278163406,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,157,0,333,-495,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,157,0,333,-495,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},0,{"$nulls":13},0]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,0,156,{"$nulls":18},5805,null,null,185,1831,null,null,0,null,null,null,405,null,2,null,null,3553,null,null,null,1740]
["  PETRÓLEO",0,0,156,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,1012.0364,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",{"$nulls":23},0,185,{"$nulls":12},167.48999999999998]
["    REFINO",null,null,156,{"$nulls":20},0,null,1831,null,null,0,{"$nulls":8},844.5464,null,null,null,1740]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},5805,null,0,{"$nulls":13},0]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":10},2,null,null,2151]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},405,{"$nulls":4},92.73688792165397]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,333,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2233,110,0,0,0,0,0,0,0,0,49,321,0,0,0,120,0,0,0,3396]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,333,{"$nulls":26},2233,110,{"$nulls":8},2.45,16.05,0,{"$nulls":6},3396]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},46.55,304.95,null,null,null,120,0,0,0]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,417.06,51.92,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,26.23,0,0,0,0,0,0,0,0,102.83500000000001,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,202.36999999999998,192.82,0,67.2,352.26116699999994,0,81.85321299999998,0,49.589999999999996,0,0,0,0,0,8599.655999999999,0,0,0,0,0,0,157.09199999999998,769.1179999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-9109.944727099999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,6.375000000000001,0,0,0,11.4,0,0,0,0,55.02200880352141,236.49999999999997,27.280000000000005,0,0,186.33199944348257,64.92200000000001,0,18.78870904325033,446.2453142370258,0,0,0,0,0,0,32.25,0,0,0,0,-584.7986316656546,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,19.115420999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,5.27,0,0,0,0,0,10741.8704,1215.0529999999999,10581.34,79.352,0,0,0,1464.8039999999999,0,0,0,0,0,58.05,0,803.1360000000001,1.02,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,396,19.47,0,0,45.6,7.6486139999999985,0,20.585838,0,56.99999999999999,0,0,0,0,0,0,3461.46,0,0,5758.096926999999,434.376263,0,540.5576,14745.583999999999,0,0,181.46699999999998,48.195,156.17999999999998,0,589.1,8.74,43.65,2676.5099999999998,0,4990.236,2308.804,0,0,1139.7,0,506.17500299999995,31.634999999999998,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19421.19,0,0,0,0,0,1563.6695999999997,381.68199999999996,0,0,2382.2889999999998,0,372.366,0,0,110.96000000000001,49.050000000000004,0,0,3469.0679999999998,827.5260000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,975.9204,121.4928,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,47.4763,0,0,0,0,0,0,0,0,236.5205,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,785.60034,748.52724,0,260.8704,1367.4778502939998,0,317.7541728659999,0,192.50838,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,482.2724399999999,2445.79524,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,24.747750000000003,0,0,0,44.2548,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,57.68133676277851,1419.0600992737423,0,0,0,0,0,0,58.3725,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,74.20606432199999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32977.542128,3863.86854,30400.189820000003,227.97829600000003,0,0,0,4341.679056,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,926.64,75.58254,0,0,177.0192,29.691919547999994,0,79.914223116,0,221.27399999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1659.511832,46890.95712,0,0,474.35473799999994,146.5128,462.9175199999999,0,1066.2710000000002,22.560665183637603,112.6742603278926,11729.812032104004,0,0,0,0,0,2621.31,0,1538.77200912,105.78743999999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4800.465671999998,1213.74876,0,0,6227.303445999999,0,1103.692824,0,0,286.4223579835731,126.61334407979686,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,975.9204,1481.0829491343648,1706.6795685000034,748.52724,0,437.88960000000003,1421.9175198419998,0,471.8744603039999,0,458.0371799999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,39977.47340876277,55833.42975927374,30400.189820000003,227.97829600000003,6701.658183999999,146.5128,1566.610344,4341.679056,1172.1198000000002,308.98302316721066,239.28760440768946,11729.812032104004,0,0,0,0,0,2857.8305,0,1538.77200912,105.78743999999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",4404.80911603652,0,3800.11343316,8204.92254919652]
["TRANSPORTE",71811.25784,0,74.20606432199999,71885.46390432201]
["INDÚSTRIA",53929.57094463152,926.64,13485.352354768005,68341.56329939952]
["OUTROS",15867.923465999991,1530.3633491343646,845.4966885000036,18243.78350363436]
["TOTAL",146013.56136666803,2457.0033491343647,18205.168540750008,166675.73325655243]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3.016712334668148,0,20.87381627175776,4.922685737681593]
["TRANSPORTE",49.181224790256415,0,0.40760987274519833,43.1289321485532]
["INDÚSTRIA",36.934631577956,37.71423430604878,74.074306560704,41.00270745124372]
["OUTROS",10.867431297119447,62.28576569395122,4.644267294793038]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",53.684956678449915,0,46.315043321550085,100]
["TRANSPORTE",99.89677180852478,0,0.10322819147521488,100]
["INDÚSTRIA",78.91181931026352,1.3558952345594673,19.732285455177013,100]
["OUTROS",86.97715286326945,8.388409941553514,4.634437195177039,100]
["TOTAL",87.60337123696313,1.4741218179328297,10.92250694510403,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³"]
["  GÁS NATURAL","M m³"]
["  CARVÃO MINERAL","k t"]
["  ÁLCOOL","k m³"]
["     ANIDRO","k m³"]
["     HIDRATADO","k m³"]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh"]
["  BIODIESEL","k m³"]
["     SOJA","k m³"]
["     GORDURA ANIMAL","k m³"]
["     OUTROS","k m³"]
[]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh"]
["  ELETRICIDADE","GWh"]
["     PÚBLICA","GWh"]
["        RESIDENCIAL","GWh"]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh"]
["        INDUSTRIAL","GWh"]
["        OUTROS","GWh"]
["     AUTOPRODUTOR","GWh"]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO"]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³"]
[]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS"]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW"]
["    HIDRO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    TERMO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    EÓLICA ","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    NUCLEAR","MW"]
["    TOTAL","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["  REFINO","k m³/dia"]
["  UPGN","M m³/dia"]
[]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE"]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW"]
["      HIDRO","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    COMERCIAL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PÚBLICO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AGROPECUÁRIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TRANSPORTE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CIMENTO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    SIDERURGIA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    FERRO-LIGAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    MINERAÇÃO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    NÃO-FERROSOS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALUMÍNIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    QUÍMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TÊXTIL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PAPEL E CELULOSE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CERÂMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    OUTROS SETORES","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
[]
["RECURSOS E RESERVAS"]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)"]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)"]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO"]
[]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS"]
["  AÇO","k t"]
["  FERRO-GUSA","k t"]
["  FERRO-LIGAS","k t"]
["    do qual: Silício Metálico","k t"]
["  ALUMÍNIO","k t"]
["  ALUMINA","k t"]
["  PELOTAS","k t"]
["  ZINCO","k t"]
["  COBRE","k t"]
["  NÍQUEL","k t"]
["  PAPEL","k t"]
["  CELULOSE","k t"]
["     da qual: Pasta","k t"]
["  CIMENTO","k t"]
["  AÇÚCAR","k t"]
["  CANA ESMAGADA","k t"]

{"sheet":"1979","index":10,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1979]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",9607,1899,0,775,503,0,321,1567,0,202,0,222,0,1438,0,0,83.03321328531413,116580,98022,22268,2422,30452,2521,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,18,null,0,18,0,null,0,null,83.03321328531413,0,83.03321328531413,0]
["IMPORTAÇÃO",58197,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4253,0,0,0,0,0,0,0,0,0,164,242,0,168,138,2,0,0,0,0,0,328,0,79,0,0,0,0,0,154,0,0,0,0,320]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-2857,0,0,-151,8,0,34,-647,0,64,0,-27,0,30,-81,0,0,0,0,0,0,0,0,0,55,911,-216,-60,-155,-330,-46,-58,0,0,0,58,0,0,0,10,-53,0,0,-10,0,0,0,0,-128,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",64947,1899,0,624,511,0,355,920,0,266,0,195,0,1468,4172,0,83.03321328531413,116580,98022,22268,2422,30452,2521,18,219,1153,-216,108,-17,-328,-46,-58,0,0,0,386,0,79,0,10,-53,0,0,144,0,0,0,0,192,null,18,null,0,18,0,null,0,null,83.03321328531413,0,83.03321328531413,0]
["EXPORTAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-404,-453,-473,0,-115,0,0,-243,0,0,0,0,0,-152,0,0,-122,0,0,0,0,0,0,0,0]
["NÃO APROVEITADA",0,-534,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-78,0,0,0,0,0,0,0,0,-88,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-14,-421,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",64947,1351,-421,624,511,0,355,920,0,266,0,195,0,1468,4172,0,83.03321328531413,116580,98022,22268,2422,30452,2521,18,-185,700,-689,108,-132,-328,-46,-301,-78,0,0,386,0,-73,0,10,-175,-88,0,144,0,0,0,0,192,null,18,null,0,18,0,null,0,null,83.03321328531413,0,83.03321328531413,0]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-64624,-1351,1276,-542,-511,0,-169,-729.0045302325362,0,-130,0,-86,0,-1462,-4008,0,-83.03321328531413,-116580,-26264,-22268,-2422,-1028.4333126659728,-356.5773436381353,-14,17446.69997601535,17168.02147228032,14115,0,4766,2747,862,2352,1586,350,267,4048,0,126774.42068910375,6351,2327,527,1956,0,737.0144969786311,171,0,0,0,4129,null,-14,null,0,-14,0,null,0,null,-83.03321328531413,0,-83.03321328531413,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-64624,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17785,18303,13794,0,4125,4076,861,2352,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1956,0,488,0,0,0,0,4129,{"$nulls":9},0,0]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-1351,1276,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,96,0,224,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-378,0,0,0,350,267,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1462,-4008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1670,0,0,4048,0,0,0,0,0,0,0,0,171,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,0,-542,-511,0,-169,-704,0,-130,0,-66,0,0,0,0,0,-113952,0,0,0,0,0,0,-309,-580,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,118926.256625,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,0,0,0,0,0,-25.00453023253625,0,0,0,-20.000000000000004,0,0,0,0,-83.03321328531413,-2628,-92.00000000000003,0,0,-1028.4333126659728,-356.5773436381353,0,-29.300023984649822,-554.9785277196773,0,0,0,0,0,0,-83.99999999999999,0,0,0,0,7848.16406410375,0,0,0,0,0,-0.9855030213689142,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},-83.03321328531413,null,-83.03321328531413,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-26172,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6351,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-22268,-2422,0,0,-14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2327,527,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-14,null,null,-14]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,225,0,417,-951,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,250,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-323,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-61,-212,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-24,-45,-196,0,-15694,-635,-93,-21,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,0,858,82,0,0,186,199,0,136,0,109,0,0,0,0,0,0,71758,0,0,29424,2164,4,17262,17868,13426,108,4634,2419,816,2051,1508,326,222,4436,0,111007,5716,2244,331,1868,0,881,171,0,0,0,4321,null,4,null,0,4,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,386,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2377,140,0,0,0,0,0,0,0,0,25,315,0,0,0,107,0,0,0,4321]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,0,472,82,0,0,186,199,0,136,0,109,0,0,0,0,0,0,71758,0,0,29424,2164,4,17262,17868,13426,108,4634,42,676,2051,1508,326,222,4436,0,111007,5716,2219,16,1868,0,881,64,0,0,0,0,null,4,null,0,4,0,null,0,null,0,0,0,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,161,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9560,0,0,262,1898,0,0,0,0,0,0,388,0,2,0,0,3942.0000000000005,0,0,0,1868,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,49481,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4140,0,451,0,0,249,79,0,0,21020,1242,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,520,0,0,0,0,0,32,217,0,0,152,0,0,0,0,44,36,0,0,12560,95,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,0,0,0,0,0,116,87,0,0,26,0,3,0,0,7,0,0,0,9470,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11000,0,0,0,0,0,2200,128,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,1594,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,38,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,14180,1465,13426,108,0,0,0,2051,0,0,0,0,0,732,0,2219,16,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12716,0,13426,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2219,16,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,38,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,660,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,732,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,108,0,0,0,2051,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,804,1451,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,311,82,0,0,186,196,0,98,0,109,0,0,0,0,0,0,10721,0,0,19864,2164,4,472,14073,0,0,316,42,220,0,1120,26,105,4436,0,61689,4357,0,0,0,0,881,64,0,0,0,0,null,4,null,0,4,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CIMENTO                       ",0,0,51,0,0,0,163,84,0,73,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31,2505,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,2630,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,133,82,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,39,1265,0,0,56,0,33,0,1120,2,0,4376,0,8233,4057,0,0,0,0,0,64,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,1,0,23,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,0,2239,244,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,65,969,0,0,0,0,20,0,0,0,0,0,0,2080,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,429,0,0,0,0,0,0,0,0,29,0,0,10883,23,0,0,0,0,326,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,125,0,0,0,2,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,300,0,0,0,0,0,47,2310,0,0,9,42,4,0,0,1,0,0,0,7781,33,0,0,0,0,249,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,4,21,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3950,0,0,19864,0,0,77,1614,0,0,27,0,25,0,0,2,19,0,0,5255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,220,0,0,0,0,0,7,748,0,0,9,0,17,0,0,0,4,0,0,4027,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,2,0,0,1,0,106,0,0,0,0,0,0,603,0,0,0,2164,0,18,1181,0,0,3,0,8,0,0,0,0,0,0,4469,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,2,0,0,0,12,55,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,4200,0,0,0,0,4,13,884,0,0,45,0,6,0,0,1,9,0,0,1466,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,4,null,null,4]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,3,25,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,1440,0,0,0,0,0,175,2168,0,0,167,0,103,0,0,20,44,0,0,12626,0,0,0,0,0,306,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,0,3,0,0,0,0,8.00453023253624,0,0,0,0,0,55,48,0,0,0,0,0,0,0.4333126659730624,-0.42265636186493794,0,0.3000239846514887,-0.021472280321177095,0,0,0,0,0,0,0,0,0,198,0,-0.4206891037465539,0,0,0,0,0,-0.014496978631086677,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.48996492438189304]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",113952,2313.256625,2661,0,0,0,0,0,0,0,118926.256625]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",2628,110,2713.5511641037506,0,1098.89385,677.1255500000001,null,0,0,620.7935,7848.36406410375]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-","-",24.054491525423717,24.405967741935477,"-",24.045062499999997,26.36911764705882,"-",26.381377551020403,"-",26.214912280701746,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",25.148283413848628,29.745043258392673,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",-73,{"$nulls":9},-73]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,447.2177499999999,449.55224999999996,null,189.00537500000002,917.4,0,195.40625,null,114.675,{"$nulls":5},113952,0,{"$nulls":4},0,774.972,1886.0280000000002,{"$nulls":10},0,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",116507,2423.256625,5374.55116410375,0,1098.89385,677.1255500000001,0,0,0,620.7935,126701.62068910373]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-","-","-","-","-","-",43.708235294117635,"-","-","-",42.24561403508771,"-","-","-","-","-",0,45.310209677419344,"-","-",43.1476938174681,44.37751023486317,45.15265460240963,29.5,42.47,"-","-","-","-","-","-",42.7425,"-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-",50.27428851815505,"-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",116580,2423.256625,5374.55116410375,0,1098.89385,677.1255500000001,0,0,0,620.7935,126774.62068910373]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,54,0,0,0,56,0,0,0,0,435.95,2628,150.2613,0,0,1098.89385,526.8642500000001,0,85.229,2628.3221641037508,0,0,0,0,0,0,179.5185,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.125,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,436.15,0,436.15,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},10019.601999999999,808.4088619999999,1375.3228284221536,0,219.02647103178487,130.622,0,0,null,120.02990396158464,12673.01206541552,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",91.95383560710802,1.9125695565853158,4.241896145347381,0,0.8673084401157185,0.5344253264616943,0,0,null,0.48996492438189304,100,93.35556937368544,6.64443062631459,6.644430626314559]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,54,0,0,0,56,0,0,0,0,435.95,2628,150.2613,0,0,1098.89385,526.8642500000001,0,85.229,2628.3221641037508,0,0,0,0,0,0,179.5185,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.125,0,0,0,0,0,7848.364064103751,0,null,0,0,0,null,0,null,436.15,0,436.15,0,null,null,"% produção",91.95846878997607,1.9114682511594205,4.23945355536425,0,0.8668090222055381,0.5341175909810464,0,0,0,0.4896827903136902,100,93.35939540316265,6.640604596837361,6.640604596837349]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,296.5799782372144,0,0.2,85.054,740.8473678677494,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1122.6813461049637,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,85.054,740.8473678677494,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,826.1013678677494,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,85.054,{"$nulls":24},85.054,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,740.8473678677494,{"$nulls":23},741.0473678677495,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,296.5799782372144,null,0,0,{"$nulls":24},296.5799782372144,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,0,{"$nulls":14},84.26086956521739,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},84.26086956521739,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},116.30434782608697,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},116.30434782608697]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},435.95,0,{"$nulls":5},0,0.175,327.7486810256876,{"$nulls":6},179.5185,{"$nulls":11},0,{"$nulls":4},943.3921810256876,{"$nulls":8},435.95,null,435.95]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},338.26086956521743,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},338.26086956521743,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},66.65217391304348,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},66.65217391304348,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1528.2608695652173,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},1528.2608695652173,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":8},0,{"$nulls":6},0,1198.2970904630652,{"$nulls":17},5.125,{"$nulls":5},1203.4220904630652,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,801.8508717627856,null,null,null,0,{"$nulls":23},801.8508717627856,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},78.17391304347827,{"$nulls":5},0,null,65.70120481927711,{"$nulls":23},143.87511786275536,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":4},54,0,0,null,56,{"$nulls":5},416.0869565217391,150.2613,null,null,null,526.8642500000001,null,null,290.7074117647059,{"$nulls":23},1493.9199182864452,0,null,null,0]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,null,5.020408163265305,{"$nulls":23},5.020408163265305,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":18},0.463,null,0,{"$nulls":25},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,0,0,0,0,0,25.00453023253625,0,0,0,20.000000000000004,0,0,0,0,83.03321328531413,2628,92.00000000000003,0,0,1028.4333126659728,356.5773436381353,0,29.300023984649822,554.9785277196775,0,0,0,0,0,0,83.99999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.9855030213689142,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,83.07130628372465,0,83.07130628372465,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,277.56341478196504,0,0.03809299841051228,29.239862488007674,156.4322620337694,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.03809299841051228,0,0.03809299841051228,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.03809299841051228,29.239862488007674,156.4322620337694,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.03809299841051228,0,0.03809299841051228,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.239862488007674,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.03809299841051228,0,156.4322620337694,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0.03809299841051228,null,0.03809299841051228]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,277.56341478196504,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,84.26086956521739,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,116.30434782608697,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,83.03321328531413,0,0,0,0,0,0,0,0.060161496642149016,69.20516934411933,0,0,0,0,0,0,83.99999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},83.03321328531413,null,83.03321328531413]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,338.26086956521743,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,66.65217391304348,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1528.2608695652173,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,253.02421602594438,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.9855030213689142,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,750.4365852180351,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,78.17391304347827,0,0,0,0,0,0,0,13.873016945183,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,25.00453023253625,0,0,0,20.000000000000004,0,0,0,0,0,416.0869565217391,92.00000000000003,0,0,0,356.5773436381353,0,0,61.38378832771046,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0600750429508021,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4333126659725554,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,225,0,417,-951,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,250,0,0,0,0,0]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,225,0,417,-660.285294117647,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-290.7147058823529,{"$nulls":13},250]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,0,161,{"$nulls":18},9560,null,null,262,1898,null,null,0,null,null,null,388,null,2,null,null,3942,null,null,null,1868]
["  PETRÓLEO",0,0,161,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,1034.83696,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",{"$nulls":23},0,212,{"$nulls":12},192.14000000000001]
["    REFINO",null,null,161,{"$nulls":20},0,50,1898,null,null,0,{"$nulls":8},842.69696,null,null,null,1868]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},9560,null,0,{"$nulls":13},{"$error":"#REF!"}]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":10},2,null,null,2426]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},388,{"$nulls":4},101.76365614798695]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,386,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2377,140,0,0,0,0,0,0,0,0,25,315,0,0,0,107,0,0,0,4321]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,386,{"$nulls":26},2377,140,{"$nulls":8},1.25,15.75,0,{"$nulls":6},4321]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},23.75,299.25,null,null,null,107,0,0,0]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,530.262,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,33.54,0,0,0,0,0,0,0,0,57.64,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,159.89,158.41,0,67.60000000000001,299.145792,0,63.71806999999999,0,37.62,0,0,0,0,0,9799.872,0,0,0,0,0,0,248.93039999999996,556.22,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10227.65806975,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,10.625,0,0,0,11.4,0,0,0,0,83.03321328531413,226.00799999999998,28.52000000000001,0,0,219.02647103178487,102.10200000000002,0,23.604099322033896,532.2244080831706,0,0,0,0,0,0,36.11999999999999,0,0,0,0,-674.9421095129225,0,0,0,0,0,0.8766906762705082,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,18.625282,0,0,0,0,0,0,0,0,4.96,0,0,0,0,0,11423.408,1404.935,10338.02,82.404,0,0,0,1685.9219999999998,0,0,0,0,0,62.952,0,1184.9460000000001,8.16,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,415.36,24.189999999999998,0,0,74.4,83.28490799999999,0,48.033621999999994,0,62.129999999999995,0,0,0,0,0,0,3323.5099999999998,0,0,6266.458703999999,619.637596,4,591.3104,15316.189,0,0,193.076,32.13,180.84,0,648.4399999999999,9.88,48.15,3060.8399999999997,0,5644.266,2814.6220000000003,0,0,1223.54,0,783.726147,54.72,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18916.51,0,0,0,0,0,1891.5488,414.288,0,0,2638.298,0,374.832,0,0,114,51.75,0,0,3839.3839999999996,877.914,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1240.81308,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60.7074,0,0,0,0,0,0,0,0,132.572,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,620.6929799999999,614.94762,0,262.42320000000007,1161.283964544,0,247.35354773999998,0,146.04084,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,764.2163279999999,1768.7796,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,41.24625,0,0,0,44.2548,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,72.46458491864406,1692.4736177044826,0,0,0,0,0,0,65.37719999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.6651396558623452,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,72.303344724,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35069.862559999994,4467.6933,29701.131460000004,236.746692,0,0,0,4997.072807999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,971.9424,93.90558,0,0,288.8208,323.31201285599997,0,186.46652060399998,0,241.18866,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1815.3229279999998,48705.48102000001,0,0,504.70066399999996,97.6752,536.00976,0,1173.6763999999998,25.503360642372943,124.29016345447947,13414.139256100378,0,0,0,0,0,2814.142,0,2382.5274868799997,182.98368,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5807.054816,1317.43584,0,0,6896.510971999999,0,1111.002048,0,0,294.26954587353396,133.58288595574896,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,1240.81308,1404.8925491343646,1560.0952485000037,614.94762,0,551.2440000000001,1525.8422273999997,0,506.12341306799993,0,431.48429999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,43528.921216918636,57951.86337770449,29701.131460000004,236.746692,7401.211635999999,97.6752,1647.0118080000002,4997.072807999999,1299.7609999999997,319.7729065159069,257.8730494102284,13414.139256100378,0,0,0,0,0,2946.714,0,2385.192626535862,182.98368,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",4300.599270278989,0,3203.620402284,7504.219672562989]
["TRANSPORTE",74472.50682,0,72.303344724,74544.810164724]
["INDÚSTRIA",57005.65258297685,971.9424,15904.492909560377,73882.08789253722]
["OUTROS",17654.716439999993,1673.7632291343646,845.4966885000036,20173.97635763436]
["TOTAL",153433.47511325584,2645.7056291343647,20025.91334506838,176105.0940874586]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",2.802908079286174,0,15.997374736832814,4.261216696455237]
["TRANSPORTE",48.53732652866569,0,0.36104892435183517,42.3297296145806]
["INDÚSTRIA",37.15333472105649,36.7366040007257,79.4195632204563,41.95340758050154]
["OUTROS",11.506430670991637,63.263395999274294,4.222013118359055]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",57.309080196611085,0,42.690919803388915,100]
["TRANSPORTE",99.90300686987568,0,0.09699313012432259,100]
["INDÚSTRIA",77.15760911615351,1.3155318531518858,21.52685903069461,100]
["OUTROS",87.51232839290498,8.296645140564808,4.191026466530212,100]
["TOTAL",87.12608565261412,1.5023447463822,11.371569601003685,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³"]
["  GÁS NATURAL","M m³"]
["  CARVÃO MINERAL","k t"]
["  ÁLCOOL","k m³"]
["     ANIDRO","k m³"]
["     HIDRATADO","k m³"]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh"]
["  BIODIESEL","k m³"]
["     SOJA","k m³"]
["     GORDURA ANIMAL","k m³"]
["     OUTROS","k m³"]
[]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh"]
["  ELETRICIDADE","GWh"]
["     PÚBLICA","GWh"]
["        RESIDENCIAL","GWh"]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh"]
["        INDUSTRIAL","GWh"]
["        OUTROS","GWh"]
["     AUTOPRODUTOR","GWh"]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO"]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³"]
[]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS"]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW"]
["    HIDRO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    TERMO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    EÓLICA ","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    NUCLEAR","MW"]
["    TOTAL","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["  REFINO","k m³/dia"]
["  UPGN","M m³/dia"]
[]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE"]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW"]
["      HIDRO","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    COMERCIAL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PÚBLICO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AGROPECUÁRIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TRANSPORTE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CIMENTO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    SIDERURGIA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    FERRO-LIGAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    MINERAÇÃO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    NÃO-FERROSOS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALUMÍNIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    QUÍMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TÊXTIL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PAPEL E CELULOSE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CERÂMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    OUTROS SETORES","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
[]
["RECURSOS E RESERVAS"]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)"]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)"]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO"]
[]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS"]
["  AÇO","k t"]
["  FERRO-GUSA","k t"]
["  FERRO-LIGAS","k t"]
["    do qual: Silício Metálico","k t"]
["  ALUMÍNIO","k t"]
["  ALUMINA","k t"]
["  PELOTAS","k t"]
["  ZINCO","k t"]
["  COBRE","k t"]
["  NÍQUEL","k t"]
["  PAPEL","k t"]
["  CELULOSE","k t"]
["     da qual: Pasta","k t"]
["  CIMENTO","k t"]
["  AÇÚCAR","k t"]
["  CANA ESMAGADA","k t"]

{"sheet":"1980","index":11,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1980]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",10562,2205,0,655,472,0,269,1325,258,515,0,203,0,1545,0,0,129.0516206482593,128907,100309,29847,2725,32978,2994,25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,25,null,0,25,0,null,0,null,129.0516206482593,0,129.0516206482593,0]
["IMPORTAÇÃO",50564,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4515,0,0,0,0,0,0,0,0,0,678,1197,0,106,235,1,0,0,0,0,0,527,0,0,0,0,0,0,0,140,0,0,0,0,270]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",2421,0,0,-89,-116,0,-14,-138,-174,-175,0,-3,0,117,-23,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-814,349,206,-10,-374,-291,-7,-271,0,0,0,-75,0,0,0,335,-304,0,0,4,0,0,0,0,305,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",63547,2205,0,566,356,0,255,1187,84,340,0,200,0,1662,4492,0,129.0516206482593,128907,100309,29847,2725,32978,2994,25,-136,1546,206,96,-139,-290,-7,-271,0,0,0,452,0,0,0,335,-304,0,0,144,0,0,0,0,575,null,25,null,0,25,0,null,0,null,129.0516206482593,0,129.0516206482593,0]
["EXPORTAÇÃO",-70,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-636,-723,-359,0,-57,0,0,-376,0,0,0,0,0,-213,0,0,-384,0,0,0,0,0,0,0,-46]
["NÃO APROVEITADA",0,-606,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-93,0,0,0,0,0,0,0,0,-52,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-245,-287,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",63477,1354,-287,566,356,0,255,1187,84,340,0,200,0,1662,4492,0,129.0516206482593,128907,100309,29847,2725,32978,2994,25,-772,823,-153,96,-196,-290,-7,-647,-93,0,0,452,0,-213,0,335,-688,-52,0,144,0,0,0,0,529,null,25,null,0,25,0,null,0,null,129.0516206482593,0,129.0516206482593,0]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-63162,-1354,1275,-468,-356,0,-85,-884.0048926511391,0,0,0,-88,0,-1563,-4131,0,-129.0516206482593,-128907,-29757,-29847,-2725,-978.9494913969482,-419.03089847805006,-23,19092.897928010636,16296.079589172767,11583,0,5147,2487,654,2679,1648,352,271,4265,0,139382.73308794227,7190,2175,1501,1789,0,910.0434909358933,208,0,0,0,3102,null,-23,null,0,-23,0,null,0,null,-129.0516206482593,0,-129.0516206482593,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-63162,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19524,17384,11167,0,4410,4274,654,2679,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1789,0,430,0,0,0,0,3365,{"$nulls":9},0,0]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-1354,1275,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,99,0,230,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-380,0,0,0,352,271,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1563,-4131,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1735,0,0,4265,0,0,0,0,0,0,0,0,208,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,0,-468,-356,0,-85,-857,0,0,0,-65,0,0,0,0,0,-126104,0,0,0,0,0,0,-352,-547,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,131039.70835,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,0,0,0,0,0,-27.00489265113915,0,0,0,-23.000000000000007,0,0,0,0,-129.0516206482593,-2803,-127.00000000000001,0,0,-978.9494913969482,-419.03089847805006,0,-79.10207198936304,-540.9204108272326,0,0,0,0,0,0,-87,0,0,0,0,8343.024737942262,0,0,0,0,0,-2.956509064106743,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},-129.0516206482593,null,-129.0516206482593,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-29630,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7190,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-29847,-2725,0,0,-23,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2175,1501,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-23,null,null,-23]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,317,0,507,-1407,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,483,0,0,0,0,-263,null,0,{"$nulls":5},0,null,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-315,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-99,-361,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-26,-41,-82,0,-16464,-575,-87,-60,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,0,1003,98,0,0,196,323,84,340,0,112,0,0,0,0,0,0,70552,0,0,31999,2575,2,18321,17119,11430,96,4951,2197,647,2032,1555,326,230,4635,0,122705,6615,2419,749,1737,0,1054.0434909358933,208,0,0,0,3631,null,2,null,0,2,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,452,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2150,109,0,0,0,0,0,0,0,0,166,320,0,0,81.04349093589326,140,0,0,0,3631]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,0,551,98,0,0,196,323,84,340,0,112,0,0,0,0,0,0,70552,0,0,31999,2575,2,18321,17119,11430,96,4951,47,538,2032,1555,326,230,4635,0,122705,6615,2253,429,1737,0,973,68,0,0,0,0,null,2,null,0,2,0,null,0,null,0,0,0,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,188,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9455,0,0,288,1885,0,0,0,0,0,0,386,0,2,0,0,4171,0,0,0,1737,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,48322,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4438,0,364,0,0,244,79,0,0,23263,1286,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,500,0,0,0,0,0,28,240,0,0,167,0,0,0,0,47,35,0,0,13804,100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18,0,0,0,0,0,168,96,0,0,26,0,2,0,0,7,2,0,0,10386,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10429,0,0,0,0,0,2588,122,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,2038,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,44,0,0,0,0,0,0,0,0,11,0,0,0,0,0,14804,1044,11430,96,0,0,0,2032,0,0,0,0,0,823,0,2253,429,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13304,0,11430,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2253,429,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,44,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,680,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,823,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,96,0,0,0,2032,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,820,1033,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,363,98,0,0,196,323,84,296,0,112,0,0,0,0,0,0,11272,0,0,22544,2575,2,445,13732,0,0,320,47,170,0,1169,28,112,4635,0,68220,5207,0,0,0,0,973,68,0,0,0,0,null,2,null,0,2,0,null,0,null,0,0,0,0]
["CIMENTO                       ",0,0,52,0,0,0,92,118,83,262,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,33,2160,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,3221,164,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,129,95,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,47,1085,0,0,62,0,25,0,1169,3,0,4556,0,8921,4576,0,0,0,0,0,68,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,9,0,0,32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,2902,277,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,49,0,0,0,0,0,68,960,0,0,0,0,19,0,0,0,0,0,0,2714,35,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14,0,0,0,0,0,0,434,0,0,0,0,0,0,0,0,31,0,0,11102,91,0,0,0,0,315,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,179,0,0,0,3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,280,0,0,81,0,0,45,2461,0,0,10,47,2,0,0,1,0,0,0,7980,49,0,0,0,0,399,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,62,91,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3857,0,0,22463,0,0,78,1527,0,0,22,0,18,0,0,4,21,0,0,6280,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,0,0,0,0,0,7,706,0,0,7,0,11,0,0,0,6,0,0,4576,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,4,2,0,2,0,101,0,0,0,0,0,0,1076,0,0,0,2575,0,20,1131,0,0,3,0,6,0,0,0,2,0,0,5089,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,3,3,0,0,22,100,1,0,0,8,0,0,0,0,0,0,4362,0,0,0,0,2,14,933,0,0,48,0,3,0,0,1,9,0,0,1931,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,2,null,null,2]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,4,11,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,1434,0,0,0,0,0,133,2335,0,0,168,0,83,0,0,19,43,0,0,13504,13,0,0,0,0,259,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,0,15,0,0,0,26,20.00489265113913,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0505086030534585,0.030898478049948608,0,0.10207198936404893,-0.07958917276846478,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.7330879422661383,0,-4,-4,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.6163112828817716]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",126104,2468.70835,2467,0,0,0,0,0,0,0,131039.70835]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",2803,126.24674999999999,2750.749725442261,0,1000.4992624999999,805.0090000000001,null,0,0,857.72,8343.22473794226]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-","-",26.982864406779655,27.589354838709667,"-",27.181374999999992,33.75247058823528,"-","-","-",33.555087719298236,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",25.847505457855174,25.89131000478447,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",-213,{"$nulls":9},-213]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,433.1691,354.042,null,107.46125,1429.4759999999999,0,0,null,144.56,{"$nulls":5},126104,0,{"$nulls":4},0,907,1560,{"$nulls":10},0,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",128694,2594.9550999999997,5217.7497254422615,0,1000.4992624999999,805.0090000000001,0,0,0,857.72,139169.93308794225]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-","-","-","-","-","-",44.30011764705881,"-","-","-",44.041052631578935,"-","-","-","-","-",0,44.03685483870967,"-","-",41.27,43.25,44.05737,29.8,41.75,"-","-","-","-","-","-",41.7,"-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-",49.04808635917565,"-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",128907,2594.9550999999997,5217.7497254422615,0,1000.4992624999999,805.0090000000001,0,0,0,857.72,139382.93308794225]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,59.10974999999999,0,0,0,67.137,0,0,0,0,661.125,2803,201.596625,0,0,1000.4992624999999,603.4123750000001,0,232.435,2518.314725442261,0,0,0,0,0,0,181.395,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,661.325,0,661.325,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},11067.684,708.214011,1408.8902310302958,0,208.48785213229942,159.35488843930636,0,0,null,169.09169267707082,13721.722675278972,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",92.47256008859152,1.864594630767145,3.749193241434654,0,0.7189047521261499,0.5784360041987737,0,0,null,0.6163112828817716,100,93.76990084491645,6.230099155083571,6.2300991550835505]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,59.10974999999999,0,0,0,67.137,0,0,0,0,661.125,2803,201.596625,0,0,1000.4992624999999,603.4123750000001,0,232.435,2518.314725442261,0,0,0,0,0,0,181.395,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,0,0,0,0,0,8343.22473794226,0,null,0,0,0,null,0,null,661.325,0,661.325,0,null,null,"% produção",92.4840632523262,1.861745224117747,3.7434638587711273,0,0.7178061476642517,0.5775520590401751,0,0,0,0.6153694580805171,100,93.77942145903062,6.220578540969392,6.220578540969385]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,382,0,0.2,232.26,735.4717009645457,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1349.9317009645456,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,232.26,735.4717009645457,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,967.9317009645456,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,232.26,{"$nulls":24},232.26,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,735.4717009645457,{"$nulls":23},735.6717009645457,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,382,null,0,0,{"$nulls":24},382,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,0,{"$nulls":14},117.39130434782608,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},117.39130434782608,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},136.95652173913044,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},136.95652173913044]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},661.125,0,{"$nulls":5},0,0.175,258.2666552670917,{"$nulls":6},181.395,{"$nulls":11},0,{"$nulls":4},1100.9616552670916,{"$nulls":8},661.125,null,661.125]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},347.3913043478261,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},347.3913043478261,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},68.47826086956522,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},68.47826086956522,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1567.391304347826,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},1567.391304347826,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":8},0,{"$nulls":6},0,1181.8567704024256,{"$nulls":17},15,{"$nulls":5},1196.8567704024256,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,618.0362624999999,null,null,null,0,{"$nulls":23},618.0362624999999,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},80.26086956521739,{"$nulls":5},0,null,61.45060240963855,{"$nulls":23},141.71147197485595,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":4},59.10974999999999,0,0,null,67.137,{"$nulls":5},485.1304347826087,201.596625,null,null,null,603.4123750000001,null,null,275.7485882352941,{"$nulls":23},1692.134773017903,0,null,null,0]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,null,5.520408163265305,{"$nulls":23},5.520408163265305,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":18},0.463,null,0,{"$nulls":25},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,0,0,0,0,0,27.00489265113915,0,0,0,23.000000000000007,0,0,0,0,129.0516206482593,2803,127.00000000000001,0,0,978.9494913969484,419.03089847805006,0,79.10207198936304,540.9204108272326,0,0,0,0,0,0,87,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.956509064106743,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,129.0906606545057,0,129.0906606545057,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,373.7720953228931,0,0.039040006246401,79.04251614537165,157.97535177724032,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.039040006246401,0,0.039040006246401,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.039040006246401,79.04251614537165,157.97535177724032,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.039040006246401,0,0.039040006246401,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79.04251614537165,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.039040006246401,0,157.97535177724032,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0.039040006246401,null,0.039040006246401]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,373.7720953228931,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,117.39130434782608,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,136.95652173913044,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,129.0516206482593,0,0,0,0,0,0,0,0.05955584399138913,55.474283598733436,0,0,0,0,0,0,87,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},129.0516206482593,null,129.0516206482593]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,347.3913043478261,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,68.47826086956522,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1567.391304347826,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,253.85645540104426,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.956509064106743,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,604.7243686391481,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,80.26086956521739,0,0,0,0,0,0,0,13.199257727870013,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,27.00489265113915,0,0,0,23.000000000000007,0,0,0,0,0,485.1304347826087,127.00000000000001,0,0,0,419.03089847805006,0,0,59.22930844438829,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.1857538779562449,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4530274349070669,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,317,0,507,-1407,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,483,0,0,0,0,-263]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,317,0,507,-845.3391882352942,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,-263]
["  GÁS NATURAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-561.6608117647058,{"$nulls":13},483]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,0,188,{"$nulls":18},9455,null,null,288,1885,null,null,0,null,null,null,386,null,2,null,null,4171,null,null,null,1737]
["  PETRÓLEO",0,0,188,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,1062.0321399999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",{"$nulls":23},0,288,{"$nulls":12},211.24]
["    REFINO",null,null,188,{"$nulls":20},0,null,1885,null,null,0,{"$nulls":8},850.7921399999999,null,null,null,1737]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},9455,null,0,{"$nulls":13},{"$error":"#REF!"}]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":10},2,null,null,2507]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},386,{"$nulls":4},106.09488574537541]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,452,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2150,109,0,0,0,0,0,0,0,0,166,320,0,0,0,140,0,0,0,3631]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,452,{"$nulls":26},2150,109,{"$nulls":8},8.3,16,0,{"$nulls":6},3631]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},157.7,304,null,null,null,140,0,0,0]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,601.758,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,39.99,0,0,0,0,0,0,0,0,34.06,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,138.06,110.36,0,34,364.15901099999996,0,0,0,37.05,0,0,0,0,0,10844.944,0,0,0,0,0,0,283.5712,524.573,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11269.4149181,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,11.475,0,0,0,13.110000000000003,0,0,0,0,129.0516206482593,241.058,39.370000000000005,0,0,208.48785213229942,119.98488843930637,0,63.72462919463086,518.742673983316,0,0,0,0,0,0,37.41,0,0,0,0,-717.5001274630345,0,0,0,0,0,2.630072028811525,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,21.566115999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,3.41,0,0,0,0,0,11926.1024,1001.1959999999999,8801.1,73.248,0,0,0,1670.3039999999999,0,0,0,0,0,70.77799999999999,0,1203.102,218.79,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,484.88,28.91,0,0,78.4,137.250129,37.38,145.081144,0,63.839999999999996,0,0,0,0,0,0,3494.32,0,0,6814.859028999999,737.322925,2,590.5047999999999,14976.703,0,0,195.51999999999998,35.955,139.73999999999998,0,668.65,10.64,51.300000000000004,3198.1499999999996,0,6225.625999999999,3363.722,0,0,1137.7350000000001,0,865.568151,58.14,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18373.39,0,0,0,0,0,2242.7904,439.222,0,0,2829.541,0,302.496,0,0,113.24,52.2,0,0,4256.226,909.568,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1408.11372,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,72.3819,0,0,0,0,0,0,0,0,78.338,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,535.94892,428.41752,0,131.988,1413.6652807019998,0,0,0,143.8281,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,870.5635839999999,1668.14214,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,44.54595,0,0,0,50.893020000000014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,195.63461162751673,1649.601703266945,0,0,0,0,0,0,67.71209999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.995418967587036,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,83.719662312,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,36613.134368,3183.80328,25285.560300000005,210.44150400000004,0,0,0,4950.781056,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,1134.6191999999999,112.22862,0,0,304.34880000000004,532.805000778,145.10916,563.205001008,0,247.82688,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1812.8497359999997,47625.91554,0,0,511.0892799999999,109.30319999999999,414.18935999999997,0,1210.2565,27.46515761486317,132.42129564309028,14015.900688012905,0,0,0,0,0,2616.7905,0,2631.32717904,194.42015999999998,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6885.366528,1396.72596,0,0,7396.420174,0,896.5981439999999,0,0,292.30774890104374,134.74447626840765,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,1408.11372,1567.5693491343645,1493.674228500004,428.41752,0,436.33680000000004,1991.0162314799998,145.10916,646.9246633199999,0,442.548,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,46377.548827627514,55524.18862326695,25285.560300000005,210.44150400000004,7907.509454,109.30319999999999,1310.787504,4950.781056,1350.3505,319.7729065159069,267.1657719114979,14015.900688012905,0,0,0,0,0,2695.1285000000003,0,2639.3225980075867,194.42015999999998,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",4391.937457862049,0,2816.9988907020006,7208.93634856405]
["TRANSPORTE",70243.720508,0,83.719662312,70327.440170312]
["INDÚSTRIA",55881.35124829796,1134.6191999999999,17326.100809798907,74342.07125809687]
["OUTROS",19097.823569999993,1841.0638691343647,845.4966885000036,21784.38412763436]
["TOTAL",149614.83278415998,2975.683069134365,21072.31605131291,173662.83190460724]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",2.9354960174289833,0,13.368245255255118,4.151110672042886]
["TRANSPORTE",46.94970358275656,0,0.39729691842194936,40.49654114182749]
["INDÚSTRIA",37.35014116475638,38.12970580667598,82.22210016026882,42.80827995418897]
["OUTROS",12.764659235058087,61.870294193324014,4.012357666054107]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",60.92351555769917,0,39.07648444230084,100]
["TRANSPORTE",99.88095733029775,0,0.11904266970226138,100]
["INDÚSTRIA",75.16786969022162,1.5262141352786485,23.30591617449972,100]
["OUTROS",87.66749364180392,8.451300979396988,3.8812053787991068,100]
["TOTAL",86.15247784646469,1.7134829810727166,12.134039172462595,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,0,0,0,0,0,0,0,170.969,777.931,0,0,187.636,2705.1530000000002,4604.326,0,453.572,1662.814,0,0,0,0,0,0,0,0,10562.401]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":4},13.07,{"$nulls":7},211.77,33.256,null,261.55,5757.74,185.6,3367.43,4948.6,71.15,null,487.13,{"$nulls":4},15337.295999999998]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":16},7379.14,38.45,2438.84,2829.09,{"$nulls":7},12685.52]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":15},252.786,225.922,null,null,70.854,{"$nulls":5},2.16,null,551.722]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":15},27.9,149.3,null,null,83.4,{"$nulls":7},260.6]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":16},340.2,null,null,165.8,{"$nulls":7},506]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},2305.6,19233.26,{"$nulls":9},21538.859999999997]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":16},96.025,{"$nulls":10},96.025]
["  COBRE","k t",{"$nulls":15},45,{"$nulls":11},45]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":25},2.504,null,2.504]
["  PAPEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},222.607,null,null,24.108,null,0.72,2,5.418,61.252,null,null,14.367,292.682,361.28,4.07,973.027,377.199,330.071,203.867,{"$nulls":4},2872.668]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":27},0]
["  CIMENTO","k t",{"$nulls":27},0]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,0,0,8.269,0,0,17.668,2.949,36.504,83.436,144.782,1275.478,1034.971,98.265,39.207,482.018,45.869,432.661,3846.168,210.432,33.498,9.928,0,19.928,21.487,0,7843.517999999999]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,5.583,0,210.9294327167211,0,0,267.10225532481036,0,0,1512.575838206442,3077.904241389241,18751.708089190004,16935.214563494384,0,501.35550473640563,6882.53773627178,0,7589.175837024935,89686.98062769303,5103.42315430787,0,0,452.9308262589928,0,415.64095152738076,null,151393.06205814198]

{"sheet":"1981","index":12,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1981]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",12384,2475,0,642,527,0,331,991,352,1455,56,203,0,1132,0,0,206.07282913165267,130765,98152,33500,3338,35637,2929,51,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,51,null,0,51,0,null,0,null,206.07282913165267,0,182.07282913165267,24]
["IMPORTAÇÃO",49026,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4264,0,0,0,0,0,0,0,0,0,908,196,0,92,229,0,0,0,0,0,0,277,0,0,0,0,0,0,0,69,0,0,0,0,111]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",629,0,0,-212,170,0,125,549,-261,-531,0,-20,0,249,-111,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-201,-115,411,1,-269,-293,-37,-114,0,0,0,-265,0,0,0,-59,-865,0,0,-391,0,0,0,0,468,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",62039,2475,0,430,697,0,456,1540,91,924,56,183,0,1381,4153,0,206.07282913165267,130765,98152,33500,3338,35637,2929,51,707,81,411,93,-40,-293,-37,-114,0,0,0,12,0,0,0,-59,-865,0,0,-322,0,0,0,0,579,null,51,null,0,51,0,null,0,null,206.07282913165267,0,182.07282913165267,24]
["EXPORTAÇÃO",-856,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-693,-1690,-1459,0,-76,-10,0,-696,0,0,0,0,0,-257,0,-33,-124,0,0,0,0,0,0,0,-103]
["NÃO APROVEITADA",0,-810,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-156,0,0,0,0,0,0,0,0,-94,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-49,-637,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",61183,1616,-637,430,697,0,456,1540,91,924,56,183,0,1381,4153,0,206.07282913165267,130765,98152,33500,3338,35637,2929,51,14,-1609,-1048,93,-116,-303,-37,-810,-156,0,0,12,0,-257,0,-92,-989,-94,0,-322,0,0,0,0,476,null,51,null,0,51,0,null,0,null,206.07282913165267,0,182.07282913165267,24]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-60879,-1616,1521,-300,-675,0,-64,-1359.001630883713,0,-60,0,-61,0,-1305,-3813,0,-182.07282913165267,-130765,-28301,-33500,-3338,-1122.0743229277464,-408.2033205824037,-31,17905.841973810097,15376.036278138401,11990,0,5366,2932,630,3090,1473,385,273,4068,0,142186.34891153732,6829,1348,2859,1909,0,1130.9042255778793,190,0,0,0,2605,null,-31,null,0,-31,0,null,0,null,-182.07282913165267,0,-182.07282913165267,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-60879,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18405,16345,11632,0,4480,4702,630,3090,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1909,0,575,0,0,0,0,2874,{"$nulls":9},0,0]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-1616,1521,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,113,0,282,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-403,0,0,0,385,273,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1305,-3813,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1584,0,0,4068,0,0,0,0,0,0,0,0,190,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,0,-300,-675,0,-64,-1350,0,-60,0,-46,0,0,0,0,0,-128095,0,0,0,0,0,0,-432,-528,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,134022.29775,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,0,0,0,0,0,-9.001630883713052,0,0,0,-15.000000000000002,0,0,0,0,-182.07282913165267,-2670,-159.00000000000003,0,0,-1122.0743229277464,-408.2033205824037,0,-108.15802618990263,-440.9637218615984,0,0,0,0,0,0,-111,0,0,0,0,8164.05116153734,0,0,0,0,0,-35.09577442212068,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},-182.07282913165267,null,-182.07282913165267,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-28142,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6829,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-33500,-3338,0,0,-31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1348,2859,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-31,null,null,-31]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,41,0,245,0,604,-1368,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,591,0,0,0,0,-269,null,0,{"$nulls":5},0,null,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-304,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-76,-340,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-34,-33,-220,0,-15697,-546,-54,-114,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,0,900,100,0,0,394,211,91,908,56,124,0,0,0,0,24,0,69851,0,0,34515,2521,20,17920,13767,10942,93,5250,2629,593,2280,1317,351,240,3860,0,126232,6283,1197,1752,1815,0,808.9042255778793,190,0,0,0,3081,null,20,null,0,20,0,null,0,null,24,0,0,24]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,322,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2567,103,0,0,0,0,0,0,0,0,51,360,0,0,41.90422557787929,126,0,0,0,3081]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,0,578,100,0,0,394,211,91,908,56,124,0,0,0,0,24,0,69851,0,0,34515,2521,20,17920,13767,10942,93,5250,62,490,2280,1317,351,240,3860,0,126232,6283,1146,1392,1815,0,767,64,0,0,0,0,null,20,null,0,20,0,null,0,null,24,0,0,24]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,197,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10572,0,0,274,1633,0,0,28,0,0,0,326,0,1,0,0,4535,0,0,0,1815,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,46363,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4744,0,320,0,0,251,86,0,0,25052,1313,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,560,0,0,0,0,0,27,250,0,0,175,0,0,0,0,51,39,0,0,14485,102,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18,0,0,0,0,0,76,100,0,0,23,0,2,0,0,8,3,0,0,11109,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10464,0,0,0,0,0,2500,106,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,2494,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,41,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,14529,1454,10942,93,0,0,0,2280,0,0,0,0,0,879,0,1146,1392,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13084,0,10942,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1146,1392,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,41,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,658,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,879,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,93,0,0,0,2280,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,787,1447,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,381,100,0,0,394,211,91,867,56,124,0,0,0,0,24,0,12436,0,0,23943,2521,20,514,10224,0,0,280,62,166,0,991,41,111,3860,0,67678,4846,0,0,0,0,767,64,0,0,0,0,null,20,null,0,20,0,null,0,null,24,0,0,24]
["CIMENTO                       ",0,0,25,0,0,0,140,0,66,825,56,0,0,0,0,0,24,0,0,0,0,0,0,16,31,1821,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,3082,265,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,16,null,null,16,{"$nulls":4},24,null,null,24]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,123,70,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,59,715,0,0,55,0,30,0,991,5,0,3814,0,8536,3987,0,0,0,0,0,64,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,37,0,3237,385,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,53,0,0,0,0,0,70,741,0,0,0,0,20,0,0,0,0,0,0,3730,40,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,0,0,0,0,0,0,366,0,0,0,0,0,0,0,0,30,9,0,9639,107,0,0,0,0,219,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,227,16,0,0,0,3,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,330,0,0,91,0,0,36,2218,0,0,10,62,2,0,0,1,0,0,0,7800,44,0,0,0,0,514,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,8,0,0,204,115,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3938,0,0,23847,0,0,78,1204,0,0,16,0,17,0,0,5,23,0,0,6826,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,310,0,0,0,0,0,7,557,0,0,7,0,12,0,0,0,4,0,0,4434,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,3,0,0,0,7,6,2,9,0,121,0,0,0,0,0,0,1505,0,0,0,2521,0,23,863,0,0,4,0,6,0,0,0,2,0,0,5059,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,3,2,0,0,22,32,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,4718,0,0,0,0,4,16,492,0,0,54,0,3,0,0,2,9,0,0,1890,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,4,null,null,4]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,4,0,0,21,53,3,2,0,2,0,0,0,0,0,0,1567,0,0,5,0,0,194,1247,0,0,134,0,72,0,0,28,43,0,0,13445,13,0,0,0,0,34,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,0,16,-30,-22,0,2,30.001630883713005,0,44,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.07432292774319649,0.2033205824036486,0,0.15802618990346673,-0.036278138401030446,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.34891153732314706,0,-5,-4,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.9124943571878865]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",128095,3322.2977499999993,2605,0,0,0,0,0,0,0,134022.29775]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",2670,56.826750000000004,2268.7024115373397,0,1070.360125,803.2627500000001,null,0,0,1295.099125,8164.25116153734]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-","-",24.57741525423728,24.936532258064506,"-",27.181374999999996,32.59222941176469,"-",31.657653061224483,"-",32.50649122807016,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",25.298722565157743,25.94609894386074,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",-257,{"$nulls":9},-257]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,252.91875,606.7406249999999,null,80.912,2174.3943749999994,0,108.225,null,99.107,{"$nulls":5},128095,0,{"$nulls":4},0,1096,1509,{"$nulls":10},0,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",130508,3379.1244999999994,4873.70241153734,0,1070.360125,803.2627500000001,0,0,0,1295.099125,141929.54891153736]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-","-","-","-","-","-",40.0810588235294,"-","-","-",39.22807017543859,"-","-","-","-","-",0,41.38403225806451,"-","-",38.52,41.65,42.44551499999999,28.99,39.85,"-","-","-","-","-","-",40.6575,"-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-",47,"-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",130765,3379.1244999999994,4873.70241153734,0,1070.360125,803.2627500000001,0,0,0,1295.099125,142186.54891153736]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,17.82675,0,0,0,39,0,0,0,0,898.625,2670,237.18824999999998,0,0,1070.360125,566.0745000000001,0,309.17499999999944,1959.5274115373402,0,0,0,0,0,0,225.64912499999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,170.625,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,898.825,0,898.825,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},11223.687999999998,964.99939,1387.2902154743101,0,238.96929062824503,166.1745306122449,0,0,null,261.02357381250374,14242.145000527302,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",91.9526631352459,2.3808463606871317,3.4338884671401644,0,0.7541488951445481,0.5659587845943639,0,0,null,0.9124943571878865,100,93.27277081498481,6.727229185015183,6.72722918501519]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,17.82675,0,0,0,39,0,0,0,0,898.625,2670,237.18824999999998,0,0,1070.360125,566.0745000000001,0,309.17499999999944,1959.5274115373402,0,0,0,0,0,0,225.64912499999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,170.625,0,0,0,0,0,8164.25116153734,0,null,0,0,0,null,0,null,898.825,0,898.825,0,null,null,"% produção",91.9672085728423,2.376543017513107,3.4276817665569457,0,0.7527857826171265,0.5649358227969632,0,0,0,0.9108450376735407,100,93.28493017825639,6.715069821743594,6.7150698217436116]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,440,0,0.2,291.99999999999943,675.2664656101342,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1407.4664656101336,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,291.99999999999943,675.2664656101342,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,967.4664656101336,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,291.99999999999943,{"$nulls":24},291.99999999999943,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,675.2664656101342,{"$nulls":23},675.4664656101343,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,440,null,0,0,{"$nulls":24},440,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,0,{"$nulls":14},97.39130434782608,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},97.39130434782608,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},131.95652173913044,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},131.95652173913044]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},898.625,0,{"$nulls":5},0,0.175,156.5536023188669,{"$nulls":6},225.64912499999997,{"$nulls":11},0,{"$nulls":4},1281.0027273188668,{"$nulls":8},898.625,null,898.625]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},347.3913043478261,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},347.3913043478261,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},68.47826086956522,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},68.47826086956522,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1537.391304347826,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},1537.391304347826,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":8},0,{"$nulls":6},17,887.3865569900772,{"$nulls":17},170.625,{"$nulls":5},1075.0115569900772,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,629.897125,null,null,null,0,{"$nulls":23},629.897125,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},80.26086956521739,{"$nulls":5},0,null,46.3710843373494,{"$nulls":23},126.63195390256679,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":4},17.82675,0,0,null,39,{"$nulls":5},407.1304347826087,237.18824999999998,null,null,null,566.0745000000001,null,null,190.92929411764706,{"$nulls":23},1458.1492289002556,0,null,null,0]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,null,3.020408163265306,{"$nulls":23},3.020408163265306,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":18},0.463,null,0,{"$nulls":25},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,0,0,0,0,0,9.001630883713052,0,0,0,15.000000000000002,0,0,0,0,182.07282913165267,2670,159.00000000000003,0,0,1122.0743229277462,408.2033205824037,0,108.15802618990263,440.9637218615984,0,0,0,0,0,0,111,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35.09577442212068,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,182.11335166978185,0,182.11335166978185,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,461.25849660945505,0,0.04052253812917572,102.14973282914713,151.95909593842273,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04052253812917572,0,0.04052253812917572,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04052253812917572,102.14973282914713,151.95909593842273,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04052253812917572,0,0.04052253812917572,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,102.14973282914713,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04052253812917572,0,151.95909593842273,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0.04052253812917572,null,0.04052253812917572]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,461.25849660945505,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,97.39130434782608,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,131.95652173913044,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,182.07282913165267,0,0,0,0,0,0,0,0.06121987412705747,35.230157405763144,0,0,0,0,0,0,111,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},182.07282913165267,null,182.07282913165267]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,347.3913043478261,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,68.47826086956522,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1537.391304347826,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.947073486628441,199.69369991782696,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35.09577442212068,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,660.3304565820862,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,80.26086956521739,0,0,0,0,0,0,0,10.435151769636786,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,9.001630883713052,0,0,0,15.000000000000002,0,0,0,0,0,407.1304347826087,159.00000000000003,0,0,0,408.2033205824037,0,0,42.96591701183307,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.6796998181156823,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.48536973620494933,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,41,0,245,0,604,-1368,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,591,0,0,0,0,-269]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,41,0,245,0,604,-680.7504352941177,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,-269]
["  GÁS NATURAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-687.2495647058823,{"$nulls":13},591]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,0,197,{"$nulls":18},10572,null,null,274,1633,null,null,28,null,null,null,326,null,1,null,null,4535,null,null,null,1815]
["  PETRÓLEO",0,0,197,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,1319.9832,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",{"$nulls":23},0,274,{"$nulls":12},297.216]
["    REFINO",null,null,197,{"$nulls":20},0,null,1633,null,null,28,{"$nulls":8},1022.7671999999999,null,null,null,1815]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},10572,null,0,{"$nulls":13},{"$error":"#REF!"}]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":10},1,null,null,2512]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},326,{"$nulls":4},115.14189336235039]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},15]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,322,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2567,103,0,0,0,0,0,0,0,0,51,360,0,0,0,126,0,0,0,3081]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,322,{"$nulls":26},2567,103,{"$nulls":8},2.55,18,0,{"$nulls":6},3081]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},48.45,342,null,null,null,126,0,0,0]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,804.33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,67.08,0,0,0,0,0,0,0,0,61.57,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,88.5,209.25,0,25.6,573.64605,0,29.408339999999995,0,26.22,0,0,0,0,0,11016.169999999998,0,0,0,0,0,0,348.0192,506.352,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11525.9176065,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,3.8250000000000006,0,0,0,8.55,0,0,0,0,182.07282913165267,229.61999999999998,49.290000000000006,0,0,238.96929062824503,116.8845306122449,0,87.13210589858555,422.88420926527283,0,0,0,0,0,0,47.73,0,0,0,0,-702.1083998922112,0,0,0,0,0,31.220744680851062,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,20.095698999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1,0,0,0,0,0,11704.5624,1394.386,8425.34,70.959,0,0,0,1874.1599999999999,0,0,0,0,0,75.594,0,611.964,709.92,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,508.64,29.5,0,0,157.60000000000002,89.65875299999999,40.495,424.95051299999994,31.360000000000003,70.67999999999999,0,0,0,0,24,0,3855.16,0,0,7350.694064999999,721.860619,20,634.8127999999999,11370.863,0,0,188.188,47.43,136.452,0,566.31,15.58,50.4,2663.3999999999996,0,6210.317999999999,3130.516,0,0,1188.825,0,682.313229,54.72,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17795.55,0,0,0,0,0,2096.9768,437.304,0,0,3019.562,0,266.328,0,0,117.8,57.6,0,0,4570.04,928.302,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1882.1322,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,121.4148,0,0,0,0,0,0,0,0,141.611,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,343.557,812.3085,0,99.37920000000001,2226.8939661,0,114.16317587999998,0,101.78604,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1068.418944,1610.19936,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,14.848650000000003,0,0,0,33.191100000000006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,267.4955651086576,1344.7717854635678,0,0,0,0,0,0,86.3913,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,94.91106382978722,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,78.01150351799998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35933.006568,4434.1474800000005,24206.00182,203.86520700000003,0,0,0,5555.01024,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,1190.2176,114.519,0,0,611.8032000000001,348.055279146,157.20158999999998,1649.657891466,121.73952000000001,274.37976,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1948.8752959999997,36159.34434,0,0,491.92343199999993,144.1872,404.44372799999996,0,1025.0211,40.21683793604964,130.0981150177729,11672.35742302693,0,0,0,0,0,2734.2974999999997,0,2074.23221616,182.98368,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6437.718776,1390.62672,0,0,7893.135068,0,789.3961919999999,0,0,304.07853073598505,148.6835600203119,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,1882.1322,1623.1677491343646,1303.5726885000038,812.3085,0,711.1824,2589.797895246,157.20158999999998,1841.832570864,121.73952000000001,409.3569,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45655.51514910865,44939.08968546357,24206.00182,203.86520700000003,8385.0585,144.1872,1193.83992,5555.01024,1232.8272,344.29536867203467,278.7816750380848,11672.35742302693,0,0,0,0,0,2875.9084999999995,0,2169.143279989787,182.98368,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",4385.796718402013,0,3832.5189319799993,8218.315650382012]
["TRANSPORTE",70332.031315,0,78.01150351799998,70410.042818518]
["INDÚSTRIA",44127.618665113834,1190.2176,16157.718443638929,61475.55470875276]
["OUTROS",19033.589519999994,2315.0823491343644,845.4966885000036,22194.168557634363]
["TOTAL",137879.03621851583,3505.2999491343644,20913.74556763693,162298.08173528712]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3.180901780783584,0,18.32535888698315,5.0637170584593365]
["TRANSPORTE",51.00995281366427,0,0.37301545658430135,43.383163907851255]
["INDÚSTRIA",32.004588859454124,33.9548003671961,77.25884582167942,37.87817702554314]
["OUTROS",13.804556546098027,66.0451996328039,4.042779834753136]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",53.366126405696626,0,46.63387359430338,100]
["TRANSPORTE",99.88920401068484,0,0.11079598931515316,100]
["INDÚSTRIA",71.7807572036939,1.9360827334357331,26.28316006287037,100]
["OUTROS",85.75941680614483,10.431038870064006,3.809544323791166,100]
["TOTAL",84.9541995471028,2.1597913614602113,12.886009091436987,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,0,0,0,0,0,0,0,403.86,823.7959999999999,0,0,171.04,2598.043,4340.323,0,917.47,3129.872,0,0,0,0,0,0,0,0,12384.403999999999]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":4},12.88,{"$nulls":7},182.62,25.03,null,265.27,4691.11,180.21,3164.21,4279.89,58.17,null,366.74,{"$nulls":4},13226.130000000001]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":16},5967.4,36.99,2461.1,2325.72,{"$nulls":7},10791.21]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":15},252.057,227.285,null,null,81.813,{"$nulls":5},1.974,null,563.129]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":15},27.7,148.2,null,null,80.5,{"$nulls":7},256.4]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":16},342.2,null,null,176.7,{"$nulls":7},518.9]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},2445.2,15271.355,{"$nulls":9},17716.555]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":16},110.83,{"$nulls":10},110.83]
["  COBRE","k t",{"$nulls":15},45,{"$nulls":11},45]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":25},2.334,null,2.334]
["  PAPEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},219.633,null,null,20.665,null,0.6,2.52,1.943,58.624,null,null,20.169,226.559,400.76,4.836,958.569,339.465,323.812,217.614,{"$nulls":4},2795.769]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":27},0]
["  CIMENTO","k t",{"$nulls":27},0]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,0,0,6.59,0,0,17.351,1.372,31.572,88.241,136.531,1396.14,1277.493,103.649,54.099,445.36,43.168,472.711,3915.295,180.478,42.019,8.476,0,21.419,15.598,0,8257.562]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,15.252756,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,15.252756]

{"sheet":"1982","index":13,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1982,{"$nulls":34},-15.7]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",15080,3030,0,496,694,151,249,1368,407,1645,0,197,0,1139,0,286,241.08443377350943,141132,93937,45469,4484,40426,3060,53,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,53,null,0,53,0,null,0,null,241.08443377350943,0,211.08443377350943,30]
["IMPORTAÇÃO",46291,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,239,2153,0,89,1369,2,0,0,0,0,0,116,47.1,0,0,0,0,0,0,325,0,0,0,0,111]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",439,0,0,-21,40,-56,4,-173,10,269,0,15,0,13,-11,-170,0,0,0,0,0,0,0,0,558,-779,-198,18,-429,-18,-17,-90,0,0,0,10,-62.8,0,0,-1152,119,0,0,-276,0,0,0,0,279,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",61810,3030,0,475,734,95,253,1195,417,1914,0,212,0,1152,4089,116,241.08443377350943,141132,93937,45469,4484,40426,3060,53,797,1374,-198,107,940,-16,-17,-90,0,0,0,126,-15.699999999999996,0,0,-1152,119,0,0,49,0,0,0,0,390,null,53,null,0,53,0,null,0,null,241.08443377350943,0,211.08443377350943,30]
["EXPORTAÇÃO",-1281,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1475,-2282,-1551,-14,-58,0,-14,-762,0,0,0,0,0,-370,0,-248,-86,0,0,-21,0,0,0,0,-132]
["NÃO APROVEITADA",0,-987,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-98,0,0,0,0,0,0,0,0,-75,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-234,-450,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",60529,1809,-450,475,734,95,253,1195,417,1914,0,212,0,1152,4089,116,241.08443377350943,141132,93937,45469,4484,40426,3060,53,-678,-908,-1749,93,882,-16,-31,-852,-98,0,0,126,-15.699999999999996,-370,0,-1400,33,-75,0,28,0,0,0,0,258,null,53,null,0,53,0,null,0,null,241.08443377350943,0,211.08443377350943,30]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-60228,-1809,1700,-470,-724,0,-104,-1112.0018120930145,0,-32,0,-73,0,-1167,-4138,-116,-211.08443377350943,-141132,-28718,-45469,-4484,-1332.098598521856,-422.93089858902005,-27,19076.794558907048,13642.17932665595,12158,0,5002,3233,640,3176,1595,399,292,4020,15.7,152089.426200812,6920,3527,2091,2083,0,851.9614640953248,210,0,0,0,3060,null,-27,null,0,-27,0,null,0,null,-211.08443377350943,0,-211.08443377350943,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-60228,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19413,14363,11780,0,4142,5039,640,3176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2083,0,246,0,0,0,0,3327,{"$nulls":9},0,0]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-1809,1700,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,116,0,329,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-414,0,0,0,399,292,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1167,-4138,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1715,0,0,4020,0,0,0,0,0,0,0,0,210,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-116,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,0,-470,-724,0,-104,-1102,0,-32,0,-58,0,0,0,0,0,-138432,0,0,0,0,0,0,-285,-351,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,143498.793375,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,0,0,0,0,0,-10.0018120930145,0,0,0,-15.000000000000002,0,0,0,0,-211.08443377350943,-2700,-201.00000000000003,0,0,-1332.098598521856,-422.93089858902005,0,-105.20544109295135,-369.82067334404934,0,0,0,0,0,0,-119.99999999999997,0,0,0,0,8590.632825812016,0,0,0,0,0,-56.038535904675186,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},-211.08443377350943,null,-211.08443377350943,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-28517,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6920,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-45469,-4484,0,0,-27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3527,2091,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-27,null,null,-27]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,54,0,262,0,531,-1396,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,662,0,0,0,0,-267,null,0,{"$nulls":5},0,null,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-301,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-28,-31,0,0,-18144,-484,-141,-84,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,0,1286,10,1,95,162,111,399,1818,0,150,0,0,0,0,30,0,65219,0,0,39094,2637,26,18399,12734,10409,93,5884,3220,609,2324,1497,371,261,4146,0,133575,6436,2036,2052,2008,0,879.9614640953248,210,0,0,0,3318,null,26,null,0,26,0,null,0,null,30,0,0,30]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,482,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3217,117,0,0,0,0,0,0,0,0,15,378,148,0,61.9614640953248,163,0,0,0,3318]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,0,804,10,1,95,162,111,399,1818,0,150,0,0,0,0,30,0,65219,0,0,39094,2637,26,18399,12734,10409,93,5884,3,492,2324,1497,371,261,4146,0,133575,6436,2021,1674,1860,0,818,47,0,0,0,0,null,26,null,0,26,0,null,0,null,30,0,0,30]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,391,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14526,0,0,362,1501,0,0,22,0,0,0,378,0,1,0,0,4923,0,0,0,1826,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,40476,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5386,0,295,0,0,261,89,0,0,27071,1311,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,550,0,0,0,0,0,26,235,0,0,187,0,0,0,0,54,44,0,0,15485,105,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18,0,0,0,0,0,76,110,0,0,23,0,2,0,0,8,3,0,0,11936,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10327,0,0,0,0,0,2609,70,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,2758,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,40,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,14952,1471,10409,93,0,0,0,2324,0,0,0,0,0,999,0,2021,1674,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13309,0,10409,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2021,1674,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,40,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,638,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,93,0,0,0,2324,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1005,1464,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,413,10,1,95,162,111,399,1778,0,150,0,0,0,0,30,0,13838,0,0,24568,2637,26,374,9212,0,0,266,3,194,0,1119,48,124,4146,0,70403,4999,0,0,34,0,818,47,0,0,0,0,null,26,null,0,26,0,null,0,null,30,0,0,30]
["CIMENTO                       ",0,0,25,0,0,0,0,0,292,1626,0,0,0,0,0,0,30,0,0,0,0,0,0,20,31,1263,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,3023,445,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,20,null,null,20,{"$nulls":4},30,null,null,30]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,102,0,0,0,0,0,45,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,45,610,0,0,68,0,33,0,1119,8,0,4103,0,8680,3898,0,0,0,0,0,47,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,11,27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,36,0,3041,353,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,8,17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,40,0,0,0,0,null,73,673,0,0,4,0,15,0,0,0,0,0,0,3509,96,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,0,0,0,0,null,0,320,0,0,0,0,0,0,0,0,34,7,0,10307,106,0,0,0,0,251,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,270,0,0,95,9,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,410,0,0,124,0,null,27,2157,0,0,9,3,2,0,0,0,0,0,0,9066,63,0,0,34,0,544,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,9,0,0,118,58,27,110,0,4,0,0,0,0,0,0,4680,0,0,24439,0,0,65,1028,0,0,20,0,15,0,0,7,23,0,0,6906,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,16,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,390,0,0,0,0,0,7,570,0,0,7,0,10,0,0,1,5,0,0,4653,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,13,0,0,0,6,0,0,1,0,143,0,0,0,0,0,0,1858,0,0,0,2637,0,17,814,0,0,5,0,5,0,0,0,2,0,0,5124,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,3,0,0,0,3,17,5,8,0,2,0,0,0,0,0,0,4484,0,0,0,0,6,14,377,0,0,59,0,3,0,0,3,12,0,0,1855,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,6,null,null,6]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,1,1,0,18,3,4,4,0,1,0,0,0,0,0,0,1952,0,0,5,0,0,95,1400,0,0,94,0,107,0,0,29,48,0,0,14239,19,0,0,0,0,23,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,135,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,0,36,5,-9,0,13,28.00181209301445,-18,-64,0,11,0,15,49,0,0,0,0,0,0,0.09859852185763884,-0.0691014109797834,0,0.2054410929522419,-0.1793266559507174,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,-3.552713678800501e-15,-0.4262008120131213,0,50,12,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},1.0232015058785393]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",138432,3335.793375,1731,0,0,0,0,0,0,0,143498.793375]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",2700,60,2099.9608508120164,0,1291.4873499999997,886.987125,null,0,0,1552.3975,8590.832825812016]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-","-",27.443761449693465,28.1199193548387,"-",27.119355769230758,33.74512565389131,"-",33.768163265306114,"-",33.55508771929824,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",27.15914502877729,24.284226296904183,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",-370,{"$nulls":9},-370]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,442.450875,733.8644999999999,null,131.182,1837.7359999999999,0,61.568,null,128.99200000000002,{"$nulls":5},138432,0,{"$nulls":4},0,779,952,{"$nulls":10},0,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",140762,3395.793375,3830.9608508120164,0,1291.4873499999997,886.987125,0,0,0,1552.3975,151719.62620081205]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-","-","-","-","-","-",40.47058823529411,"-","-","-",40.23391812865496,"-","-","-","-","-",0,42.44516129032257,"-","-",39.15,41.15,41.90822999999999,29.9,43.4,"-","-","-","-","-","-",41.17875,"-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-",47.7,"-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",141132,3395.793375,3830.9608508120164,0,1291.4873499999997,886.987125,0,0,0,1552.3975,152089.62620081205]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,20,0,0,0,40,0,0,0,0,1028.625,2700,307.53,0,0,1291.4873499999997,579.457125,0,310.175,1789.7858508120162,0,0,0,0,0,0,247.0725,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,276.5,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,1028.825,0,1028.825,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},12105.532,934.4995939999999,1022.161239783766,0,283.69837062579813,183.4116105710814,0,0,null,312.5355868133417,14841.838401793986,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",92.7777134209988,2.2382030987246297,2.5250265550624666,0,0.851232884195629,0.5846225351399216,0,0,null,1.0232015058785393,100,94.21356884033435,5.786431159665636,5.7864311596656535]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,20,0,0,0,40,0,0,0,0,1028.625,2700,307.53,0,0,1291.4873499999997,579.457125,0,310.175,1789.7858508120162,0,0,0,0,0,0,247.0725,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,276.5,0,0,0,0,0,8590.832825812015,0,null,0,0,0,null,0,null,1028.825,0,1028.825,0,null,null,"% produção",92.79528362681087,2.232758051832117,2.5188837309349386,0,0.849162025222404,0.5832002794384303,0,0,0,1.0207122857612172,100,94.2276459314717,5.772354068528273,5.772354068528301]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,605,0,0.2,292,590.6827709006807,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1487.8827709006807,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,292,590.6827709006807,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,882.8827709006807,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,292,{"$nulls":24},292,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,590.6827709006807,{"$nulls":23},590.8827709006807,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,605,null,0,0,{"$nulls":24},605,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,0,{"$nulls":14},97.39130434782608,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},97.39130434782608,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},131.95652173913044,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},131.95652173913044]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},1028.625,0,{"$nulls":5},0,0.175,127.6890872930193,{"$nulls":6},247.0725,{"$nulls":11},0,{"$nulls":4},1403.5615872930193,{"$nulls":8},1028.625,null,1028.625]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},347.3913043478261,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},347.3913043478261,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},68.47826086956522,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},68.47826086956522,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1537.391304347826,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},1537.391304347826,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":8},0,{"$nulls":6},18,844.6306597960308,{"$nulls":17},276.5,{"$nulls":5},1139.1306597960308,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,686.0243499999997,null,null,null,0,{"$nulls":23},686.0243499999997,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},80.26086956521739,{"$nulls":5},0,null,47.68674698795181,{"$nulls":23},127.9476165531692,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":4},20,0,0,null,40,{"$nulls":5},437.1304347826087,307.53,null,null,null,579.457125,null,null,177.24964705882354,{"$nulls":23},1561.367206841432,0,null,null,0]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,null,1.8469387755102038,{"$nulls":23},1.8469387755102038,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,0.463,null,0,{"$nulls":25},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,0,0,0,0,0,10.0018120930145,0,0,0,15.000000000000002,0,0,0,0,211.08443377350943,2700,201.00000000000003,0,0,1332.0985985218558,422.93089858902005,0,105.20544109295135,369.82067334404934,0,0,0,0,0,0,119.99999999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,56.038535904675186,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,211.12547583135822,0,211.12547583135822,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,624.0244258727915,0,0.041042057848780546,99.04082791695589,122.05186445524221,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.041042057848780546,0,0.041042057848780546,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.041042057848780546,99.04082791695589,122.05186445524221,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.041042057848780546,0,0.041042057848780546,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,99.04082791695589,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.041042057848780546,0,122.05186445524221,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0.041042057848780546,null,0.041042057848780546]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,624.0244258727915,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,97.39130434782608,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,131.95652173913044,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,211.08443377350943,0,0,0,0,0,0,0,0.059356660566668766,26.384197986573138,0,0,0,0,0,0,119.99999999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},211.08443377350943,null,211.08443377350943]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,347.3913043478261,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,68.47826086956522,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1537.391304347826,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.1052565154287874,174.52472271533483,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,56.038535904675186,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,707.5966134603386,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,80.26086956521739,0,0,0,0,0,0,0,9.853438539963037,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,10.0018120930145,0,0,0,15.000000000000002,0,0,0,0,0,437.1304347826087,201.00000000000003,0,0,0,422.93089858902005,0,0,36.62481955343946,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.381630093496676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.47755918872578934,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,54,0,262,0,531,-1396,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,662,0,0,0,0,-267]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,54,0,262,0,531,-626.1874588235295,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,-267]
["  GÁS NATURAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-769.8125411764705,{"$nulls":13},662]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,0,391,{"$nulls":18},14526,null,null,362,1501,null,null,22,null,null,null,378,null,1,null,null,4923,null,null,null,1826]
["  PETRÓLEO",0,0,391,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,1560.5031999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",{"$nulls":23},0,362,{"$nulls":12},392.08]
["    REFINO",null,null,391,{"$nulls":20},0,null,1501,null,null,22,{"$nulls":8},1168.4232,null,null,null,1826]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},14526,null,0,{"$nulls":13},{"$error":"#REF!"}]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":10},1,null,null,2436]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},378,{"$nulls":4},128.4391730141458]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},16]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,482,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3217,117,0,0,0,0,0,0,0,0,15,378,148,0,0,163,0,0,0,3318]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,482,{"$nulls":26},3217,117,{"$nulls":8},0.75,18.9,148,{"$nulls":6},3318]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},14.25,359.1,null,null,null,163,0,0,0]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,980.091,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,42.14,0,0,0,0,0,0,0,0,49.125,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,138.65,224.44,0,41.6,468.26514599999996,0,15.684447999999998,0,33.059999999999995,0,0,0,0,0,11905.151999999998,0,0,0,0,0,0,229.596,336.609,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-12340.89623025,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,4.25,0,0,0,8.55,0,0,0,0,211.08443377350943,232.2,62.31000000000001,0,0,283.69837062579813,121.10161057108141,0,84.75350334448159,354.65802573694333,0,0,0,0,0,0,51.59999999999999,0,0,0,0,-738.7944230198333,0,0,0,0,0,49.851153039832276,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,19.605559999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1,0,0,0,0,0,12045.3312,1410.6889999999999,8014.93,70.959,0,0,0,1910.328,0,0,0,0,0,85.91399999999999,0,1079.2140000000002,853.74,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,707.52,2.9499999999999997,0.31,33.204115,64.8,47.16645299999999,177.555,871.4671419999999,0,85.49999999999999,0,0,0,0,30,0,4289.78,0,0,8325.888273999999,755.075943,26,592.9215999999999,10273.767,0,0,175.968,2.295,159.468,0,643.71,18.240000000000002,56.25,2860.74,0,6478.035999999999,3229.3540000000003,0,0,1218.3,0,727.6821659999999,40.185,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15925.01,0,0,0,0,0,2183.9815999999996,397.98499999999996,0,0,3419.156,0,244.956,0,0,122.74,61.2,0,0,4923.5,928.302,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,2293.4129399999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,76.27340000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,112.9875,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,538.2393000000001,871.27608,0,161.49120000000002,1817.8052967719998,0,60.88702713599999,0,128.33891999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,704.8597199999999,1070.41662,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,0,16.4985,0,0,0,33.191100000000006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,260.19325526755847,1127.8125218434798,0,0,0,0,0,0,93.39599999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,151.54750524109014,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,76.10878392,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,36979.166784,4485.9910199999995,23026.893890000003,203.86520700000003,0,0,0,5662.212192,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,1655.5967999999998,11.4519,1.20342,128.89837443000002,251.5536,183.10017054599996,689.26851,3383.0354452439997,0,331.91099999999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1820.2693119999997,32670.57906,0,0,459.9803519999999,6.9768,472.66315199999997,0,1165.1151000000002,47.08312733976544,145.19878908233582,12537.200485976593,0,0,0,0,0,2802.0899999999997,0,2212.1537846399997,134.37864,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6704.823511999998,1265.5923,0,0,8937.673783999999,0,726.049584,0,0,316.83021105717154,157.9762825215814,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,2293.4129399999997,2088.5469491343642,1395.1878885000037,872.4795,128.89837443000002,413.0448,2017.4039673179996,689.26851,3520.0312562999998,0,493.4410199999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,46469.31258326755,40620.39152184348,23026.893890000003,203.86520700000003,9397.654136,6.9768,1198.712736,5662.212192,1334.7845000000002,363.913338396937,303.1750716039172,12537.200485976593,0,0,0,0,0,2915.0775,0,2363.70128988109,134.37864,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3314.8296223521284,0,3721.1234239080004,7035.953046260129]
["TRANSPORTE",70358.12909300001,0,76.10878392,70434.23787692001]
["INDÚSTRIA",40636.994377062096,1655.5967999999998,18817.11664619659,61109.70782325869]
["OUTROS",20156.85194399999,2726.363089134364,845.4966885000036,23728.711721634358]
["TOTAL",134466.80503641424,4381.959889134364,23459.845542524596,162308.6104680732]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",2.465165749609695,0,15.861670602915476,4.3349228521946666]
["TRANSPORTE",52.32379030196091,0,0.3244215047453789,43.39525652631641]
["INDÚSTRIA",30.220837303345917,37.782107593117544,80.20989145937752,37.6503179018215]
["OUTROS",14.990206645083463,62.21789240688245,3.6040164329616333]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",47.112730863291986,0,52.887269136708014,100]
["TRANSPORTE",99.89194348343344,0,0.10805651656655381,100]
["INDÚSTRIA",66.49842688594141,2.7092206115406605,30.79235250251793,100]
["OUTROS",84.9470977626747,11.489722329293741,3.563179908031554,100]
["TOTAL",82.84637805020483,2.6997704413200645,14.453851508475116,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,0,0,0,0,0,0,0,570.128,1009.566,0,0,232.382,2603.218,4280.97,0,1012.491,5371.061,0,0,0,0,0,0,0,0,15079.815999999999]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":4},11.973,{"$nulls":4},2.03,null,null,224.06,33.925,null,273.71,5211.81,153.9,3211.69,3429.4,68.17,null,374.59,{"$nulls":4},12995.258]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":16},6385.5,0.6,2502.48,1938.74,{"$nulls":7},10827.32]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":15},225.019,250.783,null,null,67.293,null,null,null,17.438,null,3.364,null,563.897]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":15},27.7,150.5,null,24.2,96.6,{"$nulls":7},299]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":16},357.3,null,null,194.4,{"$nulls":7},551.7]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},2248.3,13281.214999999998,{"$nulls":9},15529.515]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":16},110.434,{"$nulls":10},110.434]
["  COBRE","k t",{"$nulls":15},70.181,{"$nulls":6},26.71,{"$nulls":4},96.89099999999999]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":25},4.813,null,4.813]
["  PAPEL","k t",{"$nulls":4},10.666,null,null,23.383,null,3.625,3.756,15.19,83.513,1.706,null,47.389,98.651,6.256,197.595,1757.07,591.34,430.4,58.028,{"$nulls":4},3328.568]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},215.025,null,null,22.103,null,0.6,2.53,3.48,46.258,null,null,37.776,317.905,413.348,4.163,962.425,349.022,340.032,180.103,{"$nulls":4},2894.77]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":27},0]
["  CIMENTO","k t",{"$nulls":27},0]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,0,0,9.124,0,0,23.593,1.529,41.909,80.303,102.998,1237.174,1258.62,77.599,52.776,486.53,48.216,554.15,4295.769,157.756,26.281,6.632,0,27.187,7.531,0,8495.677000000001]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,14.993112328767122,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,14.993112328767122]

{"sheet":"1983","index":14,"n_rows":301,"n_cols":80,"rows_kept":301,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1983,{"$nulls":34},0]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",19141,4013,0,434,696,399,255,1091,605,1889,1,196,0,1171,0,228,224.27843137254905,151475,97566,68631,5178,48887,3184,59.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,59.8,null,0,59.8,0,null,0,null,224.27843137254905,0,196.07843137254906,28.2]
["IMPORTAÇÃO",42321,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5459,0,0,0,0,0,0,0,0,0,271,421,0,89,874,5,0,0,0,0,0,224,0,2,0,0,0,0,0,11,0,0,0,0,102]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-2396,0,0,-42,3,2,7,-148,-155,-2,7,-19,0,20,-367,-228,0,0,0,0,0,0,0,0,-16,300,-34,7,-116,175,39,-16,0,0,0,-41,0,0,0,105,-1438,0,0,-35,0,0,0,0,71,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",59066,4013,0,392,699,401,262,943,450,1887,8,177,0,1191,5092,0,224.27843137254905,151475,97566,68631,5178,48887,3184,59.8,255,721,-34,96,758,180,39,-16,0,0,0,183,0,2,0,105,-1438,0,0,-24,0,0,0,0,173,null,59.8,null,0,59.8,0,null,0,null,224.27843137254905,0,196.07843137254906,28.2]
["EXPORTAÇÃO",-59,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1164,-2729,-2034,-14,-81,0,-247,-457,0,0,0,0,0,-245,0,-299,-135,0,0,0,0,0,0,0,-210]
["NÃO APROVEITADA",0,-1414,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-104,0,0,0,0,0,0,0,0,-267,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-491,-213,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",59007,2108,-213,392,699,401,262,943,450,1887,8,177,0,1191,5092,0,224.27843137254905,151475,97566,68631,5178,48887,3184,59.8,-909,-2008,-2068,82,677,180,-208,-473,-104,0,0,183,0,-243,0,-194,-1573,-267,0,-24,0,0,0,0,-37,null,59.8,null,0,59.8,0,null,0,null,224.27843137254905,0,196.07843137254906,28.2]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-58714,-2108,1810,-364,-689,0,-65,-807,0,-3.998865627913715,0,-53,0,-1193,-5080,0,-196.07843137254906,-151475,-32350,-68631,-5178,-1809.4475375767245,-445.8579406016385,-27,18972.69671585734,12194.680477809148,10768,0,5481,3952,712,2790,1889,428,300,4715,0,162493.37245890513,7782,2556,5395,2579,0,910.090656193749,256,0,0,0,2873,null,-27,null,0,-27,0,null,0,null,-196.07843137254906,0,-196.07843137254906,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-58714,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19330,12888,10193,0,4457,6053,712,2790,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2579,0,319,0,0,0,0,3071,{"$nulls":9},0,0]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-2108,1935,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,146,0,383,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,-125,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-279,0,0,0,428,300,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1193,-5080,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2031,0,0,4715,0,0,0,0,0,0,0,0,256,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,0,-364,-689,0,-49,-807,0,0,0,-35,0,0,0,0,0,-148503,0,0,0,0,0,0,-332,-287,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,152816.2899,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,0,0,0,0,-16,0,0,-3.998865627913715,0,-18.000000000000004,0,0,0,0,-196.07843137254906,-2972,-280.00000000000006,0,0,-1809.4475375767245,-445.8579406016385,0,-84.30328414266278,-406.3195221908517,0,0,0,0,0,0,-142,0,0,0,0,9677.082558905133,0,0,0,0,0,-13.909343806251023,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},-196.07843137254906,null,-196.07843137254906,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-32070,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7782,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-68631,-5178,0,0,-27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2556,5395,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-27,null,null,-27]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,59,0,429,0,641,-1825,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,605,0,0,0,0,-198,null,0,{"$nulls":5},0,null,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-293,0,0,-1,-3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-42,-18,0,0,-18336,-466,-133,-187,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,0,1739,30,11,409,197,118,450,1880,8,133,0,0,0,0,28.2,0,65216,0,0,47078,2738,32.8,18064,10187,8700,82,6158,4134,504,2317,1785,386,282,4898,0,143913,7316,2236,3670,2312,0,886.090656193749,256,0,0,0,2836,null,32.8,null,0,32.8,0,null,0,null,28.2,0,0,28.2]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,801,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4132,108,0,0,0,0,0,0,0,0,39,720,124,0,60.090656193749055,198,0,0,0,2836]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,0,938,30,11,409,197,118,450,1880,8,133,0,0,0,0,28.2,0,65216,0,0,47078,2738,32.8,18064,10187,8700,82,6158,2,396,2317,1785,386,282,4898,0,143913,7316,2197,2950,2188,0,826,58,0,0,0,0,null,32.8,null,0,32.8,0,null,0,null,28.2,0,0,28.2]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,489,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20929,0,0,431,1398,0,0,20,0,0,0,480,0,0,0,0,5033,0,0,0,2136,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,37387,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5637,0,262,0,0,266,97,0,0,29736,1354,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,560,0,0,0,0,0,33,190,0,0,202,0,0,0,0,57,49,0,0,16741,106,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18,0,0,0,0,0,80,111,0,0,23,0,2,0,0,8,3,0,0,12820,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10166,0,0,0,0,0,2832,27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3220,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,50,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,14365,1413,8700,82,0,0,0,2317,0,0,0,0,0,1059,0,2197,2950,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12775,0,8700,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2197,2950,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,50,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,643,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1059,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,82,0,0,0,2317,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,947,1405,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,449,30,11,409,197,118,450,1830,8,133,0,0,0,0,28.2,0,17075,0,0,26149,2738,32.8,323,6917,0,0,276,2,132,0,1305,55,133,4898,0,75304,5830,0,0,52,0,826,58,0,0,0,0,null,32.8,null,0,32.8,0,null,0,null,28.2,0,0,28.2]
["CIMENTO                       ",0,0,25,0,5,0,0,0,255,1644,8,0,0,0,0,0,28.2,0,0,0,0,0,0,18.8,23,501,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,2442,635,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,18.8,null,null,18.8,{"$nulls":4},28.2,null,null,28.2]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,120,0,0,0,0,0,41,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,36,547,0,0,42,0,23,0,1305,9,0,4857,0,9307,4374,0,0,0,0,0,58,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,33,0,3305,463,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,21,0,36,0,0,0,0,0,0,0,0,50,0,0,0,0,null,64,509,0,0,8,0,13,0,0,0,0,0,0,4281,83,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23,0,0,0,0,null,0,421,0,0,22,0,0,0,0,0,37,8,0,11901,158,0,0,0,0,277,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,290,2,0,409,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,860,0,0,63,0,null,17,1561,0,0,11,2,2,0,0,0,0,0,0,10021,54,0,0,52,0,531,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,2,1,0,85,54,113,118,0,6,0,0,0,0,0,0,5963,0,0,26081,0,0,65,910,0,0,23,0,16,0,0,7,29,0,0,7491,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,21,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,450,0,0,0,0,0,4,472,0,0,7,0,9,0,0,1,5,0,0,4446,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,11,0,0,0,106,0,0,18,0,127,0,0,0,0,0,0,2475,0,0,0,2738,0,16,609,0,0,6,0,4,0,0,0,2,0,0,5704,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,3,26,0,0,0,13,5,6,0,0,0,0,0,0,0,0,5440,0,0,0,0,14,11,415,0,0,56,0,1,0,0,4,11,0,0,1700,22,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,14,null,null,14]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,5,0,5,8,6,3,0,0,0,0,0,0,0,0,1814,0,0,5,0,0,87,972,0,0,101,0,61,0,0,34,49,0,0,14706,27,0,0,0,0,18,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,131,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,0,142,3,4,8,0,-18,0,-3.0011343720861987,0,9,0,2,-12,0,1.0658141036401503e-14,0,0,0,0,0.4475375767215155,-0.1420593983616527,0,0.30328414266114123,0.3195221908517851,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,-1.3724589051271323,0,7,35,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.8712286672258308]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",148503,2509.2899,1803,0,0,1,0,0,0,0,152816.2899]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",2972,94.777,2213.477108905134,0,1871.9639499999996,1111.491,null,0,0,1413.5735,9677.282558905134]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-","-",27.087449152542366,27.589354838709674,"-",27.181374999999996,33.75247058823529,"-","-","-",33.555087719298236,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",27.21367742642616,28.27144545643843,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",-243,{"$nulls":9},-243]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,338.21515,685.2105,null,61.94825,1346.076,0,0,null,77.84,{"$nulls":5},148503,1,{"$nulls":4},0,907,896,{"$nulls":10},0,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",151232,2604.0669000000003,4016.477108905134,0,1871.9639499999996,1112.491,0,0,0,1413.5735,162250.57245890514]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-","-","-","-","-",43.908375,"-","-",44.320714285714274,"-",43.58674463937621,"-","-","-","-","-",0,44.6735322580645,"-","-",41.77625122669283,44.5,45.13193999999999,31.9,43,"-","-","-","-","-","-",43.785,"-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-",51.08468510073313,"-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",151475,2604.0669000000003,4016.477108905134,0,1871.9639499999996,1112.491,0,0,0,1413.5735,162493.57245890514]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,32.676,0,0,10.100999999999999,0,52,0,0,0,0,1029,2972,450.8909999999999,0,0,1871.9639499999996,660.6,0,265.175,1948.3021089051342,0,0,0,0,0,0,310.8735,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,73.5,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,1029.2,0,1029.2,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},13005.952,722.052861,1017.9186067340049,0,385.3598515252525,214.4665168539326,0,0,null,269.5120028011205,15615.26183891431,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",93.20891612774066,1.6049662324979217,2.475477927772753,0,1.1537487490061897,0.6856622957566278,0,0,null,0.8712286672258308,100,95.04832717250348,4.951672827496505,4.951672827496523]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,32.676,0,0,10.100999999999999,0,52,0,0,0,0,1029,2972,450.8909999999999,0,0,1871.9639499999996,660.6,0,265.175,1948.3021089051342,0,0,0,0,0,0,310.8735,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,73.5,0,0,0,0,0,9677.282558905134,0,null,0,0,0,null,0,null,1029.2,0,1029.2,0,null,null,"% produção",93.21907181178398,1.6025660957503858,2.4717759897370137,0,1.1520233826315942,0.6846369263506411,0,0,0,0.8699257937463925,100,95.05573212076621,4.944267879233792,4.9442678792337915]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1050,0,0.2,245,611.0909485137586,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1906.2909485137586,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,245,611.0909485137586,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,856.2909485137586,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,245,{"$nulls":24},245,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,611.0909485137586,{"$nulls":23},611.2909485137586,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,1050,null,0,0,{"$nulls":24},1050,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,0,{"$nulls":14},127.21739130434781,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},127.21739130434781,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},145.7536231884058,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},145.7536231884058]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},1029,0,{"$nulls":5},0,0.175,170.37037827751075,{"$nulls":6},310.8735,{"$nulls":11},0,{"$nulls":4},1510.4188782775107,{"$nulls":8},1029,null,1029]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},381.8840579710145,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},381.8840579710145,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},75.3768115942029,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},75.3768115942029,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1665.2173913043478,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},1665.2173913043478,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":8},0,{"$nulls":6},20,923.8189429492834,{"$nulls":17},73.5,{"$nulls":5},1017.3189429492834,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,821.5009499999996,null,null,null,0,{"$nulls":23},821.5009499999996,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},88.14492753623189,{"$nulls":5},0,null,50.76867469879518,{"$nulls":23},138.91360223502707,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,null,null,null,32.676,null,0,10.100999999999999,null,52,{"$nulls":5},488.40579710144925,450.8909999999999,null,null,null,660.6,null,null,190.0184705882353,{"$nulls":23},1884.6922676896843,0,null,null,0]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,null,2.2346938775510203,{"$nulls":23},2.2346938775510203,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,0.463,null,0,{"$nulls":25},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,0,0,0,0,16,0,0,3.998865627913715,0,18.000000000000004,0,0,0,0,196.07843137254906,2972,280.00000000000006,0,0,1809.4475375767242,445.8579406016385,0,84.30328414266279,406.3195221908518,0,0,0,0,0,0,142,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13.909343806251023,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,196.1165418548372,0,196.1165418548372,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1014.9340292880966,0,0.03811048228815336,77.88933577808007,127.44336778180575,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.03811048228815336,0,0.03811048228815336,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.03811048228815336,77.88933577808007,127.44336778180575,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.03811048228815336,0,0.03811048228815336,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,77.88933577808007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.03811048228815336,0,127.44336778180575,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0.03811048228815336,null,0.03811048228815336]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1014.9340292880966,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,127.21739130434781,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,145.7536231884058,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,196.07843137254906,0,0,0,0,0,0,0,0.055635239841485766,35.53084009958514,0,0,0,0,0,0,142,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},196.07843137254906,null,196.07843137254906]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,381.8840579710145,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,75.3768115942029,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1665.2173913043478,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.358313124741231,192.66297037524157,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13.909343806251023,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,794.0659707119037,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,88.14492753623189,0,0,0,0,0,0,0,10.587836224983354,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,16,0,0,3.998865627913715,0,18.000000000000004,0,0,0,0,0,488.40579710144925,280.00000000000006,0,0,0,445.8579406016385,0,0,39.62846101944427,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.46604668979166214,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.44753757672417976,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,59,0,429,0,641,-1825,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,605,0,0,0,0,-198]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,59,0,429,0,641,-1121.4704117647061,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,-198]
["  GÁS NATURAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-703.529588235294,{"$nulls":13},605]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,0,489,{"$nulls":18},20929,null,null,431,1398,null,null,20,null,null,null,480,{"$nulls":4},5033,null,null,null,2136]
["  PETRÓLEO",0,0,489,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,1565.43904,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",{"$nulls":23},0,431,{"$nulls":12},516.807]
["    REFINO",null,null,489,{"$nulls":20},0,null,1398,null,null,20,{"$nulls":8},1048.63204,null,null,null,2136]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},20929,null,0,{"$nulls":13},{"$error":"#REF!"}]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},2211]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},480,{"$nulls":4},136.35277475516867]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},16]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,801,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4132,108,0,0,0,0,0,0,0,0,39,720,124,0,0,198,0,0,0,2836]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,801,{"$nulls":26},4132,108,{"$nulls":8},1.95,36,124,{"$nulls":6},2836]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},37.05,684,null,null,null,198,0,0,0]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1404.102,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,44.72,0,0,0,0,0,0,0,0,174.88500000000002,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,107.38,213.59,0,19.6,342.91286099999996,0,0,0,19.95,0,0,0,0,0,12771.258,0,0,0,0,0,0,267.4592,275.233,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-13142.200931399999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,6.4,0,0,1.9600000000000002,0,10.260000000000002,0,0,0,0,196.07843137254906,255.59199999999998,86.80000000000001,0,0,385.3598515252525,127.66651685393258,0,67.91472570532913,389.6604217810268,0,0,0,0,0,0,61.06,0,0,0,0,-832.2291000658414,0,0,0,0,0,12.373571428571427,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,24.506949999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1,0,0,0,0,0,11572.444,1355.067,6699,62.566,0,0,0,1904.5739999999998,0,0,0,0,0,91.074,0,1173.198,1504.5,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,825.44,8.85,3.41,142.95245300000002,78.80000000000001,50.140913999999995,200.25,896.9543699999999,4.48,75.80999999999999,0,0,0,0,28.2,0,5293.25,0,0,10026.248737999998,783.996182,32.8,607.4223999999999,7974.085,0,0,180.856,1.53,108.50399999999999,0,767.55,20.9,59.85,3379.62,0,6908.981999999999,3766.1800000000003,0,0,1433.14,0,734.7988619999999,49.589999999999996,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14920.61,0,0,0,0,0,2372.492,314.55199999999996,0,0,3581.682,0,217.00799999999998,0,0,125.78,67.05,0,0,5376.4619999999995,959.956,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,3285.59868,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,80.9432,0,0,0,0,0,0,0,0,402.2355,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,416.84916,829.15638,0,76.08720000000001,1331.187726402,0,0,0,77.4459,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,821.099744,875.24094,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,24.844800000000003,0,0,7.608720000000001,0,39.82932000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,208.49820791536044,1239.1201412636653,0,0,0,0,0,0,110.5186,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,37.61565714285714,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,95.1359799,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35527.40308,4309.113060000001,19246.227000000003,179.75211800000002,0,0,0,5645.157335999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,1931.5296,34.3557,13.237620000000001,554.9414225460001,305.90160000000003,194.64702814799998,777.3705,3481.97686434,17.391360000000002,294.29441999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1864.7867679999997,25357.5903,0,0,472.75758399999995,4.6512,321.60585599999996,0,1389.2655,53.94941674348122,154.49151158360533,14811.193434711375,0,0,0,0,0,3296.2219999999998,0,2233.7885404799995,165.82895999999997,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7283.55044,1000.27536,0,0,9362.516747999998,0,643.2117119999999,0,0,324.6773989471325,173.0769565861443,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,3285.59868,2364.4797491343647,1296.7015485000038,842.394,554.9414225460001,406.83360000000005,1525.8347545499998,777.3705,3584.7215642399997,17.391360000000002,411.56963999999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45705.338239915356,32781.33980126367,19246.227000000003,179.75211800000002,9835.274331999997,4.6512,964.8175679999999,5645.157335999999,1580.7273,378.6268156906137,327.5684681697496,14811.193434711375,0,0,0,0,0,3698.4574999999995,0,2271.404197622857,165.82895999999997,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3181.5746903218833,0,2913.527806402,6095.102496723883]
["TRANSPORTE",64907.652594,0,95.1359799,65002.7885739]
["INDÚSTRIA",33759.84317680708,1931.5296,22040.404409745373,57731.777186552456]
["OUTROS",20812.26702399999,3718.5488291343645,845.4966885000036,25376.312541634357]
["TOTAL",122661.33748512894,5650.078429134364,25894.564884547377,154205.98079881066]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",2.5937877048728635,0,11.251503237811315,3.952572050156755]
["TRANSPORTE",52.91614613436707,0,0.36739748408274103,42.15322144911343]
["INDÚSTRIA",27.522806997681737,34.18589005844871,85.1159481073112,37.43809214629224]
["OUTROS",16.967259163078342,65.8141099415513,3.2651511707947454]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",52.198871012127846,0,47.80112898787217,100]
["TRANSPORTE",99.85364323287172,0,0.14635676712829382,100]
["INDÚSTRIA",58.47705513675198,3.345695722753385,38.17724914049464,100]
["OUTROS",82.01454403532334,14.653621652213747,3.3318343124629153,100]
["TOTAL",79.54382628334152,3.6639813837738915,16.792192332884596,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,0,0,20.35,0,0,0,0,818.8100000000001,1367.135,0,0,308.8,2722.3450000000003,4365.211,0,1105.788,8432.201,0,0,0,0,0,0,0,0,19140.64]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":4},6.745,{"$nulls":4},20.844,null,null,194.63,33.79,null,242.05,5067.98,203.33,3903.71,4491.397,178.51,null,328.44,{"$nulls":4},14671.426]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":16},6960.32,135.3,2916.85,2932.31,{"$nulls":7},12944.779999999999]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":15},224.965,268.451,null,null,62.92,null,4.772,null,11.274,null,8.341,null,580.7230000000001]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":15},45.4,151.9,null,83.1,120.3,{"$nulls":7},400.7]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":16},381.2,null,null,247.7,{"$nulls":7},628.9]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},2444.5,11967.66,{"$nulls":9},14412.16]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":16},110.958,{"$nulls":10},110.958]
["  COBRE","k t",{"$nulls":15},70.181,{"$nulls":6},26.71,{"$nulls":4},96.89099999999999]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":25},10.74,null,10.74]
["  PAPEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},222.125,null,null,22.212,null,0.54,2.53,4.325,46.274,null,null,71.919,313.162,429.497,4.358,1021.52,355.975,378.366,184.972,{"$nulls":4},3057.775]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":27},0]
["  CIMENTO","k t",{"$nulls":27},0]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,0,0,0,0,0,25.008,1.029,40.137,141.69,162.859,1640.428,1384.129,92.116,69.468,489.102,29.352,437.577,4343.112,149.121,20.378,8.188,0,25.3,7.706,0,9066.699999999999]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,8.800837905236907,0,187,0,0,346,105,565,2134,4178,18893,21970,1069,730,6919,1266,8532,90889,6283,348,107,928,379,798,null,166634.80083790523]
[]
[null,null,"RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]

{"sheet":"1984","index":15,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1984,{"$nulls":13},0,{"$nulls":20},11.6]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",26839,4902,0,407,812,405,223,1162,649,2321,10,227,0,1303,0,138,320.11964785914364,166593,107590,82520,4166,52113,3558,88,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,88,null,0,88,0,null,0,null,320.11964785914364,0,299.11964785914364,21]
["IMPORTAÇÃO",37791,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7576,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,142,0,83,446,5,0,0,0,0,0,60,0,15,0,0,0,0,0,98,0,0,0,0,64]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-1747,0,0,0,9,1,40,-17,-118,-703,1,-12,0,-61,-348,-138,0,0,0,0,0,0,0,0,40,-422,-112,11,-184,288,77,-284,0,0,0,39,11.6,0,0,709,-1322,0,0,-4,0,0,0,0,-125,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",62883,4902,0,407,821,406,263,1145,531,1618,11,215,0,1242,7228,0,320.11964785914364,166593,107590,82520,4166,52113,3558,88,42,-280,-112,94,262,293,77,-284,0,0,0,99,11.6,15,0,709,-1322,0,0,94,0,0,0,0,-61,null,88,null,0,88,0,null,0,null,320.11964785914364,0,299.11964785914364,21]
["EXPORTAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1589,-2991,-4215,-15,-76,0,-228,-1240,0,0,0,0,0,-101,0,-670,-296,0,0,0,0,0,0,0,-244]
["NÃO APROVEITADA",0,-1669,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-69,0,0,0,0,0,0,0,0,-141,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-490,-360,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",62883,2743,-360,407,821,406,263,1145,531,1618,11,215,0,1242,7228,0,320.11964785914364,166593,107590,82520,4166,52113,3558,88,-1547,-3271,-4327,79,186,293,-151,-1524,-69,0,0,99,11.6,-86,0,39,-1618,-141,0,94,0,0,0,0,-305,null,88,null,0,88,0,null,0,null,320.11964785914364,0,299.11964785914364,21]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-62571,-2743,2364,-386,-554,0,-115,-1056,-2,-15.998298441870574,0,-69,0,-1220,-7148,0,-299.11964785914364,-166593,-39995,-82520,-4166,-1644.4627281472137,-491.1156660365006,-43,20057.754612338205,12562.165439038741,12139,0,5910,4009,611,3560,2404,435,313,6357,-11.6,179388.17907093387,9627,2142,7059,2746,0,966.0906561937489,322,0,0,0,3268,null,-43,null,0,-43,0,null,0,null,-299.11964785914364,0,-299.11964785914364,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-62571,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20385,13156,11494,0,4866,6235,611,3560,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2746,0,268,0,0,0,0,3474,{"$nulls":9},0,0]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-2743,2547,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,176,0,541,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,-183,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-216,0,0,0,435,313,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1220,-7148,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2680,0,0,6357,0,0,0,0,0,0,0,0,322,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,0,-386,-554,0,-95,-1056,-2,-10,0,-52,0,0,0,0,0,-163552,-5,0,0,0,0,0,-316,-302,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11.6,169798.2771,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,0,0,0,0,-20.000000000000004,0,0,-5.998298441870573,0,-17.000000000000004,0,0,0,0,-299.11964785914364,-3041,-350.00000000000006,0,0,-1644.4627281472137,-491.1156660365006,0,-95.24538766179407,-291.83456096125803,0,0,0,0,0,0,-276,0,0,0,0,9589.901970933848,0,0,0,0,0,-13.909343806251023,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},-299.11964785914364,null,-299.11964785914364,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-39640,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9627,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-82520,-4166,0,0,-43,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2142,7059,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-43,null,null,-43]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,84,0,469,0,503,-2012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,712,0,0,0,0,-206,null,0,{"$nulls":5},0,null,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-312,0,0,-4,-8,0,-2,-11,-6,-23,0,-2,0,-12,-80,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-51,-18,-19,0,-19302,-487,-64,-212,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,0,2024,17,259,406,146,78,523,1579,11,144,0,0,0,0,21,0,67595,0,0,50469,3067,45,18511,9291,7812,79,6096,4302,460,2036,2335,384,295,6437,0,160000,9140,2117,5229,2605,0,1060.090656193749,322,0,0,0,2963,null,45,null,0,45,0,null,0,null,21,0,0,21]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,877,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4286,79,0,0,0,0,0,0,0,0,35,654,296,0,81.09065619374906,256,0,0,0,2963]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,0,1147,17,259,406,146,78,523,1579,11,144,0,0,0,0,21,0,67595,0,0,50469,3067,45,18511,9291,7812,79,6096,16,381,2036,2335,384,295,6437,0,160000,9140,2082,4575,2309,0,979,66,0,0,0,0,null,45,null,0,45,0,null,0,null,21,0,0,21]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,628,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25101,0,0,346,1554,0,0,9,14,20,0,676,0,1,0,0,5708,0,0,0,2241,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,38097,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5590,0,243,0,0,261,98,0,0,30926,1395,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,560,0,0,0,0,0,10,111,0,0,213,0,0,0,0,57,51,0,0,17683,106,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,0,0,0,0,0,109,71,0,0,25,0,1,0,0,9,3,0,0,13548,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9035,0,0,0,0,0,2952,28,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,3834,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,48,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,14789,1512,7812,79,0,0,0,2036,0,0,0,0,0,1112,0,2082,4575,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13184,0,7812,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2082,4575,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,48,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,649,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1112,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,0,0,0,2036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,956,1510,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,519,17,259,406,146,78,523,1531,11,144,0,0,0,0,21,0,19878,0,0,25368,3067,45,305,6015,0,0,259,2,116,0,1659,57,142,6437,0,87189,7614,0,0,68,0,979,66,0,0,0,0,null,45,null,0,45,0,null,0,null,21,0,0,21]
["CIMENTO                       ",0,0,12,17,245,0,1,0,269,1305,11,17,0,0,0,0,21,0,27,0,0,0,0,14,22,162,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,2320,907,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,14,null,null,14,{"$nulls":4},21,null,null,21]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,114,0,0,0,0,0,67,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,35,590,0,0,52,0,19,0,1659,9,0,6389,0,11311,5752,0,0,0,0,0,66,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,38,0,3793,542,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,59,0,0,0,0,49,0,42,0,0,0,0,0,0,0,0,60,0,0,0,0,null,76,618,0,0,5,0,12,0,0,0,0,0,0,5086,81,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,36,0,0,0,0,null,0,370,0,0,7,0,0,0,0,0,42,10,0,14378,184,0,0,0,0,349,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,305,0,6,406,1,0,26,3,0,0,0,0,0,0,0,0,1050,0,0,167,0,null,15,1547,0,0,11,2,1,0,0,0,0,0,0,11291,58,0,0,68,0,617,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,29,11,119,134,0,23,0,0,0,0,0,0,6654,0,0,25194,0,0,60,696,0,0,22,0,15,0,0,7,25,0,0,9160,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,3,0,13,0,0,0,0,0,0,0,0,570,0,0,0,0,0,2,324,0,0,7,0,6,0,0,1,5,0,0,5121,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,9,0,0,0,113,0,29,17,0,102,0,0,0,0,0,0,2942,0,0,0,3067,0,13,461,0,0,5,0,4,0,0,0,2,0,0,5919,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,10,0,0,0,0,8,5,6,0,1,0,0,0,0,0,0,5953,0,0,0,0,31,8,446,0,0,41,0,1,0,0,2,10,0,0,1717,27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,31,null,null,31]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,10,0,8,0,2,7,8,11,0,1,0,0,0,0,0,0,2586,0,0,7,0,0,74,801,0,0,109,0,56,0,0,38,58,0,0,17093,49,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,0,20,0,0,0,0,0,0,-0.0017015581295254378,0,0,0,-10,0,0,0,0,0,0,0,0.4627281472130562,0.11566603650044271,0,0.2453876617946662,-0.1654390387411695,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.17907093386747874,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},1.155038773456925]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",163552,2759.2770999999993,1843,0,0,1,1643,0,0,0,169798.2771]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",3041,99.33262500000001,1528.0784584338473,0,1645.42885,1205.2500375,null,0,0,2071.012,9590.101970933847]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-","-",24.031834109071742,24.390945033189702,"-",27.11348026315789,32.59222941176469,31.525280898876396,31.65765306122449,"-",32.506491228070175,"-","-","-","-","-",0,5.548387096774192,"-","-","-","-","-",28.16603987293257,29.260480896004783,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",16.474506402532132,0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",-86,{"$nulls":9},-86]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,318.19825,487.0815,null,119.80375,1700.8595999999998,3.2625,18.0375,null,112.034,{"$nulls":5},163552,1,{"$nulls":4},0,902,941,{"$nulls":10},1643,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",166507,2858.6097249999993,3371.078458433847,0,1645.42885,1206.2500375,1643,0,0,2071.012,179302.37907093382]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-","-","-","-","-",41.29478124999999,"-","-",41.68257653061224,"-",41.41956140350877,"-","-","-","-","-",0,41.808483870967734,"-","-",40.40480863591757,41.45,41.908229999999996,29.3,38.5,"-","-","-","-","-","-",39.615,"-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-",46.2194769959014,"-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",166593,2858.6097249999993,3371.078458433847,0,1645.42885,1206.2500375,1643,0,0,2071.012,179388.37907093382]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,38.41375,0,0,14.249625000000002,0,46.66925000000001,0,0,0,0,1457.625,3041,527.4675,0,0,1645.42885,677.7825375000001,0,275.175,1252.9034584338474,0,0,0,0,0,0,546.687,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,66.5,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,1457.825,0,1457.825,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},14319.601999999999,828.390078,918.2234326990479,0,350.2228716762402,250.67556869722557,857.3336119999999,0,null,430.1732192877151,17954.620782360224,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",92.86379849657665,1.5942954799663338,1.8801080475904977,0,0.9176837800624229,0.6727462534241083,0.9163291689230808,0,null,1.155038773456925,100,94.45422853006318,4.629442301013757,5.545771469936824]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,38.41375,0,0,14.249625000000002,0,46.66925000000001,0,0,0,0,1457.625,3041,527.4675,0,0,1645.42885,677.7825375000001,0,275.175,1252.9034584338474,0,0,0,0,0,0,546.687,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,66.5,0,0,0,0,0,9590.101970933847,0,null,0,0,0,null,0,null,1457.825,0,1457.825,0,null,null,"% produção",92.86721963975478,1.5935311639499496,1.8792067110996382,0,0.9172438362628629,0.6724237343284227,0.9158898745332463,0,0,1.1544850400711184,100,94.45688721034607,4.627222915120706,5.543112789653932]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,930.2435027110611,0,0.2,246,519.5989513522037,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1696.0424540632648,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,246,519.5989513522037,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,765.7989513522036,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,246,{"$nulls":24},246,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,519.5989513522037,{"$nulls":23},519.7989513522037,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,930.2435027110611,null,0,0,{"$nulls":24},930.2435027110611,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,0,{"$nulls":14},130.2173913043478,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},130.2173913043478,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},149.2536231884058,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},149.2536231884058]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},1457.625,0,{"$nulls":5},0,0.175,112.19108443095311,{"$nulls":6},546.687,{"$nulls":11},0,{"$nulls":4},2116.6780844309533,{"$nulls":8},1457.625,null,1457.625]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},390.6340579710145,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},390.6340579710145,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},77.1268115942029,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},77.1268115942029,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1662.7173913043478,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},1662.7173913043478,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":8},0,{"$nulls":6},29,505.0716878555678,{"$nulls":17},66.5,{"$nulls":5},600.5716878555678,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,714.722347288939,null,null,null,0,{"$nulls":23},714.722347288939,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},90.14492753623189,{"$nulls":5},0,null,20.790361445783134,{"$nulls":23},110.93528898201502,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,null,null,null,38.41375,null,0,14.249625000000002,null,46.66925000000001,{"$nulls":5},540.9057971014493,527.4675,null,null,null,677.7825375000001,0,null,93.70035294117648,{"$nulls":23},1939.188812542626,0,null,null,0]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,null,1.5510204081632653,{"$nulls":23},1.5510204081632653,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,0.463,null,0,{"$nulls":25},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,0,0,0,0,20.000000000000004,0,0,5.998298441870573,0,17.000000000000004,0,0,0,0,299.11964785914364,3041,350.00000000000006,0,0,1644.4627281472137,491.1156660365006,0,95.24538766179406,291.83456096125803,0,0,0,0,0,0,276,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13.909343806251023,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,299.1606899169924,0,299.1606899169924,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,929.6973055440541,0,0.04104205784878054,85.14714405306201,121.02842467475459,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04104205784878054,0,0.04104205784878054,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04104205784878054,85.14714405306201,121.02842467475459,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04104205784878054,0,0.04104205784878054,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,85.14714405306201,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04104205784878054,0,121.02842467475459,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0.04104205784878054,null,0.04104205784878054]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,929.6973055440541,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,130.2173913043478,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,149.2536231884058,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,299.11964785914364,0,0,0,0,0,0,0,0.06057215532230021,26.13228948190612,0,0,0,0,0,0,276,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},299.11964785914364,null,299.11964785914364]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,390.6340579710145,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,77.1268115942029,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1662.7173913043478,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10.03767145340975,117.64463836945636,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13.909343806251023,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,714.3026944559462,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,90.14492753623189,0,0,0,0,0,0,0,4.842628507339489,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,20.000000000000004,0,0,5.998298441870573,0,17.000000000000004,0,0,0,0,0,540.9057971014493,350.00000000000006,0,0,0,491.1156660365006,0,0,21.825305994992558,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.3612739328089075,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.46272814721351213,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,84,0,469,0,503,-2012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,712,0,0,0,0,-206]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,84,0,469,0,503,-1184.044517647059,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,-206]
["  GÁS NATURAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-827.955482352941,{"$nulls":13},712]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,0,628,{"$nulls":18},25101,null,null,346,1554,null,null,9,14,20,null,676,{"$nulls":4},5708,null,null,null,2241]
["  PETRÓLEO",0,0,628,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14,20,0,0,0,0,0,0,1909.0555,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,null,90,{"$nulls":20},0,346,{"$nulls":12},751.492]
["    REFINO",null,null,538,{"$nulls":20},0,null,1554,null,null,9,14,20,{"$nulls":6},1157.5635,null,null,null,2241]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},25101,null,0,{"$nulls":13},{"$error":"#REF!"}]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},2342]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},676,{"$nulls":4},152.17997823721436]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},17]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,877,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4286,79,0,0,0,0,0,0,0,0,35,654,296,0,0,256,0,0,0,2963]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,877,{"$nulls":26},4286,79,{"$nulls":8},1.75,32.7,296,{"$nulls":6},2963]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},33.25,621.3,null,null,null,256,0,0,0]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1657.317,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.669999999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,92.355,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,113.86999999999999,171.74,0,38,448.71868799999993,0.89,4.901389999999999,0,29.639999999999997,0,0,0,0,0,14065.472,1.55,0,0,0,0,0,254.5696,289.618,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,857.3336119999999,-14602.6518306,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,8.000000000000002,0,0,2.9400000000000004,0,9.690000000000001,0,0,0,0,299.11964785914364,261.52599999999995,108.50000000000001,0,0,350.2228716762402,140.62556869722556,0,76.72968430034129,279.8693439618464,0,0,0,0,0,0,118.67999999999999,0,0,0,0,-824.7315695003109,0,0,0,0,0,12.373571428571427,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,23.526671999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1,0,0,0,0,0,11914.018399999999,1450.008,6015.24,60.277,0,0,0,1673.5919999999999,0,0,0,0,0,95.63199999999999,0,1111.788,2333.25,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,1009.36,5.015,80.29,141.90390200000002,58.400000000000006,33.14399399999999,232.735,750.4028089999999,6.16,82.08,0,0,0,0,21,0,6162.18,0,0,10748.433398999998,878.201713,45,524.4456,7258.670999999999,0,0,163.748,12.24,111.79199999999999,0,1004.05,21.66,64.35000000000001,4441.53,0,7989.141999999999,4918.644,0,0,1512.395,0,870.9056729999999,56.43,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14789.17,0,0,0,0,0,2473.9976,201.39,0,0,3560.908,0,201.39,0,0,124.26,68.4,0,0,5675.226,985.796,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,3878.12178,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,53.7027,0,0,0,0,0,0,0,0,212.41649999999998,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,442.04334,666.6946800000001,0,147.516,1741.9259468159999,3.45498,19.02719598,0,115.06248,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,781.528672,920.98524,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,31.056000000000008,0,0,11.413080000000003,0,37.616580000000006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,235.56013080204775,889.9845137986716,0,0,0,0,0,0,214.8108,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,37.61565714285714,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,91.330540704,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,36576.036488,4611.02544,17281.78452,173.175821,0,0,0,4960.526688,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,2361.9024,19.46823,311.68578,550.8709475640001,226.70880000000002,128.66498470799996,903.4772700000001,2913.063704538,23.913120000000003,318.63456,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1610.047992,23082.57378,0,0,428.037272,37.2096,331.35148799999996,0,1817.3305,55.91121371597145,166.10741471019222,19465.016769954495,0,0,0,0,0,3478.5085,0,2647.5532459199994,188.70192,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7595.172632,640.4202,0,0,9308.213511999998,0,596.91996,0,0,320.75380500215203,176.56172752412039,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,3878.12178,2794.8525491343644,1307.0082585000036,978.3804600000001,550.8709475640001,405.2808,1870.5909315239999,906.9322500000001,3034.834521222,23.913120000000003,471.31362,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,46798.34591480205,30144.98917379867,17281.78452,173.175821,9736.250783999998,37.2096,928.271448,4960.526688,2085.844,376.66501871812346,342.66914223431263,19465.016769954495,0,0,0,0,0,3690.9249999999997,0,2685.1689030628568,188.70192,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",2865.6742137435767,0,3430.6210827960003,6296.295296539577]
["TRANSPORTE",63602.54895699999,0,91.330540704,63693.879497703994]
["INDÚSTRIA",31837.300506346164,2361.9024,26867.536586764494,61066.73949311066]
["OUTROS",20663.439067999992,4311.071929134365,845.4966885000036,25820.00768563436]
["TOTAL",118968.96274508972,6672.974329134365,31234.9848987645,156876.92197298858]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",2.408757837019852,0,10.983264739569952,4.013525518829141]
["TRANSPORTE",53.461463804873844,0,0.2923982226980766,40.60117874359553]
["INDÚSTRIA",26.76101377345177,35.3950469985757,86.0174470192468,38.92652834151429]
["OUTROS",17.368764584654535,64.6049530014243,2.7068900184851614]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",45.51365650398484,0,54.48634349601517,100]
["TRANSPORTE",99.85661017758027,0,0.14338982241973852,100]
["INDÚSTRIA",52.135255247970036,3.8677394922426824,43.99700525978728,100]
["OUTROS",80.02878744105348,16.696633020496517,3.2745795384500136,100]
["TOTAL",75.83585988866741,4.253636701441231,19.91050340989136,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,0,0,46.632,0,0,1.294,0,1499.364,1739.9499999999998,0,0,430.698,2946.304,4425.311,0,1260.296,14488.791,0,0,0,0,0,0,0,0,26838.64]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":4},9.778,{"$nulls":4},48.785,null,null,240.22,37.05,null,269.8,6276.24,2467.03,3668.62,4723.23,234.57,null,410.43,{"$nulls":4},18385.753]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":16},8908.51,2615.5,2682.14,3010.44,{"$nulls":7},17216.59]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":15},259.375,315.143,null,null,70.5,null,3.927,null,15.466,null,8.999,null,673.4100000000001]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":7},26.4,{"$nulls":7},58,151.5,null,91.2,127.9,{"$nulls":7},455]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":7},225.3,{"$nulls":8},402.4,null,null,254.3,{"$nulls":7},882]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},3005.3,19207.68,{"$nulls":9},22212.98]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":16},114.449,{"$nulls":10},114.449]
["  COBRE","k t",{"$nulls":9},15.76,{"$nulls":5},101.711,{"$nulls":6},31.904,{"$nulls":4},149.375]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":25},13.165,null,13.165]
["  PAPEL","k t",{"$nulls":4},11.832,null,null,24.183,null,3.433,3.137,21.827,91.555,1.471,2.44,59.766,119.934,5.735,206.194,1862.723,744.663,511.601,71.808,{"$nulls":4},3742.302]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},229.727,null,null,22.212,null,0.6,0,13.571,50.997,null,null,76.371,339.855,456.294,4.283,1068.99,427.702,419.997,253.788,{"$nulls":4},3364.3869999999997]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":27},0]
["  CIMENTO","k t",{"$nulls":27},0]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,0,0,0,0,0,32.217,1.03,42.364,113.699,155.901,1638.809,1302.207,68.841,102.256,521.906,36.52,434.259,4108.51,143.638,22.201,8.151,0,30.688,14.84,0,8778.037]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,132.29090909090908,0,33,0,0,378,113,510,2100,4046,20904,21640,1128,1354,9044,1430,8178,113005,9066,328,158,1754,526,2300,null,198127.2909090909]

{"sheet":"1985","index":16,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1985]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",31710,5467,0,470,1037,480,173,1568,567,1756,1,253,0,1407,0,99.7,227.05112872183363,178375,106252,102900,4613,56867,3876,248.036906492252,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,248.036906492252,null,0,248.036906492252,0,null,0,null,227.05112872183363,0,204.25112872183362,22.8]
["IMPORTAÇÃO",31629,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8049,0,0,0,0,0,0,0,0,0,428,234,203,8,873,45,0,45,0,0,0,97,0,1918,0,0,0,0,83,0,0,0,143,0,11]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-73,0,0,-4,61,3,25,500,7,348,0,14,0,2,144,-99.7,0,0,0,0,0,0,0,0,535,-481,210,-9,-459,298,-12,-443,0,0,0,-77,12.4,0,0,-634,-1317,0,100,-57,0,391,135,67,-179,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",63266,5467,0,466,1098,483,198,2068,574,2104,1,267,0,1409,8193,0,227.05112872183363,178375,106252,102900,4613,56867,3876,248.036906492252,963,-247,413,-1,414,343,-12,-398,0,0,0,20,12.4,1918,0,-634,-1317,0,183,-57,0,391,278,67,-168,null,248.036906492252,null,0,248.036906492252,0,null,0,null,227.05112872183363,0,204.25112872183362,22.8]
["EXPORTAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1295,-2319,-4738,-14,-75,0,-101,-846,0,0,0,0,0,-5,0,-207,-217,0,0,0,0,0,-186,-5,-25]
["NÃO APROVEITADA",0,-1599,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-70,0,0,0,0,0,0,0,0,-563,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-677,-252,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",63266,3191,-252,466,1098,483,198,2068,574,2104,1,267,0,1409,8193,0,227.05112872183363,178375,106252,102900,4613,56867,3876,248.036906492252,-332,-2566,-4325,-15,339,343,-113,-1244,-70,0,0,20,12.4,1913,0,-841,-1534,-563,183,-57,0,391,92,62,-193,null,248.036906492252,null,0,248.036906492252,0,null,0,null,227.05112872183363,0,204.25112872183362,22.8]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-62952,-3191,2703,-451,-713,-8,-121.96153846153845,-1262,-27.000000000000004,-1.9994328139568578,0,-75,0,-1422,-8054,0,-204.25112872183362,-178375,-41963,-102900,-4613,-1789.9687231374369,-496.8260451314463,-68.83690649225203,20024.985599523472,11780.356703139743,11946,90,6282,4987,509,3394,2723,436,329,7216,-12.4,193682.2338962503,10075,3144,8419,2825,255,759.0376521742718,318,981,732,245,1434,null,-68.83690649225203,null,0,-68.83690649225203,0,null,0,null,-204.25112872183362,0,-204.25112872183362,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-62952,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20406,12430,11211,90,5116,7222,509,3394,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2825,255,73,0,981,732,245,1590,{"$nulls":9},0,0]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-3191,2873,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,191,0,647,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,-170,0,-2,-8,0,0,-11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-249,0,0,0,436,329,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1422,-8054,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2988,0,0,7216,0,0,0,0,0,0,0,0,318,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,0,-451,-711,0,-117,-1262,0,0,0,-55,0,0,0,0,0,-175334,-75,0,0,0,0,0,-384,-358,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-12.4,184356.084025,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,0,0,0,0,-4.96153846153846,0,-16.000000000000004,-1.9994328139568578,0,-20.000000000000004,0,0,0,0,-204.25112872183362,-3041,-370.0000000000001,0,0,-1789.9687231374369,-496.8260451314463,-15.836906492252025,-98.01440047652778,-291.6432968602571,0,0,0,0,0,0,-264.99999999999994,0,0,0,0,9326.149871250338,0,0,0,0,0,-8.962347825728234,0,0,0,0,0,null,-15.836906492252025,null,null,-15.836906492252025,{"$nulls":4},-204.25112872183362,null,-204.25112872183362,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-41518,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10075,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-102900,-4613,0,0,-53,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3144,8419,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-53,null,null,-53]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,101,0,544,0,519,-1988,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,695,0,0,0,0,-156,null,0,{"$nulls":5},0,null,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-314,0,0,-2,-2,0,-4,-737,-23,-404,0,0,0,0,-105,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-39,-18,-72,0,-22031,-502,-63,-106,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,0,2539,16,383,475,69,69,524,1698,1,192,0,0,0,0,22.8,0,64289,0,0,55077,3379,179.2,19693,9214,7621,75,6621,5330,396,2150,2653,397,311,7164,0,173564,9573,2240,6779,2262,438,702,318,1372,824,307,1241,null,179.2,null,0,179.2,0,null,0,null,22.8,0,0,22.8]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,948,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5330,68,0,0,0,0,0,0,0,0,119,691,192,0,83,251,1372,824,307,1241]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,0,1591,16,383,475,69,69,524,1698,1,192,0,0,0,0,22.8,0,64289,0,0,55077,3379,179.2,19693,9214,7621,75,6621,0,328,2150,2653,397,311,7164,0,173564,9573,2121,6088,2070,438,619,67,0,0,0,0,null,179.2,null,0,179.2,0,null,0,null,22.8,0,0,22.8]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,911,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31517,0,0,406,1477,0,0,21,0,0,0,839,0,1,0,0,6224,0,0,0,2013,0,11,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,34735,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6093,0,227,0,0,279,102,0,0,32634,1328,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,520,0,0,0,0,0,12,135,0,0,223,0,0,0,0,60,52,0,0,18473,105,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,98,75,0,0,30,0,1,0,0,11,4,0,0,14377,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8500,0,0,0,0,0,3465,25,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,4477,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,26,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,15416,1760,7621,75,0,0,0,2150,0,0,0,0,0,1146,0,2121,6088,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13655,0,7621,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2121,6088,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,26,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,674,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1146,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,75,0,0,0,2150,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1087,1758,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,680,16,383,475,69,69,524,1672,1,192,0,0,0,0,22.8,0,20511,0,0,23560,3379,179.2,296,5742,0,0,254,0,99,0,1814,47,152,7164,0,96233,8116,0,0,57,438,608,67,0,0,0,0,null,179.2,null,0,179.2,0,null,0,null,22.8,0,0,22.8]
["CIMENTO                       ",0,0,7,0,368,0,17,0,263,1518,0,37,0,0,0,0,22.8,0,25,0,0,0,0,15.200000000000001,22,89,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,2455,1126,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,15.200000000000001,null,null,15.200000000000001,{"$nulls":4},22.8,null,null,22.8]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,224,16,0,0,0,0,58,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,36,505,0,0,43,0,16,0,1814,10,0,7106,0,12349,5915,0,0,0,0,0,67,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,40,0,4165,653,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,66,0,0,0,0,43,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,72,0,0,0,0,null,80,589,0,0,6,0,9,0,0,0,0,3,0,5467,89,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,52,0,0,0,0,null,0,388,0,0,18,0,0,0,0,0,38,15,0,17169,190,0,0,0,438,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,301,0,2,469,0,0,2,1,0,3,0,0,0,0,0,0,970,0,0,172,0,null,14,1656,0,0,11,0,1,0,0,1,0,0,0,13142,58,0,0,57,0,603,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,10,0,6,6,2,2,97,94,1,23,0,0,0,0,0,0,7031,0,0,23218,0,0,54,609,0,0,22,0,9,0,0,11,22,0,0,9703,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0,750,0,0,0,0,0,2,304,0,0,8,0,6,0,0,1,6,0,0,5593,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,16,0,0,0,48,0,81,15,0,128,0,0,0,0,0,0,3167,0,0,161,3379,84,14,378,0,0,7,0,4,0,0,0,2,0,0,6626,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,84,null,null,84]
["CERÂMICA",0,0,25,0,0,0,0,9,15,11,0,0,0,0,0,0,0,0,5744,0,0,0,0,80,7,389,0,0,25,0,1,0,0,0,16,0,0,1879,27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,80,null,null,80]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,31,0,7,0,2,15,8,23,0,1,0,0,0,0,0,0,2700,0,0,9,0,0,67,835,0,0,114,0,51,0,0,24,68,0,0,17685,45,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,0,88,3,0,0,-3.038461538461547,0,0,-0.0005671860430993547,0,0,0,13,-34,0,-1.0658141036401503e-14,0,0,0,0,-0.031276862566301133,-0.1739548685536647,0,0.014400476527953288,-0.3567031397433311,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.23389625031268224,0,0,0,0,0,-0.03765217427178413,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.792806102636476]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",175334,3336.0840250000006,2285,0,0,20,3381,0,0,0,184356.084025]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",3041,101.11975,1586.4119962503385,0,1740.2744999999998,1306.8510885922333,null,0,0,1550.692536407767,9326.349871250339]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-","-",24.302444887068276,24.93653225806451,"-",27.181374999999996,32.91346911531649,"-","-","-",33.030789473684194,"-","-","-","-","-",0,7.397849462365589,"-","-","-","-","-",29.26345599112426,28.874790566264696,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",31.714387101915715,0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",1913,{"$nulls":9},1913]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,375.96729999999997,639.1001249999999,null,147.91725,2052.6906000000004,0,0,null,120.40875,{"$nulls":5},175334,20,{"$nulls":4},0,1134,1151,{"$nulls":10},3381,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",180288,3437.2037750000004,3871.4119962503382,0,1740.2744999999998,1326.8510885922333,3381,0,0,1550.692536407767,195595.43389625032]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-","-","-","-","-",39,"-",40.378932584269656,41.15494897959183,"-",40.73684210526315,"-","-","-","-","-",0,41.171806451612895,"-","-",39.26,41.2,41.382667581818176,29.3,40.072943607852146,"-","-","-","-","-","-",39.615,"-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-",46.11310305574972,"-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",178375,3437.2037750000004,3871.4119962503382,0,1740.2744999999998,1326.8510885922333,3381,0,0,1550.692536407767,193682.43389625032]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,9,0,33.43,4.68975,0,54,0,0,0,0,982.843786407767,3041,549.1170000000001,0,0,1740.2744999999998,681.5278750000001,76.406213592233,283.175,1303.2369962503385,0,0,0,0,0,0,524.89875,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,42.75,0,0,0,0,0,null,76.206213592233,null,0,76.206213592233,0,null,0,null,983.043786407767,0,983.043786407767,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},15504.767999999998,989.3424413846153,1031.7561332930823,0,381.211428935303,296.04757942914523,916.460068,0,null,326.1739168370797,19445.759567879224,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",92.17393085752204,1.757302666289846,1.9792956916897413,0,0.8897316595453314,0.6783650631108469,1.7285679592057266,0,null,0.792806102636476,100,93.74202758017822,4.529404460616063,6.257972419821783]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,9,0,33.43,4.68975,0,54,0,0,0,0,982.843786407767,3041,549.1170000000001,0,0,1740.2744999999998,681.5278750000001,76.406213592233,283.175,1303.2369962503385,0,0,0,0,0,0,524.89875,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,42.75,0,0,0,0,0,9326.349871250339,76.206213592233,null,0,76.206213592233,0,null,0,null,983.043786407767,0,983.043786407767,0,null,null,"% produção",92.09663282915473,1.7746595320261227,1.9988451809337207,0,0.8985195327172577,0.6850652699371726,1.7456410124477766,0,0,0.8006366427832196,100,93.68021763180916,4.574141355743063,6.319782368190843]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1118.779004656885,0,0.2,253,510.7584627716891,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1882.7374674285743,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,253,510.7584627716891,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,763.958462771689,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,253,{"$nulls":24},253,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,510.7584627716891,{"$nulls":23},510.9584627716891,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,1118.779004656885,null,0,0,{"$nulls":24},1118.779004656885,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,0,{"$nulls":14},132.2173913043478,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},132.2173913043478,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},154.2536231884058,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},154.2536231884058]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},982.843786407767,0,{"$nulls":5},0,0.175,98.82457226717173,{"$nulls":6},524.89875,{"$nulls":11},0,{"$nulls":4},1606.7421086749387,{"$nulls":8},982.843786407767,null,982.843786407767]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},385.6340579710145,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},385.6340579710145,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},77.1268115942029,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},77.1268115942029,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1652.7173913043478,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},1652.7173913043478,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":8},0,{"$nulls":6},30,595.3896025137817,{"$nulls":17},42.75,{"$nulls":5},668.1396025137817,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,621.0324953431148,null,null,null,0,{"$nulls":23},621.0324953431148,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},88.14492753623189,{"$nulls":5},0,null,20.766265060240965,{"$nulls":23},108.91119259647286,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,null,null,null,9,null,33.43,4.68975,null,54,{"$nulls":5},550.9057971014493,549.1170000000001,null,null,null,681.5278750000001,76.206213592233,null,75.52870588235294,{"$nulls":23},2034.4053415760354,76.206213592233,null,null,76.206213592233]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,null,1.9693877551020407,{"$nulls":23},1.9693877551020407,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,0.463,null,0,{"$nulls":25},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,0,0,0,0,4.96153846153846,0,16.000000000000004,1.9994328139568578,0,20.000000000000004,0,0,0,0,204.25112872183362,3041,370.0000000000001,0,0,1789.9687231374369,496.8260451314463,15.961596375759367,98.01440047652778,291.6432968602571,0,0,0,0,0,0,264.99999999999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.962347825728234,0,0,0,0,0,null,15.836906492252025,null,0,15.836906492252025,0,null,0,null,204.29269201633608,0,204.29269201633608,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1150.726179369207,0,0.0415632945024476,87.57003026595402,114.29945774298656,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.0415632945024476,0,0.0415632945024476,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0415632945024476,87.57003026595402,114.29945774298656,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.0415632945024476,0,0.0415632945024476,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,87.57003026595402,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0415632945024476,0,114.29945774298656,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0.0415632945024476,null,0.0415632945024476]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1150.726179369207,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,132.2173913043478,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,154.2536231884058,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,204.25112872183362,0,0,0,0,0,0,0,0.06057215532230021,22.115336005444693,0,0,0,0,0,0,264.99999999999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},204.25112872183362,null,204.25112872183362]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,385.6340579710145,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,77.1268115942029,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1652.7173913043478,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10.383798055251464,133.23853381467586,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.962347825728234,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,638.7663226210414,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,88.14492753623189,0,0,0,0,0,0,0,4.647153221607346,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,4.96153846153846,0,16.000000000000004,1.9994328139568578,0,20.000000000000004,0,0,0,0,0,550.9057971014493,370.0000000000001,0,0,0,496.8260451314463,15.836906492252025,0,16.90209904606396,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,15.836906492252025,null,null,15.836906492252025]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.44071702947868996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.47622114718835074,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,101,0,544,0,519,-1988,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,695,0,0,0,0,-156]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,101,0,544,0,519,-1179.813117647059,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,-156]
["  GÁS NATURAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-808.186882352941,{"$nulls":13},695]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,0,911,{"$nulls":18},31517,null,null,406,1477,null,null,21,null,null,null,839,null,1,null,null,6224,null,null,null,2013,null,11]
["  PETRÓLEO",0,0,911,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,2079.6795,0,0,0,0,0,11,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,null,120,{"$nulls":20},0,406,{"$nulls":12},946.5435]
["    REFINO",null,null,791,{"$nulls":20},0,null,1477,null,null,21,{"$nulls":8},1133.136,null,null,null,2013,null,11]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},31517,null,0,{"$nulls":13},{"$error":"#REF!"}]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":10},1,null,null,2338]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},839,{"$nulls":4},156.08618063112078]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},19]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,948,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5330,68,0,0,0,0,0,0,0,0,119,691,192,0,0,251,1372,824,307,1241]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,948,{"$nulls":26},5330,68,{"$nulls":8},5.95,34.55,192,{"$nulls":6},1241]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},113.05,656.45,null,null,null,251,1372,824,307]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1587.807,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.099999999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,368.76500000000004,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,133.045,220.41,0,46.800000000000004,536.2528259999999,0,0,0,31.349999999999998,0,0,0,0,0,15078.723999999998,23.25,0,0,0,0,0,309.3504,343.322,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,916.460068,-15854.623226149997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,1.984615384615384,0,7.120000000000002,0.9800000000000002,0,11.4,0,0,0,0,204.25112872183362,261.52599999999995,114.70000000000003,0,0,381.211428935303,142.2606729368932,15.836906492252025,78.96040102389077,279.6859216889866,0,0,0,0,0,0,113.94999999999997,0,0,0,0,-802.048888927529,0,0,0,0,0,7.972788115246101,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.743613999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1,0,0,0,0,0,12419.1296,1687.84,5868.17,57.225,0,0,0,1767.3,0,0,0,0,0,98.556,0,1132.614,3104.88,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,1400.08,4.72,118.73,166.020575,27.6,29.319686999999995,233.18,819.5124079999999,0.56,109.44,0,0,0,0,22.8,0,6358.41,0,0,11729.803766999998,967.539481,179.2,565.5311999999999,6923.021,0,0,168.025,0,81.378,0,1140.79,17.86,68.85000000000001,4943.16,0,8811.302,5242.936000000001,0,0,1355.8500000000001,382.374,550.6543529999999,57.285,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13568.08,0,0,0,0,0,2880.02,225.36499999999998,0,0,3877.406,0,188.238,0,0,133,71.10000000000001,0,0,6016.646,941.222,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,3715.46838,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,54.480999999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,848.1595,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,516.48069,855.63162,0,181.6776,2081.7334705319995,0,0,0,121.7007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,949.7057279999999,1091.76396,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,0,7.704276923076921,0,27.639840000000007,3.804360000000001,0,44.2548,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,242.40843114334464,889.4012309709774,0,0,0,0,0,0,206.24949999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24.237275870348146,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,49.470709547999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,38126.727871999996,5367.3312,16859.25241,164.40742500000002,0,0,0,5238.2771999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,3276.1872,18.32304,460.90986000000004,644.4918721500001,107.14320000000001,113.81902493399998,905.2047600000001,3181.347167856,2.1739200000000003,424.84608000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1736.1807839999997,22015.20678,0,0,439.21735,0,241.20439199999998,0,2064.8299,46.102228853520316,177.72331783677907,21663.411548851018,0,0,0,0,0,3118.455,1578.4398720000002,1673.9892331199997,191.56104,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8841.661399999999,716.6607,0,0,10135.539283999999,0,557.937432,0,0,343.3144701857896,183.53126940007252,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,3715.46838,3709.1373491343643,1380.3004185000036,1316.54148,644.4918721500001,296.52507692307694,2195.5524954659995,932.8446000000001,3234.622237404,2.1739200000000003,590.8015800000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,49896.68421514334,30080.363870970978,16859.25241,164.40742500000002,10574.756634,0,799.1418239999999,5238.2771999999995,2325.5604000000003,389.41669903930995,361.2545872368516,21663.411548851018,0,0,0,0,0,3966.6144999999997,1578.4398720000002,1698.2265089903478,191.56104,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3197.51662598467,0,4046.8768574550763,7244.393483439746]
["TRANSPORTE",65755.996107,0,49.470709547999995,65805.466816548]
["INDÚSTRIA",31026.518957810295,3276.1872,29778.06141379102,64080.76757160132]
["OUTROS",22774.51157999999,4148.418529134365,845.4966885000036,27768.426797634358]
["TOTAL",122754.54327079497,7424.605729134364,34719.9056692941,164899.05466922343]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",2.6048051182358187,0,11.655782985130887,4.393229238318873]
["TRANSPORTE",53.56705695360139,0,0.14248514964068967,39.90651550340868]
["INDÚSTRIA",25.275251026242007,44.12607644799438,85.76653893425295,38.860603355272765]
["OUTROS",18.552886901920775,55.873923552005635,2.4351929309754765]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",44.137809925620466,0,55.86219007437955,100]
["TRANSPORTE",99.92482279673524,0,0.07517720326475927,100]
["INDÚSTRIA",48.417832890566565,5.112590445080605,46.46957666435282,100]
["OUTROS",82.01585111742878,14.939335812455088,3.04481307011614,100]
["TOTAL",74.44223589821812,4.502515641479953,21.05524846030193,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,0.38,0,0,0,0,5.298,0,1377.164,1933.248,0,0,600.069,2850.1349999999998,4558.293000000001,0,1157.686,19227.12,0,0,0,0,0,0,0,0,31709.392999999996]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":4},8.789,{"$nulls":4},54.858,null,null,244.596,36.41,null,286.044,6674.79,3384.821,4625.252,4427.145,280.188,null,432.802,{"$nulls":4},20455.695]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":16},9383.13,3146.14,3597.39,2833.973,{"$nulls":7},18960.632999999998]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},8.7,null,null,103.7,{"$nulls":7},58.4,152.1,null,90.8,135.7,{"$nulls":7},549.4]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":7},461,{"$nulls":8},363.1,null,null,271.8,{"$nulls":7},1095.9]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},3045,19495.125,{"$nulls":9},22540.125]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":16},120.737,{"$nulls":10},120.737]
["  COBRE","k t",{"$nulls":15},142.88,{"$nulls":11},142.88]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":25},13.165,null,13.165]
["  PAPEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":27},0]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":27},0]
["  CIMENTO","k t",{"$nulls":27},0]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,0,0,0,0,0,43.182,0,37.752,111.33,152.182,1605.595,1255.475,93.487,77.292,508.797,30.776,433.787,3416.223,150.647,23.271,7.659,0,35.81,12.213,0,7995.477999999999]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,0,0,59.425,0,0,532,152.258,547.998,2209,4784,23143,22645,1222,1691,9134,2056,7640,111887,7620,350,92,2387,949,3665,null,202765.68099999998]

{"sheet":"1986","index":17,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1986]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",33200,5686,0,567,910,479,196,1651,700,1306,0,252,0,1330,0,36,257.8852238016652,182419,105739,89702,3672,52685,4039,357.22281941562176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,357.22281941562176,null,0,357.22281941562176,0,null,0,null,257.8852238016652,0,232.08522380166517,25.8]
["IMPORTAÇÃO",34872,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8442,0,0,0,0,0,0,0,0,0,814,367,109,19,1093,4,0,46,0,0,0,93,0,10301,0,0,0,0,15,0,0,0,61,0,1]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-746,16,0,148,-142,0,-24,388,103,898,0,-11,0,52,-7,-36,0,0,0,0,0,0,0,0,-194,125,-77,-13,-256,-248,4,-351,0,0,0,-171,0.5,0,0,511,1527,0,-5,7,0,240,14,-148,-276,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",67326,5702,0,715,768,479,172,2039,803,2204,0,241,0,1382,8435,0,257.8852238016652,182419,105739,89702,3672,52685,4039,357.22281941562176,620,492,32,6,837,-244,4,-305,0,0,0,-78,0.5,10301,0,511,1527,0,10,7,0,240,75,-148,-275,null,357.22281941562176,null,0,357.22281941562176,0,null,0,null,257.8852238016652,0,232.08522380166517,25.8]
["EXPORTAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,-107,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-907,-2286,-3649,-13,-35,0,-77,-457,0,0,0,0,0,-9,0,-103,-215,0,0,0,0,-5,-77,-8,-45]
["NÃO APROVEITADA",0,-1219,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-80,0,0,0,0,0,0,0,0,-254,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-767,-243,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",67326,3716,-243,715,768,479,172,2039,803,2097,0,241,0,1382,8435,0,257.8852238016652,182419,105739,89702,3672,52685,4039,357.22281941562176,-287,-1794,-3617,-7,802,-244,-73,-762,-80,0,0,-78,0.5,10292,0,408,1312,-254,10,7,0,235,-2,-156,-320,null,357.22281941562176,null,0,357.22281941562176,0,null,0,null,257.8852238016652,0,232.08522380166517,25.8]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-66991,-3717,3201,-535,-670,-24.030401954697478,-151,-1880,-22.000000000000007,0,0,-59.00000000000001,0,-1382,-8300,0,-232.08522380166517,-182419,-44321,-89702,-3672,-1720.922100906077,-518.8488543117181,-70.0228194156218,22017.741930649336,11101.654259006644,12212,97,6382,5578,497,3112,2806,453,358,7320,-0.5,202128.8994868622,10634,2120,7863,2947,320,804.0303764117331,340,1367,817,403,1247,null,-70.0228194156218,null,0,-70.0228194156218,0,null,0,null,-232.08522380166517,0,-232.08522380166517,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-66991,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22575,13295,11549,97,5095,7708,497,3112,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2947,320,30,0,1367,817,401,1327,{"$nulls":9},0,0]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-3717,3384,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,227,0,849,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,-183,0,0,-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-236,0,0,0,453,358,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1382,-8300,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3050,0,0,7320,0,0,0,0,0,0,0,0,340,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,0,-535,-670,0,-151,-1880,0,0,0,-42,0,0,0,0,0,-178991,-94,0,0,0,0,0,-543,-1739,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.5,191473.12025,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,0,0,0,-22.030401954697478,0,0,-22.000000000000007,0,0,-17.000000000000007,0,0,0,0,-232.08522380166517,-3427.9999999999995,-405.0000000000001,0,0,-1720.922100906077,-518.8488543117181,-38.022819415621804,-108.25806935066574,-454.3457409933556,0,0,0,0,0,0,-243.99999999999997,0,0,0,0,10655.77923686221,0,0,0,0,0,-9.96962358826692,0,0,0,0,0,null,-38.022819415621804,null,null,-38.022819415621804,{"$nulls":4},-232.08522380166517,null,-232.08522380166517,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-43822,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10634,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-89702,-3672,0,0,-32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2120,7863,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-32,null,null,-32]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,94,0,436,0,438,-1896,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,784,0,0,0,0,-80,null,0,{"$nulls":5},0,null,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-335,0,0,-166,-14,0,0,-18,-11,-41,0,-2,0,0,-110,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-47,-20,-71,0,-25351,-531,0,-106,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,0,2958,14,84,460,21,141,770,2056,0,180,0,0,0,0,25.8,0,61418,0,0,50964,3520,287.2,21731,9308,8595,90,7184,5334,424,2350,2726,406,338,7171,0,187069,10103,2536,9062,2693,330,811,340,1602,815,247,927,null,287.2,null,0,287.2,0,null,0,null,25.8,0,0,25.8]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,1037,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5334,102,0,0,0,0,0,0,0,0,94,665,468,0,79,265,1602,815,247,927]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,0,1921,14,84,460,21,141,770,2056,0,180,0,0,0,0,25.8,0,61418,0,0,50964,3520,287.2,21731,9308,8595,90,7184,0,322,2350,2726,406,338,7171,0,187069,10103,2442,8397,2225,330,732,75,0,0,0,0,null,287.2,null,0,287.2,0,null,0,null,25.8,0,0,25.8]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,1050,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27592,0,0,434,1549,0,0,26,0,1,0,830,0,0,0,0,6354,0,0,0,2094,0,4,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31200,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6588,0,216,0,0,266,101,0,0,35755,1244,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,540,0,0,0,0,0,40,158,0,0,243,0,0,0,0,65,57,0,0,19588,100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12,0,0,0,0,0,67,64,0,0,30,0,1,0,0,12,5,0,0,14849,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8100,0,0,0,0,0,3400,26,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,5004,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,14,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,17475,1363,8595,90,0,0,0,2350,0,0,0,0,0,1158,0,2442,8397,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15937,0,8595,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2442,8397,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,14,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,680,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1158,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,90,0,0,0,2350,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,858,1361,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,871,14,84,460,21,141,770,2042,0,180,0,0,0,0,25.8,0,21558,0,0,23372,3520,287.2,315,6148,0,0,297,0,103,0,1896,63,175,7171,0,104361,8737,0,0,131,330,728,75,0,0,0,0,null,287.2,null,0,287.2,0,null,0,null,25.8,0,0,25.8]
["CIMENTO                       ",0,0,21,0,74,16,10,9,367,1920,0,45,0,0,0,0,25.8,0,24,0,0,0,0,17.2,23,217,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,3005,1045,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,17.2,null,null,17.2,{"$nulls":4},25.8,null,null,25.8]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,322,14,0,0,0,0,65,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,41,471,0,0,45,0,13,0,1896,10,0,7108,0,13256,6704,0,0,0,0,0,75,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45,0,4962,686,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,71,0,0,0,0,69,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,70,0,0,0,0,null,84,607,0,0,6,0,9,0,0,0,0,0,0,5842,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,44,0,0,0,0,null,0,467,0,0,20,0,0,0,0,0,43,18,0,20651,112,0,0,0,330,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,320,0,3,442,0,0,31,0,0,5,0,0,0,0,0,0,820,0,0,180,0,null,14,1608,0,0,24,0,1,0,0,2,0,0,0,13036,52,0,0,131,0,695,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,29,0,6,2,11,14,95,87,0,19,0,0,0,0,0,0,7300,0,0,22994,0,0,49,591,0,0,27,0,9,0,0,8,27,0,0,9785,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,5,0,0,0,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,800,0,0,0,0,0,3,376,0,0,9,0,8,0,0,2,7,0,0,5887,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,30,0,0,0,0,0,152,1,0,109,0,0,0,0,0,0,2956,0,0,188,3520,199,17,442,0,0,8,0,5,0,0,0,2,0,0,6870,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,199,null,null,199]
["CERÂMICA",0,0,27,0,0,0,0,9,38,17,0,0,0,0,0,0,0,0,6444,0,0,0,0,71,13,468,0,0,30,0,1,0,0,2,20,0,0,2234,25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,71,null,null,71]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,46,0,1,0,0,40,22,6,0,1,0,0,0,0,0,0,3100,0,0,10,0,0,71,901,0,0,128,0,55,0,0,39,76,0,0,18833,40,0,0,0,0,33,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,1,0,0,0,5.030401954697481,0,0,0,0,0,0,0,0,-25,0,-1.0658141036401503e-14,0,0,0,0,-0.07789909392158734,-0.15114568828175834,5.684341886080802e-14,0.25806935066430015,0.3457409933562303,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.899486862210324,0,8,-7,0,0,-0.030376411733072928,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.7687404194203795]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",178991,4471.12025,7835,0,0,32,144,0,0,0,191473.12025]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",3427.9999999999995,127.8435,2305.236461862212,0,1699.9935249999996,1461.938898867314,null,0,0,1632.9668511326863,10655.979236862211]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-","-",25.10033898305084,25.254870967741933,"-",27.181374999999996,33.54151764705881,"-","-","-",33.55508771929824,"-","-","-","-","-",0,9.444063143445433,"-","-","-","-","-",26.427589284380925,32.57604782029793,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",33.498497254765276,0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",10292,{"$nulls":9},10292]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,460.635,609.9345000000001,null,190.90175000000002,3116.2409999999995,0,0,null,93.40800000000002,{"$nulls":5},178991,32,{"$nulls":4},0,1461,6374,{"$nulls":10},144,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",192711,4598.96375,10140.236461862212,0,1699.9935249999996,1493.938898867314,144,0,0,1632.9668511326863,212421.09948686222]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-","-","-","-",40.032999999999994,"-","-",40.40858018386107,"-","-",40.825593395252824,"-","-","-","-","-",0,40.32290322580644,"-","-",39.89,40.1,40.833659999999995,29.9,39.2,"-","-","-","-","-","-",39.615,"-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-",46.06009948901899,"-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",182419,4598.96375,10140.236461862212,0,1699.9935249999996,1493.938898867314,144,0,0,1632.9668511326863,202129.09948686222]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,35.8435,0,0,46,0,0,46,0,0,0,0,1101.9638511326862,3427.9999999999995,588.6675,0,0,1699.9935249999996,692.7352500000001,180.7361488673139,319.175,1986.0614618622117,0,0,0,0,0,0,483.303,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,47.5,0,0,0,0,0,null,180.5361488673139,null,0,180.5361488673139,0,null,0,null,1102.1638511326862,0,1102.1638511326862,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},16573.146,1275.90024,2655.685408421993,0,366.50650075206806,341.2794815103849,36.954035,0,null,345.87407134068076,21595.345737025124,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",90.7212138838961,2.1650221004926284,4.7736484211585415,0,0.8002940993651811,0.7032911996389091,0.06778987602825494,0,null,0.7687404194203795,100,92.22479918290018,7.70741094107155,7.775200817099815]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,35.8435,0,0,46,0,0,46,0,0,0,0,1101.9638511326862,3427.9999999999995,588.6675,0,0,1699.9935249999996,692.7352500000001,180.7361488673139,319.175,1986.0614618622117,0,0,0,0,0,0,483.303,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,47.5,0,0,0,0,0,10655.979236862211,180.5361488673139,null,0,180.5361488673139,0,null,0,null,1102.1638511326862,0,1102.1638511326862,0,null,null,"% produção",90.24875708797025,2.2752605941822437,5.016712827398361,0,0.8410434367519131,0.7391013479305663,0.07124159775389469,0,0,0.80788310801277,100,91.82890187265274,8.099856529593376,8.171098127347264]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1085.905976259594,0,0.2,296,640.5313871586637,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2022.6373634182578,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,296,640.5313871586637,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,936.7313871586637,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,296,{"$nulls":24},296,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,640.5313871586637,{"$nulls":23},640.7313871586638,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,1085.905976259594,null,0,0,{"$nulls":24},1085.905976259594,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,0,{"$nulls":14},149.04347826086956,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},149.04347826086956,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},173.8840579710145,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},173.8840579710145]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},1101.9638511326862,0,{"$nulls":5},0,0.175,129.47796740165919,{"$nulls":6},483.303,{"$nulls":11},0,{"$nulls":4},1714.9198185343453,{"$nulls":8},1101.9638511326862,null,1101.9638511326862]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},434.71014492753625,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},434.71014492753625,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},86.94202898550725,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},86.94202898550725,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1863.0434782608695,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},1863.0434782608695,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,35.8435,null,null,0,{"$nulls":8},0,{"$nulls":6},23,1016.8275850496142,{"$nulls":17},47.5,{"$nulls":5},1123.1710850496142,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,613.6245487404058,null,null,null,0,{"$nulls":23},613.6245487404058,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},99.36231884057972,{"$nulls":5},0,null,43.05301204819277,{"$nulls":23},142.41533088877247,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":5},46,0,null,46,{"$nulls":5},621.0144927536231,588.6675,null,null,null,692.7352500000001,180.5361488673139,null,153.39600000000002,{"$nulls":23},2328.3493916209372,180.5361488673139,null,null,180.5361488673139]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,null,2.775510204081632,{"$nulls":23},2.775510204081632,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,0.463,null,0,{"$nulls":25},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,0,0,0,22.030401954697478,0,0,22.000000000000007,0,0,17.000000000000007,0,0,0,0,232.08522380166517,3427.9999999999995,405.0000000000001,0,0,1720.922100906077,518.8488543117181,38.0649415276245,108.25806935066575,454.34574099335566,0,0,0,0,0,0,243.99999999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9.96962358826692,0,0,0,0,0,null,38.022819415621804,null,0,38.022819415621804,0,null,0,null,232.12734591366785,0,232.12734591366785,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1099.274536384558,0,0.04212211200269582,100.39755158705118,146.53257883330073,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04212211200269582,0,0.04212211200269582,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04212211200269582,100.39755158705118,146.53257883330073,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04212211200269582,0,0.04212211200269582,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100.39755158705118,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04212211200269582,0,146.53257883330073,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0.04212211200269582,null,0.04212211200269582]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1099.274536384558,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,149.04347826086956,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,173.8840579710145,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,232.08522380166517,0,0,0,0,0,0,0,0.059356660566668766,29.620313455083657,0,0,0,0,0,0,243.99999999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},232.08522380166517,null,232.08522380166517]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,434.71014492753625,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,86.94202898550725,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1863.0434782608695,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,0,0,0,22.030401954697478,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.801161103047895,232.61681043781473,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9.96962358826692,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,621.1788645406062,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,99.36231884057972,0,0,0,0,0,0,0,9.849117480327557,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,0,22.000000000000007,0,0,17.000000000000007,0,0,0,0,0,621.0144927536231,405.0000000000001,0,0,0,518.8488543117181,38.022819415621804,0,35.09197505905386,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,38.022819415621804,null,null,38.022819415621804]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.6349457277750535,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4686999809128766,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,94,0,436,0,438,-1896,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,784,0,0,0,0,-80]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,94,0,436,0,438,-984.3186823529412,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,-80]
["  GÁS NATURAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-911.6813176470588,{"$nulls":13},784]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,0,1050,{"$nulls":18},27592,null,null,434,1549,null,null,26,null,1,null,830,{"$nulls":4},6354,null,null,null,2094,null,4]
["  PETRÓLEO",0,0,1050,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,2256.47512,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,null,160,{"$nulls":20},0,434,{"$nulls":12},1029.2]
["    REFINO",null,null,890,{"$nulls":20},0,null,1549,null,null,26,null,1,{"$nulls":6},1227.27512,null,null,null,2094,null,4]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},27592,null,0,{"$nulls":13},{"$error":"#REF!"}]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},2510]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},830,{"$nulls":4},149.58933623503808]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},20]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,1037,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5334,102,0,0,0,0,0,0,0,0,94,665,468,0,0,265,1602,815,247,927]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,1037,{"$nulls":26},5334,102,{"$nulls":8},4.7,33.25,468,{"$nulls":6},927]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},89.3,631.75,null,null,null,265,1602,815,247]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1210.467,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,34.4,0,0,0,0,0,0,0,0,166.37,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,157.825,207.7,0,60.400000000000006,798.8552399999999,0,0,0,23.939999999999998,0,0,0,0,0,15393.225999999999,29.14,0,0,0,0,0,437.44079999999997,1667.701,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,36.954035,-16466.6883415,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,7.699999999999999,0,0,9.790000000000003,0,0,9.690000000000003,0,0,0,0,232.08522380166517,294.80799999999994,125.55000000000004,0,0,366.50650075206806,148.56666209476307,38.022819415621804,87.2127006688963,435.717565612628,0,0,0,0,0,0,104.91999999999999,0,0,0,0,-916.39701437015,0,0,0,0,0,8.868847539015604,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.861945999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,2.48,0,0,0,0,0,14077.859999999999,1307.117,6618.150000000001,68.67,0,0,0,1931.6999999999998,0,0,0,0,0,99.588,0,1304.028,4282.47,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,1690.48,4.13,26.04,160.77782000000002,8.4,59.91414299999999,342.65,1000.8638379999999,0,102.6,0,0,0,0,25.8,0,6682.98,0,0,10853.854043999998,1007.91328,287.2,603.3943999999999,7381.423,0,0,197.353,0,85.488,0,1172.18,23.94,78.75,4947.99,0,9521.49,5644.102,0,0,1457.375,288.09,651.1776839999999,64.125,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12354.12,0,0,0,0,0,2825.2391999999995,237.832,0,0,4192.071,0,179.196,0,0,130.34,73.35000000000001,0,0,6466.856,882.436,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,2832.49278,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62.263999999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,382.65099999999995,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,612.67665,806.2914,0,234.47280000000003,3101.1560416799994,0,0,0,92.93508,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1342.9432559999998,5303.289180000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,29.891399999999997,0,0,38.00478000000001,0,0,37.61658000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,267.7429910535116,1385.581858648157,0,0,0,0,0,0,189.90519999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,26.961296518607437,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,26.638074371999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,43219.030199999994,4156.63206,19013.944950000005,197.28891000000002,0,0,0,5725.5588,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,3955.7232,16.03266,101.08727999999999,624.1394972400001,32.6088,232.58670312599997,1330.1672999999998,3885.3534191159997,0,398.2932,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1852.4208079999996,23472.92514,0,0,515.880742,0,253.38643199999999,0,2121.6458000000002,61.79660463344213,203.27830471527017,21684.57903640573,0,0,0,0,0,3351.9624999999996,1189.23552,1979.5801593599997,214.434,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8673.484343999999,756.30576,0,0,10958.073594,0,531.136944,0,0,336.44818078207385,189.33922096336593,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,2832.49278,4388.673349134365,1474.2059985000037,907.3786799999999,654.0308972400001,267.08160000000004,3333.7427448059993,1368.1720799999998,3911.991493488,0,528.84486,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,55355.621599053506,35074.73399864816,19013.944950000005,197.28891000000002,11473.954335999999,0,784.523376,5725.5588,2373.815,398.244785415516,392.61752567863607,21684.57903640573,0,0,0,0,0,3734.6134999999995,1189.23552,2006.5414558786072,214.434,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",8326.518582220277,0,5142.94993168,13469.468513900276]
["TRANSPORTE",72312.45492,0,26.638074371999995,72339.092994372]
["INDÚSTRIA",32880.466210708706,3955.7232,30640.92769588773,67477.11710659644]
["OUTROS",23441.71340599999,3265.4429291343645,845.4966885000036,27552.65302363436]
["TOTAL",136961.15311892898,7221.166129134364,36656.01239043973,180838.33163850306]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",6.079474648545066,0,14.030303888213805,7.4483481416018735]
["TRANSPORTE",52.79778482677357,0,0.07267040966776703,40.00207939264684]
["INDÚSTRIA",24.00714761955695,54.7795623208324,83.59045541974773,37.31350344543303]
["OUTROS",17.115592905124412,45.220437679167595,2.3065702823706973]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",61.81772186205746,0,38.182278137942546,100]
["TRANSPORTE",99.96317610123468,0,0.03682389876532243,100]
["INDÚSTRIA",48.728320978452665,5.862318026644465,45.40936099490286,100]
["OUTROS",85.07969590402764,11.851646105851598,3.068657990120755,100]
["TOTAL",75.73679312233159,3.993161219585635,20.270045658082783,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,3.634,0,0,0,0,3.117,0,1244.614,2549.7200000000003,0,0,659.183,2858.895,4594.903,0,1048.338,20238.67,0,0,0,0,0,0,0,0,33201.074]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":4},11.553,{"$nulls":4},67.763,null,null,279.492,41.941,null,315.859,7193.59,3584.967,4963.536,4052.308,259.931,null,462.306,{"$nulls":4},21233.246000000003]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":16},10578.015,3339.71,4011.223,2338.71,{"$nulls":7},20267.657999999996]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},98.8,null,null,198.1,{"$nulls":7},58.1,152.6,null,90.9,158.8,{"$nulls":7},757.3]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":7},568.9,{"$nulls":8},375.3,null,null,318.6,{"$nulls":7},1262.8000000000002]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},3033.1,20979.875,{"$nulls":9},24012.975]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":27},0]
["  COBRE","k t",{"$nulls":27},0]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  PAPEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":27},0]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":27},0]
["  CIMENTO","k t",{"$nulls":27},0]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,0,0,0,0,0,45.883,0,52.003,134.88,122.511,1136.063,1046.995,102.125,89.219,472.344,25.3,444.83,3617.893,169.142,39.178,3.699,0,23.319,11.488,0,7536.872]
["  CANA ESMAGADA","k t",28,0,0,0,88,0,0,732,189,625,2950,5564,23077,24705,1663,1315,10243,2349,8508,122574,10569,290,84,3191,1432,4188,null,224364]

{"sheet":"1987","index":18,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1987,{"$nulls":13},81.81]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",32829,5781,0,506,875,591,160,1671,596,1074,0,230,190,991,0,113.57,320.0645806270047,185600,105774,109619,4775,62653,4231,332.06747219412375,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,332.06747219412375,null,0,332.06747219412375,0,null,0,null,320.0645806270047,0,293.0645806270047,27]
["IMPORTAÇÃO",35882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9660,0,0,0,0,0,0,0,0,0,576,898,1,10,1391,45,0,0,0,0,0,724,0,16813,0,0,0,0,0,0,0,0,59,0,16]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",213,161,0,-2,-42,3,-7,101,-4,795,0,-6,37,67,-517,-31.76,0,0,0,0,0,0,0,0,-108,32,-60,8,-306,-131,-38,-6,0,0,0,-170,-7.29,0,0,95,-441,0,-32,1,0,251,-38,-176,-219,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",68924,5942,0,504,833,594,153,1772,592,1869,0,224,227,1058,9143,81.80999999999999,320.0645806270047,185600,105774,109619,4775,62653,4231,332.06747219412375,468,930,-59,18,1085,-86,-38,-6,0,0,0,554,-7.29,16813,0,95,-441,0,-32,1,0,251,21,-176,-203,null,332.06747219412375,null,0,332.06747219412375,0,null,0,null,320.0645806270047,0,293.0645806270047,27]
["EXPORTAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-918,-1989,-5121,-16,-76,0,-36,-794,0,0,0,0,0,-10,0,-5,-35,0,0,0,0,-1,-131,-1,-19]
["NÃO APROVEITADA",0,-969,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-34,0,0,0,0,0,0,0,0,-10,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-501,-512,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",68924,4472,-512,504,833,594,153,1772,592,1869,0,224,227,1058,9143,81.80999999999999,320.0645806270047,185600,105774,109619,4775,62653,4231,332.06747219412375,-450,-1059,-5180,2,1009,-86,-74,-800,-34,0,0,554,-7.29,16803,0,90,-476,-10,-32,1,0,250,-110,-177,-222,null,332.06747219412375,null,0,332.06747219412375,0,null,0,null,320.0645806270047,0,293.0645806270047,27]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-68582,-4472,3798,-484,-594,-23.03178386172919,-86,-1483,-20.000000000000004,0,0,-52.00000000000001,0,-1052,-8987,-81.81,-293.0645806270047,-185600,-43196,-109619,-4775,-1962.7953875024027,-592.1331312028143,-44.06747219412377,23070.01737210333,11306.863076170184,12716,82,6865,6116,515,3175,3296,456,372,7619,7.290000000000001,203331.4718924892,10346,2155,10185,3130,476,693.0455646175997,309,1263,835,443,1047,null,-44.06747219412377,null,0,-44.06747219412377,0,null,0,null,-293.0645806270047,0,-293.0645806270047,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-68582,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24035,12690,12005,82,5387,8073,515,3175,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3130,476,7,0,1263,835,443,1048,{"$nulls":9},0,0]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-4472,3995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,293,0,1049,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,-197,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-244,0,0,0,456,372,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1052,-8987,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3463,0,0,7619,0,0,0,0,0,0,0,0,328,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-81.81,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10.89,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,0,-484,-594,0,-86,-1483,0,0,0,-34,0,0,0,0,0,-182105,-147,0,0,0,0,0,-946,-1004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3.6,192274.6113625,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,0,0,0,-23.03178386172919,0,0,-20.000000000000004,0,0,-18.000000000000007,0,0,0,0,-293.0645806270047,-3495,-413.0000000000001,0,0,-1962.7953875024027,-592.1331312028143,-37.06747219412377,-109.98262789666963,-379.13692382981515,0,0,0,0,0,0,-167,0,0,0,0,11056.860529989199,0,0,0,0,0,-14.954435382400385,-19,0,0,0,0,null,-37.06747219412377,null,null,-37.06747219412377,{"$nulls":4},-293.0645806270047,null,-293.0645806270047,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-42636,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10346,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-109619,-4775,0,0,-7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2155,10185,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-7,null,null,-7]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,91,0,418,0,429,-1716,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,701,0,0,0,0,-1,null,0,{"$nulls":5},0,null,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-342,0,0,-9,-21,0,0,-30,0,-47,0,-8,0,-6,-156,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-47,-7,-133,0,-27379,-517,-29,-167,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,0,3302,11,218,571,67,259,572,1822,0,164,227,0,0,0,27,0,62578,0,0,60690,3639,288,22620,10248,7536,84,7874,6030,441,2375,3262,409,365,8040,0,192755.16096517956,9829,2213,9546,3120,444,694,309,1513,725,266,825,null,288,null,0,288,0,null,0,null,27,0,0,27]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,1107,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6030,145,0,0,0,0,0,0,0,0,77,627,575,0,68,147,1513,725,266,825]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,0,2195,11,218,571,67,259,572,1822,0,164,227,0,0,0,27,0,62578,0,0,60690,3639,288,22620,10248,7536,84,7874,0,296,2375,3262,409,365,8040,0,192755.16096517956,9829,2136,8919,2545,444,626,162,0,0,0,0,null,288,null,0,288,0,null,0,null,27,0,0,27]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,1062,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,34373,0,0,394,1711,0,0,24,0,1,0,816,0,1,0,0,6377.1609651795425,0,0,0,2382,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32850,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6940,0,200,0,0,269,109,0,0,38379,1210,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,490,0,0,0,0,0,37,152,0,0,281,0,0,0,0,70,59,0,0,20460,90,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,107,116,0,0,38,0,1,0,0,12,6,0,0,15572,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8400,0,0,0,0,0,3700,36,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,5875,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,18046,1290,7536,84,0,0,0,2375,0,0,0,0,0,1181,0,2136,8919,0,0,2,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16823,0,7536,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2136,8919,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,652,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1181,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,84,0,0,0,2375,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,571,1290,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,1131,11,218,571,67,259,572,1809,0,164,227,0,0,0,27,0,20820,0,0,26317,3639,288,336,6943,0,0,422,0,93,0,2446,58,190,8040,0,104911,8501,0,0,163,444,624,162,0,0,0,0,null,288,null,0,288,0,null,0,null,27,0,0,27]
["CIMENTO                       ",0,0,24,0,193,21,0,143,198,1659,0,22,22,0,0,0,27,0,39,0,0,0,0,18,26,504,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,2798,795,0,0,0,15,0,0,0,0,0,0,null,18,null,null,18,{"$nulls":4},27,null,null,27]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,410,11,15,0,0,0,59,8,0,0,39,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,46,403,0,0,58,0,13,0,2446,11,0,7990,0,13519,6575,0,0,0,0,0,162,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,40,0,5095,697,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,49,0,0,0,0,75,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,65,0,0,0,0,null,102,602,0,0,4,0,7,0,0,0,0,0,0,5937,65,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,81,0,0,0,0,null,0,487,0,0,38,0,0,0,0,0,51,10,0,21535,266,0,0,0,410,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,327,0,3,537,0,3,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1060,0,0,190,0,null,16,1720,0,0,64,0,1,0,0,1,0,0,0,12498,45,0,0,163,10,624,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,68,0,6,9,17,26,109,112,0,29,3,0,0,0,0,0,7120,0,0,25793,0,0,37,764,0,0,31,0,9,0,0,19,31,0,0,9186,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,7,0,0,0,0,0,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,730,0,0,0,0,0,7,461,0,0,9,0,8,0,0,2,7,0,0,5610,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,35,0,0,4,50,0,165,7,0,103,0,0,0,0,0,0,2505,0,0,320,3639,194,17,533,0,0,9,0,4,0,0,0,2,0,0,6812,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,194,null,null,194]
["CERÂMICA",0,0,35,0,1,0,0,3,26,10,0,9,105,0,0,0,0,0,6270,0,0,0,0,76,12,453,0,0,42,0,2,0,0,0,19,0,0,2128,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,76,null,null,76]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,164,0,0,0,0,9,5,1,0,1,53,0,0,0,0,0,2950,0,0,14,0,0,73,1016,0,0,167,0,47,0,0,25,80,0,0,19793,30,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,169,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,0,16,0,0,0.03178386172919545,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4210854715202004e-14,0,0,0,0,0,-0.20461249759682687,0.13313120281418378,0,-0.017372103331581457,0.13692382981571427,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.881784197001252e-16,-0.3109273096488323,0,-3,4,0,0,-0.045564617599666235,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.8491226844029275]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",182105,3552.6113625000003,5610,0,0,34,973,0,0,0,192274.6113625]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",3495,134.78500000000003,2026.3647799891976,0,1928.7178999999999,1602.9794147249193,null,0,0,1869.2134352750809,11057.060529989198]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-","-",25.100338983050836,25.679322580645152,"-",27.181374999999996,32.80318235294117,"-","-","-",32.506491228070175,"-","-","-","-","-",0,6.416502084704848,"-","-","-","-","-",25.405305451072035,28.292837409122267,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",31.437150683725513,0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",16803,{"$nulls":9},16803]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,416.72399999999993,549.8361,null,108.72550000000001,2404.0727625,0,0,null,73.25300000000001,{"$nulls":5},182105,34,{"$nulls":4},0,2441,3169,{"$nulls":10},973,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",202403,3687.3963625,7636.364779989198,0,1928.7178999999999,1636.9794147249193,973,0,0,1869.2134352750809,220134.6718924892]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-","-","-","-",42.88782608695652,"-","-",42.516853932584254,"-","-",42.44678362573098,"-","-","-","-","-",0,41.38403225806451,"-","-",39.68,41.13,40.833659999999995,29.8,40.28531876762976,"-","-","-","-","-","-",39.65092814371257,"-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-",46.06009948901898,39.79888888888889,"-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",185600,3687.3963625,7636.364779989198,0,1928.7178999999999,1636.9794147249193,973,0,0,1869.2134352750809,203331.6718924892]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,40.145,0,0,44,0,0,50.64,0,0,0,0,1391.499935275081,3495,616.09275,0,0,1928.7178999999999,810.8866000000002,176.20006472491906,323.175,1703.1897799891976,0,0,0,0,0,0,331.08525,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,71.25,75.17825,0,0,0,0,null,176.00006472491907,null,0,176.00006472491907,0,null,0,null,1391.699935275081,0,1391.699935275081,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},17406.658,1038.0708089999998,2221.9015784091685,0,418.01849647177414,380.21828084960646,266.069052,0,null,394.4228519355281,22125.359068666075,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",91.9450799185559,1.6750638737639996,3.4689513988594656,0,0.8761536215167229,0.7436263450241032,0.44200215787688374,0,null,0.8491226844029275,100,93.56485988509672,5.993137957026392,6.435140114903277]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,40.145,0,0,44,0,0,50.64,0,0,0,0,1391.499935275081,3495,616.09275,0,0,1928.7178999999999,810.8866000000002,176.20006472491906,323.175,1703.1897799891976,0,0,0,0,0,0,331.08525,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,71.25,75.17825,0,0,0,0,11057.060529989198,176.00006472491907,null,0,176.00006472491907,0,null,0,null,1391.699935275081,0,1391.699935275081,0,null,null,"% produção",91.27943437072375,1.8134884389529322,3.755619923307814,0,0.9485575375683734,0.8050784216196607,0.4785285002301412,0,0,0.9192928075973427,100,93.03307032991178,6.488401169858088,6.96692967008822]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1233.9577027990972,0,0.2,297,707.5204670293568,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2238.678169828454,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,297,707.5204670293568,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1004.7204670293568,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,297,{"$nulls":24},297,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,707.5204670293568,{"$nulls":23},707.7204670293569,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,1233.9577027990972,null,0,0,{"$nulls":24},1233.9577027990972,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,0,{"$nulls":14},151.95652173913044,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},151.95652173913044,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},177.2826086956522,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},177.2826086956522]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},1391.499935275081,0,{"$nulls":5},0,0.175,72.78475767063406,{"$nulls":6},331.08525,{"$nulls":11},75.17825,{"$nulls":4},1870.7231929457148,{"$nulls":8},1391.499935275081,null,1391.499935275081]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},443.20652173913044,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},443.20652173913044,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},88.6413043478261,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},88.6413043478261,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1899.4565217391303,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},1899.4565217391303,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,40.145,null,null,0,{"$nulls":8},0,{"$nulls":6},26,764.8056257993385,{"$nulls":17},71.25,{"$nulls":5},902.2006257993385,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,694.2971972009027,null,null,null,0,{"$nulls":23},694.2971972009027,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},101.30434782608695,{"$nulls":5},0,null,46.65542168674699,{"$nulls":23},147.95976951283393,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":5},44,0,null,50.64,{"$nulls":5},633.1521739130435,616.09275,null,null,null,810.8866000000002,176.00006472491907,null,108.80105882352942,{"$nulls":23},2439.572647461492,176.00006472491907,null,null,176.00006472491907]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,null,2.6224489795918364,{"$nulls":23},2.6224489795918364,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,0.463,null,0,{"$nulls":25},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,0,0,0,23.03178386172919,0,0,20.000000000000004,0,0,18.000000000000007,0,0,0,0,293.0645806270047,3495,413.0000000000001,0,0,1962.7953875024027,592.1331312028143,37.10959430612647,109.98262789666961,379.13692382981515,0,0,0,0,0,0,167,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14.954435382400385,19,0,0,0,0,null,37.06747219412377,null,0,37.06747219412377,0,null,0,null,293.1067027390074,0,293.1067027390074,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1255.7598430683558,0,0.04212211200269582,101.07477523110042,157.4969134783358,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04212211200269582,0,0.04212211200269582,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04212211200269582,101.07477523110042,157.4969134783358,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04212211200269582,0,0.04212211200269582,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,101.07477523110042,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04212211200269582,0,157.4969134783358,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0.04212211200269582,null,0.04212211200269582]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1255.7598430683558,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,151.95652173913044,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,177.2826086956522,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,293.0645806270047,0,0,0,0,0,0,0,0.05955584399138913,16.202181018910153,0,0,0,0,0,0,167,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19,0,0,0,0,{"$nulls":9},293.0645806270047,null,293.0645806270047]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,443.20652173913044,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,88.6413043478261,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1899.4565217391303,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,0,0,0,23.03178386172919,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.848296821577813,170.24882118253257,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14.954435382400385,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,706.5643639340818,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,101.30434782608695,0,0,0,0,0,0,0,10.385685298327877,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,0,20.000000000000004,0,0,18.000000000000007,0,0,0,0,0,633.1521739130435,413.0000000000001,0,0,0,592.1331312028143,37.06747219412377,0,24.21955511736416,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,37.06747219412377,null,null,37.06747219412377]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.5837677343445501,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.471180499965087,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,91,0,418,0,429,-1716,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,701,0,0,0,0,-1]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,91,0,418,0,429,-900.8359647058825,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,-1]
["  GÁS NATURAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-815.1640352941175,{"$nulls":13},701]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,0,1062,{"$nulls":18},34373,null,null,394,1711,null,null,24,null,1,null,816,null,1,null,null,6377,null,null,null,2382]
["  PETRÓLEO",0,0,1062,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,2317.8329999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,null,200,{"$nulls":20},0,394,{"$nulls":12},1083.357]
["    REFINO",null,null,862,{"$nulls":20},0,null,1711,null,null,24,null,1,{"$nulls":6},1234.4759999999999,null,null,null,2382]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},34373,null,0,{"$nulls":13},1770]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":10},1,null,null,2136]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},816,{"$nulls":4},139.32796517954299]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},14]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,1107,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6030,145,0,0,0,0,0,0,0,0,77,627,575,0,0,147,1513,725,266,825]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,1107,{"$nulls":26},6030,145,{"$nulls":8},3.85,31.35,575,{"$nulls":6},825]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},73.15,595.65,null,null,null,147,1513,725,266]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,962.217,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14.62,0,0,0,0,0,0,0,0,6.550000000000001,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,142.78,184.14,0,34.4,630.1608089999999,0,0,0,19.38,0,0,0,0,0,15661.029999999999,45.57,0,0,0,0,0,762.0975999999999,962.836,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,266.069052,-16535.616577175,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,8.05,0,0,8.900000000000002,0,0,10.260000000000003,0,0,0,0,293.0645806270047,300.57,128.03000000000003,0,0,418.01849647177414,169.55080865548265,37.06747219412377,88.60200503355703,363.59230995279273,0,0,0,0,0,0,71.81,0,0,0,0,-950.890005579071,0,0,0,0,0,13.30327130852341,16.245,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3718069999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,2.48,0,0,0,0,0,14537.8576,1237.11,5802.72,64.092,0,0,0,1952.25,0,0,0,0,0,101.56599999999999,0,1140.624,4548.6900000000005,0,0,1.7791739999999998,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,1929.84,3.2449999999999997,67.58,199.574207,26.8,110.05505699999999,254.54,886.6614509999998,0,93.47999999999999,64.695,0,0,0,27,0,6454.2,0,0,12925.209989999998,1041.987621,288,588.088,8299.186,0,0,272.506,0,77.268,0,1402.66,22.04,85.95,5547.599999999999,0,9570.78184300544,5491.646,0,0,1666.9750000000001,387.612,555.1022879999999,138.51,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,1.76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12942.5,0,0,0,0,0,3096.7264,291.536,0,0,4435.249,0,166.04399999999998,0,0,133.38,78.3,0,0,6904.596,857.888,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,2251.58778,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,26.4622,0,0,0,0,0,0,0,0,15.065000000000001,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0,554.27196,714.8314799999999,0,133.5408,2446.2842605379997,0,0,0,75.23316,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2339.639632,3061.8184800000004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,31.250100000000003,0,0,34.54980000000001,0,0,39.82932000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,272.0081554530201,1156.2235456498809,0,0,0,0,0,0,129.9761,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,40.44194477791117,54.323280000000004,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,24.735354773999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,44631.22283199999,3934.0098,16671.21456,184.13631600000002,0,0,0,5786.469,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.408688959999999,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,4515.825599999999,12.59709,262.34556,774.7470715740001,104.03760000000001,427.233731274,988.12428,3442.0197527819996,0,362.88935999999995,251.14598999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1805.43016,26391.41148,0,0,712.3306839999999,0,229.022352,0,2538.8146,56.89211220221656,221.86374971780916,24312.371419983552,0,0,0,0,0,3834.0425,1600.0623360000002,1687.5109555199997,463.17743999999993,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,4.118399999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9506.950047999999,927.0844800000001,0,0,11593.740886,0,492.15441599999997,0,0,344.2953686720347,202.11671440261148,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,2251.58778,4952.894149134364,1412.3657385000035,977.1770399999999,805.997171574,237.5784,2873.5179918119998,1022.67408,3466.7551075559995,0,477.95183999999995,251.14598999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,58555.25082745301,35470.54778564988,16671.21456,184.13631600000002,12306.07157,0,721.176768,5786.469,2695.2529,401.18748087425126,423.9804641204206,24312.371419983552,0,0,0,0,0,3849.1075,1600.0623360000002,1733.361589257911,517.5007199999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",6870.131757880813,0,4214.090260538,11084.222018418812]
["TRANSPORTE",71212.46119696,0,24.735354773999997,71237.196551734]
["INDÚSTRIA",36538.56632944003,4515.825599999999,33939.503895613554,74993.89582505358]
["OUTROS",25042.642593999994,2688.656329134364,845.4966885000036,28576.79561163436]
["TOTAL",139663.80187828082,7204.481929134363,39023.82619942556,185892.11000684075]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",4.919049650293954,0,10.798762374049401,5.962717846395373]
["TRANSPORTE",50.988488240512574,0,0.06338526275612644,38.32179673957787]
["INDÚSTRIA",26.16180129571724,62.680781830243106,86.97123578341775,40.34269976401571]
["OUTROS",17.93066081347624,37.31921816975691,2.166616579776715]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",61.981181416833905,0,38.018818583166095,100]
["TRANSPORTE",99.96527747304592,0,0.03472252695407047,100]
["INDÚSTRIA",48.72205387846168,6.0215908912567455,45.25635523028158,100]
["OUTROS",87.63278757470093,9.408529793451516,2.9586826318475676,100]
["TOTAL",75.13164591716198,3.875625452241755,20.992728630596265,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,0,0,0,0,0,1.747,0,1010.85,2972.102,0,0,589.511,2850.445,4636.5419999999995,0,829.724,19937.67,0,0,0,0,0,0,0,0,32828.591]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":4},12.296,{"$nulls":4},61.977,null,null,269.2,38.632,null,217.733,8016.538,3723.72,5267.098,3870.46,303.736,null,446.46,{"$nulls":4},22227.85]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":16},11365.75,3350.86,3962.207,2655.91,{"$nulls":7},21334.727]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},166,null,null,215.3,{"$nulls":7},50.9,151.5,null,90.8,169,{"$nulls":7},843.5]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":7},674.4,{"$nulls":8},368.7,null,null,353.2,{"$nulls":7},1396.3]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},3153.4,21603.17,{"$nulls":9},24756.57]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":27},0]
["  COBRE","k t",{"$nulls":27},0]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  PAPEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":27},0]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":27},0]
["  CIMENTO","k t",null,null,320.816,null,387.989,null,null,225.838,null,623.611,253.462,381.749,922.907,274.102,453.61,556.216,6827.533,759.223,2510.249,5234.314,2016.614,420.89,1214.756,331.523,null,868.702,883.923,25468.027000000002]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,0,0,15.781537574960833,0,0,41.219,0,54.267,155.589,161.63,1772.638,1656.778,151.612,93.639,465.571,40.084,408.37,3638.964,180.392,41.583,4.137,0,30.813,18.946,0,8932.013537574961]
["  CANA ESMAGADA","k t",30,0,0,0,107,0,0,779,264,714,3578,6172,25794,30262,2131,1435,10314,1969,8513,114573,10918,484,55,3102,1872,4807,null,227873]

{"sheet":"1988","index":19,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1988,{"$nulls":13},35.49,{"$nulls":20},-2.61]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",32237,5849,227,544,902,553,75,1559,652,1434,0,229,154,1229,0,18,345.3157096325159,199093,105091,100360,4480,57337,4515,365.8263471902132,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,365.8263471902132,null,0,365.8263471902132,0,null,0,null,345.3157096325159,0,312.9157096325159,32.4]
["IMPORTAÇÃO",37165,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9282,0,0,0,0,0,0,0,0,0,548,1807,1,6,2400,97,0,35,0,0,0,849,0,17951,0,0,0,0,0,0,0,0,44,19,32]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-78,7,0,-32,-99,-4,18,-317,-54,114,0,-23,0,-187,390,17.49,0,0,0,0,0,0,0,0,171,-146,-23,-7,-200,6,31,-238,0,0,0,154,-2.61,0,0,344,719,0,90,0,0,-24,15,-29,-29,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",69324,5856,227,512,803,549,93,1242,598,1548,0,206,154,1042,9672,35.489999999999995,345.3157096325159,199093,105091,100360,4480,57337,4515,365.8263471902132,719,1661,-22,-1,2200,103,31,-203,0,0,0,1003,-2.61,17951,0,344,719,0,90,0,0,-24,59,-10,3,null,365.8263471902132,null,0,365.8263471902132,0,null,0,null,345.3157096325159,0,312.9157096325159,32.4]
["EXPORTAÇÃO",-216,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1057,-2312,-5173,-7,-69,0,-117,-568,0,0,0,0,0,-8,0,-6,-85,0,0,0,0,0,-133,-7,-21]
["NÃO APROVEITADA",0,-789,-136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-35,0,0,0,0,0,0,0,0,-85,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-245,-928,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",69108,4822,-837,512,803,549,93,1242,598,1548,0,206,154,1042,9672,35.489999999999995,345.3157096325159,199093,105091,100360,4480,57337,4515,365.8263471902132,-338,-651,-5195,-8,2131,103,-86,-771,-35,0,0,1003,-2.61,17943,0,338,634,-85,90,0,0,-24,-74,-17,-18,null,365.8263471902132,null,0,365.8263471902132,0,null,0,null,345.3157096325159,0,312.9157096325159,32.4]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-69108,-4264,3606,-489,-587,-24.033165768760888,-71,-970,-23,0,0,-43,0,-987,-9571,-35.49,-312.9157096325159,-199093,-45877,-100360,-4480,-1938.2232341951208,-513.8968732824054,-48.22634719021316,23698.1063647157,10913.847226905935,12569,89,6290,5917,512,3085,3521,456,383,8114,2.61,214952.84833692005,11018,1686,9837,3100,412,723.1981557800669,310,1274,766,281,1246,null,-48.22634719021316,null,0,-48.22634719021316,0,null,0,null,-312.9157096325159,0,-312.9157096325159,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-69108,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-100,0,0,0,0,0,0,0,24662,12162,11890,89,5029,7898,512,3085,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3100,412,9,0,1274,766,281,1251,{"$nulls":9},-100,-100]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-4119,3782,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,212,0,890,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,-176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-267,0,0,0,456,383,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-987,-9571,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3724,0,0,8114,0,0,0,0,0,0,0,0,348,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-35.49,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,-2,0,-489,-587,0,-71,-970,-1,0,0,-27,0,0,0,0,0,-195547,-102,0,0,0,0,0,-949,-858,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.19,203780.6815375,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,0,0,0,-24.033165768760888,0,0,-22,0,0,-16.000000000000004,0,0,0,0,-312.9157096325159,-3546,-370.0000000000001,0,0,-1938.2232341951208,-513.8968732824054,-42.22634719021316,-113.8936352843024,-390.1527730940655,0,0,0,0,0,0,-203.00000000000003,0,0,0,0,11172.16679942005,0,0,0,0,0,-25.801844219933113,-38,0,0,0,0,null,-42.22634719021316,null,null,-42.22634719021316,{"$nulls":4},-312.9157096325159,null,-312.9157096325159,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-45405,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-100360,-4480,0,0,-6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1686,9837,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-6,null,null,-6]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-143,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100,0,0,0,0,0,0,0,99,0,467,0,371,-1720,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,740,0,0,0,0,-5,null,0,{"$nulls":5},0,null,100,100]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",0,0,-76,-10,-18,-11,-2,-30,-13,-28,0,-6,0,-55,-101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-55,0,-35,0,0,0,0,-48,-15,-48,0,-28992,-551,-15,-92,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,563,2690,13,198,514,20,242,562,1520,0,157,154,0,0,0,32.4,0,59214,0,0,55399,4001,317.6,23360,10263,7319,81,8386,6020,426,2314,3486,408,368,9069,0,203903.3039727965,10467,2017,10381,3015,502,723,310,1250,692,264,1228,null,317.6,null,0,317.6,0,null,0,null,32.4,0,0,32.4]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,1117,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6020,128,0,0,0,0,0,0,0,0,51,621,444,0,42,79,1250,692,264,1228]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,563,1573,13,198,514,20,242,562,1520,0,157,154,0,0,0,32.4,0,59214,0,0,55399,4001,317.6,23360,10263,7319,81,8386,0,298,2314,3486,408,368,9069,0,203903.3039727965,10467,1966,9760,2571,502,681,231,0,0,0,0,null,317.6,null,0,317.6,0,null,0,null,32.4,0,0,32.4]
["SETOR ENERGÉTICO",0,426,509,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32162,0,0,466,1672,0,0,23,0,0,0,847,0,0,0,0,6552.303972796518,0,0,0,2444,0,2,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30848,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7453,0,197,0,0,268,113,0,0,40534,1166,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,440,0,0,0,0,0,36,207,0,0,360,0,0,0,0,69,59,0,0,21341,80,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,170,188,0,0,36,0,1,0,0,12,7,0,0,16601,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8050,0,0,0,0,0,3889,37,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,6223,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,1,2,0,0,0,0,0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,18429,1212,7319,81,0,0,0,2314,0,0,0,0,0,1200,0,1966,9760,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17218,0,7319,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1966,9760,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,687,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1200,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,81,0,0,0,2314,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,524,1212,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,136,1062,13,198,514,20,242,562,1505,0,157,154,0,0,0,32.4,0,19860,0,0,23237,4001,317.6,370,6947,0,0,363,0,100,0,2639,59,189,9069,0,111452,9197,0,0,127,502,679,231,0,0,0,0,null,317.6,null,0,317.6,0,null,0,null,32.4,0,0,32.4]
["CIMENTO                       ",0,24,0,0,180,12,0,163,152,1446,0,25,9,0,0,0,32.4,0,32,0,0,0,0,21.6,26,511,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,2787,763,0,0,0,73,0,0,0,0,0,0,null,21.6,null,null,21.6,{"$nulls":4},32.4,null,null,32.4]
["FERRO GUSA E AÇO",0,9,361,13,0,0,0,0,51,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,45,495,0,0,47,0,15,0,2639,9,0,8988,0,14347,7063,0,0,0,0,0,231,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,42,0,5808,850,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,34,34,0,0,0,0,50,0,2,0,3,26,0,0,0,0,0,60,0,0,0,0,null,129,609,0,0,3,0,5,0,0,0,0,27,0,5811,59,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,44,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,67,0,0,0,0,null,0,443,0,0,29,0,0,0,0,0,50,12,0,23806,340,0,0,0,407,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,4,297,0,5,492,0,0,2,0,0,0,5,0,0,0,0,0,850,0,0,180,0,null,9,1742,0,0,37,0,0,0,0,1,0,0,0,13048,70,0,0,127,15,679,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,72,0,12,7,13,22,120,43,0,1,10,0,0,0,0,0,6950,0,0,22647,0,0,45,709,0,0,29,0,19,0,0,25,29,0,0,9679,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,35,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0,620,0,0,0,0,0,3,438,0,0,9,0,8,0,0,1,6,0,0,6085,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,6,22,0,0,3,2,1,172,1,0,119,0,0,0,0,0,0,2714,0,0,390,4001,221,18,480,0,0,9,0,4,0,0,1,2,0,0,7215,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,221,null,null,221]
["CERÂMICA",0,3,49,0,1,0,5,0,61,0,0,9,41,0,0,0,0,0,5917,0,0,0,0,75,9,450,0,0,52,0,2,0,0,0,23,0,0,2076,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,75,null,null,75]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,12,174,0,0,0,0,6,4,1,0,0,63,0,0,0,0,0,2650,0,0,20,0,0,86,1070,0,0,148,0,44,0,0,22,79,0,0,20790,27,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,150,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,5,-3,0,0,0.033165768760909486,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.105427357601002e-15,2.1316282072803006e-14,0,0,0,0,0.22323419512395049,-0.10312671759447767,0,-0.10636471569887362,0.15277309406519635,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.544364123546984,0,8,2,0,0,-0.19815578006694068,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.9282698638916457]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",195547,2694.6815375,4901,5,0,25,608,0,0,0,203780.6815375]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",3546,132.131,2017.548174420053,0,1878.845275,1435.938519093851,null,0,0,2161.903830906149,11172.366799420053]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-",21.651560926485395,"-",25.10033898305084,25.467096774193536,"-",27.913181249999997,33.014135294117644,25.727528089887635,"-","-",32.80726770630279,"-","-","-","-","-",0,6.799493991144842,"-","-","-","-","-",24.143202527747913,26.680934824251658,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",32.2918035434064,0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",17943,{"$nulls":9},17943]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,5,null,421.02899999999994,538.866,null,92.17841250000001,1582.567125,1.33125,0,null,58.70975000000001,{"$nulls":5},195547,25,{"$nulls":4},0,2319,2582,{"$nulls":10},608,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",217036,2826.8125375,6918.548174420053,5,1878.845275,1460.938519093851,608,0,0,2161.903830906149,232896.04833692004]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-","-","-","-",41.0865,"-","-",42.165474974463734,"-","-",41.49122807017543,"-","-","-","-","-",0,40.853467741935475,"-","-",39.144,40.36,40.833659999999995,29.4,38.354812311262364,"-","-","-","-","-","-",39.615,"-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-",46.27284821645093,39.79888888888889,"-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",199093,2826.8125375,6918.548174420053,5,1878.845275,1460.938519093851,608,0,0,2161.903830906149,214953.04833692004]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,40.13100000000001,0,0,48,0,0,44,0,0,0,0,1485.7550809061488,3546,544.87125,0,0,1878.845275,690.57235,200.6949190938511,330.175,1687.3731744200531,0,0,0,0,0,0,402.09225000000004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,123.5,150.3565,0,0,0,0,null,200.4949190938511,null,0,200.4949190938511,0,null,0,null,1485.9550809061489,0,1485.9550809061489,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},18665.095999999998,809.94531,2098.312312118297,0,412.785340409769,335.6950639890239,161.8586733,0,null,455.6486948265936,22939.34139464368,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",93.19007409091972,1.2137657799202242,2.9706593236873244,0.0021468805656877136,0.8067312813663376,0.6272921028614356,0.26106067678762596,0,null,0.9282698638916457,100,94.6240974751475,5.114841848064882,5.375902524852506]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,40.13100000000001,0,0,48,0,0,44,0,0,0,0,1485.7550809061488,3546,544.87125,0,0,1878.845275,690.57235,200.6949190938511,330.175,1687.3731744200531,0,0,0,0,0,0,402.09225000000004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,123.5,150.3565,0,0,0,0,11172.366799420051,200.4949190938511,null,0,200.4949190938511,0,null,0,null,1485.9550809061489,0,1485.9550809061489,0,null,null,"% produção",92.62162204275381,1.3150837168260203,3.2186322678131254,0.002326089366345221,0.8740724030370924,0.6796547108296683,0.2828524669475789,0,0,1.0057563024263578,100,94.17534915662057,5.541798376431849,5.82465084337943]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1204.9088014063207,0,0.2,302,691.3934663197456,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2198.5022677260663,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,302,691.3934663197456,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,993.5934663197456,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,302,{"$nulls":24},302,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,691.3934663197456,{"$nulls":23},691.5934663197456,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,1204.9088014063207,null,0,0,{"$nulls":24},1204.9088014063207,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,0,{"$nulls":14},154.17391304347825,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},154.17391304347825,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},179.8695652173913,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},179.8695652173913]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},1485.7550809061488,0,{"$nulls":5},0,0.175,98.07557083613861,{"$nulls":6},402.09225000000004,{"$nulls":11},150.3565,{"$nulls":4},2136.4544017422872,{"$nulls":8},1485.7550809061488,null,1485.7550809061488]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},449.6739130434783,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},449.6739130434783,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},89.93478260869566,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},89.93478260869566,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1927.1739130434783,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},1927.1739130434783,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,40.13100000000001,null,null,0,{"$nulls":8},0,{"$nulls":6},28,776.9798838037486,{"$nulls":17},123.5,{"$nulls":5},968.6108838037486,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,673.4734735936793,null,null,null,0,{"$nulls":23},673.4734735936793,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},102.78260869565217,{"$nulls":5},0,null,44.327710843373495,{"$nulls":23},147.11031953902568,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":5},48,0,null,44,{"$nulls":5},642.3913043478261,544.87125,null,null,null,690.57235,200.4949190938511,null,74.00470588235294,{"$nulls":23},2244.33452932403,200.4949190938511,null,null,200.4949190938511]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,null,2.591836734693877,{"$nulls":23},2.591836734693877,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,0.463,null,0,{"$nulls":25},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,0,0,0,24.033165768760888,0,0,22,0,0,16.000000000000004,0,0,0,0,312.9157096325159,3546,370.0000000000001,0,0,1938.2232341951208,513.8968732824054,42.268469302215856,113.8936352843024,390.15277309406554,0,0,0,0,0,0,203.00000000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25.801844219933113,38,0,0,0,0,null,42.22634719021316,null,0,42.22634719021316,0,null,0,null,312.9578317445186,0,312.9578317445186,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1242.988054975376,0,0.04212211200269582,104.1746887434219,161.6535525829898,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04212211200269582,0,0.04212211200269582,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04212211200269582,104.1746887434219,161.6535525829898,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04212211200269582,0,0.04212211200269582,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,104.1746887434219,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04212211200269582,0,161.6535525829898,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0.04212211200269582,null,0.04212211200269582]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1242.988054975376,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,154.17391304347825,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,179.8695652173913,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,312.9157096325159,0,0,0,0,0,0,0,0.060366127583108706,22.930885551548478,0,0,0,0,0,0,203.00000000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,38,0,0,0,0,{"$nulls":9},312.9157096325159,null,312.9157096325159]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,449.6739130434783,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,89.93478260869566,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1927.1739130434783,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,0,0,0,24.033165768760888,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9.658580413297393,177.29523705280994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25.801844219933113,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,694.7575468306528,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,102.78260869565217,0,0,0,0,0,0,0,10.364188099499543,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,0,22,0,0,16.000000000000004,0,0,0,0,0,642.3913043478261,370.0000000000001,0,0,0,513.8968732824054,42.22634719021316,0,17.302916785460486,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,42.22634719021316,null,null,42.22634719021316]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.6059930217573066,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4776323890919336,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-143,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,129,0,0,0,0,0,0,0,99,0,467,0,371,-1720,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,740,0,0,0,0,-5,{"$nulls":9},129,129]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,99,0,467,0,371,-859.4844705882354,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,-5]
["  GÁS NATURAL",0,-143,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,129,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},129,129]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-860.5155294117646,{"$nulls":13},740]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,426,509,{"$nulls":18},32162,null,null,466,1672,null,null,23,null,null,null,847,{"$nulls":4},6552,null,null,null,2444,null,2]
["  PETRÓLEO",0,426,509,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,2574.929,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,126,{"$nulls":21},0,466,{"$nulls":12},1192.769]
["    REFINO",null,300,509,{"$nulls":20},0,null,1672,null,null,23,{"$nulls":8},1382.16,null,null,null,2444,null,2]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},32162,null,0,{"$nulls":13},1676]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},2140]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},847,{"$nulls":4},148.37497279651797]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},13]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,1117,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6020,128,0,0,0,0,0,0,0,0,51,621,444,0,0,79,1250,692,264,1228]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,1117,{"$nulls":26},6020,128,{"$nulls":8},2.55,31.05,444,{"$nulls":6},1228]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},48.45,589.95,null,null,null,79,1250,692,264]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,783.477,119.68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15.049999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,55.675000000000004,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,1.986,0,144.255,181.97,0,28.400000000000002,412.17530999999997,0.445,0,0,15.389999999999999,0,0,0,0,0,16817.041999999998,31.62,0,0,0,0,0,764.5143999999999,822.822,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,161.8586733,-17525.138612224997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,8.4,0,0,9.790000000000001,0,0,9.120000000000001,0,0,0,0,312.9157096325159,304.95599999999996,114.70000000000003,0,0,412.785340409769,147.14871679881068,42.22634719021316,91.752712585034,374.15650939720877,0,0,0,0,0,0,87.29,0,0,0,0,-960.8063447501243,0,0,0,0,0,22.952985194077634,32.49,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0.993,1.76,0,0,0,0,0,0,7.352084999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,2.48,0,0,0,0,0,14846.402399999999,1162.308,5635.63,61.803000000000004,0,0,0,1902.108,0,0,0,0,0,103.19999999999999,0,1049.844,4977.6,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,558.066,1382.48,3.835,61.38,179.65173800000002,8,102.83136599999999,250.09,737.659195,0,89.49,43.88999999999999,0,0,0,32.4,0,6156.6,0,0,11798.380428999999,1145.642339,317.6,673.4816,8265.621,0,0,235.846,0,82.19999999999999,0,1498.98,22.42,85.05,6257.61,0,10148.3701416605,5941.262000000001,0,0,1684.005,438.246,605.8087469999999,197.505,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12197.26,0,0,0,0,0,3298.932,414.288,0,0,4796.349999999999,0,162.756,0,0,132.62,80.55,0,0,7284.114,820.4200000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1833.3361799999998,280.0512,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27.240499999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,128.0525,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,4.64724,0,559.99791,706.40754,0,110.24880000000002,1600.0645534199998,1.72749,0,0,59.74398,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2347.0592079999997,2616.57396,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,32.6088,0,0,38.004780000000004,0,0,35.40384,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,281.6808276360544,1189.8176998831239,0,0,0,0,0,0,157.99490000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,69.77707498999601,108.64656000000001,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,2.32362,4.118399999999999,0,0,0,0,0,0,28.540793969999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45578.455367999995,3696.1394400000004,16191.164990000001,177.56001900000004,0,0,0,5637.848112,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,1305.87444,3235.0031999999997,14.88747,238.27716,697.4080469160001,31.056,399.19136281199997,970.84938,2863.59299499,0,347.40018,170.38098,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2067.588512,26284.674779999998,0,0,616.501444,0,243.64079999999996,0,2713.1538,57.87301068846168,219.54056909249178,27423.992090526226,0,0,0,0,0,3873.2115,1809.079488,1841.6585908799998,660.4567199999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10127.721239999999,1317.43584,0,0,12537.658899999999,0,482.40878399999997,0,0,342.3335716995445,207.9246659659049,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,3146.1814799999997,3952.1229491343643,1420.3820685000035,944.6847,730.0168469160001,141.30480000000003,1999.255916232,1010.58165,2892.13378896,0,442.548,170.38098,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60402.50515563605,35104.64171988312,16191.164990000001,177.56001900000004,13154.160343999998,0,726.0495839999999,5637.848112,2898.3892,400.2065823880062,427.4652350583967,27423.992090526226,0,0,0,0,0,4001.264,1809.079488,1911.4356658699958,769.1032799999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",6504.908770509174,4.64724,3410.8491534200007,9920.405163929176]
["TRANSPORTE",71281.16792899999,6.442019999999999,28.540793969999996,71316.15074296999]
["INDÚSTRIA",37013.768694660954,4540.87764,36530.64618524423,78085.29251990518]
["OUTROS",26987.93752799999,2546.337529134364,845.4966885000036,30379.77174563436]
["TOTAL",141787.7829221701,7098.304429134363,40815.532821134235,189701.62017243868]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",4.58777804155372,0.06546971951394215,8.35674293011769,5.229478353907327]
["TRANSPORTE",50.27313810818773,0.09075434935643642,0.06992630500519059,37.59385432667556]
["INDÚSTRIA",26.105047932781687,63.97130026379777,89.50182359576769,41.16216427088271]
["OUTROS",19.034035917476867,35.87247566733186,2.071507169109419]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",65.57099899670604,0.04684526411176706,34.38215573918219,100]
["TRANSPORTE",99.95094685620923,0.0090330450155921,0.04002009877519001,100]
["INDÚSTRIA",47.40171612371889,5.815279028176091,46.78300484810502,100]
["OUTROS",88.83522152163049,8.381687494081579,2.783090984287936,100]
["TOTAL",74.74252607504621,3.7418259383773353,21.515647986576464,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,13.848,0,0,0,0,0.474,0,963.13,3522.8279999999995,0,0,578.922,2799.979,4538.2429999999995,0,966.5429999999999,18853.29,0,0,0,0,0,0,0,0,32237.256999999998]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":4},12.139,{"$nulls":4},70.258,null,null,290.129,41.555,null,229.276,9736.193,3533.164,5384.66,4556.464,332.8444,null,470.284,{"$nulls":4},24656.9664]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":16},12718.269,3123.32,4524.73,3016.82,null,null,71.238,{"$nulls":4},23454.377]
["  FERRO-LIGAS","k t"]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},170.4,null,null,234.4,{"$nulls":7},56.5,150.3,null,91.8,170.1,{"$nulls":7},873.5]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":7},723.6,{"$nulls":8},368,null,null,325.1,{"$nulls":7},1416.6999999999998]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},3516.6,22654.692000000003,{"$nulls":9},26171.292]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":15},1.721,153.81,{"$nulls":10},155.531]
["  COBRE","k t",{"$nulls":15},104.511,{"$nulls":6},27.747,null,6.32,null,null,138.57799999999997]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":16},2.827,{"$nulls":8},14.33,null,17.157]
["  PAPEL","k t",{"$nulls":4},13.231,null,null,39.613,null,2.299,3.36,28.261,108.814,1.341,1.206,63.809,140.461,7.702,182.731,2222.584,1054.839,682.746,126.749,null,null,4.206,null,4683.951999999999]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},127.206,null,null,30.721,null,0.66,null,12.906,62.978,null,null,47.268,390.657,491.456,8.732,1242.712,555.371,513.827,308.374,{"$nulls":4},3792.8679999999995]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":27},0]
["  CIMENTO","k t",null,null,400.06,null,336.375,null,null,224.585,null,663.94,228.247,408.988,913.912,267.553,387.308,491.68,6806.381,840.213,2310.657,5162.199,2048.241,428.79,1261.111,288.318,null,1001.42,858.791,25328.769]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,0,0,2.5900288137729834,0,0,36.795313225058,0,40.950058370780845,110.96498917968053,111.14676751990251,1301.4426819764524,1151.761496931495,96.5526124384768,90.1812960936385,448.32000210110306,38.6400099971832,458.01611413673373,4000.2664905105457,217.10501189493658,30.36007031080822,3.675,14.70286193776247,25.61497951676446,17.490485014572187,0,8196.576269969668]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,0,0,264.389,0,0,726.871,240.824,795.17,2998.495,4776.563,20184.895,21798.752,1730.831,1186.084,11430.888,2233.692,7665.513,125457.206,10876.425,527.067,75.737,4092.64,2271.912,5163.596,null,224497.55000000002]

{"sheet":"1989","index":20,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1989]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",34543,6105,0,504,1409,351,90,1330,519,1097,0,184,135,1052,0,35,243.82759698518856,204690,106343,99035,4230,55330,4221,547.2840476726745,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,547.2840476726745,null,0,547.2840476726745,0,null,0,null,243.82759698518856,0,215.62759698518857,28.2]
["IMPORTAÇÃO",34336,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9552,0,0,0,0,0,0,0,0,0,973,1064,0,3,2298,161,0,35,0,0,0,1251,0,23615,0,0,0,0,0,0,0,0,120,5,6]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",300,0,0,24,-47,0,-2,0,18,0,0,-5,225,-70,66,-35,0,0,0,0,0,0,0,0,21,8,-52,-8,-31,-23,23,-299,0,0,0,-168,6.4,0,0,216,1473,0,-35,0,0,7,-28,-27,27,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",69179,6105,0,528,1362,351,88,1330,537,1097,0,179,360,982,9618,0,243.82759698518856,204690,106343,99035,4230,55330,4221,547.2840476726745,994,1072,-52,-5,2267,138,23,-264,0,0,0,1083,6.4,23615,0,216,1473,0,-35,0,0,7,92,-22,33,null,547.2840476726745,null,0,547.2840476726745,0,null,0,null,243.82759698518856,0,215.62759698518857,28.2]
["EXPORTAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-664,-2720,-3891,-4,-51,0,0,-550,0,0,0,0,0,-1509,0,0,0,0,-30,0,0,0,-69,-3,-20]
["NÃO APROVEITADA",0,-753,-117,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-107,0,0,0,0,0,0,0,0,-294,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-275,-770,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",69179,5077,-887,528,1362,351,88,1330,537,1097,0,179,360,982,9618,0,243.82759698518856,204690,106343,99035,4230,55330,4221,547.2840476726745,330,-1648,-3943,-9,2216,138,23,-814,-107,0,0,1083,6.4,22106,0,216,1473,-294,-65,0,0,7,23,-25,13,null,547.2840476726745,null,0,547.2840476726745,0,null,0,null,243.82759698518856,0,215.62759698518857,28.2]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-69179,-4409,3679,-508,-1350,-18.024874326570668,-78,-1075,-15,-5.998298441870573,0,-34,0,-962,-9523,0,-215.62759698518857,-204690,-50879,-99035,-4230,-1856.4815893488662,-555.3417452739585,-114.48404767267456,23909.29181314055,11689.790090908064,12267,94,6604,6273,381,3244,3489,462,365,8041,-6.4,221739.0205087493,12268,1494,10315,3314,523,680.0729033881594,304,957,714,325,1344,null,-114.48404767267456,null,0,-114.48404767267456,0,null,0,null,-215.62759698518857,0,-215.62759698518857,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-69179,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-120,0,0,0,0,0,0,0,24546,12651,11639,94,5377,8223,381,3244,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3314,523,0,0,957,714,325,1344,{"$nulls":9},-120,-120]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-4215,3888,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,195,0,829,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,-209,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-223,0,0,0,462,365,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-962,-9523,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3752,0,0,8041,0,0,0,0,0,0,0,0,341,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,-70,0,-508,-1350,0,-78,-1075,0,0,0,-28,0,0,0,0,0,-201104,-24,0,0,0,0,0,-630,-563,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.4,210775.2205,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,0,0,0,-18.024874326570668,0,0,-15,-5.998298441870573,0,-6.000000000000002,0,0,0,0,-215.62759698518857,-3586,-340,0,0,-1856.4815893488662,-555.3417452739585,-63.48404767267457,-116.70818685945167,-398.20990909193574,0,0,0,0,0,0,-263,0,0,0,0,10963.80000874931,0,0,0,0,0,-23.927096611840607,-37.000000000000014,0,0,0,0,null,-63.48404767267457,null,null,-63.48404767267457,{"$nulls":4},-215.62759698518857,null,-215.62759698518857,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-50515,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12268,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-99035,-4230,0,0,-51,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1494,10315,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-51,null,null,-51]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-124,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,120,0,0,0,0,0,0,0,110,0,433,0,398,-1730,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,704,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,120,120]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",0,0,0,-7,-11,-4,-1,-13,-5,0,0,-2,0,-20,-95,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-52,0,0,0,0,0,0,-54,-18,-180,0,-31463,-613,-17,-64,0,0,0,-3,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,621,2740,13,1,329,9,242,517,1091,0,143,360,0,0,0,28.2,0,55464,0,0,53474,3665,432.8,24243,10041,8272,85,8820,6411,404,2430,3382,408,347,8944,0,212381,11655,1702,11724,3020,458,680,301,964,737,300,1357,null,432.8,null,0,432.8,0,null,0,null,28.2,0,0,28.2]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,1216,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6411,133,0,0,0,0,0,0,0,0,80,656,307,0,40,78,964,737,300,1357]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,621,1524,13,1,329,9,242,517,1091,0,143,360,0,0,0,28.2,0,55464,0,0,53474,3665,432.8,24243,10041,8272,85,8820,0,271,2430,3382,408,347,8944,0,212381,11655,1622,11068,2713,458,640,223,0,0,0,0,null,432.8,null,0,432.8,0,null,0,null,28.2,0,0,28.2]
["SETOR ENERGÉTICO",0,483,411,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,33331,0,0,441,1630,0,0,47,0,0,0,820,0,1,0,0,6673,0,0,0,2581,21,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,28735,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7827,0,180,0,0,260,122,0,0,43728,1092,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,370,0,0,0,0,0,53,231,0,0,467,0,0,0,0,71,64,0,0,22495,85,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,86,55,0,0,25,0,1,0,0,10,9,0,0,17292,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7600,0,0,0,0,0,4101,30,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,6357,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,1,1,0,0,0,0,0,0,14,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,19206,747,8272,85,0,0,0,2430,0,0,0,0,0,1293,0,1622,11068,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18135,0,8272,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1622,11068,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,14,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,697,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1293,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,85,0,0,0,2430,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,374,747,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,137,1109,13,1,329,9,242,517,1077,0,143,360,0,0,0,28.2,0,18743,0,0,20143,3665,432.8,356,7348,0,0,306,0,90,0,2562,67,151,8944,0,114543,10453,0,0,132,437,640,223,0,0,0,0,null,432.8,null,0,432.8,0,null,0,null,28.2,0,0,28.2]
["CIMENTO                       ",0,32,1,0,1,0,0,58,100,932,0,16,360,0,0,0,28.2,0,11,0,0,0,0,18.8,15,860,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,2819,634,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,null,18.8,null,null,18.8,{"$nulls":4},28.2,null,null,28.2]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,406,13,0,0,0,105,47,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,48,441,0,0,42,0,16,0,2562,9,0,8754,0,14959,8249,0,0,0,0,0,223,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,48,0,6469,1027,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,55,38,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,91,595,0,0,3,0,6,0,0,0,0,127,0,5613,23,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,55,0,0,0,0,null,0,409,0,0,27,0,0,0,0,0,31,15,0,24689,398,0,0,0,404,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,39,297,0,0,329,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,810,0,0,210,0,null,27,1760,0,0,17,0,0,0,0,1,9,0,0,12935,60,0,0,132,23,640,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,65,0,0,0,9,13,117,80,0,17,0,0,0,0,0,0,6540,0,0,19558,0,0,24,763,0,0,28,0,16,0,0,24,19,0,0,9539,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,30,0,0,0,0,0,0,7,0,0,0,0,0,0,0,0,570,0,0,0,0,0,3,497,0,0,6,0,7,0,0,3,5,0,0,6237,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,6,28,0,0,0,0,0,158,45,0,104,0,0,0,0,0,0,2369,0,0,350,3665,341,20,572,0,0,6,0,4,0,0,1,2,0,0,7800,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,341,null,null,341]
["CERÂMICA",0,5,63,0,0,0,0,65,89,8,0,0,0,0,0,0,0,0,5888,0,0,0,0,73,9,488,0,0,49,0,2,0,0,0,22,0,0,2162,25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,73,null,null,73]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,157,0,0,0,0,1,6,5,0,6,0,0,0,0,0,0,2500,0,0,25,0,0,119,963,0,0,128,0,37,0,0,29,63,0,0,21321,30,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,147,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,-47,-52,0,0,0.024874326570682115,0,0,0,-0.0017015581295254378,0,0,0,0,0,0,1.0658141036401503e-14,0,0,0,0,0.4815893488630536,-0.6582547260413776,5.684341886080802e-14,3.7081868594505067,-0.7900909080635756,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.0205087492940947,0,9,0,0,0,-0.07290338815937503,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.7514197152053383]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",201104,3769.2205,3850,215,0,7,1830,0,0,0,210775.2205]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",3586,107.79075,2041.7458587493097,0,1784.8213999999998,1611.3409385113268,null,0,0,1832.3010614886732,10964.00000874931]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-",26.600489138253486,"-",27.19203389830508,27.695467741935474,"-",25.970552884615376,33.75247058823528,"-","-","-",32.50649122807017,"-","-","-","-","-",0,8.091397849462362,"-","-","-","-","-",30.409460985321203,30.326088744161567,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",33.25859916244599,0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",22106,{"$nulls":9},22106]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,215,null,473.837,1347.73875,null,94.21875,1793.1,0,0,null,60.326,{"$nulls":5},201104,7,{"$nulls":4},0,1950,1900,{"$nulls":10},1830,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",226796,3877.01125,5891.745858749309,215,1784.8213999999998,1618.3409385113268,1830,0,0,1832.3010614886732,243845.2205087493]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-","-","-","-",47.77777777777777,"-","-",45.09363295880149,43.26545918367346,"-",57.836257309941494,"-","-","-","-","-",0,42.44516129032258,"-","-",38.82237487733072,42.280701313075404,41.908229999999996,28.117991140611924,38.6930187210648,"-","-","-","-","-","-",39.615,"-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-",46.06009948901899,39.798888888888875,"-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",204690,3877.01125,5891.745858749309,215,1784.8213999999998,1618.3409385113268,1830,0,0,1832.3010614886732,221739.2205087493]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,35,0,0,35,14.79075,0,23,0,0,0,0,1050.7640614886732,3586,520.2,0,0,1784.8213999999998,781.78,309.5609385113268,323.581,1718.1648587493098,0,0,0,0,0,0,520.93725,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,114,146.39974999999998,0,0,0,0,null,309.3609385113268,null,0,309.3609385113268,0,null,0,null,1050.9640614886732,0,1050.9640614886732,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},19504.456,1091.6472250000002,1555.0088452759812,0,395.37674056521735,335.3400476726746,473.011648,0,null,381.637831078826,23736.4783375927,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",93.00817933885337,1.5899476077124466,2.416182628659687,0.08817068448232541,0.7319484861241967,0.66367548034564,0.7504760586170023,0,null,0.7514197152053383,100,94.40380330532321,4.845720636059797,5.596196694676792]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,35,0,0,35,14.79075,0,23,0,0,0,0,1050.7640614886732,3586,520.2,0,0,1784.8213999999998,781.78,309.5609385113268,323.581,1718.1648587493098,0,0,0,0,0,0,520.93725,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,114,146.39974999999998,0,0,0,0,10964.00000874931,309.3609385113268,null,0,309.3609385113268,0,null,0,null,1050.9640614886732,0,1050.9640614886732,0,null,null,"% produção",92.31113897233323,1.7484553436711583,2.6570607785269247,0.09696074492672649,0.8049191279309901,0.7298397346208182,0.825293782399579,0,0,0.8263315155905742,100,93.84589783488504,5.328808382715384,6.154102165114963]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1192.5807546478557,0,0.2,288.406,636.0259270940103,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2117.2126817418657,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,288.406,636.0259270940103,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,924.6319270940103,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,288.406,{"$nulls":24},288.406,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,636.0259270940103,{"$nulls":23},636.2259270940103,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,1192.5807546478557,null,0,0,{"$nulls":24},1192.5807546478557,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,0,{"$nulls":14},155.91304347826087,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},155.91304347826087,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},181.8985507246377,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},181.8985507246377]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},1050.7640614886732,0,{"$nulls":5},0,0.175,81.23096310855986,{"$nulls":6},520.93725,{"$nulls":11},146.39974999999998,{"$nulls":4},1799.5070245972329,{"$nulls":8},1050.7640614886732,null,1050.7640614886732]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},454.74637681159425,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},454.74637681159425,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},90.94927536231884,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},90.94927536231884,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1948.9130434782608,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":23},1948.9130434782608,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,35,null,null,0,{"$nulls":8},0,{"$nulls":6},35,823.9406403528116,{"$nulls":17},114,{"$nulls":5},1007.9406403528116,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,591.7776453521442,null,null,null,0,{"$nulls":23},591.7776453521442,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},103.94202898550725,{"$nulls":5},0,null,44.29879518072289,{"$nulls":23},148.24082416623014,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":5},35,14.79075,null,23,{"$nulls":5},649.6376811594203,520.2,null,null,null,781.78,309.3609385113268,null,129.6889411764706,{"$nulls":23},2463.458310847218,309.3609385113268,null,null,309.3609385113268]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,null,2.979591836734693,{"$nulls":23},2.979591836734693,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,0.463,null,0,{"$nulls":25},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,0,0,0,18.024874326570668,0,0,15,5.998298441870573,0,6.000000000000002,0,0,0,0,215.62759698518857,3586,340,0,0,1856.4815893488662,555.3417452739585,63.52508973052335,116.70818685945167,398.20990909193574,0,0,0,0,0,0,263,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23.927096611840607,37.000000000000014,0,0,0,0,null,63.48404767267457,null,0,63.48404767267457,0,null,0,null,215.66863904303736,0,215.66863904303736,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1240.4626114498187,0,0.04104205784878054,104.02137745846332,147.40833821533408,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04104205784878054,0,0.04104205784878054,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04104205784878054,104.02137745846332,147.40833821533408,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.04104205784878054,0,0.04104205784878054,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,104.02137745846332,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04104205784878054,0,147.40833821533408,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0.04104205784878054,null,0.04104205784878054]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1240.4626114498187,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,155.91304347826087,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,181.8985507246377,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,215.62759698518857,0,0,0,0,0,0,0,0.06311845473128534,18.82646724509084,0,0,0,0,0,0,263,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,37.000000000000014,0,0,0,0,{"$nulls":9},215.62759698518857,null,215.62759698518857]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,454.74637681159425,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,90.94927536231884,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1948.9130434782608,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,0,0,0,18.024874326570668,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.623690946257069,190.9603294592328,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23.927096611840607,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,615.5373885501812,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,103.94202898550725,0,0,0,0,0,0,0,10.266895584535844,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,0,0,0,0,0,0,15,5.998298441870573,0,6.000000000000002,0,0,0,0,0,649.6376811594203,340,0,0,0,555.3417452739585,63.48404767267457,0,30.05731447313161,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,63.48404767267457,null,null,63.48404767267457]
["CERÂMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.6905641146105606,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4815893488662368,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-124,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,120,0,0,0,0,0,0,0,110,0,433,0,398,-1730,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,704,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},120,120]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,110,0,433,0,398,-911.3473882352941,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,-124,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,120,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},120,120]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-818.6526117647059,{"$nulls":13},704]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,483,411,{"$nulls":18},33331,null,null,441,1630,null,null,47,null,null,null,820,null,1,null,null,6673,null,null,null,2581,21]
["  PETRÓLEO",0,483,411,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,2903.565,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,173,{"$nulls":21},0,441,{"$nulls":12},1450.806]
["    REFINO",null,310,411,{"$nulls":20},0,null,1630,null,null,47,{"$nulls":8},1452.759,null,null,null,2581,21]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},33331,null,0,{"$nulls":13},1697]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":10},1,null,null,1917]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},820,{"$nulls":4},135.01697497279653]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},20]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,1216,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6411,133,0,0,0,0,0,0,0,0,80,656,307,0,0,78,964,737,300,1357]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,1216,{"$nulls":26},6411,133,{"$nulls":8},4,32.8,307,{"$nulls":6},1357]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},76,623.2,null,null,null,78,964,737,300]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,747.729,102.96,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,46.01,0,0,0,0,0,0,0,0,192.57000000000002,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,69.51,0,149.85999999999999,418.5,0,31.200000000000003,456.7922249999999,0,0,0,15.959999999999999,0,0,0,0,0,17294.944,7.4399999999999995,0,0,0,0,0,507.52799999999996,539.917,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,473.011648,-18126.668962999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,6.300000000000001,0,0,6.675,2.9400000000000004,0,3.420000000000001,0,0,0,0,215.62759698518857,308.39599999999996,105.4,0,0,395.37674056521735,159.01600000000002,63.48404767267457,94.02011533397426,381.8833028191664,0,0,0,0,0,0,113.09,0,0,0,0,-942.8868007524405,0,0,0,0,0,21.28523409363745,31.635000000000012,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0.993,0.88,0,0,0,0,0,0,6.861945999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,2.48,0,0,0,0,0,15472.353599999999,716.3729999999999,6369.4400000000005,64.855,0,0,0,1997.4599999999998,0,0,0,0,0,111.198,0,866.148,5644.68,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,615.66,1337.6,3.835,0.31,114.991093,3.6,102.83136599999999,230.065,527.879703,0,81.50999999999999,102.6,0,0,0,28.2,0,5810.33,0,0,11388.411253999999,1049.432435,432.8,642.0631999999999,8609.902,0,0,215.683,0,73.97999999999999,0,1454.26,25.46,68.4,6171.36,0,10424.576,6752.638,0,0,1777.015,399.834,569.3356799999999,190.665,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,2.64,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11381.03,0,0,0,0,0,3415.7439999999997,303.044,0,0,5083.5199999999995,0,148.78199999999998,0,0,129.58,87.75,0,0,7728.991999999999,776.4920000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1749.68586,240.92639999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,83.2781,0,0,0,0,0,0,0,0,442.911,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,162.6534,0,581.7565199999999,1624.617,0,121.11840000000001,1773.2674174499998,0,0,0,61.95672,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1558.1109599999997,1716.9360600000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,0,0,0,24.456600000000005,0,0,25.91235,11.413080000000003,0,13.276440000000004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,288.641754075301,1214.3889029649492,0,0,0,0,0,0,204.6929,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,64.70711164465784,105.78744000000003,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,2.32362,2.0591999999999997,0,0,0,0,0,0,26.638074371999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,47500.12555199999,2278.06614,18299.401120000002,186.32841500000004,0,0,0,5920.471439999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,1440.6444,3129.9839999999995,14.88747,1.20342,446.39542302600006,13.975200000000001,399.19136281199997,893.11233,2049.229007046,0,316.42181999999997,398.2932,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1971.1340239999997,27379.488360000003,0,0,563.795362,0,219.27671999999995,0,2632.2106,65.72019857842258,176.56172752412039,27046.00124133494,0,0,0,0,0,4087.1345,1650.514752,1730.7804671999997,637.58376,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,6.1776,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10486.334079999999,963.67992,0,0,13288.321279999998,0,440.98984799999994,0,0,334.48638380958363,226.51011096844388,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,3355.30728,3812.097349134364,1442.1406785000033,1625.82042,470.85202302600004,135.0936,2172.458780262,919.02468,2087.280161418,0,391.65497999999997,398.2932,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61804.34637007529,33552.55938296495,18299.401120000002,186.32841500000004,13852.116641999999,0,660.2665679999999,5920.471439999999,2920.1816,400.2065823880062,403.07183849256427,27046.00124133494,0,0,0,0,0,4530.0455,1650.514752,1795.4875788446575,743.3712,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",4842.784788684908,162.6534,4548.254867449999,9553.693056134907]
["TRANSPORTE",74184.39266699998,4.38282,26.638074371999995,74215.41356137197]
["INDÚSTRIA",37844.406111302545,4570.6284,34848.50483421894,77263.53934552148]
["OUTROS",27702.037891999993,2429.7400091343648,845.4966885000036,30977.274589634362]
["TOTAL",144573.6214589874,7167.404629134364,40268.89446454094,192009.92055266272]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3.3497015152648073,2.2693486473309976,11.294710043393412,4.975624711804725]
["TRANSPORTE",51.31253676732762,0.06114933126817664,0.06615049835911521,38.65186410564492]
["INDÚSTRIA",26.176563697713163,63.769643776229955,86.53951219074324,40.23934759367308]
["OUTROS",19.16119801969441,33.899858245170876,2.0996272675042316]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",50.690186090656454,1.7025185867317778,47.607295322611776,100]
["TRANSPORTE",99.9582015475177,0.00590553874145787,0.03589291374085223,100]
["INDÚSTRIA",48.98093775132781,5.915634254807061,45.10342799386514,100]
["OUTROS",89.4269694767456,7.84362098125768,2.7294095419967137,100]
["TOTAL",75.29487072483585,3.7328303706935566,20.972298904470595,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,185.476,0,0,0,0,0,0,969.4680000000001,4304.859,0,0,499.204,2834.618,4424.21,0,939.327,20387.75,0,0,0,0,0,0,0,0,34544.912]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":4},14,{"$nulls":4},76,null,null,297,44,null,336,9677,3582,5229,5003,327,null,470,{"$nulls":4},25055]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":16},13073,3238,4505,3484,null,null,63,{"$nulls":4},24363]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},169.2,null,null,252.1,{"$nulls":7},56.5,149.3,null,91.7,169.1,{"$nulls":7},887.9]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":7},889.5,{"$nulls":8},401.2,null,null,333.7,{"$nulls":7},1624.4]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},3428.6,23740.235,{"$nulls":9},27168.835]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":27},0]
["  COBRE","k t",{"$nulls":27},0]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  PAPEL","k t",{"$nulls":4},8.321,null,null,42.839,null,2.598,4.207,30.935,116,1.763,1.44,60.631,160.662,9.967,203.364,2282.629,1067.6,731.146,142.719,null,null,4.515,null,4871.336]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},238.333,null,null,33.657,null,0.6,null,13.412,60.871,null,null,44.757,364.953,502.392,9.038,1299.91,545.451,537.797,292.708,{"$nulls":4},3943.879]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":19},42.714,326.79799999999994,55.923,0.986,{"$nulls":4},426.42099999999994]
["  CIMENTO","k t",null,null,402.506,null,386.966,null,null,213.197,null,634.29,180.396,731.895,571.731,290.392,394.167,514.787,6780.142,962.383,2440.108,5142.976,2199.902,501.02,1372.008,295.143,null,1033.154,872.849,25920.011999999995]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,0,0,4.349587242702011,0,0,28.82480278422274,0,37.52001531842222,111.46185092786942,110.70959203235432,1325.471997563996,1206.7935332112918,91.33350955730447,92.26279876607825,392.34500683377377,31.26505102368586,400.4489895430416,3065.472323224903,178.00998748566886,30.904996586245836,1.5,21.87823589909173,27.68000813420796,24.643680999608506,0,7182.875967134468]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,0,0,249.324,0,0,623.787,286.709,654.757,2649.687,4677.132,20459.455,21314.105,1413.841,1223.857,9982.113,1900.311,8891.11,125689.722,10273.483,373.301,67.642,3877.305,2147.059,4467.966,null,221222.66600000003]

{"sheet":"1990","index":21,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1990]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",36590,6279,0,340,1410,250,120,141,329,1207,0,138,161,499,0,5,391.2,206708,92091,99776,4480,54776,4594,479.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,479.8,null,0,479.8,0,null,0,null,391.2,0,366,25.2]
["IMPORTAÇÃO",33121,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10146,0,0,0,0,0,0,0,0,0,681,656,0,5,2338,246,0,28,0,0,0,574,0,26545,0,438,718,0,0,0,0,0,84,0,30]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-1748,5,0,17,61,5,-4,689,0,60,0,23,0,204,-360,-5,0,0,0,0,0,0,0,0,-43,46,-72,-12,-55,-17,83,-117,0,0,0,-616,8.09,0,0,-9,-115,0,-22,0,-20,-6,-15,-21,-220,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",67963,6284,0,357,1471,255,116,830,329,1267,0,161,161,703,9786,0,391.2,206708,92091,99776,4480,54776,4594,479.3,638,702,-72,-7,2283,229,83,-89,0,0,0,-42,8.09,26545,0,429,603,0,-22,0,-20,-6,69,-21,-190,null,479.8,null,0,479.8,0,null,0,null,391.2,0,366,25.2]
["EXPORTAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-255,-2581,-2210,-3,-9,0,0,-588,0,0,0,0,0,-7,0,0,0,0,0,0,0,0,-54,-2,-2]
["NÃO APROVEITADA",0,-957,-98,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-100,0,0,0,0,0,0,0,0,-453,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-24,-956,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",67963,5303,-1054,357,1471,255,116,830,329,1267,0,161,161,703,9786,0,391.2,206708,92091,99776,4480,54776,4594,479.3,383,-1879,-2282,-10,2274,229,83,-677,-100,0,0,-42,8.09,26538,0,429,603,-453,-22,0,-20,-6,15,-23,-192,null,479.8,null,0,479.8,0,null,0,null,391.2,0,366,25.2]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-68098,-4410,3661,-345,-1471,-16,-71,-790,-14,-5,0,-46,0,-703,-9584,0,-366,-206708,-41632,-99776,-4480,-1854,-793,-97.5,23507,11838,11898,73,7016,6267,244,3044,2960,425,310,7635,-8.09,222820.11523002677,10016,849,10669,3229,526,717,283,1266,768,304,1405,null,-98,null,0,-98,0,null,0,null,-366,0,-366,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-68098,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-130,0,0,0,0,0,0,0,24066,12563,11329,73,5642,8224,244,3044,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3229,526,4,0,1266,768,304,1405,{"$nulls":9},-130,-130]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-4276,3940,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,215,0,887,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,-193,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-214,0,0,0,425,310,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-703,-9584,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3180,0,0,7635,0,0,0,0,0,0,0,0,315,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-6,-345,-1471,0,-71,-790,0,0,0,-34,0,0,0,0,0,-203594,0,0,0,0,0,0,-522,-292,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.09,210912.855675,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,-80,0,0,-16,0,0,-14,-5,0,-12,0,0,0,0,-366,-3114,-390,0,0,-1854,-793,-57.5,-131,-433,0,0,0,0,0,0,-220,0,0,0,0,11907.259555026765,0,0,0,0,0,-24,-32,0,0,0,0,null,-58,null,null,-58,{"$nulls":4},-366,null,-366,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-41242,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-99776,-4480,0,0,-40,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,849,10669,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-40,null,null,-40]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-134,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,130,0,0,0,0,0,0,0,94,0,354,0,487,-1748,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,737,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,130,130]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-202,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-54,0,0,0,0,-31,0,-35,-17,-152,0,-31701,-512,0,-160,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,745,2607,12,0,239,45,40,315,1262,0,115,161,0,0,0,25.2,0,50459,0,0,52922,3801,381.8,23936,9988,9453,63,9226,6496,327,2302,2860,390,293,7441,0,217657,9504,1278,11112,2776,448,717,263,1260,783,281,1213,null,381.8,null,0,381.8,0,null,0,null,25.2,0,0,25.2]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,948,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6496,98,0,0,0,0,0,0,0,0,60,900,376,0,0,128,1260,783,281,1213]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,745,1659,12,0,239,45,40,315,1262,0,115,161,0,0,0,25.2,0,50459,0,0,52922,3801,381.8,23936,9988,9453,63,9226,0,229,2302,2860,390,293,7441,0,217657,9504,1218,10212,2400,448,717,135,0,0,0,0,null,381.8,null,0,381.8,0,null,0,null,25.2,0,0,25.2]
["SETOR ENERGÉTICO",0,520,339,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31503,0,0,490,1703,0,0,33,0,4,0,790,0,1,0,0,6837,0,0,0,2239,21,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25687,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8091,0,154,0,0,240,118,0,0,48666,990,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,370,0,0,0,0,0,45,296,0,0,548,0,0,0,0,66,66,0,0,23822,82,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,94,56,0,0,27,0,1,0,0,12,7,0,0,18133,5,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7000,0,0,0,0,0,3710,27,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,6666,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,2,0,0,0,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,19232,788,9453,63,0,0,0,2302,0,0,0,0,0,1194,0,1218,10212,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18266,0,9453,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1218,10212,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,597,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1194,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63,0,0,0,2302,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,369,788,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,225,1310,12,0,239,45,40,315,1251,0,115,161,0,0,0,25.2,0,17386,0,0,21419,3801,381.8,365,6966,0,0,262,0,70,0,2070,72,101,7441,0,112339,8409,0,0,161,427,713,135,0,0,0,0,null,381.8,null,0,381.8,0,null,0,null,25.2,0,0,25.2]
["CIMENTO                       ",0,37,3,0,0,0,0,0,33,1075,0,0,148,0,0,0,25.2,0,7,0,0,0,0,16.8,12,1010,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,2938,542,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,null,16.8,null,null,16.8,{"$nulls":4},25.2,null,null,25.2]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,379,12,0,0,0,0,37,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,48,395,0,0,38,0,13,0,2070,16,0,7157,0,12775,6760,0,0,0,0,0,135,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45,37,0,6211,560,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,57,35,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,89,487,0,0,3,0,5,0,0,0,0,143,0,5955,53,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,122,0,0,0,0,null,0,403,0,0,25,0,0,0,0,0,0,104,0,25543,394,0,0,0,401,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,79,279,0,0,239,0,0,0,5,0,16,0,0,0,0,0,0,705,0,0,190,0,null,26,1634,0,0,15,0,0,0,0,2,1,0,0,13315,50,0,0,161,20,713,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,149,0,0,0,28,0,98,94,0,12,0,0,0,0,0,0,6340,0,0,20976,0,0,22,750,0,0,30,0,10,0,0,21,12,0,0,10335,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,59,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,500,0,0,0,0,0,3,458,0,0,6,0,6,0,0,2,4,0,0,6266,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,5,57,0,0,0,0,0,121,52,0,87,13,0,0,0,0,0,2427,0,0,233,3801,309,21,556,0,0,7,0,3,0,0,0,1,0,0,7688,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,309,null,null,309]
["CERÂMICA",0,5,64,0,0,0,10,40,21,9,0,0,0,0,0,0,0,0,5035,0,0,0,0,56,7,414,0,0,51,0,1,0,0,0,15,0,0,1838,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,56,null,null,56]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,42,250,0,0,0,7,0,5,8,0,0,0,0,0,0,0,0,2250,0,0,20,0,0,137,859,0,0,87,0,30,0,0,31,23,0,0,19475,25,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,152,0,0,264,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",135,-148,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.0658141036401503e-14,0,0,0,0,0,0,0,46,29,-109,0,-64,0,0,-34,0,0,0,0,0,-0.11523002677131444,0,0,0,0,-56,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.8272868294353928]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",203594,2710.855675,2359,12,0,0,2237,0,0,0,210912.855675]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",3114,103.25687500000001,2454.619680026765,313.61199999999997,1864.0500000000002,1995.0124999999998,null,0,0,2062.9085,11907.459555026764]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-",19.545454545454543,22.983294030950617,22.17759677419354,"-",25.09049999999999,28.47864705882352,"-","-","-",30.27617131062951,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",28.438626776458207,25.682821940869882,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",32.16253706518247,0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",26538,{"$nulls":9},26538]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,12,271.99125,1175.9541749999999,null,82.85699999999999,1111.82625,0,0,null,68.227,{"$nulls":5},203594,0,{"$nulls":4},0,1511,848,{"$nulls":10},2237,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",233246,2814.11255,4813.619680026764,325.61199999999997,1864.0500000000002,1995.0124999999998,2237,0,0,2062.9085,249358.31523002672]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-",38.310556818181816,"-","-",42.425642857142854,"-","-",41.98021669341894,41.51035714285714,"-",41.9866081871345,"-","-","-","-","-",0,43.499177005789896,"-","-",40.58989459732521,41.83114048624767,38.73149573770491,34.40918185447073,40.75793602872207,"-","-","-","-","-","-",39.79622727272727,"-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-",49.525645046521575,41.89356725146198,"-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",206708,2814.11255,4813.619680026764,325.61199999999997,1864.0500000000002,1995.0124999999998,2237,0,0,2062.9085,222820.31523002672]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,313.61199999999997,0,0,27.626,0,0,30.41125,11.825625,0,33.394000000000005,0,0,0,0,1368.67,3114,611.5175,0,0,1864.0500000000002,1103.165,280.53,458.808,1995.8116800267649,0,0,0,0,0,0,437.75849999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,123,133.28,0,0,0,0,null,280.33,null,0,280.33,0,null,0,null,1368.8700000000001,0,1368.8700000000001,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},20059.156,962.3671369999998,1249.019,75.68,394.84823399999993,405.966827,597.9162862999999,0,null,509.31008800000006,24254.2635723,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",93.53848889492073,1.12854169206431,1.9304027120917635,0.13057996469844252,0.7475387368897088,0.8000585415247338,0.8971026283749248,0,null,0.8272868294353928,100,95.08608617333518,4.016811198289909,4.913913826664825]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,313.61199999999997,0,0,27.626,0,0,30.41125,11.825625,0,33.394000000000005,0,0,0,0,1368.67,3114,611.5175,0,0,1864.0500000000002,1103.165,280.53,458.808,1995.8116800267649,0,0,0,0,0,0,437.75849999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,123,133.28,0,0,0,0,11907.459555026766,280.33,null,0,280.33,0,null,0,null,1368.8700000000001,0,1368.8700000000001,0,null,null,"% produção",92.76892000920414,1.262951516379857,2.1603145454028567,0.14613209736457697,0.8365709374729425,0.8953458745179786,1.0039479558632933,0,0,0.9258170637943732,100,94.50083682119505,4.495215222941664,5.499163178804949]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,313.61199999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1114.4250260000001,0,0.2,420.808,777.2123643196929,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2626.257390319693,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,313.61199999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,420.808,777.2123643196929,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1511.8323643196927,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,313.61199999999997,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,420.808,{"$nulls":24},734.42,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0.2,null,777.2123643196929,{"$nulls":15},0,{"$nulls":7},777.412364319693,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,1114.4250260000001,null,0,0,{"$nulls":24},1114.4250260000001,0,null,null,0]
["  AÇUCAR",{"$nulls":49},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",{"$nulls":17},135.3913043478261,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},135.3913043478261,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},0,0,{"$nulls":4},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},157.95652173913044,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},157.95652173913044]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},1368.67,0,{"$nulls":5},0,null,108.58555652580759,{"$nulls":6},437.75849999999997,{"$nulls":11},133.28,{"$nulls":4},2048.2940565258077,{"$nulls":8},1368.67,null,1368.67]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},394.8913043478261,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},394.8913043478261,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},78.97826086956522,{"$nulls":5},0,0,0,{"$nulls":23},78.97826086956522,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1692.391304347826,{"$nulls":5},0,0,0,{"$nulls":23},1692.391304347826,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,27.626,{"$nulls":11},0,{"$nulls":5},0,38,904.2153445093716,{"$nulls":17},123,{"$nulls":5},1092.8413445093715,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,741.707626,null,null,0,0,{"$nulls":23},741.707626,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},90.26086956521739,103.95797500000002,{"$nulls":4},0,null,46.35180722891566,{"$nulls":23},240.57065179413308,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":5},30.41125,11.825625,null,33.394000000000005,{"$nulls":5},564.1304347826087,507.559525,null,null,7.454348,1103.165,280.33,null,155.22211764705884,{"$nulls":23},2693.4923004296675,280.33,null,null,280.33]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,0,4.224489795918367,{"$nulls":23},4.224489795918367,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,0.463,null,0,0,{"$nulls":24},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,80,0,0,16,0,0,14,5,0,12,0,0,0,0,366,3114,390,0,0,1854,793,58,131,433,0,0,0,0,0,0,220,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,32,0,0,0,0,null,58,null,0,58,0,null,0,null,366,0,366,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,131,433,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,131,433,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,{"$nulls":15},0,{"$nulls":6},131,{"$nulls":33},0,null,0]
["    REFINO",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":7},433,{"$nulls":15},0,0,{"$nulls":15},0,null,0]
["  ÁLCOOL",0,{"$nulls":16},0,null,null,null,0,{"$nulls":28},0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["  OUTROS",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":40},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,null,0,{"$nulls":14},135.3913043478261,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,{"$nulls":16},157.95652173913044,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,null,0,{"$nulls":13},366,0,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":6},220,{"$nulls":11},32,{"$nulls":13},366,null,366]
["FERRO LIGAS",0,{"$nulls":16},394.8913043478261,{"$nulls":40},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,null,0,{"$nulls":14},78.97826086956522,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":32},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,{"$nulls":16},1692.391304347826,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":32},0,null,0]
["QUÍMICA",0,null,80,null,null,16,{"$nulls":11},0,0,{"$nulls":4},0,0,0,{"$nulls":17},24,{"$nulls":14},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,1854,null,null,0,0,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,{"$nulls":16},90.26086956521739,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,null,0,{"$nulls":5},14,5,null,12,{"$nulls":5},564.1304347826087,390,null,null,0,793,58,null,0,{"$nulls":24},58,null,null,58]
["CERÂMICA",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-134,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,130,0,0,0,0,0,0,0,94,0,354,0,487,-1748,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,737,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},130,130]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,94,0,354,0,487,-890.9730470588237,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,-134,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,130,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},130,130]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-857.0269529411763,{"$nulls":13},737]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,520,339,{"$nulls":18},31503,null,null,490,1703,null,null,33,null,4,null,790,null,1,null,null,6837,null,null,null,2239,21]
["  PETRÓLEO",0,520,339,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,3193,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,150,{"$nulls":21},0,490,{"$nulls":12},1797]
["    REFINO",null,370,339,{"$nulls":20},0,null,1703,null,null,33,null,4,{"$nulls":6},1396,null,null,null,2239,21]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},31503,null,0,{"$nulls":13},1664]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":10},1,null,null,1862]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},790,{"$nulls":4},93]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},25]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,948,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6496,98,0,0,0,0,0,0,0,0,60,900,376,0,0,128,1260,783,281,1213]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,948,{"$nulls":26},6496,98,{"$nulls":8},3,45,376,{"$nulls":6},1213]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},57,855,null,null,null,128,1260,783,281]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,950.301,86.24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,43,0,0,0,0,0,0,0,0,296.71500000000003,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,5.28,101.77499999999999,456.01,0,28.400000000000002,335.68916999999993,0,0,0,19.38,0,0,0,0,0,17509.084,0,0,0,0,0,0,420.5232,280.02799999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,597.9162862999999,-18138.505588049997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,70.4,0,0,5.592272,0,0,6.23,2.4506949999999996,0,6.84,0,0,0,0,366,267.804,120.9,0,0,394.84823399999993,227.06682700000002,57.5,105.53359999999999,415.24699999999996,0,0,0,0,0,0,94.6,0,0,0,0,-1024.0243217323018,0,0,0,0,0,21.350088,27.36,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,1.76,0,0,0,0,0,0,5.391528999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,2.48,0,0,0,0,0,15493.299199999998,755.692,7278.81,48.069,0,0,0,1892.244,0,0,0,0,0,102.684,0,650.412,5208.12,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,739.785,1451.1200000000001,3.54,0,83.534563,18,16.996919999999996,140.175,613.1638889999999,0,65.55,45.885,0,0,0,25.2,0,5389.66,0,0,11270.851261999998,1088.3745390000001,381.8,688.7879999999999,8313.571,0,0,180.245,0,60.827999999999996,0,1229.8,27.36,45.9,5134.29,0,10249.135999999999,5432.214,0,0,1572,391.104,634.2755309999999,115.425,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,7.04,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10250.15,0,0,0,0,0,3100.7544,363.461,0,0,5295.537,0,127.41,0,0,120.84,85.95,0,0,8366.681999999999,707.37,0,0,0,0,3.5583479999999996,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,2223.70434,201.80159999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,77.83,0,0,0,0,0,0,0,0,682.4445000000001,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,12.3552,395.09054999999995,1770.23082,0,110.24880000000002,1303.1453579399997,0,0,0,75.23316,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1291.0062239999997,890.4890399999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,164.736,0,0,21.709199904000002,0,0,24.184860000000004,9.51359799,0,26.552880000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,323.98815199999996,1320.4854599999999,0,0,0,0,0,0,171.226,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,64.90426752,91.49184,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,4.118399999999999,0,0,0,0,0,0,20.929915578,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,47564.42854399999,2403.1005600000003,20912.02113,138.10223700000003,0,0,0,5608.611215999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,1731.0968999999998,3395.6208,13.742280000000001,0,324.281173566,69.876,65.98204343999998,544.15935,2380.302217098,0,254.4651,178.12557,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2114.57916,26437.15578,0,0,471.16042999999996,0,180.29419199999998,0,2225.938,70.62469100964815,118.48221189118604,22501.03927065891,0,0,0,0,0,3615.6,1614.477312,1928.1976142399997,385.9812,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,16.473599999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9519.316008,1155.80598,0,0,13842.533718,0,377.64324,0,0,311.925718625946,221.86374971780916,0,0,0,0,0,0,0,0,10.817377919999998,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,3954.80124,4228.055749134365,1254.3295185000036,1770.23082,345.99037347,180.12480000000002,1369.1274013799998,568.34421,2410.745730666,0,356.25114,178.12557,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60813.31808799999,32207.03682,20912.02113,138.10223700000003,14313.694148,0,557.937432,5608.611215999999,2474.994,382.5504096355941,340.3459616089952,22501.03927065891,0,0,0,0,0,4298.0445,1614.477312,2003.9192596799996,477.47303999999997,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3890.8731435199993,177.0912,3998.6270658339995,8066.591409353999]
["TRANSPORTE",76626.263687,4.118399999999999,20.929915578,76651.31200257801]
["INDÚSTRIA",36550.571391140846,5126.7177,28943.892204762906,70621.18129590375]
["OUTROS",27428.829087919996,2874.929689134364,845.4966885000036,31149.255465554364]
["TOTAL",144496.53730958083,8182.856989134364,33808.94587467491,186488.3401733901]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",2.6927103001671826,2.1641732250136005,11.827127295409793,4.325520513429405]
["TRANSPORTE",53.029826952067246,0.050329609884037216,0.06190644232323689,41.10246888964232]
["INDÚSTRIA",25.29511922685871,62.65192837669692,85.61015866053297,37.868952681032354]
["OUTROS",18.98234352090687,35.13356878840544,2.500807601734]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",48.23441458815123,2.195365936033967,49.5702194758148,100]
["TRANSPORTE",99.96732173928456,0.005372902162276733,0.027305358553153098,100]
["INDÚSTRIA",51.75581988354661,7.259461829899136,40.98471828655427,100]
["OUTROS",88.0561306457276,9.229529393771655,2.7143399605007423,100]
["TOTAL",77.4828802568746,4.387865204616139,18.129254538509258,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,215.952,0,0,0,0,0,0,1000.75,4235.811,0,0,442.525,2602.843,4077.1749999999997,0,842.481,23170.91,0,0,0,0,0,0,0,0,36588.447]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":4},11,{"$nulls":4},59,null,null,249,42,null,316,8436,2269,4382,4112,274,null,417,{"$nulls":4},20567]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":16},12348,2190,3737,2818,null,null,48,{"$nulls":4},21141]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},335.2,null,null,356.1,{"$nulls":7},51.1,140.8,null,92.7,217.4,{"$nulls":7},1193.3000000000002]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":6},943.9,{"$nulls":8},384.2,null,null,326.7,{"$nulls":8},1654.8]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},3391.3,21277.664,{"$nulls":9},24668.964]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":15},0.929,155.579,{"$nulls":10},156.508]
["  COBRE","k t",{"$nulls":15},73.119,{"$nulls":6},29.387,{"$nulls":4},102.506]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":16},2.827,{"$nulls":8},14.33,null,17.157]
["  PAPEL","k t",{"$nulls":4},14.73,null,null,35.964,null,2.4,4.207,26.909,95.622,2.961,1.045,53.493,144.391,7.431,185.665,2183.893,1103.767,708.787,133.65,null,null,10.876,null,4715.791]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},250.246,null,null,28.821,null,0.728,null,12.182,49.73,null,null,37.659,384.982,501.182,7.207,1259.111,555.009,534.735,293.096,{"$nulls":4},3914.6880000000006]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":19},41.97,332.34700000000004,61.181,0.957,{"$nulls":4},436.455]
["  CIMENTO","k t",null,null,387.301,null,321.87,null,null,131.162,null,603.197,135.003,1108.579,405.568,342.2,458.969,508.158,6618.934,995.678,2403.443,5224.249,2235.997,531.12,1348.681,305.385,null,933.366,849.499,25848.359]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,0,0,1.5744500000000001,0,0,25.082150000000002,0,35.162349999999996,85.62845,95.99833105598216,1207.9373500000002,1351.33845,99.85485,79.7464,413.19645,8.40485,280.82445,3460.7321,221.1138,28.728099999999998,0,20.124950000000002,23.217,42.0952,0,7480.759681055983]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,3.385,0,0,240.687,0,0,729.653,459.039,579.351,2519.538,4907.67,21841.184,26384.317,1415.193,1211.661,9501.873,1782.854,7837.09,122724.835,10568.127,377.413,70.387,3789.328,2543.995,4046.582,null,223534.162]

{"sheet":"1991","index":22,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1991]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",36145,6597,0,330,1798,332,74,505,309,1446,0,165,0,229,0,0,422.4,217782,86167,112673,4544,58801,5192,498.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,498.6,null,0,498.6,0,null,0,null,422.4,0,390,32.4]
["IMPORTAÇÃO",30510,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10758,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1821,239,0,10,2756,704,4,143,0,0,0,1073,0,27088,0,191,893,0,0,0,0,0,74,9,4]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",78,5,0,1,27,59,18,954,-42,122,0,-15,0,-28,-226,116,0,0,0,0,0,0,0,0,104,35,-31,-9,-203,-50,97,-78,0,0,0,-124,-10.2,0,0,-588,-772,0,-2,0,0,0,8,-2,6,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",66733,6602,0,331,1825,391,92,1459,267,1568,0,150,0,201,10532,116,422.4,217782,86167,112673,4544,58801,5192,498.1,1925,274,-31,1,2553,654,101,65,0,0,0,949,-10.2,27088,0,-397,121,0,-2,0,0,0,82,7,10,null,498.6,null,0,498.6,0,null,0,null,422.4,0,390,32.4]
["EXPORTAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-185,-2421,-1505,-3,0,-5,0,-680,0,0,0,0,0,-8,0,0,0,0,0,0,0,-4,-48,0,-83]
["NÃO APROVEITADA",0,-913,-91,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-98,0,0,0,0,0,0,0,0,-10,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-125,-1237,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",66733,5564,-1328,331,1825,391,92,1459,267,1568,0,150,0,201,10532,116,422.4,217782,86167,112673,4544,58801,5192,498.1,1740,-2147,-1536,-2,2553,649,101,-615,-98,0,0,949,-10.2,27080,0,-397,121,-10,-2,0,0,-4,34,7,-73,null,498.6,null,0,498.6,0,null,0,null,422.4,0,390,32.4]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-66099,-4987,4231,-319,-1765,-16,0,-1072,-14,-5,0,-41,0,-201,-10293,-116,-390,-217782,-36551,-112673,-4544,-1995,-998,-111.5,23187,11192.985493230173,11839,60,6612,5674,217,3032,3121,420,301,8086,10.2,234376.31757555663,8784,2044,10818,3039,482,656,322,986,719,383,1263,null,-112.45,null,0,-112.45,0,null,0,null,-390,0,-390,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-66099,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-136,0,0,0,0,0,0,0,23764,11983,11291,60,5460,7299,217,3032,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3039,482,0,0,986,719,383,1258,{"$nulls":9},-136,-136]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-4765,4393,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,231,0,907,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,{"$nulls":9},0,0]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,-161,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-201,0,0,0,420,301,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-201,-10293,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3393,0,0,8086,0,0,0,0,0,0,0,0,358,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-116,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-1,-319,-1765,0,0,-1072,0,0,0,-26,0,0,0,0,0,-214609,0,0,0,0,0,0,-527,-360,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.5,221934,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-82,0,0,0,-16,0,0,-14,-5,0,-15,0,0,0,0,-390,-3172.9999999999995,-383,0,0,-1995,-998,-66.5,-130,-430.0145067698259,0,0,0,0,0,0,-272,0,0,0,0,12442.317575556619,0,0,0,0,0,-24,-36,0,0,0,0,null,-67.45,null,null,-67.45,{"$nulls":4},-390,null,-390,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-36168,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8784,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-112673,-4544,0,0,-45,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2044,10818,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-45,null,null,-45]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-140,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,136,0,0,0,0,0,0,0,80,0,317,0,245,-1429,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,680,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,136,136]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-239,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-59,0,0,0,0,0,0,-47,-13,-115,0,-36084.5,-418,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,514,2881,12,60,375,92,387,253,1563,0,109,0,0,0,0,32.4,0,49616,0,0,56806,4194,386.6,24927,9198,10244,58,9165,6323,318,2417,3023,373,288,8920,0,225372,8366,1647,10939,3029,480,656,322,982,753,390,1190,null,386.6,null,0,386.6,0,null,0,null,32.4,0,0,32.4]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6323,96,0,0,0,0,0,0,0,0,0,688,339,0,0,139,982,753,390,1190]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,514,1883,12,60,375,92,387,253,1563,0,109,0,0,0,0,32.4,0,49616,0,0,56806,4194,386.6,24927,9198,10244,58,9165,0,222,2417,3023,373,288,8920,0,225372,8366,1647,10251,2690,480,656,183,0,0,0,0,null,386.6,null,0,386.6,0,null,0,null,32.4,0,0,32.4]
["SETOR ENERGÉTICO",0,284,484,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35347,0,0,516,1133,0,0,39,0,5,0,869,0,0,0,0,7776,0,0,0,2589,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25583,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8323,0,150,0,0,248,119,0,0,51037,950,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,350,0,0,0,0,0,48,280,0,0,475,0,0,0,0,66,76,0,0,24363,85,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,100,54,0,0,36,0,1,0,0,12,9,0,0,18755,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6800,0,0,0,0,0,3878,22,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,7319,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,2,0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,20040,725,10244,58,0,0,0,2417,0,0,0,0,0,1081,0,1647,10251,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19050,0,10244,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1647,10251,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,600,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1081,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,58,0,0,0,2417,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,390,725,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,230,1387,12,60,375,92,381,253,1563,0,109,0,0,0,0,32.4,0,16872,0,0,21459,4194,386.6,345,6984,0,0,291,0,66,0,2154,47,84,8920,0,115041,7306,0,0,101,480,656,183,0,0,0,0,null,386.6,null,0,386.6,0,null,0,null,32.4,0,0,32.4]
["CIMENTO                       ",0,38,2,0,34,0,0,381,2,1255,0,33,0,0,0,0,32.4,0,0,0,0,1,0,21.6,12,923,0,0,0,0,2,0,0,0,0,22,0,3084,387,0,0,0,15,0,8,0,0,0,0,null,21.6,null,null,21.6,{"$nulls":4},32.4,null,null,32.4]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,410,0,0,0,22,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,47,392,0,0,35,0,14,0,2154,0,0,8622,0,12909,5700,0,0,0,0,0,175,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,38,0,6206,755,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,58,38,0,0,0,0,0,0,22,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,85,470,0,0,3,0,4,0,0,0,0,140,0,5716,55,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,89,0,0,0,0,null,0,381,0,0,20,0,0,0,0,14,12,98,0,28023,316,0,0,0,447,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,81,309,0,0,375,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,680,0,0,185,0,null,28,1710,0,0,15,0,0,0,0,2,0,0,0,12999,45,0,0,101,18,656,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,141,12,14,0,30,0,61,46,0,4,0,0,0,0,0,0,6467,0,0,20965,0,0,21,800,0,0,39,0,10,0,0,21,12,0,0,10719,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,69,0,0,0,0,0,0,7,0,0,0,0,0,0,0,0,475,0,0,0,0,0,3,431,0,0,5,0,5,0,0,2,3,0,0,6125,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,5,68,0,0,0,0,0,123,78,0,68,0,0,0,0,0,0,2173,0,0,283,4194,315,22,634,0,0,6,0,2,0,0,0,2,0,0,8487,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,315,null,null,315]
["CERÂMICA",0,5,62,0,12,0,0,0,50,83,0,0,0,0,0,0,0,0,4783,0,0,0,0,50,7,393,0,0,77,0,1,0,0,0,11,0,0,1750,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,50,null,null,50]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,43,247,0,0,0,40,0,5,72,0,4,0,0,0,0,0,0,2205,0,0,25,0,0,120,850,0,0,91,0,28,0,0,8,24,0,0,19023,25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",-634,-63,-22,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.1316282072803006e-14,0,0,0,0,0,0,0,0,152.01450676982677,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.18242444336647168,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.9085696954032647]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",214609,3322.979599999999,2556,4,0,0,1442,0,0,0,221933.9796]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",3172.9999999999995,108.40537499999999,2416.985138056619,369,1956.4919875,2043.1205750000001,null,0,0,2375.5145,12442.51757555662]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-",39.090909090909086,23.94346740343233,21.203326327332537,"-","-",31.326511764705874,"-","-","-",30.409298245614032,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",28.90799495530598,24.88494496469323,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",30.49547540490627,0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",27080,{"$nulls":9},27080]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,4,262,1349,null,0,1659.5765999999996,0,0,null,52.403,{"$nulls":5},214609,0,{"$nulls":4},0,1543,1013,{"$nulls":10},1442,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",244862,3431.384974999999,4972.985138056619,373,1956.4919875,2043.1205750000001,1442,0,0,2375.5145,261456.4971755566]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-",38.97280966767371,"-","-","-",40.122071428571424,"-","-",43.08455056179775,43.26545918367346,"-",38.96906432748537,"-","-","-","-","-",0,41.3840322580645,"-","-",39.39529037270292,34.60810395266056,41.90161726153846,33.086212633070666,40.74967295722487,"-","-","-","-","-","-",38.5725,"-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-",49.58244051102447,41.89356725146198,"-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",217782,3431.384974999999,4972.985138056619,373,1956.4919875,2043.1205750000001,1442,0,0,2375.5145,234376.4971755566]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,369,0,0,0,26.126,0,0,31.21125,12.325625,0,38.7425,0,0,0,0,1577.7884999999999,3172.9999999999995,571.34025,0,0,1956.4919875,1148.618825,323.36150000000004,435.815,1981.170138056619,0,0,0,0,0,0,524.586,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,123,149.94,0,0,0,0,null,323.16150000000005,null,0,323.16150000000005,0,null,0,null,1577.9885,0,1577.9885,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},21058.131999999998,1134.415423,1314.759911992263,82.306,424.8771449999999,471.946322,406.49438499999997,0,null,559.0900879999999,25452.02127499226,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",93.65305610882788,1.312411438257728,1.9020315776346826,0.1426623564644281,0.7483049794652076,0.7814380583658375,0.5515257855809794,0,null,0.9085696954032647,100,95.18279914665892,4.265675067760103,4.8172008533410775]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,369,0,0,0,26.126,0,0,31.21125,12.325625,0,38.7425,0,0,0,0,1577.7884999999999,3172.9999999999995,571.34025,0,0,1956.4919875,1148.618825,323.36150000000004,435.815,1981.170138056619,0,0,0,0,0,0,524.586,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,123,149.94,0,0,0,0,12442.517575556618,323.16150000000005,null,0,323.16150000000005,0,null,0,null,1577.9885,0,1577.9885,0,null,null,"% produção",92.91972643352258,1.4640482370678003,2.1217934383291297,0.15914565005236395,0.8347645822330538,0.8717258767928542,0.6152494031514982,0,0,1.013546378850714,100,94.62621689254848,4.7585337043000075,5.373783107451516]
["SETOR ENERGÉTICO",0,369,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1226.167425,0,0.2,395.64,702.5100462561434,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2693.517471256144,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,369,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,395.64,702.5100462561434,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1467.3500462561433,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,369,{"$nulls":15},0,{"$nulls":5},0,395.64,{"$nulls":24},764.64,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,702.5100462561434,{"$nulls":15},0,{"$nulls":7},702.7100462561434,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,1226.167425,null,0,0,{"$nulls":24},1226.167425,0,null,null,0]
["  AÇUCAR",{"$nulls":49},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":46},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",{"$nulls":17},137.95652173913044,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},137.95652173913044,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},0,0,{"$nulls":4},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},160.94927536231884,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},160.94927536231884]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},1577.7884999999999,0,{"$nulls":5},0,0.175,107.76085609649766,{"$nulls":6},524.586,{"$nulls":11},149.94,{"$nulls":4},2360.2503560964974,{"$nulls":8},1577.7884999999999,null,1577.7884999999999]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},402.3731884057971,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},402.3731884057971,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},80.47463768115942,{"$nulls":5},0,0,0,{"$nulls":23},80.47463768115942,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1724.4565217391303,{"$nulls":5},0,0,0,{"$nulls":23},1724.4565217391303,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,26.126,{"$nulls":11},0,{"$nulls":5},0,40,946.2718721609702,{"$nulls":17},123,{"$nulls":5},1135.39787216097,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,720.1300749999999,null,null,0,0,{"$nulls":23},720.1300749999999,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},91.97101449275362,102.84124499999999,{"$nulls":4},0,null,43.619277108433735,{"$nulls":23},238.43153660118736,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":5},31.21125,12.325625,null,38.7425,{"$nulls":5},574.8188405797101,468.49900499999995,null,null,9.7314875,1148.618825,323.16150000000005,null,176.9978823529412,{"$nulls":23},2784.1069154326515,323.16150000000005,null,null,323.16150000000005]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,0,4.0102040816326525,{"$nulls":23},4.0102040816326525,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,0.463,null,0,0,{"$nulls":24},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,82,0,0,0,16,0,0,14,5,0,15,0,0,0,0,390,3172.9999999999995,383,0,0,1995,998,67,130,430.0145067698259,0,0,0,0,0,0,272,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,36,0,0,0,0,null,67,null,0,67,0,null,0,null,390,0,390,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,82,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,130,243.47195357833658,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,82,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,130,243.47195357833658,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,82,{"$nulls":15},0,{"$nulls":6},130,{"$nulls":33},0,null,0]
["    REFINO",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":7},243.47195357833658,{"$nulls":15},0,0,{"$nulls":15},0,null,0]
["  ÁLCOOL",0,{"$nulls":16},0,null,null,null,0,{"$nulls":28},0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["  OUTROS",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":40},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,null,0,{"$nulls":14},137.95652173913044,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,{"$nulls":16},160.94927536231884,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,null,0,{"$nulls":13},390,0,{"$nulls":5},0,null,0,{"$nulls":6},272,{"$nulls":11},36,{"$nulls":13},390,null,390]
["FERRO LIGAS",0,{"$nulls":16},402.3731884057971,{"$nulls":40},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,null,0,{"$nulls":14},80.47463768115942,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":32},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,{"$nulls":16},1724.4565217391303,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":32},0,null,0]
["QUÍMICA",0,null,0,null,null,16,{"$nulls":11},0,0,{"$nulls":4},0,0,186.54255319148933,{"$nulls":17},24,{"$nulls":14},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,1995,null,null,0,0,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,{"$nulls":16},91.97101449275362,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,null,0,{"$nulls":5},14,5,null,15,{"$nulls":5},574.8188405797101,383,null,null,0,998,67,null,0,{"$nulls":24},67,null,null,67]
["CERÂMICA",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-140,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,136,0,0,0,0,0,0,0,80,0,317,0,245,-1429,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,680,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},136,136]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,80,0,317,0,245,-638.2560000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,-140,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},136,136]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-790.7439999999999,{"$nulls":13},680]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,284,484,{"$nulls":18},35347,null,null,516,1133,null,null,39,null,5,null,869,{"$nulls":4},7776,null,null,null,2589]
["  PETRÓLEO",0,284,484,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,3257,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,54,{"$nulls":21},0,516,{"$nulls":12},1852]
["    REFINO",null,230,484,{"$nulls":20},0,null,1133,null,null,39,null,5,{"$nulls":6},1405,null,null,null,2589]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},35347,null,0,{"$nulls":13},1843]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},2558]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},869,{"$nulls":4},90]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},28]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6323,96,0,0,0,0,0,0,0,0,0,688,339,0,0,139,982,753,390,1190]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,998,{"$nulls":26},6323,96,{"$nulls":8},0,34.4,339,{"$nulls":6},1190]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},0,653.6,null,null,null,139,982,753,390]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,906.609,80.08,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,42.14,0,0,0,0,0,0,0,0,6.550000000000001,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0.88,94.10499999999999,547.15,0,0,455.5174559999999,0,0,0,14.819999999999999,0,0,0,0,0,18456.374,0,0,0,0,0,0,424.5512,345.24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,406.49438499999997,-19086.323999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,81.426,0,0,0,5.592272,0,0,6.23,2.4506949999999996,0,8.549999999999999,0,0,0,0,390,272.87799999999993,118.73,0,0,424.8771449999999,285.766322,66.5,104.728,412.38391199226305,0,0,0,0,0,0,116.96,0,0,0,0,-1070.0393114978692,0,0,0,0,0,21.350088,30.78,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,1.76,0,0,0,0,2.5495379999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.55,0,0,0,0,0,16144.223999999998,695.275,7887.88,44.254,0,0,0,1986.774,0,0,0,0,0,92.966,0,879.498,5228.01,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,510.402,1646.48,3.54,18.6,131.06887500000002,36.800000000000004,161.89566299999998,112.58500000000001,766.0872569999999,0,62.129999999999995,0,0,0,0,32.4,0,5230.32,0,0,12098.030625999998,1200.905766,386.6,693.6216,7784.2029999999995,0,0,201.63,0,58.361999999999995,0,1299.8899999999999,17.86,37.800000000000004,6154.799999999999,0,10562.261999999999,4719.676,0,0,1761.95,419.04,583.5690719999999,156.465,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,8.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10149.09,0,0,0,0,0,3243.3455999999996,341.404,0,0,5398.1849999999995,0,124.122,0,0,123.88,91.8,0,0,8726.764,684.76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,2121.46506,187.38719999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,76.27340000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,15.065000000000001,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,2.0591999999999997,365.31561,2124.0362999999998,0,0,1768.3187641919997,0,0,0,57.53124,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1303.3721839999998,1097.8632,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,190.53683999999998,0,0,0,21.709199904000002,0,0,24.184860000000004,9.51359799,0,33.1911,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,321.51496,1311.3808401353965,0,0,0,0,0,0,211.6976,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,64.90426752,102.92832,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,4.118399999999999,0,0,0,0,9.897306515999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,49562.76767999999,2210.9745000000003,22661.879240000002,127.14174200000001,0,0,0,5888.798135999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,1194.3406799999998,3852.7632,13.742280000000001,72.2052,508.8093727500001,142.85760000000002,628.478963766,437.05497,2973.9507316739996,0,241.18866,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2129.418312,24753.76554,0,0,527.0608199999999,0,172.98496799999998,0,2352.8008999999997,46.102228853520316,97.57358626332969,26973.426998290208,0,0,0,0,0,4052.4849999999997,1729.7971200000002,1774.0499788799998,523.21896,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,20.592,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9957.070991999999,1085.66472,0,0,14110.855589999997,0,367.897608,0,0,319.77290651590687,236.96442378237208,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,3506.34258,4499.8701491343645,1224.5545785000036,2196.2414999999996,530.5185726540001,142.85760000000002,2406.695034474,461.23983000000004,2983.4643296639997,0,331.911,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63274.14412799999,30459.648800135397,22661.879240000002,127.14174200000001,14637.916409999998,0,540.882576,5888.798135999999,2640.7718999999997,365.8751353694272,334.53801004570175,26973.426998290208,0,0,0,0,0,4067.5499999999997,1729.7971200000002,1838.9542463999999,626.14728,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",4099.035451655396,192.59604,4718.426592086001,9010.058083741398]
["TRANSPORTE",80451.56129799999,4.118399999999999,9.897306515999999,80465.57700451599]
["INDÚSTRIA",35283.237553996856,5047.10388,34867.73463648021,75198.07607047707]
["OUTROS",28044.20167399999,2762.3944091343647,845.4966885000036,31652.092771634358]
["TOTAL",147878.0359776522,8006.212729134364,40441.55522358221,196325.8039303688]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",2.771902821508162,2.4055823460591905,11.667272848435363,4.589339711522084]
["TRANSPORTE",54.40399635153261,0.051440052111196934,0.024473110545038333,40.985736665087]
["INDÚSTRIA",23.85968769515506,63.03984231687652,86.21759090053044,38.30269611280833]
["OUTROS",18.964413131804182,34.50313528495309,2.0906631404891645]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",45.493995860604755,2.137567130089189,52.368437009306035,100]
["TRANSPORTE",99.98258173614387,0.005118213468808981,0.01230005038731597,100]
["INDÚSTRIA",46.920399294429735,6.711746022956436,46.367854682613824,100]
["OUTROS",88.60141374011246,8.727367346812336,2.6712189130751947,100]
["TOTAL",75.32277113715544,4.078023657029791,20.599205205814762,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,303.178,0,0,0,0,0,0,1010.761,4236.682,0,0,374.599,2430.662,3513.381,0,777.7629999999999,23485.52,0,12.78,0,0,0,0,0,0,36145.326]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":4},14,{"$nulls":4},59,null,null,216,42,null,310,9285,3473,4838,3738,205,null,437,{"$nulls":4},22617]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":16},12491,3128,4248,2828,{"$nulls":7},22695]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},335.2,null,null,356.1,{"$nulls":7},51.1,140.8,null,92.7,217.4,{"$nulls":7},1193.3000000000002]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":6},862.5,{"$nulls":8},391.2,null,null,391.8,{"$nulls":8},1645.5]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},3417.2,20809.402,{"$nulls":9},24226.602]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":15},1.043,150.729,null,null,null,1.177,{"$nulls":6},152.949]
["  COBRE","k t",{"$nulls":15},81.129,{"$nulls":6},33.068,null,1.07,null,null,115.267]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":16},2.806,{"$nulls":8},13.5,null,16.306]
["  PAPEL","k t",{"$nulls":4},15.932,null,null,35.084,null,2.189,3.792,29.35,97.42,0.737,1.045,58.291,165.29,9.605,191.358,2346.926,1086.516,731.83,128.42,null,null,10.328,null,4914.113000000001]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},270.004,null,null,23.194,null,0.668,null,11.933,57.434,null,null,41.002,392.954,816.458,4.526,1322.529,528.323,571.204,306.291,{"$nulls":4},4346.52]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":19},40.654,332.0520000000001,58.19,0.7,{"$nulls":4},431.59600000000006]
["  CIMENTO","k t",null,null,404.636,null,224.418,null,null,174.008,null,575.785,208.108,1097.348,462.161,344.374,437.707,514.765,7380.391,1087.821,2461.999,5554.855,2304.578,554.63,1495.629,283.99,118.973,987.506,816.408,27490.090000000004]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,0,0,3.0661856507410543,0,0,14.957877030162413,0,31.141157828874917,93.37550879817856,60.810259589474605,1218.0657635898178,1211.8347116530388,74.87092125302355,43.614495804983264,444.8590504453979,21.08305714652817,416.15105711152665,3549.74839309433,235.82692922256646,25.96217995808643,0,28.189088074495288,43.056908613256816,53.71942972001102,0,7570.332974584493]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,0,0,174,0,26,694,568,506,2170,4397,18191,22597,1386,1053,9926,1194,4825,131491,10867,463,38,4010,3329,4258,null,222163]

{"sheet":"1992","index":23,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1992]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",36538,6976,0,331,1437,454,65,1033,329,789,3,164,0,126,0,0,407.3722222222222,223343,80966,99358,5032,62002,6210,563.0102325581396,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,563.0102325581396,null,0,563.0102325581396,0,null,0,null,407.3722222222222,0,377.97222222222223,29.4]
["IMPORTAÇÃO",30748,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10399,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2257,537,0,0,2764,1483,8,136,0,0,0,988,0,24022,0,0,550,0,0,0,0,0,0,0,13]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",1152,-3,0,17,172,15,-1,473,-7,15,0,-7,0,0,236,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-112,38,-181,11,41,-67,-2,33,0,0,0,-15,4.7,0,0,0,-5,0,-8,0,0,10,-90,-41,0,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",68438,6973,0,348,1609,469,64,1506,322,804,3,157,0,126,10635,0,407.3722222222222,223343,80966,99358,5032,62002,6210,563.0102325581396,2145,575,-181,11,2805,1416,6,169,0,0,0,973,4.7,24022,0,0,545,0,-8,0,0,10,-90,-41,13,null,563.0102325581396,null,0,563.0102325581396,0,null,0,null,407.3722222222222,0,377.97222222222223,29.4]
["EXPORTAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-294,-2458,-2014,-4,-5,-48,0,-638,0,0,0,0,0,-8,0,0,0,0,0,0,0,-7,-106,-11,-117]
["NÃO APROVEITADA",0,-840,-79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-63,0,0,0,0,0,0,0,0,-114,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-298,-1282,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",68438,5835,-1361,348,1609,469,64,1506,322,804,3,157,0,126,10635,0,407.3722222222222,223343,80966,99358,5032,62002,6210,563.0102325581396,1851,-1883,-2195,7,2800,1368,6,-469,-63,0,0,973,4.7,24014,0,0,545,-114,-8,0,0,3,-196,-52,-104,null,563.0102325581396,null,0,563.0102325581396,0,null,0,null,407.3722222222222,0,377.97222222222223,29.4]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-68523,-5446,4643,-291,-1563,-79,0,-1182,-14.35380914194066,-3.54029879611275,0,-38.125481010540405,0,-126,-10692,0,-377.97222222222223,-223343,-33689.24654573495,-99358,-5032,-1975.2592299988873,-1192,-85.41023255813954,23482.892882343916,11805.02611664802,12412,41,7012,5524,185,2911,3067,398,257,8160,-4.7,241761.95193832472,8066,2226,9540,3130,453,731,308,1230,822,437,1102,null,-85.41023255813954,null,0,-85.41023255813954,0,null,0,null,-377.97222222222223,0,-377.97222222222223,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-68523,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-416,0,0,0,0,0,0,0,24198,12666,12200,41,5889,6938,185,2911,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3238,453,234,0,1230,822,437,1102,{"$nulls":9},-416,-416]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-5181,4834,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,310,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,838,71,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},310,310]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,-190,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-150,0,0,0,398,257,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-126,-10692,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3435,0,0,8160,0,0,0,0,0,0,0,0,343,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-1,-291,-1563,0,0,-1182,0,0,0,-32,0,0,0,0,0,-220583,0,0,0,0,0,0,-699,-453,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4.7,228711.0049,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-155,0,0,0,-79,0,0,-14.35380914194066,-3.54029879611275,0,-6.125481010540405,0,0,0,0,-377.97222222222223,-2760,-483.24654573495127,0,0,-1975.2592299988873,-1192,-45.41023255813954,-118.10711765608222,-407.97388335198076,0,0,0,0,0,0,-368,0,0,0,0,13050.947038324735,0,0,0,-108,0,-153,-35,0,0,0,0,null,-45.41023255813954,null,null,-45.41023255813954,{"$nulls":4},-377.97222222222223,null,-377.97222222222223,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-33206,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8066,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-99358,-5032,0,0,-40,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2226,9540,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-40,null,null,-40]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-110,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,106,0,0,0,0,0,0,0,102,0,212,0,285,-1335,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,650,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,106,106]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-18,0,-95,0,0,0,0,-55,-20,-47,0,-35273,-384,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,413,3282,57,46,390,64,324,308,800,3,119,0,0,0,0,29.4,0,47277,0,0,60027,5018,477.6,25450,9839,10199,50,9682,6896,272,2277,3004,343,237,9045,0,230472,7682,2226,10085,3016,445,731,308,1233,626,385,998,null,477.6,null,0,477.6,0,null,0,null,29.4,0,0,29.4]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,1040,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6896,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,698,253,0,0,57,1233,626,385,998]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,413,2242,57,46,390,64,324,308,800,3,119,0,0,0,0,29.4,0,47277,0,0,60027,5018,477.6,25450,9839,10199,50,9682,0,193,2277,3004,343,237,9045,0,230472,7682,2226,9387,2763,445,731,251,0,0,0,0,null,477.6,null,0,477.6,0,null,0,null,29.4,0,0,29.4]
["SETOR ENERGÉTICO",0,413,427,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,33395,0,0,576,1153,0,0,30,0,17,0,916,0,0,0,0,7870,0,0,0,2655,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25642,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8695,0,123,0,0,233,110,0,0,51865,863,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,328,0,0,0,0,0,50,277,0,0,520,0,0,0,0,63,63,0,0,25938,93,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,85,64,0,0,32,0,1,0,0,13,7,0,0,19483,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6198,0,0,0,0,0,3976,33,0,0,2,0,1,0,0,0,0,0,0,7538,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20394,780,10199,50,0,0,0,2277,0,0,0,0,0,1192,0,2226,9387,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19389,0,10199,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2226,9387,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,620,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1192,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50,0,0,0,2277,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,385,780,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,1806,57,46,390,64,324,308,800,3,119,0,0,0,0,29.4,0,15105,0,0,26632,5018,477.6,369,7532,0,0,361,0,51,0,2088,34,57,9045,0,116586,6707,0,0,108,443,603,251,0,0,0,0,null,477.6,null,0,477.6,0,null,0,null,29.4,0,0,29.4]
["CIMENTO                       ",0,0,40,0,33,0,0,324,0,495,3,35,0,0,0,0,29.4,0,4,0,0,0,0,19.6,12,1006,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,2850,318,0,0,0,12,0,9,0,0,0,0,null,19.6,null,null,19.6,{"$nulls":4},29.4,null,null,29.4]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,440,0,0,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,41,442,0,0,32,0,8,0,2088,0,0,8732,0,13408,5314,0,0,0,0,0,242,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,63,0,7511,640,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,74,0,0,0,0,0,0,45,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,90,530,0,0,12,0,5,0,0,0,0,159,0,5887,48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,35,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,110,0,0,0,0,null,0,420,0,0,18,0,0,0,0,7,5,91,0,27951,318,0,0,0,431,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,458,0,0,390,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,540,0,0,196,0,null,30,1814,0,0,14,0,0,0,0,1,0,0,0,13487,41,0,0,108,0,603,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,190,9,13,0,0,0,95,50,0,5,0,0,0,0,0,0,5719,0,0,26269,0,0,25,860,0,0,35,0,11,0,0,10,11,0,0,11045,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,80,0,0,0,0,0,0,7,0,0,0,0,0,0,0,0,310,0,0,0,0,0,3,415,0,0,8,0,4,0,0,2,4,0,0,6145,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,90,0,0,0,0,0,127,45,0,75,0,0,0,0,0,0,2380,0,0,143,5018,415,20,765,0,0,7,0,3,0,0,0,0,0,0,8976,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,415,null,null,415]
["CERÂMICA",0,0,100,41,0,0,9,0,34,72,0,0,0,0,0,0,0,0,4366,0,0,0,0,43,8,490,0,0,133,0,1,0,0,0,2,0,0,1736,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,43,null,null,43]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,284,7,0,0,55,0,41,86,0,4,0,0,0,0,0,0,1676,0,0,24,0,0,140,790,0,0,102,0,17,0,0,14,15,0,0,17590,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,42,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,128,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",85,24,0,0,0,0,0,0,0.35380914194064417,-0.4597012038872208,0,0.12548101054039762,0,0,57,0,2.1316282072803006e-14,0,0.2465457349535427,0,0,0.2592299988900777,0,0,116.10711765608357,-83.02611664801952,0,2,-35,4,81,-165,0,0,0,-41,0,-30.951938324724324,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.9659430112542264]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",220583,3122.0049,3244,3,0,0,1759,0,0,0,228711.0049]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",2760,200.23325,2207.3089136311933,387,2096.773,2832.3777379452054,null,0,0,2567.2441367483375,13050.937038324735]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-",29.318181818181817,24.094563748616686,20.69201612903225,"-","-",28.267694117647054,"-","-","-",30.409298245614025,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",27.472936941777725,25.3486578453613,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",43.53121798990257,0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",24014,{"$nulls":9},24014]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,3,240.511375,1165.8026249999998,null,0,1651.1949000000002,0,0,null,64.496,{"$nulls":5},220583,0,{"$nulls":4},0,1945,1299,{"$nulls":10},1759,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",247357,3322.23815,5451.308913631194,390,2096.773,2832.3777379452054,1759,0,0,2567.2441367483375,265775.94193832466]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-",21.623623428515735,"-","-","-",43.29960036166364,"-","-",46.328186195826646,40.16112244897958,"-",46.03263157894736,"-","-","-","-","-",0,45.385921325051754,"-","-",42.24188602608224,45.36725019946496,29.321408078678076,28.850512145435747,40.357280496525405,"-","-","-","-","-","-",26.442291917957277,"-","-","-","-",0,"-","-","-",44.409291310541306,"-",26.747485842389096,26.800017314733367,"-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",223343,3322.23815,5451.308913631194,390,2096.773,2832.3777379452054,1759,0,0,2567.2441367483375,241761.94193832472]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,387,0,0,0,139.21325,0,0,33.561,9.153,0,18.306,0,0,0,0,1198.7012540459004,2760,789.8977379452054,0,0,2096.773,1798.4,244.27999999999952,344.6298373492271,1862.6790762819662,0,0,0,0,0,0,486.5381712904139,0,0,0,0,0,0,0,0,365.55,0,423,93.2547114120228,0,0,0,0,null,244.08,null,0,244.08,0,null,0,null,1198.9012540459005,0,1198.9012540459005,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},21272.701999999997,1130.100036755799,1518.5807899069073,154.795,420.67293347209295,536.5327497359744,347.367929,0,null,772.9840332222221,26153.735472092994,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",93.06974822326134,1.2500146272723778,2.0510919362657027,0.14674014403098323,0.7889250564622483,1.0657013261954613,0.6618356752576912,0,null,0.9659430112542264,100,94.92437460591906,4.41378971882329,5.075625394080944]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,387,0,0,0,139.21325,0,0,33.561,9.153,0,18.306,0,0,0,0,1198.7012540459004,2760,789.8977379452054,0,0,2096.773,1798.4,244.27999999999952,344.6298373492271,1862.6790762819662,0,0,0,0,0,0,486.5381712904139,0,0,0,0,0,0,0,0,365.55,0,423,93.2547114120228,0,0,0,0,13020.937038324735,244.08,null,0,244.08,0,null,0,null,1198.9012540459005,0,1198.9012540459005,0,null,null,"% produção",92.38137243990887,1.3741774753147573,2.2548250853402987,0.16131571283435997,0.8672882849918961,1.1715564969559047,0.7275752278862543,0,0,1.0618892767676646,100,94.42021722185667,4.852207550257081,5.579782778143326]
["SETOR ENERGÉTICO",0,387,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1209.2,0,0.2,300.3106092228454,476.780303030303,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,365.55,0,0,0,0,0,0,0,2709.0409122531487,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,387,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,300.3106092228454,476.780303030303,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,365.55,0,0,0,0,0,0,0,1529.8409122531484,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,387,{"$nulls":15},0,{"$nulls":5},0,300.3106092228454,{"$nulls":24},687.3106092228454,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,476.780303030303,{"$nulls":15},365.55,{"$nulls":7},842.530303030303,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,1209.4100000000003,null,0,0,{"$nulls":24},1209.4100000000003,0,null,null,0]
["  AÇUCAR",{"$nulls":49},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",{"$nulls":17},120,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},120,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},0,0,{"$nulls":4},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},140,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},140]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},1198.7012540459004,0,{"$nulls":6},0.5047748078175588,121.50586325166317,{"$nulls":6},486.5381712904139,{"$nulls":11},93.2547114120228,{"$nulls":4},1900.5047748078177,{"$nulls":8},1198.7012540459004,null,1198.7012540459004]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},350,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},350,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},70,{"$nulls":5},0,0,0,{"$nulls":23},70,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1500,{"$nulls":5},0,0,0,{"$nulls":23},1500,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,139.21325,{"$nulls":11},0,{"$nulls":5},0,43.814453318564105,1003.8229100000001,{"$nulls":17},423,{"$nulls":5},1609.8506133185642,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,856.6,null,null,0,0,{"$nulls":23},856.6,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},80,30.308657534246574,{"$nulls":4},0,null,42,{"$nulls":23},152.30865753424658,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":5},33.561,9.153,null,18.306,{"$nulls":5},500,759.5890804109589,null,null,30.51,1798.4,244.08,null,213.57,{"$nulls":23},3607.169080410959,244.08,null,null,244.08]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,0,5,{"$nulls":23},5,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,0.463,null,0,0,{"$nulls":24},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,155,0,0,0,79,0,0,14.35380914194066,3.54029879611275,0,6.125481010540405,0,0,0,0,377.97222222222223,2760,483.24654573495127,0,0,1975.2592299988873,1192,45.410232558139796,118.10711765608222,407.9738833519807,0,0,0,0,0,0,368,0,0,0,0,0,0,0,0,108,0,153,35,0,0,0,0,null,45.41023255813954,null,0,45.41023255813954,0,null,0,null,377.97222222222223,0,377.97222222222223,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,155,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1128.4,0,0,114.6119496855346,108.3509513742072,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,108,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,155,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,114.6119496855346,108.3509513742072,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,108,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,155,{"$nulls":15},0,{"$nulls":6},114.6119496855346,{"$nulls":33},0,null,0]
["    REFINO",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":7},108.3509513742072,{"$nulls":15},108,0,{"$nulls":15},0,null,0]
["  ÁLCOOL",0,{"$nulls":16},0,null,null,null,1128.4,{"$nulls":28},0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["  OUTROS",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":40},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,null,0,{"$nulls":14},120,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,{"$nulls":16},140,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,null,0,{"$nulls":13},377.97222222222223,0,{"$nulls":7},40.5,{"$nulls":6},368,{"$nulls":11},35,{"$nulls":13},377.97222222222223,null,377.97222222222223]
["FERRO LIGAS",0,{"$nulls":16},350,{"$nulls":40},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,null,0,{"$nulls":14},70,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":32},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,{"$nulls":16},1500,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":32},0,null,0]
["QUÍMICA",0,null,0,null,null,79,{"$nulls":11},0,38.74382273234498,{"$nulls":4},0,3.495167970547631,207.04850409941736,{"$nulls":17},153,{"$nulls":14},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,819.7,null,null,0,0,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,{"$nulls":16},80,17.854296190020726,{"$nulls":6},8.662919610168618,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,null,0,{"$nulls":5},14.35380914194066,3.54029879611275,null,6.125481010540405,{"$nulls":5},500,426.64842681258557,null,null,27.159229998887287,1192,45.41023255813954,null,42.00206499827918,{"$nulls":24},45.41023255813954,null,null,45.41023255813954]
["CERÂMICA",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,1.4094432699083863,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-110,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,106,0,0,0,0,0,0,0,102,0,212,0,285,-1335,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,650,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},106,106]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,102,0,212,0,285,-579.1417647058825,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,-110,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,106,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},106,106]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-755.8582352941175,{"$nulls":13},650]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,413,427,{"$nulls":18},33395,null,null,576,1153,null,null,30,null,17,null,916,{"$nulls":4},7870,null,null,null,2655]
["  PETRÓLEO",0,413,427,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17,0,0,0,0,0,0,3513,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,13,{"$nulls":21},0,576,{"$nulls":12},1983]
["    REFINO",null,400,427,{"$nulls":20},0,null,1153,null,null,30,null,17,{"$nulls":6},1530,null,null,null,2655]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},33395,null,0,{"$nulls":13},1721]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},2500]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},916,{"$nulls":4},105]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},32]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,1040,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6896,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,698,253,0,0,57,1233,626,385,998]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,1040,{"$nulls":26},6896,79,{"$nulls":8},0,34.9,253,{"$nulls":6},998]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},0,663.1,null,null,null,57,1233,626,385]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,834.12,69.52,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27.09,0,0,0,0,0,0,0,0,74.67,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,0.88,85.845,484.53,0,0,502.25898599999994,0,0,0,18.24,0,0,0,0,0,18970.138,0,0,0,0,0,0,563.1143999999999,434.42699999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,347.367929,-19669.146421399997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,153.915,0,0,0,27.611843,0,0,6.3874450681635935,1.735238511627907,0,3.4915241760080304,0,0,0,0,377.97222222222223,237.35999999999999,149.8064291778349,0,0,420.67293347209295,341.31608800000004,45.41023255813954,95.14709398373984,391.2469541345495,0,0,0,0,0,0,158.24,0,0,0,0,-1122.381445295927,0,0,0,70.74000000000001,0,136.106811,29.925,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16429.4064,748.02,7853.2300000000005,38.15,0,0,0,1871.694,0,0,0,0,0,102.51199999999999,0,1188.684,4787.37,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,410.109,1965.04,16.814999999999998,14.26,136.31163,25.6,137.675052,137.06,392.11119999999994,1.6800000000000002,67.83,0,0,0,0,29.4,0,4682.55,0,0,12784.010216999997,1436.8491020000001,477.6,761.292,8328.914999999999,0,0,238.90099999999998,0,55.895999999999994,0,1291.72,12.92,25.650000000000002,6241.049999999999,0,10703.215999999999,4332.722,0,0,1809.765,386.739,536.4209609999999,214.605,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,7.92,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9973.32,0,0,0,0,0,3311.8215999999998,358.666,0,0,5651.139,0,102.75,0,0,117.42,81,0,0,9014.864,629.85,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1951.8408,162.6768,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,49.0329,0,0,0,0,0,0,0,0,171.74099999999999,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,2.0591999999999997,333.25029,1880.94546,0,0,1949.7693836519998,0,0,0,70.80767999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1728.7612079999997,1381.47786,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,360.1611,0,0,0,107.189174526,0,0,24.79606175461107,6.736195902139535,0,13.554096851263175,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,292.10157853008127,1244.1653141478675,0,0,0,0,0,0,286.4144,0,0,0,0,0,0,0,0,162.702,0,413.76470544,100.0692,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50438.277647999996,2378.7036000000003,22562.329790000003,109.60495,0,0,0,5547.701016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,959.6550599999999,4598.1936,65.27583,55.35732,529.1617476600001,99.37920000000001,534.454551864,532.06692,1522.1756784,6.5217600000000004,263.31606,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2337.16644,26485.949699999997,0,0,624.4872139999999,0,165.67574399999998,0,2338.0132000000003,33.350548532333846,66.21064782154514,27351.417847481494,0,0,0,0,0,4162.4595,1596.458592,1630.7197214399998,717.6391199999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,18.532799999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10167.292312,1140.55788,0,0,14772.077346,0,304.551,0,0,303.09763224973995,209.08625627856358,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,3271.65696,5214.412549134364,1244.0228085000037,1936.30278,636.350922186,99.37920000000001,2484.223935516,556.862981754611,1528.9118743021395,6.5217600000000004,347.6778368512631,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,64963.599186530075,32630.854354147865,22562.329790000003,109.60495,15396.56456,0,470.22674399999994,5547.701016,2673.4605,336.4481807820738,275.2969041001087,27351.417847481494,0,0,0,0,0,4496.9025,1596.458592,2044.4844268799998,817.70832,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",5222.972666117949,362.22029999999995,4773.531942686013,10358.724908803963]
["TRANSPORTE",81036.617004,0,0,81036.617004]
["INDÚSTRIA",37102.47810779388,5557.84866,34014.77923540549,76675.10600319938]
["OUTROS",28907.191301999992,2566.0005491343645,845.4966885000036,32318.68853963436]
["TOTAL",152269.2590799118,8486.069509134364,39633.80786659151,200389.1364556377]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3.430090024524847,4.268410712522538,12.044091142475772,5.169304629992847]
["TRANSPORTE",53.219288971171466,0,0,40.43962583866913]
["INDÚSTRIA",24.366361491469714,65.49379137205462,85.82263745613386,38.26310515598922]
["OUTROS",18.98425951283399,30.23779791542285,2.133271401390371]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",50.42099980547705,3.496765318018495,46.082234876504444,100]
["TRANSPORTE",100,0,0,100]
["INDÚSTRIA",48.38921006023223,7.248569907119647,44.36222003264811,100]
["OUTROS",89.44419655689109,7.9396803059861885,2.6161231371227207,100]
["TOTAL",75.98678340211387,4.234795188616932,19.778421409269196,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,557.092,0,0,0,0,0,0,1078.739,4478.625,0,0,355.215,2355.435,3604.403,0,667.127,23196.52,0,117.36,0,0,0,0,0,0,36410.516]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":4},16,{"$nulls":4},63,null,null,174,38,null,330,9427,3424,5796,4006,239,null,421,{"$nulls":4},23934]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":16},12052,3085,4990,3025,{"$nulls":7},23152]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},335.2,null,null,356.1,{"$nulls":7},51.1,140.8,null,92.7,217.4,{"$nulls":7},1193.3000000000002]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":6},897.8,{"$nulls":8},380.3,null,null,454.9,{"$nulls":8},1733]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},3437.47,19124.016,{"$nulls":9},22561.486]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":15},0.201,160.119,{"$nulls":10},160.32]
["  COBRE","k t",{"$nulls":15},83.173,{"$nulls":6},31.557,{"$nulls":4},114.73]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":16},2.576,{"$nulls":8},13.311,null,15.887]
["  PAPEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":27},0]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":27},0]
["  CIMENTO","k t",null,null,292.612,null,262.711,null,null,132.765,null,551.388,177.718,885.028,429.601,327.003,449.803,512.706,6185.203,847.721,2022.916,4746.65,2152.552,483.63,1321.045,230.847,299.877,923.339,667.615,23902.73]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,0,0,2.66555,0,0,33.4025,0,24.8371,122.69705,126.56235000000001,1182.98365,1490.339,65.49495,148.1665,374.23995,29.5059,316.44309999999996,4962.70895,232.7759,29.91455,0,47.2015,47.3465,103.67715,0,9340.962149999998]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,0,0,148,0,110,625,384,420,1908,4225,18328,21483,970,1160,10434,1750,6564,137281,11182,322,39,3935,2851,4672,null,228791]

{"sheet":"1993","index":24,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1993]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",37329,7355,0,314,1262,380,98,1323,339,659,0,162,0,58,0,0,421.74679486732435,235065,80043,94029,4696,60564,7029,552.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,552.8,null,0,552.8,0,null,0,null,421.7467948673243,0,397.74679486732435,24]
["IMPORTAÇÃO",29487,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,235,0,0,10740,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4384,5113,0,0,3056,2800,0,459,0,0,0,1159,0,27561,2,0,1456,0,0,0,0,0,49,5,2]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",2404,0,0,-2,166,53,-29,-53,-36,46,0,-6,0,0,401,43.42,0,0,0,0,0,0,0,0,-48,-3376,-169,-14,-659,-1049,46,-228,0,0,0,-48,-4,0,0,24,290,0,16,0,0,64,-2,-50,324,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",69220,7355,0,312,1428,433,69,1270,303,705,0,391,0,58,11141,43.42,421.74679486732435,235065,80043,94029,4696,60564,7029,552.8,4336,1737,-169,-14,2397,1751,46,231,0,0,0,1111,-4,27561,2,24,1746,0,16,0,0,64,47,-45,326,null,552.8,null,0,552.8,0,null,0,null,421.7467948673243,0,397.74679486732435,24]
["EXPORTAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-790,-2679,-3857,-19,-11,0,-60,-661,0,0,0,0,0,-11,-18,0,-170,0,0,0,0,-38,-105,-6,-34]
["NÃO APROVEITADA",0,-950,-82,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-70,0,0,0,0,0,0,0,0,-135,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-333,-1170,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",69220,6072,-1252,312,1428,433,69,1270,303,705,0,391,0,58,11141,43.42,421.74679486732435,235065,80043,94029,4696,60564,7029,552.8,3546,-942,-4026,-33,2386,1751,-14,-430,-70,0,0,1111,-4,27550,-16,24,1576,-135,16,0,0,26,-58,-51,292,null,552.8,null,0,552.8,0,null,0,null,421.7467948673243,0,397.74679486732435,24]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-69220,-5189,4385,-254,-1381,-64,-31,-1065,-22,-3.9916839916839892,0,-53,0,-58,-11141,-43.42,-397.74679486732435,-235065,-35503.69474073554,-94029,-4696,-1929,-1161,-111.80000000000001,22728.919167011118,11508.886223055517,14770,89,7354,5371,256,2831,3193,368,245,8503,4,252003.12157802522,8489,2526,8869,3324,458,707,322,1104,747,404,773,null,-111.8,null,0,-111.8,0,null,0,null,-397.7467948673243,0,-397.74679486732435,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-69220,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-421,0,0,0,0,0,0,0,23349,12314,14444,89,6278,6997,256,2831,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3475,458,98,0,1104,747,404,773,{"$nulls":9},-421,-421]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-4861,4545,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,257,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,733,80,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},257,257]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,-160,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-156,0,0,0,368,245,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-58,-11141,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3580,0,0,8503,0,0,0,0,0,0,0,0,357,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-43.42,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,-5,0,-254,-1381,0,-31,-1065,0,0,0,-33,0,0,0,0,0,-231695,0,0,0,0,0,0,-601,-367,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1.9,237937.56427,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-154,0,0,0,-64,0,0,-22,-3.9916839916839892,0,-20,0,0,0,0,-397.74679486732435,-3370,-550.6947407355369,0,0,-1929,-1161,-76.8,-120.0808329888832,-438.1137769444834,0,0,0,0,0,0,-387,0,0,0,0,14065.557308025207,0,0,0,-151,0,-77,-35,0,0,0,0,null,-76.8,null,null,-76.8,{"$nulls":4},-397.74679486732435,null,-397.74679486732435,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-34953,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8489,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-94029,-4696,0,0,-35,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2526,8869,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-35,null,null,-35]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-169,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,164,0,0,0,0,0,0,0,101,0,326,0,343,-1550,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,686,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,164,164]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-20,0,0,0,0,0,0,-62,-23,-50,0,-38386.321578025236,-334,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,883,3133,58,47,369,38,205,281,701,0,338,0,0,0,0,24,0,44539,0,0,58635,5868,441,26275,10567,10724,56,9740,7122,242,2401,3123,306,222,9564,0,241167,8139,2550,10445,3189,474,707,322,1130,689,353,1065,null,441,null,0,441,0,null,0,null,24,0,0,24]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,1037,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7122,75,0,0,0,0,0,0,0,0,120,770,310,0,0,65,1130,689,353,1065]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,883,2096,58,47,369,38,205,281,701,0,338,0,0,0,0,24,0,44539,0,0,58635,5868,441,26275,10567,10724,56,9740,0,167,2401,3123,306,222,9564,0,241167,8139,2430,9675,2879,474,707,257,0,0,0,0,null,441,null,0,441,0,null,0,null,24,0,0,24]
["SETOR ENERGÉTICO",0,883,91,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32155,0,0,377,1427,0,0,40,0,15,0,947,0,2,0,0,7938,0,0,0,2759,0,31,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22402,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9036,0,110,0,0,217,113,0,0,53629,823,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,320,0,0,0,0,0,55,290,0,0,212,0,0,0,0,61,66,0,0,27403,90,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,92,168,0,0,52,0,1,0,0,12,7,0,0,20530,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6050,0,0,0,0,0,4394,36,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,8005,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20914,929,10724,56,0,0,0,2401,0,0,0,0,0,1200,0,2430,9675,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19898,0,10724,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2430,9675,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,630,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1200,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,56,0,0,0,2401,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,386,929,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,1947,58,47,369,38,205,281,701,0,338,0,0,0,0,24,0,15763,0,0,26480,5868,441,443,7717,0,0,399,0,40,0,2176,16,34,9564,0,122462,7210,0,0,120,474,676,257,0,0,0,0,null,441,null,0,441,0,null,0,null,24,0,0,24]
["CIMENTO                       ",0,0,6,0,27,0,3,205,7,440,0,33,null,0,null,0,24,0,3,0,0,0,0,16,15,1149,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,2964,353,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,null,16,null,null,16,{"$nulls":4},24,null,null,24]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,435,0,0,0,0,0,15,0,0,235,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,42,479,0,0,36,0,8,0,2176,0,0,9098,0,14432,5825,0,0,0,0,0,252,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,39,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,61,0,7196,775,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,83,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,123,587,0,0,1,0,4,0,0,0,0,151,0,6005,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,49,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,115,0,0,0,0,null,0,483,0,0,24,0,0,0,0,5,0,254,0,28505,175,0,0,0,474,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,481,0,0,362,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,568,0,0,210,0,null,35,1577,0,0,13,0,0,0,0,0,0,0,0,14566,44,0,0,120,0,676,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,196,3,20,0,3,0,72,76,0,6,null,0,null,0,0,0,5776,0,0,26096,0,0,28,877,0,0,37,0,8,0,0,2,10,0,0,11688,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,86,0,0,0,0,0,0,7,0,0,null,0,null,0,0,0,326,0,0,0,0,0,4,444,0,0,4,0,3,0,0,0,1,0,0,6569,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,101,0,0,0,0,0,148,27,0,60,null,0,null,0,0,0,2464,0,0,142,5868,378,25,695,0,0,9,0,2,0,0,0,1,0,0,9630,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,378,null,null,378]
["CERÂMICA",0,0,112,42,0,7,19,0,30,79,0,0,null,0,null,0,0,0,4715,0,0,0,0,47,11,539,0,0,152,0,1,0,0,0,0,0,0,1805,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,47,null,null,47]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,369,13,0,0,13,0,9,72,0,4,null,0,null,0,0,0,1757,0,0,32,0,0,160,887,0,0,123,0,12,0,0,9,2,0,0,19102,17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.008316008316000989,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3052592644598917,0,0,0,0,5.684341886080802e-14,0.08083298888232093,0.11377694448310649,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20000000001164153,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.9730148450571271]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",231695,2896.56427,2904,0,0,0,442,0,0,0,237937.56427]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",3370,228.58775,2375.1371232900274,388,2047.4545,2936.4910332244413,null,0,0,2720.0954015107354,14065.765808025204]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-",0,"-",24.203697450954216,21.312363170680428,"-",25.09049999999999,28.919553217343267,"-","-","-",30.409298245614032,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",28.91351256325373,27.56701231203956,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",27.058362183125457,0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",27550,{"$nulls":9},27550]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,210.88174999999998,1060.934395,null,36.177,1522.0596249999999,0,0,null,66.5115,{"$nulls":5},231695,0,{"$nulls":4},0,1760,1144,{"$nulls":10},442,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",262615,3125.15202,5279.137123290027,388,2047.4545,2936.4910332244413,442,0,0,2720.0954015107354,279553.3300780252]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-",21.820274388250215,"-","-","-",43.27316517857142,"-","-",43.08455056179775,43.1755102040816,"-",42.99245614035087,"-","-","-","-","-",0,43.48218742206632,"-","-",42.223071383494975,43.486143486143476,30.081498635242475,28.928152315078137,40.85803804957212,"-","-","-","-","-","-",26.609099381875982,"-","-","-","-",0,"-","-","-",40.89326698462448,"-",46.74682472741023,26.951472403809234,"-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",235065,3125.15202,5279.137123290027,388,2047.4545,2936.4910332244413,442,0,0,2720.0954015107354,252003.3300780252]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,388,0,0,0,112.71149999999999,0,0,49.04625,9.839999999999993,0,56.99,0,0,0,0,1268.5429794871648,3370,863.8910332244415,0,0,2047.4545,1679,393.7999999999952,351.55013122542147,2023.586992064606,0,0,0,0,0,0,514.8860730393003,0,0,0,0,0,0,0,0,470.62819869543404,0,372.05642800000004,93.78172228883624,0,0,0,0,null,393.6,null,0,393.6,0,null,0,null,1268.7429794871648,0,1268.7429794871648,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},22584.89,1032.308563,1383.5806584643324,152.922,410.82105899999993,579.9549486280165,140.425333,0,null,761.4849938673243,27046.38755595967,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",93.94093067204831,1.1179090655538781,1.8884186147296422,0.1387928378072644,0.732402114268695,1.050422483754655,0.15810936678044038,0,null,0.9730148450571271,100,95.72375527007166,4.118135363147912,4.276244729928337]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,388,0,0,0,112.71149999999999,0,0,49.04625,9.839999999999993,0,56.99,0,0,0,0,1268.5429794871648,3370,863.8910332244415,0,0,2047.4545,1679,393.7999999999952,351.55013122542147,2023.586992064606,0,0,0,0,0,0,514.8860730393003,0,0,0,0,0,0,0,0,470.62819869543404,0,372.05642800000004,93.78172228883624,0,0,0,0,14035.765808025206,393.6,null,0,393.6,0,null,0,null,1268.7429794871648,0,1268.7429794871648,0,null,null,"% produção",93.27852926674392,1.2401233027485752,2.094868001012329,0.1539662193669693,0.8124712079662073,1.1652588211097235,0.17539450762938255,0,0,1.079388673422903,100,95.25625929581985,4.568346196550777,4.743740704180155]
["SETOR ENERGÉTICO",0,388,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1166,0,0.2,301.5307771049465,503.371801304566,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,470.62819869543404,0,0,0,0,0,0,0,2799.730777104947,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,388,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,301.5307771049465,503.371801304566,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,470.62819869543404,0,0,0,0,0,0,0,1663.7307771049466,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,388,{"$nulls":15},0,{"$nulls":5},0,301.5307771049465,{"$nulls":24},689.5307771049465,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,503.371801304566,{"$nulls":15},470.62819869543404,{"$nulls":7},974.2,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,1165.9915,null,0,0,{"$nulls":24},1165.9915,0,null,null,0]
["  AÇUCAR",{"$nulls":49},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",{"$nulls":17},120,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},120,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},0,0,{"$nulls":4},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},150,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},150]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},1268.5429794871648,0,{"$nulls":6},0.5068257177397444,122.1925300222814,{"$nulls":6},514.8860730393003,{"$nulls":11},93.78172228883624,{"$nulls":4},1999.9101305553222,{"$nulls":8},1268.5429794871648,null,1268.5429794871648]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},350,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},350,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},70,{"$nulls":5},0,0,0,{"$nulls":23},70,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},2100,{"$nulls":5},0,0,0,{"$nulls":23},2100,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,0,null,null,112.71149999999999,{"$nulls":11},0,{"$nulls":5},0,49.51252840273525,1086.31162,{"$nulls":17},372.05642800000004,{"$nulls":5},1620.5920764027353,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,851,null,null,0,0,{"$nulls":23},851,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},80,32.521290272784555,{"$nulls":4},0,null,44.90554073775854,{"$nulls":23},157.42683101054308,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":5},49.04625,9.839999999999993,null,56.99,{"$nulls":5},500,831.3697429516569,null,null,29.99149999999999,1679,393.6,null,261.80549999999994,{"$nulls":23},3811.642992951657,393.6,null,null,393.6]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,0,5,{"$nulls":23},5,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,0.463,null,0,0,{"$nulls":24},0.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,154,0,0,0,64,0,0,22,3.9916839916839892,0,20,0,0,0,0,397.74679486732435,3370,550.6947407355369,0,0,1929,1161,76.79999999999967,120.0808329888832,438.1137769444834,0,0,0,0,0,0,387,0,0,0,0,0,0,0,0,151,0,77,35,0,0,0,0,null,76.8,null,0,76.8,0,null,0,null,397.74679486732435,0,397.74679486732435,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,154,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1087,0,0,116.14710082137285,108.87949260042284,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,151,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,154,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,116.14710082137285,108.87949260042284,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,151,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,154,{"$nulls":15},0,{"$nulls":6},116.14710082137285,{"$nulls":33},0,null,0]
["    REFINO",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":7},108.87949260042284,{"$nulls":15},151,0,{"$nulls":15},0,null,0]
["  ÁLCOOL",0,{"$nulls":16},0,null,null,null,1087,{"$nulls":28},0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["  OUTROS",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":40},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,null,0,{"$nulls":14},120,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,{"$nulls":16},150,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,null,0,{"$nulls":13},397.74679486732435,0,{"$nulls":7},40.5,{"$nulls":6},387,{"$nulls":11},35,{"$nulls":13},397.74679486732435,null,397.74679486732435]
["FERRO LIGAS",0,{"$nulls":16},350,{"$nulls":40},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,null,0,{"$nulls":14},70,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":32},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,{"$nulls":16},2100,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":32},0,null,0]
["QUÍMICA",0,null,0,null,null,64,{"$nulls":11},0,43.60529252351347,{"$nulls":4},0,3.9337321675103545,224.06262465838182,{"$nulls":17},77,{"$nulls":14},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,814,null,null,0,0,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,{"$nulls":16},80,19.089448212023402,{"$nulls":6},9.26221641577034,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,null,0,{"$nulls":5},22,3.9916839916839892,null,20,{"$nulls":5},500,488,null,null,28,1161,76.8,null,54,{"$nulls":24},76.8,null,null,76.8]
["CERÂMICA",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,1.4094432699083863,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-169,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,164,0,0,0,0,0,0,0,101,0,326,0,343,-1550,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,686,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},164,164]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,101,0,326,0,343,-752.2788470588237,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,-169,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,164,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},164,164]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-797.7211529411763,{"$nulls":13},686]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,883,91,{"$nulls":18},32155,null,null,377,1427,null,null,40,null,15,null,947,null,2,null,null,7938,null,null,null,2759,null,31]
["  PETRÓLEO",0,883,91,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,3611,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,183,{"$nulls":21},0,377,{"$nulls":12},2087]
["    REFINO",null,700,91,{"$nulls":20},0,null,1427,null,null,40,null,15,{"$nulls":6},1524,null,null,null,2759,null,31]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},32155,null,0,{"$nulls":13},1650]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":10},2,null,null,2532]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},947,{"$nulls":4},110]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},35]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,1037,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7122,75,0,0,0,0,0,0,0,0,120,770,310,0,0,65,1130,689,353,1065]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,1037,{"$nulls":26},7122,75,{"$nulls":8},6,38.5,310,{"$nulls":6},1065]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},114,731.5,null,null,null,65,1130,689,353]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,943.35,72.16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.099999999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,88.425,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,4.965,0,74.92999999999999,428.11,0,12.4,452.54299499999996,0,0,0,18.81,0,0,0,0,0,19925.769999999997,0,0,0,0,0,0,484.1655999999999,351.953,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,140.425333,-20462.630527219997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,152.922,0,0,0,22.369088,0,0,9.790000000000001,1.9564799999999984,0,11.399999999999999,0,0,0,0,397.74679486732435,289.82,170.71536962801645,0,0,410.82105899999993,332.43957900000004,76.8,96.7371190558443,420.1511120897596,0,0,0,0,0,0,166.41,0,0,0,0,-1209.6379284901677,0,0,0,98.905,0,68.498199,29.925,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,22,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16848.3184,890.911,8257.48,42.728,0,0,0,1973.6219999999998,0,0,0,0,0,103.19999999999999,0,1297.6200000000001,4934.25,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,876.819,1793.44,17.11,14.57,128.971773,15.200000000000001,87.10921499999999,125.045,343.58743899999996,0,192.66,0,0,0,0,24,0,4886.53,0,0,12487.554584999998,1680.2372520000001,441,660.592,8769.096,0,0,268.229,0,45.21,0,1342.8899999999999,6.08,16.2,6599.16,0,11214.4,4657.66,0,0,1885.7450000000001,413.802,628.938009,219.73499999999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,29.04,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8920.56,0,0,0,0,0,3658.2295999999997,473.746,0,0,5682.911,0,92.064,0,0,110.2,83.7,0,0,9422.761999999999,600.134,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,2207.439,168.85439999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,54.480999999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,203.37749999999997,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,11.618099999999998,0,290.87825999999995,1661.9230200000002,0,48.1368,1756.7719065899998,0,0,0,73.02042,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1486.3883919999996,1119.21054,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,357.83747999999997,0,0,0,86.83679961600001,0,0,38.004780000000004,7.595055359999995,0,44.254799999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,296.982955501442,1336.0805364454354,0,0,0,0,0,0,301.20210000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,227.48149999999998,0,208.23452496,100.0692,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,51.48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,51724.337488,2833.09698,23723.74004,122.75754400000001,0,0,0,5849.815608,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,2051.7564599999996,4196.6496,66.42102,56.56074,500.66842278600006,59.006400000000006,338.15797262999996,485.42469,1333.8064381979998,0,747.90612,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2028.0174399999999,27885.72528,0,0,701.1506059999999,0,134.00244,0,2430.6308999999997,15.694375779921812,41.81725125571272,28920.83585332372,0,0,0,0,0,4337.2135,1708.1746560000001,1911.97154736,734.7938399999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,67.9536,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11230.764871999998,1506.51228,0,0,14855.129353999999,0,272.87769599999996,0,0,284.4605610110828,216.0557981545157,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,4628.65104,4917.887749134364,1202.7959685000035,1718.48376,587.5052224020001,107.14320000000001,2094.9298792199997,523.42947,1341.4014935579999,0,865.18134,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,66766.49114750144,34680.62561644544,23723.74004,122.75754400000001,15556.279959999998,0,406.880136,5849.815608,2786.314,300.1549367910046,257.8730494102284,28920.83585332372,0,0,0,0,0,4768.0725,1708.1746560000001,2120.2060723199997,834.86304,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",4674.378448906877,369.45557999999994,4408.693141566,9452.527170472877]
["TRANSPORTE",84253.74766,51.48,0,84305.22765999999]
["INDÚSTRIA",38763.76709639564,6248.406059999999,35674.21239693771,80686.38555333336]
["OUTROS",30387.996965999988,2877.1971491343643,845.4966885000036,34110.69080363435]
["TOTAL",158079.89017130248,9546.538789134363,40928.40222700372,208554.83118744055]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",2.956972227043876,3.870047439816672,10.771720618639824,4.532394246948579]
["TRANSPORTE",53.29820736128982,0.5392530333464237,0,40.423531394595166]
["INDÚSTRIA",24.521630837666624,65.45205752593581,87.16248486582894,38.68833202948712]
["OUTROS",19.223189573999697,30.138642000901093,2.065794515531228]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",49.45109772874669,3.908537614724649,46.64036465652866,100]
["TRANSPORTE",99.93893617106686,0.06106382893314401,0,100]
["INDÚSTRIA",48.04251278646378,7.744064896635913,44.2134223169003,100]
["OUTROS",89.0864308229204,8.434883848285509,2.4786853287941017,100]
["TOTAL",75.79775988465438,4.577471897812008,19.624768217533614,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,709.231,0,0,0,0,0,0,974.362,4339.6140000000005,0,0,326.384,2200.102,3449.846,0,622.923,24338.09,104,265,0,0,0,0,0,0,37329.551999999996]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":4},17,{"$nulls":4},62,null,null,171,43,null,378,10055,3792,5867,4105,266,null,451,{"$nulls":4},25207]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":16},12888,3174,5008,2912,{"$nulls":7},23982]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},345,null,null,356.6,{"$nulls":7},28.9,138.5,null,84.9,218.1,{"$nulls":7},1172]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":7},916.1,{"$nulls":8},382.2,null,null,454.9,{"$nulls":7},1753.1999999999998]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},3298.3,20052.883,{"$nulls":9},23351.183]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":16},183.974,null,null,null,0.905,{"$nulls":6},184.879]
["  COBRE","k t",{"$nulls":15},102.082,{"$nulls":6},26.809,{"$nulls":4},128.891]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":16},2.684,{"$nulls":8},14.666,null,17.35]
["  PAPEL","k t",{"$nulls":4},15.835,null,null,50.204,null,1.639,3.207,32.311,97.459,0.536,null,135.755,162.577,4.33,214.611,2425.892,1173.153,851.647,127.182,null,null,5.702,null,5302.04]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},280.566,null,null,30.433,null,null,null,12.075,49.927,null,null,424.869,338.993,990.194,null,1462.756,534.613,612.62,273.142,{"$nulls":4},5010.188]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":19},28.54,362.644,69.55799999999999,{"$nulls":5},460.742]
["  CIMENTO","k t",null,null,337.189,null,303.586,null,null,104.496,null,533.076,173.996,955.79,417.715,282.6,479.383,626.189,6164.894,812.804,2126.712,4744.707,2689.41,396.199,1192.26,324.969,456.029,963.064,757.847,24842.915]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,0,0,3.1022,0,0,12.158,0,12.646,88.6298,16.9001,1170.20045,828.6091,40.5435,73.86635000000001,407.9418,37.7796,352.09215,5646.51165,304.9828,28.93345,0,73.50455000000001,113.88810000000001,154.59165,0,9366.88125]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,0,0,127,0,85,299,306,286,2100,3891,17844,21089,671,1073,8717,1674,5162,136933,12137,350,53,3751,3217,4816,null,224581]

{"sheet":"1994","index":25,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1994]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",38766,7756,0,293,1702,373,89,1481,285,541,97,154,0,119,0,0,316.8698412698413,242705,80218,98986,5866,70543,7637,504.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,504.4,null,0,504.4,0,null,0,null,316.8698412698413,0,292.26984126984127,24.599999999999998]
["IMPORTAÇÃO",32061,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,461,0,0,10858,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3267,2883,30,0,3120,3362,0,410,0,0,0,1480,0,31767,6,406,1460,0,0,0,0,0,13,48,63]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",2563,0,0,26,-6,14,0,-102,-13,31,0,-21,0,0,-24,135.48,0,0,0,0,0,0,0,0,-216,-26,220,5,36,-44,34,56,0,0,0,16,-18.01,0,0,47,-144,0,-19,0,0,13,48,0,7,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",73390,7756,0,319,1696,387,89,1379,272,572,97,594,0,119,10834,135.48,316.8698412698413,242705,80218,98986,5866,70543,7637,504.4,3051,2857,250,5,3156,3318,34,466,0,0,0,1496,-18.01,31767,6,453,1316,0,-19,0,0,13,61,48,70,null,504.4,null,0,504.4,0,null,0,null,316.8698412698413,0,292.26984126984127,24.599999999999998]
["EXPORTAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-940,-2724,-2968,-34,0,-276,-38,-780,0,0,0,0,0,0,-11,0,-293,0,0,0,0,-37,-93,-4,-49]
["NÃO APROVEITADA",0,-1078,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-114,0,0,0,0,0,0,0,0,-135,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-1413,-112,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",73390,5265,-112,319,1696,387,89,1379,272,572,97,594,0,119,10834,135.48,316.8698412698413,242705,80218,98986,5866,70543,7637,504.4,2111,133,-2718,-29,3156,3042,-4,-314,-114,0,0,1496,-18.01,31767,-5,453,1023,-135,-19,0,0,-24,-32,44,21,null,504.4,null,0,504.4,0,null,0,null,316.8698412698413,0,292.26984126984127,24.599999999999998]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-73036,-5186,4326,-319,-1664,-50,-29,-971,-38,-10,0,-47,0,-119,-10778,-135.48,-292.26984126984127,-242705.1,-35798.52364785199,-98986,-5866,-2214,-1468,-84,25453.551365240066,11674.692056525724,15098,104,7375,5326,162,2836,3323,352,74,8265,18.009999999999998,260040.6103672302,8593,2798,9715,3627,633,872,323,1316,804,430,954,null,-84,null,0,-84,0,null,0,null,-292.26984126984127,0,-292.26984126984127,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-73036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-548,0,0,0,0,0,0,0,26194,12534,14585,104,6506,7253,162,2836,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3787,633,0,0,1316,804,430,948,{"$nulls":9},-548,-548]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-5075,4660,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,441,0,0,0,0,0,0,0,0,0,157,0,533,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},441,441]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,-155,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-105,0,0,0,352,74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-119,-10778,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3512,0,0,8265,0,0,0,0,0,0,0,0,344,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-135.48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18.31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-9,-319,-1664,0,-29,-971,0,0,0,-17,0,0,0,0,0,-239467,0,0,0,0,0,0,-642,-458,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.3,245875,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,-170,0,0,-50,0,0,-38,-10,0,-30,0,0,0,0,-292.26984126984127,-3238.1,-414.52364785198876,0,0,-2214,-1468,-46,-120.44863475993252,-401.30794347427536,0,0,0,0,0,0,-189,0,0,0,0,14165.610367230198,0,0,0,-160,0,-84,-21,0,0,0,0,null,-46,null,null,-46,{"$nulls":4},-292.26984126984127,null,-292.26984126984127,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-35384,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8593,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-98986,-5866,0,0,-38,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2798,9715,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-38,null,null,-38]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-111,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,107,0,0,0,0,0,0,0,22,0,356,0,336,-1822,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,956,0,0,0,0,6,null,0,{"$nulls":5},0,null,107,107]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-354,0,0,0,0,0,0,-30,0,0,0,0,0,0,-56,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-82,-22,-59,0,-50,-40,0,-12,0,-61,-7,-49,0,-42015,-330,0,-53,-76,-1,-3,0,-4,-7,-4,-4]
["CONSUMO FINAL                 ",0,60,4203,0,32,337,60,378,234,562,97,547,0,0,0,0,24.599999999999998,0,44419,0,0,68329,6169,420.4,27341,10826,11739,67,9933,8044,185,2455,3209,291,67,9751,0,249793,8258,3251,10685,3416,621,872,323,1305,718,448,990,null,420.4,null,0,420.4,0,null,0,null,24.599999999999998,0,0,24.599999999999998]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,1119,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8038,38,0,0,0,0,0,0,0,0,125,925,332,0,0,89,1305,718,448,990]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,60,3084,0,32,337,60,378,234,562,97,547,0,0,0,0,24.599999999999998,0,44419,0,0,68329,6169,420.4,27341,10826,11739,67,9933,6,147,2455,3209,291,67,9751,0,249793,8258,3126,9760,3084,621,872,234,0,0,0,0,null,420.4,null,0,420.4,0,null,0,null,24.599999999999998,0,0,24.599999999999998]
["SETOR ENERGÉTICO",0,60,965,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35372,0,0,282,1697,0,0,25,6,6,0,898,0,0,0,0,7754,0,0,0,2918,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21756,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9104,0,94,0,0,208,36,0,0,55952,797,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,295,0,0,0,0,0,80,290,0,0,210,0,2,0,0,56,24,0,0,28881,90,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,210,385,0,0,70,0,0,0,0,12,2,0,0,21463,4,0,0,0,21,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5962,0,0,0,0,0,4610,65,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,8390,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21618,841,11739,67,0,0,0,2455,0,0,0,0,0,1176,0,3126,9760,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20795,0,11739,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3126,9760,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,472,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,67,0,0,0,2455,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,351,841,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,2025,0,32,337,60,378,234,562,97,547,0,0,0,0,24.599999999999998,0,16403,0,0,32957,6169,420.4,541,7548,0,0,523,0,45,0,2311,15,5,9751,0,126177,7358,0,0,166,600,872,234,0,0,0,0,null,420.4,null,0,420.4,0,null,0,null,24.599999999999998,0,0,24.599999999999998]
["CIMENTO                       ",0,0,6,0,0,0,3,378,0,241,91,35,null,0,null,0,24.599999999999998,0,3,0,0,0,0,16.400000000000002,19,1099,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,3050,401,0,0,0,3,0,5,0,0,0,0,null,16.400000000000002,null,null,16.400000000000002,{"$nulls":4},24.599999999999998,null,null,24.599999999999998]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,505,0,0,0,0,0,0,12,6,354,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,46,486,0,0,49,0,12,0,2311,0,0,9365,0,14966,6012,0,0,0,2,0,229,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,30,0,0,0,0,0,0,21,0,0,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,57,0,6350,677,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,87,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,154,640,0,0,1,0,2,0,0,0,0,202,0,6432,4,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,40,0,0,0,0,0,0,14,0,108,null,0,null,0,0,0,117,0,0,0,0,null,0,390,0,0,33,0,0,0,0,4,0,127,0,28600,190,0,0,0,526,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,512,0,17,337,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,586,0,0,240,0,null,79,1462,0,0,23,0,0,0,0,0,1,0,0,14946,46,0,0,166,29,872,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,180,0,15,0,17,0,83,52,0,9,null,0,null,0,0,0,5810,0,0,32597,0,0,34,888,0,0,44,0,11,0,0,4,0,0,0,12006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,91,0,0,0,0,0,0,8,0,0,null,0,null,0,0,0,336,0,0,0,0,0,2,360,0,0,5,0,1,0,0,0,0,0,0,6741,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,104,0,0,0,6,0,111,20,0,40,null,0,null,0,0,0,2884,0,0,80,6169,359,25,710,0,0,14,0,2,0,0,0,1,0,0,9728,0,0,0,0,28,0,0,0,0,0,0,null,359,null,null,359]
["CERÂMICA",0,0,118,0,0,0,16,0,30,132,0,0,null,0,null,0,0,0,4822,0,0,0,0,45,8,502,0,0,220,0,3,0,0,0,1,0,0,1879,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,45,null,null,45]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,352,0,0,0,18,0,10,62,0,1,null,0,null,0,0,0,1845,0,0,40,0,0,174,1011,0,0,134,0,13,0,0,7,1,0,0,21479,18,0,0,0,9,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,-19,-11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.4868995751603507e-14,0.10000000000582077,-0.47635214801266557,0,0,0,0,0,-141.55136524006593,-959.6920565257242,-582,-8,-548,-284,27,-55,0,0,0,39,3.552713678800501e-15,0.3896327698021196,0,0,0,0,8,3,0,17,-47,-22,19,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.8733271195403156]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",239467,3105,3248,0,0,0,55,0,0,0,245875]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",3238.1,287.409,2224.4709216755173,479.16743192203694,2314.4629999999997,3074.0606487774894,null,0,0,2548.4393648551563,14166.1103672302]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-",0,21.841559959619566,21.540012406947888,"-",32.620689655172406,31.509541406675943,"-","-","-",15.975232198142411,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",28.40498254770436,27.05218802379692,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",21.32427487282512,0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",31767,{"$nulls":9},31767]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,239,1292,null,44,1512,0,0,null,18,{"$nulls":5},239467,0,{"$nulls":4},0,1847,1401,{"$nulls":10},55,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",274472.1,3392.409,5472.470921675517,479.16743192203694,2314.4629999999997,3074.0606487774894,55,0,0,2548.4393648551563,291808.11036723014]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-",27.545721353806936,"-","-",43.29682285714285,"-","-",44.13539325842695,44.32071428571429,"-",44.041052631578935,"-","-","-","-","-",0,44.53012388182961,"-","-",42.19951029037941,44.360664335664325,38.54463514792899,29.068293831733833,41.21597975764895,"-","-","-","-","-","-",32.27513227513227,"-","-","-","-",0,"-","-","-",41.62057317692187,"-",46.464793397916644,28.25953773322194,"-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",242705.1,3392.409,5472.470921675517,479.16743192203694,2314.4629999999997,3074.0606487774894,55,0,0,2548.4393648551563,260041.11036723023]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,479.16743192203694,0,0,87.804,0,0,86.7825,25.2525,0,87.57,0,0,0,0,1273.2602377807134,3238.1,666.6543819346887,0,0,2314.4629999999997,2165.667,241.93926684279654,356.0540168480492,1868.416904827468,0,0,0,0,0,0,305,0,0,0,0,0,0,0,0,507.54812707444296,0,403.431,59,0,0,0,0,null,241.73926684280053,null,0,241.73926684280053,0,null,0,null,1273.4602377807134,0,1273.4602377807134,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},23604.600599999998,1100.222473,1470.6327600682528,157.52,471.5177939999999,594.8479828341166,22.172420999999996,0,null,571.0201492698413,27992.534180172206,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",94.05910605246255,1.1625478797456226,1.87536628601193,0.1642063448198961,0.7931455356355005,1.0534527792626782,0.018848002521514723,0,null,0.8733271195403156,100,95.90570436736074,4.075447630117765,4.094295632639259]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,479.16743192203694,0,0,87.804,0,0,86.7825,25.2525,0,87.57,0,0,0,0,1273.2602377807134,3238.1,666.6543819346887,0,0,2314.4629999999997,2165.667,241.93926684279654,356.0540168480492,1868.416904827468,0,0,0,0,0,0,305,0,0,0,0,0,0,0,0,507.54812707444296,0,403.431,59,0,0,0,0,14166.110367230198,241.73926684280053,null,0,241.73926684280053,0,null,0,null,1273.4602377807134,0,1273.4602377807134,0,null,null,"% produção",93.33335781302107,1.3045664184440828,2.1044637572679528,0.18426603056930357,0.8900373470685129,1.1821441019215382,0.021150501904229284,0,0,0.9800140298033064,100,95.40553926201112,4.573310236084645,4.594460737988882]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1251,0,0.2,242.61415022294776,547.601276664843,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,507.54812707444296,0,0,0,0,0,0,0,2548.9635539622336,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,242.61415022294776,547.601276664843,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,507.54812707444296,0,0,0,0,0,0,0,1297.9635539622336,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,479.16743192203694,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,242.61415022294776,{"$nulls":24},721.7815821449847,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,547.601276664843,{"$nulls":15},507.54812707444296,{"$nulls":7},1055.3494037392861,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,1250.6999999999998,null,0,0,{"$nulls":24},1250.6999999999998,0,null,null,0]
["  AÇUCAR",{"$nulls":49},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",{"$nulls":17},120,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},120,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},0,0,{"$nulls":4},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},150,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},150]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":13},1273.2602377807134,345,{"$nulls":6},0.175,25.02510747912934,{"$nulls":6},305,{"$nulls":11},59,{"$nulls":4},2007.4603452598426,{"$nulls":8},1273.2602377807134,null,1273.2602377807134]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},51,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},51,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},150.1,{"$nulls":5},0,91.36512425182067,177.55313756442266,{"$nulls":23},419.01826181624335,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1760,{"$nulls":5},0,0,0,{"$nulls":23},1760,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",{"$nulls":5},87.804,{"$nulls":11},0,{"$nulls":5},0,17.40176702549877,786.6402295032508,{"$nulls":17},403.431,{"$nulls":5},1295.2769965287496,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},15,null,null,null,1063,null,null,0,18,{"$nulls":23},1096,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},80,31.83203863480182,{"$nulls":4},0,null,45.37265361582206,{"$nulls":23},157.20469225062388,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":5},86.7825,25.2525,null,87.57,{"$nulls":5},435,634.8223432998868,null,null,0,2165.667,241.73926684280053,null,263.2245,{"$nulls":23},3940.058110142687,241.73926684280053,null,null,241.73926684280053]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,0,5,{"$nulls":23},5,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":14},132,null,null,null,0.463,null,0,4.49797534778194,{"$nulls":24},136.96097534778193,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,170,0,0,50,0,0,38,10,0,30,0,0,0,0,292.26984126984127,3238.1,414.52364785198876,0,0,2214,1468,45.999999999999716,120.44863475993252,401.30794347427536,0,0,0,0,0,0,189,0,0,0,0,0,0,0,0,160,0,84,21,0,0,0,0,null,46,null,0,46,0,null,0,null,292.26984126984127,0,292.26984126984127,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,170,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1197,0,0,105.8930817610063,115.6448202959831,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,160,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,0,170,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,105.8930817610063,115.6448202959831,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,160,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,170,{"$nulls":14},0,{"$nulls":6},105.8930817610063,{"$nulls":33},0,null,0]
["    REFINO",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":7},115.6448202959831,{"$nulls":15},160,0,{"$nulls":15},0,null,0]
["  ÁLCOOL",0,{"$nulls":16},0,null,null,null,1197,{"$nulls":28},0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["  OUTROS",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":40},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,null,0,{"$nulls":14},120,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,{"$nulls":16},150,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,null,0,{"$nulls":13},292.26984126984127,345,{"$nulls":7},6,{"$nulls":6},189,{"$nulls":11},21,{"$nulls":13},292.26984126984127,null,292.26984126984127]
["FERRO LIGAS",0,{"$nulls":16},51,{"$nulls":40},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,null,0,{"$nulls":14},150.1,{"$nulls":6},12.775157232704403,50,{"$nulls":32},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,{"$nulls":16},1760,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":32},0,null,0]
["QUÍMICA",0,null,0,null,null,50,{"$nulls":11},0,19.73562888570062,{"$nulls":4},0,1.780395766221813,162.08961996596713,{"$nulls":17},84,{"$nulls":14},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,null,0,{"$nulls":14},15,null,null,null,1017,null,null,0,3.8054968287526427,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,{"$nulls":16},80,19.288018966288142,{"$nulls":6},9.35856311366412,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,null,0,{"$nulls":5},38,10,null,30,{"$nulls":5},435,375.5,null,null,0,1468,46,null,53,{"$nulls":24},46,null,null,46]
["CERÂMICA",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,1.4094432699083863,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,null,0,{"$nulls":14},132,{"$nulls":6},0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-111,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,107,0,0,0,0,0,0,0,22,0,356,0,336,-1822,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,956,0,0,0,0,6,{"$nulls":9},107,107]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22,0,356,0,336,-710.3069647058824,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,6]
["  GÁS NATURAL",0,-111,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,107,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},107,107]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-1111.6930352941176,{"$nulls":13},956]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,60,965,{"$nulls":18},35372,null,null,282,1697,null,null,25,6,6,null,898,{"$nulls":4},7754,null,null,null,2918]
["  PETRÓLEO",0,60,965,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,6,0,0,0,0,0,0,3626,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,60,230,{"$nulls":20},0,282,{"$nulls":12},2074]
["    REFINO",null,null,735,{"$nulls":20},0,null,1697,null,null,25,6,6,{"$nulls":6},1552,null,null,null,2918]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},35372,null,0,{"$nulls":13},1841]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},2127]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},898,{"$nulls":4},120]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},40]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,1119,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8038,38,0,0,0,0,0,0,0,0,125,925,332,0,0,89,1305,718,448,990]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,1119,{"$nulls":26},8038,38,{"$nulls":8},6.25,46.25,332,{"$nulls":6},990]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},118.75,878.75,null,null,null,89,1305,718,448]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1070.454,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,49.019999999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,88.425,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,7.92,94.10499999999999,515.84,0,11.600000000000001,412.60023299999995,0,0,0,9.69,0,0,0,0,0,20594.161999999997,0,0,0,0,0,0,517.1951999999999,439.222,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22.172420999999996,-21145.25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,149.6,0,0,17.47585,0,0,16.91,4.901389999999999,0,17.099999999999998,0,0,0,0,292.26984126984127,278.47659999999996,128.50233083411652,0,0,471.5177939999999,420.34565200000003,46,97.03342016260163,384.85431779183006,0,0,0,0,0,0,81.27,0,0,0,0,-1218.242491581797,0,0,0,104.80000000000001,0,74.725308,17.955,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,40.48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17415.460799999997,806.519,9039.03,51.121,0,0,0,2018.01,0,0,0,0,0,101.136,0,1669.284,4977.6,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,59.58,2631.2,0,9.92,117.78722900000001,24,160.62089399999996,104.13,275.45811799999996,54.32000000000001,311.78999999999996,0,0,0,0,24.599999999999998,0,5084.93,0,0,14552.095458999998,1766.425291,420.4,663.0088,8865.955,0,0,334.828,4.59,41.922,0,1379.87,5.7,2.25,6728.19,0,11518.065999999999,4753.268,0,0,2020.02,523.8,775.7198639999999,200.07,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,42.24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8684.96,0,0,0,0,0,3947.4399999999996,709.66,0,0,5734.235,0,78.91199999999999,0,0,104.88,27.900000000000002,0,0,9862.996,581.4,0,0,0,18.333,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,2504.8623599999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,88.72619999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,203.37749999999997,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,18.532799999999998,365.31561,2002.4908800000003,0,45.031200000000005,1601.7141045059998,0,0,0,37.61658,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1587.7892639999995,1396.72596,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,350.06399999999996,0,0,67.8412497,0,0,65.64462,19.02719598,0,66.3822,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,297.89259989918696,1223.8367305780196,0,0,0,0,0,0,147.0987,0,0,0,0,0,0,0,0,241.04000000000002,0,227.16493632,60.04151999999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,94.72319999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,53465.46465599999,2564.7304200000003,25969.133190000004,146.87063300000003,0,0,0,5981.38164,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,139.41719999999998,6157.007999999999,0,38.50944,457.25002297800006,93.168,623.5303105079998,404.23266,1069.328414076,210.87024000000002,1210.3687799999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2035.4370159999996,28193.7369,0,0,875.2403919999999,13.9536,124.25680799999999,0,2497.5647,14.713477293676698,5.807951563293433,29486.310163713883,0,0,0,0,0,4646.045999999999,2162.2464,2358.18838656,669.0340799999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,98.8416,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12118.640799999997,2256.7188,0,0,14989.290289999999,0,233.89516799999998,0,0,270.7279822036512,72.01859938483858,0,0,0,0,0,0,0,75.678624,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,2644.2795599999995,7152.119749134363,1210.8122985000036,2041.0003200000003,525.0912726780001,138.19920000000002,2225.2444150139995,469.87728000000004,1088.355610056,210.87024000000002,1314.3675599999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,69505.22433589917,35635.74881057802,25969.133190000004,146.87063300000003,15864.530681999999,13.9536,358.151976,5981.38164,2733.3896,285.4414594973279,77.82655094813201,29486.310163713883,0,0,0,0,0,5090.4635,2237.925024,2585.3533228799997,729.0755999999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",4974.449490797207,368.5968,4478.2038601859995,9821.250150983207]
["TRANSPORTE",88127.58053899999,94.72319999999999,0,88222.30373899998]
["INDÚSTRIA",40429.62693141697,6296.425199999999,36760.16681127588,83486.21894269285]
["OUTROS",32196.93644599999,3036.6541091343643,845.4966885000036,36079.087243634356]
["TOTAL",165728.59340721415,9796.399309134362,42083.86735996188,217608.8600763104]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3.001563814986599,3.762574272123767,10.641141466115618,4.5132583974472]
["TRANSPORTE",53.17584535485703,0.9669185280318061,0,40.541687368824256]
["INDÚSTRIA",24.395082405651475,64.2728517010233,87.34978298655388,38.36526642960042]
["OUTROS",19.427508424504893,30.997655498821146,2.009075547330519]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",50.6498603978559,3.7530537796463688,45.59708582249771,100]
["TRANSPORTE",99.89263123270933,0.10736876729067572,0,100]
["INDÚSTRIA",48.42670735773641,7.54187371250102,44.03141892976256,100]
["OUTROS",89.23988633243675,8.416660013121975,2.3434536544412707,100]
["TOTAL",76.15893642800067,4.501838438792883,19.33922513320645,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,756.755,0,0,0,0,0,0,924.743,4391.236,0,0,278.131,2075.782,3350.415,0,565.239,25626.1,241,534,21.07,0,0,0,0,0,38764.471]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},70,null,null,176,null,null,401,9718,3670,6079,4873,251,null,494,{"$nulls":4},25747]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":16},13113,3293,5160,3526,{"$nulls":7},25092]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},347.4,null,null,362.6,{"$nulls":7},29.9,133,null,91,221.8,{"$nulls":7},1185.7]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":7},1054,{"$nulls":8},379.8,null,null,433.7,{"$nulls":7},1867.5]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},3586.31,24693.897,{"$nulls":9},28280.207000000002]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":16},176.992,null,null,null,0.593,{"$nulls":6},177.58499999999998]
["  COBRE","k t",{"$nulls":15},102.168,{"$nulls":6},18.381,{"$nulls":4},120.549]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":16},4.788,{"$nulls":8},22.918,null,27.706]
["  PAPEL","k t",{"$nulls":4},14,null,null,39.908,null,1.795,3,29.803,68.676,null,null,209.463,179.176,5.011,213.641,2589.046,1261.401,900.472,140.114,null,null,15.091,null,5670.597]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},264.881,null,null,23.467,null,null,null,9.072,20.425,null,null,500.844,387.165,1071.468,null,1646.731,557.106,637.997,257.115,{"$nulls":4},5376.271]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":16},0.717,null,null,21.82,357.882,72.179,0,{"$nulls":4},452.59799999999996]
["  CIMENTO","k t",null,null,334.274,null,341.466,null,null,153.642,null,473.602,172.573,930.774,433.936,289.42,471.646,901.447,6127.688,840.277,2077.066,4968.184,2264.699,345.255,1371.275,465.009,485.013,984.021,798.342,25229.609000000008]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,0,0,2.21,0,0,4.302,0,14.6863,82.67,65.84125,1173.8105,1627.6741000000002,47.8115,97.7525,448.98265000000004,71.56814999999999,389.70275,6649.869549999999,431.1551,19.58645,0,63.1458,200.1645,204.43455,0,11595.36765]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,0,0,74.842,0,180.033,259.8,328.185,160.493,1411.049,2454.861,10407.116,11776.178,427.46,1146.178,9156.079,1912.852,5480.84,148290.589,15469.9,235.476,46.344,3632.472,4887.253,5833.638,null,223571.638]

{"sheet":"1995","index":26,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1995]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",40216,7955,0,295,1784,341,86,1467,206,780,0,134,0,106,0,0,315.3111111111111,253905,75066,95510,6561,69847,7375,499.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,499.8,null,0,499.8,0,null,0,null,315.3111111111111,0,293.1111111111111,22.2]
["IMPORTAÇÃO",29209,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,834,0,0,10956,0,0,0,3,0,0,0,0,0,4250,734,914,0,4236,3558,3,640,0,0,0,1777,0,35352,16,487,1938,0,0,0,0,0,165,0,174]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",2585,0,0,39,171,22,-19,-20,-7,-105,0,-5,0,0,55,76,0,0,0,0,0,0,0,0,167,111,-56,0,-38,81,1,30,0,0,0,-53,1.9,0,0,36,-50,0,18,0,0,-16,-23,0,-5,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",72010,7955,0,334,1955,363,67,1447,199,675,0,963,0,106,11011,76,315.3111111111111,253905,75069,95510,6561,69847,7375,499.8,4417,845,858,0,4198,3639,4,670,0,0,0,1724,1.9,35352,16,523,1888,0,18,0,0,-16,142,0,169,null,499.8,null,0,499.8,0,null,0,null,315.3111111111111,0,293.1111111111111,22.2]
["EXPORTAÇÃO",-780,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-653,-1834,-1004,-35,0,0,-4,-870,0,0,0,0,0,0,-10,0,-403,0,0,0,0,-18,-66,0,-18]
["NÃO APROVEITADA",0,-1078,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-83,0,0,0,0,0,0,0,0,-208,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-1413,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",71230,5464,0,334,1955,363,67,1447,199,675,0,963,0,106,11011,76,315.3111111111111,253905,75069,95510,6561,69847,7375,499.8,3764,-989,-146,-35,4198,3639,0,-200,-83,0,0,1724,1.9,35352,6,523,1485,-208,18,0,0,-34,76,0,151,null,499.8,null,0,499.8,0,null,0,null,315.3111111111111,0,293.1111111111111,22.2]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-71150,-5213,4326,-334,-1955,-35,-22,-1269,-40,-11,0,-33,0,-106,-10878,-76,-293.1111111111111,-253905.1,-32970.8354486085,-95510,-6561,-2463,-1505,-64,24795.000649870322,11494.000164257994,14916,91,6974,4651,156,3136,3363,340,38,8331,-1.9000000000000004,275601.44269530993,7909,3003,9742,3538,722,1088,296,1252,706,354,822,null,-64,null,0,-64,0,null,0,null,-293.1111111111111,0,-293.1111111111111,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-71150,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-587,0,0,0,0,0,0,0,25827,12373,14443,91,6182,6809,156,3136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3683,722,0,0,1252,706,354,813,{"$nulls":9},-587,-587]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-5105,4691,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,483,0,0,0,0,0,0,0,0,0,150,0,504,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},483,483]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,-152,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-89,0,0,0,340,38,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-106,-10878,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3545,0,0,8331,0,0,0,0,0,0,0,0,324,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-7,-334,-1955,0,-22,-1249,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-250456,0,0,0,0,0,0,-956,-430,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-12.1,260678,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,-206,0,0,-35,0,-20,-40,-11,0,-33,0,0,0,0,-293.1111111111111,-3449.1,-402.83544860850316,0,0,-2463,-1505,-34,-127.99935012967813,-448.99983574200667,0,0,0,0,0,0,-182,0,0,0,0,14923.442695309921,0,0,0,-145,0,-107,-28,0,0,0,0,null,-34,null,null,-34,{"$nulls":4},-293.1111111111111,null,-293.1111111111111,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-32568,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7909,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-95510,-6561,0,0,-30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3003,9742,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-30,null,null,-30]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-108,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,104,0,0,0,0,0,0,0,52,0,323,0,288,-2069,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1195,0,0,0,0,9,null,0,{"$nulls":5},0,null,104,104]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-72,0,-94,0,0,0,0,-7,0,0,0,0,0,0,-118,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-29,-11,-70,0,-53,-39,0,-14,0,-70,-1,-148,0,-46148,-304,-35,-110,-9,-1,0,0,-4,-8,-2,-4]
["CONSUMO FINAL                 ",0,251,4184,0,0,328,45,171,159,664,0,930,0,0,0,0,22.2,0,42098,0,0,67384,5870,435.8,28949,11449,14056,63,10518,7826,164,2865,3280,270,37,9871,0,264805,7611,3491,11021,3321,741,1088,296,1222,757,354,962,null,435.8,null,0,435.8,0,null,0,null,22.2,0,0,22.2]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,956,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7787,41,0,0,0,0,0,0,0,0,119,1075,445,0,0,78,1222,757,354,962]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,251,3228,0,0,328,45,171,159,664,0,930,0,0,0,0,22.2,0,42098,0,0,67384,5870,435.8,28949,11449,14056,63,10518,39,123,2865,3280,270,37,9871,0,264805,7611,3372,9946,2876,741,1088,218,0,0,0,0,null,435.8,null,0,435.8,0,null,0,null,22.2,0,0,22.2]
["SETOR ENERGÉTICO",0,251,738,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,33680,0,0,169,1722,0,0,16,39,1,0,845,0,2,0,0,8299,0,0,0,2783,0,0,2,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,52,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19710,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9550,0,85,0,0,193,16,0,0,63581,672,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,289,0,0,0,0,0,82,282,0,0,208,0,1,0,0,57,14,0,0,32291,87,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,211,412,0,0,91,0,0,0,0,10,2,0,0,23079,3,0,0,0,19,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6081,0,0,0,0,0,4910,97,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,9173,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,49,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23014,810,14056,63,0,0,0,2865,0,0,0,0,0,1211,0,3372,9946,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,49,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22143,0,14056,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3372,9946,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,505,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1211,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63,0,0,0,2865,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,366,809,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,2353,0,0,328,45,171,159,664,0,930,0,0,0,0,22.2,0,16016,0,0,33704,5870,435.8,563,8126,0,0,651,0,36,0,2435,10,3,9871,0,127171,6838,0,0,93,722,1088,216,0,0,0,0,null,435.8,null,0,435.8,0,null,0,null,22.2,0,0,22.2]
["CIMENTO                       ",0,0,27,0,0,0,2,171,0,353,0,220,null,0,null,0,22.2,0,5,0,0,0,0,14.8,18,1307,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,3264,438,0,0,0,29,0,16,0,0,0,0,null,14.8,null,null,14.8,{"$nulls":4},22.2,null,null,22.2]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,682,0,0,0,0,0,0,17,0,363,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,21,402,0,0,53,0,12,0,2435,0,0,9576,0,14360,5517,0,0,0,16,0,200,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,51,0,6296,590,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,91,0,0,0,0,0,0,0,0,233,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,155,633,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,6311,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,19,0,0,0,0,0,0,0,0,19,null,0,null,0,0,0,132,0,0,0,0,null,24,549,0,0,35,0,0,0,0,3,0,244,0,28544,226,0,0,0,547,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,580,0,0,328,0,0,0,30,0,0,null,0,null,0,0,0,469,0,0,220,0,null,86,1516,0,0,23,0,0,0,0,0,1,0,0,14871,37,0,0,93,62,1088,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,186,0,0,0,16,0,70,106,0,0,null,0,null,0,0,0,5694,0,0,33420,0,0,39,1004,0,0,54,0,7,0,0,2,0,0,0,12725,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,107,0,0,0,0,0,0,6,0,0,null,0,null,0,0,0,333,0,0,0,0,0,1,348,0,0,5,0,1,0,0,0,0,0,0,6430,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,142,0,0,0,5,0,64,46,0,72,null,0,null,0,0,0,2932,0,0,22,5870,373,28,785,0,0,16,0,2,0,0,0,0,0,0,9801,0,0,0,0,48,0,0,0,0,0,0,null,373,null,null,373]
["CERÂMICA",0,0,129,0,0,0,17,0,25,103,0,0,null,0,null,0,0,0,4533,0,0,0,0,48,8,521,0,0,312,0,2,0,0,0,0,0,0,2011,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,48,null,null,48]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,390,0,0,0,5,0,0,3,0,4,null,0,null,0,0,0,1918,0,0,42,0,0,183,1061,0,0,152,0,9,0,0,5,1,0,0,22558,20,0,0,0,17,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",-8,0,-48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-15,0,1.0658141036401503e-14,0.10000000000582077,-0.16455139149911702,0,0,0,0,0,418.9993501296776,954.9998357420063,-644,7,-601,-425,8,-57,0,0,0,-36,4.440892098500626e-16,-0.442695309931878,0,0,-96,0,2,0,0,8,-17,2,-7,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.8243016641439542]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",250456,3668,4035,0,0,0,2519,0,0,0,260678]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",3449.1,276.327,2481.587099174304,559.693704326954,2574.4629999999997,3019.0774889583054,null,0,0,2563.1944028503563,14923.442695309921]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-",0,20.424236273216277,20.448147842587243,"-",19.54545454545454,31.964960203456876,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",27.86420858352201,27.497467137459868,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",24.21450716963778,0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",35352,{"$nulls":9},35352]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,234,1441,null,20,1973,0,0,null,0,{"$nulls":5},250456,0,{"$nulls":4},0,2698,1337,{"$nulls":10},2519,{"$nulls":13},0,null,0,0,0,{"$nulls":9},"TOTAL",289257.1,3944.327,6516.587099174304,559.693704326954,2574.4629999999997,3019.0774889583054,2519,0,0,2563.1944028503563,310953.4426953099]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-",26.55210644975621,"-","-",38.61224489795918,"-",30.352941176470583,34.30337078651684,38.293135435992575,"-",44.041052631578935,"-","-","-","-","-",0,44.47066280005162,"-","-",42.20093875069745,43.856143856143845,36.08452066055045,29.18545762470568,41.41954205498639,"-","-","-","-","-","-",33.4065934065934,"-","-","-","-",0,"-","-","-",41.849911582670195,"-",47.17924735784151,28.738512949039258,"-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",253905.1,3944.327,6516.587099174304,559.693704326954,2574.4629999999997,3019.0774889583054,2519,0,0,2563.1944028503563,275601.4426953099]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,559.693704326954,0,0,55,0,30,71,24,0,96.327,0,0,0,0,1194.1,3449.1,645.5774889583053,0,0,2574.4629999999997,2195,178.70000000000005,378.75548030482526,2102.831618869479,0,0,0,0,0,0,304,0,0,0,0,0,0,0,0,462.5,0,522.3944028503563,80,0,0,0,0,null,178.5,null,0,178.5,0,null,0,null,1194.3,0,1194.3,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},24876.1106,1306.8419109999998,1762.1922913865515,187.44,524.5475729999999,589.819184068636,894.2876469999999,0,null,585.4719201111111,30726.7111265663,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",93.0226394963669,1.2684622385303126,2.0956793540181615,0.17999276659412136,0.8279255497816138,0.9709098129897767,0.8100891175751546,0,null,0.8243016641439542,100,94.82147485913829,4.3684360232865505,5.178525140861709]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,559.693704326954,0,0,55,0,30,71,24,0,96.327,0,0,0,0,1194.1,3449.1,645.5774889583053,0,0,2574.4629999999997,2195,178.70000000000005,378.75548030482526,2102.831618869479,0,0,0,0,0,0,304,0,0,0,0,0,0,0,0,462.5,0,522.3944028503563,80,0,0,0,0,14923.44269530992,178.5,null,0,178.5,0,null,0,null,1194.3,0,1194.3,0,null,null,"% produção",92.12763819988555,1.4311706649375693,2.3644967295685357,0.20308083254329018,0.9341253713414657,1.0954505388043396,0.9140010209543319,0,0,0.9300366419649283,100,94.15721411003136,4.928784869014324,5.8427858899686385]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1351,0,0.2,260.63532223506513,569.0184005120992,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,462.5,0,0,0,0,0,0,0,2643.3537227471643,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,260.63532223506513,569.0184005120992,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,462.5,0,0,0,0,0,0,0,1292.3537227471643,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,559.693704326954,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,260.63532223506513,{"$nulls":24},820.3290265620192,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,569.0184005120992,{"$nulls":15},462.5,{"$nulls":7},1031.7184005120994,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,1351,null,0,0,{"$nulls":24},1351,0,null,null,0]
["  AÇUCAR",{"$nulls":49},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",{"$nulls":17},120,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},120,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},0,0,{"$nulls":4},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},195,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},195]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,0,{"$nulls":4},30,{"$nulls":8},1194.1,326,{"$nulls":5},0,0.175,10.009118742517137,{"$nulls":6},304,{"$nulls":11},80,{"$nulls":4},1944.284118742517,{"$nulls":8},1194.1,null,1194.1]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},88,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},88,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},173.5,{"$nulls":5},0,95.61159634402486,193.9766461615915,{"$nulls":23},463.08824250561634,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},1888,{"$nulls":5},0,0,0,{"$nulls":23},1888,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",{"$nulls":5},55,{"$nulls":11},7,{"$nulls":5},0,17.802214502109525,930.8024242962714,{"$nulls":17},522.3944028503563,{"$nulls":5},1532.9990416487371,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},15,null,null,null,1223,null,null,0,18.016413736530847,{"$nulls":23},1256.016413736531,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},69.6,16.13459211939053,{"$nulls":4},0,null,23.061009582759482,{"$nulls":23},108.79560170215001,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":5},71,24,null,96.327,{"$nulls":5},435,629.4428968389147,null,null,0,2195,178.5,null,352.94304646645065,{"$nulls":23},3982.2129433053656,178.5,null,null,178.5]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,0,5.004559371258568,{"$nulls":23},5.004559371258568,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":14},132,null,null,null,0.463,null,0,4.531347223625778,{"$nulls":24},136.99434722362577,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,206,0,0,35,0,20,40,11,0,33,0,0,0,0,293.1111111111111,3449.1,402.83544860850316,0,0,2463,1505,33.999999999999886,127.99935012967813,448.99983574200667,0,0,0,0,0,0,182,0,0,0,0,0,0,0,0,145,0,107,28,0,0,0,0,null,34,null,0,34,0,null,0,null,293.1111111111111,0,293.1111111111111,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,206,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1293,0,0,112.9209340221299,120.19027484143764,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,145,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,0,206,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,112.9209340221299,120.19027484143764,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,145,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,206,{"$nulls":14},0,{"$nulls":6},112.9209340221299,{"$nulls":33},0,null,0]
["    REFINO",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":7},120.19027484143764,{"$nulls":15},145,0,{"$nulls":15},0,null,0]
["  ÁLCOOL",0,{"$nulls":16},0,null,null,null,1293,{"$nulls":28},0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["  OUTROS",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":40},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,null,0,{"$nulls":14},120,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,{"$nulls":16},195,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,null,0,{"$nulls":4},20,{"$nulls":8},293.1111111111111,326,{"$nulls":5},0,null,1.4,{"$nulls":6},182,{"$nulls":11},28,{"$nulls":13},293.1111111111111,null,293.1111111111111]
["FERRO LIGAS",0,{"$nulls":16},88,{"$nulls":40},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,null,0,{"$nulls":14},173.5,{"$nulls":6},13.270463836477996,54.63,{"$nulls":32},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,{"$nulls":16},1888,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":32},0,null,0]
["QUÍMICA",0,null,0,null,null,35,{"$nulls":11},7,20.041091841406047,{"$nulls":4},0,1.807952271070239,191.81239061575837,{"$nulls":17},107,{"$nulls":14},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,null,0,{"$nulls":14},15,null,null,null,1170,null,null,0,3.8054968287526427,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,{"$nulls":16},69.6,9.794356767097083,{"$nulls":6},4.752230186149642,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,null,0,{"$nulls":5},40,11,null,33,{"$nulls":5},435,373,null,null,0,1505,34,null,71,{"$nulls":24},34,null,null,34]
["CERÂMICA",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,1.4094432699083863,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,null,0,{"$nulls":14},132,{"$nulls":6},0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-108,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,104,0,0,0,0,0,0,0,52,0,323,0,288,-2069,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1195,0,0,0,0,9,{"$nulls":9},104,104]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,52,0,323,0,288,-679.3837058823531,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,9]
["  GÁS NATURAL",0,-108,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,104,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},104,104]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-1389.616294117647,{"$nulls":13},1195]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,251,738,{"$nulls":18},33680,null,null,169,1722,null,null,16,39,1,null,845,null,2,null,null,8299,null,null,null,2783,null,null,2]
["  PETRÓLEO",0,251,738,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,39,1,0,0,0,0,0,0,3853,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,251,250,{"$nulls":20},0,169,{"$nulls":12},2189]
["    REFINO",null,null,488,{"$nulls":20},0,null,1722,null,null,16,39,1,{"$nulls":6},1664,null,null,null,2783]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},33680,null,0,{"$nulls":13},1810]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":10},2,null,null,2450]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},845,{"$nulls":4},140,{"$nulls":6},2]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},46]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,956,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7787,41,0,0,0,0,0,0,0,0,119,1075,445,0,0,78,1222,757,354,962]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,956,{"$nulls":26},7787,41,{"$nulls":8},5.95,53.75,445,{"$nulls":6},962]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},113.05,1021.25,null,null,null,78,1222,757,354]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1070.454,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35.69,0,0,0,0,0,0,0,0,136.24,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,6.16,98.53,606.05,0,8.8,530.7288269999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21539.215999999997,0,0,0,0,0,0,770.1536,412.37,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,894.2876469999999,-22418.307999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,181.28,0,0,12.233095,0,8.498459999999998,17.8,5.391528999999999,0,18.81,0,0,0,0,293.1111111111111,296.6226,124.87898906863597,0,0,524.5475729999999,430.940195,34,103.1162764644687,430.5908424765844,0,0,0,0,0,0,78.26,0,0,0,0,-1283.4160717966531,0,0,0,94.97500000000001,0,95.18580899999999,23.939999999999998,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,43.12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18540.0784,776.79,10823.12,48.069,0,0,0,2355.0299999999997,0,0,0,0,0,104.14599999999999,0,1800.6480000000001,5072.46,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,249.243,2720.08,0,0,114.641576,18,72.66183299999999,70.755,325.45229599999993,0,530.0999999999999,0,0,0,0,22.2,0,4964.96,0,0,14350.837863999997,1680.8099300000001,435.8,589.6992,9444.232,0,0,407.537,29.835,30.413999999999998,0,1410.4,3.8,2.25,6810.99,0,11650.419999999998,4417.348,0,0,1883.78,630.306,967.8706559999999,186.39,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,77.44,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8085.42,0,0,0,0,0,4191.5368,758.569,0,0,6018.961,0,70.692,0,0,98.8,14.4,0,0,11018.663999999999,499.358,0,0,0,16.587,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,2504.8623599999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,64.5989,0,0,0,0,0,0,0,0,313.352,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,14.414399999999999,382.49346,2352.6861,0,34.16160000000001,2060.289306414,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2364.3715519999996,1311.3366,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,424.1952,0,0,47.488874790000004,0,32.99102171999999,69.09960000000001,20.929915578,0,73.02042,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,316.56696874591887,1369.2788790755385,0,0,0,0,0,0,141.65060000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,218.4425,0,289.36485935999997,80.05536,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,100.90079999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,56918.040687999994,2470.1922,31094.823760000003,138.10223700000003,0,0,0,6980.3089199999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,583.22862,6364.9872,0,0,445.03859803200004,69.876,282.07323570599993,274.67091,1263.4058130719998,0,2057.8482,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1810.376544,30032.657760000002,0,0,1065.301718,90.6984,90.14709599999999,0,2552.824,9.808984862451132,5.807951563293433,29849.18137893752,0,0,0,0,0,4332.6939999999995,2601.9031680000003,2942.32679424,623.28816,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,181.2096,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12868.017976,2412.24942,0,0,15733.564054,0,209.53108799999998,0,0,255.03360642372942,37.17089000507797,0,0,0,0,0,0,0,68.471136,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,3088.0909799999995,7518.657349134364,1227.9901485000037,2352.6861,492.52747282200005,104.03760000000001,2375.35356384,343.77051,1284.3357286499997,0,2130.8686199999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,74277.37372874591,37595.71485907554,31094.823760000003,138.10223700000003,16798.865772,90.6984,299.678184,6980.3089199999995,2759.0735,264.84259128618055,42.97884156837141,29849.18137893752,0,0,0,0,0,4864.4884999999995,2670.3743040000004,3231.6916536,703.3435199999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",5869.361359181457,438.6096,5294.866258502,11602.837217683456]
["TRANSPORTE",97601.467805,100.90079999999999,0,97702.368605]
["INDÚSTRIA",42981.72241666575,6948.215819999999,37418.206295747514,87348.14453241325]
["OUTROS",33814.546438,3119.022109134364,845.4966885000036,37779.06523563436]
["TOTAL",180267.0980188472,10606.748329134363,43558.569242749516,234432.41559073108]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3.2559249156869474,4.135193806713011,12.155739618062295,4.949331426051392]
["TRANSPORTE",54.142696519580966,0.9512887160982983,0,41.6761344026619]
["INDÚSTRIA",23.843354050206067,65.50750149237355,85.90320331050798,37.25941410973832]
["OUTROS",18.758024514526014,29.40601598481514,1.9410570714297273]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",50.585570141725164,3.780192652634403,45.634237205640446,100]
["TRANSPORTE",99.89672635224645,0.10327364775354721,0,100]
["INDÚSTRIA",49.207367422345236,7.954623257534276,42.8380093201205,100]
["OUTROS",89.50604316727532,8.255953633792949,2.2380031989317337,100]
["TOTAL",76.89512457763308,4.524437587868173,18.58043783449874,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,725.6933334171977,0,0,0,0,0,0,832.6710800254109,4639.933365621088,0,0,248.72833627906684,2080.6721178461135,3199.328580324178,0,530.5143753891828,27128.428047576217,224.1483265927403,608,0.9400768616301962,0,0,0,0,0,40219.05763993283]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":4},8,{"$nulls":4},59,null,null,148,null,null,350,9601,3739,5837,4671,194,null,469,{"$nulls":4},25076]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":16},13142,3502,4973,3404,{"$nulls":7},25021]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},341.1,null,null,365.3,{"$nulls":7},38.4,131.5,null,92.9,220.5,{"$nulls":7},1189.7]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":4},215.4,null,null,1097.7,{"$nulls":8},383.1,null,null,446.7,{"$nulls":7},2142.9]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},3612.57,{"$nulls":10},3612.57]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":16},188.472,{"$nulls":10},188.472]
["  COBRE","k t",{"$nulls":15},134,{"$nulls":6},15.937,{"$nulls":4},149.937]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":16},2.124,{"$nulls":8},24.492,null,26.616]
["  PAPEL","k t",{"$nulls":4},14,null,null,43.389,null,1.785,3,26.045,72.345,null,null,211.758,175.191,4.117,230.252,2607.276,1297.788,988.644,131.587,null,null,8.048,null,5815.224999999999]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},256.266,null,null,25.736,null,null,null,8.168,24.202,null,null,518.164,364.076,1041.765,null,1678.673,551.114,701.565,273.213,{"$nulls":4},5442.942000000001]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":16},3.35,null,null,21.309,395.75,63.236,9.312,{"$nulls":4},492.957]
["  CIMENTO","k t",null,null,318,null,311,null,null,133,null,690,167,904,450,269,401,912,7075,865,2485,5890,2728,536,1454,497,447,889,835,28256]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,0,0,2.7415,0,0,43.5751,0,29.934549999999998,140.3655,56.513099999999994,1525.5401499999998,1607.8243,37.22,123.035,445.6860499999999,49.621199999999995,424.23095,7228.3448499999995,554.88405,0,0,138.94125,264.53905,226.20870000000002,0,12899.205299999998]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,0,0,237.779,0,221.355,567.594,414.324,428.667,2525.711,3795.612,18519.399,20095.511,511.945,1889.674,9379.606,1631.191,5218.457,154612.834,20086.402,0,30.877,4811.785,6659.556,6364.076,null,258002.35500000004]

{"sheet":"1996","index":27,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1996]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",45603,9156,0,505,1426,350,134,1309,138,673,0,137,0,133,0,0,301.9920634920635,265769,70897,105627,7709,73632,8101,470,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,470,null,0,470,0.172,null,0,null,301.9920634920635,0,283.9920634920635,18]
["IMPORTAÇÃO",33095,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1596,0,0,11251,139,0,0,5,0,0,0,0,0,4907,1724,946,5,4451,3398,7,687,0,0,0,1716,0,36566,8,0,1321,0,0,128,0,1,87,55,194]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-1811,0,0,-35,-39,19,14,315,0,-27,0,-6,0,0,-200,-139,0,0,0,0,0,0,0,0,-39,-159,-78,-11,8,-179,3,-92,0,0,0,-46,10.6,0,0,-186,64,0,-8,0,0,13,-14,0,-31,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",76887,9156,0,470,1387,369,148,1624,138,646,0,1727,0,133,11051,0,301.9920634920635,265769,70902,105627,7709,73632,8101,470,4868,1565,868,-6,4459,3219,10,595,0,0,0,1670,10.6,36566,8,-186,1385,0,-8,128,0,14,73,55,163,null,470,null,0,470,0.172,null,0,null,301.9920634920635,0,283.9920634920635,18]
["EXPORTAÇÃO",-120,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-409,-2225,-589,-15,0,0,0,-978,0,0,0,0,0,-8,0,0,-218,0,0,-111,0,-7,-56,-7,-132]
["NÃO APROVEITADA",0,-1523,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-93,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-1643,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",76767,5990,0,470,1387,369,148,1624,138,646,0,1727,0,133,11051,0,301.9920634920635,265769,70902,105627,7709,73632,8101,470,4459,-660,279,-21,4459,3219,10,-383,-93,0,0,1670,10.6,36558,8,-186,1167,0,-8,17,0,7,17,48,31,null,470,null,0,470,0.172,null,0,null,301.9920634920635,0,283.9920634920635,18]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-76396,-5471,4620.952943294321,-470,-1387,-52,0,-1621,-37,0,0,-76,0,-130,-10846,0,-283.9920634920635,-265735.8,-29287.122009153583,-105627,-7709,-3438,-1563,-67,25705.811902748854,12880.098876171722,16320,85,6758,4279,135,3462,3374,330,30,8357,-10.6,291245.5399137768,7292,4433,9701,3624,857,1235,282,1454,770,381,1072,null,-67,null,0,-67,-0.172,null,0,null,-283.9920634920635,0,-283.9920634920635,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-76396,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-554,0,0,0,0,0,0,0,26729,14180,15795,85,6080,6548,135,3462,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3791,857,0,0,1454,770,381,1064,{"$nulls":9},-554,-554]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-5361,4989,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,449,0,0,0,0,0,0,0,0,0,174,0,443,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},449,449]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,-102,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-67,0,0,0,330,30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-130,-10846,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3599,0,0,8357,0,0,0,0,0,0,0,0,310,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-9,-470,-1387,0,0,-1621,0,0,0,-26,0,0,0,0,0,-261445,0,0,0,0,0,0,-824,-844,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10.6,273300,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,-0.172,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,0,-257.04705670567904,0,0,-52,0,0,-37,0,0,-50,0,0,0,0,-283.9920634920635,-4290.799999999999,-417.12200915358324,0,0,-3438,-1563,-35,-199.18809725114517,-455.90112382827874,0,0,0,0,0,0,-225,0,0,0,0,17945.53991377678,0,0,0,-167,0,-134,-28,0,0,0,0,null,-35,null,null,-35,{"$nulls":4},-283.9920634920635,null,-283.9920634920635,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-28870,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7292,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-105627,-7709,0,0,-32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4433,9701,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-32,null,null,-32]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-110,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,105,0,0,0,0,0,0,0,0,0,351,0,235,-2202,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1369,0,0,0,0,8,null,0,{"$nulls":5},0,null,105,105]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-371,0,-59,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3,-128,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-30,-12,-82,0,-55,-38,0,-15,0,-65,-2,-99,0,-50117,-247,-42,-108,0,-46,0,0,-4,-8,-2,-5]
["CONSUMO FINAL                 ",0,519,4575,0,0,317,122,0,122,635,0,1677,0,0,0,0,18,0,41615,0,0,70194,6538,403,30101,12393,16457,67,11098,7583,141,3059,3281,265,28,9869,0,277685,7053,4205,10760,3624,803,1255,282,1414,800,385,1208,null,403,null,0,403,0,null,0,null,18,0,0,18]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,878,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7569,45,0,0,0,0,0,0,0,0,151,975,140,0,0,195,1414,800,385,1208]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,519,3697,0,0,317,122,0,122,635,0,1677,0,0,0,0,18,0,41615,0,0,70194,6538,403,30101,12393,16457,67,11098,14,96,3059,3281,265,28,9869,0,277685,7053,4054,9785,3484,803,1255,87,0,0,0,0,null,403,null,0,403,0,null,0,null,18,0,0,18]
["SETOR ENERGÉTICO",0,519,680,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35837,0,0,196,1544,0,0,16,14,3,0,868,0,1,0,0,9022,0,0,0,3427,0,10,2,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,72,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19322,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9966,0,64,0,0,194,10,0,0,69056,611,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,43,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,303,0,0,0,0,0,81,288,0,0,213,0,1,0,0,53,13,0,0,34775,92,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,93,315,0,0,109,0,0,0,0,10,4,0,0,24075,2,0,0,0,20,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6033,0,0,0,0,0,5145,85,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,9852,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,36,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24063,1032,16457,67,0,0,0,3059,0,0,0,0,0,1150,0,4054,9785,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,36,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23160,0,16457,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4054,9785,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,466,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1150,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,67,0,0,0,3059,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,437,1032,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,2860,0,0,317,122,0,122,635,0,1677,0,0,0,0,18,0,15957,0,0,34357,6538,403,523,9129,0,0,792,0,28,0,2413,8,0,9869,0,129755,6336,0,0,57,783,1245,85,0,0,0,0,null,403,null,0,403,0,null,0,null,18,0,0,18]
["CIMENTO                       ",0,0,31,0,0,0,0,0,0,360,0,416,null,0,null,0,18,0,13,0,0,0,0,12,18,1548,0,0,1,0,1,0,0,0,0,14,0,3656,565,0,0,0,44,0,16,0,0,0,0,null,12,null,null,12,{"$nulls":4},18,null,null,18]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,841,0,0,0,0,0,0,17,0,664,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,14,397,0,0,95,0,10,0,2413,3,0,9543,0,14271,4786,0,0,0,6,0,69,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,null,0,null,0,0,0,62,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,57,0,6896,895,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,125,0,0,0,0,0,0,0,0,403,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,138,633,0,0,2,0,2,0,0,0,0,15,0,5849,0,0,0,0,12,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,29,0,0,0,0,0,0,0,0,131,null,0,null,0,0,0,5,0,0,0,0,null,34,724,0,0,64,0,0,0,0,0,0,240,0,28685,48,0,0,0,596,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,686,0,0,317,0,0,0,11,0,0,null,0,null,0,0,0,375,0,0,0,0,null,113,1794,0,0,23,0,0,0,0,0,0,0,0,15121,20,0,0,57,60,1235,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,288,0,0,0,102,0,0,88,0,0,null,0,null,0,0,0,5808,0,0,34247,0,0,40,1094,0,0,56,0,5,0,0,1,0,0,0,13630,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,213,0,0,0,0,0,0,5,0,0,null,0,null,0,0,0,340,0,0,0,0,0,4,317,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,5980,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,162,0,0,0,0,0,105,53,0,37,null,0,null,0,0,0,2428,0,0,110,6538,337,29,972,0,0,20,0,2,0,0,0,0,0,0,9954,0,0,0,0,47,0,0,0,0,0,0,null,337,null,null,337]
["CERÂMICA",0,0,102,0,0,0,14,0,17,97,0,0,null,0,null,0,0,0,4986,0,0,0,0,54,8,547,0,0,355,0,1,0,0,0,0,0,0,2172,12,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,null,54,null,null,54]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,383,0,0,0,6,0,0,4,0,6,null,0,null,0,0,0,1940,0,0,0,0,0,125,1103,0,0,172,0,7,0,0,4,0,0,0,23541,8,0,0,0,18,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,0,13.047056705679097,0,0,0,-26,-3,21,-11,0,26,0,0,-77,0,0,-33.20000000001164,0.12200915357971098,0,0,0,0,0,-33.811902748853754,184.9011238282783,-60,3,-64,123,-4,-5,0,0,0,-59,0,-1.5399137767963111,0,0,0,0,0,3,0,-43,21,-42,110,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.8439347438360747]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",261445,4052,5374,0,0,0,2427,2,0,0,273300]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",4290.8,322.13888999999995,2839.494872394961,973.613761467007,3627.463,3125.7836282220374,null,0,0,2766.4496858436764,17945.743837927683]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-",0,21.337179949513157,23.501639649277852,"-","-",31.29542403019196,"-","-","-",15.087719298245611,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",28.793152570877044,31.130775904283748,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",26.631568670504237,0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",36558,{"$nulls":9},36558]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,0,344,1175,null,0,2507,0,0,null,26,{"$nulls":5},261445,0,{"$nulls":4},2,2403,2971,{"$nulls":10},2427,{"$nulls":13},2,null,0,0,2,{"$nulls":9},"TOTAL",302293.8,4374.13889,8213.49487239496,973.613761467007,3627.463,3125.7836282220374,2427,2,0,2766.4496858436764,327803.7438379276]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-","-",37.015234954249806,"-","-",43.326110109890095,"-","-",44.13539325842696,"-","-",44.041052631578935,"-","-","-","-","-",0,44.50380855073813,"-","-",42.20163976201847,43.729335284037774,37.898972275862064,35.17099179658789,41.31799972353088,"-","-","-","-","-","-",38.13333333333333,"-","-","-","-",0,"-","-","-",41.73053384895769,"-",37.10266341031361,25.002506265664152,"-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",265735.8,4374.13889,8213.49487239496,973.613761467007,3627.463,3125.7836282220374,2427,2,0,2766.4496858436764,291245.7438379276]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,973.613761467007,0,0,91.69013999999999,0,0,84.49875,0,0,145.95,0,0,0,0,1222.6,4290.8,669.0336282220372,0,0,3627.463,2273,183.95000000000005,708.5644594025055,2130.9304129924553,0,0,0,0,0,0,429,0,0,0,0,0,0,0,0,531.1529547747929,0,513.8967310688836,69.6,0,0,0,0,null,183.75,null,0,183.75,0,null,0,null,1222.8,0,1222.8,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},25997.266799999998,1335.3800669999998,2114.26868422029,234.12140990099755,732.1942979999999,611.6836798376108,783.425542,0.172,null,633.2717214920635,32441.784202450952,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":50},17945.53991377678,{"$nulls":26},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",92.21792175426154,1.3343773438300504,2.5056135040531653,0.29701117811161426,1.106595964258873,0.9535533644690416,0.7403820260210191,0.0006101211586493772,null,0.8439347438360747,100,94.2786812041481,4.980936769830905,5.7213187958519]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,973.613761467007,0,0,91.69013999999999,0,0,84.49875,0,0,145.95,0,0,0,0,1222.6,4290.8,669.0336282220372,0,0,3627.463,2273,183.95000000000005,708.5644594025055,2130.9304129924553,0,0,0,0,0,0,429,0,0,0,0,0,0,0,0,531.1529547747929,0,513.8967310688836,69.6,0,0,0,0,17911.743837927675,183.75,null,0,183.75,0,null,0,null,1222.8,0,1222.8,0,null,null,"% produção",91.2410930021613,1.5018722101683728,2.8201252880679366,0.3342928719359427,1.2454990593849196,1.073246114099945,0.8333168986498827,0.0006867053140913743,0,0.9498678502176329,100,93.56052488096027,5.606158220389885,6.439475119039727]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,775,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1904.8603174603174,0,0.2,628.6509373701333,573.1570635090465,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,531.1529547747929,0,0,0,0,0,0,0,3638.02127311429,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,0,775,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,628.6509373701333,573.1570635090465,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,531.1529547747929,0,0,0,0,0,0,0,1733.1609556539725,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,0,580,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,628.6509373701333,{"$nulls":24},1208.6509373701333,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,195,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,573.1570635090465,{"$nulls":15},531.1529547747929,{"$nulls":7},1299.5100182838391,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,1921.86031746032,null,0,0,{"$nulls":24},1904.8603174603174,0,null,null,0]
["  AÇUCAR",{"$nulls":49},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",{"$nulls":17},100,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},100,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},490,0,{"$nulls":4},0,0,{"$nulls":24},490,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},147,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},147]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,84.14683731611136,{"$nulls":13},1222.6,337,{"$nulls":6},0.2606190325207634,15.918417529037898,{"$nulls":6},429,{"$nulls":11},69.6,{"$nulls":4},2158.5258738776697,{"$nulls":8},1222.6,null,1222.6]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},96.8,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},96.8,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},178.8,{"$nulls":5},0,64.80549596884073,194.02441026705844,{"$nulls":23},437.62990623589917,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},2291.2,{"$nulls":5},0,0,0,{"$nulls":23},2291.2,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,115,null,null,91.69013999999999,{"$nulls":11},7,{"$nulls":5},0,11.868903802201919,933.7904794403663,{"$nulls":17},513.8967310688836,{"$nulls":5},1673.2462543114518,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},15,null,null,null,1705.13968253968,null,null,0,18.02085003287309,{"$nulls":23},1721.1605325725557,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},72,16.1305159741514,{"$nulls":4},0,null,23.066688042077555,{"$nulls":23},111.19720401622895,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":5},84.49875,0,null,145.95,{"$nulls":5},456,652.9031122478858,null,null,0,2273,183.75,null,367.9467124961972,{"$nulls":23},4164.048574744083,183.75,null,null,183.75]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,0,5.005791675798081,{"$nulls":23},5.005791675798081,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":14},100,null,null,null,0.463,null,0,2.978503228808725,{"$nulls":24},103.44150322880871,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,0,257.04705670567904,0,0,52,0,0,37,0,0,50,0,0,0,0,283.9920634920635,4290.799999999999,417.12200915358324,0,0,3438,1563,34.99999999999949,199.18809725114517,455.9011238282787,0,0,0,0,0,0,225,0,0,0,0,0,0,0,0,167,0,134,28,0,0,0,0,null,35,null,0,35,0,null,0,null,283.9920634920635,0,283.9920634920635,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,153.19410319410318,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1822.6791314837153,0,0,183.67018110353797,121.02317933605939,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,167,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,0,153.19410319410318,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,183.67018110353797,121.02317933605939,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,167,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,0,153.19410319410318,{"$nulls":14},0,{"$nulls":6},183.67018110353797,{"$nulls":33},0,null,0]
["    REFINO",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":7},121.02317933605939,{"$nulls":15},167,0,{"$nulls":15},0,null,0]
["  ÁLCOOL",0,{"$nulls":16},0,null,null,null,1822.6791314837153,{"$nulls":28},0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["  OUTROS",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":40},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,null,0,{"$nulls":14},100,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,{"$nulls":16},490,{"$nulls":6},0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,{"$nulls":16},147,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,null,20.11304347826087,{"$nulls":13},283.9920634920635,337,{"$nulls":7},3.9,{"$nulls":6},225,{"$nulls":11},28,{"$nulls":13},283.9920634920635,null,283.9920634920635]
["FERRO LIGAS",0,{"$nulls":16},96.8,{"$nulls":40},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,null,0,{"$nulls":14},178.8,{"$nulls":6},13.684112600948964,54.63,{"$nulls":32},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,{"$nulls":16},2291.2,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":32},0,null,0]
["QUÍMICA",0,null,83.739910033315,null,null,52,{"$nulls":11},7,20.327652386486136,{"$nulls":4},0,1.8338035466582423,192.38077420740865,{"$nulls":17},134,{"$nulls":14},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,null,0,{"$nulls":14},15,null,null,null,1615.3208685162847,null,null,0,3.8054968287526427,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,{"$nulls":16},72,9.794356767097083,{"$nulls":6},4.752230186149642,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,null,0,{"$nulls":5},37,0,null,50,{"$nulls":5},456,387,null,null,0,1563,35,null,74,{"$nulls":24},35,null,null,35]
["CERÂMICA",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,1.4094432699083863,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,null,0,{"$nulls":14},100,{"$nulls":6},0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-110,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,105,0,0,0,0,0,0,0,0,0,351,0,235,-2202,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1369,0,0,0,0,8,{"$nulls":9},105,105]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,351,0,235,-610.0462705882355,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,8]
["  GÁS NATURAL",0,-110,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,105,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},105,105]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-1591.9537294117645,{"$nulls":13},1369]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,519,680,{"$nulls":18},35837,null,null,196,1544,null,null,16,14,3,null,868,null,1,null,null,9022,null,null,null,3427,null,10,2]
["  PETRÓLEO",0,519,680,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14,3,0,0,0,0,0,0,4024,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,519,50,{"$nulls":20},0,196,{"$nulls":12},2253]
["    REFINO",null,null,630,{"$nulls":20},0,null,1544,null,null,16,14,3,{"$nulls":6},1771,null,null,null,3427,null,10]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},35837,null,0,{"$nulls":13},2018]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":10},1,null,null,2793]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},868,{"$nulls":4},115,{"$nulls":6},2]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},72]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,878,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7569,45,0,0,0,0,0,0,0,0,151,975,140,0,0,195,1414,800,385,1208]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,878,{"$nulls":26},7569,45,{"$nulls":8},7.55,48.75,140,{"$nulls":6},1208]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},143.45,926.25,null,null,null,195,1414,800,385]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1512.339,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,39.99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,7.92,138.65,429.96999999999997,0,0,688.800183,0,0,0,14.819999999999999,0,0,0,0,0,22484.269999999997,0,0,0,0,0,0,663.8144,809.396,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,783.425542,-23503.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,226.20140990099756,0,0,18.174884000000002,0,0,16.465,0,0,28.499999999999996,0,0,0,0,283.9920634920635,369.0087999999999,129.30782283761081,0,0,732.1942979999999,447.547857,35,160.46593114552252,437.2091777513193,0,0,0,0,0,0,96.75,0,0,0,0,-1543.3164325848031,0,0,0,109.385,0,119.20465799999998,23.939999999999998,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,31.68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19385.1528,989.688,12671.89,51.121,0,0,0,2514.498,0,0,0,0,0,98.89999999999999,0,2164.8360000000002,4990.35,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,515.367,3115.2,0,0,110.79688900000001,48.800000000000004,0,54.29,311.23826499999996,0,955.8899999999999,0,0,0,0,18,0,4946.67,0,0,14949.286373999998,1872.084382,403,579.2264,10235.407,0,0,493.688,10.71,25.482,0,1410.83,3.04,0.45,6809.61,0,11934.821999999998,4093.056,0,0,2282.02,683.559,1116.4316849999998,74.385,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,106.48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7953.98,0,0,0,0,0,4284.9864,659.792,0,0,6287.19,0,53.43,0,0,97.66,12.15,0,0,11847.187999999998,463.182,0,0,0,17.46,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,3538.87326,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,72.3819,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,18.532799999999998,538.2393000000001,1669.14354,0,0,2673.9223104059997,0,0,0,57.53124,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2037.9102079999998,2573.87928,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,0,529.3112991683342,0,0,70.554899688,0,0,63.91713,0,0,110.63699999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,492.6304086167541,1390.3251852491956,0,0,0,0,0,0,175.1175,0,0,0,0,0,0,0,0,251.5855,0,362.38216031999997,80.05536,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,74.13119999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,59512.419096,3147.20784,36406.33997,146.87063300000003,0,0,0,7452.9720720000005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,1205.95878,7289.567999999999,0,0,430.11352309800003,189.44160000000002,0,210.75378,1208.2269447299998,0,3710.7649799999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1778.225048,32548.594259999998,0,0,1290.5004319999998,32.558400000000006,75.528648,0,2553.6023,7.847187889960906,1.1615903126586866,29843.13352535046,0,0,0,0,0,5248.646,2821.7315519999997,3393.9523223999995,248.74344000000002,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,249.1632,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13154.908247999998,2098.1385600000003,0,0,16434.714659999998,0,158.36652,0,0,252.09091096499407,31.36293844178454,0,0,0,0,0,0,0,72.07488000000001,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,4744.832039999999,8593.6566483027,1383.7359885000037,1669.14354,500.66842278600006,189.44160000000002,2673.9223104059997,274.67091,1208.2269447299998,0,3878.9332199999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,76976.09300861675,41758.14512524919,36406.33997,146.87063300000003,17725.215092,32.558400000000006,233.895168,7452.9720720000005,2801.1017,259.93809885495494,32.524528754443224,29843.13352535046,0,0,0,0,0,5500.2315,2893.806432,3756.3344827199994,328.7988,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",7108.71274218595,547.8440991683342,5439.1182800940005,13095.675121448285]
["TRANSPORTE",106665.809611,74.13119999999999,0,106739.94081100001]
["INDÚSTRIA",47198.745440602615,8495.52678,38394.78009317846,94089.05231378108]
["OUTROS",34440.915632,4220.986609134365,845.4966885000036,39507.398929634364]
["TOTAL",195414.18342578856,13338.4886883027,44679.39506177246,253432.06717586372]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3.6377670328549048,4.107242671718653,12.17366142172254,5.167331532816967]
["TRANSPORTE",54.58447679746231,0.5557691109713949,0,42.11777223003517]
["INDÚSTRIA",24.153183056196657,63.691824302780454,85.93397480000552,37.12594596345616]
["OUTROS",17.62457311348613,31.645163914529494,1.8923637782719394]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",54.28290390728462,4.1833971451465475,41.53369894756884,100]
["TRANSPORTE",99.93054970853763,0.0694502914623693,0,100]
["INDÚSTRIA",50.16390778727132,9.029240460056874,40.8068517526718,100]
["OUTROS",87.17586215519236,10.684040770824366,2.1400970739832723,100]
["TOTAL",77.10712602528909,5.263141652491334,17.62973232221957,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,1095.3325554919586,0,0,0,0,0,0,844.1100152842685,5207.288753168498,0,0,238.36748916578088,2041.90594828508,3272.2585431513266,0,526.4500430852837,31296.367822526372,295.7651820589105,588.027077685597,0,0,0,0,0,0,45405.87342990308]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},63,null,null,136,null,null,381,9775,3573,5955,4680,219,null,454,{"$nulls":4},25237]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":16},13142,3502,4973,3404,{"$nulls":7},25021]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},339.7,null,null,363.2,{"$nulls":7},49,133.9,null,92.7,220,{"$nulls":7},1198.5]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":4},827.7,null,null,1103,{"$nulls":8},390.6,null,null,437.7,{"$nulls":7},2759]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},3643.62,26180.7,{"$nulls":9},29824.32]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":16},210,{"$nulls":10},210]
["  COBRE","k t",{"$nulls":15},83.173,{"$nulls":11},83.173]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":16},2.876,{"$nulls":8},17.336,null,20.212]
["  PAPEL","k t",null,null,15,null,13,null,null,43.839,null,0.33,3,10.627,74.792,null,null,200.847,246.751,0,233.282,2675.69,1293.073,1010.437,141.945,null,null,9.093,null,5971.706]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},270.229,null,null,22.868,null,null,null,2.536,18.493,null,null,524.38,655.424,1079.676,null,1655.512,556.267,700.354,250.439,{"$nulls":4},5736.178]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":16},3.35,null,null,21.948,367.68199999999996,64.011,8.266,{"$nulls":4},465.257]
["  CIMENTO","k t",null,null,368,null,333,null,null,182,null,750,202,996,466,290,431,851,9080,1196,2991,7639,3356,480,1570,592,540,1125,1159,34597]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,0,0,3.6255,0,0,45.441900000000004,0,23.08045,125.81869999999999,40.947300000000006,1181.37015,1491.01245,40.576,136.717,460.6129,52.924800000000005,390.70905,7901.722900000001,784.51595,0,0,191.674,300.89395,309.10665,0,13480.74965]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,0,0,243.255,0,127.084,643.112,319.365,439.265,2478.16,3802.429,17067.291,20430.727,836.392,2310.407,9902.344,1973.188,5293.053,171071.45,22704.869,0,44.178,5403.322,8084.83,8315.967,null,281490.688]

{"sheet":"1997","index":28,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1997,{"$nulls":34},-83.3]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",48832,9825,0,579,1685,346,132,2152,130,396,0,137,0,90,0,0,406.4214285714286,278972,69909,118285,7669,82039,8491,449.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,449.7,null,0,449.4,0.344,null,0,null,406.4214285714286,0,369.82142857142856,36.6]
["IMPORTAÇÃO",33341,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2234,0,0,10649,827,0,0,2,0,0,0,0,0,5892,471,392,0,4665,4852,6,862,0,0,0,1708,0,40478,11,352,530,0,5,465,0,0,137,14,88]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-324,0,0,-120,-254,0,0,76,0,24,0,-4,0,0,-177,-105,0,0,0,0,0,0,0,0,74,185,27,16,-102,165,-2,78,0,0,0,0,-83.3,0,0,-848,-935,0,-27,0,0,-1,42,0,52,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",81849,9825,0,459,1431,346,132,2228,130,420,0,2367,0,90,10472,722,406.4214285714286,278972,69911,118285,7669,82039,8491,449.4,5966,656,419,16,4563,5017,4,940,0,0,0,1708,-83.3,40478,11,-496,-405,0,-22,465,0,-1,179,14,140,null,449.7,null,0,449.4,0.344,null,0,null,406.4214285714286,0,369.82142857142856,36.6]
["EXPORTAÇÃO",-148,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-598,-2481,-627,-29,-6,0,-7,-1061,0,0,0,0,0,-8,-5,0,-176,0,-18,-228,0,-9,-28,-5,-102]
["NÃO APROVEITADA",0,-1578,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-801,-1018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",81701,7446,-1018,459,1431,346,132,2228,130,420,0,2367,0,90,10472,722,406.4214285714286,278972,69911,118285,7669,82039,8491,449.4,5368,-1825,-208,-13,4557,5017,-3,-121,-29,0,0,1708,-83.3,40470,6,-496,-581,0,-40,237,0,-10,151,9,38,null,449.7,null,0,449.4,0.344,null,0,null,406.4214285714286,0,369.82142857142856,36.6]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-81790,-5926.971642964164,5102,-442,-1426,-41,0,-2228,0,-69,0,-37,0,-90,-10472,-722,-369.82142857142856,-278972.5063959391,-28221.238831653623,-118285,-7669,-3714,-1685,-50,26581.325790128423,14550.715474321045,18165,76,6690,4735,84,3439,3245,318,0,8156,83.3,307980.7828425842,7013,5671,9823,4117,947,1633,336,1484,748,439,1484,null,-50.3,null,0,-50,-0.344,null,0,null,-369.82142857142856,0,-369.82142857142856,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-81790,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-549,0,0,0,0,0,0,0,27920,15775,17808,76,5861,7118,84,3439,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4301,947,216,0,1484,748,439,1484,{"$nulls":9},-549,-549]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-5634,5229,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,491,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,0,530,184,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},491,491]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,-96,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-67,0,0,0,318,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-90,-10472,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3455,0,0,8156,0,0,0,0,0,0,0,0,336,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-722,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,97.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-31,-442,-1426,0,0,-2228,0,0,0,-37,0,0,0,0,0,-274586,0,0,0,0,0,0,-1152,-778,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-14.3,288845,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-0.3,null,0,0,-0.344,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-232.97164296416378,0,0,0,-41,0,0,0,-69,0,0,0,0,0,0,-369.82142857142856,-4386.506395939086,-453.2388316536233,0,0,-3714,-1685,-50,-225.67420987157513,-446.284525678956,0,0,0,0,0,0,-210,0,0,0,0,19135.782842584165,0,0,0,-184,0,-149,0,0,0,0,0,null,-50,null,null,-50,{"$nulls":4},-369.82142857142856,null,-369.82142857142856,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-27768,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7013,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-118285,-7669,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5671,9823,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-60,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,58,0,0,0,0,0,0,0,39,0,344,0,299,-2500,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1566,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,58,58]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-41,0,-180,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-158,-63,-9,0,-2,-50,0,0,0,-34,0,-97,0,-53761,-237,-26,-46,-81,-3,-27,0,-4,-8,-5,-7]
["CONSUMO FINAL                 ",0,1015,4393,17,5,305,132,0,144,343,0,2322,0,0,0,0,36.6,0,41692,0,0,78325,6806,399.4,31664,12654,17995,76,11543,9349,109,3442,3216,284,0,9707,0,294689,6782,5149,9196,4031,904,1790,372,1479,840,470,1319,null,399.4,null,0,399.4,0,null,0,null,36.6,0,0,36.6]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,768,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9344,33,0,0,0,0,0,0,0,0,135,891,175,0,0,259,1479,840,470,1319]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,1015,3625,17,5,305,132,0,144,343,0,2322,0,0,0,0,36.6,0,41692,0,0,78325,6806,399.4,31664,12654,17995,76,11543,5,76,3442,3216,284,0,9707,0,294689,6782,5014,8305,3856,904,1790,113,0,0,0,0,null,399.4,null,0,399.4,0,null,0,null,36.6,0,0,36.6]
["SETOR ENERGÉTICO",0,980,246,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,40420,0,0,211,1823,0,0,27,5,1,0,808,29,0,0,0,9144,0,0,0,3796,0,23,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,81,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19562,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10019,0,37,0,0,188,0,0,0,74071,613,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,83,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,294,0,0,0,0,0,80,295,0,0,226,0,0,0,0,51,0,0,0,38180,95,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,173,261,0,0,202,0,0,0,0,11,0,0,0,25834,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5973,0,0,0,0,0,5351,82,0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,10799,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,47,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25269,770,17995,76,0,0,0,3442,0,0,0,0,0,1140,0,5014,8305,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,47,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24604,0,17995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5014,8305,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,378,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1140,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,76,0,0,0,3442,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,287,770,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,35,3159,17,5,305,132,0,144,343,0,2322,0,0,0,0,36.6,0,15863,0,0,37905,6806,399.4,580,9423,0,0,1063,0,38,0,2408,5,0,9707,0,135521,6064,0,0,60,813,1416,113,0,0,0,0,null,399.4,null,0,399.4,0,null,0,null,36.6,0,0,36.6]
["CIMENTO                       ",0,0,37,0,0,4,0,0,0,110,0,654,null,0,null,0,36.6,0,2,0,0,4,0,24.400000000000002,23,1820,0,0,1,0,1,0,0,0,0,13,0,4312,373,0,0,0,119,0,20,0,0,0,0,null,24.400000000000002,null,null,24.400000000000002,{"$nulls":4},36.6,null,null,36.6]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,804,17,0,0,0,0,0,0,0,1136,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,38,329,0,0,113,0,7,0,2408,2,0,9528,0,14322,5012,0,0,0,102,0,93,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,null,0,null,0,0,0,123,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,49,0,6290,600,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,175,0,0,0,0,0,0,0,0,371,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,170,546,0,0,7,0,2,0,0,0,0,0,0,6459,0,0,0,0,40,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,41,0,0,0,0,0,0,24,0,131,null,0,null,0,0,0,5,0,0,0,0,null,0,741,0,0,76,0,0,0,0,0,0,117,0,27819,40,0,0,0,492,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,25,1060,0,0,301,0,0,14,0,0,0,null,0,null,0,0,0,338,0,0,0,0,null,112,1991,0,0,28,0,15,0,0,1,0,0,0,15829,10,0,0,60,30,1416,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,9,159,0,0,0,78,0,50,26,0,0,null,0,null,0,0,0,5692,0,0,37785,0,0,41,1054,0,0,62,0,3,0,0,0,0,0,0,14429,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,81,0,0,0,0,0,0,4,0,0,null,0,null,0,0,0,323,0,0,0,0,0,4,338,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,6134,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,162,0,0,0,0,0,71,96,0,22,null,0,null,0,0,0,2325,0,0,116,6806,340,37,924,0,0,25,0,2,0,0,0,0,0,0,10611,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,340,null,null,340]
["CERÂMICA",0,0,116,0,5,0,54,0,9,80,0,0,null,0,null,0,0,0,5136,0,0,0,0,35,7,563,0,0,490,0,1,0,0,0,0,0,0,2580,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,35,null,null,35]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,1,524,0,0,0,0,0,0,3,0,2,null,0,null,0,0,0,1919,0,0,0,0,0,148,1117,0,0,256,0,7,0,0,2,0,0,0,26736,12,0,0,0,30,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,91,351,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",130,-504.02835703583605,489,0,0,0,0,0,14,-8,0,-8,0,0,0,0,-2.1316282072803006e-14,0.5063959390972741,2.2388316536234925,0,0,0,0,0,-127.32579012842325,-8.715474321044894,47,13,298,-353,28,124,0,0,0,-60,0,-0.7828425841871649,0,0,0,-5,0,-53,36,9,-51,27,-196,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.8879309801154263]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":64},"CESP",274586,5264,5752,70,0,0,3169,4,0,0,288845]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",4386.506395939086,246.87248999999997,2922.6487312563804,1107,3880.4629999999997,3498.487998212702,null,0,0,3094.004227175993,19135.982842584162]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-",22.067448680351905,20.512309226167645,23.3647016242139,"-","-",33.731545041715066,"-","-","-",15.49549549549549,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",27.820100580992186,28.485982928037874,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",25.776208673356436,0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",40470,{"$nulls":9},40470]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,70,311,1201,null,0,3714,0,0,null,38,{"$nulls":5},274586,0,{"$nulls":4},4,3246,2506,{"$nulls":10},3169,{"$nulls":13},4,null,0,null,4,{"$nulls":9},"TOTAL",319442.5063959391,5510.87249,8674.64873125638,1177,3880.4629999999997,3498.487998212702,3169,4,0,3094.004227175993,348450.98284258414]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-",41.14725827574134,"-","-","-",43.52753059233449,"-","-","-",44.320714285714274,"-","-","-","-","-","-","-",0,44.52242583900045,"-","-",42.18594744875489,44.771453487165644,35.720753599999995,37.25367749874231,41.049261799554,"-","-","-","-","-","-",30.161904761904758,"-","-","-","-",0,"-","-","-",46.38529124860646,"-",36.828650624287114,"-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",278972.5063959391,5510.87249,8674.64873125638,1177,3880.4629999999997,3498.487998212702,3169,4,0,3094.004227175993,307980.98284258414]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,1107,0,0,0,72.63024,0,0,0,174.24224999999998,0,0,0,0,0,0,1482.7,4386.506395939086,727.1727482127021,0,0,3880.4629999999997,2508.81525,262.70000000000005,852.2660137837095,2070.3827174726707,0,0,0,0,0,0,316.7,0,0,0,0,0,0,0,0,650.5,0,569.8042271759934,74.1,0,0,0,0,null,262.5,null,0,262.5,0,null,0,null,1482.9,0,1482.9,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},27472.055550050758,1588.4182319999998,2342.3565900972144,258.62084146341465,790.9742939999999,672.9412528126232,1056.885401,0.344,null,713.1898915714286,34895.786052995434,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",91.6750194790669,1.5815344944771146,2.4894889549429773,0.33778065149889974,1.1136323876443286,1.0040115168201937,0.9094535977910052,0.0011479376431568385,null,0.8879309801154263,100,93.79381132117459,5.296735081034417,6.206188678825413]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,1107,0,0,0,72.63024,0,0,0,174.24224999999998,0,0,0,0,0,0,1482.7,4386.506395939086,727.1727482127021,0,0,3880.4629999999997,2508.81525,262.70000000000005,852.2660137837095,2070.3827174726707,0,0,0,0,0,0,316.7,0,0,0,0,0,0,0,0,650.5,0,569.8042271759934,74.1,0,0,0,0,19135.982842584162,262.5,null,0,262.5,0,null,0,null,1482.9,0,1482.9,0,null,null,"% produção",90.58108192950604,1.7893547968891077,2.8166183025950615,0.3821664536350904,1.2599683799253896,1.1359428643686278,1.028959635997962,0.0012987814906884974,0,1.0046088555920372,100,92.97829195529076,5.9927484087112965,7.021708044709243]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1107,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2034,0,0.2,771.357336213042,498.52768190965077,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,650.5,0,0,0,0,0,0,0,5061.585018122692,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,1107,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,771.357336213042,498.52768190965077,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,650.5,0,0,0,0,0,0,0,3027.585018122693,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,687,{"$nulls":15},0,{"$nulls":5},0,771.357336213042,{"$nulls":24},1458.357336213042,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,200,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,498.52768190965077,{"$nulls":15},650.5,{"$nulls":7},1349.2276819096508,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,2034,null,0,0,{"$nulls":24},2034,0,null,null,0]
["  AÇUCAR",{"$nulls":49},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",{"$nulls":17},91.98,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},91.98,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},720,0,{"$nulls":4},0,0,{"$nulls":24},720,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},118,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},118]
["FERRO GUSA E AÇO",null,90,0,{"$nulls":13},1482.7,373.7,{"$nulls":6},0.26888092647958955,11.912609266515751,{"$nulls":6},316.7,{"$nulls":11},74.1,{"$nulls":4},2349.3814901929954,{"$nulls":8},1482.7,null,1482.7]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},86,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},86,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},300.02639593908634,{"$nulls":5},0,69.83951769749763,213.07553633427543,{"$nulls":23},582.9414499708594,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},2076.8,{"$nulls":5},0,0,0,{"$nulls":23},2076.8,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,130,0,null,null,72.63024,{"$nulls":11},7,{"$nulls":5},0,7.713449435198691,868.2738084415495,{"$nulls":17},569.8042271759934,{"$nulls":5},1655.4217250527415,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},16,null,null,null,1846,null,null,0,35.837933759770074,{"$nulls":23},1897.83793375977,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},54,15.668314606482644,{"$nulls":4},0,null,35.0370860779875,{"$nulls":23},104.70540068447013,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":5},0,174.24224999999998,null,0,{"$nulls":5},453,711.5044336062194,null,null,0,2508.81525,262.5,null,402.7127636717805,{"$nulls":23},4512.774697278,262.5,null,null,262.5]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,0,5.005298011141072,{"$nulls":23},5.005298011141072,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":14},90,null,null,null,0.463,null,0,3.0868295114916036,{"$nulls":24},93.5498295114916,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,232.97164296416378,0,0,0,41,0,0,0,69,0,0,0,0,0,0,369.82142857142856,4386.506395939086,453.2388316536233,0,0,3714,1685,50.000000000000455,225.6742098715751,446.284525678956,0,0,0,0,0,0,210,0,0,0,0,0,0,0,0,184,0,149,0,0,0,0,0,null,50,null,0,50,0,null,0,null,369.82142857142856,0,369.82142857142856,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,186.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1947,0,0,209.66981132075472,105.75967087594994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,184,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,186.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,209.66981132075472,105.75967087594994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,184,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,186.5,{"$nulls":15},0,{"$nulls":6},209.66981132075472,{"$nulls":33},0,null,0]
["    REFINO",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":7},105.75967087594994,{"$nulls":15},184,0,{"$nulls":15},0,null,0]
["  ÁLCOOL",0,{"$nulls":16},0,null,null,null,1947,{"$nulls":28},0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["  OUTROS",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":40},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,null,0,{"$nulls":14},91.98,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,{"$nulls":16},720,{"$nulls":6},0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,{"$nulls":16},118,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,19.01112666715791,0,{"$nulls":13},369.82142857142856,373.7,{"$nulls":7},2.913063063063063,{"$nulls":6},210,{"$nulls":11},0,{"$nulls":13},369.82142857142856,null,369.82142857142856]
["FERRO LIGAS",0,{"$nulls":16},86,{"$nulls":40},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,null,0,{"$nulls":14},300.02639593908634,{"$nulls":6},14.229559748427691,60.270270270270274,{"$nulls":32},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,{"$nulls":16},2076.8,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":32},0,null,0]
["QUÍMICA",0,27.46051629700587,0,null,null,41,{"$nulls":11},7,19.674030123255072,{"$nulls":4},0,1.774838802392704,179.70644269988043,{"$nulls":17},149,{"$nulls":14},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,null,0,{"$nulls":14},16,null,null,null,1767,null,null,0,7.602803649315277,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,{"$nulls":16},54,9.564801530368245,{"$nulls":6},7.251618142145654,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,null,0,{"$nulls":5},0,69,null,0,{"$nulls":5},453,424,null,null,0,1685,50,null,81.36486486486487,{"$nulls":24},50,null,null,50]
["CERÂMICA",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,1.4157921134665323,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,null,0,{"$nulls":14},90,{"$nulls":6},0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-60,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,58,0,0,0,0,0,0,0,39,0,344,0,299,-2500,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1566,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},58,58]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,39,0,344,0,299,-678.9630823529412,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,-60,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,58,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},58,58]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-1821.0369176470588,{"$nulls":13},1566]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,980,246,{"$nulls":18},40420,null,null,211,1823,null,null,27,5,1,null,808,29,null,null,null,9144,null,null,null,3796,null,23]
["  PETRÓLEO",0,980,246,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,1,0,0,29,0,0,0,4565,0,0,0,0,0,23,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,780,{"$nulls":21},0,211,{"$nulls":12},2582]
["    REFINO",null,200,246,{"$nulls":20},0,null,1823,null,null,27,5,1,null,null,29,null,null,null,1983,null,null,null,3796,null,23]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},40420,null,0,{"$nulls":13},2211]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},2088]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},808,{"$nulls":4},152]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},128]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,270,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9344,33,0,0,0,0,0,0,0,0,135,891,175,0,0,259,1479,840,470,1319]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,270,{"$nulls":26},9344,33,{"$nulls":8},6.75,44.55,175,{"$nulls":6},1319]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},128.25,846.45,null,null,null,259,1479,840,470]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1566.954,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.47,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,27.28,130.39,442.06,0,0,946.7284439999999,0,0,0,21.09,0,0,0,0,0,23614.395999999997,0,0,0,0,0,0,928.0511999999999,746.102,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1056.885401,-24840.67,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,231.34084146341462,0,0,0,14.330197,0,0,0,33.819590999999996,0,0,0,0,0,0,369.82142857142856,377.2395500507614,140.50403781262324,0,0,790.9742939999999,482.481215,50,181.8031434725409,427.9868601261188,0,0,0,0,0,0,90.3,0,0,0,0,-1645.6773244622382,0,0,0,120.52000000000001,0,132.548463,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,41.36,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20356.7064,738.43,13856.15,57.988,0,0,0,2829.3239999999996,0,0,0,0,0,98.03999999999999,0,2677.476,4235.55,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,1007.895,2996.4,5.015,1.55,106.60268500000001,52.800000000000004,0,64.08,168.117677,0,1323.54,0,0,0,0,36.6,0,4917.53,0,0,16680.953574999996,1948.823234,399.4,637.2296,10784.913999999999,0,0,665.99,3.825,32.058,0,1382.8799999999999,12.92,0,6697.83,0,12441.189999999999,3917.344,0,0,2525.6800000000003,709.749,1280.115693,96.615,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,152.24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8006.99,0,0,0,0,0,4514.5824,611.842,0,0,6386.782999999999,0,30.413999999999998,0,0,95,0,0,0,12804.024,463.82800000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,3666.6723599999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22.570700000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,63.8352,506.17398,1716.07692,0,0,3675.1998196079994,0,0,0,81.87138,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2849.1171839999993,2372.60436,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,541.3375690243902,0,0,0,55.629824754000005,0,0,0,131.287652262,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,558.1356504607006,1360.998215201058,0,0,0,0,0,0,163.443,0,0,0,0,0,0,0,0,277.196,0,402.94732752,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,96.7824,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62495.088648,2348.2074,39808.71895,166.599524,0,0,0,8386.116336,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,2358.4743,7011.576,19.46823,6.0171,413.83162317000006,204.9696,0,248.75856,652.632822114,0,5137.98228,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1956.294872,34296.02652,0,0,1740.89786,11.628,95.019912,0,2503.0128,33.350548532333846,0,29353.25738479855,0,0,0,0,0,5809.064,2929.8438720000004,3891.55170672,323.08056,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,356.2416,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13859.767968,1945.65756,0,0,16695.050762,0,90.14709599999999,0,0,245.2246215612783,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,6566.48422902439,7961.385349134365,1371.1388985000035,1722.09402,469.4614479240001,204.9696,3675.1998196079994,248.75856,783.9204743759999,0,5219.85366,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,81718.4043224607,42323.49405520106,39808.71895,166.599524,18435.948622,11.628,185.167008,8386.116336,2689.0265,278.57517009361214,0,29353.25738479855,0,0,0,0,0,6086.26,2929.8438720000004,4294.49903424,323.08056,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",7820.998737181757,605.1727690243902,6329.682576623999,14755.854082830145]
["TRANSPORTE",113204.730858,96.7824,0,113301.51325799999]
["INDÚSTRIA",50763.67729125232,9370.050299999999,38863.01096008255,98996.73855133487]
["OUTROS",35113.336149999996,4455.864109134364,845.4966885000036,40414.696947634366]
["TOTAL",206902.74303643405,14527.869578158752,46038.190225206556,267468.8028397994]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3.780036273276733,4.165598856519258,13.748764983290783,5.516850535899012]
["TRANSPORTE",54.713982616492174,0.6661843946169711,0,42.36064619688077]
["INDÚSTRIA",24.53504315421918,64.49707061031829,84.41472345019442,37.01244313364989]
["OUTROS",16.97093795601192,30.671146138545495,1.8365115665147984]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",53.00268417727335,4.101238502545012,42.89607732018165,100]
["TRANSPORTE",99.91457978166663,0.08542021833337375,0,100]
["INDÚSTRIA",51.27813101128454,9.465009087285384,39.25685990143008,100]
["OUTROS",86.88259173512203,11.025355738551898,2.0920525263260545,100]
["TOTAL",77.35584144381825,5.43161274283649,17.212545813345255,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,1344.0918943058239,0,0,0,0,0,0,879.2758904816117,5254.284595595866,0,0,231.5589324913358,1920.6870373049371,3035.559190374056,0,492.9363029681673,34664.600212596,238.78852358997906,562.3709800172342,0,0,0,0,0,0,48624.15355972502]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":27},0,26153]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":27},0]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},338,null,null,356.4,{"$nulls":7},45.7,137.6,null,93.4,221,{"$nulls":7},1192.1]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":4},1197,null,null,1056.9,{"$nulls":8},394.9,null,null,439.2,{"$nulls":7},3088]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},3635.23,27417.6,{"$nulls":9},31052.829999999998]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":16},152.634,{"$nulls":10},152.634]
["  COBRE","k t",{"$nulls":15},119.064,{"$nulls":11},119.064]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":16},3.688,{"$nulls":8},17.239,null,20.927]
["  PAPEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":27},0]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":27},0]
["  CIMENTO","k t",null,null,431,null,367,null,null,269,null,1147,314,1464,441,367,997,837,9275,1526,3086,8078,3746,459,1660,773,554,1070,1235,38096]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,0,0,4.735,0,0,8.599,0,20.955,164.375,131.988,1461.481,1834.043,87.355,144.895,493.525,50.38,359.908,8638.657,935.561,0,0,165.505,366.89,285.146,0,15153.998]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,0,0,927.588,0,184.761,927.588,337.032,313.501,2756.967,5533.011,21917.552,25972.127,1189.7,2523.723,11921.553,2465.728,5004.844,180414.788,24603.324,0,45.459,5953.35,9786.053,8234.236,null,311012.88499999995]

{"sheet":"1998","index":29,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1998,{"$nulls":13},501.5,{"$nulls":15},126]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",56587,10788,0,384,1995,243,93,2283,168,246,0,84,0,20,0,2.3,430.7571428571428,291469,68610,101921,8573,82183,8948,461,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,461,null,0,459.6,1.4,null,0,null,430.7571428571428,0,371.35714285714283,59.4]
["IMPORTAÇÃO",31933,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2437,0,0,10471,533.9,0,0,12,0,0,0,0,0,6207,58,204,6,5025,4982,6,997,0,0,0,1684,0,39412,11,143,13,0,870,0,0,0,97,16,102]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-262,0,0,-20,-574,12,-77,-209,0,58,0,-24,0,0,9,-34.7,0,0,0,0,0,0,0,0,-69,-141,233,0,99,-36,1,-26,0,0,0,-81,-48.2,0,0,-198,438,0,-38,-6,0,63,59,0,59,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",88258,10788,0,364,1421,255,16,2074,168,304,0,2497,0,20,10480,501.49999999999994,430.7571428571428,291469,68622,101921,8573,82183,8948,461,6138,-83,437,6,5124,4946,7,971,0,0,0,1603,-48.2,39412,11,-55,451,0,832,-6,0,63,156,16,161,null,461,null,0,459.6,1.4,null,0,null,430.7571428571428,0,371.35714285714283,59.4]
["EXPORTAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-540,-4006,-1716,-5,-6,-5,-7,-1061,0,0,0,0,0,-8,-10,0,-141,0,-98,0,0,-3,-18,-2,-177]
["NÃO APROVEITADA",0,-1996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-38,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-1928,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",88258,6864,0,364,1421,255,16,2074,168,304,0,2497,0,20,10480,501.49999999999994,430.7571428571428,291469,68622,101921,8573,82183,8948,461,5598,-4089,-1279,1,5118,4941,0,-90,-38,0,0,1603,-48.2,39404,1,-55,310,0,734,-6,0,60,138,14,-16,null,461,null,0,459.6,1.4,null,0,null,430.7571428571428,0,371.35714285714283,59.4]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-88098,-6446.952511482818,5482,-353,-1421,-49,0,-2073,0,-72,0,-43,0,-20,-10210,-501.5,-371.35714285714283,-291469.18,-25714.323777720685,-101921,-8573,-3810,-1710,-60.400000000000006,27687.26967243382,16817.408041638068,20094,109,6793,4798,68,3765,3110,331,0,7911,48.2,321748.6383446218,6387,5683,8438,4184,883,1479,290,1919,748,449,1434,null,-60.4,null,0,-59,-1.4,null,0,null,-371.35714285714283,0,-371.35714285714283,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-88098,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-558,0,0,0,0,0,0,0,29336,18085,19697,109,5946,7177,68,3765,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4391,883,15,0,1919,748,449,1434,{"$nulls":9},-558,-558]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-6098,5687,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,510,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,591,188,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},510,510]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,-155,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,331,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-20,-10210,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3392,0,0,7911,0,0,0,0,0,0,0,0,318,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-501.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,67.81,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-50,-353,-1421,0,0,-2073,0,0,0,-43,0,0,0,0,0,-286358,0,0,0,0,0,-1.4,-1444,-802,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-19.61,301165,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-1.4,null,0,0,-1.4,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-298.95251148281875,0,0,0,-49,0,0,0,-72,0,0,0,0,0,0,-371.35714285714283,-5111.18,-428.32377772068367,0,0,-3810,-1710,-59,-277.73032756617937,-465.59195836193254,0,0,0,0,0,0,-282,0,0,0,0,20583.638344621824,0,0,0,-207,0,-109,-28,0,0,0,0,null,-59,null,null,-59,{"$nulls":4},-371.35714285714283,null,-371.35714285714283,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-25286,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6387,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-101921,-8573,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5683,8438,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-50,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,48,0,0,0,0,0,0,0,73,0,397,0,256,-2567,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1573,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,48,48]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-88,0,-159,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-92,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-166,-63,-19,0,-20,-120,0,0,0,-40,0,-35,0,-54122,-216,-56,-87,-88,0,0,0,-6,-8,-2,-6]
["CONSUMO FINAL                 ",0,0,5739,11,1,206,17,0,169,232,0,2454,0,0,0,0,59.4,0,42908,0,0,78373,7238,400.6,33107,12435,18922,81,11961,9363,99,3806,3072,292,0,9479,0,307030,6172,5572,8661,4096,1617,1464,290,1896,820,452,1412,null,400.6,null,0,400.6,0,null,0,null,59.4,0,0,59.4]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,845,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9358,31,0,0,0,0,0,0,0,0,235,944,187,0,0,222,1896,820,452,1412]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,0,4894,11,1,206,17,0,169,232,0,2454,0,0,0,0,59.4,0,42908,0,0,78373,7238,400.6,33107,12435,18922,81,11961,5,68,3806,3072,292,0,9479,0,307030,6172,5337,7717,3909,1617,1464,68,0,0,0,0,null,400.6,null,0,400.6,0,null,0,null,59.4,0,0,59.4]
["SETOR ENERGÉTICO",0,0,1471,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35126,0,0,245,1739,0,0,31,5,1,0,751,40,0,0,0,9628,0,0,0,3844,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,87,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20052,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10114,0,35,0,0,188,0,0,0,79378,589,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,59,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,279,0,0,0,0,0,87,337,0,0,246,0,0,0,0,52,0,0,0,41587,93,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,178,254,0,0,337,0,0,0,0,9,0,0,0,27237,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5734,0,0,0,0,0,5191,47,0,0,13,0,0,0,0,0,0,0,0,11603,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,132,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,26796,801,18922,81,0,0,0,3806,0,0,0,0,0,1170,0,5337,7717,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,132,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,26045,0,18922,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5337,7717,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,406,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1170,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,81,0,0,0,3806,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,345,801,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,3133,11,1,206,17,0,169,232,0,2454,0,0,0,0,59.4,0,16843,0,0,43247,7238,400.6,610,9257,0,0,1220,0,32,0,2321,3,0,9479,0,136427,5481,0,0,65,1567,1464,68,0,0,0,0,null,400.6,null,0,400.6,0,null,0,null,59.4,0,0,59.4]
["CIMENTO                       ",0,0,53,0,0,0,0,0,4,24,0,420,null,0,null,0,59.4,0,27,0,0,0,0,39.6,25,1783,0,0,1,0,1,0,0,0,0,8,0,4445,315,0,0,0,562,0,0,0,0,0,0,null,39.6,null,null,39.6,{"$nulls":4},59.4,null,null,59.4]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,687,11,0,0,0,0,0,0,0,1554,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,32,240,0,0,144,0,5,0,2321,0,0,9281,0,14041,4597,0,0,0,188,0,68,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,125,0,0,0,0,null,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,5142,503,0,0,0,144,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,121,0,0,0,0,0,0,0,0,354,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,190,620,0,0,17,0,4,0,0,0,0,0,0,7156,0,0,0,0,46,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,28,0,0,0,0,0,0,0,0,109,null,0,null,0,0,0,6,0,0,0,0,null,0,899,0,0,96,0,0,0,0,0,0,109,0,28053,34,0,0,0,447,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,1168,0,0,206,0,0,57,0,0,0,null,0,null,0,0,0,314,0,0,0,0,null,94,1594,0,0,30,0,12,0,0,1,0,0,0,15792,8,0,0,65,40,1464,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,227,0,0,0,16,0,75,16,0,0,null,0,null,0,0,0,5806,0,0,43125,0,0,40,1106,0,0,75,0,2,0,0,2,0,0,0,15082,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,89,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,313,0,0,0,0,0,7,331,0,0,13,0,0,0,0,0,0,0,0,6115,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,165,0,0,0,0,0,0,121,0,17,null,0,null,0,0,0,3166,0,0,122,7238,351,27,957,0,0,33,0,1,0,0,0,0,71,0,10927,12,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,null,351,null,null,351]
["CERÂMICA",0,0,152,0,0,0,1,0,30,68,0,0,null,0,null,0,0,0,5187,0,0,0,0,10,8,598,0,0,470,0,1,0,0,0,0,0,0,2683,0,0,0,0,54,0,0,0,0,0,0,null,10,null,null,10]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,443,0,1,0,0,0,3,3,0,0,null,0,null,0,0,0,1899,0,0,0,0,0,187,1118,0,0,341,0,6,0,0,0,0,0,0,26991,10,0,0,0,81,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",-72,-417.0474885171816,416,0,1,0,1,-1,1,0,0,0,0,0,-178,5.684341886080802e-14,2.1316282072803006e-14,0.17999999999301508,0.32377772068139166,0,0,0,0,0,-12.269672433816595,-230.40804163806752,126,-29,70,-256,31,131,0,1,0,0,0,-0.6383446218096651,0,0,0,0,0,-9,0,-77,-58,-9,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},0.9146149552813052]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":24},492,1293,{"$nulls":5},1187,{"$nulls":32},"CESP",286358,4630,6757,150,0,0,3265,5,0,0,301165]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",5111.18,267.12919999999997,3226.138261538879,1171,3982.463,3522.7700121601183,null,0,0,3303.157870922827,20583.838344621825]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-",29.318181818181817,20.563691362174097,20.987037751696892,"-","-",31.831786839192976,"-","-","-",15.789473684210522,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-",30.701999999999995,28.70011765685242,28.897041910149994,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",19.36593318615938,0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",39404,{"$nulls":9},39404]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,150,249,1075,null,0,3261,0,0,null,45,{"$nulls":5},286358,0,{"$nulls":4},5,4156,2601,{"$nulls":10},3265,{"$nulls":13},5,null,0,0,5,{"$nulls":9},"TOTAL",330873.18,4897.1292,9983.13826153888,1321,3982.463,3522.7700121601183,3265,5,0,3303.157870922827,361152.8383446218]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-",33.91836500991893,"-","-","-",42.77996034985422,"-","-","-",44.32071428571427,"-","-","-","-","-","-","-",0,44.52843249871851,"-","-",42.20406285276527,44.42358698319224,38.919425999999994,37.84046730690336,41.510819827899134,"-","-","-","-","-","-",31.170212765957444,"-","-","-","-",0,"-","-","-",42.43254869502274,"-",41.98583748181417,29.385129490392643,"-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",291469.18,4897.1292,9983.13826153888,1321,3982.463,3522.7700121601183,3265,5,0,3303.157870922827,321748.8383446218]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,1171,0,0,0,85.3112,0,0,0,181.81799999999998,0,0,0,0,0,0,1637,5111.18,686.7642621601178,0,0,3982.463,2526.2557500000003,309.95000000000005,1055.0463603884004,2171.0919011504784,0,0,0,0,0,0,439.5,0,0,0,0,0,0,0,0,669.450782909749,0,475.2070880130776,81.8,0,0,0,0,null,309.75,null,0,309.75,0,null,0,null,1637.2,0,1637.2,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},28455.093479999996,1502.4367199999997,2675.6480058452134,340.859843902439,811.4195099999998,681.420061093412,1449.3372527,1.4,null,749.1071258571428,36666.7219993982,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",91.6158326531749,1.355971400486967,2.764241950111077,0.36577311867599555,1.1027084871474349,0.9754235985814393,0.9040493811333274,0.0013844554075548659,null,0.9146149552813052,100,93.69534919431135,5.400601424555345,6.304650805688652]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,1171,0,0,0,85.3112,0,0,0,181.81799999999998,0,0,0,0,0,0,1637,5111.18,686.7642621601178,0,0,3982.463,2526.2557500000003,309.95000000000005,1055.0463603884004,2171.0919011504784,0,0,0,0,0,0,439.5,0,0,0,0,0,0,0,0,669.450782909749,0,475.2070880130776,81.8,0,0,0,0,20583.838344621825,309.75,null,0,309.75,0,null,0,null,1637.2,0,1637.2,0,null,null,"% produção",90.58903879796154,1.5220347725870376,3.10277367679135,0.41056869289613124,1.2377552069774456,1.094881967650468,1.0147666785055778,0.0015540071646333506,0,1.0266261994658235,100,92.92322997975407,6.0620033417403425,7.076770020245931]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1171,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1849,0,0.2,994.590070052448,532.3856443818597,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,669.450782909749,0,0,0,0,0,0,0,5216.626497344057,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,1171,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,994.590070052448,532.3856443818597,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,669.450782909749,0,0,0,0,0,0,0,3367.6264973440566,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,711,{"$nulls":15},0,{"$nulls":5},0,994.590070052448,{"$nulls":24},1705.590070052448,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,215,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,532.3856443818597,{"$nulls":15},669.450782909749,{"$nulls":7},1417.0364272916088,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,1849,null,0,0,{"$nulls":24},1849,0,null,null,0]
["  AÇUCAR",{"$nulls":49},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",{"$nulls":17},91.98,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},91.98,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},785,0,{"$nulls":4},0,0,{"$nulls":24},785,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},128.9,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},128.9]
["FERRO GUSA E AÇO",null,85,0,{"$nulls":13},1637,458.4,{"$nulls":6},0.175,12.711710465652374,{"$nulls":6},439.5,{"$nulls":11},81.8,{"$nulls":4},2714.5867104656527,{"$nulls":8},1637,null,1637]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},87,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},87,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},484.9,{"$nulls":5},0,50.5036703647765,216.5970366528354,{"$nulls":23},752.0007070176118,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},2448,{"$nulls":5},0,0,59.05440295066851,{"$nulls":23},2507.0544029506686,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,160,0,null,null,85.3112,{"$nulls":11},7,{"$nulls":5},0,7.78152608787863,759.0148547400336,{"$nulls":17},475.2070880130776,{"$nulls":5},1494.3146688409897,{"$nulls":8},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,0,{"$nulls":14},16,null,null,null,2133,null,null,0,34.93218072844628,{"$nulls":23},2183.9321807284464,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},64,15.498950629992132,{"$nulls":4},0,null,59.25458736745044,{"$nulls":23},138.75353799744258,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,0,{"$nulls":5},0,181.81799999999998,null,0,{"$nulls":5},450,671.2653115301257,null,null,0,2526.2557500000003,309.75,null,492.13687344398335,{"$nulls":23},4631.225934974109,309.75,null,null,309.75]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,0,5.004610419548179,{"$nulls":23},5.004610419548179,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,0,{"$nulls":14},90,null,null,null,0.463,null,0,1.9960938832973272,{"$nulls":24},92.45909388329733,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,298.95251148281875,0,0,0,49,0,0,0,72,0,0,0,0,0,0,371.35714285714283,5111.18,428.32377772068367,0,0,3810,1710,59.00000000000017,277.73032756617937,465.5919583619325,0,0,0,0,0,0,282,0,0,0,0,0,0,0,0,207,0,109,28,0,0,0,0,null,59,null,0,59,0,null,0,null,371.35714285714283,0,371.35714285714283,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,247.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1769,0,0,260.02358490566036,109.97199183245695,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,207,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,247.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,260.02358490566036,109.97199183245695,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,207,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,247.2,{"$nulls":15},0,{"$nulls":6},260.02358490566036,{"$nulls":33},0,null,0]
["    REFINO",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":7},109.97199183245695,{"$nulls":15},207,0,{"$nulls":15},0,null,0]
["  ÁLCOOL",0,{"$nulls":16},0,null,null,null,1769,{"$nulls":28},0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["  OUTROS",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":40},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,null,0,{"$nulls":14},91.98,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,{"$nulls":16},785,{"$nulls":6},0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,{"$nulls":16},128.9,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,17.954952963426916,0,{"$nulls":13},371.35714285714283,458.4,{"$nulls":7},2.9871794871794872,{"$nulls":6},282,{"$nulls":11},28,{"$nulls":13},371.35714285714283,null,371.35714285714283]
["FERRO LIGAS",0,{"$nulls":16},87,{"$nulls":40},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,null,0,{"$nulls":14},484.9,{"$nulls":6},15.91273584905661,60.73931623931624,{"$nulls":32},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,{"$nulls":16},2448,{"$nulls":6},0,16.66606049584773,{"$nulls":32},0,null,0]
["QUÍMICA",0,33.797558519391835,0,null,null,49,{"$nulls":11},7,19.886506877386974,{"$nulls":4},0,1.7940068114623864,155.74175404410767,{"$nulls":17},109,{"$nulls":14},0,null,0]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,null,0,{"$nulls":14},16,null,null,null,2041,null,null,0,7.3469037422525805,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,{"$nulls":16},64,9.437270843296671,{"$nulls":6},12.158409435777562,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,null,0,{"$nulls":5},0,72,null,0,{"$nulls":5},450,399,null,null,0,1710,59,null,98.57692307692308,{"$nulls":24},59,null,null,59]
["CERÂMICA",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,1.4034200080711712,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,null,0,{"$nulls":14},90,{"$nulls":6},0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-50,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,48,0,0,0,0,0,0,0,73,0,397,0,256,-2567,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1573,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},48,48]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,73,0,397,0,256,-737.8230705882356,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,-50,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},48,48]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-1829.1769294117644,{"$nulls":13},1573]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,0,1471,{"$nulls":18},35126,null,null,245,1739,null,null,31,5,1,null,751,40,null,null,null,9628,null,null,null,3844]
["  PETRÓLEO",0,0,1471,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,1,0,0,40,0,0,0,4989,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,null,705,{"$nulls":20},0,245,{"$nulls":12},2906]
["    REFINO",null,null,766,{"$nulls":20},0,null,1739,null,null,31,5,1,null,null,40,null,null,null,2083,null,null,null,3844]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},35126,null,0,{"$nulls":13},2009]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},2318]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},751,{"$nulls":4},170]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},142]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,427,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9358,31,0,0,0,0,0,0,0,0,235,944,187,0,0,222,1896,820,452,1412]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,427,{"$nulls":26},9358,31,{"$nulls":8},11.75,47.2,187,{"$nulls":6},1412]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},223.25,896.8,null,null,null,222,1896,820,452]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1982.028,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16.34,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,44,104.13499999999999,440.51,0,0,880.8653789999998,0,0,0,24.509999999999998,0,0,0,0,0,24626.787999999997,0,0,0,0,0,1.4,1163.2864,769.1179999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1449.3372527,-25900.19,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,296.859843902439,0,0,0,17.126333000000002,0,0,0,35.29000799999999,0,0,0,0,0,0,371.35714285714283,439.56148,132.78037109341193,0,0,811.4195099999998,489.63969000000003,59,223.7395518873141,446.50268806909327,0,0,0,0,0,0,121.26,0,0,0,0,-1770.1928976374768,0,0,0,135.585,0,96.96498299999999,23.939999999999998,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,116.16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21586.857599999996,768.159,14569.94,61.803000000000004,0,0,0,3128.5319999999997,0,0,0,0,0,100.61999999999999,0,2849.958,3935.67,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,4051.52,3.2449999999999997,0.31,72.00050200000001,6.800000000000001,0,75.205,113.71224799999999,0,1398.78,0,0,0,0,59.4,0,5221.33,0,0,16691.176182999996,2072.521682,400.6,688.7879999999999,10545.163999999999,0,0,764.361,3.825,27.125999999999998,0,1320.96,16.34,0,6540.509999999999,0,12560.73,3540.726,0,0,2560.395,1367.991,1302.3553679999998,58.14,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,139.04,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8080.15,0,0,0,0,0,4395.3535999999995,611.842,0,0,6543.8099999999995,0,28.77,0,0,94.62,0,0,0,13743.23,446.386,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,4637.94552,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.575400000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,102.96,404.25207,1710.05982,0,0,3419.5194012779993,0,0,0,95.14782,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3571.2892479999996,2445.79524,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,694.6520347317073,0,0,0,66.48442470600001,0,0,0,136.99581105599998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,686.8804242940543,1419.8785480597166,0,0,0,0,0,0,219.4806,0,0,0,0,0,0,0,0,311.8455,0,294.77354832,80.05536,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,271.8144,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,66271.65283199998,2442.74562,41859.437620000004,177.56001900000004,0,0,0,9272.968847999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,0,9480.556799999998,12.59709,1.20342,279.50594876400004,26.397600000000004,0,291.94581,441.43094673599995,0,5430.06396,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2114.57916,33533.62152,0,0,1998.039654,11.628,80.40146399999999,0,2390.9376,42.17863490853986,0,28663.802075873642,0,0,0,0,0,5888.9085,5647.066848,3959.1603187199994,194.42015999999998,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,325.3536,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13493.735551999998,1945.65756,0,0,17105.51934,0,85.27428,0,0,244.2437230750332,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,5332.5975547317075,10613.634949134363,1262.3458485000035,1711.26324,345.99037347000007,26.397600000000004,3419.5194012779993,291.94581,578.426757792,0,5525.2117800000005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,86138.13721629402,41787.698488059716,41859.437620000004,177.56001900000004,19103.558994,11.628,165.675744,9272.968847999999,2639.9936000000002,286.4223579835731,0,28663.802075873642,0,0,0,0,0,6200.754,5647.066848,4253.933867039999,274.47551999999996,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",8730.462508673769,797.6120347317074,6131.99530704,15660.069850445478]
["TRANSPORTE",120024.36493899998,271.8144,0,120296.17933899998]
["INDÚSTRIA",53275.58409962854,9480.556799999998,37732.30461137364,100488.44551100218]
["OUTROS",35152.89949599999,5396.249269134365,845.4966885000036,41394.64545363436]
["TOTAL",217183.31104330227,15946.232503866071,44709.796606913646,277839.340154082]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",4.019858831111143,5.0018838903692835,13.715104456752966,5.636375986842194]
["TRANSPORTE",55.26408284431642,1.704568147580315,0,43.29702887729544]
["INDÚSTRIA",24.530238462478543,59.45327084439219,84.39381852508573,36.16782470591605]
["OUTROS",16.1858198620939,33.84027711765821,1.891077018161298]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",55.74983120797137,5.093285294056449,39.15688349797217,100]
["TRANSPORTE",99.77404569164743,0.22595430835256614,0,100]
["INDÚSTRIA",53.01662676610472,9.434474532658584,37.548898701236695,100]
["OUTROS",84.92136871995758,13.036104573425176,2.0425267066172466,100]
["TOTAL",78.16866787937894,5.739371715691066,16.09196040493,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,1891.1786246674258,0,0,0,0,0,0,850.6115468560324,5489.293810185739,0,0,246.53715712605432,2041.7919389635633,2964.00534005925,0,548.0838118839905,41650.62039663621,199.1062791297402,474.307779881374,0,0,0,0,0,0,56355.53668538938]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":27},0,25760]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":27},0]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},344.7,null,null,355.29,{"$nulls":7},53.6,140,null,94.2,221.047,{"$nulls":7},1208.837]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":4},1430,null,null,1053.8,{"$nulls":8},398,null,null,440.3,{"$nulls":7},3322.1000000000004]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},3668.73,29248,{"$nulls":9},32916.73]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":16},202.652,{"$nulls":10},202.652]
["  COBRE","k t",{"$nulls":15},102.416,{"$nulls":11},102.416]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":16},8.897,{"$nulls":8},20.834,null,29.731]
["  PAPEL","k t",null,null,12.382,null,17.871,null,null,72.895,null,1.53,2.357,6.123,96.524,null,null,225.614,284.569,null,210.081,3015.679,1369.344,1108.398,156.437,null,null,9.497,null,6589.301]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},289.494,null,null,44.199,{"$nulls":4},20.52,null,null,494.434,741.434,1165.139,null,1905.705,543.827,719.849,306.792,{"$nulls":4},6231.393000000001]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":27},0]
["  CIMENTO","k t",null,null,501,null,521,null,null,335,null,1154,344,1955,507,561,1400,931,9223,1610,3213,7806,3992,373,1766,787,598,825,1540,39942]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,0,0,8.367,0,0,14.041,0,13.647,114.358,37.568,878.717,1377.297,49.517,154.796,600.045,54.235,373.611,11724.552,1222.685,0,0,250.829,482.766,341.361,0,17698.392000000003]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,0,0,1176.215,0,20.962,1176.215,312.58,402.986,2450.033,3329.802,12966.811,18951.072,992.657,1570.84,13086.665,1941.97,5175.265,198640.866,23699.914,0,32.493,6504.229,10303.895,8522.482,null,311257.95200000005]

{"sheet":"1999","index":30,"n_rows":300,"n_cols":80,"rows_kept":300,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",1999]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",63921,11898,0,475,2178,0,113,2135,417,254,0,58,0,30,0,0,632.5936507936508,293000,71403,88171,9275,82487,9845,522.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,522.5,null,0,521.9,0.6,null,0,null,632.5936507936508,0,363.5936507936508,269]
["IMPORTAÇÃO",27289,0,400,0,0,0,0,0,0,0,0,3013,0,0,9759,0.61,0,0,12,0,0,0,0,0,5223,238,220,6,5379,3886,57,977,0,0,0,1153,0,39968,10,0,371,0,1957,0,0,0,117,123,42]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",318,0,0,-22,70,0,45,1027,-25,1,0,18,0,0,-195,18.67,0,0,0,0,0,0,0,0,-169,123,-60,4,-26,-46,3,-65,0,0,0,12,16.18,0,0,108,1215,0,-149,0,0,-9,-25,-10,-6,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",91528,11898,400,453,2248,0,158,3162,392,255,0,3089,0,30,9564,19.28,632.5936507936508,293000,71415,88171,9275,82487,9845,522.5,5054,361,160,10,5353,3840,60,912,0,0,0,1165,16.18,39968,10,108,1586,0,1808,0,0,-9,92,113,36,null,522.5,null,0,521.9,0.6,null,0,null,632.5936507936508,0,363.5936507936508,269]
["EXPORTAÇÃO",-34,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-590,-4582,-1568,-31,-5,0,-7,-1007,0,0,0,0,0,-7,-9,0,-405,0,-123,0,0,-22,-38,-23,-63]
["NÃO APROVEITADA",0,-2275,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-23,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-2159,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",91494,7464,400,453,2248,0,158,3162,392,255,0,3089,0,30,9564,19.28,632.5936507936508,293000,71415,88171,9275,82487,9845,522.5,4464,-4221,-1408,-21,5348,3840,53,-95,-23,0,0,1165,16.18,39961,1,108,1181,0,1685,0,0,-31,54,90,-27,null,522.5,null,0,521.9,0.6,null,0,null,632.5936507936508,0,363.5936507936508,269]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-91750,-7076.9951282353095,5659.956072521756,-420,-2248,0,-104,-3120,-53,-58.6,0,-76,0,-30,-9353,-19.28,-436.5936507936508,-293000.0306,-27850.190722142517,-88171,-9275,-4102.4,-1988,-77.5,29269.283722062737,15539.158350951375,19024,97,7333,7108,48,3722,2710,277,0,7291,-16.18,334726.2336887574,7054,6174,6807,3910,1322,1960,251,1495,800,456,1657,null,-77.5,null,0,-76.9,-0.6,null,0,null,-436.5936507936508,0,-363.5936507936508,-73]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-91750,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-613,0,0,0,0,0,0,0,31401,17545,18349,97,6693,10107,78,3722,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4136,1322,10,0,1495,800,456,1657,{"$nulls":9},-613,-613]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-6707,6110,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,560,0,0,0,0,0,0,0,0,0,290,0,400,178,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},560,560]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,-133,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,277,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-30,-9353,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3141,0,0,7291,0,0,0,0,0,0,0,0,293,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-19.28,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.61,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-127,-420,-2248,0,-104,-3120,0,0,0,-76,0,0,0,0,0,-287317,0,0,0,0,0,-0.6,-1880,-1554,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-18.79,310681,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-0.6,null,0,0,-0.6,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-314.9951282353095,-190.0439274782434,0,0,0,0,0,-53,-58.6,0,0,0,0,0,0,-436.5936507936508,-5683.0306,-450.19072214251554,0,0,-4102.4,-1988,-76.9,-371.7162779372627,-451.84164904862575,0,0,0,0,0,0,-431,0,0,0,0,24045.2336887574,0,0,0,-226,0,-143,-42,0,0,0,0,null,-76.9,null,null,-76.9,{"$nulls":4},-436.5936507936508,null,-363.5936507936508,-73]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-27400,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7054,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-88171,-9275,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6174,6807,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-55,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,53,0,0,0,0,0,0,0,120,0,385,0,240,-3177,-30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2093,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,53,53]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",0,0,-135,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-90,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-65,0,0,-62,-137,0,0,0,-30,0,-5,0,-58924,-239,-10,-20,0,-34,0,0,0,0,0,-10]
["CONSUMO FINAL                 ",0,421,5894,33,1,0,54,42,339,197,0,3013,0,0,0,0,196,0,43565,0,0,78385,7857,445,33944,10995,17722,76,12493,10342,101,3568,2687,247,0,8451,0,315753,6816,6272,7968,3910,2973,1950,251,1472,854,545,1630,null,445,null,0,445,0,null,0,null,196,0,0,196]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,807,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10337,32,0,0,0,0,0,0,0,0,270,917,257,0,0,160,1472,854,545,1630]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,421,5087,33,1,0,54,42,339,197,0,3013,0,0,0,0,196,0,43565,0,0,78385,7857,445,33944,10995,17722,76,12493,5,69,3568,2687,247,0,8451,0,315753,6816,6002,7051,3653,2973,1950,91,0,0,0,0,null,445,null,0,445,0,null,0,null,196,0,0,196]
["SETOR ENERGÉTICO",0,421,1275,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31715,0,0,280,1395,0,0,33,5,1,0,660,11,0,0,0,10424,0,0,0,3616,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20722,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10325,0,45,0,0,172,0,0,0,81291,586,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,47,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,271,0,0,0,0,0,84,358,0,0,309,0,0,0,0,51,0,0,0,43588,95,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,293,258,0,0,499,0,0,0,0,10,0,0,0,28051,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5562,0,0,0,0,0,5389,91,0,0,22,0,0,0,0,0,0,0,0,12671,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,159,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27304,787,17722,76,0,0,0,3568,0,0,0,0,0,1180,0,6002,7051,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,159,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,26498,0,17722,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6002,7051,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,408,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1180,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,76,0,0,0,3568,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,398,787,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,3517,33,1,0,54,42,339,197,0,3013,0,0,0,0,196,0,17010,0,0,46670,7857,445,594,8106,0,0,1305,0,23,0,2027,3,0,8451,0,138548,6127,0,0,37,2973,1950,91,0,0,0,0,null,445,null,0,445,0,null,0,null,196,0,0,196]
["CIMENTO                       ",0,0,58,0,0,0,0,0,0,24,0,233,0,0,null,0,57,0,43,0,0,1,0,38,30,962,0,0,2,0,1,0,0,0,0,70,0,4449,303,0,0,0,1591,0,0,0,0,0,0,null,38,null,null,38,{"$nulls":4},57,null,null,57]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,731,11,0,0,0,0,0,0,0,2030,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,32,152,0,0,162,0,6,0,2027,1,0,8266,0,14308,5249,0,0,17,233,0,91,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,46,0,0,null,0,0,0,162,0,0,0,0,null,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,0,5432,559,0,0,0,89,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,161,0,0,0,0,0,0,0,0,467,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,182,653,0,0,26,0,5,0,0,0,0,0,0,6702,0,0,0,0,130,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,61,0,0,0,0,0,0,0,0,151,0,0,null,0,0,0,5,0,0,0,0,null,0,1013,0,0,108,0,0,0,0,0,0,109,0,27542,4,0,0,0,462,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,1220,0,0,0,0,0,288,0,0,6,0,0,null,0,139,0,300,0,0,0,0,null,101,1442,0,0,20,0,2,0,0,1,0,0,0,16497,0,0,0,8,105,1950,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},139,null,null,139]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,255,15,0,0,13,0,48,0,0,0,0,0,null,0,null,0,5864,0,0,46602,0,0,39,1100,0,0,93,0,2,0,0,0,0,0,0,15832,0,0,0,0,25,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,107,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,298,0,0,0,0,0,7,280,0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,6429,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,249,0,0,0,0,0,0,161,0,0,0,0,null,0,0,0,3231,0,0,67,7857,368,29,1063,0,0,31,0,1,0,0,0,0,0,0,11630,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,368,null,null,368]
["CERÂMICA",0,0,177,0,0,0,0,37,0,11,0,0,0,0,null,0,0,0,5265,0,0,0,0,39,7,551,0,0,518,0,1,0,0,0,0,0,0,2710,0,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,null,39,null,null,39]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,498,7,1,0,41,5,3,1,0,80,0,0,null,0,0,0,1842,0,0,0,0,0,167,879,0,0,330,0,5,0,0,1,0,0,0,27017,12,0,0,12,305,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",256,33.995128235309494,-30.95607252175614,0,1,0,0,0,0,0.5999999999999943,0,0,0,0,-121,0,0,0.030599999998230487,0.1907221425208263,0,0,0.39999999999417923,0,0,210.7162779372593,-258.1583509513748,106,0,-126,-469,0,-59,0,0,0,0,0,-10.233688757405616,0,0,0,0,0,-10,0,8,0,-1,10,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},1.0962384084852617]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":24},590,2139,{"$nulls":5},1005,{"$nulls":32},"CESP",287317,7171,11764,450,0,0,3977,2,0,0,310681]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":64},"APE",5683.0306,266,3410.075,2203.2650887573964,4296.463,4078.5392809587215,null,0,0,4107.460985352863,24044.83395506898]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-",34.62777380100214,20.823244552058107,23.10182527838365,"-",0,31.89653092006032,"-","-","-",16.080332409972296,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-",28.655199999999997,31.6839438097033,33.61244426908661,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",24.61850341164802,0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",39961,{"$nulls":9},39961]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,450,300,1872,null,0,4918,0,0,null,81,{"$nulls":5},287317,0,{"$nulls":4},2,5937,5827,{"$nulls":10},3977,{"$nulls":13},2,null,0,0,2,{"$nulls":9},"TOTAL",332961.0306,7437,15174.075,2653.2650887573964,4296.463,4078.5392809587215,3977,2,0,4107.460985352863,374686.83395506896]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-",38.49166386930737,41.30263157894736,"-","-","-","-","-",42.6627093491626,44.32376340366655,"-","-","-","-","-","-","-",0,44.75698924731182,"-","-",42.202269701942264,44.5754949276076,37.80475508771929,36.52436988102808,40.767956411084555,"-","-","-","-","-","-",36.8445475638051,"-","-","-","-",0,"-","-","-",41.96241887905604,"-",42.287272784122585,28.02005012531328,"-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",293000.0306,7437,15174.075,2653.2650887573964,4296.463,4078.5392809587215,3977,2,0,4107.460985352863,334725.83395506896]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,1400,803.2650887573964,0,0,0,0,0,117,149,0,0,0,0,0,0,1850.4607190412785,5683.0306,726,0,0,4296.463,2947,405.7395472703016,1354.415,2055.66,0,0,0,0,0,0,794,0,0,0,0,0,0,0,0,722.8,0,623,117,0,0,0,0,null,405.5392809587217,null,0,405.5392809587217,0,null,0,null,1850.660985352863,0,1850.660985352863,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},28634.648631599997,2283.7669054000003,3833.057545128431,591.7888185185166,873.6922303999997,785.7010558641798,1388.7326352999999,0.6,null,933.0745917936507,39325.062414004766,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",88.86381917543636,1.9848575733226368,4.049802027956931,0.7081287219917543,1.1466810708686965,1.0885195078532715,1.061419734987781,0.000533779097303385,null,1.0962384084852617,100,91.09955353325564,7.839026731756583,8.900446466744356]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,1400,803.2650887573964,0,0,0,0,0,117,149,0,0,0,0,0,0,1850.4607190412785,5683.0306,726,0,0,4296.463,2947,405.7395472703016,1354.415,2055.66,0,0,0,0,0,0,794,0,0,0,0,0,0,0,0,722.8,0,623,117,0,0,0,0,24035.83395506898,405.5392809587217,null,0,405.5392809587217,0,null,0,null,1850.660985352863,0,1850.660985352863,0,null,null,"% produção",87.5343343350457,2.2218183496999773,4.5332846947322425,0.7926681539356627,1.28357675570889,1.218471616835584,1.1881365573156932,0.0005975039262336903,0,1.227112032800019,100,90.03698021151641,8.774883231167902,9.963019788483592]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1400,326,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1796,0,0.20026631158455394,1160.6,456.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,722.8,0,0,0,0,0,0,0,5851.900266311584,0,null,0,0,0,null,0,null,0.20026631158455394,0,0.20026631158455394,0]
["  PETRÓLEO",0,1400,325.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.20026631158455394,1160.6,456.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,722.8,0,0,0,0,0,0,0,4065.5002663115847,0,null,0,0,0,null,0,null,0.20026631158455394,0,0.20026631158455394,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,1300,{"$nulls":15},0,{"$nulls":5},0,1160.6,{"$nulls":24},2460.6,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,100,325.6,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.20026631158455394,null,456.3,{"$nulls":15},722.8,{"$nulls":7},1604.9002663115846,{"$nulls":8},0.20026631158455394,null,0.20026631158455394,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,1796,null,0,0,{"$nulls":24},1796,0,null,null,0]
["  AÇUCAR",{"$nulls":49},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,28.50887573964497,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},28.50887573964497,0,null,null,0]
["PÚBLICO",{"$nulls":17},123,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},123,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},790,2.9876543209876543,{"$nulls":4},0,0,{"$nulls":24},792.9876543209876,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},70,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},70]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,107.6,{"$nulls":13},1483.9733688415447,396,{"$nulls":6},0.175,6,{"$nulls":6},794,{"$nulls":11},117,{"$nulls":4},2904.748368841545,{"$nulls":8},1483.9733688415447,null,1483.9733688415447]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},87.03059999999999,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},87.03059999999999,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},480,{"$nulls":5},0,168.34,198.66,{"$nulls":23},847,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},3002,{"$nulls":5},0,16.3,77.7,{"$nulls":23},3096,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,165.35147928994084,null,null,0,null,null,117,{"$nulls":7},366.48735019973367,2,{"$nulls":6},2,739,{"$nulls":17},623,{"$nulls":5},2014.8388294896745,{"$nulls":8},366.48735019973367,null,366.48735019973367]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,99.7810650887574,{"$nulls":14},20,null,null,null,2491,null,null,2,12,{"$nulls":23},2624.7810650887573,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},67,20.91358024691358,{"$nulls":4},0,null,82,{"$nulls":23},169.91358024691357,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,43.71360946745562,{"$nulls":5},0,149,null,0,{"$nulls":5},589,702.0987654320987,null,null,10,2947,405.5392809587217,null,478,{"$nulls":23},5324.351655858277,405.5392809587217,null,null,405.5392809587217]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,2,6,{"$nulls":23},8,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,32.310059171597636,{"$nulls":14},57,null,null,null,0.463,null,0,3,{"$nulls":24},92.77305917159762,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,314.9951282353095,190.0439274782434,0,0,0,0,0,53,58.6,0,0,0,0,0,0,436.5936507936508,5683.0306,450.19072214251554,0,0,4102.4,1988,76.9000000000002,371.71627793726276,451.84164904862575,0,0,0,0,0,0,431,0,0,0,0,0,0,0,0,226,0,143,42,0,0,0,0,null,76.9,null,0,76.9,0,null,0,null,436.5936507936508,0,436.5936507936508,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,314.9951282353095,80.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1709,0,0,353,101.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,226,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,314.9951282353095,80.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,353,101.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,226,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,292.5,{"$nulls":15},0,{"$nulls":6},353,{"$nulls":33},0,null,0]
["    REFINO",0,22.495128235309505,80.8,{"$nulls":14},0,{"$nulls":7},101.1,{"$nulls":15},226,0,{"$nulls":15},0,null,0]
["  ÁLCOOL",0,{"$nulls":16},0,null,null,null,1709,{"$nulls":28},0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["  OUTROS",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":40},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,null,7,{"$nulls":14},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,null,0,{"$nulls":14},123,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,{"$nulls":16},790,{"$nulls":6},0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,{"$nulls":16},70,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,null,25.46114902047105,{"$nulls":13},363.5936507936508,396,{"$nulls":7},2,{"$nulls":6},431,{"$nulls":11},42,{"$nulls":13},363.5936507936508,null,363.5936507936508]
["FERRO LIGAS",0,{"$nulls":16},87.03059999999999,{"$nulls":40},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,null,0,{"$nulls":14},480,{"$nulls":6},12,56,{"$nulls":32},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,{"$nulls":16},3002,{"$nulls":6},4.4,18.5,{"$nulls":32},0,null,0]
["QUÍMICA",0,null,40,null,null,0,null,null,53,{"$nulls":7},73,2,0,{"$nulls":5},0.4601932811780948,156,{"$nulls":17},143,{"$nulls":14},73,null,73]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,null,19.534883720930235,{"$nulls":14},20,null,null,null,2384,null,null,0.5291005291005292,2.536997885835095,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,{"$nulls":16},67,13.390722142515543,{"$nulls":6},16.913319238900637,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,null,10.09,{"$nulls":5},0,58.6,null,0,{"$nulls":5},589,436.8,null,null,9.4,1988,76.9,null,97.1,{"$nulls":24},76.9,null,null,76.9]
["CERÂMICA",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0.5333333333333333,1.6913319238900637,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,null,7.157894736842105,{"$nulls":14},57,{"$nulls":6},0.7936507936507936,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-55,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,53,0,0,0,0,0,0,0,120,0,385,0,240,-3177,-30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2093,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},53,53]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,120,0,385,0,240,-743.1364823529416,-30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,-55,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,53,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},53,53]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-2433.8635176470584,{"$nulls":13},2093]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,421,1275,{"$nulls":18},31715,null,null,280,1395,null,null,33,5,1,null,660,11,null,null,null,10424,null,null,null,3616]
["  PETRÓLEO",0,421,1275,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,1,0,0,11,0,0,0,5681,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,421,{"$nulls":21},0,280,{"$nulls":12},2824]
["    REFINO",null,null,1275,{"$nulls":20},0,null,1395,null,null,33,5,1,null,null,11,null,null,null,2857,null,null,null,3616]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},31715,null,0,{"$nulls":13},1841]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},2691]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},660,{"$nulls":4},136]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},75]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,807,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10337,32,0,0,0,0,0,0,0,0,270,917,257,0,0,160,1472,854,545,1630]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,807,{"$nulls":26},10337,32,{"$nulls":8},13.5,45.85,257,{"$nulls":6},1630]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},256.5,871.15,null,null,null,160,1472,854,545]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,2259.075,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9.89,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,111.76,123.89999999999999,696.88,0,41.6,1325.75976,0,0,0,43.31999999999999,0,0,0,0,0,24709.262,0,0,0,0,0,0.6,1514.528,1490.2859999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1388.7326352999999,-26718.566,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,312.7901623376623,167.2386561808542,0,0,0,0,0,23.585,28.722145399999995,0,0,0,0,0,0,436.5936507936508,488.7406316,139.5591238641798,0,0,873.6922303999997,569.241932,76.9,299.4546335062588,433.3161414376321,0,0,0,0,0,0,185.32999999999998,0,0,0,0,-2067.890097233136,0,0,0,148.03,0,127.21094099999999,35.91,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,139.92,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21996.102399999996,754.733,13645.94,57.988,0,0,0,2932.8959999999997,0,0,0,0,0,101.47999999999999,0,3205.068,3596.01,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,418.053,4216.96,9.735,0.31,0,21.6,17.846766,150.855,96.55738299999999,0,1717.4099999999999,0,0,0,0,196,0,5273.1,0,0,16693.731835,2249.765523,445,704.0944,9111.458999999999,0,0,817.518,3.825,19.727999999999998,0,1155.41,5.32,0,5831.19,0,12811.591999999999,3958.042,0,0,2392.715,2595.429,1734.69465,77.80499999999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,119.68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8232.05,0,0,0,0,0,4645.0896,678.0129999999999,0,0,6815.705,0,36.989999999999995,0,0,88.54,0,0,0,14241.686,445.094,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,5286.235499999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17.9009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,261.5184,480.97979999999995,2705.28816,0,161.49120000000002,5146.59938832,0,0,0,168.16823999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4649.60096,4739.10948,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,731.9289798701298,391.33845546319884,0,0,0,0,0,91.55697,111.49936844279999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,919.3257248642145,1377.9453297716702,0,0,0,0,0,0,335.4473,0,0,0,0,0,0,0,0,340.469,0,386.72126063999997,120.08303999999998,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,327.41279999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,67528.03436799998,2400.05094,39204.78562,166.599524,0,0,0,8693.103744,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,978.24402,9867.686399999999,37.79127,1.20342,0,83.8512,69.281145612,585.61911,374.83576080599994,0,6666.9856199999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2161.5698079999997,28974.439619999997,0,0,2136.992052,11.628,58.473791999999996,0,2091.2921,13.732578807431585,0,25555.205332124504,0,0,0,0,0,5503.2445,10713.930912,5273.4717359999995,260.17992,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,280.0512,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14260.425072,2156.0813399999997,0,0,17816.25287,0,109.63835999999998,0,0,228.54934729511137,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,6996.408499870129,11560.957404597562,1364.2677585000035,2706.49158,0,245.34240000000003,5215.880533932,677.17608,486.33512924879994,0,6835.153859999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,89518.95593286419,39647.62670977166,39204.78562,166.599524,19953.244922,11.628,168.11215199999998,8693.103744,2444.6403,242.28192610254297,0,25555.205332124504,0,0,0,0,0,5843.7135,10713.930912,5660.192996639999,380.26295999999996,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",12413.171755275884,1384.7858353333286,9321.113466762798,23119.07105737201]
["TRANSPORTE",117992.574196,327.41279999999995,0,118319.986996]
["INDÚSTRIA",54847.48299880743,10845.930419999999,35726.24487854251,101419.65829734993]
["OUTROS",36865.11040599999,5999.236849134363,845.4966885000036,43709.84394363436]
["TOTAL",222118.3393560833,18557.36590446769,45892.85503380531,286568.5602943563]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",5.5885397807589525,7.462189636514852,20.31059837069787,8.067553200401557]
["TRANSPORTE",53.121491245638765,1.7643279853698162,0,41.28854431011712]
["INDÚSTRIA",24.692910615939773,58.44541987173319,77.84707413000578,35.391062506359425]
["OUTROS",16.597058357662505,32.328062506382146,1.8423274992963483]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",53.69234656734911,5.989798776503004,40.31785465614788,100]
["TRANSPORTE",99.72328191684886,0.27671808315113205,0,100]
["INDÚSTRIA",54.07973554594453,10.694110591657752,35.22615386239772,100]
["OUTROS",84.34052167639643,13.725139025594842,1.9343392980087193,100]
["TOTAL",77.50966788817611,6.475715928295138,16.014616183528744,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,1975.2044947071145,0,0,0,0,0,0,823.8373577713902,5477.186820306063,0,0,277.56469396868926,2197.216646644066,2729.1051343820563,0,635.0984262864259,49113.89660160894,153.12651977834668,301.0786164906565,0,0,0,0,0,0,63683.31531194374]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",492,173,903,146,1419,199,272,925,595,1963,816,837,2514,662,517,3119,7925,1462,11048,26848,4449,2916,5302,995,1170,2256,1407,81330]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",70.9193152173913,24.52299456521739,102.7251195652174,14.760771739130435,242.16291485507247,22.746795289855072,76.67733876811594,184.15146557971013,121.55973731884058,360.3334221014493,169.09451449275363,178.5236956521739,434.08838405797104,139.29421195652174,91.66791847826087,656.9914528985507,1091.2328297101449,203.1522463768116,898.798847826087,2535.95330615942,683.8242771739131,359.44397463768115,775.3022481884058,145.91710326086957,150.8599347826087,417.8676902173913,134.89842391304347,10287.47093478261]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":27},0,24996]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":27},0]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},361.2,null,null,361.06399999999996,{"$nulls":7},52.7,141,null,93.4,233.883,{"$nulls":7},1243.2469999999998]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":4},1527,null,null,1130,{"$nulls":8},401.6,null,null,456.6,{"$nulls":7},3515.2]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},3854,31941,{"$nulls":9},35795]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":27},0]
["  COBRE","k t",{"$nulls":27},0]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  PAPEL","k t",null,null,16.075,null,17.343,null,null,67.884,null,1.65,2.357,4.962,99.11,null,null,236.259,300.101,null,210.108,3208.719,1420.36,1187.403,160.75,null,null,10.039,null,6943.12]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},290.381,null,null,43.835,{"$nulls":4},24.836,null,null,578.491,783.547,1262.536,null,2029.936,645.725,785.442,320.094,{"$nulls":4},6764.823]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":27},0]
["  CIMENTO","k t",null,null,562,null,549,null,null,403,null,1193,333,2030,511,564,1843,805,9385,1491,3139,7827,3793,301,1775.867,716,513,722.782,1777,40233.649]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,0,0,0,0,0,23.45,0,8.18,125.78,93.63,998.69,1115.03,32.68,142.23,775.58,45.34,353.9,13299.81,1415.35,0,0,319.11,485.14,368.39,0,19602.289999999997]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,0,0,340.31,0,0,910.64,218.02,111.85,2592.52,3869,14675.01,15096.41,2255.32,2955.43,13346.84,2126.9,4911.69,197891.79,24488.11,0,64.01,7812.9,10110.76,7152.1,null,310929.61000000004]
[{"$nulls":29},0]

{"sheet":"2000","index":31,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",2000,{"$nulls":13},200]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",71844,13283,0,639,1997,0,134,3171,294,318,0,144,94,15,0,13,978.1746031746031,304403,74398,73030,7245,66309,10111,569.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,569.6,null,0,569.6,0.086,null,0,null,978.1746031746031,0,684.7746031746032,293.4]
["IMPORTAÇÃO",23109,0,2211,0,0,0,0,0,0,0,0,3365,0,0,9869,61,0,0,12,0,0,0,0,0,5859,71,61,0,5097,3805,0,903,0,0,0,1612,0,44345,11,0,64,0,2223,0,0,0,155,3,18]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-1432,0,0,-124,359,0,0,50,-6,-19,0,-13,-94,0,77,126,0,0,0,0,0,0,0,0,-265,-245,-221,-6,-178,5,0,0,0,0,0,-72,-3,0,0,289,1560,0,-40,0,0,8,-87,8,94,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",93521,13283,2211,515,2356,0,134,3221,288,299,0,3496,0,15,9946,200,978.1746031746031,304403,74410,73030,7245,66309,10111,569.6,5594,-174,-160,-6,4919,3810,0,903,0,0,0,1540,-3,44345,11,289,1624,0,2183,0,0,8,68,11,112,null,569.6,null,0,569.6,0.086,null,0,null,978.1746031746031,0,684.7746031746032,293.4]
["EXPORTAÇÃO",-1084,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-753,-5530,-2021,-21,-10,0,0,-825,0,0,0,0,0,-7,-8,0,-227,0,-200,0,0,-22,-86,-9,-149]
["NÃO APROVEITADA",0,-2357,-13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-1085,-1644,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",92437,9841,554,515,2356,0,134,3221,288,299,0,3496,0,15,9946,200,978.1746031746031,304403,74410,73030,7245,66309,10111,569.6,4841,-5704,-2181,-27,4909,3810,0,78,-33,0,0,1540,-3,44338,3,289,1397,0,1983,0,0,-14,-18,2,-37,null,569.6,null,0,569.6,0.086,null,0,null,978.1746031746031,0,684.7746031746032,293.4]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-92437,-8882,6716.44462380301,-430,-2356,0,-79,-3150,-41,-51.3,0,-70,0,-15,-9846,-200,-758.7746031746032,-304403.275984,-30433.990722142516,-73030,-7245,-3453.802870813397,-2099,-80,29547.67686433064,15510.194267691091,19330,86,7761,6648,170,3630,2933,249,0,7683,3,348920.9387830659,7713,5644,5056,4345,1851,2275,266,1705,939,547,1700,null,-80,null,0,-80,-0.086,null,0,null,-758.7746031746032,0,-684.7746031746032,-74]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-92437,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-690,0,0,0,0,0,0,0,30776,17672,18628,86,6953,10260,203,3747,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4601,1851,97,0,1705,939,547,1700,{"$nulls":9},-690,-690]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-8458,7479,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,606,0,0,0,0,0,0,0,0,0,300,0,612,197,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},606,606]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,-124,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,249,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-15,-9846,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3323,0,0,7683,0,0,0,0,0,0,0,0,293,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-200,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-354,-430,-2356,0,-79,-3150,0,0,0,-70,0,0,0,0,0,-298563,0,0,0,0,0,0,-1353,-1766,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-24,323899,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,-0.086,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-337,-284.55537619699044,0,0,0,0,0,-41,-51.3,0,0,0,0,0,0,-758.7746031746032,-5840.275984,-472.99072214251555,0,0,-3453.802870813397,-2099,-80,-415.3231356693621,-395.8057323089088,0,0,0,0,0,0,-390,0,0,0,0,25021.93878306588,0,0,0,-256,0,-174,-27,0,0,0,0,null,-80,null,null,-80,{"$nulls":4},-758.7746031746032,null,-684.7746031746032,-74]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-29961,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7713,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-73030,-7245,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5644,5056,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-87,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,84,0,0,0,0,0,0,0,540,0,402,0,196,-3809,-33,-117,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2352,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,84,84]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",0,0,-264,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-62,0,0,0,0,-24,0,0,0,-61621.13878306589,-261,0,-18,0,-32,0,-10,0,0,-6,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,964,7001,85,5,0,55,93,247,248,0,3422,0,0,0,0,219.39999999999998,0,43976,0,0,62855,8012,489.6,34674,9906,17149,76,12825,10586,144,3802,2900,225,0,9433,0,331794.56,7455,5933,6453,4345,3802,2275,256,1711,921,543,1663,null,489.6,null,0,489.6,0,null,0,null,219.39999999999998,0,0,219.39999999999998]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,831,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10581,76,0,0,0,0,0,0,0,0,228,1010,263,0,0,166,1711,921,543,1663]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,964,6170,85,5,0,55,93,247,248,0,3422,0,0,0,0,219.39999999999998,0,43976,0,0,62855,8012,489.6,34674,9906,17149,76,12825,5,68,3802,2900,225,0,9433,0,331794.56,7455,5705,5443,4082,3802,2275,90,0,0,0,0,null,489.6,null,0,489.6,0,null,0,null,219.39999999999998,0,0,219.39999999999998]
["SETOR ENERGÉTICO",0,548,1730,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25942,0,0,297,1126,0,0,75,5,1,0,732,10,0,0,0,10479,0,0,0,4054,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,114,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21202,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10342,0,44,0,0,157,0,0,0,83613,634,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,78,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,243,0,0,0,0,0,79,369,0,0,355,0,0,0,0,47,0,0,0,47510,98,0,0,0,24,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,139,244,0,0,603,0,0,0,0,9,0,0,0,29200,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5286,0,0,0,0,0,5232,111,0,0,26,0,0,0,0,0,0,0,0,12856,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,313,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,28311,676,17149,76,0,0,0,3802,0,0,0,0,0,1250,0,5705,5443,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,313,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27511,0,17149,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5705,5443,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,474,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1250,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,76,0,0,0,3802,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,326,676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,416,3927,85,5,0,55,93,247,248,0,3422,0,0,0,0,219.39999999999998,0,17245,0,0,36913,8012,489.6,616,7380,0,0,1424,0,23,0,2168,2,0,9433,0,146886.56,6716,0,0,28,3778,2275,90,0,0,0,0,null,489.6,null,0,489.6,0,null,0,null,219.39999999999998,0,0,219.39999999999998]
["CIMENTO                       ",0,0,56,0,0,0,0,0,0,3,0,249,null,0,null,0,65.39999999999999,0,71,0,0,0,0,43.6,28,532,0,0,3,0,1,0,0,0,0,1,0,4628.116,361,0,0,0,2115,0,0,0,0,0,0,null,43.6,null,null,43.6,{"$nulls":4},65.39999999999999,null,null,65.39999999999999]
["FERRO GUSA E AÇO",0,416,416,11,0,0,0,0,0,0,0,2227,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,35,115,0,0,184,0,6,0,2168,0,0,9298,0,14717,5668,0,0,14,277,0,90,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,49,null,0,null,0,0,0,193,0,0,0,0,null,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,6398,666,0,0,0,102,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,161,0,0,0,0,0,0,0,0,541,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,186,847,0,0,33,0,4,0,0,0,0,0,0,7429,0,0,0,0,158,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,168,0,0,0,0,0,0,0,0,214,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,1018,0,0,123,0,0,0,0,0,0,126,0,28970,9,0,0,0,486,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,1423,0,0,0,0,0,167,0,0,7,null,0,null,0,154,0,240,0,0,0,0,null,97,1185,0,0,23,0,2,0,0,2,0,0,0,17251,0,0,0,5,135,2275,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},154,null,null,154]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,257,17,0,0,2,0,63,31,0,0,null,0,null,0,null,0,5981,0,0,36799,0,0,45,1068,0,0,105,0,3,0,0,0,0,0,0,16173,0,0,0,0,37,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,195,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,261,0,0,0,0,0,6,253,0,0,39,0,0,0,0,0,0,0,0,6983,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,310,0,0,0,0,0,0,169,0,0,null,0,null,0,0,0,3381,0,0,114,8012,406,37,1025,0,0,39,0,0,0,0,0,0,0,0,12144,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,406,null,null,406]
["CERÂMICA",0,0,296,0,0,0,0,53,0,10,0,11,null,0,null,0,0,0,5258,0,0,0,0,40,6,488,0,0,583,0,1,0,0,0,0,0,0,2720,0,0,0,6,42,0,0,0,0,0,0,null,40,null,null,40]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,645,57,5,0,53,40,17,35,0,124,null,0,null,0,0,0,1860,0,0,0,0,0,176,837,0,0,292,0,6,0,0,0,0,0,0,29473.444,12,0,0,3,426,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,5,-5.444623803009563,0,5,0,0,22,0,0.30000000000001137,0,-4,0,0,0,0,0,0.2759840000071563,-0.009277857483539265,0,0,-0.1971291866066167,0,0,285.3231356693577,99.80573230890877,0,17,217,128,-26,94,0,0,0,210,0,156.7600000000093,0,0,18,0,0,0,0,20,0,0,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},1.3465955340255233]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":24},752,2338,{"$nulls":5},822,{"$nulls":32},"CESP",298563,7448,10271,1570,0,0,6046,1,0,0,323899]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":24},625.8311111111111,2182.133333333333,{"$nulls":5},666.8170555555556,{"$nulls":32},"APE",5840.275984,219,3314.0299999999997,2497.8597990658827,3664.363,4191,null,0,0,5295.61,25022.13878306588]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-",43.34232152028761,21.694915254237284,23.385179911276623,"-",0,32.56918767507002,"-","-","-",15.5187969924812,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-","-",30.494667621000886,31.40476213307321,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",29.301492245704697,0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",44338,{"$nulls":9},44338]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,1570,320,1986,null,0,5070,0,0,null,72,{"$nulls":5},298563,0,{"$nulls":4},1,4084,6187,{"$nulls":10},6046,{"$nulls":13},1,null,0,0,1,{"$nulls":9},"TOTAL",348741.275984,7667,13585.029999999999,4067.8597990658827,3664.363,4191,6046,1,0,5295.61,393259.13878306584]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-",33.92292038333617,40.37497687400319,"-","-","-","-","-",41.95121951219512,44.73789515806322,"-","-","-","-","-","-","-",0,44.750733137829904,"-","-",42.70644599833883,43.06346345412567,35.597340586412386,36.60950313395735,40.97221853572218,"-","-","-","-","-","-",29.897435897435898,"-","-","-","-",0,"-","-","-",42.1803986378205,"-",42.30562207941999,28.390989820229578,"-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",304403.275984,7667,13585.029999999999,4067.8597990658827,3664.363,4191,6046,1,0,5295.61,348921.13878306584]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,1320,1177.8597990658825,0,0,0,0,0,89,130,0,0,0,0,0,0,3052.2,5840.275984,763,0,0,3664.363,3006,422.2000000000003,1504.03,1810,0,0,0,0,0,0,583,0,0,0,0,0,0,0,0,823,0,761,76.21,0,0,0,0,null,422,null,0,422,0,null,0,null,3052.3999999999996,0,3052.3999999999996,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},29991.749734623998,2310.6065807,3572.709716331862,896.5697310533517,735.5598511999999,827.5666848641799,1773.7936799999998,0.086,null,1272.027741174603,41380.669719948004,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",88.67976394984089,1.949605042549147,3.454472804379997,1.0343967623114392,0.9317934762658823,1.0657094995856886,1.5374086457874192,0.0002542852540171054,null,1.3465955340255233,100,90.67752121094648,7.785070143266106,9.32247878905352]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,1320,1177.8597990658825,0,0,0,0,0,89,130,0,0,0,0,0,0,3052.2,5840.275984,763,0,0,3664.363,3006,422.2000000000003,1504.03,1810,0,0,0,0,0,0,583,0,0,0,0,0,0,0,0,823,0,761,76.21,0,0,0,0,25011.138783065882,422,null,0,422,0,null,0,null,3052.3999999999996,0,3052.3999999999996,0,null,null,"% produção",87.24128238422841,2.1973446569446144,3.8934385137514402,1.165839310640043,1.0501980512789275,1.2011310104675725,1.732769765995453,0.00028659771187486817,0,1.5177097089816707,100,89.4928980436868,8.774332190317768,10.507101956313207]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1320,426.6513835294118,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1693,0,0.2,1306,511,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,823,0,0,0,0,0,0,0,6068.851383529412,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,1320,426.6513835294118,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,1306,511,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,823,0,0,0,0,0,0,0,4386.851383529412,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,1320,{"$nulls":15},0,{"$nulls":5},0,1306,{"$nulls":24},2626,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,426.6513835294118,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,511,{"$nulls":15},823,{"$nulls":7},1760.8513835294118,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,1693,null,0,0,{"$nulls":24},1693,0,null,null,0]
["  AÇUCAR",{"$nulls":49},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,34.16905019607844,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},34.16905019607844,0,null,null,0]
["PÚBLICO",{"$nulls":17},126,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},126,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},758.9119999999999,2.9882506527415145,{"$nulls":4},0,0,{"$nulls":24},761.9002506527414,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},66,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},66]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,44.41976525490197,{"$nulls":13},2680.2,463.9,{"$nulls":6},0.175,31.9,{"$nulls":6},583,{"$nulls":11},76.21,{"$nulls":4},3879.804765254902,{"$nulls":8},2680.2,null,2680.2]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},81.808764,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},81.808764,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},488.85,{"$nulls":5},0,185.356,220.6,{"$nulls":23},894.806,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},3007.3,{"$nulls":5},0,2.3,80.7,{"$nulls":23},3090.3,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,497.75994745098046,null,null,0,null,null,89,{"$nulls":7},372,2,{"$nulls":6},0,410,{"$nulls":17},761,{"$nulls":5},2131.7599474509807,{"$nulls":8},372,null,372]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,103.7510887129412,{"$nulls":14},45.0176,null,null,null,1959.9,null,null,2.0789999999999997,14.8,{"$nulls":23},2125.5476887129416,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},72.00862000000002,20.9177545691906,{"$nulls":4},0,null,80,{"$nulls":23},172.9263745691906,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,39.709977254901965,{"$nulls":5},0,130,null,0,{"$nulls":5},651,739.0939947780679,null,null,11,3006,422,null,455,{"$nulls":23},5453.80397203297,422,null,null,422]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,2,6,{"$nulls":23},8,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,31.39858666666667,{"$nulls":14},77.479,null,null,null,0.463,null,0,6.12,{"$nulls":24},115.46058666666667,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,337,284.55537619699044,0,0,0,0,0,41,51.3,0,0,0,0,0,0,758.7746031746032,5840.275984,472.99072214251555,0,0,3453.802870813397,2099,79.99999999999989,415.3231356693621,395.8057323089087,0,0,0,0,0,0,390,0,0,0,0,0,0,0,0,256,0,174,27,0,0,0,0,null,80,null,0,80,0,null,0,null,758.7746031746032,0,758.7746031746032,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,337,103.54671280276817,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1600,0,0,397,107,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,256,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,337,103.54671280276817,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,397,107,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,256,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,337,{"$nulls":15},0,{"$nulls":6},397,{"$nulls":33},0,null,0]
["    REFINO",0,null,103.54671280276817,{"$nulls":14},0,{"$nulls":7},107,{"$nulls":15},256,0,{"$nulls":15},0,null,0]
["  ÁLCOOL",0,{"$nulls":16},0,null,null,null,1600,{"$nulls":28},0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["  OUTROS",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":40},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,null,7.681660899653979,{"$nulls":14},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,null,0,{"$nulls":14},126,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,{"$nulls":16},758.9119999999999,{"$nulls":6},0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,{"$nulls":16},66,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,null,12.918685121107266,{"$nulls":13},684.7746031746032,463.9,{"$nulls":7},7.7,{"$nulls":6},390,{"$nulls":11},27,{"$nulls":13},684.7746031746032,null,684.7746031746032]
["FERRO LIGAS",0,{"$nulls":16},81.808764,{"$nulls":40},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,null,0,{"$nulls":14},488.85,{"$nulls":6},14.920754716981136,62.184637068358,{"$nulls":32},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,{"$nulls":16},3007.3,{"$nulls":6},0.7,19.3,{"$nulls":32},0,null,0]
["QUÍMICA",0,null,123.26989619377163,null,null,0,null,null,41,{"$nulls":7},74,2,0,{"$nulls":5},0,86,{"$nulls":17},174,{"$nulls":14},74,null,74]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,null,20.612469622595963,{"$nulls":14},45.0176,null,null,null,1843.6028708133972,null,null,0.55,3.128964059196618,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,{"$nulls":16},72.00862000000002,13.390722142515543,{"$nulls":6},16.500799257464035,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,null,9.46712802768166,{"$nulls":5},0,51.3,null,0,{"$nulls":5},651,459.6,null,null,10.2,2099,80,null,92.3,{"$nulls":24},80,null,null,80]
["CERÂMICA",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0.5333333333333333,1.6913319238900637,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,null,7.0588235294117645,{"$nulls":14},77.479,{"$nulls":6},1.6190476190476193,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-87,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,84,0,0,0,0,0,0,0,540,0,402,0,196,-3809,-33,-117,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2352,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},84,84]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,540,0,402,0,196,-1073.956047058824,-33,-117,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,-87,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,84,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},84,84]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-2735.043952941176,{"$nulls":13},2352]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,548,1730,{"$nulls":18},25942,null,null,297,1126,null,null,75,5,1,null,732,10,null,null,null,10479,null,null,null,4054]
["  PETRÓLEO",0,548,1730,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,1,0,0,10,0,0,0,5910,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,548,180,{"$nulls":20},0,297,{"$nulls":12},3059]
["    REFINO",null,null,1550,{"$nulls":20},0,null,1126,null,null,75,5,1,null,null,10,null,null,null,2851,null,null,null,4054]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},25942,null,0,{"$nulls":13},1595]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},2740]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},732,{"$nulls":4},145]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},89]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,831,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10581,76,0,0,0,0,0,0,0,0,228,1010,263,0,0,166,1711,921,543,1663]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,831,{"$nulls":26},10581,76,{"$nulls":8},11.4,50.5,263,{"$nulls":6},1663]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},216.6,959.5,null,null,null,166,1711,921,543]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,2340.501,11.44,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14.19,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,311.52,126.85,730.36,0,31.6,1338.5074499999998,0,0,0,39.9,0,0,0,0,0,25676.417999999998,0,0,0,0,0,0,1089.9768,1693.5939999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1773.7936799999998,-27855.314,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,334.641,250.40873105335157,0,0,0,0,0,18.245,25.144130699999995,0,0,0,0,0,0,758.7746031746032,502.26373462399994,146.62712386417982,0,0,735.5598511999999,601.025561,80,334.5843180952381,379.5776972842435,0,0,0,0,0,0,167.7,0,0,0,0,-2151.886735343666,0,0,0,167.68,0,154.78813799999998,23.085,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,275.44,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22807.3416,648.284,13204.73,57.988,0,0,0,3125.2439999999997,0,0,0,0,0,107.49999999999999,0,3046.4700000000003,2775.93,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,957.252,4978.16,25.075,1.55,0,22,39.517838999999995,109.915,121.55447199999999,0,1950.5399999999997,0,0,0,0,219.39999999999998,0,5345.95,0,0,13386.292204999998,2294.148068,489.6,735.5127999999999,8157.254,0,0,915.889,3.825,19.727999999999998,0,1247,4.5600000000000005,0,6508.7699999999995,0,13533.438159999998,4338.536,0,0,2673.71,3298.194,2023.810425,76.95,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8286.61,0,0,0,0,0,4390.5199999999995,694.3159999999999,0,0,6920.186,0,36.168,0,0,80.94,0,0,0,14893.393999999998,477.394,0,0,0,20.951999999999998,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,5476.77234,26.769599999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25.6839,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,728.9567999999999,492.4317,2835.25752,0,122.67120000000001,5196.085920899999,0,0,0,154.8918,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3346.2287759999995,5385.62892,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,783.05994,585.9564306648426,0,0,0,0,0,70.82709000000001,97.60951537739999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1027.1738565523808,1207.0570773638945,0,0,0,0,0,0,303.537,0,0,0,0,0,0,0,0,385.664,0,470.5559395199999,77.19624,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,644.5296,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,70018.538712,2061.5431200000003,37937.18929,166.599524,0,0,0,9263.223215999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,2239.9696799999997,11648.8944,97.34115,6.0171,0,85.404,153.40825099799997,426.69003000000004,471.87446030399997,0,7571.996279999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2258.0242959999996,25940.067720000003,0,0,2394.1338459999997,11.628,58.473791999999996,0,2257.07,11.77078183494136,0,28524.70144337125,0,0,0,0,0,6149.532999999999,13614.944832000001,6152.383691999999,257.3208,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,411.84,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13478.896399999998,2207.92488,0,0,18089.366203999998,0,107.20195199999999,0,0,208.9313775702091,0,0,0,0,0,0,0,0,86.48985599999999,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,8499.80196,14479.896979799207,1435.2695385000036,2841.27462,0,208.0752,5349.494171897999,497.51712000000003,569.4839756813999,0,7726.88808,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,90128.86204055237,36802.2217173639,37937.18929,166.599524,20483.50005,11.628,165.67574399999998,9263.223215999999,2586.2909,220.70215940515044,0,28524.70144337125,0,0,0,0,0,6535.196999999999,13701.434688000001,6622.939631519999,334.51704,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",11822.308569436274,2097.9731706648427,9350.5079862774,23270.789726378516]
["TRANSPORTE",119447.09386200001,644.5296,0,120091.623462]
["INDÚSTRIA",56590.959959834945,13888.86408,39851.82351467325,110331.64755450819]
["OUTROS",36492.592055999994,6348.332089134365,845.4966885000036,43686.42083363436]
["TOTAL",224352.95444727122,22979.698939799207,50047.82818945065,297380.48157652107]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",5.269513209024767,9.129680837686267,18.683144353201627,7.825257933207881]
["TRANSPORTE",53.240704654982906,2.8047782596651882,0,40.38315589017512]
["INDÚSTRIA",25.224076098866483,60.43971296745525,79.62747826702584,37.10117320733371]
["OUTROS",16.265706037125845,27.625827935193286,1.6893773797725393]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",50.80321170207275,9.015479041893851,40.1813092560334,100]
["TRANSPORTE",99.46330178457123,0.5366982154287766,0,100]
["INDÚSTRIA",51.29168394940968,12.588286668281965,36.12002938230835,100]
["OUTROS",83.53303236941808,14.531591208421352,1.9353764221605725,100]
["TOTAL",75.44306649108084,7.7273729660990345,16.829560542820122,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,2507.833042953198,0,0,0,0,0,0,775.2203827985937,5049.3553403737415,0,0,323.52745193003204,2141.3188663853016,2680.5981684037065,0,742.1556793951709,57041.440765597195,89.99435802927283,254.8808393139062,0,0,0,0,0,0,71606.32489518012]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",477,186,962,157,1596,220,298,949,634,1983,875,846,2628,664,519,3345,8066,1470,11065,27556,4595,2981,5501,1021,1217,2335,1467,83613]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",72.20546014492754,22.149539855072465,104.52477898550724,15.299717391304348,257.5560471014493,23.375416666666666,80.0313097826087,187.84864492753624,122.94197101449275,370.92053623188406,182.25830072463768,185.09466304347825,437.2052481884058,141.3657608695652,92.0926286231884,693.8561992753623,1075.2085072463767,203.80109420289855,887.2723134057971,2472.240570652174,670.7567463768116,352.6775036231884,766.665652173913,151.11070652173913,154.52234963768115,445.8417481884058,135.99469746376812,10304.81811231884]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":9},85,null,null,184,null,null,456,10796,5181,6392,3866,291,null,614,{"$nulls":4},27865]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":27},0]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},369.2,null,null,369.057,{"$nulls":7},56.632,142.002,null,92.6,240.078,{"$nulls":7},1269.569]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":4},1627.7,null,null,1244.23,{"$nulls":8},395.08,null,null,487.1,{"$nulls":7},3754.11]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},4048.2,37454,{"$nulls":9},41502.2]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":16},229.943,{"$nulls":10},229.943]
["  COBRE","k t",{"$nulls":15},88.301,{"$nulls":11},88.301]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":16},8.458,{"$nulls":8},24.556,null,33.014]
["  PAPEL","k t",null,null,16,null,17.343,null,null,60.062,null,1.7,2.357,5.805,90,null,0,244,328,null,224,3260,1481,1214,164,null,null,11.177,null,7119.4439999999995]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},291.1,null,null,40.165,null,0,0,0,23.119,null,null,683.083,818.165,1301.24,0,2120,553.957,818.358,331.259,{"$nulls":4},6980.446000000001]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":16},0,null,null,59.916,266.39264000000003,46.863,0,{"$nulls":4},373.17164]
["  CIMENTO","k t",null,null,623,null,547,null,null,333,null,1469,355,1640,499,491,1891,691,9141,1424,2947,7834,3814,351,1781,792,573,714,1899,39809]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,11.77,0,15.96,0,0,10.24,0,5.35,99.82,80.48,946.67,1778.57,39.96,142.04,646.12,45.47,279.83,9545.67,1018.89,0,0,232.27,369.58,397.58,0,15666.27]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,186.97,0,510.25,0,50,831.34,248.29,65.66,1908.49,3498.59,13663.17,25630.8,747.94,2237.19,10909.24,2566.99,3611.4,146801.93,19397.63,0,51.87,6582.51,8689.65,7113.85,null,255303.76]

{"sheet":"2001","index":32,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",2001,{"$nulls":13},446,{"$nulls":20},-10]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","mil tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",75014,13998,0,473,1581,0,145,2610,267,312,0,124,127,15,0,66,1070.5961904761905,267876,72407,72919,9026,78040,10063,683.2978999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,683.2978999999999,null,0,673.2978999999999,10,null,0,null,1070.5961904761905,0,762.9761904761905,307.62]
["IMPORTAÇÃO",24243,0,4608,0,0,0,0,null,0,0,0,3268,0,0,9732,161,0,0,0,0,0,0,0,0,6585,13,320,0,3848,3308,80,1182,0,0,0,1618,1,37854,18,0,118,0,2827,0,0,1,214,7,41]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",2655,0,0,91,751,0,-1,594,0,10,0,-40,-127,0,-58,219,0,0,0,0,0,0,0,0,12,72,44,-6,82,-25,3,-18,0,0,0,26,-11,0,0,-212,652,0,-63,0,0,-21,-106,-1,-261.9,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",101912,13998,4608,564,2332,0,144,3204,267,322,0,3352,0,15,9674,446,1070.5961904761905,267876,72407,72919,9026,78040,10063,683.2978999999999,6597,85,364,-6,3930,3283,83,1164,0,0,0,1644,-10,37854,18,-212,770,0,2764,0,0,-20,108,6,-220.89999999999998,null,683.2978999999999,null,0,673.2978999999999,10,null,0,null,1070.5961904761905,0,762.9761904761905,307.62]
["EXPORTAÇÃO",-6428,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-848,-7625,-2965,-21,-8,0,0,-746,0,0,0,0,0,-6,-9,0,-320,0,-161,0,0,-15,-58,-4.1,-9]
["NÃO APROVEITADA",0,-2608,-13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["REINJEÇÃO",0,-1211,-1816,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",95484,10179,2779,564,2332,0,144,3204,267,322,0,3352,0,15,9674,446,1070.5961904761905,267876,72407,72919,9026,78040,10063,683.2978999999999,5749,-7540,-2601,-27,3922,3283,83,418,0,0,0,1644,-10,37848,9,-212,450,0,2603,0,0,-35,50,1.9000000000000004,-229.89999999999998,null,683.2978999999999,null,0,673.2978999999999,10,null,0,null,1070.5961904761905,0,762.9761904761905,307.62]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-95484,-9387,5807.572168250866,-430,-2332,0,-79,-3119,-40,-55,0,-70,0,-15,-9574,-446,-849.9761904761905,-267876,-28198.66602901323,-72919,-9026,-4406.483253588516,-2089,-129,30411.78235973605,16615.17598102408,19564,93,8694,7347,203,3555,2849,104,0,7621,10,328519.46572964074,7031,6481,4985,4740,1793,2250,239,1627,720,574,1447,null,-129,null,0,-119,-10,null,0,null,-849.9761904761905,0,-762.9761904761905,-87]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-95484,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-796.9,0,0,0,0,0,0,0,31976,18731,19425,93,7463,10098,233,3715,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5036,1793,502,0,1627,720,574,1447,{"$nulls":9},-796.9,-796.9]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-8900,7900,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,696.9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,1065,204,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":9},696.9,696.9]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,-150,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,104,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-15,-9574,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3269,0,0,7621,0,0,0,0,0,0,0,0,276,0,0,null,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-446,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-1548,-430,-2332,0,-79,-3119,0,0,0,-70,0,0,0,0,0,-262665,0,0,0,0,0,-10,-1384,-1794,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-50,301317.944,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,-10,null,0,0,-10,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-387,-394.42783174913444,0,0,0,0,0,-40,-55,0,0,0,0,0,0,-849.9761904761905,-5211,-362.6660290132313,0,0,-4406.483253588516,-2089,-119,-573.2176402639474,-431.82401897591916,0,0,0,0,0,0,-420,0,0,0,0,27201.52172964072,0,0,0,-296,0,-174,-37,0,0,0,0,null,-119,null,null,-119,{"$nulls":4},-849.9761904761905,null,-762.9761904761905,-87]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-27836,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7031,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-72919,-9026,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6481,4985,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100,0,0,0,0,0,0,0,393,110,139,0,166,-2955,-30,-160,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1922,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,100,100]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",0,-43,-200,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,-101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-12,-11,0,-47,0,-56638.66572964075,-212,-130,-32,0,-42,null,-10,0,0,-6,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,1035,8215,134,0,0,65,85,227,267,0,3282,0,0,0,0,220.62,0,44207,0,0,73634,7974,554.2978999999999,36090,8831,16885,74,12681,10331,201,3913,2837,93,0,9173,0,309729,6828,6139,5444,4769,4233,2250,248,1554,829,565,1253,null,554.2978999999999,null,0,554.2978999999999,0,null,0,null,220.62,0,0,220.62]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,798,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10326,115,0,0,0,0,0,0,0,0,131,1187,238,0,0,160,1554,829,565,1253]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,1035,7417,134,0,0,65,85,227,267,0,3282,0,0,0,0,220.62,0,44207,0,0,73634,7974,554.2978999999999,36090,8831,16885,74,12681,5,86,3913,2837,93,0,9173,0,309729,6828,6008,4257,4531,4233,2250,88,0,0,0,0,null,554.2978999999999,null,0,554.2978999999999,0,null,0,null,220.62,0,0,220.62]
["SETOR ENERGÉTICO",0,624,1795,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27406,0,0,304,1083,0,0,6,5,1,0,763,0,0,0,0,11154,0,0,0,4503,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,140,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22129,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10369,0,65,0,0,66,0,0,0,73770,647,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,160,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,230,0,0,0,0,0,71,325,0,0,437,0,0,0,0,22,0,0,0,44668,95,0,0,0,24,0,0,0,0,null,0]
["PÚBLICO",0,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,134,240,0,0,640,0,0,0,0,4,0,0,0,27136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5286,0,0,0,0,0,5723,150,0,0,35,0,0,0,0,0,0,0,0,12395,7,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,572,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29279,742,16885,74,0,0,0,3913,0,0,0,0,0,1200,0,6008,4257,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,572,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,28372,0,16885,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6008,4257,0,0,0,0,0,0,null,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,538,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1200,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,74,0,0,0,3913,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,369,741,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,411,4730,134,0,0,65,85,227,267,0,3282,0,0,0,0,220.62,0,16562,0,0,46228,7974,554.2978999999999,579,6291,0,0,1194,0,20,0,2074,1,0,9173,0,139406,6079,0,0,28,4209,2250,88,0,0,0,0,null,554.2978999999999,null,0,554.2978999999999,0,null,0,null,220.62,0,0,220.62]
["CIMENTO                       ",0,0,27,0,0,0,0,null,0,20,0,230,null,0,null,0,77.39999999999999,0,30,0,0,null,0,51.6,27,239,0,0,3,0,1,0,0,0,0,0,0,4569.840990000001,327,0,0,0,2519,0,0,0,0,null,0,null,51.6,null,null,51.6,{"$nulls":4},77.39999999999999,null,null,77.39999999999999]
["FERRO GUSA E AÇO",0,411,424,12,0,0,0,null,0,0,0,2141,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,26,107,0,0,172,0,3,0,2074,0,0,9020,0,13963,5325,0,0,14,379,0,88,0,0,null,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,49,null,0,null,0,0,0,160,0,0,0,0,null,0,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27,0,5371,408,0,0,0,103,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,322,0,0,0,0,0,0,0,0,591,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,196,649,0,0,45,0,5,0,0,0,0,0,0,6913,0,0,0,0,153,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,185,0,0,0,0,0,0,0,0,166,null,0,null,0,0,0,null,0,0,0,0,null,0,956,0,0,114,0,0,0,0,0,0,126,0,26236,9,0,0,0,437,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,1555,0,0,0,0,0,157,0,0,7,null,0,null,0,143.22,0,168,0,0,0,0,null,89,1131,0,0,30,0,1,0,0,1,0,0,0,16524,0,0,0,5,130,2250,0,0,0,null,0,{"$nulls":9},143.22,null,null,143.22]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,306,17,0,0,12,null,53,56,0,0,null,0,null,0,null,0,5802,0,0,46112,0,0,46,1021,0,0,112,0,3,0,0,0,0,0,0,15908,0,0,0,0,20,0,0,0,0,null,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,211,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,256,0,0,0,0,0,4,210,0,0,36,0,0,0,0,0,0,0,0,6701,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,448,0,0,0,0,null,0,181,0,0,null,0,null,0,0,0,3313,0,0,116,7974,462.69789999999995,36,848,0,0,45,0,0,0,0,0,0,0,0,11785,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,462.69789999999995,null,null,462.69789999999995]
["CERÂMICA",0,0,489,0,0,0,0,72,0,10,0,11,null,0,null,0,0,0,5047,0,0,0,0,40,6,407,0,0,387,0,1,0,0,0,0,0,0,2666,0,0,0,6,55,0,0,0,0,null,0,null,40,null,null,40]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,763,105,0,0,53,13,17,0,0,87,null,0,null,0,0,0,1786,0,0,0,0,0,149,710,0,0,250,0,6,0,0,0,0,0,0,28769.159010000003,10,0,0,3,413,0,0,0,0,null,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",0,286,-171.57216825086653,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,-1.3339709867723286,0,0,0.48325358852162026,0,0,-70.78235973605479,-244.1759810240801,-78,8,65,-299,-85,-60,0,0,0,-45,0,0.20000000001164153,0,0,41,29,-121,0,19,-38,59,-4.899999999999977,35.90000000000009,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},1.559690042138371]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":24},771,2700,{"$nulls":5},722,{"$nulls":32},"CESP",262665,7352,10080,6907,0,0,14279,34.944,0,0,301317.944]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":24},641.6433333333333,2520,{"$nulls":5},585.6957592592593,{"$nulls":32},"APE",5211,242,4029.812673956262,3014.2460556844544,4665.463,4325,null,0,0,5714.2,27201.721729640714]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-",43.60479797979798,22.372881355932197,22.95966358656559,"-",0,32.568508005959664,"-","-","-",15.5187969924812,"-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-","-",30.039819264000002,29.358395810679326,30.329995361667844,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",33.21701682644399,0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",37848,{"$nulls":9},37848]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,6907,330,1930,null,0,5020,0,0,null,72,{"$nulls":5},262665,0,{"$nulls":4},34.944,4010,6070,{"$nulls":10},14279,{"$nulls":13},34.944,null,0,0,34.944,{"$nulls":9},"TOTAL",305724,7594,14109.812673956261,9921.246055684454,4665.463,4325,14279,34.944,0,5714.2,366367.66572964075]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-",35.8061989481929,35.07268112598062,"-","-","-","-","-",38.65168539325841,51.69573283858997,"-","-","-","-","-","-","-",0,44.708077845907745,"-","-",42.66317510323699,44.78102079825391,34.820947368421045,36.48116047206814,40.79489862124898,"-","-","-","-","-","-",29.714285714285708,"-","-","-","-",0,"-","-","-",42.10975398475398,"-",42.14616040134208,23.107317844159947,"-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",267876,7594,14109.812673956261,9921.246055684454,4665.463,4325,14279,34.944,0,5714.2,328519.66572964075]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,1600,1414.2460556844546,0,0,0,0,0,80,162,0,0,0,0,0,0,3296,5211,585,0,0,4665.463,3111,629.1999999999998,2063.5126739562625,1966.3,0,0,0,0,0,0,624,0,0,0,0,0,0,0,0,950,0,759,85,0,0,0,0,null,629,null,0,629,0,null,0,null,3296.2,0,3296.2,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},26292.264,2291.362482,3794.285793141734,2093.627491939238,938.4531449999997,829.5886399941018,3695.4035,10,null,1410.8793284761903,41355.86438055127,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",83.44732043728105,2.0727811732173866,3.8512712757704253,2.708002638804318,1.2734374335978806,1.1805081082651037,3.8974509313103844,0.009537959615078794,null,1.559690042138371,100,85.9108039387591,10.191745129930501,14.089196061240898]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,1600,1414.2460556844546,0,0,0,0,0,80,162,0,0,0,0,0,0,3296,5211,585,0,0,4665.463,3111,629.1999999999998,2063.5126739562625,1966.3,0,0,0,0,0,0,624,0,0,0,0,0,0,0,0,950,0,759,85,0,0,0,0,27191.721729640718,629,null,0,629,0,null,0,null,3296.2,0,3296.2,0,null,null,"% produção",81.54032404880498,2.3115815557445423,4.294967439047652,3.019985434859557,1.420147250435686,1.3165117498808463,4.346467347178868,0.0106368061474766,0,1.7393783679003774,100,84.28761985526899,11.365912797552129,15.712380144731014]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1600,434.1242459396751,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1970,0,0.2,1710.1548045063,564.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,950,0,0,0,0,0,0,0,7218.779050445975,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,1600,434.1242459396751,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,1710.1548045063,564.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,950,0,0,0,0,0,0,0,5258.779050445975,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,1600,{"$nulls":15},0,{"$nulls":5},0,1710.1548045063,{"$nulls":24},3310.1548045063,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,434.1242459396751,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,564.3,{"$nulls":15},950,{"$nulls":7},1948.6242459396751,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,1970,null,0,0,{"$nulls":24},1970,0,null,null,0]
["  AÇUCAR",{"$nulls":49},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,101.70301624129931,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},101.70301624129931,0,null,null,0]
["PÚBLICO",{"$nulls":17},105,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},105,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},601,3.972835314091681,{"$nulls":4},0,8.202783300198806,{"$nulls":24},613.1756186142904,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},60,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},60]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,136.9709976798144,{"$nulls":13},2860,326,{"$nulls":6},0.23924784625579854,46,{"$nulls":6},624,{"$nulls":11},85,{"$nulls":4},4078.21024552607,{"$nulls":8},2860,null,2860]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":16},0,106,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},106,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":13},0,380,{"$nulls":5},0,295.6991385023194,240,{"$nulls":23},915.6991385023193,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":13},0,2799,{"$nulls":5},0,4.101391650099403,81,{"$nulls":23},2884.1013916500992,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,565.9280742459397,null,null,0,null,null,80,{"$nulls":7},436,1,{"$nulls":6},0,412,{"$nulls":17},759,{"$nulls":5},2253.9280742459396,{"$nulls":8},436,null,436]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,100.88283062645012,{"$nulls":14},40,null,null,null,2685,null,null,20.506958250497018,14,{"$nulls":23},2860.389788876947,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},60,22.843803056027166,{"$nulls":4},0,null,83,{"$nulls":23},165.84380305602718,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,35.26798143851508,{"$nulls":5},0,162,null,0,{"$nulls":5},665,558.1833616298811,null,null,10,3111,629,null,520,{"$nulls":23},5690.451343068396,629,null,null,629]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,8.202783300198806,6,{"$nulls":23},14.202783300198806,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,39.36890951276102,{"$nulls":14},68,null,null,null,0.463,null,0,16.405566600397613,{"$nulls":24},124.23747611315864,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,387,394.42783174913444,0,0,0,0,0,40,55,0,0,0,0,0,0,849.9761904761905,5211,362.6660290132313,0,0,4406.483253588516,2089,118.99999999999955,573.2176402639474,431.82401897591916,0,0,0,0,0,0,420,0,0,0,0,0,0,0,0,296,0,174,37,0,0,0,0,null,119,null,0,119,0,null,0,null,849.9761904761905,0,849.9761904761905,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,387,119.09319899244332,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1861,0,0,534.8422566371681,118.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,296,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,387,119.09319899244332,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,534.8422566371681,118.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,296,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,387,{"$nulls":15},0,{"$nulls":6},534.8422566371681,{"$nulls":33},0,null,0]
["    REFINO",0,null,119.09319899244332,{"$nulls":14},0,{"$nulls":7},118.8,{"$nulls":15},296,0,{"$nulls":15},0,null,0]
["  ÁLCOOL",0,{"$nulls":16},0,null,null,null,1861,{"$nulls":28},0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["  OUTROS",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":40},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,null,25.907994166777144,{"$nulls":14},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,null,2.716160678775023,{"$nulls":14},105,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,{"$nulls":16},601,{"$nulls":6},2.105521021526778,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,{"$nulls":16},60,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,null,45.25541561712847,{"$nulls":13},762.9761904761905,326,{"$nulls":7},10.6,{"$nulls":6},420,{"$nulls":11},37,{"$nulls":13},762.9761904761905,null,762.9761904761905]
["FERRO LIGAS",0,{"$nulls":16},106,{"$nulls":40},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,null,0,{"$nulls":14},380,{"$nulls":6},23.918851227249966,67.65327695560254,{"$nulls":32},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,{"$nulls":16},2799,{"$nulls":6},1.2676991150442478,20,{"$nulls":32},0,null,0]
["QUÍMICA",0,null,158.79093198992445,null,null,0,null,null,40,{"$nulls":7},87,1,0,{"$nulls":5},0,87,{"$nulls":17},174,{"$nulls":14},87,null,87]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,null,22.71079608693105,{"$nulls":14},40,null,null,null,2536.4832535885166,null,null,5.03055204382638,2.959830866807611,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,{"$nulls":16},60,14.666029013231311,{"$nulls":6},17.11957922961894,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,null,9.924433249370278,{"$nulls":5},0,55,null,0,{"$nulls":5},665,348,null,null,9,2089,119,null,106,{"$nulls":24},119,null,null,119]
["CERÂMICA",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},2.0283185840707967,1.6913319238900637,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,null,10.0289009677847,{"$nulls":14},68,{"$nulls":6},4.024441635061104,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100,0,0,0,0,0,0,0,393,110,139,0,166,-2955,-30,-160,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1922,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},100,100]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,393,110,139,0,166,-719.9853411764711,-30,-160,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,-100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},100,100]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-2235.014658823529,{"$nulls":13},1922]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,624,1795,{"$nulls":18},27406,null,null,304,1083,null,null,6,5,1,null,763,{"$nulls":4},11154,null,null,null,4503]
["  PETRÓLEO",0,624,1795,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,1,0,0,0,0,0,0,6147,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,624,220,{"$nulls":20},0,304,{"$nulls":12},3160]
["    REFINO",null,null,1575,{"$nulls":20},0,null,1083,null,null,6,5,1,{"$nulls":6},2987,null,null,null,4503]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},27406,null,0,{"$nulls":13},1827]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},2968]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},763,{"$nulls":4},127]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},85]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,798,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10326,115,0,0,0,0,0,0,0,0,131,1187,238,0,0,160,1554,829,565,1253]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,798,{"$nulls":26},10326,115,{"$nulls":8},6.55,59.35,238,{"$nulls":6},1253]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},124.45,1127.65,null,null,null,160,1554,829,565]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,2589.744,11.44,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,1362.24,126.85,722.92,0,31.6,1325.3348369999999,0,0,0,39.9,0,0,0,0,0,22589.19,0,0,0,0,0,10,1114.9504,1720.446,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3695.4035,-25913.343184,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,384.291,347.0964919392383,0,0,0,0,0,17.8,26.957644999999996,0,0,0,0,0,0,849.9761904761905,448.14599999999996,112.42646899410171,0,0,938.4531449999997,598.1621710000001,119,461.78413099663595,414.11923419790645,0,0,0,0,0,0,180.6,0,0,0,0,-2339.3308687491017,0,0,0,193.88,0,154.78813799999998,31.634999999999998,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,503.36,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23587.1624,711.578,13001.45,56.462,0,0,0,3216.486,0,0,0,0,0,103.19999999999999,0,3208.2720000000004,2171.07,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,1027.7549999999999,5742,39.53,0,0,26,36.118455,101.015,130.867113,0,1870.7399999999998,0,0,0,0,220.62,0,5134.22,0,0,15681.906613999998,2283.267186,554.2978999999999,711.3448,7071.666,0,0,733.1999999999999,3.825,17.262,0,1219.91,0.38,0,6329.37,0,12948.16,3927.034,0,0,2967.8050000000003,3674.457,2001.5707499999999,75.24,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,281.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8569.95,0,0,0,0,0,4775.596799999999,685.685,0,0,7014.891,0,53.43,0,0,34.96,0,0,0,13585.333999999999,483.85400000000004,0,0,0,20.951999999999998,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,6060.00096,26.769599999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,3187.6416,492.4317,2806.37544,0,122.67120000000001,5144.9498372339995,0,0,0,154.8918,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3422.8977279999995,5471.01828,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,899.2409399999999,812.2057911378176,0,0,0,0,0,69.09960000000001,104.64957788999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1417.6772821596724,1316.8991647493426,0,0,0,0,0,0,326.886,0,0,0,0,0,0,0,0,445.924,0,470.5559395199999,105.78743999999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,1177.8624,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,72412.588568,2262.81804,37353.165850000005,162.21532600000003,0,0,0,9533.664504,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,2404.9466999999995,13436.279999999999,153.45546000000002,0,0,100.932,140.21184230999998,392.14023000000003,508.02613266599997,0,7262.21268,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2183.828536,22487.89788,0,0,1916.5847999999996,11.628,51.164568,0,2208.0371,0.9808984862451132,0,27738.480477053377,0,0,0,0,0,6825.9515,15168.158496,6084.775079999999,251.60255999999998,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,658.944,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14661.082175999998,2180.4782999999998,0,0,18336.925074,0,158.36652,0,0,90.24266073455041,0,0,0,0,0,0,0,0,86.48985599999999,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,9364.1886,19732.653540272182,1491.3838485000038,2806.37544,0,223.60320000000002,5285.1616795439995,461.23983000000004,612.675710556,0,7417.10448,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,94098.07429015967,33719.11166474935,37353.165850000005,162.21532600000003,20253.509874,11.628,209.531088,9533.664504,2534.9231,91.22355922079552,0,27738.480477053377,0,0,0,0,0,7271.8755,15254.648352,6555.331019519999,357.39,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",12544.972394429013,4899.0883311378175,9327.742595124,26771.80332069083]
["TRANSPORTE",121724.45228800001,1177.8624,0,122902.31468800001]
["INDÚSTRIA",54730.96975848625,15841.2267,38755.098482029374,109327.29494051563]
["OUTROS",37946.05469,7178.664709134365,845.4966885000036,45970.21608763436]
["TOTAL",226946.44913091528,29096.842140272183,48928.33776565338,304971.6290368408]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",5.527723585220044,16.837182219018594,19.06409050681438,8.778457001145105]
["TRANSPORTE",53.63575978127889,4.048076400599332,0,40.29958953104891]
["INDÚSTRIA",24.11624855470393,54.443113186068295,79.20787881176419,35.84834933196648]
["OUTROS",16.720268078797133,24.67162819431378,1.7280306814214397]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",46.858899432947496,18.299433446649868,34.84166712040265,100]
["TRANSPORTE",99.04162716301144,0.9583728369885653,0,100]
["INDÚSTRIA",50.06157866456411,14.489727115830611,35.44869421960527,100]
["OUTROS",82.54486909015682,15.615903774412256,1.8392271354309246,100]
["TOTAL",74.41559395136392,9.540835726970938,16.043570321665165,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,2503.105656437319,0,0,0,0,0,0,890.1177769251575,4703.940598916893,0,0,335.2134273871449,2078.47508821476,2593.2275048903375,0,1136.7309402655565,60494.14406209313,88.84126375112432,154.8456603370087,0,0,0,0,0,0,74978.64197921843]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",474,180,954,161,1465,220,279,940,545,1730,768,748,2332,573,445,2820,6905,1257,9576,23234,4445,3004,5298,912,1075,2040,1241,73621]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",74.01959601449275,23.912728260869564,111.2589981884058,15.889371376811594,251.2431793478261,23.42853079710145,78.48524818840579,181.1435670289855,120.79409782608695,375.3158061594203,185.07622463768115,181.8515,420.83220471014494,139.24651630434784,93.03273188405797,726.1531286231884,1097.6332789855073,201.59696557971014,890.3181231884058,2462.470393115942,664.6242699275363,353.1159003623188,737.8452373188405,149.1926793478261,157.93657789855072,480.0386358695652,135.23859601449274,10331.69408695652]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":9},75,null,null,157,null,null,430,10896,5193,5484,3471,381,null,630,{"$nulls":4},26717]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":16},15759,5014,3922,2696,{"$nulls":7},27391]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},334.8,null,null,325.1,{"$nulls":7},47.607,114.2,null,79.9,230.375,{"$nulls":7},1131.982]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":4},1605.3,null,null,1098.557,{"$nulls":8},353.57,null,null,462.2,{"$nulls":7},3519.627]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":16},3798.71,35371.23,{"$nulls":9},39169.94]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":27},0]
["  COBRE","k t",{"$nulls":27},0]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  PAPEL","k t",null,null,18.697,null,21.85,null,null,66.703,null,1.93,2.39,5.22,115.262,null,0,260.931,358.643,null,194.617,3322.353,1504.479,1378.924,171.068,null,null,14.7,null,7437.767]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},326.31,null,null,48.786,null,0,0,0,25.742,null,null,595.4,792.344,1272.388,0,2097.598,651.341,825.448,308.109,{"$nulls":4},6943.466000000001]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":16},12.614,null,null,35.004,357.844,63.099,{"$nulls":5},468.561]
["  CIMENTO","k t",null,null,625,null,558,null,null,291,123,1504,355,1687,504,456,1683,637,9040,1400,2819,7232,4100,388,1791,751,650,731,1989,39314]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,14.33,0,0,0,0,12.41,0,6.22,153.64,83.81,1241.99,1890.44,64.98,141.24,747.11,22.95,201.77,12278.99,1338.02,0,0,327.86,447.94,505.84,0,19479.54]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,202.05,0,294.6,0,0,1094.24,273.69,73.64,1929.55,3838.02,15657.91,22909.62,1309.5,2027.83,12193.23,2010.9,2816.89,175413.19,22655.7,0,80.33,7627.48,10673.44,8882.27,null,291964.08]

{"sheet":"2002","index":33,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",2002,{"$nulls":34},-30.5]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","mil tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",84434,15525,0,386,1736,0,94,2109,259,357,0,105,0,98,0,328.937,1105.5935688311688,286092,76274.24934367099,76974,10295,87233,11259.4,725.25531,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,725.25531,null,0,710.29131,14.963999999999999,null,0,null,1105.5935688311688,0,803.0201688311689,302.5734]
["IMPORTAÇÃO",22165,0,5369,0,0,0,0,0,0,0,0,3693.14,0,0,9318.86,353.054,0,0,0,0,0,0,0,0,6389,59,164,0,3353,3250,0,996,0,0,0,2084,0,36580,12,1.710467,0,0,2171,0,0,1,245,159,91]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",1017,0,0,-14,-64,0,-28,-135,-7,-15,0,-53,0,0,-53,-94.78300000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,535,-46.200000000000074,179.5,9.3,-0.09999999999999432,-134.9,-4.3,39.2,0,0,0,170,-30.51700000000001,0,0,489.3,565.5,0,225,0,0,28.7,66.6,10,-146.5,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",107616,15525,5369,372,1672,0,66,1974,252,342,0,3745.14,0,98,9265.86,587.208,1105.5935688311688,286092,76274.24934367099,76974,10295,87233,11259.4,725.25531,6924,12.799999999999926,343.5,9.3,3352.9,3115.1,-4.3,1035.2,0,0,0,2254,-30.51700000000001,36580,12,491.010467,565.5,0,2396,0,0,29.7,311.6,169,-55.5,null,725.25531,null,0,710.29131,14.963999999999999,null,0,null,1105.5935688311688,0,803.0201688311689,302.5734]
["EXPORTAÇÃO",-13635,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-805,-7929,-3390,-18,-175,-50,-4,-897,0,0,0,0,0,-7,-7,-14.4,-753.2,0,-278,0,0,-18,-93,0,-26]
["NÃO APROVEITADA",0,-2136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-2073,-1310,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",93981,11316,4059,372,1672,0,66,1974,252,342,0,3745.14,0,98,9265.86,587.208,1105.5935688311688,286092,76274.24934367099,76974,10295,87233,11259.4,725.25531,6119,-7916.2,-3046.5,-8.7,3177.9,3065.1,-8.3,138.20000000000005,0,0,0,2254,-30.51700000000001,36573,5,476.610467,-187.70000000000005,0,2118,0,0,11.7,218.60000000000002,169,-81.5,null,725.25531,null,0,710.29131,14.963999999999999,null,0,null,1105.5935688311688,0,803.0201688311689,302.5734]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-93565.4,-9866,6082.953148682794,-339,-1581,0,0,-1899,-36,-157.1604938271605,0,-49,0,-98,-9218,-587.207,-885.6701688311689,-286092.2,-29574.629096064946,-76974,-10295,-5051.524880382775,-2348,-141.10399999999998,31024.084378729334,16572.09433994886,19406.7,71,8939.7,5486.53125,192.5,3625,2741,81.4905,0,7432,30.517428722597515,345678.8247238453,7363.72196,7040,5547,5040,1817,2270,233.72000000000003,1612,818,576,1567.4,null,-141.10399999999998,null,0,-126.14,-14.963999999999999,null,0,null,-885.6701688311689,0,-803.0201688311689,-82.65]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-93371.9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-926.28,0,0,0,0,0,0,null,32213,17813.2,18769,71,7628,8775,227.5,3625,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5320,1817,429,0,1612,818,686,1567.4,{"$nulls":9},-926.28,-926.28]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-9464,8842,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,836.28,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1166,86,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},836.28,836.28]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,-40,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,81.4905,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-98,-9218,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,3179,0,0,7432,0,0,0,0,0,0,0,0,267.72,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-587.207,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79.34742872259751,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-2180,-339,-1581,0,0,-1899,0,-90,0,-49,0,0,0,0,null,-274338,0,0,0,0,0,-14.963999999999999,-1269,-1050,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-48.83,311601,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-14.963999999999999,null,0,0,-14.963999999999999,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-292,-539.0468513172063,0,0,0,0,0,-36,-67.1604938271605,0,0,0,0,0,0,-885.6701688311689,-11754.2,-419.6213358839471,0,0,-5051.524880382775,-2348,-126.14,-255.91562127066405,-385.1056600511419,0,0,0,0,0,0,-438,0,0,0,0,34077.82472384531,0,0,0,-280,0,-167,-34,0,0,0,0,null,-126.14,null,null,-126.14,{"$nulls":4},-885.6701688311689,null,-803.0201688311689,-82.65]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-29155.007760180997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7363.72196,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-76974,-10295,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7040,5547,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",-193.5,-110,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,90,0,0,0,0,0,0,0,336,194,637.7,0,145.7,-3374.46875,-35,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2008,0,0,0,-110,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,90,90]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-60,-119,-201,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10,-10,0,0,-15,0,0,0,0,-13.23,0,-10,0,-57886.83,-221.56196,-180.6,-180,-78,-10,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,1331,9941.1,33,91,0,66,75,216,185,0,3696.14,0,0,0,0,219.9234,0,46699.24158349,0,0,82181,8911.4,584.15131,37434.2,8591,16146,55,12125,8606.53125,197.9,3763,2741,67.977,0,9675.116,0,324365.17000000004,7147.16,7336.2,5179.4,4961.6098113207545,3924.7380000000003,2270,233.3,1632,1037,709,1486,null,584.15131,null,0,584.15131,0,null,0,null,219.9234,0,0,219.9234]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,821,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8601.53125,113,0,0,0,0,0,0,0,0,85.80000000000001,836,251.32,0,0,142,1632,1037,709,1486]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,1331,9120.1,33,91,0,66,75,216,185,0,3696.14,0,0,0,0,219.9234,0,46699.24158349,0,0,82181,8911.4,584.15131,37434.2,8591,16146,55,12125,5,84.9,3763,2741,67.977,0,9675.116,0,324365.17000000004,7147.16,7250.4,4343.4,4710.289811320755,3924.7380000000003,2270,91.3,0,0,0,0,null,584.15131,null,0,584.15131,0,null,0,null,219.9234,0,0,219.9234]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1331,1391,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30032,0,0,105,1023,0,0,17,5,1,0,696,0,0,0,0,11635,0,0,0,4683.12,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,154,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24767,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10003,0,64,0,0,58.149,0,0,0,72752,674,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,207,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,210,0,0,0,0,0,94,394,0,0,434,0,0,0,0,9.828000000000001,0,0,0,45407,90,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,43,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,202,166,0,0,666,0,0,0,0,0,0,0,0,28058,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5790,0,0,0,0,0,5628,111,0,0,32,0,0,0,0,0,0,0,0,12922,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,980,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30731.2,774,16146,55,0,0,0,3763,0,0,0,0,0,940,0,7250.4,4343.4,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,980,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29569,0,16146,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7250.4,4343.4,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,816.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,940,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,55,0,0,0,3763,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,346,774,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,6343.1,33,91,0,66,75,216,185,0,3696.14,0,0,0,0,219.9234,0,15932.24158349,0,0,52149,8911.4,584.15131,674,6123,0,0,973,0,19.9,0,2045,0,0,9675.116,0,152651.17,6376.16,0,0,27.169811320754715,3924.7380000000003,2270,91.3,0,0,0,0,null,584.15131,null,0,584.15131,0,null,0,null,219.9234,0,0,219.9234]
["CIMENTO                       ",0,0,32,0,0,0,0,0,0,18,0,170,0,0,0,0,81,0,1,0,0,0,0,54,29,140,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,4383.1486,320,0,0,0,2435,0,0,0,0,0,0,null,54,null,null,54,{"$nulls":4},81,null,null,81]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,1023,0,0,0,11,0,0,0,0,2566,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,41,110,0,0,132,0,3,0,2045,0,0,9543,0,14994,5515,0,0,13.584905660377359,350,0,91.3,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,58.8,0,0,0,0,0,0,208.247,0,0,0,0,null,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10.4,0,6821.17,518.16,0,0,0,100,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,207,0,0,0,0,0,0,0,0,614.64,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,187,788,0,0,54,0,5,0,0,0,0,0,0,7676,0,0,0,0,123.26,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,317,0,0,0,0,0,0,0,0,216.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,908,0,0,88,0,0,0,0,0,0,121.71599999999998,0,30578,12,0,0,0,494.262,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,1853,0,0,0,0,0,147,0,0,7,0,0,0,0,138.9234,0,134.4,0,0,0,0,null,140,969,0,0,28,0,1,0,0,0,0,0,0,17727,0,0,0,4.528301886792453,116.64,2270,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},138.9234,null,null,138.9234]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,462,18,0,0,43,0,51,10,0,0,0,0,0,0,null,0,5685.804768,0,0,52036,0,0,59,894,0,0,109,0,3,0,0,0,0,0,0,18015,0,0,0,0,20,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,270,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,247.98934348999998,0,0,0,0,0,2,204,0,0,25,0,0.3,0,0,0,0,0,0,6856,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,452,0,0,0,0,0,0,156,0,0,0,0,0,0,null,0,3145.2149999999997,0,0,113,8911.4,490.95131,44,917,0,0,51,0,0,0,0,0,0,0,0,13112,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,490.95131,null,null,490.95131]
["CERÂMICA",0,0,803,0,4,0,0,62,0,1,0,0,0,0,0,0,null,0,4795.0224,0,0,0,0,39.2,8,363,0,0,249,0,0.6,0,0,0,0,0,0,2771,0,0,0,6.037735849056603,55,0,0,0,0,0,0,null,39.2,null,null,39.2]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,924,15,87,0,12,13,18,0,0,63,0,0,0,0,null,0,1714.5630720000001,0,0,0,0,0,164,818,0,0,236,0,6,0,0,0,0,0,0,29717.851400000003,11,0,0,3.0188679245283017,230.57600000000002,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",-355.6000000000058,0,0.14685131720580102,0,0,0,0,0,0,0.16049382716050786,0,0,0,0,0.13999999999941792,-0.0009999999999763531,8.526512829121202e-14,0.20000000001164153,-0.37866411604045425,0,0,-0.47511961722921114,0,0,301.1156212706628,-54.89433994885985,-214.20000000000073,-7.299999999999997,22.399999999999636,54.899999999999636,13.700000000000017,-0.1999999999998181,0,-0.2834999999999894,0,-0.8840000000000146,-0.0004287225975048159,0.17527615476865321,0,0.1895329999997557,0.0999999999994543,-0.3901886792455116,-0.26199999999971624,0,-0.4200000000000159,8.299999999999955,0.40000000000009095,-36,0.09999999999990905,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},1.5418108217685509]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":24},789,3014,{"$nulls":5},891,{"$nulls":32},"CESP",274338,5080,9189,9097,0,0,13836,61,0,0,311601]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":24},669.072,2890.426,{"$nulls":5},681.615,{"$nulls":32},"APE",11754.2,247,2648.0928456057272,3308.7849134818716,5367.463,4858.683964757709,null,0,0,5893.599999999999,34077.824723845304]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA",0,0,40.78096330275229,22.272886355682214,22.512905266164736,0,0,36.88627899807817,0,0,0,12.93233082706767,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,35.05747126436782,37.53717085210461,38.364566264461985,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32.970870898998186,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":15},"Importação",36573,{"$nulls":9},36573]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,9097,259,1283,null,35,3461,null,null,null,42,{"$nulls":5},274338,{"$nulls":5},61,4697,4492,{"$nulls":10},13836,{"$nulls":13},61,null,0,0,61,{"$nulls":9},"TOTAL",322665.2,5327,11837.092845605726,12405.784913481872,5367.463,4858.683964757709,13836,61,0,5893.599999999999,382251.8247238453]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.",0,37,37.377778714791695,0,0,0,0,0,41.33583021223471,44.51981075243566,0,0,0,0,0,0,0,null,44.717357910906294,0,0,42.842956107015986,44.961954740474425,35.55573122529644,36.96104805424528,39.946914399469144,0,0,0,0,0,0,31.643835616438352,0,0,0,0,0,0,0,0,40.936750272628124,0,42.20083855235009,23.962848297213622,0,0,0,0,{"$nulls":15},"Sem importação",286092.2,5327,11837.092845605726,12405.784913481872,5367.463,4858.683964757709,13836,61,0,5893.599999999999,345678.8247238453]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,1247.4851162790699,2061.2997972028015,0,0,0,0,0,77,170,0,0,0,0,0,0,3517.3999999999996,11754.2,676.9439647577092,0,0,5367.463,3515,666.9400000000005,932.4739707455176,1715.6188748602094,0,0,0,0,0,0,693,0,0,0,0,0,0,0,0,873,0,729,81,0,0,0,0,null,666.74,null,0,666.74,0,null,0,null,3517.5999999999995,0,3517.5999999999995,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["tep CESP",0,0,1918.4,100.005,490.11,0,0,806.9287769999999,0,44.11250999999999,0,27.93,0,0,0,0,0,23593.068,0,0,0,0,0,14.963999999999999,1076.112,1006.95,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3608.9310580999995,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},27749.207199999997,1518.0242642839505,2669.394774826568,2682.717229159142,1075.8283052999998,928.5465861240236,3608.9310580999995,14.963999999999999,null,1435.0411978311688,41682.65461562485,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",84.41168337995688,1.3935839296119639,3.0966739934223564,3.2454481865310463,1.4041693597872762,1.2710688741035638,3.619603388419586,0.015958066398785394,null,1.5418108217685509,100,87.1028796802465,9.277516931333917,12.897120319753498]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,1247.4851162790699,2061.2997972028015,0,0,0,0,0,77,170,0,0,0,0,0,0,3517.3999999999996,11754.2,676.9439647577092,0,0,5367.463,3515,666.9400000000005,932.4739707455176,1715.6188748602094,0,0,0,0,0,0,693,0,0,0,0,0,0,0,0,873,0,729,81,0,0,0,0,34070.82472384531,666.74,null,0,666.74,0,null,0,null,3517.5999999999995,0,3517.5999999999995,0,null,null,"% produção",82.76243134897035,1.5410258364120555,3.4243037174932835,3.5888182978499077,1.5527312106224442,1.4055486241134956,4.0025593152988925,0.017646438149265135,0,1.7049352110903113,100,85.73835762185556,10.259083062845558,14.261642378144444]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1247.4851162790699,579.0243610722789,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2204,0,0.2,680.0833343818812,454.914363845711,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,873,0,0,0,0,0,0,0,6031.70717557894,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,1247.4851162790699,579.0243610722789,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,680.0833343818812,454.914363845711,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,873,0,0,0,0,0,0,0,3834.707175578941,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,1247.4851162790699,{"$nulls":15},0,{"$nulls":5},0,680.0833343818812,{"$nulls":24},1927.568450660951,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,579.0243610722789,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,454.914363845711,{"$nulls":15},873,{"$nulls":7},1907.13872491799,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,2204,null,0,0,{"$nulls":24},2204,0,null,null,0]
["  AÇUCAR",{"$nulls":49},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,148.66599356258217,{"$nulls":14},0,{"$nulls":31},148.66599356258217,0,null,null,0]
["PÚBLICO",{"$nulls":17},122,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},122,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},740,4,{"$nulls":4},0,61.06909090909091,{"$nulls":24},805.069090909091,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},597,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},597]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,306.7067864445734,{"$nulls":13},3103.2,1139,{"$nulls":6},0.19790909090909087,46.404720782959124,{"$nulls":6},693,{"$nulls":11},81,{"$nulls":4},5369.509416318441,{"$nulls":8},3103.2,null,3103.2]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":16},0,97,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},97,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":13},0,1830.2,{"$nulls":5},0,124.4,256.7069660333909,{"$nulls":23},2211.3069660333913,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":13},0,6321,{"$nulls":5},0,11.309090909090909,80,{"$nulls":23},6412.309090909091,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,752.2370408975017,null,null,0,null,null,77,{"$nulls":7},414.2,1,{"$nulls":6},0,374.05223697880473,{"$nulls":17},729,{"$nulls":5},2347.4892778763065,{"$nulls":8},414.2,null,414.2]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,142.09014965228826,{"$nulls":14},69,null,null,null,3156,null,null,16.963636363636365,9.873344847438112,{"$nulls":23},3393.927130863363,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,0,{"$nulls":14},81,24.85315712187959,{"$nulls":4},0,null,70.10074841681059,{"$nulls":23},175.95390553869018,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,59.0624539278994,{"$nulls":5},0,170,null,0,{"$nulls":5},685,648.0908076358296,null,null,7,3515,666.74,null,417.64248704663214,{"$nulls":23},6168.53574861036,666.74,null,null,666.74]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,12.44,5.924006908462867,{"$nulls":23},18.364006908462866,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,73.5130116456776,{"$nulls":14},72,null,null,null,0.463,null,0,26.01090909090909,{"$nulls":24},171.98692073658665,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,292,539.0468513172063,0,0,0,0,0,36,67.1604938271605,0,0,0,0,0,0,885.6701688311689,11754.2,419.6213358839471,0,0,5051.524880382775,2348,126.14000000000112,255.91562127066408,385.1056600511419,0,0,0,0,0,0,438,0,0,0,0,0,0,0,0,280,0,167,34,0,0,0,0,null,126.14,null,0,126.14,0,null,0,null,885.6701688311689,0,885.6701688311689,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,292,149.390243902439,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2066,0,0,193.78486055776892,97,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,280,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,292,149.390243902439,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,193.78486055776892,97,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,280,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,292,{"$nulls":15},0,{"$nulls":6},193.78486055776892,{"$nulls":33},0,null,0]
["    REFINO",0,null,149.390243902439,{"$nulls":14},0,{"$nulls":7},97,{"$nulls":15},280,0,{"$nulls":15},0,null,0]
["  ÁLCOOL",0,{"$nulls":16},0,null,null,null,2066,{"$nulls":28},0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["  OUTROS",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":40},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,null,35.61755275994865,{"$nulls":14},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,null,3.7028148908857514,{"$nulls":14},122,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,{"$nulls":16},740,{"$nulls":6},15.245867740112216,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,{"$nulls":16},597,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,null,93.39935586388198,{"$nulls":13},803.0201688311689,1139,{"$nulls":7},11,{"$nulls":6},438,{"$nulls":11},34,{"$nulls":13},803.0201688311689,null,803.0201688311689]
["FERRO LIGAS",0,{"$nulls":16},97,{"$nulls":40},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,null,0,{"$nulls":14},1830.2,{"$nulls":6},30.240225083493524,73.2910500352361,{"$nulls":32},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,{"$nulls":16},6321,{"$nulls":6},3.399734395750332,20,{"$nulls":32},0,null,0]
["QUÍMICA",0,null,193.609756097561,null,null,0,null,null,36,{"$nulls":7},82.65,1,0,{"$nulls":5},0,80,{"$nulls":17},167,{"$nulls":14},82.65,null,82.65]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,null,30.083720930232563,{"$nulls":14},69,null,null,null,2979.224880382775,null,null,4.047302852083729,2.1141649048625792,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,{"$nulls":16},81,15.941335883947074,{"$nulls":6},14.64445934099933,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,null,15.63108338060144,{"$nulls":5},0,67.1604938271605,null,0,{"$nulls":5},685,403.68,null,null,6.3,2348,126.14,null,85.36465384615384,{"$nulls":24},126.14,null,null,126.14]
["CERÂMICA",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},2.9917662682602923,1.6913319238900637,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,null,17.61232349165597,{"$nulls":14},72,{"$nulls":6},6.205864373195052,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",-193.5,-110,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,90,0,0,0,0,0,0,0,336,194,637.7,0,145.7,-3374.46875,-35,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2008,0,0,0,-110,0,{"$nulls":9},90,90]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,336,194,637.7,0,145.7,-1039.4482323529414,-35,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,-110,0]
["  GÁS NATURAL",0,-110,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,90,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},90,90]
["  TRANSFERÊNCIAS",-193.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-2335.0205176470586,{"$nulls":13},2008]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,1331,1391,{"$nulls":18},30032,null,null,105,1023,null,null,17,5,1,null,696,{"$nulls":4},11635,null,null,null,4683.12]
["  PETRÓLEO",0,1331,1391,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,1,0,0,0,0,0,0,6175,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,1331,{"$nulls":21},0,105,{"$nulls":12},3140]
["    REFINO",null,null,1391,{"$nulls":20},0,null,1023,null,null,17,5,1,{"$nulls":6},3035,null,null,null,4683.12]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},30032,null,0,{"$nulls":13},2019]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},3244]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},696,{"$nulls":4},140]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},57]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,821,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8601.53125,113,0,0,0,0,0,0,0,0,85.8,836,251.32,0,0,142,1632,1037,709,1486]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,821,{"$nulls":26},8601.53125,113,{"$nulls":8},4.29,41.8,251.32,{"$nulls":6},1486]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},81.51,794.2,null,null,null,142,1632,1037,709]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,2121.048,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,1918.4,100.005,490.11,0,0,806.9287769999999,0,44.11250999999999,0,27.929999999999996,0,0,0,0,0,23593.068,0,0,0,0,0,14.963999999999999,1022.3064,1006.9499999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3608.9310580999995,-26797.685999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,289.956,474.3612291591416,0,0,0,0,0,16.02,32.91797728395061,0,0,0,0,0,0,885.6701688311689,1010.8611999999999,130.0826141240236,0,0,1075.8283052999998,672.323972,126.14,206.16562449564697,369.3163279890451,0,0,0,0,0,0,188.34,0,0,0,0,-2930.6929262506965,0,0,0,183.4,0,148.561029,29.07,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,862.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24757.05472,742.266,12432.42,41.965,0,0,0,3093.1859999999997,0,0,0,0,0,80.83999999999999,0,3871.7136,2215.134,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,1321.683,6806.008000000001,9.735,28.21,0,26.400000000000002,31.869224999999997,96.12,90.67571499999998,0,2106.7998,0,0,0,0,219.9234,0,4938.9948908819,0,0,17502.169750999998,2551.6813646,584.15131,627.5623999999999,6853.014,0,0,604.89,3.825,17.179799999999997,0,1178.6299999999999,0,0,6675.83004,0,14128.61062,4118.99936,0,0,3085.2398264150943,3426.2962740000003,2019.3624899999998,78.0615,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,357.28000000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9537.77,0,0,0,0,0,4772.3744,643.4889999999999,0,0,6803.485,0,52.608,0,0,25.83126,0,0,0,13685.954,498.06600000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,4963.25232,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,4489.056,388.21941,1902.6070200000001,0,0,3132.4975123139993,0,171.24476381999997,0,108.42425999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3138.480648,3202.101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,678.49704,1110.0052762323912,0,0,0,0,0,62.18964,127.78758781629628,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,632.9284672016362,1174.4259230051634,0,0,0,0,0,0,340.8954,0,0,0,0,0,0,0,0,421.82,0,451.62552816,97.21007999999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,2018.0159999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,76004.1579904,2360.40588,35718.34266,120.56544500000003,0,0,0,9168.203303999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,3092.7382199999997,15926.05872,37.79127,109.51122000000001,0,102.4848,123.71633144999998,373.13784000000004,352.00312562999994,0,8178.596823599999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1926.6165679999997,21792.58452,0,0,1581.18246,11.628,50.92092719999999,0,2133.3203,0,0,29256.84250291363,0,0,0,0,0,7096.051600754717,14143.751019072002,6138.8619696,261.03765599999997,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,836.0352,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14651.189407999998,2046.2950199999998,0,0,17784.30979,0,155.93011199999998,0,0,66.67853639948406,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,8734.487579999999,24812.121345366755,1271.5073685000036,2012.1182400000002,0,102.4848,3256.213843763999,435.32748000000004,651.0354772662962,0,8287.021083599999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,96353.37308160163,30575.812343005167,35718.34266,120.56544500000003,19365.49225,11.628,206.85103919999997,9168.203303999999,2474.2156999999997,66.67853639948406,0,29256.84250291363,0,0,0,0,0,7517.871600754716,14143.751019072002,6590.487497759999,358.247736,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",9021.3815663668,6277.558316232391,6331.075673950295,21630.015556549486]
["TRANSPORTE",123371.6752794,2018.0159999999998,0,125389.69127940001]
["INDÚSTRIA",52741.59706462672,19018.79694,40928.44186959363,112688.83587422036]
["OUTROS",37160.43709399999,6232.237669134364,845.4966885000036,44238.17145163436]
["TOTAL",222295.09100439353,33546.60892536676,48105.01423204393,303946.71416180424]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",4.058290952627694,18.71294451906739,13.160947512479915,7.11638407284603]
["TRANSPORTE",55.49905520718927,6.015558843785392,0,41.253840044031385]
["INDÚSTRIA",23.72593871791092,56.69364966906881,85.08144633772957,37.07519463896264]
["OUTROS",16.716715122272106,18.577846968078394,1.7576061497905087]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",41.70769800318132,29.022440135654783,29.269861861163893,100]
["TRANSPORTE",98.39060453901003,1.6093954609899697,0,100]
["INDÚSTRIA",46.802859090225404,16.877268091781662,36.31987281799294,100]
["OUTROS",84.00084333193459,14.087918791914976,1.9112378761504327,100]
["TOTAL",73.1362046855542,11.037003317465842,15.826791996979942,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",0,0,2530.3078805185332,0,0,0,0,0,0,800.5914571631644,4586.808022039539,0,0,388.98737399913205,2056.182115518879,2553.7695087648676,0,1609.3005780346823,69688.40479410267,91.86251077132094,55.534540559919996,0,0,0,0,0,0,84361.7487814727]
["  GÁS NATURAL","M m³",{"$nulls":27},0]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":27},0]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",495,175,970,170,1495,232,287,972,549,1666,756,764,2295,563,450,2851,6784,1202,9128,22761,4432,3051,5260,916,1122,2050,1265,72661]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",60.90996014492754,21.067954710144928,105.2901268115942,15.431467391304349,237.7655688405797,22.31670471014493,73.67221014492753,166.1771394927536,108.77537137681159,349.18934420289855,168.85001992753624,169.29086231884057,405.8277137681159,127.77808152173913,88.85101086956521,681.5224021739131,1092.9513061594203,195.17021920289855,884.5799782608696,2475.5199166666666,633.1401956521739,333.6290434782609,709.2936576086956,129.7700615942029,150.510865942029,425.42039311594203,133.66158695652175,9966.36316304348]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":9},79,null,null,194,null,null,477,10937,5325,6459,5061,402,null,670,{"$nulls":4},29604]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":16},15923,5024,4961,3786,{"$nulls":7},29694]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},416.1,null,null,369.057,{"$nulls":7},52.5,137.6,null,92.9,248.8,{"$nulls":7},1316.957]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":4},1656.2,null,null,1282.63,{"$nulls":8},392.5,null,null,519.8,{"$nulls":7},3851.13]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":7},711.745,{"$nulls":8},4347.21,34090.5,{"$nulls":9},39149.455]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":27},0]
["  COBRE","k t",{"$nulls":27},0]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  PAPEL","k t",null,null,26.673,null,23.15,null,null,67.34,null,2.73,2.39,5.988,113.348,null,3.44,291.215,368.967,null,189.189,3464.263,1582.936,1439.977,178.607,null,null,13.7,null,7773.913]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},290.365,null,null,53.821,null,0,0,0,26.382,null,null,593.479,830.813,1656.048,0,2181.831,702.479,865.635,324.844,{"$nulls":4},7525.697000000001]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":16},14.905,null,null,41.699,368.528,70.266,{"$nulls":5},495.398]
["  CIMENTO","k t",null,null,631,null,557,null,null,314,306,1469,338,1577,542,418,1729,653,8834,1348,2752,6915,4160,403,1752,708,694,730,1937,38767]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,16.21,0,0,0,0,3.15,0,6.26,130.74,154.44,1256.31,2113.16,73.03,163.37,1032.18,58.63,314.89,14087.8,1446.12,0,0,372.47,546.96,541.8,0,22317.519999999997]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,255.85,0,311.49,0,0,1105.11,284.18,88.95,2849.22,4237.36,15866.4,26726.89,1495.3,2273.98,14371.19,2599.04,4457.51,190939.98,23571.48,0,102.99,8326.77,12384.48,9438.56,null,321686.73]

{"sheet":"2003","index":34,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",2003,{"$nulls":34},-30.5]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","mil tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",87024.1,15792,0,295,1492,0,87,1947,246,408,0,112,0,59,0,270.729,1141.690909090909,305616,83758.32443438914,89149,11215,97321,13012,795.2976623376624,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,795.2976623376624,null,0,780.309090909091,14.98857142857143,null,0,null,1141.690909090909,0,811.8909090909091,329.79999999999995]
["IMPORTAÇÃO",19885,0,5055,0,0,0,0,0,0,0,0,3993,0,0,9500.4,212.54,0,0,0,0,0,0,0,0,3820,93,181,4,2040,3696,0,352,0,0,0,2639.3,17.35788,37151,25,6.137269,0,0,2489,0,0,1,225,287,27]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",357,0,0,-9,-11,0,33,404,20,-85,0,1,0,0,-250,-29.61054999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,-182,-10,14,0,147,325,0,-36,0,0,0,-93,-30.597880000000004,0,0,-1313,-339.6,0,26,0,0,9,-24,-4,362,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",107266.1,15792,5055,286,1481,0,120,2351,266,323,0,4106,0,59,9250.4,453.65845,1141.690909090909,305616,83758.32443438914,89149,11215,97321,13012,795.2976623376624,3638,83,195,4,2187,4021,0,316,0,0,0,2546.3,-13.240000000000002,37151,25,-1306.862731,-339.6,0,2515,0,0,10,201,283,389,null,795.2976623376624,null,0,780.309090909091,14.98857142857143,null,0,null,1141.690909090909,0,811.8909090909091,329.79999999999995]
["EXPORTAÇÃO",-14030,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-821,-8633,-2679,-14,-131,0,0,-1363,0,0,0,0,0,-6,-13,-60.7,-705.6,0,-271,0,0,-21,-105,-474,-23]
["NÃO APROVEITADA",0,-1610,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-1093,-2198,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",93236.1,13089,2857,286,1481,0,120,2351,266,323,0,4106,0,59,9250.4,453.65845,1141.690909090909,305616,83758.32443438914,89149,11215,97321,13012,795.2976623376624,2817,-8550,-2484,-10,2056,4021,0,-1047,0,0,0,2546.3,-13.240000000000002,37145,12,-1367.562731,-1045.2,0,2244,0,0,-11,96,-191,366,null,795.2976623376624,null,0,780.309090909091,14.98857142857143,null,0,null,1141.690909090909,0,811.8909090909091,329.79999999999995]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-93014,-11687.498992950654,7934.447560944992,-258,-1440,0,-95,-2213,-18,-57.04431040093806,0,-72,0,-59,-9170,-442.12833,-902.290909090909,-305616,-34668.28608313466,-89149,-11215,-6440,-2618,-130.69766233766234,33534.08099711369,15920.629623162085,19164.6,72,9402,5316,123,3712,2963,0,0,7206,13.240000000000002,364339.838,8657.4728,8832,5638.3,4991,1781,2209,248,1135,822,991,927,null,-130.69766233766234,null,0,-115.7090909090909,-14.98857142857143,null,0,null,-902.290909090909,0,-811.8909090909091,-90.4]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-93014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1011,0,0,0,0,0,0,null,35221,16607,17666,72,7913,8952,193,3792,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5250,1781,436,0,1135,822,780,1242,{"$nulls":9},-1011,-1011]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-11208.5,10527.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,845,0,0,0,0,0,0,null,0,0,200,0,1215,97,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},845,845]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-59,-9170,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,3269,0,0,7206,0,0,0,0,0,0,0,0,272,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-442.12833,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,59.74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-1997,-258,-1440,0,-95,-2213,0,0,0,-72,0,0,0,0,null,-294274,0,0,0,0,0,-14.98857142857143,-1703,-371,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-46.5,329282,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-14.98857142857143,null,0,0,-14.98857142857143,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-311.9989929506545,-595.8524390550073,0,0,0,0,0,-18,-57.04431040093806,0,0,0,0,0,0,-902.290909090909,-11342,-390.96164874551965,0,0,-6440,-2618,-115.7090909090909,-183.91900288631143,-315.3703768379143,0,0,0,0,0,0,-306,0,0,0,0,35057.838,0,0,0,-259,0,-171,-24,0,0,0,0,null,-115.7090909090909,null,null,-115.7090909090909,{"$nulls":4},-902.290909090909,null,-811.8909090909091,-90.4]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,-34277.32443438914,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8657.4728,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-89149,-11215,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8832,5638.3,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-167,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,166,0,0,0,0,0,0,0,200,0,1298.6,0,274,-3733,-70,-80,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1944,0,0,0,211,-315,null,0,{"$nulls":5},0,null,166,166]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",0,-36,-103,-2,-20,0,0,0,0,-15,0,0,0,0,-80,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-64,0,0,-30,0,-59272,-260.6728,-72.7,-72.7,-5,-48,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,1365,10823,26,21,0,25,138,248,251,0,4034,0,0,0,0,239.39999999999998,0,49090,0,0,90881,10394,664.6,36575.3,7532,17032,62,11450,9378,121.3,2669,2929,0,0,9693,0,342213,8408.8,7392,4520.4,4982,3977,2209,248,1138,917,804,1320,null,664.6,null,0,664.6,0,null,0,null,239.39999999999998,0,0,239.39999999999998]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,791,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9378,88,0,0,0,0,0,0,0,0,135,758.3,211,0,0,204,1138,917,804,1320]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,1365,10032,26,21,0,25,138,248,251,0,4034,0,0,0,0,239.39999999999998,0,49090,0,0,90881,10394,664.6,36575.3,7532,17032,62,11450,0,33.3,2669,2929,0,0,9693,0,342213,8408.8,7257,3762.1,4771,3977,2209,44,0,0,0,0,null,664.6,null,0,664.6,0,null,0,null,239.39999999999998,0,0,239.39999999999998]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1365,1573,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,34625,0,0,181,1174,0,0,67,0,0,0,669,0,0,0,0,12009,0,0,0,4698,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,196,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25691,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9345,0,17,0,0,0,0,0,0,76143,762.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,234,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,250,0,0,0,0,0,101,135,0,0,445,0,0,0,0,0,0,0,0,48375,98,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,41,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,139,121,0,0,640,0,0,0,0,0,0,0,0,29707,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6420,0,0,0,0,0,5690,87,0,0,29,0,0,0,0,0,0,0,0,14283,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,1328,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29704.3,729,17032,62,0,0,0,2669,0,0,0,0,0,980,0,7257,3762.1,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,1328,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,28599,0,17032,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7257,3762.1,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,805.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,980,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62,0,0,0,2669,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,300,729,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,6658,26,21,0,25,138,248,251,0,4034,0,0,0,0,239.39999999999998,0,16729,0,0,56256,10394,664.6,760,5286,0,0,924,0,16.3,0,2260,0,0,9693,0,160716,7540,0,0,73,3977,2209,44,0,0,0,0,null,664.6,null,0,664.6,0,null,0,null,239.39999999999998,0,0,239.39999999999998]
["CIMENTO                       ",0,0,16,0,0,0,0,49,0,24,0,241,0,0,0,0,98.39999999999999,0,1,0,0,0,0,65.60000000000001,31,95,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,3955.0699999999997,382,0,0,0,1977,0,0,0,0,0,0,null,65.60000000000001,null,null,65.60000000000001,{"$nulls":4},98.39999999999999,null,null,98.39999999999999]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,1035,10,0,0,0,0,0,0,0,2944,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,43,122,0,0,134,0,1,0,2260,0,0,9377,0,16066,6280,0,0,0,521,0,44,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,22,0,0,0,0,0,0,250,0,0,0,0,null,0,30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,114,0,7136,823,0,0,0,140,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,217,0,0,0,0,0,0,0,0,541,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,232,774,0,0,38,0,5,0,0,0,0,44,0,9130,0,0,0,0,140,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,372,0,0,0,0,0,0,0,0,152,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,1185,0,0,89,0,0,0,0,0,0,157,0,32126,12,0,0,0,578,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,1876,0,0,0,0,0,162,0,0,7,0,0,0,0,141,0,150,0,0,0,0,null,161,771,0,0,30,0,4,0,0,0,0,0,0,18946,29,0,0,73,83,2209,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},141,null,null,141]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,491,16,0,0,19,29,72,2,0,0,0,0,0,0,null,0,5550,0,0,56075,0,0,72,752,0,0,110,0,0,0,0,0,0,0,0,18755,0,0,0,0,50,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,300,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,290,0,0,0,0,0,2,120,0,0,15,0,0.3,0,0,0,0,0,0,6979,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,484,0,0,0,0,0,0,169,0,0,0,0,0,0,null,0,3358,0,0,181,10394,569,57,785,0,0,43,0,0,0,0,0,0,0,0,13483,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,569,null,null,569]
["CERÂMICA",0,0,896,0,0,0,0,34,14,52,0,0,0,0,0,0,null,0,4950,0,0,0,0,30,10,299,0,0,227,0,0,0,0,0,0,0,0,2850,0,0,0,0,55,0,0,0,0,0,0,null,30,null,null,30]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,970,0,21,0,6,26,0,4,0,127,0,0,0,0,null,0,2180,0,0,0,0,0,152,353,0,0,237,0,6,0,0,0,0,0,0,31289.93,14,0,0,0,433,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",-222.10000000000582,-0.501007049346299,134.55243905500902,0,0,0,0,0,0,0.04431040093805905,0,0,0,0,-0.3999999999996362,-11.53012000000001,1.1368683772161603e-13,0,-0.038351254479493946,0,0,0,0,0,224.2190028863115,161.3703768379146,351.40000000000146,0,-8,41,-1.7000000000000028,4,30,0,0,-29.299999999999272,0,0.16200000001117587,0,0.2627309999998033,-9.094947017729282e-13,-4,0,0,0,14,-1,4,27,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},1.367224731908805]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":24},699,2645,{"$nulls":5},1356,{"$nulls":32},"CESP",294274,5251,7265,9073,0,0,13358,61,0,0,329282]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":24},592.752,2536.555,{"$nulls":5},1114.6319999999998,{"$nulls":32},"APE",11342,185,2110.175,4037,6795.463,5099,null,0,0,5489.2,35057.837999999996]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA",0,0,44.400578139937174,15.36723163841808,25.198924731182792,0,9.73157894736842,33.79257147653935,0,0,0,14.459064327485379,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,35,33.586678336786356,39.278898448237584,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,33.42682102180438,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":15},"Importação",37145,{"$nulls":9},37145]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,9073,136,1308,null,43,3695,null,null,null,69,{"$nulls":5},294274,{"$nulls":5},61,5640,1625,{"$nulls":10},13358,{"$nulls":13},61,null,0,0,61,{"$nulls":9},"TOTAL",342761,5436,9375.175,13110,6795.463,5099,13358,61,0,5489.2,401484.838]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.",0,40,42.567037827943864,0,0,0,0,0,42.946317103620466,44.6346709452954,0,0,0,0,0,0,0,null,44.415477270852236,0,0,42.60706069362198,44.52377176768236,35.118074656188604,35.27481542247744,41.84914841849148,0,0,0,0,0,0,30.326797385620917,0,0,0,0,0,0,0,0,41.0622181614548,0,33.41191701041479,24.7270955165692,0,0,0,0,{"$nulls":15},"Sem importação",305616,5436,9375.175,13110,6795.463,5099,13358,61,0,5489.2,364339.838]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,1441,2596,0,0,0,0,0,40,145,0,0,0,0,0,0,3565,11342,626,0,0,6795.463,3881,592.1999999999998,640.175,1470,0,0,0,0,0,0,464,0,0,0,0,0,0,0,0,720,0,660,80,0,0,0,0,null,592,null,0,592,0,null,0,null,3565.2,0,3565.2,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["tep CESP",0,0,1757.36,76.11,446.4,0,38,940.3545989999999,0,0,0,41.04,0,0,0,0,0,25307.564,0,0,0,0,0,14.98857142857143,1444.144,355.789,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3436.725255,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},29477.446,1577.8742402556054,2258.336505835152,2591.5251463684067,1371.5332399999998,986.542704020202,3436.725255,14.98857142857143,null,1376.155286090909,43091.12694899883,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",85.37333606605587,1.3539739201807666,2.3351255421506103,3.265378604409465,1.6925827221400576,1.2700355075426284,3.327149305698065,0.01519359991372825,null,1.367224731908805,100,88.35114789565229,8.321702798649646,11.64885210434771]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,1441,2596,0,0,0,0,0,40,145,0,0,0,0,0,0,3565,11342,626,0,0,6795.463,3881,592.1999999999998,640.175,1470,0,0,0,0,0,0,464,0,0,0,0,0,0,0,0,720,0,660,80,0,0,0,0,35057.838,592,null,0,592,0,null,0,null,3565.2,0,3565.2,0,null,null,"% produção",83.88212545672813,1.492013618340578,2.573195138764924,3.5982889139891423,1.8651441020841646,1.3995175570122529,3.6663572321179982,0.016742610507500966,0,1.5066153704553165,100,87.16352972633206,9.17011304154996,12.836470273667942]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1441,579,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2940.9989349276707,0,0.2,456,369,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,720,0,0,0,0,0,0,0,6506.198934927671,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0]
["  PETRÓLEO",0,1441,579,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,456,369,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,720,0,0,0,0,0,0,0,3565.2,0,null,0,0,0,null,0,null,0.2,0,0.2,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,1441,{"$nulls":15},0,{"$nulls":5},0,456,{"$nulls":24},1897,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,579,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0.2,null,369,{"$nulls":15},720,{"$nulls":7},1668.2,{"$nulls":8},0.2,null,0.2,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},0,null,null,null,2940.9989349276707,null,0,0,{"$nulls":24},2940.9989349276707,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,171,{"$nulls":14},100,{"$nulls":31},271,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,46,{"$nulls":14},67,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},113,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},1047,{"$nulls":5},0,40,{"$nulls":24},1087,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},494,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},494]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,578,{"$nulls":13},3113,1240,{"$nulls":6},0.175,16,{"$nulls":6},464,{"$nulls":11},80,{"$nulls":4},5491.175,{"$nulls":8},3113,null,3113]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},97,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},97,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},1347,{"$nulls":5},0,17,269,{"$nulls":23},1633,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,0,{"$nulls":14},6131,{"$nulls":5},0,9,78,{"$nulls":23},6218,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,646,{"$nulls":5},40,{"$nulls":7},452,{"$nulls":7},110,289,{"$nulls":17},660,{"$nulls":5},2197,{"$nulls":8},452,null,452]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,289,{"$nulls":14},67,null,null,null,3854.0010650723293,null,null,2,14,{"$nulls":23},4226.001065072329,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,77,{"$nulls":14},86,22,{"$nulls":4},0,null,40,{"$nulls":23},225,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,153,{"$nulls":6},145,{"$nulls":7},621,586,null,null,null,3881,592,null,388,{"$nulls":23},6366,592,null,null,592]
["CERÂMICA",null,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,2,7,{"$nulls":23},9,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,57,{"$nulls":14},45,18,null,null,0.463,null,0,4,{"$nulls":24},124.463,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,311.9989929506545,595.8524390550074,0,0,0,0,0,18,57.04431040093806,0,0,0,0,0,0,902.290909090909,11342,390.96164874551965,0,0,6440,2618,115.70909090909095,183.91900288631138,315.3703768379143,0,0,0,0,0,0,306,0,0,0,0,0,0,0,0,259,0,171,24,0,0,0,0,null,115.7090909090909,null,0,115.7090909090909,0,null,0,null,902.290909090909,0,902.290909090909,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,311.9989929506545,133.13903743315507,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,131.00646747554651,79.16440071645604,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,259,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,311.9989929506545,133.13903743315507,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,131.00646747554651,79.16440071645604,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,259,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,311.9989929506545,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":6},131.00646747554651,{"$nulls":33},0,null,0]
["    REFINO",0,null,133.13903743315507,{"$nulls":14},0,{"$nulls":7},79.16440071645604,{"$nulls":15},259,{"$nulls":16},0,null,0]
["  ÁLCOOL",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":7},0,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":7},0,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["  OUTROS",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":7},0,{"$nulls":32},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,null,39.228553137003836,{"$nulls":14},100,{"$nulls":7},0,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,null,10.552710200597524,{"$nulls":14},67,{"$nulls":7},0,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,null,0,{"$nulls":14},1047,{"$nulls":6},11.4917953925918,0,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,null,0,{"$nulls":14},494,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,null,132.5970977379428,{"$nulls":13},811.8909090909091,1240,{"$nulls":6},0.05027660484258912,3.4326027410929445,{"$nulls":6},306,{"$nulls":11},24,{"$nulls":13},811.8909090909091,null,811.8909090909091]
["FERRO LIGAS",0,null,0,{"$nulls":14},97,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":32},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,null,0,{"$nulls":14},1347,{"$nulls":6},4.8840130418515155,57.71063358462513,{"$nulls":32},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,null,0,{"$nulls":14},6131,{"$nulls":6},2.5856539633331552,16.733938362828106,{"$nulls":32},0,null,0]
["QUÍMICA",0,null,148.19675629534785,{"$nulls":5},18,{"$nulls":7},90.4,0,{"$nulls":6},31.602437329627453,62.001387010991316,{"$nulls":17},171,{"$nulls":14},90.4,null,90.4]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,null,66.2985488689714,{"$nulls":14},67,null,null,null,6440,null,null,0.5745897696295901,3.003527398456327,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,null,17.664319248826292,{"$nulls":14},86,16,{"$nulls":5},0,8.581506852732362,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,null,35.09923175416133,{"$nulls":6},57.04431040093806,{"$nulls":7},621,361.26164874551966,null,null,0,2618,115.7090909090909,0,83.24061647150391,{"$nulls":24},115.7090909090909,null,null,115.7090909090909]
["CERÂMICA",0,null,0,{"$nulls":14},0,{"$nulls":6},0.5745897696295901,1.5017636992281636,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,null,13.07618437900128,{"$nulls":14},45,13.7,{"$nulls":5},1.1491795392591801,0,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-167,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,166,0,0,0,0,0,0,0,200,0,1298.6,0,274,-3733,-70,-80,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1944,0,0,0,211,-315,{"$nulls":9},166,166]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,0,1298.6,0,274,-1472.4024470588238,-70,-80,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,211,-315]
["  GÁS NATURAL",0,-167,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,166,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},166,166]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-2260.597552941176,{"$nulls":13},1944]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,1365,1573,{"$nulls":18},34625,null,null,181,1174,null,null,67,null,null,null,669,{"$nulls":4},12009,null,null,null,4698]
["  PETRÓLEO",0,1365,1573,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,6363,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,1365,220,{"$nulls":20},0,181,{"$nulls":12},3540]
["    REFINO",null,null,1353,{"$nulls":20},0,null,1174,null,null,67,{"$nulls":8},2823,null,null,null,4698]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},34625,null,0,{"$nulls":13},2286]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},3118]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":8},669,{"$nulls":4},177]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},65]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,791,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9378,88,0,0,0,0,0,0,0,0,135,758.3,211,0,0,204,1138,917,804,1320]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,791,{"$nulls":26},9378,88,{"$nulls":8},6.75,37.915,211,{"$nulls":6},1320]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},128.25,720.385,null,null,null,204,1138,917,804]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1598.73,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,1757.36,76.11,446.4,0,38,940.3545989999999,0,0,0,41.04,0,0,0,0,0,25307.564,0,0,0,0,0,14.98857142857143,1371.9368,355.789,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3436.725255,-28318.251999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,309.81499999999994,524.3501463684064,0,0,0,0,0,8.01,27.959641255605376,0,0,0,0,0,0,902.290909090909,975.4119999999999,121.19811111111109,0,0,1371.5332399999998,749.635502,115.7090909090909,148.16514872521248,302.4401913875598,0,0,0,0,0,0,131.57999999999998,0,0,0,0,-3014.974068,0,0,0,169.645,0,152.119377,20.52,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,1168.64,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23929.784079999998,699.111,13114.64,47.306,0,0,0,2193.9179999999997,0,0,0,0,0,84.27999999999999,0,3875.2380000000003,1918.671,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,1355.445,7243.28,7.67,6.51,0,10,58.63937399999999,110.36,123.02488899999999,0,2299.3799999999997,0,0,0,0,239.39999999999998,0,5185.99,0,0,19355.017450999996,2976.207566,664.6,758.0695999999999,6195.139999999999,0,0,605.501,0,13.3986,0,1259.47,0,0,6688.169999999999,0,14854.349999999999,4870.84,0,0,3125.005,3471.921,1965.0976829999997,37.62,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,416.24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10031.91,0,0,0,0,0,4777.208,328.937,0,0,6390.449,0,13.973999999999998,0,0,0,0,0,0,14491.687999999998,561.2447999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,3741.0281999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,4112.2224,295.45902,1732.9248,0,147.516,3650.456553318,0,0,0,159.31728,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4211.845976,1131.40902,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,724.9670999999998,1226.979342502071,0,0,0,0,0,31.09482,108.53932735426008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,454.8670065864023,961.7598086124402,0,0,0,0,0,0,238.1598,0,0,0,0,0,0,0,0,390.1835,0,462.44290607999994,68.61887999999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,2734.6176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,73464.43712559999,2223.1729800000003,37678.360720000004,135.910138,0,0,0,6502.772951999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,3171.7412999999997,16949.2752,29.77494,25.271819999999998,0,38.82,227.63804986799997,428.41752,477.58261909799995,0,8926.193159999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2327.273672,19700.5452,0,0,1582.7796139999998,0,39.7134504,0,2279.6407,0,0,29310.922409689127,0,0,0,0,0,7187.5115,14332.089888,5973.896956319999,125.80127999999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,974.0015999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14666.028559999999,1046.0196600000002,0,0,16704.633685999997,0,41.418935999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,7637.736599999999,26430.046291636434,1170.7306485000038,1758.19662,0,186.33599999999998,3878.094603186,459.51234,586.1219464522601,0,9085.510439999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,95124.45234018637,25062.906668612442,37678.360720000004,135.910138,18287.413299999997,0,81.1323864,6502.772951999999,2517.8005,0,0,29310.922409689127,0,0,0,0,0,7577.695,14332.089888,6436.339862399999,194.42015999999998,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",7612.5082172788425,6064.16884250207,6432.086480672261,20108.763540453172]
["TRANSPORTE",120004.6539156,2734.6176,0,122739.2715156]
["INDÚSTRIA",51143.81028072,20121.016499999998,41870.06249865513,113134.88927937513]
["OUTROS",34980.813605999996,5147.979949134364,845.4966885000036,40974.290243634365]
["TOTAL",213741.78601959883,34067.78289163643,49147.64566782739,296957.21457906265]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3.561544216057417,17.80030377025448,13.087272835294284,6.7716029627222145]
["TRANSPORTE",56.14468567442227,8.026990217409608,0,41.33230832245754]
["INDÚSTRIA",23.927848285140847,59.06171400704701,85.19240734671396,38.09804366590117]
["OUTROS",16.365921824379473,15.110992005288908,1.7203198179917607]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",37.85666981445487,30.156845945811984,31.98648423973316,100]
["TRANSPORTE",97.77201089249382,2.2279891075061773,0,100]
["INDÚSTRIA",45.20604616885738,17.78497917677118,37.008974654371436,100]
["OUTROS",85.37259193021532,12.563927083359639,2.063480986425036,100]
["TOTAL",71.97730027289559,11.472286652448425,16.550413074655975,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",null,null,2450,{"$nulls":6},861.1,4543.1,null,null,441.3,2144.8,2553,null,2512,70946,84.9,487.6,{"$nulls":6},87023.8]
["  GÁS NATURAL","M m³",null,null,2992.6,{"$nulls":6},100.1,1268.9,null,null,917.9,732.5,2165.1,null,509.4,6660.2,388.2,56.4,{"$nulls":6},15791.300000000001]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":20},72,2098,2479,{"$nulls":4},4649]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",504,168,978,170,1595,239,302,1023,608,1806,850,838,2587,639,500,3008,6907,1268,9617,23951,4490,3155,5318,872,1168,2212,1371,76144]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",59,19,91,13,219,21,68,152,101,317,149,158,367,120,81,631,1016,188,887,2323,599,317,655,127,140,404,122,9344]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":9},104,null,null,206,null,null,516,11634,5251,6836,5388,447,null,765,{"$nulls":4},31147]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":16},17888,4790,5211,4150,{"$nulls":7},32039]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},435.9,null,null,333,{"$nulls":7},56.3,145.1,null,94.6,313.8,{"$nulls":7},1378.6999999999998]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":4},2323.4,null,null,1341.1,{"$nulls":8},420.7,null,null,628.6,{"$nulls":7},4713.8]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":7},3589.6995371875,{"$nulls":8},4452.214701351562,37231,{"$nulls":9},45272.91423853906]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":27},0]
["  COBRE","k t",{"$nulls":27},0]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  PAPEL","k t",null,null,28.303,null,23.15,null,null,67.34,null,2.73,2.39,7.431,116.496,null,2.44,299.337,350.387,null,169.896,3581.904,1590.963,1477.603,188.334,null,null,6.8,null,7915.504]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},340.977,null,null,53.821,{"$nulls":4},26.382,null,null,613.847,885.82,2223.497,null,2643.521,736.092,865.074,221.174,{"$nulls":4},8610.205]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":16},20.774,null,null,41.699,321.822,72.386,{"$nulls":5},456.68100000000004]
["  CIMENTO","k t",null,null,603,null,561,null,null,254,304,1230,330,1364,397,358,1771,479,8383,1193,2462,5836,3944,263,1683,618,624,647,1646,34950]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,17.455,0,0.2,0,0,11.12,0,5.887,182.9,142.58,1253.39,2126.42,54.47,176.32,1347.82,54.38,325.68,15207.53,1816.72,0,0,393.53,579.4,703.45,0,24399.252000000004]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,250.88,0,419.51,0,0,1303.51,322.8,63.9,2626.69,4716.75,14721.69,24885.71,1240.61,2160.22,18797.79,2520,4412.65,206269.44,28263.32,0,93.85,8782.96,14349.95,13425.54,null,349627.77]

{"sheet":"2004","index":35,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",2004,{"$nulls":34},-30.5]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","mil tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep"]
["PRODUÇÃO",86210.6,16971,0,399,1593,0,96,2393,218,366,0,127,0,214,0,352.054,1134.0659948412697,320796.9068355004,90927.21624579254,92024,11779,101794.72248142738,13825.974267772586,767.4345674603176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,767.4345674603176,null,0,752.4459960317461,14.98857142857143,null,0,null,1134.0659948412697,0,786.8755939153439,347.1904009259259]
["IMPORTAÇÃO",26162,0,8086,0,0,0,0,0,0,0,0,4438,0,0,9643,49.99400000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,2695,130,55,2,1880,4500,0,108,0,0,0,2046,76.139,37392,52,0.376344,0,0,2466,0,0,4,271,285,19]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-104,0,0,2,7,0,17,162,5,-22,0,0,0,0,172,180.30300000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,-295,261,-2,-1,147,-288,0,4,0,0,0,62,-113.13900000000001,0,0,-84,1154,0,27,0,0,-18,30,1,-46,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",112268.6,16971,8086,401,1600,0,113,2555,223,344,0,4565,0,214,9815,582.351,1134.0659948412697,320796.9068355004,90927.21624579254,92024,11779,101794.72248142738,13825.974267772586,767.4345674603176,2400,391,53,1,2027,4212,0,112,0,0,0,2108,-37.000000000000014,37392,52,-83.623656,1154,0,2493,0,0,-14,301,286,-27,null,767.4345674603176,null,0,752.4459960317461,14.98857142857143,null,0,null,1134.0659948412697,0,786.8755939153439,347.1904009259259]
["EXPORTAÇÃO",-13395,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-965,-10063,-2015,-13,-64,-17,0,-1372,0,0,0,0,0,-7,-28,-84,-2176,0,-272,0,0,-20,-71,-443,-9]
["NÃO APROVEITADA",0,-1669,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-600,-3016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",98873.6,14702,5070,401,1600,0,113,2555,223,344,0,4565,0,214,9815,582.351,1134.0659948412697,320796.9068355004,90927.21624579254,92024,11779,101794.72248142738,13825.974267772586,767.4345674603176,1435,-9672,-1962,-12,1963,4195,0,-1260,0,0,0,2108,-37.000000000000014,37385,24,-167.62365599999998,-1022,0,2221,0,0,-34,230,-157,-36,null,767.4345674603176,null,0,752.4459960317461,14.98857142857143,null,0,null,1134.0659948412697,0,786.8755939153439,347.1904009259259]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-98848,-13161.723684210527,7389.160712793848,-345,-1600,0,-102,-2450,-49.32557446808511,-50.38087912087912,0,-78,0,-214,-9725,-582.349,-893.2659948412697,-320796.9068355004,-40113.61624579254,-92024,-11779,-6603.722481427376,-2846.9742677725867,-134.23456746031746,37068.54290279378,16616.7564412932,19583,73,9757,5176,113,4113,3141.431466666667,0,0,7820,37,387452.41571201413,10085.352,7859,6789,5431.781446540881,1739,2265.2996402724566,249.35621666666668,1415,711,1080,1383.21,null,-134.23456746031746,null,0,-119.24599603174605,-14.98857142857143,null,0,null,-893.2659948412697,0,-786.8755939153439,-106.39040092592593]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-98848,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1078,0,0,0,0,0,0,null,39215,17245,18358,80,8160,8784,113,4142,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5722.5,1739,420,0,1415,711,832,1383.21,{"$nulls":9},-1078,-1078]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-12486,11496.5388,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,900,0,0,0,0,0,0,null,0,0,220,0,1373,210,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},900,900]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-214,-9725,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3470,0,0,7820,0,0,0,0,0,0,0,0,280,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-582.349,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,78,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-3438,-345,-1600,0,-102,-2450,0,0,0,-78,0,0,0,0,0,-308584,0,0,0,0,0,-14.98857142857143,-1976,-298,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-41,349539,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-14.98857142857143,null,0,0,-14.98857142857143,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-495.72368421052636,-669.3780872061521,0,0,0,0,0,-49.32557446808511,-50.38087912087912,0,0,0,0,0,0,-893.2659948412698,-12212.906835500355,-411.97188632790153,0,0,-6603.722481427376,-2846.9742677725867,-119.24599603174605,-190.4570972062198,-330.24355870679847,0,0,0,0,0,0,-328.56853333333333,0,0,0,0,37913.41571201414,0,0,0,-290.71855345911945,0,-174.70035972754363,-30.64378333333333,0,0,0,0,null,-119.24599603174605,null,null,-119.24599603174605,{"$nulls":4},-893.2659948412698,null,-786.8755939153439,-106.39040092592593]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-39701.64435946463,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10085.352,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-92024,-11779,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7859,6789,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-180,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,178,0,0,0,0,0,0,0,20,0,1005,-7,224,-3818,0,-29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2020,0,0,0,248,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,178,178]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",0,-142,-210,-2,0,0,0,0,0,-10,0,0,0,0,-90,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2,0,-21,0,0,-46,0,-64892.41571201413,-275.35200000000003,-100,-67,0,-41,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,1416,12249,54,0,0,11,105,174,284,0,4487,0,0,0,0,240.79999999999998,0,50813.600000000006,0,0,95191,10979,633.2,38772.1,6791,17611,61,11755,9371,115.3,2853,3120,0,0,9879,0,359945,9834,7591,5700,5431,3919,2265,262,1381,941,922,1347,null,633.2,null,0,633.2,0,null,0,null,240.79999999999998,0,0,240.79999999999998]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,838,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9371,86,0,0,0,0,0,0,0,0,140,865,222,0,0,204,1381,941,922,1347]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,1416,11411,54,0,0,11,105,174,284,0,4487,0,0,0,0,240.79999999999998,0,50813.600000000006,0,0,95191,10979,633.2,38772.1,6791,17611,61,11755,0,29.3,2853,3120,0,0,9879,0,359945,9834,7451,4835,5209,3919,2265,58,0,0,0,0,null,633.2,null,0,633.2,0,null,0,null,240.79999999999998,0,0,240.79999999999998]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1416,1752,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35032,0,0,174,1084,0,0,75,0,0,0,708,0,0,0,0,13199,0,0,0,5131,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,206,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,26044,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9539,0,16,0,0,0,0,0,0,78577,779,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,245,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,230,0,0,0,0,0,121,148,0,0,464,0,0,0,0,0,0,0,0,50082,102,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,54,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,147,55,0,0,753,0,0,0,0,0,0,0,0,30092,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6869.4,0,0,0,0,0,5621,74,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,14895,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,1580,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31877.1,815,17611,61,0,0,0,2853,0,0,0,0,0,1039,0,7451,4835,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,1580,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30588,0,17611,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7451,4835,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,918.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1039,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61,0,0,0,2853,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,371,815,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,7572,54,0,0,11,105,174,284,0,4487,0,0,0,0,240.79999999999998,0,17670.2,0,0,60159,10979,633.2,832,4615,0,0,891,0,13.3,0,2412,0,0,9879,0,172061,8944,0,0,78,3919,2265,58,0,0,0,0,null,633.2,null,0,633.2,0,null,0,null,240.79999999999998,0,0,240.79999999999998]
["CIMENTO                       ",0,0,23,0,0,0,0,0,0,21,0,38,0,0,0,0,139.79999999999998,0,1,0,0,0,0,93.2,36,23,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,4024.866,440,0,0,0,1943,0,0,0,0,0,0,null,93.2,null,null,93.2,{"$nulls":4},139.79999999999998,null,null,139.79999999999998]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,1064,12,0,0,0,0,0,0,0,3313,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,47,82,0,0,92,0,1,0,2412,0,0,9527,0,16889,7588,0,0,0,416,0,58,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,290,0,0,0,0,null,0,43,0,0,0,0,0,0,0,0,0,154,0,7659,864,0,0,0,124,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,260,0,0,0,0,0,0,0,0,814,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,254,552,0,0,47,0,3,0,0,0,0,0,0,9292,0,0,0,0,270,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,514,0,0,0,0,0,0,0,0,154,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,1185,0,0,61,0,1,0,0,0,0,198,0,33907,12,0,0,0,569,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,2344,0,0,0,0,0,83,0,0,49,0,0,0,0,101,0,157,0,0,0,0,null,176,671,0,0,32,0,1,0,0,0,0,0,0,21612,25,0,0,78,86,2265,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},101,null,null,101]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,558,20,0,0,11,39,47,0,0,0,0,0,0,0,null,0,5716.5,0,0,60020,0,0,87,632,0,0,117,0,0,0,0,0,0,0,0,19851,0,0,0,0,54,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,339,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,301.6,0,0,0,0,0,2,119,0,0,15,0,0.3,0,0,0,0,0,0,7776,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,521,0,0,0,0,0,0,182,0,0,0,0,0,0,null,0,3674,0,0,139,10979,505,69,662,0,0,46,0,0,0,0,0,0,0,0,14098,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,505,null,null,505]
["CERÂMICA",0,0,872,0,0,0,0,38,14,60,0,0,0,0,0,0,null,0,5197.5,0,0,0,0,35,9,308,0,0,219,0,0,0,0,0,0,0,0,3050,0,0,0,0,58,0,0,0,0,0,0,null,35,null,null,35]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,1076,22,0,0,0,28,30,21,0,119,0,0,0,0,null,0,2332.6,0,0,0,0,0,152,338,0,0,261,0,7,0,0,0,0,0,0,33902.134,15,0,0,0,399,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",-25.60000000000582,17.7236842105267,-0.1607127938477788,0,0,0,0,0,0.32557446808510804,0.3808791208791149,0,0,0,0,0,-0.0019999999999527063,2.842170943040401e-14,0,0,0,0,0,0,0,268.5570972062196,-153.75644129320062,-10,0,35,0,4.299999999999997,0,-0.4314666666668927,0,0,-3,1.4210854715202004e-14,0,0,-0.3763440000002447,0,-0.7814465408810065,0,-0.29964027245659963,12.643783333333317,0,0,-1,-0.21000000000003638,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},1.463427748586401]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":24},699,2645,{"$nulls":5},1356,{"$nulls":32},"CESP",308584,6344,8258,14681,0,0,11611,61,0,0,349539]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":24},592.752,2536.555,{"$nulls":5},1114.6319999999998,{"$nulls":32},"APE",12212.906835500355,235.772,2189.582323255814,4582.9102205404315,6966.948657331406,5508.107047479149,null,0,0,6217.188627906977,37913.41571201413]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-",41.731648950235325,20.195529353967085,25.921370967741936,"-",6.534313725490196,37.18186252904307,"-","-","-",15.087719298245613,"-","-","-","-","-",100,"-","-","-","-","-",35,35.2489305629822,41.82908650649796,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",32.952802701795456,0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",37385,{"$nulls":9},37385]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,14681,239,1495,null,31,4501,null,null,null,78,{"$nulls":5},308584,{"$nulls":5},61,6868,1390,{"$nulls":10},11611,{"$nulls":13},61,null,0,0,61,{"$nulls":9},"TOTAL",358181.9068355004,6579.772,10447.582323255814,19263.91022054043,6966.948657331406,5508.107047479149,11611,61,0,6217.188627906977,424837.41571201413]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-",33.52381458480699,38.8943267942817,"-","-","-","-","-",42.247191011235955,44.558788425324245,"-","-","-","-","-","-","-",100,44.4184138151581,"-","-",42.60217550968745,44.514229636898925,38.2268377746592,35.76210135543591,41.220110163554914,"-","-","-","-","-","-",27.637716575821425,"-","-","-","-",0,"-","-","-",41.39787116499399,"-",42.24881883390832,69.38666847885032,"-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",320796.9068355004,6579.772,10447.582323255814,19263.91022054043,6966.948657331406,5508.107047479149,11611,61,0,6217.188627906977,387452.41571201413]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,1918.8626782148492,2664.047542325582,0,0,0,0,0,107.82800000000002,127.94399999999999,0,0,0,0,0,0,3871.6434,12212.906835500355,659.6200808614466,0,0,6966.948657331406,4219.533666617702,628.9533000000001,671.6106767441859,1517.971646511628,0,0,0,0,0,0,454.04420000000005,0,0,0,0,0,0,0,0,916.6290279069767,0,763.4812,211.39079999999998,0,0,0,0,null,628.9532999999999,null,0,628.9532999999999,0,null,0,null,3871.6434,0,3871.6434,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["tep CESP",0,0,3025.44,101.775,496,0,40.8,1041.06135,0,0,0,44.46,0,0,0,0,0,26538.224,0,0,0,0,0,14.98857142857143,1675.648,285.782,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3030.23087,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},30803.643987853033,1770.7398643497263,2439.641191230694,4106.746335162467,1406.4013805920697,1062.1570456531304,3030.23087,14.98857142857143,null,1406.5827203492727,46041.13196661897,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.889,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.0607,0.18,0.212971,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",84.31034875664112,1.54877413256375,2.4591954326212053,4.5344194056577445,1.6399093864308114,1.2965211734582591,2.733045530027135,0.014358434013578093,null,1.463427748586401,100,87.26113775054377,10.005816719429102,12.738862249456233]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,1918.8626782148492,2664.047542325582,0,0,0,0,0,107.82800000000002,127.94399999999999,0,0,0,0,0,0,3871.6434,12212.906835500355,659.6200808614466,0,0,6966.948657331406,4219.533666617702,628.9533000000001,671.6106767441859,1517.971646511628,0,0,0,0,0,0,454.04420000000005,0,0,0,0,0,0,0,0,916.6290279069767,0,763.4812,211.39079999999998,0,0,0,0,37913.41571201414,628.9532999999999,null,0,628.9532999999999,0,null,0,null,3871.6434,0,3871.6434,0,null,null,"% produção",82.79646579205806,1.6982142150045638,2.696481399930488,4.9719422151851855,1.7981430428116891,1.4216215525091003,2.9967550927931836,0.015743868802031193,0,1.6046328209057013,100,86.03197425618087,10.971270651025938,13.968025743819126]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1918.8626782148492,386.70530232558144,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2977.1153603464004,0,0,590.9709767441859,474.34604651162795,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,916.6290279069767,0,0,0,0,0,0,0,7264.629392049621,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,1918.8626782148492,386.70530232558144,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,590.9709767441859,474.34604651162795,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,916.6290279069767,0,0,0,0,0,0,0,4287.514031703222,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,1918.8626782148492,{"$nulls":22},590.9709767441859,{"$nulls":24},2509.833654959035,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,386.70530232558144,{"$nulls":22},474.34604651162795,{"$nulls":15},916.6290279069767,{"$nulls":7},1777.680376744186,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},2977.115360346401,{"$nulls":27},2977.115360346401,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":49},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":49},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,203.5464,{"$nulls":14},109.60950000000001,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":23},313.15590000000003,0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,46.06,{"$nulls":14},67.22,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":23},113.28,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":17},861.9479100000001,{"$nulls":6},43.188700000000004,0,{"$nulls":23},905.1366100000001,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},524.89,{"$nulls":6},0,{"$nulls":24},524.89]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,481.653,{"$nulls":13},3337.2172,1773,{"$nulls":6},0,2.138,{"$nulls":6},454.04420000000005,{"$nulls":11},211.39079999999998,{"$nulls":4},6259.443200000001,{"$nulls":8},3337.2172,null,3337.2172]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},95,{"$nulls":31},95,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,0,{"$nulls":14},1692.4077555003548,{"$nulls":6},18.912000000000003,265.188,{"$nulls":23},1976.507755500355,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",{"$nulls":17},6201.795,{"$nulls":6},10,83.1,{"$nulls":23},6294.895,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,735.2636,{"$nulls":5},107.82800000000002,{"$nulls":7},534.4262,0,{"$nulls":6},0.136,239.175,{"$nulls":17},763.4812,{"$nulls":5},2380.31,{"$nulls":8},534.4262,null,534.4262]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,456.56699999999995,{"$nulls":14},72.9452,null,null,null,3989.8332969850053,null,null,2.4090000000000003,15.417600000000002,{"$nulls":23},4537.172096985005,0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,79.86624,{"$nulls":14},147.02866999999998,24.09,{"$nulls":5},0,44.3256,{"$nulls":23},295.31050999999997,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,211.27020000000002,{"$nulls":6},127.94399999999999,{"$nulls":7},621.92,615.2944808614466,null,null,0,4219.533666617702,628.9532999999999,null,387.0544,{"$nulls":23},6811.970047479148,628.9532999999999,null,null,628.9532999999999]
["CERÂMICA",{"$nulls":17},0,{"$nulls":6},2.4090000000000003,7.227,{"$nulls":23},9.636000000000001,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,63.11580000000001,{"$nulls":14},45.14280000000001,20.235600000000005,{"$nulls":5},3.585,0,{"$nulls":23},132.07920000000004,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,495.72368421052636,669.3780872061521,0,0,0,0,0,49.32557446808511,50.38087912087912,0,0,0,0,0,0,893.2659948412698,12212.906835500355,411.97188632790153,0,0,6603.722481427376,2846.9742677725867,119.24599603175011,190.4570972062198,330.24355870679847,0,0,0,0,0,0,328.56853333333333,0,0,0,0,0,0,0,0,290.71855345911945,0,174.70035972754363,30.64378333333333,0,0,0,0,null,119.24599603174605,null,0,119.24599603174605,0,null,0,null,893.2659948412698,0,893.2659948412698,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,495.72368421052636,83.99122807017542,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2835.5377834634646,0,0,167.45283018867926,105.07399577167018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,290.71855345911945,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,495.72368421052636,83.99122807017542,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,167.45283018867926,105.07399577167018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,290.71855345911945,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,495.72368421052636,{"$nulls":15},0,{"$nulls":6},167.45283018867926,{"$nulls":33},0,null,0]
["    REFINO",0,null,83.99122807017542,{"$nulls":14},0,{"$nulls":6},0,105.07399577167018,{"$nulls":15},290.71855345911945,{"$nulls":16},0,null,0]
["  ÁLCOOL",0,{"$nulls":16},0,null,null,null,2835.5377834634646,{"$nulls":28},0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":32},0,null,null,0]
["  OUTROS",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":40},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,null,41.7340486576872,{"$nulls":14},109.60950000000001,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,null,9.074822451317297,{"$nulls":14},67.22,{"$nulls":6},0,0,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,{"$nulls":16},861.9479100000001,{"$nulls":6},12.48480067226891,0,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",0,{"$nulls":16},524.89,{"$nulls":6},0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,null,187.4,{"$nulls":13},786.8755939153439,1773,{"$nulls":6},0,1.5794669299111552,{"$nulls":6},328.56853333333333,{"$nulls":11},30.64378333333333,{"$nulls":13},786.8755939153439,null,786.8755939153439]
["FERRO LIGAS",0,{"$nulls":16},95,{"$nulls":40},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,null,0,{"$nulls":14},1692.4077555003548,{"$nulls":6},4.7907279207920785,59.5741608,{"$nulls":32},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,{"$nulls":16},6201.795,{"$nulls":6},3.1636359034711417,19.882440819024357,{"$nulls":32},0,null,0]
["QUÍMICA",0,null,170.7957063831626,{"$nulls":5},49.32557446808511,{"$nulls":7},106.39040092592593,0,{"$nulls":6},0.136,50.33486343376463,{"$nulls":17},174.70035972754363,{"$nulls":14},106.39040092592593,null,106.39040092592593]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,null,89.9536357388316,{"$nulls":14},72.9452,null,null,null,3768.1846979639113,null,null,0.6963831932773109,3.4529,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,null,26.68,{"$nulls":14},147.02866999999998,16.70758064516129,{"$nulls":5},0,9.9270875,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,null,47.313459650682525,{"$nulls":6},50.38087912087912,{"$nulls":7},621.92,381.22993794080475,null,null,0,2846.9742677725867,119.24599603174605,null,78.5688755952853,{"$nulls":24},119.24599603174605,null,null,119.24599603174605]
["CERÂMICA",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0.6963831932773109,1.8497678571428573,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,null,12.435186254295532,{"$nulls":14},45.14280000000001,14.034367741935485,{"$nulls":5},1.0363361344537816,0,{"$nulls":24},0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-180,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,178,0,0,0,0,0,0,0,20,0,1005,-7,224,-3818,0,-29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2020,0,0,0,248,0,{"$nulls":9},178,178]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,0,1005,-7,224,-1469.0251764705886,0,-29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,248,0]
["  GÁS NATURAL",0,-180,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,178,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},178,178]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-2348.9748235294114,{"$nulls":13},2020]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",0,1416,1752,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35032,0,0,174,1084,0,0,75,0,0,0,708,0,0,0,0,13199,0,0,0,5131,0,0,0,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",null,1416,1752,{"$nulls":21},174,1084,null,null,75,null,0,{"$nulls":6},6930,null,null,null,5131]
["    EXPLORAÇÃO",null,1416,280.7368421052631,{"$nulls":21},174.4858490566038,{"$nulls":12},3817]
["    REFINO",null,null,1471.2631578947369,{"$nulls":21},-0.4858490566037972,1084,null,null,75,null,0,{"$nulls":6},3113,null,null,null,5131]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},35032,{"$nulls":15},2342]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":37},3677]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":32},708,{"$nulls":4},156]
["  OUTROS",{"$nulls":37},94]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,838,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9371,86,0,0,0,0,0,0,0,0,140,865,222,0,0,204,1381,941,922,1347]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,838,{"$nulls":26},9371,{"$nulls":10},0,222,{"$nulls":6},1347]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":30},86,{"$nulls":8},140,865,null,null,null,204,1381,941,922]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1657.317,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,3025.44,101.77499999999999,496,0,40.800000000000004,1041.06135,0,0,0,44.459999999999994,0,0,0,0,0,26538.224,0,0,0,0,0,14.98857142857143,1591.8655999999999,285.782,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3030.23087,-30060.354,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,492.2536184210527,589.0527167414139,0,0,0,0,0,21.949880638297874,24.693633711428568,0,0,0,0,0,0,893.2659948412698,1050.3099878530304,127.71128476164947,0,0,1406.4013805920697,815.1997648597347,119.24599603174605,153.43223750933063,316.7035727998197,0,0,0,0,0,0,141.28446933333333,0,0,0,0,-3260.5537512332157,0,0,0,190.42065251572325,0,155.41116890894634,26.20043475,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,1390.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25680.191759999994,781.5849999999999,13560.470000000001,46.543,0,0,0,2345.1659999999997,0,0,0,0,0,89.354,0,3978.8340000000003,2465.85,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,1406.088,8205.12,15.93,0,0,4.4,44.61691499999999,77.43,139.19947599999998,0,2557.5899999999997,0,0,0,0,240.79999999999998,0,5477.762000000001,0,0,20272.922461,3143.715881,633.2,810.4336,5465.340999999999,0,0,590.226,0,10.9326,0,1341.6,0,0,6816.509999999999,0,15932.359999999999,5777.8240000000005,0,0,3411.895,3421.287,2014.9145549999998,49.589999999999996,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,446.16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10274.454,0,0,0,0,0,4744.1784,265.643,0,0,6592.079,0,13.152,0,0,0,0,0,0,14933.555999999999,574.94,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,3878.12178,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,7079.5296,395.09054999999995,1925.472,0,158.3856,4041.4001607,0,0,0,172.59372,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4887.027391999999,908.78676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,1151.8734671052632,1378.3833571749083,0,0,0,0,0,85.20943663787234,95.8606860677657,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,471.03696915364503,1007.1173615034268,0,0,0,0,0,0,255.72488949333334,0,0,0,0,0,0,0,0,437.96750078616344,0,472.44995348319685,87.614253804,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,3253.536,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,78838.18870319998,2485.4402999999998,38959.230310000006,133.718039,0,0,0,6951.072023999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,3290.24592,19199.9808,61.84026,0,0,17.080800000000004,173.20286402999997,300.58326000000005,540.3723658319999,0,9928.56438,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2488.0311519999996,17379.784379999997,0,0,1542.850764,0,32.4042264,0,2428.296,0,0,29873.37279328576,0,0,0,0,0,7847.358499999999,14123.072736,6125.3402472,165.82895999999997,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,1044.0144,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14564.627687999999,844.74474,0,0,17231.694506,0,38.982527999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,8320.241167105263,32388.394306309274,1302.4274985000036,1925.472,0,175.46640000000002,4214.60302473,385.7926966378724,636.2330518997655,0,10101.1581,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,101248.91190435362,22625.87354150342,38959.230310000006,133.718039,18774.54527,0,71.3867544,6951.072023999999,2684.020889493333,0,0,29873.37279328576,0,0,0,0,0,8285.326000786163,14123.072736,6597.790200683196,253.44321380399998,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",8184.385936926431,9609.78642428017,7217.351296702972,25011.523657909573]
["TRANSPORTE",127367.64937619999,3253.536,0,130621.18537619998]
["INDÚSTRIA",49538.842005599996,22490.226720000002,43489.141683147755,115518.21040874775]
["OUTROS",35202.76222599999,5355.086329134364,845.4966885000036,41403.34524363436]
["TOTAL",220293.6395447264,40708.635473414535,51551.98966835073,312554.2646864917]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3.7152166326003924,23.60626022593168,14.000141106355619,8.002297995516857]
["TRANSPORTE",57.81721598473134,7.992250199898685,0,41.79152234803767]
["INDÚSTRIA",22.48764063637075,55.24682038209713,84.35977343052387,36.95940944034744]
["OUTROS",15.979926746297524,13.154669192072513,1.6400854631205024]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",32.72246045009827,38.421435477966966,28.85610407193477,100]
["TRANSPORTE",97.50918199782865,2.49081800217135,0,100]
["INDÚSTRIA",42.884010954041415,19.468988171147174,37.64700087481142,100]
["OUTROS",85.02395644325941,12.933946031710306,2.0420975250302904,100]
["TOTAL",70.48172571431476,13.024501685890428,16.493772599794816,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",null,null,2470.801,{"$nulls":6},792.064,4625.35,null,null,425.00985,2219.83657,2595.31128,null,1857.778,70469.59694,80.845,673.9870000000001,{"$nulls":6},86210.57964]
["  GÁS NATURAL","M m³",null,null,3620.76,{"$nulls":6},126.091,1365.579,null,null,1187.16438,677.4257580000001,2256.6081200000003,null,509.828,6779.077735000001,383.399,65.223,{"$nulls":6},16971.155993000004]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":20},78,2639,2688.8,{"$nulls":4},5405.8]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",505.578,184.63691,971.2791980000001,169.626,1658.481689,242.134,322.60469900000004,1045.7609031000002,625.331,1916.4461036783298,898.15686613,864.56262,2599.9857361977292,644.922,529.112316,3292.362,7088.254099999999,1263.916942,9727.988309,24909.911900000003,4639.4898459999995,3204.669069,5370.342323,911.936564,1210.4781409999998,2359.399,1419.497,78576.86323510607]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",59.68457999999999,19.21483818181818,85.59510181818182,11.514439999999999,231.79562363636362,22.122930909090908,70.54678545454544,162.8520090909091,105.00972181818182,325.6870672727273,157.7139418181818,159.77625999999998,385.8739945454545,128.23358363636362,84.90591818181817,653.2463218181817,1061.5483127272728,200.24608727272724,889.7750018181816,2332.926734545454,606.1975345454545,323.37128363636356,660.8824090909092,127.82068909090907,150.03331454545454,405.0277836363636,117.20785090909091,9538.810120000002]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":9},142,null,null,227,null,null,537,12186,5715,7398.1,5413,530,null,761,{"$nulls":4},32909.1]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":27},0]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},440.5,null,null,380.4,{"$nulls":7},57.8,141.3,null,95.3,345.4,{"$nulls":7},1460.6999999999998]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":4},2548.3,null,null,1394.9,{"$nulls":8},453.4,null,null,729.9,{"$nulls":7},5126.5]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":7},6099.439649375,{"$nulls":8},4604.655,39137.86378637332,{"$nulls":9},49841.95843574832]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":27},0]
["  COBRE","k t",{"$nulls":27},0]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  PAPEL","k t",null,null,30.084,null,32.35,null,null,67.34,null,7.5,2.39,16.138,116.004,null,6,315.699,395.881,null,183.98,3851.28,1645.33,1570.296,202.039,null,null,10.1,null,8452.411000000002]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},358.233,null,null,53.821,{"$nulls":4},26,null,null,609.819,915.064,2093,null,3026.065,739.68,888.817,439.513,{"$nulls":4},9150.012]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":16},39.075,null,null,50.352,312.089,68.615,{"$nulls":5},470.131]
["  CIMENTO","k t",null,null,628,null,621,null,null,302,284,1324,334,1477,409,380.142,1955,484,8340,1161,2382,5765,4059,229,1575,653,602,716,2091,35771.142]
["  AÇÚCAR","k t",0,0,17.175,0,0.2,0,0,11.88,3.43,6.2330000000000005,182.24,111.74,1449.72,2478.43,76.01,165.23,1630.16,56,349.7,15962.07,1820.26,0,0,495.81,515.32,601.58,0,25933.188000000002]
["  CANA ESMAGADA","k t",0,0,267.77,0,510.06,0,0,1275.12,349.33,79.44,2304.3,4046.54,17642.37,29741.71,1433.44,2208.67,20896.66,2915.96,5594.68,223019.23,28899.59,0,78,8922.85,13584.79,11652.17,null,375422.68]

{"sheet":"2005","index":36,"n_rows":299,"n_cols":80,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",2005,{"$nulls":15},9239.033442748143,{"$nulls":18},-30.5]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras ",null,"óleos "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov",null,"vegetais"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","mil tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil m³"]
["PRODUÇÃO",94996.733844,17699.201003,0,374.111,2128.885,0,81.684,2427.6,393.188,321.235,0,318.402,0,210,0,129.079,1199.6298335824372,337456.67393874814,91676.38820020751,97940.7,12520.939315600634,106469.85880162427,14849.159619849415,868.1758835435013,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,868.1758835435013,null,0,849.0041795435013,19.171704,null,0,null,1199.6298335824372,0,797.6012615828533,402.0285719995836,null,0.7]
["IMPORTAÇÃO",19916.336222805,0,8997.552365432075,0,0,0,0,0,0,0,0,4294.6,0,0,9404.4,508.491502773109,0,0,0,0,0,0,0,0,2971.30550704225,52.9087472852912,71.1624946091644,0,947.594233695652,4775.15541595442,0,324.462067584481,0,0,0,1742.288,31.547045999999998,39202.2541,90.300853,0.226523,0,0,2284.15801346154,0,0.152991452991453,6.50218634146341,340.006579428571,1068.1542407782276,118.8602822831976]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-193,0,0,-7.1256,78.79,0,-17.238400000000002,-37.3904,-11.425600000000001,0.9343999999999999,0,-93.9728,0,0,137.2207854536491,-182.626592464986,0,0,0,0,0,0,0,0,157.93599999999992,123.44299999999998,-144.30800000000005,-1.3970000000000002,11.786999999999978,4.7,6.788999999999999,22.63100000000003,0,0,0,-192.5194161106831,-59.46462230510279,0,0,182.320999999999,478.441,0,-6.9,0,-12.084386828189203,19.1,-52.5,10.5,0,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",114720.070066805,17699.201003,8997.552365432075,366.98539999999997,2207.675,0,64.4456,2390.2096,381.7624,322.1694,0,4519.029200000001,0,210,9541.620785453648,454.94391030812295,1199.6298335824372,337456.67393874814,91676.38820020751,97940.7,12520.939315600634,106469.85880162427,14849.159619849415,868.1758835435013,3129.2415070422503,176.3517472852912,-73.14550539083565,-1.3970000000000002,959.3812336956519,4779.85541595442,6.788999999999999,347.09306758448105,0,0,0,1549.768583889317,-27.917576305102795,39202.2541,90.300853,182.547522999999,478.441,0,2277.25801346154,0,-11.93139537519775,25.602186341463412,287.506579428571,1078.6542407782276,118.8602822831976,null,868.1758835435013,null,0,849.0041795435013,19.171704,null,0,null,1199.6298335824372,0,797.6012615828533,402.0285719995836]
["EXPORTAÇÃO",-15930.281488053222,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.55,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1051,-8639,-2681.54619946092,-18.6762713498623,-152.157498188406,-69.7462834757835,0,-1358.750931163955,0,0,0,-1.022,0,-160.2206,-14.943151,-571.103,-1923.318,0,-255.20017115384613,0,-0.4846153846153846,-10.4664565853659,-72.1710137142857,-618.488354925776,-372.36896913778355]
["NÃO APROVEITADA",0,-338.94452750000005,-2135.497076500002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-1096.1993380521799,-1889.45866194782,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",98789.78857875177,16264.057137447819,4972.596626984254,366.98539999999997,2207.675,0,64.4456,2390.2096,381.7624,322.1694,0,4519.029200000001,0,210,9541.070785453649,454.94391030812295,1199.6298335824372,337456.67393874814,91676.38820020751,97940.7,12520.939315600634,106469.85880162427,14849.159619849415,868.1758835435013,2078.2415070422503,-8462.648252714709,-2754.6917048517557,-20.073271349862303,807.2237355072459,4710.109132478637,6.788999999999999,-1011.657863579474,0,0,0,1548.746583889317,-27.917576305102795,39042.0335,75.357702,-388.55547700000096,-1444.877,0,2022.0578423076938,0,-12.416010759813135,15.135729756097511,215.33556571428528,460.16588585245165,-253.50868685458596,null,868.1758835435013,null,0,849.0041795435013,19.171704,null,0,null,1199.6298335824372,0,797.6012615828533,402.0285719995836]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-98827.03367193542,-14695.20460610039,8761.259440606767,-340.734,-2194.667,0,0,-2380.862,-80.10771429999998,-34.96,0,-78,0,-210,-9511.040136709515,-454.9,-962.3534891147583,-337456.77301423514,-39677.97891702332,-97940.7,-12520.939315600634,-7175.885823221979,-3178.603702013811,-197.96933479962888,36160.99649693118,15545.965442014965,20357.86,70.2,10848.237184599337,4851.857400000001,50.11,4118.07,3089.4393124357803,0,0,7772.023882299463,27.91757630510279,403030.77232763224,9893.02089177475,8207.739000000001,7832.148,5835.044297883807,2394.88,2237.6608140449434,243.06586550294602,1419.62,731.64,827.1700000000001,1577.75,null,-197.96933479962888,null,0,-178.79763079962888,-19.171704,null,0,null,-962.3534891147583,0,-797.6012615828533,-164.75222753190477]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-98827.03367193542,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1174.221825,0,0,0,0,0,0,null,38396.06364,16272.5263201251,19102.34,70.2,8919.765499257923,8532.61,50.11,4118.07,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6042.026743200047,2394.88,169,0,1419.62,731.64,716.74,1577.75,{"$nulls":9},-1174.221825,-1174.221825]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-13935.0461344478,12756.543136426402,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,934.221825,0,0,0,0,0,0,null,0,0,265,0,1792.6816853414139,157.589,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},934.221825,934.221825]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-210,-9511.040136709515,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,3412.3120620242,0,0,7772.023882299463,0,0,0,0,0,0,0,0,258.0545383310338,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-454.9,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-3304.874411,-340.734,-2194.667,0,0,-2380.862,0,0,0,-78,0,0,0,0,null,-325052.9358,0,0,0,0,0,-19.171704,-1968.75745853,-435,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-33.58242369489721,363248.3884,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-19.171704,null,0,0,-19.171704,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-510.1584716525883,-690.4092848196365,0,0,0,0,0,-80.10771429999998,-34.96,0,0,0,0,0,0,-962.3534891147581,-12403.837214235144,-410.9789170233186,0,0,-7175.885823221979,-3178.603702013811,-178.79763079962888,-266.3096845388244,-291.5608781101346,0,0,0,0,0,0,-322.8727495884193,0,0,0,0,39782.383927632225,0,0,0,-206.98244531624036,0,-159.5391859550562,-14.988672828087799,0,0,0,0,null,-178.79763079962888,null,null,-178.79763079962888,{"$nulls":4},-962.3534891147581,null,-797.6012615828533,-164.75222753190477]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-39267,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9893.02089177475,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-97940.7,-12520.939315600634,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8207.739000000001,7832.148,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-250,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,240,0,0,0,0,0,0,0,0,0,990.52,0,135.79,-3838.3416,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2228.2,0,0,0,110.43,0,null,0,{"$nulls":5},0,null,240,240]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-0.041906816433765925,-49.011002999995995,-219.956466410656,-1.7814000000000192,-4.547473508864641e-13,0,-4.309600000000003,-9.347600000000057,-0.04868570000000716,-2.2627789040816424,0,-22.283199999999994,0,0,-30.03064874413576,-0.043910308122974584,0,0,0,-0.04499999999825377,0.039315600633926806,0,0,0,-7.12806210585427,-50,-0.02032314824892012,0.0004043498623058639,0.007848549864093002,0.011867521362184164,0.03809300000000326,0.003172579474721715,0,0,0,-16.899999999999864,3.552713678800501e-15,-66879.811159,-296.8999999999967,-43.57000000000079,-167.03700000000026,-80,-40.6199810753903,0.027532699146377126,1.7763568394002505e-15,0.04427024390255241,-0.016128714285310153,-0.035885852451770006,-0.041313145413994334]
["CONSUMO FINAL                 ",0,1520,13523.647747791782,24.47,13.008,0,60.135999999999996,0,301.606,284.9466210959184,0,4418.791000000001,0,0,0,0,237.27634446767888,0,51998.203853183935,0,0,99293.85880162427,11670.869496136294,670.2065487438724,38493.720002857204,6864.684751795439,17656.347971999996,55.527133000000006,11655.468768656447,9512.8784,58.768024,3106.4153090000004,3089.6830975899957,0,0,9303.85768739646,0,375192.9946687451,9671.478593774753,7775.387,6220.234,5754.897000000001,4376.317861232305,2247.1513885621234,230.6498547431329,1434.8,960.359437,1287.3,1324.2,null,670.2065487438724,null,0,670.2065487438724,0,null,0,null,237.27634446767888,0,0,237.27634446767888]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,848.8994721183193,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9512.8784,28.637276,0,0,0,0,0,0,0,0,137.708,557.784,237.913,0,0,187.3596047431329,1434.8,960.359437,1287.3,1324.2]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,1520,12674.748275673463,24.47,13.008,0,60.135999999999996,0,301.606,284.9466210959184,0,4418.791000000001,0,0,0,0,237.27634446767888,0,51998.203853183935,0,0,99293.85880162427,11670.869496136294,670.2065487438724,38493.720002857204,6864.684751795439,17656.347971999996,55.527133000000006,11655.468768656447,0,30.130748,3106.4153090000004,3089.6830975899957,0,0,9303.85768739646,0,375192.9946687451,9671.478593774753,7637.679,5662.450000000001,5516.984,4376.317861232305,2247.1513885621234,43.29025,0,0,0,0,null,670.2065487438724,null,0,670.2065487438724,0,null,0,null,237.27634446767888,0,0,237.27634446767888]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1520,1980,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,37863.52070154058,0,0,185.90567672738325,1174,0,0,44.857610474631755,0,0.030931,0,726,0,0,0,0,13534,0,0,0,5419.8,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,216.82246289272032,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,26564.44,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9349.692763636362,0,20.357167,0,0,0,0,0,0,83193,800.79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,265.11036776335004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,235.29,0,0,0,0,0,62.76076996367665,120.22478399999999,0,0,505.88114,0,0,0,0,0,0,0,0,53491.734164496906,104.34599999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,55.4408710909091,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100.68025711185581,63.45819499999999,0,0,722.1834672727272,0,0,0,0,0,0,0,0,32730.856,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,4.188231999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7027.396199999999,0,0,0,0,0,5582.811157778924,66.601709,0,0,37.4878309090909,0,0.131889,0,0,0,0,0,0,15685.200247762084,9.206999999999999,0,6.149,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,1944.6383884022994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31776.022782779615,840.15523,17656.347971999996,55.527133000000006,0,0,0,3106.4153090000004,0,0,0,0,0,1188,0,7637.679,5656.301,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,1944.6383884022994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30428.755838993795,0,17656.347971999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7637.679,5656.301,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,971.9000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1188,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,55.527133000000006,0,0,0,3106.4153090000004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,375.3669437858205,840.15523,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,8208.547953524183,24.47,13.008,0,60.135999999999996,0,301.606,284.9466210959184,0,4418.791000000001,0,0,0,0,237.27634446767888,0,18171.077653183936,0,0,61430.33810008368,11670.869496136294,670.2065487438724,785.539358495747,4600.244833795439,0,0,995.3659563636364,0,9.610761,0,2363.6830975899957,0,0,9303.85768739646,0,175370.20425648606,8757.135593774752,0,0,97.184,4376.317861232305,2247.1513885621234,43.29025,0,0,0,0,null,670.2065487438724,null,0,670.2065487438724,0,null,0,null,237.27634446767888,0,0,237.27634446767888]
["CIMENTO                       ",0,0,19.076983867391537,17.976,0,0,0,0,49.7,36.723621095918396,0,0,0,0,0,0,141.16998373767888,0,0,0,0,0,0,94.11332249178594,40.79864331444198,24.350221587060673,0,0,0.8147454545454546,0,0.001,0,0,0,0,57,0,4380.44413634394,385.08499377475545,0,0,0,2154.90254049494,0,0.20825,0,0,0,0,null,94.11332249178594,null,null,94.11332249178594,{"$nulls":4},141.16998373767888,null,null,141.16998373767888]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,1265.0051028750001,0,0,0,0,0,0,0,0,3207.9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,51.74152243769226,85.29907332816867,0,0,163.09813354297648,0,1.631097,0,2363.6830975899957,0,0,8792.08476580722,0,16247.716278083699,7436.067999999999,0,0,0,486.7608138829804,0,43.082,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,2.322,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,296.264,0,0,0,0,null,0,68.3081144,0,0,7.437321002478095,0,0,0,0,0,0,133.56788791456967,0,7735.0576006118445,882.6624,0,0,0,139.58474063400575,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,306.26401400000003,0,0,0,0,0,0,0,0,824.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,248.9549054494293,596.6794735391032,0,0,51.75143454545456,0,1.6748889999999999,0,0,0,0,116,0,9634.433896498098,0,0,0,0,343.8335821325648,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,557.13666,0,0,0,0,0,0,0,0,157,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,1196.3370475521506,0,0,29.13,0,0,0,0,0,0,201.29657627409335,0,34873.9546025055,12.2352,0,0,0,587.2201994576515,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,2453.6483087193674,0,0,0,0,0,0,116.48500000000001,0,40.5,0,0,0,0,96.10636073,0,161.6472,0,0,0,0,null,156.91482265548876,648.8376362885448,0,0,34.49295272727272,0,0,0,0,0,0,0,0,21093.858817085038,25.74,0,0,97.184,87.77501440922191,2247.1513885621234,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},96.10636073,null,null,96.10636073]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,580.5293640819135,0,13.008,0,36.689,0,44.028,0,0,40.992,0,0,0,0,null,0,5847.9794999999995,0,0,61273.937319949226,0,0,71.54724980290815,551.299994,0,0,118.33952181818185,0,0.5562770000000001,0,0,0,0,0,0,20657.52845494041,0,0,0,0,60,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,371.8672434289773,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,300.9968,0,0,0,0,0,1.8559253073432738,116.629877,0,0,14.418041818181818,0,0.019834,0,0,0,0,0,0,7669.863735696322,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,590.1788735622105,0,0,0,0,0,123.99600000000001,60,0,0,0,0,0,0,null,0,3780.8978531839375,0,0,156.40078013445785,11670.869496136294,539.6882262520865,70.51853534562869,660.408669967419,0,0,91.50821945987306,0,0.034936999999999996,0,0,0,0,3.908457400577771,0,14773.0302912623,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,539.6882262520865,null,null,539.6882262520865]
["CERÂMICA",0,0,943.8100010909092,6.494,0,0,0,0,30,19.426,0,78.76,0,0,0,0,null,0,5517.0425,0,0,0,0,35.805,10.448631644361637,278.98296300000004,0,0,242.0395890909091,0,0.125,0,0,0,0,0,0,3136.2180349518967,0,0,0,0,81.5409702209414,0,0,0,0,0,0,null,35.805,null,null,35.805]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,1118.7094018984128,0,0,0,23.447,0,53.882,52.312,0,69.439,0,0,0,0,null,0,2266.2498,0,0,0,0,0.6,132.759122538453,373.111763132993,0,0,242.33599690376332,0,5.567727,0,0,0,0,0,0,35168.098408507,15.345,0,0,0,434.7,0,0,0,0,0,0,null,0.6,null,null,0.6]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",37.287000000083935,0.1584716525667318,9.748146611416814,2.842170943040401e-14,1.8829382497642655e-13,0,0,0,0,0,0,0.04500000000007276,0,0,1.8189894035458565e-12,0,0,0.0990754869999364,-0.20543000025645597,0.04499999999825377,-0.039315600633926806,-0.1141767780209193,0.313578300689187,0,261.61006098963117,-168.63243750481706,53.20000000000073,5.399999999999999,0,-49.099999999998545,1.8309309999999925,0,0.24378515421540214,0,0,-0.012778792321114452,0,1.1280644685029984e-07,0,-0.22652300000027026,0,-0.14729788380645914,1.8189894035458565e-12,9.463041818033616,0,0,13.399999999999977,2.2737367544323206e-13,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},1.4161893749882823]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,750,2883,0,0,0,0,0,1356,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":15},"CESP",325052.9358,6107.3,8242.5,13897.7526,0,0,9855,92.9,0,0,363248.3884]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":24},592.752,2536.555,{"$nulls":5},1114.6319999999998,{"$nulls":32},"APE",12403.837214235142,245.4888707,2368.009200459178,4913.521257935148,7661.063855586717,5929.875422872519,null,0,0,6260.588105843508,39782.38392763221]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-",41.096552840729515,28.336831762895116,28.700511064379707,"-","-",28.552955150385923,"-","-","-",28.37651821862348,"-","-","-","-","-",103.0763156085299,"-","-","-","-","-",41.67287373099439,34.152198857760176,33.24389150575911,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",34.146892062158756,0,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":15},"Importação",39042.0335,{"$nulls":9},39042.0335]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",0,0,13897.7526,331.2,2270.5,0,0,3358.9,0,0,0,146.7,0,0,0,0,0,325052.9358,0,0,0,0,0,92.9,6629.92,1612.58,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9855,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,92.9,null,0,0,92.9,{"$nulls":9},"TOTAL",376498.80651423516,6352.7888707,10610.509200459179,18811.27385793515,7661.063855586717,5929.875422872519,9855,92.9,0,6260.588105843508,442072.80582763226]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-",35.911155161427295,39.61409764565147,"-","-","-","-","-",40,39.988656279137146,"-","-","-","-","-","-","-",0,41.67916644669762,"-","-",43.11065618967337,42.354082617465714,41.21050253326432,36.87948454569413,43.0766138005986,"-","-","-","-","-","-",27.899471777268552,"-","-","-","-",0,"-","-","-",36.06433502043477,"-",32.03699955831711,40,"-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",337456.77301423514,6352.7888707,10610.509200459179,18811.27385793515,7661.063855586717,5929.875422872519,9855,92.9,0,6260.588105843508,403030.77232763224]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,2114.7077102792587,2798.8135476558896,0,0,0,0,0,165.8043389,79.6845318,0,0,0,0,0,0,4683.171897178479,12403.837214235142,617.7586581814464,0,0,7661.063855586717,4482,830.1107646910705,967.9619628583705,1400.0472376008076,0,0,0,0,0,0,450.40748567584495,0,0,0,0,0,0.006000000000000227,0,0,568.9357762451559,0,498.4668292183751,59.606117525651484,0,0,0,0,null,830.1107646910729,null,0,830.1107646910729,0,null,0,null,4683.171897178479,0,4683.171897178479,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["tep CESP",0,0,2908.28948168,100.51652999999999,680.34677,0,0,1011.6830236259999,0,0,0,44.46,0,0,0,0,0,27954.552478799997,0,0,0,0,0,19.171704,1669.50632483344,417.165,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2482.012121212121,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},32378.89736022422,1889.7895159294999,2592.1088194299823,4022.4370146723,1528.255579657408,1216.3593005077903,2482.012121212121,19.171704,null,1391.5015742041312,47520.532989837455,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":77},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["FATOR DE CONVERSÃO",0.8874,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",85.16669687685676,1.437045841081888,2.400172338263282,4.255243392028466,1.7329869095304242,1.3413798235724603,2.2292708056424857,0.021014638035939823,null,1.4161893749882823,100,88.26207824799559,9.508650946361918,11.73792175200441]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,2114.7077102792587,2798.8135476558896,0,0,0,0,0,165.8043389,79.6845318,0,0,0,0,0,0,4683.171897178479,12403.837214235142,617.7586581814464,0,0,7661.063855586717,4482,830.1107646910705,967.9619628583705,1400.0472376008076,0,0,0,0,0,0,450.40748567584495,0,0,0,0,0,0.006000000000000227,0,0,568.9357762451559,0,498.4668292183751,59.606117525651484,0,0,0,0,39782.38392763222,830.1107646910729,null,0,830.1107646910729,0,null,0,null,4683.171897178479,0,4683.171897178479,0,null,null,"% produção",83.7297785142593,1.5762540497864723,2.6326796683985387,4.66745349227157,1.900863254520644,1.4713207601061287,2.4452227166387837,0.023050349099517302,0,1.5533771949190378,100,87.12501287798558,10.42976440537562,12.874987122014417]
["SETOR ENERGÉTICO",0,2114.7077102792587,223.03192875013644,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24.62407067182881,0,0,0,3291.560240278013,0,0,495.63700888207126,440.99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,568.9357762451559,0,455.5511292183751,0,0,0,0,0,7615.037864324839,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,2114.7077102792587,214.960535932923,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,494.46000000000004,440.99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,568.9357762451559,0,455.5511292183751,0,0,0,0,0,4289.6051516757125,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",0,2114.7077102792587,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,493.61,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2608.317710279259,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",0,0,214.960535932923,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.85,440.99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,568.9357762451559,0,455.5511292183751,0,0,0,0,0,1681.2874413964541,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",0,0,8.071392817213448,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24.62407067182881,0,0,0,3291.560240278013,0,0,1.1770088820712334,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3325.4327126491266,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,193.38286625454498,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.32,0,0,0,0,0,1.8181818181818183,46.213116424172,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,242.73416449689879,1.8181818181818183,null,null,1.8181818181818183]
["PÚBLICO",0,0,3.8560000000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.24,0,0,0,0,0,0,16.760000000000005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22.856000000000005,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,837.3482477620818,0,0,0,0,0,10.604000000000001,88.68800000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,936.6402477620818,10.604000000000001,null,null,10.604000000000001]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,627.2110379236642,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,627.2110379236642]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,431.66101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3878.56799527848,655.6498447293446,0,0,0,0,0,null,1.5581481481481485,0.38391076877326724,0,0,0,0,0,0,450.40748567584495,0,0,0,0,0,0.006000000000000227,0,0,0,0,0,59.606117525651484,0,0,0,0,5477.840512126244,{"$nulls":8},3878.56799527848,null,3878.56799527848]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,212.2200737340419,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,212.2200737340419,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3164.704696,0,0,0,0,0,0,48.28399999999999,280.291,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3493.279696,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5938.66347907239,0,0,0,0,0,0,6.3772726086956535,195.46259963203434,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6140.50335131312,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,1148.4026008504,0,0,0,0,0,0,79.6845318,0,0,0,0,0,0,804.6039019,8.36,0,0,0,0,0,null,29.756617704632532,141.61317979999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,42.91570000000001,0,0,0,0,0,2255.3365320550324,{"$nulls":8},804.6039019,null,804.6039019]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,427.054232415902,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,46.76,0,0,0,4345.511964365308,0,26.028000000000002,189.171616665651,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5034.52581344686,26.028000000000002,null,null,26.028000000000002]
["TÊXTIL",0,0,38.7778695,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,158.90027337934006,0,0,0,0,0,0,3.339779625,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,201.01792250434008,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,246.60856588490563,0,0,0,0,0,165.8043389,0,0,0,0,0,0,0,0,669.6208909624511,616.5586581814464,0,0,23.991650943396223,4482,694.574582872891,3.645642000000001,341.30654739999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7244.110877145091,694.574582872891,null,null,694.574582872891]
["CERÂMICA",0,0,19.762,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.374,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23.136,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,66.27647400000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,56.214600000000004,1.2,0,0,0,0,97.086,35.1567608,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255.93383480000003,97.086,null,null,97.086]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,510.1584716525883,690.4092848196365,0,0,0,0,0,80.10771429999998,34.96,0,0,0,0,0,0,962.3534891147581,12403.837214235142,410.9789170233186,0,0,7175.885823221979,3178.603702013811,178.79763079963186,266.3096845388244,291.5608781101346,0,0,0,0,0,0,322.8727495884193,0,0,0,0,0,0,0,0,206.98244531624036,0,159.5391859550562,14.988672828087799,0,0,0,0,null,178.79763079962888,null,0,178.79763079962888,0,null,0,null,962.3534891147581,0,962.3534891147581,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,510.1584716525883,61.94533909402114,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24.62407067182881,0,0,0,3083.9158472825975,0,0,139.58128053093694,91.54293631483412,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,206.98244531624036,0,149.17191011235957,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,510.1584716525883,60.02144834490707,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,139.27521266731173,91.54293631483412,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,206.98244531624036,0,149.17191011235957,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,510.1584716525883,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,139.05417976939205,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,60.02144834490707,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.22103289791969036,91.54293631483412,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,206.98244531624036,0,149.17191011235957,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["  ÁLCOOL",0,0,1.9238907491140704,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24.62407067182881,0,0,0,3083.9158472825975,0,0,0.3060678636251997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,46.09458563716981,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.32,0,0,0,0,0,0.6254545454545455,12.017198876629147,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0.6254545454545455,null,null,0.6254545454545455]
["PÚBLICO",0,0,0.9191130820399114,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.24,0,0,0,0,0,0,4.358248669569425,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,837.3482477620818,0,0,0,0,0,3.647776,24.308924018357985,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,3.647776,null,null,3.647776]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,627.2110379236642,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,114.01365743243242,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,797.6012615828533,655.6498447293446,0,0,0,0,0,null,0.4051788242039815,0.08606967183133726,0,0,0,0,0,0,322.8727495884193,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14.988672828087799,0,0,0,0,{"$nulls":9},797.6012615828533,null,797.6012615828533]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,212.2200737340419,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3164.704696,0,0,0,0,0,0,12.55570875665215,58.454848800834206,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5938.66347907239,0,0,0,0,0,0,1.6583377006163103,40.76383725381321,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,277.11173870127493,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,164.75222753190477,8.36,0,0,0,0,0,null,7.7378722865215215,29.53350986444212,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10.36727584269663,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},164.75222753190477,null,164.75222753190477]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,101.79230595279259,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,46.76,0,0,0,4069.4918114381107,0,8.953632,51.85096581223223,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,8.953632,null,null,8.953632]
["TÊXTIL",0,0,9.243062020509978,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,158.90027337934006,0,0,0,0,0,0,0.8684719634433961,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,58.78142091491653,0,0,0,0,0,80.10771429999998,34.96,0,0,0,0,0,0,0,669.6208909624511,410.18058794464605,0,0,22.478164501270946,3178.603702013811,145.69125396846005,0.9480080188679247,71.17967620437955,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,145.69125396846005,null,null,145.69125396846005]
["CERÂMICA",0,0,4.710454545454545,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.8773705853894532,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,15.797607439024391,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,56.214600000000004,0.7983290786725458,0,0,0,0,19.879514285714283,9.142118495403967,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,19.879514285714283,null,null,19.879514285714283]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-250,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,240,0,0,0,0,0,0,0,0,0,990.52,0,135.79,-3838.3416,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2228.2,0,0,0,110.43,0,{"$nulls":9},240,240]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},0,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,990.52,0,135.79,-1247.2595694117654,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,110.43,0]
["  GÁS NATURAL",0,-250,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,240,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},240,240]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-2591.082030588235,{"$nulls":13},2228.2]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",0,1520,1980.17114484589,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,37863.52070154058,0,0,185.90567672738325,1174,0,0,44.857610474631755,0,0,0,725.7501018724978,0,0,0,0,13534.0976734127,0,0,0,5419.8,0,0,0,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,1520,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1174,0,0,44.857610474631755,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,6703,0,0,0,5419.8,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,1520,270,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,185.90567672738325,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3773,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    REFINO",0,0,1710,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1174,0,0,44.857610474631755,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,2930,0,0,0,5419.8,0,0,0,0,0,0,0]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,37658.95067923123,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2600,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  SETOR ELÉTRICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3880,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  CARVÃO MINERAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,726,0,0,0,0,180,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,171,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,848.8994721183193,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9512.8784,28.637276,0,0,0,0,0,0,0,0,137.708,557.784,237.913,0,0,187.3596047431329,1434.8,960.359437,1287.3,1324.2]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,848.8994721183193,{"$nulls":20},0,{"$nulls":5},9512.8784,{"$nulls":9},6.885400000000001,27.889200000000002,237.913,{"$nulls":6},1324.2]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":23},0,{"$nulls":6},28.637276,{"$nulls":8},130.8226,529.8948,null,null,null,187.3596047431329,1434.8,960.359437,1287.3]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,336.57191580750003,1879.2374273200019,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,2908.28948168,100.51652999999999,680.34677,0,0,1011.6830236259999,0,0,0,44.459999999999994,0,0,0,0,0,27954.552478799997,0,0,0,0,0,19.171704,1586.0310085917679,417.16499999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2482.012121212121,-31239.361402399998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,506.58736235102015,607.5601706412801,0,0,0,0,0,35.647932863499996,17.13525944,0,0,0,0,0,0,962.3534891147581,1066.7300004242222,127.40346427722876,0,0,1528.255579657408,910.1582054309326,178.79763079962888,214.53908186447694,279.60688210761907,0,0,0,0,0,0,138.8352823230203,0,0,0,0,-3421.285017776371,0,0,0,135.57350168213745,0,141.92398581620057,12.815315268015068,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,1711.2817817940233,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25598.763953807254,805.70886557,13595.387938439997,42.36720247900001,0,0,0,2553.4733839980004,0,0,0,0,0,102.16799999999999,0,4078.520586,2884.71351,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,1509.36,8965.922199101282,7.218649999999999,4.03248,0,24.0544,0,134.21467,139.6634519173323,0,2518.7108700000003,0,0,0,0,237.27634446767888,0,5633.03407248702,0,0,21146.71240284072,3341.8251006541705,670.2065487438724,782.5961203757537,5537.500795609826,0,0,635.5765993381818,0,7.9254708240000005,0,1328.563731963698,0,0,6419.661804303557,0,16245.7615660578,5657.10959357849,0,0,3613.6245200000003,3820.5254928558024,1999.0366622968136,37.01316375,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,476.57450169734193,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10486.409122,0,0,0,0,0,4629.180760118749,240.02301579199997,0,0,6485.914818310907,0,16.842004032000002,0,0,0,0,0,0,15918.667975454273,590.665578,0,3.13599,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,787.5782829895501,4397.415579928804,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,6805.397387131199,390.20516946,2641.10616114,0,0,3927.3534977161316,0,0,0,172.59372,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4869.115196376727,1326.5846999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,1185.4144279013872,1421.6907993005955,0,0,0,0,0,138.385275376107,66.51907714608,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,658.6349813239442,889.1498851022287,0,0,0,0,0,0,251.29186100466674,0,0,0,0,0,0,0,0,311.8190538689161,0,431.4489168812497,42.854414256242386,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,4004.399369398014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,78588.20533818827,2562.1541925126,39059.549547138115,121.72097272216703,0,0,0,7568.495110170073,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,3531.9023999999995,20980.257945897,28.0227993,15.654087359999998,0,93.3791808,0,521.02134894,542.1735203430841,0,9777.635597340002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2402.570089553564,17609.252530039248,0,0,1661.3972306700073,0,23.491095522336,0,2404.7003548542934,0,0,28134.18454411094,0,0,0,0,0,8311.336396,15771.129234508753,6077.071453382313,123.77201957999998,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,1115.18433397178,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14211.58493356456,763.27319021856,0,0,16954.18133506471,0,49.919699950848006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,5504.895110890937,39157.29556476176,1263.7246572600036,2656.7602485,0,93.3791808,3927.3534977161316,659.406624316107,608.6925974891641,0,9950.229317340003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100730.11053900707,23150.414497872636,39059.549547138115,121.72097272216703,18615.57856573472,0,73.41079547318401,7568.495110170073,2655.99221585896,0,0,28134.18454411094,0,0,0,0,0,8623.155449868917,15771.129234508753,6508.520370263563,166.62643383624237,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",8486.752733553065,9412.502614333182,7630.309176099227,25529.564523985475]
["TRANSPORTE",127900.12516073122,4004.399369398014,0,131904.52453012922]
["INDÚSTRIA",51856.248029676215,24512.160345897,41640.54345262832,118008.95182820153]
["OUTROS",34501.67192279867,6733.128346024499,845.4966885000036,42080.29695732317]
["TOTAL",222744.79784675917,44662.19067565269,50116.34931722755,317523.3378396394]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3.8100789852751853,21.074878934374233,15.225189544036283,8.040216727905152]
["TRANSPORTE",57.42002794099916,8.965971683921422,0,41.54167861410732]
["INDÚSTRIA",23.280565261663956,54.883470727869266,83.0877428622167,37.1654419580964]
["OUTROS",15.489327812061696,15.075678653835089,1.6870675937470234]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",33.24284174757314,36.86902926013473,29.888128992292124,100]
["TRANSPORTE",96.96416830001662,3.0358316999833783,0,100]
["INDÚSTRIA",43.94263928822026,20.77144145944285,35.285919252336875,100]
["OUTROS",81.99008661414496,16.000667373742814,2.0092460121122393,100]
["TOTAL",70.15068541489484,14.06579780230475,15.783516782800417,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",null,null,2285.586,{"$nulls":6},697.775,4321.891,null,null,438.569,2260.157,2566.647,null,1952.8760000000002,79775.361,81.733,616,{"$nulls":6},94996.595]
["  GÁS NATURAL","M m³",null,null,3587.21,{"$nulls":6},111.12,1316.53,null,null,1168.65,617.74,1984.29,null,519.06,7967.18,379.71,67.71,{"$nulls":6},17719.199999999997]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":20},78,2961,3216.294,{"$nulls":4},6255.294]
["  ÁLCOOL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",528.3784919999999,202.651531,989.317967,158,1663.681658,246,344.36728899999997,1127.4919069,662.654,2177.511001,950.9939129999999,1025.035237,2794.6107969999994,686.1656700000001,562.209111,3493.17780915296,7342.455257000001,1471.1573448000001,10246.418636147035,26429.98,4772.314867,3602,5533.871777999999,986.432011,1283.1717240000003,2493.455,1419.497,83192.99999999999]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",58.99774206659036,18.559790046739465,82.01021316191962,10.818678032450238,237.98645411082705,22.581369990480976,67.17634266340094,165.6930745371509,105.72368856754761,328.3425841470849,159.85522540830186,158.71893985903287,387.5972453661615,131.63381263569954,86.35832358257483,663.2627520669112,988.442354727959,199.87805865428834,857.389295271506,2260.8623028546367,603.5595600928372,323.694864113287,643.554785180273,126.2091422184669,150.2936313464603,393.8201159395488,116.97241676203512,9349.99276340417]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":9},140,null,null,218,null,null,494,11755,5298,6834,5691,403,null,777,{"$nulls":4},31610]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":27},0]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},449.5,null,null,380.79999999999995,{"$nulls":7},57,145.9,null,94,370.4,{"$nulls":7},1497.6]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":27},0]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":7},6185.48,{"$nulls":8},4272.75,41600.17,{"$nulls":9},52058.399999999994]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":27},0]
["  COBRE","k t",{"$nulls":27},0]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  PAPEL","k t",null,null,30.3,null,35.85,null,null,67.34,null,8.5,2.39,26.193,117.091,null,6,302.996,392.742,null,193.311,3877.934,1726.313,1596.098,204.149,null,null,10.1,null,8597.307]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},364.227,null,null,53.821,{"$nulls":4},26,null,null,1061.118,967.06,2134.53,null,3141.23,790.482,867.921,446.073,{"$nulls":4},9852.462]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":16},50.054,null,null,64.966,310.116,74.515,{"$nulls":5},499.65099999999995]
["  CIMENTO","k t",null,null,627.471,null,719.679,null,null,307.989,412.545,1509,365.008,1609.338,512.122,450.076,1988.824,555.293,9152,1308.588,2684.378,6168.281,4017.547,209.425,1584.004,637.002,653.076,789.063,2322.298,38583.007000000005]
["  AÇÚCAR","k t",{"$nulls":27},0]
["  CANA ESMAGADA","k t",{"$nulls":27},0]

{"sheet":"2006","index":37,"n_rows":301,"n_cols":80,"rows_kept":301,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",2006,{"$nulls":27},13417,{"$nulls":6},-30.5]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras ",null,"óleos "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov",null,"vegetais"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","mil tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil m³"]
["PRODUÇÃO",100241,17706,null,420.6,1994.1,null,122.5,2442.1,245.9,437.1,null,82.6,null,136,null,230.588,1214.3022408000002,348805.46,91922,107148,14351.42,121149.985,16029.2,949.6380272,{"$nulls":26},949.6380272,null,0,856.3108672,34.537,null,58.79015999999999,null,1214.1130408,0,821.9864,392.1266408,null,69]
["IMPORTAÇÃO",19421,null,9789,{"$nulls":8},4277.099999999999,null,null,9120.9,195.759,0,{"$nulls":6},0,3545,251.7,28,null,1585.5,4568.2,null,701,null,null,null,1501.5,53.558,41446.787,158,0.09595999999999999,null,null,2577.5,null,null,8,290,1343,71.8]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",795.1,null,null,13,149,null,24,394,55,-45,null,27,null,null,120,113.48,0,{"$nulls":6},0,-306,-36,97,6,12.3,-30,5,-23,null,null,null,-40,-78,null,null,-233,-369.2428,null,-15,null,-3,2,-50,null,null,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",120457.1,17706,9789,433.6,2143.1,0,146.5,2836.1,300.9,392.1,0,4386.7,0,136,9240.9,539.827,1214.3022408000002,348805.46,91922,107148,14351.42,121149.985,16029.2,949.6380272,3239,215.7,125,6,1597.8,4538.2,5,678,0,0,0,1461.5,-24.442,41446.787,158,-232.90404,-369.2428,0,2562.5,0,-3,10,240,1343,71.8,null,949.6380272,null,0,856.3108672,34.537,null,58.79015999999999,null,1214.1130408,0,821.9864,392.1266408]
["EXPORTAÇÃO",-21357,{"$nulls":15},0,{"$nulls":6},0,-1337,-9354,-2697,-4,-34,-32,null,-1568,null,null,null,-1.3,null,-283,-13,-2200,-1260,null,-173.2,null,-4.2,-18.9,-110,-556,-80]
["NÃO APROVEITADA",null,-192,-1659.71,{"$nulls":13},0,{"$nulls":6},0]
["REINJEÇÃO",null,-350,-2819.93,{"$nulls":13},0,{"$nulls":6},0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",99100.1,17164,5309.360000000001,433.6,2143.1,0,146.5,2836.1,300.9,392.1,0,4386.7,0,136,9240.9,539.827,1214.3022408000002,348805.46,91922,107148,14351.42,121149.985,16029.2,949.6380272,1902,-9138.3,-2572,2,1563.8,4506.2,5,-890,0,0,0,1460.2,-24.442,41163.787,145,-2432.90404,-1629.2428,0,2389.3,0,-7.2,-8.899999999999999,130,787,-8.200000000000003,null,949.6380272,null,0,856.3108672,34.537,null,58.79015999999999,null,1214.1130408,0,821.9864,392.1266408]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-99108.9,-15054.3,9097.765683510039,-390.2,-2129.8,0,-81.7,-2825,-32,-82.5,0,-73,0,-136,-9232,-539.827,-967.4180200000001,-348805.46,-38973,-107148,-14351.42,-7483.1669999999995,-3464,-158.38188,36819.015,15506.5,21324.73,65,10195.569,5030.200000000001,37.7,3748,2998,0,0,7493,24.504000000000005,419383.4991999999,9559,7912.887,9851.375,5747,2372.8,2272.9,238.323,1865,715,584,1916,null,-158.38188,null,0,-65.05472,-34.537,null,-58.79015999999999,null,-967.22882,0,-821.9864,-145.24242]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-99108.9,{"$nulls":15},-1938,{"$nulls":7},38660.3,16483,20237,65,8299,8626.2,37.7,3748,{"$nulls":9},6048,2372.8,158.9,null,1865,715,584,1916,{"$nulls":9},-1938,-1938]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",null,-13888.3,12722.2,{"$nulls":13},1310,{"$nulls":11},1718,280,{"$nulls":28},1310,1310]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO"]
["COQUERIAS                     ",{"$nulls":13},-136,-9232,{"$nulls":17},3303,null,null,7493,{"$nulls":8},248]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",{"$nulls":15},-539.827,{"$nulls":20},72.968]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",null,null,-2928.2,-390.2,-2129.8,null,-81.7,-2825,null,null,null,-73,{"$nulls":5},-335761,-158,{"$nulls":4},-34.537,-1613.4,-632.4,{"$nulls":10},-48.464,377644.29999999993,{"$nulls":12},-34.537,null,0,0,-34.537,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-534,-696.2343164899615,0,0,0,0,0,-32,-82.5,0,0,0,0,0,0,-967.4180200000001,-13044.459999999997,-508,0,0,-7483.1669999999995,-3464,-65.05472,-296.40500000000003,-344.1,0,0,0,0,0,0,-305,0,0,0,0,41739.199199999995,0,0,0,-301,0,-155,-9.677,0,0,0,0,null,-65.05472,null,null,-65.05472,{"$nulls":4},-967.22882,null,-821.9864,-145.24242]
["CARVOARIAS                    ",{"$nulls":16},0,null,-38307,{"$nulls":4},0,{"$nulls":14},9559]
["DESTILARIAS                   ",{"$nulls":16},0,null,null,-107148,-14351.42,null,null,0,{"$nulls":15},7912.887,9851.375,{"$nulls":9},0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-632,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,628,0,0,0,0,0,0,-58.79015999999999,68.52,0,1087.73,0,178.569,-3876,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2269,0,0,0,0,0,null,-58.79015999999999,{"$nulls":5},-58.79015999999999,null,628,628]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",null,-31,-100,-2,-6,null,-4.3,-9.4,-2,-2.3,null,-22,null,null,-16,null,0,{"$nulls":6},0,-16,-5,{"$nulls":9},-17,null,-70550.01319999987,-288,-60,-200,-30,-80,null,null,-36]
["CONSUMO FINAL                 ",0,2069,14011.33542183623,42.0916,12.747839999999998,0,61.33872,38,270.92938,295.39883999999995,0,4291.539,0,0,0,0,246.88422079999998,0,52948.8,0,0,113667,12565,791.2561472,39121.87,6388.3,18753,70.7,11782.601,9541,41.8,2897,2998,0,0,8893.6,0,389950.4,9420.006989063491,5420.082,8022.4032,5717,4634,2263,231,1820,843,1371,1917,null,791.2561472,null,0,791.2561472,0,null,0,null,246.88422079999998,0,0,246.88422079999998]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,863.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9541,18,0,0,0,0,0,0,0,0,220,920,204,0,0,175,1820,843,1371,1917]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,2069,13148.03542183623,42.0916,12.747839999999998,0,61.33872,38,270.92938,295.39883999999995,0,4291.539,0,0,0,0,246.88422079999998,0,52948.8,0,0,113667,12565,791.2561472,39121.87,6388.3,18753,70.7,11782.601,0,23.8,2897,2998,0,0,8893.6,0,389950.4,9420.006989063491,5200.082,7102.4032,5513,4634,2263,56,0,0,0,0,null,791.2561472,null,0,791.2561472,0,null,0,null,246.88422079999998,0,0,246.88422079999998]
["SETOR ENERGÉTICO",0,2069,1643,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,42.8,0,0,42021,0,0,109.418,1171.3,0,0,93.611,0,0,0,718,0,0,0,0,14572.2,0,0,0,5382,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",null,null,235.6,{"$nulls":13},0,null,26697,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},9345,null,18,{"$nulls":6},85810,777,{"$nulls":11},0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",null,null,302,{"$nulls":13},0,null,240,{"$nulls":4},0,63.521,115,null,null,504.4,{"$nulls":8},55222,107]
["PÚBLICO",null,null,62,{"$nulls":13},0,{"$nulls":6},0,107.829,57,null,null,670.5,{"$nulls":8},33049.2]
["AGROPECUÁRIO",null,null,4,{"$nulls":13},0,null,7238,{"$nulls":4},0,5659.554,69,null,null,31.1,{"$nulls":8},16417.1,10,null,7.7572,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,2306.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32395.292,764,18753,70.7,0,0,0,2897,0,0,0,0,0,1462.1,0,5200.082,7094.646,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",null,null,2306.6,{"$nulls":13},0,{"$nulls":6},0,30898.56,null,18753,{"$nulls":12},5200.082,7094.646]
["FERROVIÁRIO",{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,1077.9070000000002,{"$nulls":12},1462.1]
["AÉREO",{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,null,null,null,70.7,null,null,null,2897]
["HIDROVIÁRIO",{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,418.825,764]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,8594.83542183623,42.0916,12.747839999999998,0,61.33872,38,270.92938,295.39883999999995,0,4291.539,0,0,0,0,246.88422079999998,0,18731,0,0,71646,12565,791.2561472,786.256,4212,0,0,1137.99,0,5.8,0,2280,0,0,8893.6,0,183417.80000000002,8526.006989063491,0,0,131,4634,2263,56,0,0,0,0,null,791.2561472,null,0,791.2561472,0,null,0,null,246.88422079999998,0,0,246.88422079999998]
["CIMENTO                       ",null,null,20,33,{"$nulls":5},55,null,40,{"$nulls":4},148.88422079999998,{"$nulls":6},99.2561472,38.781,24,null,null,1,{"$nulls":6},74.6,null,4681.76625,404.3392434634928,null,null,null,2327,{"$nulls":7},99.2561472,null,null,99.2561472,{"$nulls":4},148.88422079999998,null,null,148.88422079999998]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,1255.221565531243,{"$nulls":8},3181,{"$nulls":4},0,{"$nulls":7},47.12,112,null,null,139.8,null,1,null,2280,null,null,8352,null,16878.6,7175.80562,null,null,null,477,null,56,{"$nulls":13},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",null,null,2,{"$nulls":13},0,null,299,{"$nulls":6},67,{"$nulls":9},135,null,7703.1,890.6063616,null,null,null,141,{"$nulls":15},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,295.70940672230995,{"$nulls":8},811.4,{"$nulls":4},0,{"$nulls":7},260.9,678,null,null,31.99,null,1,{"$nulls":4},116,null,10029.7,{"$nulls":4},364,{"$nulls":15},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,599.5136927588541,{"$nulls":8},152.3,{"$nulls":4},0,{"$nulls":8},1138,null,null,139.8,{"$nulls":6},212,null,36903.6,13.091664000000002,null,null,null,628,{"$nulls":15},0,null,null,0]
["QUÍMICA",null,null,2540.573471689601,{"$nulls":5},141,{"$nulls":7},98,null,168,{"$nulls":5},162,670,null,null,100.5,{"$nulls":8},21855.2,26.5122,null,null,131,90,2263,{"$nulls":14},98,null,null,98]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,634.6852244529664,null,12.747839999999998,null,37.42278,null,44.90856,{"$nulls":9},5906,null,null,71486,null,0,76.654,430,null,null,141.5,{"$nulls":8},21487,{"$nulls":4},66,{"$nulls":7},0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,379.3250958718701,{"$nulls":15},303,{"$nulls":4},0,2,110,null,null,15.3,{"$nulls":8},7774.8,{"$nulls":12},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,635.8766749379653,{"$nulls":6},167.48,{"$nulls":8},4038,null,null,160,12565,660,51.538,450,null,null,41.7,{"$nulls":8},15463.7,{"$nulls":12},660,null,null,660]
["CERÂMICA",null,null,1024.35277464471,9.0916,null,null,null,38,30.6,19.03748,{"$nulls":8},5683,{"$nulls":4},32,10,297,null,null,246.9,{"$nulls":8},3209.2,{"$nulls":4},87,{"$nulls":7},32,null,null,32]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,1207.5775152267088,null,null,null,23.91594,null,54.42082,53.88136,null,106.839,{"$nulls":6},2334,{"$nulls":4},0,137.263,236,null,null,279.5,null,3.8,{"$nulls":4},4,null,37431.13375,15.651900000000001,null,null,null,454,{"$nulls":7},0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO"]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",8.799999999988358,-9.700000000000728,-295.79026167381016,0.6915999999999656,5.447840000000271,0,0.8387200000000021,36.30000000000009,4.029380000000003,-11.901160000000061,0,-0.1610000000000582,0,0,7.100000000000364,0,-1.1368683772161603e-13,0,-0.19999999999708962,0,0,0.1820000000006985,-0.2000000000007276,0,416.8550000000032,25.099999999999454,0.27000000000043656,3.700000000000003,23.23200000000179,4.599999999998545,-0.9000000000000057,39,0,0,0,-42.600000000000364,-0.06200000000000472,-46.87300000002142,4.006989063491346,0.09904000000096858,0.2709999999997308,0,-48.100000000000364,-9.900000000000091,-0.12300000000001887,-0.09999999999990905,-2,0,9.200000000000045,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},1.319433745689118]
[{"$nulls":24},0,{"$nulls":41},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,710,2812,{"$nulls":5},1568,{"$nulls":32},"CESP",335761,6524.199999999999,8167.6,13048.9,0,151.5,13754.1,237,0,0,377644.3]
["BUNKER EM mil tep",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,602.08,2696.708,0,0,0,0,0,1288.896,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":15},"APE",13044.46,205.824,2585.564,5209.3150000000005,8402.983,6213.98,null,0,0,6076.6102,41738.73620000001]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA",0,0,0.43550078857008023,0.20127357548063138,0.21781418215855494,0,0.11526315789473683,0.3194102069382732,0,0,0,0.1661715933669791,0,0,0,0,0,1,0.26600653327888935,0,0,0,0,0.5901496945305035,0.34471326227748267,0.3805447773646779,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.3302322711419617,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":15},"Importação",41163.787,{"$nulls":9},41163.787]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,null,13048.9,269.4,1672.2,null,43.8,4458.4,null,null,null,80.4,{"$nulls":4},0,335761,151.5,{"$nulls":4},237,5484,2683.6,{"$nulls":10},13754.1,{"$nulls":13},237,null,0,0,237,{"$nulls":9},"TOTAL",389969.24700000003,6730.0239999999985,10753.164,18258.215,8402.983,6365.48,13754.1,237,0,6076.6102,460546.8232]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.",0,0.373088020638854,0.408311286606272,0,0,0,0,0,0.42879213483146067,0.28674275268975963,0,0,0,0,0,0,0,1,0.39526797053594104,0,0,0.4509420710791226,0.45076639120249473,0.7366302001356566,0.36377534976525294,0.39674624134713604,0,0,0,0,0,0,0.300327868852459,0,0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,0.4342857142857143,0,0.3897524465593802,0.35475447600780047,0,0,0,0,{"$nulls":15},"Sem importação",348805.46,6730.0239999999985,10753.164,18258.215,8402.983,6365.48,13754.1,237,0,6076.6102,419383.0362]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,2300.4,2908.9150000000004,0,0,0,0,0,71,134.824,0,0,0,0,0,0,3963.791,13044.46,723.8,0,0,8402.983,5198.9,291.46919999999955,1063.203,1522.3609999999999,0,0,0,0,0,0,458,0,0,0,0,0,0,0,0,995.6,0,624.9,34.13,0,0,0,0,null,291.28,null,0,291.28,0,null,0,null,3963.9802,0,3963.9802,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["tep CESP",0,0,-2576.816,-115.109,-660.238,0,-32.68,-1200.4074749999997,0,0,0,-41.61,0,0,0,0,0,-28875.445999999996,-48.98,0,0,0,0,-34.537,-1368.1632,-606.4716,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3581.8807044799996,32477.40979999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},33537.355242,2104.7209424999996,2555.97814,3719.764198511166,1593.6975591569997,1263.393016,3581.8807044799996,34.537,null,1441.69364,49833.02044264815,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["tep APE",0,530.262,612.6861985111661,0,0,0,0,0,14.24,40.43646749999999,0,0,0,0,0,0,0,1121.8235599999996,157.48,0,0,1593.6975591569997,991.8782960000001,1032.4727400000002,251.35144000000003,329.9919,0,0,0,0,0,0,131.15,0,0,0,0,0,0,0,0,197.155,0,137.88598499999998,8.273835,0,0,0,0,{"$nulls":27},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["Fator de conversão",0.89,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,0,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",84.67526586990472,1.4613115672447872,2.3348687816982863,3.9644644323322304,1.8245664885090016,1.3821569663147337,2.9864715827226664,0.051460565584463686,null,1.319433745689118,100,87.93344989031293,9.08007852696442,12.066550109687071]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,2300.4,2908.9150000000004,0,0,0,0,0,71,134.824,0,0,0,0,0,0,3963.791,13044.46,723.8,0,0,8402.983,5198.9,291.46919999999955,1063.203,1522.3609999999999,0,0,0,0,0,0,458,0,0,0,0,0,0,0,0,995.6,0,624.9,34.13,0,0,0,0,41692.32619999999,291.28,null,0,291.28,0,null,0,null,3963.9802,0,3963.9802,0,null,null,"% produção",83.17109417693706,1.604743973666715,2.5640436240420352,4.353589302380086,2.003653527843862,1.5178200953660796,3.279603325071259,0.0565115847668614,0,1.4489403899260531,100,86.74907938491387,9.97131729001489,13.25092061508613]
["SETOR ENERGÉTICO",0,2300.4,389.18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3593.8730000000005,0,0.1892,662.605,373.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,995.6,0,0,0,0,0,0,0,8268.074200000001,0,null,0,0,0,null,0,null,0.1892,0,0.1892,0]
["  PETRÓLEO",0,2300.4,382.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1892,662.605,373.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,995.6,0,0,0,0,0,0,0,4713.9942,0,null,0,0,0,null,0,null,0.1892,0,0.1892,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,2300.4,{"$nulls":14},0,0,{"$nulls":5},0,662.605,{"$nulls":24},2963.005,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,382.1,{"$nulls":13},0,0,{"$nulls":5},0.1892,null,373.1,{"$nulls":15},995.6,{"$nulls":7},1750.9892,{"$nulls":8},0.1892,null,0.1892,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,7.08,{"$nulls":13},0,0,null,null,null,3593.8730000000005,null,0,0,{"$nulls":24},3600.9530000000004,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":16},0,0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":16},0,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,183.5,{"$nulls":13},0,0,{"$nulls":5},8.4,35.8,3.7,{"$nulls":23},231.39999999999998,8.4,null,null,8.4]
["PÚBLICO",null,null,41.118,{"$nulls":13},0,4.2,{"$nulls":5},0,8.4,{"$nulls":24},53.718,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",{"$nulls":16},0,878.6,{"$nulls":5},0,50,{"$nulls":24},928.6,0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":16},0,814.9,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},814.9]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,559.5,{"$nulls":13},3277.827,921,{"$nulls":6},0.175,28.356,{"$nulls":6},458,{"$nulls":11},34.13,{"$nulls":4},5278.988,{"$nulls":8},3277.827,null,3277.827]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":16},0,161.2,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},161.2,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,11.92,{"$nulls":13},0,3198.4,{"$nulls":5},0,40.501,203.212,{"$nulls":23},3454.0330000000004,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,111.284,{"$nulls":13},0,6090.3,{"$nulls":5},0,33.993,290.1,{"$nulls":23},6525.677000000001,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,836.4,{"$nulls":5},71,{"$nulls":7},685.964,8.06,{"$nulls":6},80.156,85.293,{"$nulls":17},624.9,{"$nulls":5},2391.773,{"$nulls":8},685.964,null,685.964]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,398,{"$nulls":13},0,68.9,null,null,null,4762.7,null,18.88,51.4,{"$nulls":24},5299.879999999999,18.88,null,null,18.88]
["TÊXTIL",null,null,37.01,{"$nulls":13},0,243,{"$nulls":5},0,8.4,{"$nulls":24},288.40999999999997,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,310.2,{"$nulls":6},134.824,{"$nulls":6},0,592.1,723.8,null,null,46.41,5198.9,264,13.287,538.6,{"$nulls":23},7822.121,264,null,null,264]
["CERÂMICA",null,null,17.102,{"$nulls":13},0,0,{"$nulls":5},0,14.981,{"$nulls":24},32.083,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,13.701,{"$nulls":13},0,63.8,null,null,null,0.463,null,0,63.505,{"$nulls":24},141.469,0,null,null,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,534,696.2343164899615,0,0,0,0,0,32,82.5,0,0,0,0,0,0,967.22882,13044.459999999997,508,0,0,7483.1669999999995,3464,65.24391999999989,296.40500000000003,344.1,0,0,0,0,0,0,305,0,0,0,0,0,0,0,0,301,0,155,9.677,0,0,0,0,null,65.05472,null,0,65.05472,0,null,0,null,967.4180200000001,0,967.4180200000001,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,534,85.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3165,0,0.1892,195.931,84.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,301,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.1892,0,0.1892,0]
["  PETRÓLEO",0,534,84,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1892,195.931,84.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,301,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0.1892,0,0.1892,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,534,{"$nulls":14},0,0,{"$nulls":5},0,195.931,{"$nulls":33},0,null,0]
["    REFINO",null,null,84,{"$nulls":13},0,0,{"$nulls":5},0.1892,null,84.3,{"$nulls":15},301,{"$nulls":16},0.1892,null,0.1892]
["  ÁLCOOL",null,null,1.2,{"$nulls":13},0,0,null,null,null,3165,null,0,0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":16},0,0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["  OUTROS",null,null,0,{"$nulls":13},0,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":34},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,44.498646514775544,{"$nulls":13},0,0,{"$nulls":5},1.8,9.1,0.9,{"$nulls":24},1.8,null,null,1.8]
["PÚBLICO",null,null,9.971091811414391,{"$nulls":13},0,4.2,{"$nulls":5},0,2.129,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",null,null,0,{"$nulls":13},0,878.6,{"$nulls":5},0,12.6655,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["CIMENTO                       ",null,null,0,{"$nulls":13},0,814.9,{"$nulls":5},0,{"$nulls":26},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,135.67843446875705,{"$nulls":13},821.9864,921,{"$nulls":6},0.046,6.4,{"$nulls":6},305,{"$nulls":11},9.677,{"$nulls":13},821.9864,null,821.9864]
["FERRO LIGAS",null,null,0,{"$nulls":13},0,161.2,{"$nulls":5},0,{"$nulls":34},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,2.890593277690051,{"$nulls":13},0,3198.4,{"$nulls":5},0,10.268,45.9,{"$nulls":32},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,26.986307241145944,{"$nulls":13},0,6090.3,{"$nulls":5},0,8.617,65.6,{"$nulls":32},0,null,0]
["QUÍMICA",null,null,202.82652831039925,{"$nulls":5},32,{"$nulls":7},145.24242,8.06,{"$nulls":6},20.322,19.3,{"$nulls":17},155,{"$nulls":14},145.24242,null,145.24242]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,96.5147755470336,{"$nulls":13},0,68.9,null,null,null,4192,null,6.494719999999999,13.0425,{"$nulls":25},6.494719999999999,null,null,6.494719999999999]
["TÊXTIL",null,null,8.974904128129932,{"$nulls":13},0,243,{"$nulls":5},0,2.129,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,75.22332506203472,{"$nulls":6},82.5,{"$nulls":6},0,592.1,508,null,null,124.922,3464,56.76,2.077,121.7,{"$nulls":24},56.76,null,null,56.76]
["CERÂMICA",null,null,4.147225355289871,{"$nulls":13},0,0,{"$nulls":5},0,3.978,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,3.3224847732912246,{"$nulls":13},0,63.8,null,null,null,1.245,null,0,16.1,{"$nulls":25},0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-632,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,628,0,0,0,0,0,0,-58.790160000000014,68.52,0,1087.73,0,178.569,-3876,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2269,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},628,628]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},-58.79015999999999,68.52]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,null,null,1087.73,null,178.569,-1237.473329411765]
["  GÁS NATURAL",null,-632,{"$nulls":14},628,{"$nulls":41},628,628]
["  TRANSFERÊNCIAS",{"$nulls":16},0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":5},-2638.526670588235,{"$nulls":13},2269]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",0,2069,1643,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,42.8,0,0,42021,0,0,109.418,1171.3,0,0,93.611,0,0,0,718,0,0,0,0,14572.2,0,0,0,5382,0,0,0,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,2069,1642,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,93.164,1171.3,0,0,93.611,0,0,0,0,0,0,0,0,7414.2,0,0,0,5382,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,2069,{"$nulls":14},0,{"$nulls":6},0,85.249,4.2,{"$nulls":11},4397.7]
["    REFINO",null,null,1642,{"$nulls":13},0,{"$nulls":6},0,7.915,1167.1,null,null,93.611,{"$nulls":8},3016.5,null,null,null,5382]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",null,null,1,{"$nulls":13},0,null,42.8,null,null,42021,null,0,{"$nulls":13},2840]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":13},3863]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":8},718,{"$nulls":4},184]
["  OUTROS",{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,16.254,{"$nulls":12},271]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,863.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9541,18,0,0,0,0,0,0,0,0,220,920,204,0,0,175,1820,843,1371,1917]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,863.3,{"$nulls":13},0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},9541,18,{"$nulls":10},204,null,null,175,null,null,null,1917]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":15},220,920,{"$nulls":4},1820,843,1371]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,190.656,1460.5448000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,2576.816,115.109,660.238,0,32.68,1200.4074749999997,0,0,0,41.61,0,0,0,0,0,28875.445999999996,48.98,0,0,0,0,34.537,1299.75504,606.4716,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3581.8807044799996,-32477.40979999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,530.262,612.6861985111661,0,0,0,0,0,14.24,40.43646749999999,0,0,0,0,0,0,0,1121.8235599999996,157.48,0,0,1593.6975591569997,991.8782960000001,65.05472,238.783868,329.9919,0,0,0,0,0,0,131.15,0,0,0,0,-3589.5711311999994,0,0,0,197.155,0,137.88598499999998,8.273835,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,2029.808,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,26097.6472352,732.6759999999999,14439.81,53.944100000000006,0,0,0,2381.334,0,0,0,0,0,125.74059999999999,0,2776.843788,3618.26946,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,2054.517,9009.295171215881,12.417022,3.9518303999999995,0,24.535488,16.147073999999996,120.5635741,144.78649203875995,0,2446.17723,0,0,0,0,0,0,5819.878,0,0,24207.774656999994,3597.8495350000003,791.2561472,721.5549743999999,5162.5847,0,0,752.5082110000001,0,4.7676,0,1289.1399999999999,0,0,6136.584,0,17027.14,5507.800514935016,0,0,3611.0150000000003,4045.482,2013.1353809999998,47.879999999999995,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,531.168,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10594.25,0,0,0,0,0,4697.3762624,231.119,0,0,6446.661,0,14.796,0,0,0,0,0,0,16382.8538,577.524,0,3.956172,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,446.13504,3417.674832,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,6029.74944,446.853138,2563.043916,0,126.86376,4659.981817949999,0,0,0,161.53002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3990.2479728,1928.579688,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,1240.81308,1433.6857045161287,0,0,0,0,0,55.27968,156.97436683499998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,733.06647476,1049.374242,0,0,0,0,0,0,237.38150000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,453.45649999999995,0,419.17339439999995,27.66770424,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,4749.75072,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,80119.77701206399,2329.9096799999998,41485.57413,154.98139930000002,0,0,0,7058.2739759999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,4807.569779999999,21081.75070064516,48.202879404,15.341005612799998,0,95.246764416,62.682941267999986,468.0277946562,562.0611620944661,0,9496.06000686,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2215.1737714079995,16417.019346,0,0,1967.0564635540002,0,14.1311664,0,2333.3433999999997,0,0,26893.59533094101,0,0,0,0,0,8305.3345,16699.749696,6119.9315582399995,160.11072,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,1242.93312,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14420.945125568,734.95842,0,0,16851.571853999998,0,43.855343999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,6494.517899999999,38388.49466629565,1340.5527059040037,2578.3849216128,0,222.110524416,4722.664759217999,523.3074746562,719.0355289294661,0,9657.59002686,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,101479.21035659999,22459.841376,41485.57413,154.98139930000002,18818.628317553997,0,57.98651039999999,7058.2739759999995,2570.7248999999997,0,0,26893.59533094101,0,0,0,0,0,8758.791000000001,16699.749696,6539.104952639999,187.77842424,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",8573.89827196,8704.248224516128,8435.575903025,25713.72239950113]
["TRANSPORTE",131148.516197364,4749.75072,0,135898.266917364]
["INDÚSTRIA",51738.396501602,25889.320480645158,40134.672005252476,117762.38898749964]
["OUTROS",34574.04350756799,5539.693141134364,845.4966885000036,40959.23333720236]
["TOTAL",226034.85447849397,44883.01256629565,49415.74459677748,320333.6116415671]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3.7931753011019644,19.393190712542495,17.07062389094326,8.027169633473601]
["TRANSPORTE",58.021368651285634,10.582513179088089,0,42.423979869282505]
["INDÚSTRIA",22.88956569152685,57.68177981013339,81.21838967062688,36.76242039791573]
["OUTROS",15.295890356085561,12.342516298236026,1.7109864384298696]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",33.3436681735599,33.85059576082613,32.805736065613964,100]
["TRANSPORTE",96.50492178617097,3.4950782138290197,0,100]
["INDÚSTRIA",43.934567688749915,21.98437098910526,34.081061322144826,100]
["OUTROS",84.41086585516034,13.524894608080432,2.064239536759244,100]
["TOTAL",70.56232823029903,14.011334101435748,15.426337668265216,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",null,null,2076.699,{"$nulls":6},605.467,3842.0950000000003,null,null,492.48699999999997,2280.505,2496.593,null,3634.708,84203.846,72.646,536.338,{"$nulls":6},100241.384]
["  GÁS NATURAL","M m³",null,null,3376.362,{"$nulls":6},99.384,1180.653,null,null,1022.7389999999999,609.3729999999999,1894.3220000000001,null,909.688,8217.676,357.01,38.954,{"$nulls":6},17706.161]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":20},79,2605.2,3196.9,{"$nulls":4},5881.1]
["  ÁLCOOL","k m³",null,null,5.65,null,58.664,null,11.567,113.56,65.656,1.002,95.564,255.941,311.954,572.321,62.785,93.774,1270.584,158.46,90.235,10958.39,1302.735,null,5.504,644.548,811.799,872.569,null,17763.262000000002]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",2859.7,218.8,6438.4,59.4,36690.7,941.8,5947.1,698.3,650.7,335.5,166.3,166.4,5511.7,20294.4,10399.5,22891.9,59142.4,5038.1,29625,61602.4,68985.1,9404.1,14660.2,21807.7,6920.4,27741.5,139.2,419336.7]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",567.133,220.48013,1004.6483909999997,156.46633899999998,1812.427206,275.776,356.838079,1202.6860080000001,665.0840000000001,2254.6801600000003,1063.1314395900001,961.7211650000002,2886.102268245289,694.189594,592.2491859999999,3660.13118944,7118.163936,1459.0415960000003,10613.679915770002,27675.341045299996,4959.505160274175,3510.040344,5599.322375230002,991.961507,1336.3946429999996,2583.169868,1589.608,85809.97254584944]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",59.37450221872727,19.568863853272727,83.58093686618182,11.466760341636363,245.3530050287273,23.76478344072727,68.50289118509092,172.575558714,108.64818245545455,337.226436236,164.43251726763634,164.78916208872727,401.15404831836366,134.08734380818183,89.86646250363637,676.560032094909,983.2488212316364,197.47440269472727,839.4836297618182,2223.801388515636,600.4406814481817,321.32874617090914,629.0194805040001,125.04349498036363,148.7611496610909,390.77034756563637,125.17500546290908,9345.498634418182]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":9},129,null,null,252,null,null,475,11917,5648,5090,6233,372,null,785,{"$nulls":4},30901]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":17},5121.1,3344.8,4008.4,{"$nulls":7},12474.300000000001]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":4},459.9,null,null,437.2,{"$nulls":7},58.5,147.5,null,95.8,404.9,{"$nulls":7},1603.7999999999997]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":27},0]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":27},0]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":27},0]
["  COBRE","k t",{"$nulls":27},0]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  PAPEL","k t",null,null,33.305,null,34.35,null,null,5,null,8.5,2.39,32.353,104.264,null,7.6,306.639,402.886,null,203.295,3964.375,1751.617,1654.334,206.223,null,null,7.5,null,8724.631000000001]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},358.215,{"$nulls":10},1584.924,935.802,2180,null,3442.849,831.8040000000001,880.8979999999999,468.041,{"$nulls":4},10682.533]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":16},52.557,null,null,75.581,302.942,66.36,{"$nulls":5},497.44000000000005]
["  CIMENTO","k t",null,null,634.476,null,820.881,null,null,315.813,343.891,1521.813,377.727,1853,481.066,478.013,2241.505,685.754,10027,1337.206,2903.171,7444.11,4033.689,222.178,1510.558,670.102,641.818,799.492,2491.878,41835.14099999999]
["  AÇÚCAR","k t",{"$nulls":27},0]
["  CANA ESMAGADA","k t",{"$nulls":27},0]
[]
[null,null,"RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]

{"sheet":"2007","index":38,"n_rows":301,"n_cols":80,"rows_kept":301,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",2007,{"$nulls":34},-30.5]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras ",null,"óleos "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov",null,"vegetais"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","mil tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil m³"]
["PRODUÇÃO",101755.03809090909,18151.651561,0,497.085,1820.2,0,99.169,2395.08,279.236,646.172,0,83.845,0,143.719,0,357.195,1323,374015.1216,92317.21530418789,141327.3985113429,16197.834873126722,134549.52750394336,17090.4,1488.3056272029858,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1488.0662610928039,null,-0.0032820710950863937,996.874641881826,55.49579999999999,null,436.6745283018869,null,1323,0,686.6884186669371,636.3115813330629,null,404.329]
["IMPORTAÇÃO",24120,0,10334,0,0,0,0,0,0,0,0,4596,0,0,10268.1,247.0511136414566,0,0,0,0,0,0,0,null,5099.406,116.872,10.012,0.023,1794.56,4827,0,891.249,0,0,0,1576.4,13.421308999999999,40866.12068000001,14.5,4.107868,0,0,3131.4485442307673,0,0,7.835,435.501,866.807,39.086]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-384.2,0,0,45,-35,0,14,360,26,-300,0,1,0,-25,null,-12.264391968144832,0,0,0,0,0,0,0,null,-35,-110,80,8.7,-64,150,0.1,-6.8,0,0,0,-120,-49.862408383135126,0,0,905.780289793518,-2408.23321979352,0,25.6,0,-3,12.4,62.5,7.3,-3.5,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",125490.83809090909,18151.651561,10334,542.085,1785.2,0,113.169,2755.08,305.236,346.172,0,4680.845,0,118.719,10268.1,591.9817216733117,1323,374015.1216,92317.21530418789,141327.3985113429,16197.834873126722,134549.52750394336,17090.4,1488.3056272029858,5064.406,6.872,90.012,8.722999999999999,1730.56,4977,0.1,884.4490000000001,0,0,0,1456.4,-36.441099383135125,40866.12068000001,14.5,909.8881577935181,-2408.23321979352,0,3157.048544230767,0,-3,20.235,498.001,874.107,35.586,null,1488.0662610928039,null,-0.0032820710950863937,996.874641881826,55.49579999999999,null,436.6745283018869,null,1323,0,686.6884186669371,636.3115813330629]
["EXPORTAÇÃO",-24454.189,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-1804.1,-8433.9,-3698.128,-8.059,-23.203,-26.458,0,-1706.3413543621957,0,0,0,-1.5,0,-2034.18165,0,-2596.9476489999997,-935.719609,0,-207.966,0,-5,-17.752,-71.697,-649.651,-123.96]
["NÃO APROVEITADA",0,-531.4890572999998,-1416,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-628,-2866,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",101036.6490909091,16992.162503699998,6052,542.085,1785.2,0,113.169,2755.08,305.236,346.172,0,4680.845,0,118.719,10268.1,591.9817216733117,1323,374015.1216,92317.21530418789,141327.3985113429,16197.834873126722,134549.52750394336,17090.4,1488.3056272029858,3260.306,-8427.028,-3608.116,0.6639999999999997,1707.357,4950.542,0.1,-821.8923543621956,0,0,0,1454.9,-36.441099383135125,38831.93903000001,14.5,-1687.0594912064817,-3343.95282879352,0,2949.0825442307673,0,-8,2.4830000000000005,426.304,224.45600000000002,-88.374,null,1488.0662610928039,null,-0.0032820710950863937,996.874641881826,55.49579999999999,null,436.6745283018869,null,1323,0,686.6884186669371,636.3115813330629]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-101057.87209090909,-14402.347890844807,8775.228658676171,-508.6,-1726,0,-96.5,-2670.642081160964,0,-76.48690359731197,0,-75.11540000000001,0,-112.0644,-10254,-591.9817216733117,-1061.2219438189195,-374015.1216,-39703.2555799346,-141327.3985113429,-16197.834873126722,-8967.116037395735,-3671,-623.7465447854033,37812.01187373781,15232.528668313213,22141.626,62.159,10767.072,5191.722,24.969,4026.318,3225.6,0,0,8315,36.441099383135125,445148.81420639105,9958,8254.242,14302.659,5789.193901965775,2563.235,2656.889628778358,245.5324254895275,1680.04,645.053,580.186,2053,null,-623.5071786752214,null,0.0032820710950863937,-132.3155594642436,-55.49579999999999,null,-436.6745283018869,null,-1061.2219438189195,0,-686.6884186669371,-374.5335251519825]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-101057.87209090909,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1663.11,0,0,0,0,0,0,null,39163.8,16531.2,20710,62.159,8392,9292.722,24.969,4026.318,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6097.855,2563.235,204.944,0,1680.04,645.053,580.186,2053,{"$nulls":9},-1663.11,-1663.11]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-13202,11793,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,921.825,0,0,0,0,0,0,null,0,0,543,0,2230,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},921.825,921.825]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,-13.8285,0,-1.4154,0,-112.0644,-10254,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,3770,0,0,8315,0,0,0,0,0,0,0,0,251,0,0,0,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-591.9817216733117,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79.91445168836199,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-2395.532664694215,-508.6,-1726,0,-96.5,-2669,0,0,0,-73.7,0,0,0,0,null,-359256.31,0,0,0,0,0,-57,-1362,-992,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-43.47335230522687,398010.62447980576,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-56.8,null,0.0032820710950863937,-2.2829090909090906,-55.49579999999999,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-500.34789084480775,-622.2386766296136,0,0,0,0,-1.642081160964225,0,-62.65840359731196,0,0,0,0,0,0,-1061.2219438189195,-14758.811599999999,-550.0723784738608,0,0,-8967.116037395735,-3671,-130.07201648351648,-341.5731262621975,-306.6713316867883,0,0,0,0,0,0,-544.4,0,0,0,0,47138.1897265853,0,0,0,-308.66109803422444,0,-200.05437122164162,-5.467574510472506,0,0,0,0,null,-130.0326503733345,null,null,-130.0326503733345,{"$nulls":4},-1061.2219438189195,null,-686.6884186669371,-374.5335251519825]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-39153.18320146074,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9958,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-141327.3985113429,-16197.834873126722,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8254.242,14302.659,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-700,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,741.285,0,0,0,0,0,0,-436.6745283018869,351.785,0,888.626,0,145.072,-4101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2652,0,0,0,0,0,null,-436.6745283018869,{"$nulls":5},-436.6745283018869,null,741.285,741.285]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",0,-16.801155059363253,-103.42339411455845,-1,-6,0,-1,-2,-1,-2,0,-1,0,0,-14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-8,-25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-26,0,-71850.5016770171,-290.09580415967906,-55.53438461538462,-185.1146153846154,-29,-88,0,0,-36,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,2573,14712.96265044754,33.103320000000004,48.07621,0,14.830589999999999,86.73898883903577,289.70394,277.88980640268807,0,4612.714,0,0.09110000000000085,0,0,261.77805618108044,0,52613.95972425329,0,0,125582.41146654764,13419.4,864.5590824175824,41549.620339451154,6775.360435165541,18554,72.743753,12164.533256597748,10186.5,29.57139014303308,3185.2984006378047,3225.5999999999995,0,0,9734,0,412130.61980600003,9669.86013865597,6511.648156178134,10773.591555821868,5760.228960836005,5399.5841131888155,2656.44739,237.5324254895275,1634.4659721153844,1025.004991,797.0066840000001,1964.9,null,864.5590824175824,null,0,864.5590824175824,0,null,0,null,261.77805618108044,0,0,261.77805618108044]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,876.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10186.5,13,0,0,0,0,0,0,0,0,284.62815617813305,398.27445582186664,215,0,0,172,1634.4659721153844,1025.004991,797.0066840000001,1964.9]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,2573,13836.36265044754,33.103320000000004,48.07621,0,14.830589999999999,86.73898883903577,289.70394,277.88980640268807,0,4612.714,0,0.09110000000000085,0,0,261.77805618108044,0,52613.95972425329,0,0,125582.41146654764,13419.4,864.5590824175824,41549.620339451154,6775.360435165541,18554,72.743753,12164.533256597748,0,16.57139014303308,3185.2984006378047,3225.5999999999995,0,0,9734,0,412130.61980600003,9669.86013865597,6227.02,10375.3171,5545.228960836005,5399.5841131888155,2656.44739,65.5324254895275,0,0,0,0,null,864.5590824175824,null,0,864.5590824175824,0,null,0,null,261.77805618108044,0,0,261.77805618108044]
["SETOR ENERGÉTICO",0,2573,1440,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,49742.81146654764,0,0,155.24040623848245,1103,0,0,86.98149090909092,0,0,0,809.4881892735555,0,0,0,0,17269.83187475,0,0,0,5430.228960836005,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,250.63648832392155,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25200,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9650,0,11.499226921636572,0,0,0,0,0,0,90881.333,801,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,313,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,249.6,0,0,0,0,0,66,121,0,0,495,0,0,0,0,0,0,0,0,58535.028964,113.42,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["PÚBLICO",0,0,64,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,110.5,89,0,0,690,0,0,0,0,0,0,0,0,33717.72564,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,13.9128,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7599.9,0,0,0,0,0,6012.8,63.608803726966045,0,0,31.550177429247526,0,0,0,0,0,0,0,0,17535.6159,10.5,0,9.3181,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,2559,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,34350.55934228543,970.1,18554,72.743753,0,0,0,3185.2984006378047,0,0,0,0,0,1574.76,0,6227.02,10365.999,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,2559,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32714,0,18554,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6227.02,10365.999,0,0,0,0,0,0,0,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1155.2723600682161,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1574.76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,72.743753,0,0,0,3185.2984006378047,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,481.2869822172123,970.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,9195.813362123617,33.103320000000004,48.07621,0,14.830589999999999,86.73898883903577,289.70394,277.88980640268807,0,4612.714,0,0.09110000000000085,0,0,261.77805618108044,0,19564.459724253287,0,0,75839.6,13419.4,864.5590824175824,854.5205909272388,4428.651631438575,0,0,1211.001588259409,0,5.072163221396509,0,2416.111810726444,0,0,9734,0,192616.32442725,8744.94013865597,0,0,115,5399.5841131888155,2656.44739,65.5324254895275,0,0,0,0,null,864.5590824175824,null,0,864.5590824175824,0,null,0,null,261.77805618108044,0,0,261.77805618108044]
["CIMENTO                       ",0,0,27.765,0,0,0,0,37.626,0.08719999999999573,11.658209999999999,0,52.014,0,0,0,0,156,0,0,0,0,0,0,104,47.79903697416003,26.823313917733053,0,0,20.0565,0,0,0,0,0,0,81,0,5228.254000000001,343.68835694396904,0,0,0,2634.4351131888156,2.44739,0,0,0,0,0,null,104,null,null,104,{"$nulls":4},156,null,null,156]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,1379,11.44448,0,0,0,0,0,0,0,3395,0,0,0,0,0.311581333062918,0,0,0,0,0,0,null,16.844900000000003,150.91256394740694,0,0,144.50639999999976,0,0.504768721898171,0,2416.111810726444,0,0,9159,0,18363.213,7391.0797886,0,0,0,567,0,65.5324254895275,0,0,0,0,{"$nulls":9},0.311581333062918,null,null,0.311581333062918]
["FERRO LIGAS",0,0,32.809,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,319.93,0,0,0,0,null,0,68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,151,0,8674.6942,952.9488069120001,0,0,0,165,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,264.239362123618,0,0,0,0,1.373,0,0,0,864,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,285.10306189556377,795.6,0,0,35.03209737624937,0,1.6322177014359396,0,0,0,0,124,0,10792.10787,0,0,0,0,491,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,718,0,0,0,0,0,0,0,0,161,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0.08742149833518553,1172.1,0,0,148,0,0,0,0,0,0,219,0,38056.097764,13.7462472,0,0,0,668.323,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,2567,0,0,0,0,6.357918839035775,185.11657,0,0,0,0,0,0,0,105.46647484801753,0,164.64,0,0,0,0,null,178.83683436304912,501.75202012344437,0,0,102.10156253512237,0,0,0,0,0,0,0,0,23084.27895,27.042444,0,0,115,91.96,2654,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},105.46647484801753,null,null,105.46647484801753]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,667,0,19.694599999999998,0,14.72374,0.38207,76.40156,0,0,0,0,0,0,0,null,0,6081.759724253286,0,0,75670,0,10.213846153846154,91,470,0,0,144,0,0.1073355703039005,0,0,0,0,0,0,22396.30614325,0,0,0,0,86.5,0,0,0,0,0,0,null,10.213846153846154,null,null,10.213846153846154]
["TÊXTIL",0,0,423,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,309.06,0,0,0,0,0,3.272690317660551,113,0,0,18.015332991460845,0,0.01550837002591576,0,0,0,0,0,0,7963.0203,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,678,0,0,0,0,0,0,163.96759640268806,0,0,0,0,0,0,null,0,4180.9,0,0,169.6,13419.4,713,76.3,491,0,0,48,0,0.033782305615690296,0,0,0,0,0,0,16577.510599999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,713,null,null,713]
["CERÂMICA",0,0,1091,2.5,0,0,0,41,21,12,0,0,0,0,0,0,null,0,6080.81,0,0,0,0,35,8.576645878470263,326,0,0,250,0,0.06291807232359926,0,0,0,0,0,0,3306.5420000000004,0,0,0,0,195,0,0,0,0,0,0,null,35,null,null,35]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,1348,19.15884,28.38161000000001,0,0.10685,0,7.09861,90.264,0,140.7,0,0.09110000000000085,0,0,null,0,2427.36,0,0,0,0,2.345236263736264,146.7,313.46373344999097,0,0,301.28969535657654,0,2.715632479793292,0,0,0,0,0,0,38174.2996,16.434495000000002,0,0,0,500.366,0,0,0,0,0,0,null,2.345236263736264,null,null,2.345236263736264]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",21.222999999998137,-0.013457795827434893,-10.842614114073513,0.61831999999999,-5.123790000000042,0,-0.8384099999999979,4.301069999999996,-14.532060000000001,10.204710000000034,0,7.9843999999993684,0,-6.563499999999987,-0.1000000000003638,0,-5.684341886080802e-14,0,0,0,0,1.4551915228366852e-11,-1.8189894035458565e-12,0,485.3024657133501,-5.140233147671097,20.489999999997963,9.920752999999998,-309.89574340225226,44.236000000000786,4.502390143033079,-19.127244999999675,-4.547473508864641e-13,0,0,-9.899999999999636,0,0.3682466261088848,-12.544057184351914,3.199999991920777e-05,3.637978807091713e-12,0.035058870230386674,-24.733431041951917,-0.4422387783583872,0,-12.057027884615536,-46.35200899999995,-7.635315999999989,0.2740000000001146,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},1.3921617061904508]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":24},-758,-3030,{"$nulls":38},"CESP",359256.31,5829.319209470286,9290,10622.45343395285,0,17.481836382615274,12349.76,645.3,0,0,398010.62447980576]
["BUNKER EM mil tep",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-642.784,-2905.77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":15},"APE",14758.811599999999,108.44126941929675,2651.4931119183007,4874.140515228413,11094.79971,6912.708808130148,null,0,0,6737.794711889136,47138.1897265853]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA",0,0,0.4333497176107915,0.20759791019529963,0.19732555661570667,0,0,0.321476772261539,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0.29939704780233484,0.3729722522372759,0.3870021695987083,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.3305536651015556,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":15},"Importação",38831.93903000001,{"$nulls":9},38831.93903000001]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",0,0,10622.45343395285,362.1786936275834,1227.6861898,0,0,4239.454326042703,0,0,0,0,0,0,0,0,0,359256.31,0,0,0,0,0,662.7818363826152,5009,4281,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12349.76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,662.7818363826152,null,-0.03816361738472551,17.52,645.3,{"$nulls":9},"TOTAL",412847.06063,5937.760478889583,11941.4931119183,15496.593949181264,11094.79971,6930.190644512763,12349.76,645.3,0,6737.794711889136,483980.753236391]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.",0,0.38299999999999984,0.4180000000000001,0,0,0,0,0.2970538191625306,0,0.29691577287259335,0,0,0,0,0,0,0,1,0.40517775668165396,0,0,0.49962557135446223,0.4551375032493088,0.7253173979327536,0.37399999999999994,0.407,0,0,0,0,0,0,0.3063556208670095,0,0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,0.24980643177342088,0,0.38866966589208946,0.3799415204678363,0,0,0,0,{"$nulls":15},"Sem importação",374015.1216,5937.760478889583,11941.4931119183,15496.593949181264,11094.79971,6930.190644512763,12349.76,645.3,0,6737.794711889136,445148.814206391]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,2212.6954592814695,2661.4450559469433,0,0,0,0,2.4101359830547593,0,106.03113343624199,0,0,0,0,0,0,4491.683576163799,14758.811599999999,803.39417,0,0,11094.79971,5563,546.3146381301503,1259.6581411663774,1391.8349707519233,0,0,0,0,0,0,833.9,0,0,0,0,0,0,0,0,587.2572154687577,0,804.3011111899857,20.65280906659295,0,0,0,0,null,546.3146381301478,null,0,546.3146381301478,0,null,0,null,4491.683576163799,0,4491.683576163799,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["tep CESP",0,0,-2108.068744930909,-150.037,-535.06,0,-38.6,-1134.119487,0,0,0,-42.009,0,0,0,0,0,-30896.042659999996,0,0,0,0,0,-27.8,-1154.9759999999999,-951.328,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3213.0315653093685,34180.237705263295,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},35504.84721418,1931.2345723339433,2690.0558181579736,3152.484235973863,1909.7356696002068,1353.0097567002313,3213.0315653093685,55.49579999999999,null,1680.127507169737,51490.02213942533,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["tep APE",0,496.8454556088941,547.57003543406,0,0,0,0,0.6977580531604013,0,30.711327280782882,0,0,0,0,0,0,0,1269.2577975999998,170.52243732689683,0,0,1909.7356696002068,1051.150469,1191.254594192254,289.6540110703435,294.09780708763,0,0,0,0,0,0,234.09199999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,202.17301921241702,0,177.9657679319465,4.674776206453992,0,0,0,0,{"$nulls":27},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["Fator de conversão",0.892,0.993,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,2,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",85.30237160657356,1.2268588036163908,2.467348759649066,3.201902936336862,2.292405149545474,1.4319145127508504,2.5517047769806664,0.13333174835669873,null,1.3921617061904508,100,89.16002301722658,8.288272205792769,10.839976982773422]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,2212.6954592814695,2661.4450559469433,0,0,0,0,2.4101359830547593,0,106.03113343624199,0,0,0,0,0,0,4491.683576163799,14758.811599999999,803.39417,0,0,11094.79971,5563,546.3146381301503,1259.6581411663774,1391.8349707519233,0,0,0,0,0,0,833.9,0,0,0,0,0,0,0,0,587.2572154687577,0,804.3011111899857,20.65280906659295,0,0,0,0,47138.1897265853,546.3146381301478,null,0,546.3146381301478,0,null,0,null,4491.683576163799,0,4491.683576163799,0,null,null,"% produção",84.0202443910341,1.3338821287158524,2.6825845045117176,3.481216495388966,2.4923799313673904,1.5568255880604494,2.7742992019460027,0.14496275838686384,0,1.5136050005886776,100,88.21441266884881,9.011288129205214,11.785587331151191]
["SETOR ENERGÉTICO",0,2212.6954592814695,467.5754542772666,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22.447760000000002,0,0,0,5215.289876749999,0,0,423.2120311703815,427.73422337046264,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,587.2572154687577,0,435.3981764316618,0,0,0,0,0,9791.610196749998,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,2212.6954592814695,467.5754542772666,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,423.2120311703815,427.73422337046264,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,587.2572154687577,0,435.3981764316618,0,0,0,0,0,4553.87256,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",0,2212.6954592814695,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,420.9814307185304,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2633.6768899999997,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",0,0,467.5754542772666,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.2306004518511,427.73422337046264,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,587.2572154687577,0,435.3981764316618,0,0,0,0,0,1920.1956699999998,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22.447760000000002,0,0,0,5215.289876749999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5237.737636749999,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,207.0977,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23.4,85.44026400000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,315.937964,23.4,null,null,23.4]
["PÚBLICO",0,0,4.7112,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,77.42060000000001,0,0,0,0,0,0,30.55884,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,112.69064000000002,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1273.3339,0,0,0,0,0,11.1,92.712,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1377.1459,11.1,null,null,11.1]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3306.44865575308,1046.0305,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1046.0305]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,464.08543808520125,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,864.2016000000001,0,0,0,0,0,null,0.10792965522924428,59.18886081390422,0,0,0,0,0,0,833.9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20.65280906659295,0,0,0,0,5548.585293374008,{"$nulls":8},3306.44865575308,null,3306.44865575308]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,138.1862,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,138.1862,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2798.6322999999998,0,0,0,0,0,0,70.46072,353.96,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3243.05302,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,115.44,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7710.4263,0,0,0,0,0,0,64.4864,249.341,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8139.6937,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,609.3936695503924,0,0,0,0,2.4101359830547593,0,0,0,0,0,0,0,0,1185.23492041072,8.885200000000001,0,0,0,0,0,null,32.04,99.63108929751242,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,368.9029347583239,0,0,0,0,0,2306.4979500000036,{"$nulls":8},1185.23492041072,null,1185.23492041072]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,387.818,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,59.604639999999996,88.29417,0,0,5879.50983325,0,7.56,177.4399,4.341600000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6604.5681432500005,7.56,null,null,7.56]
["TÊXTIL",0,0,44.06,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,245.2843,0,0,0,0,0,0,34.15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,323.49429999999995,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,280.90359403408263,0,0,0,0,0,0,106.03113343624199,0,0,0,0,0,0,0,404.37859999999995,715.1,0,0,0,5563,488.7856381301478,27.53365634076664,197.63819727004397,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7783.370819211283,488.7856381301478,null,null,488.7856381301478]
["CERÂMICA",0,0,60.36,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17.835,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,78.195,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,109.9797,0,0,0,0,0,15.469,203.6814,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,329.13009999999997,15.469,null,null,15.469]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,500.34789084480775,622.2386766296136,0,0,0,0,1.642081160964225,0,62.65840359731196,0,0,0,0,0,0,1061.2219438189195,14758.811599999999,550.0723784738608,0,0,8967.116037395735,3671,130.0326503733304,341.57312626219743,306.6713316867883,0,0,0,0,0,0,544.4,0,0,0,0,0,0,0,0,308.66109803422444,0,200.05437122164162,5.467574510472506,0,0,0,0,null,130.0326503733345,null,0,130.0326503733345,0,null,0,null,1061.2219438189195,0,1061.2219438189195,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,500.34789084480775,109.3178802409877,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22.447760000000002,0,0,0,4129.774315893187,0,0,114.75959376151755,94.24524217707271,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,173.66109803422447,0,205.73759985232374,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,500.34789084480775,109.3178802409877,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,114.75959376151755,94.24524217707271,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,173.66109803422447,0,205.73759985232374,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,500.34789084480775,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,114.15473666189594,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["    REFINO",0,0,109.3178802409877,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.6048570996216155,94.24524217707271,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,173.66109803422447,0,205.73759985232374,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22.447760000000002,0,0,0,4129.774315893187,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,48.418883753806,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.5285714285714285,23.168268540006046,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,5.5285714285714285,null,null,5.5285714285714285]
["PÚBLICO",0,0,1.1014658547194431,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,77.42060000000001,0,0,0,0,0,0,8.286437544142872,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1273.3339,0,0,0,0,0,2.6225274725274725,25.140096862072447,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,2.6225274725274725,null,null,2.6225274725274725]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1046.0305,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,108.50192386724473,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,686.6884186669371,864.2016000000001,0,0,0,0,0,null,0.029266567291756026,13.04143605259308,0,0,0,0,0,0,544.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.467574510472506,0,0,0,0,{"$nulls":9},686.6884186669371,null,686.6884186669371]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,138.1862,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,4.675946063505871,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2798.6322999999998,0,0,0,0,0,0,19.106365149833522,77.99012587333755,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,26.98956067855589,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7710.4263,0,0,0,0,0,0,17.486348501664814,54.93879527456169,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,142.47459651297777,0,0,0,0,1.642081160964225,0,0,0,0,0,0,0,0,374.5335251519825,8.885200000000001,0,0,0,0,0,null,8.688073857330238,21.952314372275755,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,135,0,-5.683228630682123,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},374.5335251519825,null,374.5335251519825]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,90.670802522836,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,59.604639999999996,60.480275746714454,0,0,4837.341721502547,0,1.7861538461538462,48.115198390677016,0.9566107201143698,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1.7861538461538462,null,null,1.7861538461538462]
["TÊXTIL",0,0,10.301109177903436,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,245.2843,0,0,0,0,0,0,9.260228533952173,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,65.67450273741599,0,0,0,0,0,0,62.65840359731196,0,0,0,0,0,0,0,404.37859999999995,489.59210272714637,0,0,0,3671,116.44063388981802,7.466118597095181,43.5468072168331,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,116.44063388981802,null,null,116.44063388981802]
["CERÂMICA",0,0,14.112005219660722,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.836198415901523,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,109.9797,0,0,0,0,0,3.654763736263736,55.23093154071235,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,3.654763736263736,null,null,3.654763736263736]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-700,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,741.285,0,0,0,0,0,0,-436.674528301887,351.785,0,888.626,0,145.072,-4101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2652,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},741.285,741.285]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},-436.6745283018869,351.785]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,888.626,0,145.072,-1017.0984000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,-700,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,741.285,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},741.285,741.285]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  REFORMULADORES"]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-3083.9015999999997,{"$nulls":13},2652]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",0,2573,1440,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,49742.81146654764,0,0,155.24040623848245,1103,0,0,86.98149090909092,0,0,0,809.4881892735555,0,0,0,0,17269.864934750003,0,0,0,5430.228960836005,0,0,0,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,2573,1440,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,155.24040623848245,1103,0,0,86.98149090909092,0,0,0,0,0,0,0,0,7276,0,0,0,5430.228960836005,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,2173,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,119.39514290037839,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4204,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    REFINO",0,400,1440,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35.84526333810406,1101,0,0,86.98149090909092,0,0,0,0,0,0,0,0,3072,0,0,0,5430.228960836005,0,0,0,0,0,0,0]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,49742.81146654764,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3707.73763675,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  SETOR ELÉTRICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5709.494237999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  CARVÃO MINERAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,809.4881892735555,0,0,0,0,260,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,317,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,876.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10186.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,284.62815617813305,398.27445582186664,215,0,0,172,1634.4659721153844,1025.004991,797.0066840000001,1964.9]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",0,0,876.6,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10186.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,284.62815617813305,398.27445582186664,215,0,0,172,0,1025.004991,797.0066840000001,1964.9]
["  OUTROS USOS ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1634.4659721153844,0,0]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,527.7686338988998,1246.08,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,2108.068744930909,150.037,535.06,0,38.6,1134.119487,0,0,0,42.009,0,0,0,0,0,30896.042659999996,0,0,0,0,0,114,1097.2271999999998,951.328,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3213.0315653093685,-34228.913705263294,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,496.8454556088941,547.57003543406,0,0,0,0,0.6977580531604013,0,30.711327280782882,0,0,0,0,0,0,1061.2219438189195,1269.2577975999998,170.52243732689683,0,0,1909.7356696002068,1051.150469,260.14403296703296,275.1713105168263,294.09780708763,0,0,0,0,0,0,234.09199999999998,0,0,0,0,-4053.884316486335,0,0,0,202.17301921241702,0,177.9657679319465,4.674776206453992,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,2251.92,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27672.81060614514,930.3258999999999,14286.58,55.503483539,0,0,0,2618.3152853242755,0,0,0,0,0,135.42935999999997,0,3325.2286800000006,5286.65949,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,2554.989,9359.515758668784,9.7654794,14.903625100000001,0,5.932236,36.85739135444959,128.9182533,136.20463182040712,0,2629.24698,0,0.05848346700000054,0,0,261.77805618108044,0,6064.982514518519,0,0,26745.411752442113,3842.4975766000002,1729.1181648351649,813.463459316705,5304.853914549593,0,0,793.0676613719535,0,4.16931816798793,0,1387.0079999999998,0,0,6716.459999999999,0,18050.209441971998,5649.231329571757,0,0,3632.1249693475834,4713.836930813836,2363.1410643279296,56.03022379354601,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,564.563373725051,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10245.345,0,0,0,0,0,4986.100079999999,262.3908427741604,0,0,6639.46215840927,0,9.452364529585262,0,0,0,0,0,0,17257.594501343996,597.49832,0,4.752231,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1234.9786033234254,2915.8271999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,4932.880863138326,582.4436340000001,2077.10292,0,149.8452,4402.651848534,0,0,0,163.078938,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3368.4875039999993,3025.22304,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,1162.6183661248122,1281.3138829157,0,0,0,0,2.7086967623686777,0,119.22137250399915,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,844.7759232866566,935.2310265386634,0,0,0,0,0,0,423.70652,0,0,0,0,0,0,0,0,464.99794418855913,0,541.0159345131174,15.63245163438215,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,5269.4928,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,84955.52856086557,2958.436362,41045.34434,159.461508207547,0,0,0,7760.686505701153,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,5978.67426,21901.266875284953,37.9095910308,57.855872638200005,0,23.028940152,143.0803932379733,500.4606593106,528.7463807268205,0,10206.73677636,0,0.2270328188940021,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2497.332820102284,16869.435448267708,0,0,2073.0788668262862,0,12.357859049916224,0,2510.4844799999996,0,0,29434.903408223865,0,0,0,0,0,8353.88742949944,19458.718850399517,7183.9488355569065,187.36506836561784,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,1321.078294516619,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15307.327245599998,834.40288002183,0,0,17355.55408208183,0,28.016808465690715,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,8376.271229448237,38054.810064989964,1465.8499135308036,2134.9587926381996,0,172.874140152,4548.440938534342,500.4606593106,647.9677532308197,0,10369.81571436,0,0.2270328188940021,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,106973.4520538545,24622.7287568282,41045.34434,159.461508207547,19428.632948908118,0,40.37466751560694,7760.686505701153,2934.191,0,0,29434.903408223865,0,0,0,0,0,8818.885373688,19458.718850399517,7724.964770070024,202.99752,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",9179.731372526996,7376.813112178839,7936.39158143475,24492.936066140584]
["TRANSPORTE",136879.45727677428,5269.4928,0,142148.9500767743]
["INDÚSTRIA",56448.76010970205,27879.941135284953,43630.798602864765,127959.49984785178]
["OUTROS",36048.01378016934,5904.834246974408,845.4966885000036,42798.344715643754]
["TOTAL",238555.96253917264,46431.081294438205,52412.68687279952,337399.73070641037]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3.848041052849231,15.887661683774912,15.142119313012131,7.259322944585634]
["TRANSPORTE",57.378342515458044,11.349063284966425,0,42.13072422410015]
["INDÚSTRIA",23.662690929568676,60.0458579857036,83.2447279582374,37.925193235911685]
["OUTROS",15.110925502124054,12.717417045555054,1.613152728750468]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",37.479097433391004,30.118125047395445,32.40277751921356,100]
["TRANSPORTE",96.29297803666226,3.707021963337725,0,100]
["INDÚSTRIA",44.114552008113165,21.78809792820006,34.09735006368677,100]
["OUTROS",84.22758875296638,13.796875290870908,1.9755359561627057,100]
["TOTAL",70.70425398375703,13.761445866369224,15.534300149873745,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",null,null,1951.7,{"$nulls":6},598.7,3627.7,null,null,480.6,2431.4,2489.5,null,6702.8,82819.8,115.1,537.6999999999825,{"$nulls":6},101755]
["  GÁS NATURAL","M m³",null,null,3456.1,{"$nulls":6},78,1078.9,null,null,906.4,547.1,2646.3,null,965.4,8025.1,324.1,124.3,{"$nulls":6},18151.699999999997]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":20},82,2744.6,3138.4,{"$nulls":4},5965]
["  ÁLCOOL","k m³",null,null,8.3,null,39.4,null,0,192.3,36.2,0.6,55.6,363.5,395.4,681.5,35.5,141.2,1790.9,281.8,120.3,13589.2,1916.2,null,7,873.6,863.6,1164.8,null,22556.899999999998]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",3014.0273826209936,239.5989022300165,6897.402582959748,75.32836586956893,31747.117537502374,915.5651377980681,6321.034996188722,607.449610221476,575.1332680119383,169.57297980455198,279.08564344772543,237.46578180454543,5244.5950419600795,21689.779904373387,10930.886545660154,25628.49297790063,60863.94748772853,5424.857981178575,27995.08409214303,62820.69401134567,73691.41135710079,19856.35293374668,19765.959145889705,21271.80419977602,9598.802765251534,28496.702564477648,224.6610093989156,444582.81420639105]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",585.8489102728605,233.74485011699863,1083.2320913773588,197.78993905104107,1907.4763533588598,287.22157274746286,389.5629503142012,1368.6705335667389,716.8538839916491,2343.2075172776,1138.3149463539578,976.9229196079214,3056.0298877102487,749.8615219740825,596.9603523097845,3896.6732868833287,7376.064692043032,1593.594804218599,10867.026723172368,29684.938542928732,5191.881471144779,3800.7210390587393,5990.897925122731,1022.0898290420114,1413.4338870775873,2688.2093977517507,1724.1031715255788,90881.33300000001]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",67.76067252733935,22.93699426276546,113.0058289732107,15.42001436241146,258.9242511883508,25.479451375118913,71.4425116704943,178.15049071324395,112.30647548161485,350.1179946268659,168.07876412403834,175.15875970962315,428.8469911712912,140.5584956727443,93.40012633632902,698.1349620888759,976.5710301670756,214.02118822843488,905.6170858296787,2254.7962911487066,609.8291832961393,324.11376190322017,652.7928501417471,124.36337142839088,152.73040477883418,394.93682154662446,120.50522724683589,9650.000000000005]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":27},0]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",{"$nulls":27},0]
["       APE","MW",{"$nulls":27},0]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",{"$nulls":27},0]
["      TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)",{"$nulls":28},0]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO",{"$nulls":28},0]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":27},0,34782]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":27},0]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":27},1655]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":27},0]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":27},0]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":27},0]
["  COBRE","k t",{"$nulls":27},0]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  PAPEL","k t",{"$nulls":12},144.23,null,null,327.951,402.142,174.779,228.311,4056.728,1771.418,1693.361,209.52,{"$nulls":4},9008.44]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},355.7,{"$nulls":7},25,null,null,1907.363,1164.4,2132,null,3619.2909999999997,904.6210000000001,896.2579999999999,471.653,{"$nulls":4},11476.286]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":16},56.943,null,null,85.107,305.315,74.013,{"$nulls":5},521.378]
["  CIMENTO","k t",null,null,683,null,935,null,null,336,411,1678,438,1919,493,562,2863,699,10849,1921,2825,7980,{"$nulls":7},34592]
["  AÇÚCAR","k t",{"$nulls":27},0]
["  CANA ESMAGADA","k t",{"$nulls":27},0]
[]
[null,null,"RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]

{"sheet":"2008","index":39,"n_rows":301,"n_cols":80,"rows_kept":301,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",2008,{"$nulls":34},-30.5]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras ",null,"óleos "]
[null,"LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov",null,"vegetais"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","mil tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil m³"]
["PRODUÇÃO",105617.838239466,21592.652401084037,null,618.538,1609.984,null,98.371,2950.148,330.65,649.051,0,196.546,0,157.834,null,389.631,1159.0814179818638,369556.4,94279.28323451336,181633.36712705647,15879.575983742323,144443.18,18141.143680957404,2172.3022234163104,{"$nulls":12},0,{"$nulls":13},2172.3022234163104,null,22.273999999999997,1017.9462234163107,71.939,null,1060.29,null,1159.0814179818638,0,781.194962842015,377.88645513984875,null,1167.128]
["IMPORTAÇÃO",22122.1,null,11347.900805990883,null,null,0,0,0,0,0,0,4622.879612850304,0,0,10688.120386999999,36.61450451540615,{"$nulls":8},5829.308983568074,198.2985695952616,0.15028571428571424,0.023,2188.82524326087,4693.7,null,1496.91095994994,null,null,null,1900,48.005534,42900.5,0.7,0.466553,null,null,3535.9652673076903,null,9.73714,4.84969756097561,565.3,951.2,49.19126305894309]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-30.4,null,null,-320,-360,null,0,128,-36,-146,null,-12,0,0,-353.6,24.80717717366945,{"$nulls":7},-50.49,-81.1,48.3,-57.2,-7.9,-4.4,-24.1,0.2,27.6,null,null,null,-325,-59.69461654249682,null,null,1550,-528.2696,null,-229.6,18,-10,-21,-23.7,-8.5,-6.4,null,-50.49,{"$nulls":5},-50.49]
["OFERTA TOTAL                  ",127709.538239466,21592.652401084037,11347.900805990883,298.538,1249.984,0,98.371,3078.148,294.65,503.05100000000004,0,4807.425612850304,0,157.834,10334.520386999999,451.0526816890756,1159.0814179818638,369556.4,94279.28323451336,181633.36712705647,15879.575983742323,144443.18,18141.143680957404,2121.81222341631,5748.208983568074,246.5985695952616,-57.04971428571429,-7.877000000000001,2184.42524326087,4669.599999999999,0.2,1524.51095994994,0,0,0,1575,-11.68908254249682,42900.5,0.7,1550.466553,-528.2696,0,3306.3652673076904,18,-0.26285999999999987,-16.15030243902439,541.5999999999999,942.7,42.791263058943095,null,2121.8122234163106,null,22.273999999999997,1017.9462234163107,71.939,null,1009.8,null,1159.0814179818638,0,781.194962842015,377.88645513984875]
["EXPORTAÇÃO",-25137.510473307593,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},-1556.7,-8777.5,-2590.77887601078,-7.99941046831956,-7.457610507246378,-103.386118233618,null,-1965.4,null,null,null,-0.6,null,-689.19,null,-3812.074,-1311.918,null,-319.83488846153847,null,-8.048727,-30.77212,-40.922620571428574,-574.1687368421052,-10.875860298103]
["NÃO APROVEITADA",null,null,-2186.933633118883,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",null,-894.274655,-2999.8745910000007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",102572.0277661584,20698.377746084036,6161.092581872,298.538,1249.984,0,98.371,3078.148,294.65,503.05100000000004,0,4807.425612850304,0,157.834,10334.520386999999,451.0526816890756,1159.0814179818638,369556.4,94279.28323451336,181633.36712705647,15879.575983742323,144443.18,18141.143680957404,2121.81222341631,4191.508983568074,-8530.901430404738,-2647.8285902964944,-15.87641046831956,2176.9676327536235,4566.213881766382,0.2,-440.8890400500602,0,0,0,1574.4,-11.68908254249682,42211.31,0.7,-2261.6074470000003,-1840.1875999999997,0,2986.530378846152,18,-8.311587,-46.92242243902439,500.6773794285713,368.53126315789484,31.915402760840095,null,2121.8122234163106,null,22.273999999999997,1017.9462234163107,71.939,null,1009.8,null,1159.0814179818638,0,781.194962842015,377.88645513984875]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-102431.3,-17655.096981758652,9371.498019009487,-313.374,-1135.81456,0,-80.8673,-3059.5069181246868,0,-70.06882070389793,0,-36,0,-128.9,-10341.3,-451.0526816890756,-892.6698366488008,-369556.4,-39893.96866695243,-181633.36712705647,-15879.575983742323,-9707.072161671149,-3900.238045098119,-1186.1183772624645,40028.79993532159,14821.032923058076,21549.081771,67.966,10364.734974178451,4512.848,23.157599,3793.497,2532.233885516408,0,0,8286,11.68908254249682,463119.76091155026,9891.5,9576.909,17563,5720.3144076689605,2867.5,2012.3438352178687,219.3718368915682,2125.958,756.2,478.65782500000006,2436,null,-1186.1183772624645,null,-22.273999999999997,-82.2523772624646,-71.939,null,-1009.8,null,-892.6698366488008,0,-781.194962842015,-111.4748738067858]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-102431.3,{"$nulls":15},-1805,{"$nulls":7},41076.5,16368.8,20216.2,67.966,8312.5,8134.048,23.157599,3793.497,{"$nulls":9},6385,2867.5,16.2,null,2125.958,756.2,478.65782500000006,2436,{"$nulls":9},-1805,-1805]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",null,-16773.493906,15207.091336616852,{"$nulls":13},1520,{"$nulls":9},507.2,null,1890,{"$nulls":29},1520,1520]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO"]
["COQUERIAS                     ",{"$nulls":13},-128.9,-10216.3,{"$nulls":17},3757,null,null,8286,{"$nulls":8},250.1]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",{"$nulls":15},-451.0526816890756,{"$nulls":20},60.94908254249682]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-5188,-313.374,-1135.81456,0,-80.8673,-2944.179,0,0,null,-36,0,0,0,null,null,-354285,0,0,0,0,0,-112.9,-1883.35545435,-1222.4473882180735,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-49.26,412012.27529301,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-112.9,null,-22.273999999999997,-18.833999999999996,-71.939,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-591.6030757586518,-647.5933176073643,0,0,0,0,-115.32791812468649,0,-70.06882070389793,0,0,0,0,-125,0,-892.6698366488008,-15271.400000000001,-1002.2686669524363,0,0,-9707.072161671149,-3900.238045098119,-63.4183772624646,-331.4730253284053,-325.31968872385005,0,0,0,0,0,0,-1224.766114483592,0,0,0,0,51107.485618540275,0,0,0,-664.6855923310393,0,-153.85616478213137,-30.728163108431808,0,0,0,0,null,-63.41837726246461,null,null,-63.41837726246461,{"$nulls":4},-892.6698366488008,null,-781.194962842015,-111.4748738067858]
["CARVOARIAS                    ",{"$nulls":18},-38891.7,{"$nulls":19},9891.5]
["DESTILARIAS                   ",{"$nulls":19},-181633.36712705647,-15879.575983742323,{"$nulls":18},9576.909,17563,{"$nulls":9},0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-290,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,285,0,0,0,0,0,0,-1009.8,1167.1284150000001,0,825.681771,0,162.23497417845118,-3621.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2150,0,0,0,0,0,null,-1009.8,{"$nulls":5},-1009.8,null,285,285]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",null,-29.209122755254544,-118.43541159467243,{"$nulls":21},-9,-21,null,null,-50,{"$nulls":6},-33,null,-77081.52536598119,-257,-94,-172,null,-96.6]
["CONSUMO FINAL                 ",0,2940,15674.835021741406,0,15.621695464442755,0,11.678824773167994,62.96418340445129,276.85100078282306,432.98217929610206,0,4754.489446011789,0,0,0,0,266.41158133306294,0,54385.314567560934,0,0,134736.11000000002,14240.797789551558,935.693846153846,44607.7519448062,6544,18881.1,61.010131,12414.724087203098,8991.843713774202,24.3,3419.6270299999996,2787,0,0,9715.220000000001,0,428249.54554556904,9611.652987345002,7224.5,15591.3304,5719.413518159495,5721.721454,2115,219.2718368915682,2010.3,1276.25524055,833.4979,2487,null,935.693846153846,null,0,935.693846153846,0,null,0,null,266.41158133306294,0,0,266.41158133306294]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,807,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8991.843713774202,9.9,0,0,0,0,0,0,0,0,608.6,912.9,140.4,0,0,174,2010.3,1276.25524055,833.4979,2487]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,2940,14867.835021741406,0,15.621695464442755,0,11.678824773167994,62.96418340445129,276.85100078282306,432.98217929610206,0,4754.489446011789,0,0,0,0,266.41158133306294,0,54385.314567560934,0,0,134736.11000000002,14240.797789551558,935.693846153846,44607.7519448062,6544,18881.1,61.010131,12414.724087203098,0,14.4,3419.6270299999996,2787,0,0,9715.220000000001,0,428249.54554556904,9611.652987345002,6615.9,14678.430400000001,5579.013518159495,5721.721454,2115,45.2718368915682,0,0,0,0,null,935.693846153846,null,0,935.693846153846,0,null,0,null,266.41158133306294,0,0,266.41158133306294]
["SETOR ENERGÉTICO",0,2940,2287.295859772391,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62473.4,0,0,179,1022.3,0,0,31.1,0,0,0,310,0,0,0,0,18394.6036618,0,0,0,5467.958018159495,0,0,0,0,0,0,0]
["RESIDENCIAL                   ",null,null,260.47985621945793,{"$nulls":15},24857,{"$nulls":9},9890,null,11,{"$nulls":6},95584.997737,821.9,{"$nulls":5},0,{"$nulls":5},0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",null,0,193.82452020795736,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":5},251.41572974178186,null,null,0,0,0,69.3,127,null,null,505,null,null,null,0,{"$nulls":4},62495.42866299999,120.5,null,null,0,null,0,0]
["PÚBLICO",null,0,66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0,0,113.2,91,null,null,669,null,null,null,0,{"$nulls":4},34552.864851,null,null,null,0,null,0,0]
["AGROPECUÁRIO",null,0,2.2255295184881856,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":5},8186.298837819151,null,null,0,0,0,6704.3,71,null,null,36.46781636363636,null,null,null,0,{"$nulls":4},18396.606024999997,11.1,null,11.7304,0,null,0,0,{"$nulls":5},0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,2452.643390533264,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,36658.059416,1082,18881.1,61.010131,0,0,0,3419.6270299999996,0,0,0,0,0,1606.679,0,6615.9,14666.7,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["RODOVIÁRIO",null,null,2452.643390533264,{"$nulls":21},34977,null,18881.1,{"$nulls":10},0,null,6615.9,14666.7,null,null,null,0]
["FERROVIÁRIO",{"$nulls":24},1192.4200620000001,{"$nulls":12},1606.679,{"$nulls":6},0]
["AÉREO",{"$nulls":27},61.010131,null,null,null,3419.6270299999996,{"$nulls":5},0,{"$nulls":6},0]
["HIDROVIÁRIO",{"$nulls":24},488.639354,1082,{"$nulls":11},0,{"$nulls":6},0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,9605.365865489848,0,15.621695464442755,0,11.678824773167994,62.96418340445129,276.85100078282306,432.98217929610206,0,4754.489446011789,0,0,0,0,266.41158133306294,0,21090.6,0,0,72262.71,14240.797789551558,935.693846153846,883.8925288062037,4150.7,0,0,1283.1562708394615,0,3.4000000000000004,0,2477,0,0,9715.220000000001,0,197218.36560776905,8658.152987345002,0,0,111.0555,5721.721454,2115,45.2718368915682,0,0,0,0,null,935.693846153846,null,0,935.693846153846,0,null,0,null,266.41158133306294,0,0,266.41158133306294]
["CIMENTO                       ",null,0,28.871074200000002,0,0,0,0,39.25801373066751,0.09801279999999521,12.163880514936617,0,53.668105754395874,0,null,null,null,171.6,null,0,null,null,0,0,114.4,50.49252880620353,29.9,null,null,22.4,{"$nulls":6},90.7,null,5784.87222,384.944,null,null,0,2934,0,0,{"$nulls":5},114.4,null,null,114.4,{"$nulls":4},171.6,null,null,171.6]
["FERRO GUSA E AÇO",null,0,1315.5449612329287,0,0,0,0,0,0,0,0,3600.78,0,null,null,null,0.311581333062918,null,0,null,null,0,0,null,16.5,148,null,null,159,null,0.5,null,2477,null,null,9115,null,18622.29939,7243.3,null,null,0,560,0,45.2718368915682,{"$nulls":13},0.311581333062918,null,null,0.311581333062918]
["FERRO LIGAS",null,0,1.94,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,null,328,null,null,0,0,null,0,69.7,{"$nulls":6},0,null,null,172,null,8737.462,971.958,null,null,0,164,0,0,{"$nulls":13},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,0,483.8901147380246,null,0,0,0,0,0,0,0,890.6660621201044,0,null,null,null,0,null,0,null,null,0,0,null,293.6,523,null,null,35.62929818181818,null,1.6,null,0,null,null,121.52,null,11273.84797,0,null,null,0,501,0,0,{"$nulls":13},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,0,767.2247846719166,0,null,0,0,0,0,0,0,51,0,null,null,null,0,null,0,null,null,0,0,null,0.5,1107,null,null,139,null,null,null,0,null,null,216,null,39144.07709,14.110999999999999,null,null,0,676,0,0,{"$nulls":13},0,null,null,0]
["QUÍMICA",null,0,2639.6,0,0,0,0,12,196.14529425020362,0,0,0,0,null,null,null,94.5,null,163,null,null,0,0,null,182,496.8,null,null,108.32318909090908,null,null,null,0,{"$nulls":4},22109.35362,26.501595119999998,null,null,111.0555,90,2115,0,{"$nulls":13},94.5,null,null,94.5]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,0,660.7204578492697,0,15.621695464442755,0,11.678824773167994,0.39238589,60.601479762389246,0,0,0,0,{"$nulls":5},6447,null,null,72090.71,0,10.213846153846154,96.5,486.5,null,null,169,null,null,null,0,{"$nulls":4},23079.905282769,0,null,null,0,88.14349999999999,0,0,{"$nulls":5},10.213846153846154,null,null,10.213846153846154]
["TÊXTIL",null,0,365.96900693619057,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":5},305,null,null,0,0,0,3.2,110.7,null,null,16.815410909090907,null,null,null,0,{"$nulls":4},7813.0689,0,null,null,0,0,0,0,{"$nulls":5},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,0,578.2296264948519,0,0,0,0,0,0,164.60617929610208,0,0,0,{"$nulls":5},4431,null,null,172,14240.797789551558,755.78,80.1,520.4,null,null,48.136019999999995,null,null,null,0,{"$nulls":4},17763.726139,0,null,null,0,0,0,0,{"$nulls":5},755.78,null,null,755.78]
["CERÂMICA",null,0,1144.2693740160062,0,0,0,0,11.313783783783785,5.7948648648648655,75.50445761228895,0,0,0,{"$nulls":5},6843.6,null,null,0,0,52.5,9.2,335.8,null,null,271,null,null,null,0,{"$nulls":4},3469.1345,0,null,null,0,198.705,0,0,{"$nulls":5},52.5,null,null,52.5]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,0,1619.1064653506596,0,0,0,0,0,14.211349105365322,180.70766187277442,0,158.37527813728877,0,{"$nulls":5},2573,null,null,0,0,2.8,151.8,322.9,null,null,313.8523526576433,null,1.3,null,0,{"$nulls":4},39420.618495999996,17.338392224999996,null,null,0,509.87295399999994,null,0,{"$nulls":5},2.8,null,null,2.8]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",null,null,null,0,null,null,null,0,0,0,0,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":18},0,0,{"$nulls":5},0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",-140.72776615839393,-74.07164157012903,260.67983245459254,14.836000000000013,-98.54774453555714,0,-5.824875226832001,44.323101529137915,-17.798999217176913,-5.684341886080802e-14,0,-16.93616683851451,0,-28.933999999999997,6.779613000000609,0,0,0,0,0,0,0.0021616711746901274,-0.10784630772832315,-3.410605131648481e-13,396.44302591653104,274.8685073466622,-20.153180703506223,8.92054146831957,-76.97851972897661,-87.21816799217959,0.9424010000000003,67.01907005005978,254.766114483592,0,0,-112.17999999999847,0,0,-23.54701265499898,3.1984470000006695,40.51800000000003,-0.9008895094657419,-35.708924846150694,84.65616478213133,8.211587000000009,-68.73557756097557,19.377861121428623,-13.691188157894999,19.084597239159848,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},1.5341450789764401]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":24},904,3843.7,{"$nulls":5},1939.4,{"$nulls":32},"CESP",354285,6205.937396433661,12902.600591323022,23338.257305253293,0,475.40000000000003,13968.58,836.5,0,0,412012.27529301005]
["BUNKER EM mil tep",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,766.592,3686.1083,0,0,0,0,0,1594.1868,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":15},"APE",15271.4,523.7230643126194,2725.8706390670322,5440.0081660387095,12139.383199,7202.376535127639,null,0,0,7751.698264994278,51054.459868540274]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA",0,0,0.43962687676363793,0.25757723186071674,0.21242844379212358,0,0.11351429873385162,0.339424155452933,0,0,0,0.33109161793372316,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0.9012099202834365,0.38586132931934614,0.4208468512202238,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.3299623907840708,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":15},"Importação",42211.31,{"$nulls":9},42211.31]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,0,23338.257305253293,276.88153720756367,869.7277792946865,0,42.69579,4937.632289931411,0,0,null,79,0,null,null,0,0,354285,128.8,null,null,0,0,1183.1,7165.738433005693,5736.862158317328,{"$nulls":6},0,null,null,null,13968.58,null,0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":5},1183.1,null,259,87.6,836.5,{"$nulls":9},"TOTAL",411767.71,6729.6604607462805,15628.471230390054,28778.265471292005,12139.383199,7677.776535127638,13968.58,836.5,0,7751.698264994278,505278.0451615503]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.",0,0.38761068617558014,0.42218,0,0,0,0,0.29996999999999996,0,0.29996999999999996,0,0,0,0,0.216627027027027,0,0,1,0.40905,0,0,0.505,0.49070779189729574,0.36763999999999997,0.37773999999999996,0.41107,0,0,0,0,0,0,0.30906000000000006,0,0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0.3,0,0,0.2525,0,0.40684714019842017,0.3838,0,0,0,0,{"$nulls":15},"Sem importação",369556.4,6729.6604607462805,15628.471230390054,28778.265471292005,12139.383199,7677.776535127638,13968.58,836.5,0,7751.698264994278,463066.7351615503]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,2642.4170822226656,2797.5910838160444,0,0,0,0,170.93227117953776,0,119.79079313308159,0,0,0,0,233,0,3869.05975285541,15271.4,1477.8276679911298,0,0,12139.383199,5453.442678569388,271.10618856712017,1234.6349564912086,1491.2356825758234,0,0,0,0,0,0,1892.631076711495,0,0,0,0,0,0,0,0,1278.2638186238346,0,647.4945935957616,117.24902320777662,0,0,0,0,null,271.1061885671219,null,0,271.1061885671219,0,null,0,null,3816.05975285541,0,3816.05975285541,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["tep CESP",0,0,-4565.44,-92.44533,-352.1025136,0,-32.346920000000004,-1251.0493732169998,0,0,0,-20.52,0,0,0,0,0,-30468.51,0,0,0,0,0,-112.9,-1597.0854252887998,-1172.3270453011323,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3640.7115281999995,35433.055675198855,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},35412.02306,1924.313083481284,3362.4831775545917,5721.6007675713045,2067.324865343266,1531.8729256130703,3640.7115281999995,71.939,null,2017.829352371327,55750.09776013484,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["tep APE",0,586.278648076824,569.8821194944805,0,0,0,0,49.005484953296154,0,34.343461710987825,0,0,0,0,92.5,0,0,1313.3404,310.70328675525525,0,0,2067.300901215842,955.7542759686346,956.0882139112649,281.0891254784877,311.98158148617216,0,0,0,0,0,0,526.6494292279446,0,0,0,0,0,15.200715000000002,0,0,435.3690629768308,0,136.8684440600419,26.272579457709195,0,0,0,0,51107.485618540275,{"$nulls":26},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["Fator de conversão",0.89,0.991,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139,1,0.086,0.31,0.06231913016949153,0.18495932000000004,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.89,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",81.49329145467766,1.331872723382358,3.093043796390012,5.695530559237114,2.4025154695012976,1.5195151676682999,2.7645333363997415,0.16555241376706753,null,1.5341450789764401,100,85.58087450561433,11.654592157985924,14.419125494385668]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,2642.4170822226656,2797.5910838160444,0,0,0,0,170.93227117953776,0,119.79079313308159,0,0,0,0,233,0,3869.05975285541,15271.4,1477.8276679911298,0,0,12139.383199,5453.442678569388,271.10618856712017,1234.6349564912086,1491.2356825758234,0,0,0,0,0,0,1892.631076711495,0,0,0,0,0,null,0,0,1278.2638186238346,0,647.4945935957616,117.24902320777662,0,0,0,0,51107.48561854027,271.1061885671219,null,0,271.1061885671219,0,null,0,null,3816.05975285541,0,3816.05975285541,0,null,null,"% produção",79.80629398289055,1.4532809095860668,3.3749932879410443,6.21471232677772,2.62151916284052,1.6580280879923475,3.01653712938952,0.18064350912793808,0,1.6739916034542928,100,84.26648474285135,12.716978127759123,15.733515257148653]
["SETOR ENERGÉTICO",0,2642.4170822226656,460.52254804942436,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,26.95,0.8927419312589259,0,0,6693.99510353,0,25.18780475852998,247.71708209481366,361.15890556074766,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1278.2638186238346,0,0.001,0,0,0,0,0,11737.106086771275,25.18780475852998,null,0,25.18780475852998,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,2642.4170822226656,460.52254804942436,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,247.38322356381366,350.50678978053656,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1278.2638186238346,0,0.001,0,0,0,0,0,4979.094462240275,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,2642.4170822226656,41.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":5},0,null,null,0,0,0,245.658130017609,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":4},2929.375212240275,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,0,419.22254804942435,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":5},0,null,null,0,0,0,1.725093546204641,350.50678978053656,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,1278.2638186238346,null,0.001,0,{"$nulls":4},2049.71925,{"$nulls":8},0,null,0,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},26.95,0.8927419312589259,null,null,6693.995103529999,0,25.18780475852998,0.33385853099999996,10.652115780211094,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":4},6758.011624530999,25.18780475852998,null,null,25.18780475852998]
["  AÇÚCAR",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":5},0,null,null,0,0,0,0,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":4},0,0,null,null,0]
["  OUTROS",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":5},0,null,null,0,0,0,0,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":4},0,{"$nulls":8},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,0,139.325,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},19.4,0,null,null,0,0,9,247.78830000000002,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":4},415.5133,9,null,null,9]
["PÚBLICO",null,0,21.14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},74.3,0.0945,null,null,0,0,0.175,7,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":4},102.70949999999999,0.175,null,null,0.175]
["AGROPECUÁRIO",null,0,21,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},1439,16.8,null,null,0,0,22.4,28.9268,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":4},1528.1268,22.4,null,null,22.4]
["CIMENTO                       ",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},836.9,0,null,null,0,0,0,2.86612,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":4},839.76612]
["FERRO GUSA E AÇO",null,0,470.74644375967694,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,3389.16228068882,880,0,null,null,0,0,null,10.65031048535442,73.08620514688062,{"$nulls":6},1892.631076711495,{"$nulls":10},0,117.24902320777662,{"$nulls":4},6833.551090000002,{"$nulls":8},3336.16228068882,null,3336.16228068882]
["FERRO LIGAS",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},113.3,0,null,null,0,0,0,0,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":4},113.3,{"$nulls":8},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,0,3.10572,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},3358.8,0,null,null,0,0,0,2.04345,11.4438,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":4},3375.3929700000003,{"$nulls":8},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,0,80.808,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,233,null,null,7756,5.25,null,null,0,0,0,66.3184,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":4},8141.3764,{"$nulls":8},0,null,0]
["QUÍMICA",null,0,580.3113182520054,0,0,0,0,170.93227117953776,0,0,0,0,0,null,null,null,479.89747216659,4.9,0,null,null,0,0,null,99.46665632849042,402.3153084776151,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,647.4935935957616,0,{"$nulls":4},2385.31662,{"$nulls":8},479.89747216659,null,479.89747216659]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,0,351.902,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},40.85,39.32270898631326,null,null,5445.388095470001,0,177.94726919578912,194.677758769,36.94596034789762,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":4},6287.033792769001,177.94726919578912,null,null,177.94726919578912]
["TÊXTIL",null,0,50.722,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},226.5,0,null,null,0,0,0,20.86,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":4},298.082,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,0,534.3825537549371,0,0,0,0,0,0,119.79079313308159,0,0,0,{"$nulls":4},423.2,1275.4887170735576,null,null,0,5453.442678569388,4.056114612802807,120.86757881355013,606.2855030426824,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":4},8537.513938999999,4.056114612802807,null,null,4.056114612802807]
["CERÂMICA",null,0,14.252,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":5},7,null,null,0,0,0,28.6125,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":4},49.86450000000001,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,0,69.3735,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},71.3,132.979,null,null,0,0,32.34,156.84,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":4},462.8325000000001,32.34,null,null,32.34]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,591.6030757586518,647.5933176073643,0,0,0,0,115.32791812468649,0,70.06882070389793,0,0,0,0,125,0,892.6698366488008,15271.400000000001,1002.2686669524363,0,0,9707.072161671149,3900.238045098119,63.41837726246422,331.47302532840536,325.31968872385005,0,0,0,0,0,0,1224.766114483592,0,0,0,0,0,null,0,0,664.6855923310393,0,153.85616478213137,30.728163108431808,0,0,0,0,null,63.41837726246461,null,0,63.41837726246461,0,null,0,null,892.6698366488008,0,892.6698366488008,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,591.6030757586518,106.60290077759404,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,26.95,0.6054611676013077,0,0,5331.573640681343,0,5.892044416368128,66.50672751146709,78.78841963727942,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,664.6855923310393,0,0.00021889078367991042,0,0,0,0,0,null,5.892044416368128,null,0,5.892044416368128,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,591.6030757586518,106.60290077759404,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,66.41709365109368,76.46461325954913,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,664.6855923310393,0,0.00021889078367991042,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,591.6030757586518,9.560226357563986,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,0,null,null,0,0,0,65.95394300585352,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":13},0,null,0]
["    REFINO",null,0,97.04267442003005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,0,null,null,0,0,0,0.4631506452401596,76.46461325954913,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,664.6855923310393,null,0.00021889078367991042,0,{"$nulls":13},0,null,0]
["  ÁLCOOL",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},26.95,0.6054611676013077,null,null,5331.573640681343,0,5.892044416368128,0.08963386037341249,2.323806377730292,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":5},5.892044416368128,null,null,5.892044416368128]
["  AÇÚCAR",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,0,null,null,0,0,0,0,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":5},0,null,null,0]
["  OUTROS",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,0,null,null,0,0,0,0,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":13},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,0,32.251296301878995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},19.4,0,null,null,0,0,2.105320422152105,66.52584799267942,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":5},2.105320422152105,null,null,2.105320422152105]
["PÚBLICO",null,0,4.893539593193769,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},74.3,0.0640902799957415,null,null,0,0,0.040936785986290934,1.8793499771730784,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":5},0.040936785986290934,null,null,0.040936785986290934]
["AGROPECUÁRIO",null,0,4.861132046218975,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},1439,11.39382755479849,null,null,0,0,5.23990860624524,7.766225845670028,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":5},5.23990860624524,null,null,5.23990860624524]
["CIMENTO                       ",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},836.9,0,null,null,0,0,0,0.7694917937964717,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":5},0,null,null,0]
["FERRO GUSA E AÇO",null,0,108.96955349541831,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,781.194962842015,880,0,null,null,0,0,null,2.8593801096481464,15.944080326271107,{"$nulls":6},1224.766114483592,{"$nulls":10},0,30.728163108431808,{"$nulls":13},781.194962842015,null,781.194962842015]
["FERRO LIGAS",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,113.3,0,null,null,0,0,0,0,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":13},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,0,0.7189197627896761,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,3358.8,0,null,null,0,0,0,0.5486225301220465,2.4965158072045397,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":13},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,0,18.705636113850623,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,125,null,0,7756,3.5605711108745286,null,null,0,0,0,17.805069075165008,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":13},0,null,0]
["QUÍMICA",null,0,134.331902187543,0,0,0,0,115.32791812468649,0,0,0,0,0,null,null,null,111.4748738067858,4.9,0,null,null,0,0,null,26.704665471490127,87.76687176416372,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,153.8559458913477,0,{"$nulls":13},111.4748738067858,null,111.4748738067858]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,0,81.45914711088334,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},40.85,26.668819355808232,null,null,4375.498520989807,0,41.626224433788124,52.26680592837516,8.059925376263003,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":5},41.626224433788124,null,null,41.626224433788124]
["TÊXTIL",null,0,11.741254268967566,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},226.5,0,null,null,0,0,0,5.600462931975773,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":5},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,0,123.7001979523076,0,0,0,0,0,0,70.06882070389793,0,0,0,{"$nulls":4},423.2,865.0415768111475,null,null,0,3900.238045098119,0.9488245476581476,32.45035449774437,132.26387581266826,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":5},0.9488245476581476,null,null,0.9488245476581476]
["CERÂMICA",null,0,3.299088282033945,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,4.7474281478327045,null,null,0,0,0,7.681843031694956,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":5},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,0,16.05874971468439,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},71.3,90.1868925243779,null,null,0,0,7.565118050266566,42.10817863140365,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,{"$nulls":5},7.565118050266566,null,null,7.565118050266566]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",null,-290,{"$nulls":14},285,{"$nulls":6},-1009.8,1167.1284150000001,0,825.681771,0,162.23497417845118,-3621.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2150,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},285,285]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},-1009.8,1167.1284150000001]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",{"$nulls":26},825.681771,null,162.23497417845118,-1121.0535294117649]
["  GÁS NATURAL",null,-290,{"$nulls":14},285,{"$nulls":41},285,285]
["  TRANSFERÊNCIAS"]
["  REFORMULADORES"]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-2500.146470588235,{"$nulls":13},2150]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",0,2940,2287.295859772391,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,62473.4,0,0,179,1022.3,0,0,31.1,0,0,0,310,0,0,0,0,18394.6036618,0,0,0,5467.958018159495,0,0,0,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,2940,2287.295859772391,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,179,1022.3,0,0,31.1,0,0,0,0,0,0,0,0,7576,0,0,0,5467.958018159495,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,2940,{"$nulls":22},179,{"$nulls":12},4477]
["    REFINO",null,null,2287.295859772391,{"$nulls":22},1022.3,null,null,31.1,{"$nulls":8},3099,null,null,null,5467.958018159495]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},62473.4,{"$nulls":15},4441.2]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":37},5684.6036618]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":32},310,{"$nulls":4},278.7]
["  OUTROS",{"$nulls":37},414.1]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,807,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8991.843713774202,9.9,0,0,0,0,0,0,0,0,608.6,912.9,140.4,0,0,174,2010.3,1276.25524055,833.4979,2487]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,807,{"$nulls":26},8991.843713774202,9.9,{"$nulls":10},140.4,{"$nulls":6},2487]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":39},608.6,912.9,null,null,null,174,2010.3,1276.25524055,833.4979]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,0,1924.5015971446169,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,4565.44,92.44533,352.1025136,0,32.346920000000004,1251.0493732169998,0,0,0,20.52,0,0,0,0,0,30468.51,0,0,0,0,0,112.9,1517.2311540243597,1172.3270453011323,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3640.7115281999995,-35433.055675198855,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,586.278648076824,569.8821194944805,0,0,0,0,49.005484953296154,0,34.343461710987825,0,0,0,0,92.5,0,892.6698366488008,1313.3404,310.70328675525525,0,0,2067.324865343266,1116.7902615953503,63.4183772624646,267.0346692045633,311.98158148617216,0,0,0,0,0,0,526.6494292279446,0,0,0,0,-4395.243763194463,0,0,0,435.3690629768308,0,136.8684440600419,26.272579457709195,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,2158.3261836692727,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29531.7326655296,1037.638,14538.447,46.550729953,0,0,0,2810.9334186599995,0,0,0,0,0,138.174394,0,3532.8906,7480.017000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,2913.54,10465.54231823077,0,4.842725593977254,0,4.671529909267198,26.75492970476965,123.19869534835627,212.22145237801215,0,2710.0589842267195,0,0,0,0,266.41158133306294,0,6538.085999999999,0,0,28694.88408281,4077.6957982624035,935.693846153846,856.2662212062777,4960.907,0,0,803.0105814829109,0,2.7948,0,1198.41,0,0,6703.5018,0,18542.715357182937,5593.1668298248715,0,0,3654.2538543944693,4995.062829342,1881.4765049999999,38.70742054229081,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,459.82631723239507,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10321.36151594389,0,0,0,0,0,5548.00608,277.151,0,0,6782.385835798182,0,9.042,0,0,0,0,0,0,18148.571165735997,615.961,0,5.982504,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,0,4503.333737318403,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,10683.129599999998,358.87277106,1366.8619577952002,0,125.57074344000002,4856.5736668283935,0,0,0,79.65864,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4657.899642854784,3728.000004057601,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,1371.892036499768,1333.5241596170845,0,0,0,0,190.23929258869566,0,133.32131836205474,0,0,0,0,359.08500000000004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,819.7964344580092,992.1014291260275,0,0,0,0,0,0,953.2354669025797,0,0,0,0,0,0,0,0,1001.3488448467107,0,416.08006994252736,87.85550570657955,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,5050.4832697860975,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,90662.41928317586,3299.68884,41768.958231000004,133.740247154969,0,0,0,8331.606652908238,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,6817.683599999999,24489.369024659998,0,18.799460755819698,0,18.134879107775262,103.8626371139158,478.25733534231904,823.8436781314432,0,10520.448976768126,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2628.7372991032726,15775.684260000002,0,0,2099.069659996329,0,8.283787199999999,0,2169.1221,0,0,29378.114063041372,0,0,0,0,0,8404.783865107278,20619.61935952378,5719.6885752,129.43761429342047,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,1075.9935823238045,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17032.3786656,881.34018,0,0,17729.156574776447,0,26.800487999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,8189.575636499767,47568.78352283975,1204.3694595600036,1385.6614185510198,0,143.70562254777528,5150.675596531006,478.25733534231904,957.1649964934979,0,10600.107616768126,0,0,359.08500000000004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,115801.23132519193,24676.81471318363,41768.958231000004,133.740247154969,19828.226234772777,0,35.08427519999999,8331.606652908238,3122.3575669025795,0,0,29378.114063041372,0,0,0,0,0,9406.132709953989,20619.61935952378,6135.768645142527,217.29312000000002,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",11615.22642528566,13388.54579611685,8511.274362683502,33515.04658408601]
["TRANSPORTE",144196.41325423904,5050.4832697860975,0,149246.89652402513]
["INDÚSTRIA",55255.86680613066,31307.05262466,43640.02074455419,130202.94017534485]
["OUTROS",38192.38867237644,6012.277468776572,845.4966885000036,45050.16282965301]
["TOTAL",249259.89515803178,55758.35915933952,52996.79179573769,358015.046113109]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",4.659885786247949,24.011728461837762,16.0599803767141,9.361351414682579]
["TRANSPORTE",57.84982504418448,9.057804687819875,0,41.68732519606816]
["INDÚSTRIA",22.167973219718405,56.14772941074983,82.34464628114333,36.36800787814079]
["OUTROS",15.322315949849175,10.78273743959253,1.5953733421425773]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",34.6567515463366,39.947865692283266,25.395382761380137,100]
["TRANSPORTE",96.61602124572615,3.3839787542738566,0,100]
["INDÚSTRIA",42.438263476782744,24.04481233872189,33.516924184495366,100]
["OUTROS",84.77747087572648,13.345739706892154,1.876789417381371,100]
["TOTAL",69.62274291658743,15.574306098220122,14.802950985192457,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³",null,null,1853.344,{"$nulls":6},554.327,3550.46338293456,null,null,357.318362492513,2733.58649921854,2454.74676592042,null,6715.6348619,87187.256167,47.95,163.543,{"$nulls":6},105618.17003946604]
["  GÁS NATURAL","M m³",null,null,3732.624205,{"$nulls":6},66.32971612,927.57474101658,null,null,813.9571579225585,857.7794223800001,3364.9422452349,null,2802.1383937999994,8763.317839259998,242.05385899999996,21.934821350000004,{"$nulls":6},21592.652401084037]
["  CARVÃO MINERAL","k t",{"$nulls":20},88.19584780549415,3059.425889380065,3203.378262814441,{"$nulls":4},6351]
["  ÁLCOOL","k m³",null,null,7.963,null,44.908,null,2.801,181.559,44.553,7.518,87.402,401.48,558.917,892.64,57.563,139.983,2200.918,250.316,125.984,16635.115,1899.682,null,6.318,945.271,898.524,1743.776,null,27133.191000000006]
["     ANIDRO","k m³",{"$nulls":27},0]
["     HIDRATADO","k m³",{"$nulls":27},0]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh",3307.0502226219355,166.9819641455616,7363.353115225704,100.17703115330676,38315.138882549974,1128.35910209725,7309.954676758334,733.2816523334358,864.3003965732792,739.2030783174937,316.79908893756436,318.512059534635,4895.4494046588015,15504.981699286283,7972.770943345469,19915.872476869616,60178.35265804333,6227.334102525435,42093.84168929309,64953.42865449858,88262.34029430363,19163.9886862452,18753.14661710735,21302.580947535083,6976.421183258053,26142.72457521103,113.41570912089644,463119.7609115503]
["  BIODIESEL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     SOJA","k m³",{"$nulls":27},0]
["     GORDURA ANIMAL","k m³",{"$nulls":27},0]
["     OUTROS","k m³",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh",{"$nulls":27},0]
["  ELETRICIDADE","GWh",{"$nulls":27},0]
["     PÚBLICA","GWh",{"$nulls":27},0]
["        RESIDENCIAL","GWh",621.155,264.183,1122.959,217.232,2096.777,306.919,407.232,1466.082737,760.168,2609.044,1197.723,1045.154,3206.488,809.225,651.171,4769.979,7727.066,1676.868,10772.914,31302.228,5464.584,3855.952,6133.727,1028.657,1485.779,2800.263,1785.468,95584.997737]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh",{"$nulls":27},0]
["        INDUSTRIAL","GWh",{"$nulls":27},0]
["        OUTROS","GWh",{"$nulls":27},0]
["     AUTOPRODUTOR","GWh",{"$nulls":27},0]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":28},0]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³",72.03956054306731,24.68400828329799,118.84179433224172,15.939588677178296,265.35847828630534,25.704183056036673,70.24509954924166,188.15415936405662,114.86071454188394,361.3695845017261,170.4175269046997,178.6579211328524,420.74955379179175,140.09795964061243,94.54513329739827,709.3813870421575,1002.7921899718232,204.74081906637423,856.5865607159582,2422.114258402576,634.5018456795336,329.1186223081868,680.665080299863,125.1022176836716,151.46504549684846,394.5562065977133,117.31050083290475,9890]
[{"$nulls":29},0]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS",{"$nulls":28},0]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW",{"$nulls":27},0]
["    HIDRO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",278.5,null,249.8,5,8440.3,77,1520.3,118.7,118.7,4,0,3.5,741.9,3722.1,1581.4,4497.9,10259.2,436.6,1215.8,10394.9,15284.5,2487.7,3102.1,3529.5,1107.5,5338.9,29.7,74545.49999999999]
["       APE","MW",3.4,null,25,0,0.7,0,0.1,0,0,0,0,0,8.1,0.9,0,162.5,1531.1,193.3,2.7,639,135.5,459.7,448,0.9,128.9,2.6,0,3742.4]
["    TERMO","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",615.962,140.1023,1825.957,107.2624,91.6674,218.641,0,0.3088,52.48,683.75,487.44,0,725.0507,0,4.6,805.5564,444.488,0,4024.84,908.24,513.15,885,1428.4726,464.669,610.64242,243.076,10,15291.35602]
["       APE","MW",10.472,0,20.55,9.6,179.469,0,0,26.64,8.8,23.926,42.72,48.15,227.3,217.3075,24.5204,604.784,739.757,704.26,404.6254,3362.9569,445.61899999999997,134.44,230.04,126.12,80.71199999999999,288.6182,0,7961.387399999999]
["    EÓLICA ","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,18,121.8,49.3,55.2,0.4,0,0,0,1,0,0,0,2.5,14.4,150,0,0,0,0,412.6]
["       APE","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.8]
["    NUCLEAR","MW",{"$nulls":18},2007,{"$nulls":8},2007]
["    TOTAL","MW",{"$nulls":27},0]
["       SP","MW",894.462,140.1023,2075.757,112.2624,8531.9674,295.64099999999996,1520.3,119.00880000000001,189.18,809.55,536.74,58.7,1467.3507,3722.1,1586,5303.4564,10704.688,436.6,7247.64,11303.14,15800.15,3387.1,4680.5725999999995,3994.169,1718.1424200000001,5581.976,39.7,92256.45601999998]
["       APE","MW",13.872,0,45.55,9.6,180.16899999999998,0,0.1,26.64,8.8,23.926,44.519999999999996,48.15,235.4,218.2075,24.5204,767.284,2270.857,897.56,407.3254,4001.9569,581.1189999999999,594.14,678.04,127.02000000000001,209.612,291.2182,0,11705.587399999999]
["  REFINO","k m³/dia",{"$nulls":27},0]
["  UPGN","M m³/dia",{"$nulls":27},0]
[{"$nulls":29},0]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE",{"$nulls":28},0]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.8]
["      TERMO","MW",0,0,26.06869406392694,0,0,0,0,0,0,3.35,19.07743240382311,0,0,0,0.6016438356164383,62.567068493150686,9.22,12.610730593607306,652.1843459432716,154.1679870045662,32,0,48.72,0,0,0,0,1020.5679023379623]
["    COMERCIAL","MW",{"$nulls":27},0]
["      EOL","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.6,0,0,0.4,0,3.2,0,0,0,0,0,4.2]
["      TERMO","MW",10.472,0,0,4.8,5.52,0,0,0,0,4.794,0,0,9.36,0.368,8.344,11.596,0.635,2.44,43.6834,109.6668,9.104,1.828,11.738,0,2.88,5.017,0,242.24619999999996]
["    PÚBLICO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",0,0,0,0,0.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,15.6]
["      TERMO","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.25,0,0,0,0.79,0,0,0,0,0,2.057,0.02,0,0,0,0,0,0,8.116999999999999]
["    AGROPECUÁRIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",2.7,0,0,0,0.1,0,0.1,0,0,0,0,0,1,0,0,0.5,81.8,0,0.1,2.9,5.9,13.5,35.1,0.9,106,2.6,0,253.20000000000002]
["      TERMO","MW",0,0,0,4.8,4.92,0,0,0,0,0,0,0,0.48,0,0,0,3.12,0,0,6.576,0.2,0,5,0,0,0.3688,0,25.4648]
["    TRANSPORTE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["      TERMO","MW",0,0,7.59,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.59]
["    CIMENTO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,162,14.5,0,0,0,1.4,62.1,62.1,0,0,0,0,302.1]
["      TERMO","MW",0,0,6.56,0,0,0,0,1.44,0,0,0,0,0,0,4.450399999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.450399999999998]
["    SIDERURGIA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,162.1,0,0,18.8,0,0,0,0,0,0,0,180.9]
["      TERMO","MW",0,0,0,0,11.44,0,0,25.2,0,0,0,0,0,0,0,0,244.455,474.72,235.2,27,0,0,0,3.5,0,0,0,1021.5150000000001]
["    FERRO-LIGAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.3,0,0,19.6,0,0,0,0,0,0,0,23.900000000000002]
["      TERMO","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    MINERAÇÃO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",0,0,25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,545.2,25,0,46.2,0,0,0,0,44.7,0,0,686.1000000000001]
["      TERMO","MW",0,0,0,0,40.292,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.895,19.299,0,4,0,0,0.728,0,0,0,36,0,113.21399999999998]
["    NÃO-FERROSOS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,143,0,0,25.1,0,0,0,0,0,0,0,168.1]
["      TERMO","MW",0,0,0,0,1.5,0,0,0,0,0,0,0,5.088,0,0,18,0,0,4.48,2.4784,0.456,0,0,0,0,0,0,32.0024]
["    ALUMÍNIO","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,253.2,84.2,0,412.1,60.8,350.8,350.8,0,0,0,0,1511.8999999999999]
["      TERMO","MW",0,0,0,0,45.064,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,47.064]
["    QUÍMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.1]
["      TERMO","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.1875,0,257.101,47.4,0,26.6,137.943,0,0,74.4,0,0,14.8,0,561.4314999999999]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.3,0,0,0,0,0,2.3]
["      TERMO","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.552,0,1.35,0,0,0,0,0,0,13.08,35.747,0,0,0,0,0,0,0,55.729]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",0.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7,0.9,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,null,11.3]
["      TERMO","MW",0,0,0,0,1.25,0,0,0,8.8,0,25.24,46.8,206.86,212.962,9.2,14,316.298,13.5,4.8,2394.7657000000004,228.2,7.87,0,122.62,66.832,230.08,null,3910.0777]
["    TÊXTIL","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4,0,0,0,55.1,0,2.6,0,0,0,0,0,0,0,null,59.1]
["      TERMO","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.68,0,0,0,0,0,0.36,0,0,10.812,0,3.6,0,0,0,0,null,20.452]
["    PAPEL E CELULOSE","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.5,0,0,4,66,18.9,0,0,0,0,null,89.4]
["      TERMO","MW",0,0,0,0,68.475,0,0,0,0,4.98,0,0,1.44,0,0,218.6,92.393,211.5,0,342.524,131.06,98.177,47,0,0,0,null,1216.149]
["    CERÂMICA","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["      TERMO","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.072,0,0,0,0,0,0,5.007,2,3.168,0,0,0,0,null,14.247]
["    OUTROS SETORES","MW",{"$nulls":27},0]
["      HIDRO ","MW",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.9,0,0,0.4,1.4,8.9,0,0,0.5,0,null,15.1]
["      TERMO","MW",0,0,0,0,0.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.526,10.092,5.137,2.1,9.482,111.971,28.4,18.589,20.262,0,8.6,0,null,217.559]
[{"$nulls":29},0]
["RECURSOS E RESERVAS",{"$nulls":28},0]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)","Mm³",null,null,17.115868977579904,{"$nulls":6},11.024391795197964,57.77827953569725,null,null,1.1950230561297506,41.573827317538566,45.81733184926061,null,210.88475115280647,1642.314517411353,3.7972809667673717,3.286023215137542,0.7569883924312292,{"$nulls":5},2035.5442836698996]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)","Mm³",null,null,52143,{"$nulls":6},1028,10248,null,null,3788,3667,32118,null,38944,173142,48340,610,205,{"$nulls":5},364233]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO","MW",14697,1058,20469,5262,61227,1807,6502,2574,549,25,2,11,1952,4182,4165,12535,24710,1309,3367,15226,23977,7692,11461,5961,16664,12679,30,260093]
[{"$nulls":29},0]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS",{"$nulls":28},0]
["  AÇO","k t",{"$nulls":27},33700]
["  FERRO-GUSA","k t",{"$nulls":27},0]
["  FERRO-LIGAS","k t",{"$nulls":27},0]
["    do qual: Silício Metálico","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMÍNIO","k t",{"$nulls":27},0]
["  ALUMINA","k t",{"$nulls":27},0]
["  PELOTAS","k t",{"$nulls":27},0]
["  ZINCO","k t",{"$nulls":27},0]
["  COBRE","k t",{"$nulls":27},0]
["  NÍQUEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  PAPEL","k t",null,null,76.332,null,36.65,null,null,5,null,8.937,7.2,31.257,138.823,null,9.212,364.173,388.767,null,219.363,4179.07,1961.292,1737.228,193.206,null,null,52.94,null,9409.45]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},390.346,{"$nulls":7},25,null,null,2287.443,1158.482,2103.496,null,3702.85,1131.7359999999999,905.5260000000001,484.065,{"$nulls":4},12188.944]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":16},54.134,null,null,76.717,298.797,77.954,{"$nulls":5},507.60200000000003]
["  CIMENTO","k t",{"$nulls":27},0]
["  AÇÚCAR","k t",{"$nulls":27},0]
["  CANA ESMAGADA","k t",{"$nulls":27},0]
[]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]

{"sheet":"2009","index":40,"n_rows":301,"n_cols":80,"rows_kept":301,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",2009,{"$nulls":34},-30.5]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras ",null,"óleos "]
["BRASIL","LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV.","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov",null,"vegetais"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","mil tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil m³"]
["PRODUÇÃO",113519,21137.149999999998,0,354.45376,1124,0,100,2379,345,360,22,117,0,260,0,406.079,1241.631318181818,390988.065,79385.2736879058,172618.218532941,16226.247,146175.7305402253,19638.932982603637,2593.6407336445536,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,2420.9653466666664,0,44.72,907.0413466666666,106.46799999999999,0,1362.7359999999999,null,1241.631318181818,0,860.631318181818,381,null,1608.053]
["IMPORTAÇÃO",21761.7,null,8365.800000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,3506.4537767837346,0,0,8955.546223,2.94388,0,0,0,0,0,0,0,0,3515,10.2,10,3,2556.7,5174.5,0,1269.6,0,0,0,434.4,50.156330000000004,40746,1,4.407877,0,0,3286.3878355769225,0,0.152991452991453,29.5,459.3,617.5,69.69999999999999]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-1250.0000000000005,null,0,-46,30,0,52,0,-3,20,0,-8,0,0,100,-27.278669999999984,0,0,0,0,0,0,0,0,-33.59999999999991,-68.20000000000005,-90.10000000000002,9.7,-16.5,200,0,-51.400000000000006,0,0,0,15,-56.0702203372053,0,0,1503.592123,219.9062,0,5,0,0,42,22,30,32,null,0,{"$nulls":5},0,null,0]
["OFERTA TOTAL                  ",134030.7,21137.149999999998,8365.800000000001,308.45376,1154,0,152,2379,342,380,22,3615.4537767837346,0,260,9055.546223,381.74421,1241.631318181818,390988.065,79385.2736879058,172618.218532941,16226.247,146175.7305402253,19638.932982603637,2593.6407336445536,3481.4,-58.00000000000004,-80.10000000000002,12.7,2540.2,5374.5,0,1218.1999999999998,0,0,0,449.4,-5.913890337205295,40746,1,1508,219.9062,0,3291.3878355769225,0,0.152991452991453,71.5,481.3,647.5,101.69999999999999,null,2420.9653466666664,0,44.72,907.0413466666666,106.46799999999999,0,1362.7359999999999,null,1241.631318181818,0,860.631318181818,381]
["EXPORTAÇÃO",-30503,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2009.56,-7472.640000000001,-2513.18,-6,-20.1,-50.4,0,-2035.6000000000001,0,0,0,0,0,-1080,0,-1500.7005239999999,-1791.6439209999999,0,-247.7,0,-0.4846153846153846,-63.7,-50.8,-459.9,-9.8,{"$nulls":9},0]
["NÃO APROVEITADA",null,null,-3423.7000000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0]
["REINJEÇÃO",null,-1541.4119825,-2809.3880175000004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",103527.70000000001,19595.738017499996,2132.7119825,308.45376,1154,0,152,2379,342,380,22,3615.4537767837346,0,260,9055.546223,381.74421,1241.631318181818,390988.065,79385.2736879058,172618.218532941,16226.247,146175.7305402253,19638.932982603637,2593.6407336445536,1471.8400000000001,-7530.640000000001,-2593.2799999999997,6.699999999999999,2520.1,5324.1,0,-817.4000000000003,0,0,0,449.4,-5.913890337205295,39666,1,7.299476000000141,-1571.737721,0,3043.6878355769227,0,-0.3316239316239316,7.799999999999997,430.5,187.60000000000002,91.89999999999999,null,2420.9653466666664,0,44.72,907.0413466666666,106.46799999999999,0,1362.7359999999999,null,1241.631318181818,0,860.631318181818,381]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-103381,-16422.46439352,11840.87757607608,-298.6,-1138.4,0,-77,-2268,-43.59550561797752,-48.149606540185545,0,-78.2,0,-260,-9020.877,-381.74421,-860.631318181818,-390988.065,-25890.305361034236,-172618.218532941,-16226.247,-12614.410540225303,-4500.964932310334,-1741.6295336445535,42045.44441611423,13952.009463469794,21631.7,52.7,9672.699999999999,4337.519746637254,23,4312.6,2789.866666666667,0,0,7259,5.8964203860521,466158.1230211982,6343.189828678799,7013.826,19089.267,6072.705241990458,3084,2266.0459908299517,219.3901949317739,2090,593.8,454.8,2911.1,null,-1568.9541466666665,0,-44.72,-55.03014666666667,-106.46799999999999,0,-1362.7359999999999,null,-860.631318181818,0,-860.631318181818,0]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-103381,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1555.9099999999999,0,0,0,0,0,0,null,42444,15141.206178121149,19774,52.7,7883.8,8443.099999999999,23,4312.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6397.77,3084,138.7,0,2090,593.8,451.7,2689.1,null,0,{"$nulls":7},-1555.9099999999999,-1555.9099999999999]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-15431.61439352,14208.86439352,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1108.351205,0,0,0,0,0,0,null,0,0,761,0,1384,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,222,null,0,{"$nulls":7},1108.351205,1108.351205]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-260,-9020.877,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3559,0,0,7259,0,0,0,0,0,0,0,0,225.09,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-381.74421,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,51.5838903372053,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-1788.1499999999999,-298.6,-1138.4,0,-77,-2268,0,0,0,-78.2,0,0,0,0,0,-371670,0,0,0,0,0,-151.188,-1604.5,-876,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-45.6874699511532,409149.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-151.188,null,-44.72,null,-106.46799999999999,null,null,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-540,-579.8368174439197,0,0,0,0,0,-43.59550561797752,-48.149606540185545,0,0,0,0,0,0,-860.631318181818,-19318.065,-712.4213098729228,0,0,-12614.410540225303,-4500.964932310334,-227.7055336445536,-401.05558388577253,-313.1967146513549,0,0,0,0,0,0,-769.1333333333332,0,0,0,0,57008.42302119821,0,0,0,-325.06475800954325,0,-173.15400917004806,-5.69980506822612,0,0,0,0,null,-55.03014666666667,0,0,-55.03014666666667,0,0,0,null,-860.631318181818,0,-860.631318181818,0]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-25177.884051161313,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6343.189828678799,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-172618.218532941,-16226.247,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7013.826,19089.267,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-450.8499999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,447.5587949999999,0,0,0,0,0,0,-1362.7359999999999,1607,0,1096.7,0,404.9,-4105.580253362745,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2300.5,0,0,0,3.1,0,null,-1362.7359999999999,{"$nulls":5},-1362.7359999999999,null,447.5587949999999,447.5587949999999]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",-0.041906816433765925,-70,-59,-1.7814000000000192,-4.547473508864641e-13,0,-4.309600000000003,-4,-0.04868570000000716,-2.2627789040816424,0,-1,0,0,-35,-0.043910308122974584,0,0,0,-0.04499999999825377,0.039315600633926806,0,0,0,-9,-21,-0.02032314824892012,0.0004043498623058639,-50,-40,0.03809300000000326,-20,0,0,0,-15,3.552713678800501e-15,-79795.2476010554,-184.38399998019503,-90.24,-165.12,-54,-108,0.027532699146377126,1.7763568394002505e-15,0.04427024390255241,-12,-0.035885852451770006,-120,{"$nulls":9},0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,3084.2499999999995,13914.597781491228,8.06176,15.712895464442756,0.20607,70.69039999999998,107,298.18791204688733,329.6334648111658,21.53663,3536.0671606816845,0,0,0,0,381,0,53494.96832687157,0,0,133561.32,15137.968050293304,852.0112,43941.74207974802,6230.719999999999,19057,61,12187.232836363637,9621.272773738398,23,3440,2789.64,0,0,7693.891230198916,0,426028.87542014284,6146.133332673167,6930.4424367500005,17352.10937200001,6018.69498334109,5953.1762517,2263.06,218.61981613672674,2098,1012,642,2883,null,852.0112,0,0,852.0112,0,0,0,null,381,0,0,381]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,815.07,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9621.272773738398,9,0,0,0,0,0,0,0,0,578.17,867.2549999999999,150.228,0,0,166.84920000000002,2098,1012,642,2883,null,0,{"$nulls":7},0]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,3084.2499999999995,13099.527781491228,8.06176,15.712895464442756,0.20607,70.69039999999998,107,298.18791204688733,329.6334648111658,21.53663,3536.0671606816845,0,0,0,0,381,0,53494.96832687157,0,0,133561.32,15137.968050293304,852.0112,43941.74207974802,6230.719999999999,19057,61,12187.232836363637,0,14,3440,2789.64,0,0,7693.891230198916,0,426028.87542014284,6146.133332673167,6352.27243675,16484.85437200001,5868.46698334109,5953.1762517,2263.06,51.77061613672672,0,0,0,0,null,852.0112,0,0,852.0112,0,0,0,null,381,0,0,381]
["SETOR ENERGÉTICO",0,3084.2499999999995,2195.804025381495,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,57557,0,0,191.53,1027.11,0,0,30,0,0,0,437.64,0,0,0,0,18149.106661799997,0,0,0,5749.63759834109,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["RESIDENCIAL                   ",null,null,270.1,{"$nulls":15},24286.6932903226,{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},10008.078754545455,null,10,{"$nulls":6},100638,904.09,{"$nulls":11},0,{"$nulls":7},0]
["COMERCIAL                     ",null,null,215.35,{"$nulls":15},258.95820163403533,{"$nulls":4},0,67.22099999999999,127,null,null,220.33482727272727,{"$nulls":8},65981.3210734,120.5,{"$nulls":11},0,{"$nulls":7},0]
["PÚBLICO",null,null,67.3785,{"$nulls":15},0,{"$nulls":4},0,114.33200000000001,91,null,null,611.1740272727272,{"$nulls":8},35245.4795,0,{"$nulls":11},0,{"$nulls":7},0]
["AGROPECUÁRIO",null,null,2,{"$nulls":15},7776.983895928193,{"$nulls":4},0,6503.171,71,null,null,37.575009090909084,{"$nulls":8},17683.779192,11.1,null,13.906199999999998,{"$nulls":9},0,{"$nulls":7},0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,2106.0499999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,36231.910681220004,1027.8999999999999,19057,61,0,0,0,3440,0,0,0,0,0,1590.93,0,6352.27243675,16470.948172000008,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["RODOVIÁRIO",null,null,2106.0499999999997,{"$nulls":20},0,34627.23,0,19057,{"$nulls":12},6352.27243675,16470.948172000008,{"$nulls":9},0,{"$nulls":7},0]
["FERROVIÁRIO",{"$nulls":23},0,1164.90526262,0,{"$nulls":11},1590.93,{"$nulls":12},0,{"$nulls":7},0]
["AÉREO",{"$nulls":23},0,null,0,null,61,null,null,null,3440,{"$nulls":18},0,{"$nulls":7},0]
["HIDROVIÁRIO",{"$nulls":23},0,439.7754186,1027.8999999999999,{"$nulls":24},0,{"$nulls":7},0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,8242.845256109733,8.06176,15.712895464442756,0.20607,70.69039999999998,107,298.18791204688733,329.6334648111658,21.53663,3536.0671606816845,0,0,0,0,381,0,21172.332938986736,0,0,76004.32,15137.968050293304,852.0112,833.5773985280148,3886.71,0,0,1280.070218181818,0,4,0,2352,0,0,7693.891230198916,0,186740.25899294287,5110.443332673167,0,0,118.829385,5953.1762517,2263.06,51.77061613672672,0,0,0,0,null,852.0112,0,0,852.0112,0,0,0,null,381,0,0,381]
["CIMENTO                       ",null,null,29,0,0,0,0,0,0.09801279999999521,26.924899999999997,12.39383,53.66955365439588,{"$nulls":4},286,null,0,{"$nulls":5},50,29.9,null,null,1.9487999999999996,{"$nulls":6},90.0651,null,5816.279977460001,84.94400000000002,null,null,null,3134,{"$nulls":7},0,{"$nulls":7},286,null,null,286]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,789.6,8.06176,0,0,0,0,0,0,0,2764.82744434,{"$nulls":6},0,{"$nulls":4},0,17,118.4,null,null,146.79130909090907,null,1,null,2352,null,null,7200.85,null,14897.839512,4216.298749397591,null,null,null,560,null,51.77061613672672,{"$nulls":5},0,{"$nulls":7},0]
["FERRO LIGAS",null,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":6},253.35548172757476,{"$nulls":4},0,null,69.7,{"$nulls":9},132.85714285714286,null,6749.036262458471,750.7649003322259,null,null,null,164,{"$nulls":7},0,{"$nulls":7},0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,193.60000000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,515.39446633,{"$nulls":6},0,{"$nulls":4},0,264.24,366.09999999999997,null,null,35.733836363636364,null,2,{"$nulls":4},70.31898734177216,null,8229.909018100001,0,null,null,null,501,{"$nulls":7},0,{"$nulls":7},0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,460.2,0,0,0,0,0,0,0,0,47.175,{"$nulls":6},0,{"$nulls":4},0,null,1029.51,null,null,140,{"$nulls":6},199.8,null,36208.27130825,13.052674999999999,null,null,null,676,{"$nulls":7},0,{"$nulls":7},0]
["QUÍMICA",null,null,2586.808,0,0,0,0,12,148.31680438202247,0,0,0,{"$nulls":4},95,null,144.092,{"$nulls":5},160.9531509267442,496.8,null,null,108.97723636363635,{"$nulls":8},23214.821301000004,28.3567067784,null,null,118.829385,90,2263.06,{"$nulls":6},0,{"$nulls":7},95,null,null,95]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,627.6844349568062,0,15.621695464442755,0,11.678824773167994,0.39238589,85.77924,0,0,0,{"$nulls":6},6575.9400000000005,null,null,75822,null,10,97,486.5,null,null,164.88599999999997,{"$nulls":8},23541.50338842438,0,null,null,null,88.14349999999999,{"$nulls":7},10,null,null,10,{"$nulls":4},0]
["TÊXTIL",null,null,340.35117645065725,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":6},283.95500000000004,{"$nulls":4},0,3.20723651130734,110.7,null,null,16.923881818181815,{"$nulls":8},7734.938211000001,0,null,null,null,0,{"$nulls":7},0,{"$nulls":7},0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,549.3181451701093,0,0,0,0,0,0,170.98444345981446,0,0,{"$nulls":6},4674.705,null,null,182.32000000000002,15137.968050293304,786.0112,80,520.4,null,null,48.75401818181818,{"$nulls":8},18296.637923169998,0,null,null,null,0,{"$nulls":7},786.0112,null,null,786.0112,{"$nulls":4},0]
["CERÂMICA",null,null,1109.941292795526,0,0,0,14.335435226832,50.237434109999995,5.7948648648648655,3.3113513513513517,0,0,{"$nulls":6},6713.599457259159,{"$nulls":4},53,9.177011089963182,335.8,null,null,288.6402181818181,{"$nulls":8},3503.8258450000003,0,null,null,null,204.66615000000002,{"$nulls":7},53,null,null,53,{"$nulls":4},0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,1554.3422067366332,0,0.0912,0.20607,44.67614,44.37018,58.198989999999995,128.41277,9.1428,155.0006963572888,{"$nulls":6},2526.686,{"$nulls":4},3,152,322.9,null,null,327.41491818181817,null,1,{"$nulls":6},38547.19624608,17.026301164949995,null,null,null,535.3666016999999,{"$nulls":7},3,null,null,3,{"$nulls":4},0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",{"$nulls":23},0,null,0,null,null,0,{"$nulls":8},0,{"$nulls":12},0,{"$nulls":7},0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",-146.65809318357788,-19.0236239799965,0.008222915146689047,-0.010599999999946874,0.11289546444330156,0.20607,-1.4210854715202004e-14,0,-0.16789663513509367,0.045850255433038,-0.46337000000000117,-0.1866161020502659,0,0,0.33077700000103505,0.043910308122974584,0,0,-7.275957614183426e-12,0.04499999999825377,-0.039315600633926806,0,0,-1.1368683772161603e-13,433.45766363379516,-169.64946346979377,18.60032314824639,1.5995956501376867,44.43283636363776,-0.3469728988566203,-0.038093000000003485,-35.19999999999982,-0.22666666666691526,0,0,0.49123019891612785,0.017469951153191943,5.820766091346741e-11,-13.672496025436885,-0.4430392499998561,-0.29990699998961645,-0.010258649367642647,-66.51158387692249,-3.0135235290981655,-0.43875486342321324,0.15572975609711648,-0.2999999999999545,-0.36411414754832094,0,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},1.3472074195487957]
[{"$nulls":66},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,788.2600000000001,3153.0400000000004,0,0,0,0,0,2012.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":15},"CESP",371670,5213.7,9738,8125,0,208,12957,1238,0,0,409149.7]
["BUNKER EM mil tep",{"$nulls":24},668.4444800000001,2536.555,{"$nulls":5},-1615,{"$nulls":21},0,{"$nulls":10},"APE",19318.065,215,2985.8500000000004,5206.79,14057.749421198201,8335.035600000001,null,0,0,6813.47,56931.9600211982]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA",{"$nulls":53},0,{"$nulls":10},"Importação",39666,{"$nulls":9},39666]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",0,0,8125,260.8,900,0,44.7,3922,0,0,0,86.2,0,0,0,0,0,371670,null,0,0,0,0,1446,5910,3828,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12957,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1446,null,127.44304,80.55696,1238,{"$nulls":9},"TOTAL",430654.065,5428.7,12723.85,13331.79,14057.749421198201,8543.035600000001,12957,1238,0,6813.47,505747.66002119816]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.",{"$nulls":23},0.44489444704762326,{"$nulls":29},0,{"$nulls":10},"Sem importação",390988.065,5428.7,12723.85,13331.79,14057.749421198201,8543.035600000001,12957,1238,0,6813.47,466081.66002119816]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,2642,2564.79,0,0,0,0,0,97,118,0,0,0,0,0,0,3497.03,19318.065,1123.6,0,0,14057.749421198201,6668.8,542.6356000000001,1463.2,1522.65,0,0,0,0,0,0,1384.4399999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,1109,0,806,17,0,0,0,0,null,542.6356000000001,0,0,542.6356000000001,0,0,0,null,3497.03,0,3497.03,0,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["tep CESP",{"$nulls":65},37036.24958999999,1523.0903640000001,2841.1507844857842,2619.8863993506493,2686.5036271623226,1609.4025504800816,3376.6727272727267,106.46799999999999,null,1562.209762626262,53361.63380537783,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["tep APE",{"$nulls":76},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["Fator de conversão",0.889,0.9927,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.062,0.1813,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.652,0.87,0.8895869999999999,0.855,1.014,0.87,0.781,0.81,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",85.15196392247259,1.0734009129715911,2.515849504764231,2.636055696123479,2.7795975211450266,1.6891893478344366,2.561949569763094,0.24478610537676235,null,1.3472074195487957,100,89.86553689682881,7.572513533408097,10.134463103171186]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,2642,2564.79,0,0,0,0,0,97,118,0,0,0,0,0,0,3497.03,19318.065,1123.6,0,0,14057.749421198201,6668.8,542.6356000000001,1463.2,1522.65,0,0,0,0,0,0,1384.4399999999998,0,0,0,0,0,null,0,0,1109,0,806,17,0,0,0,0,57007.9600211982,542.6356000000001,0,0,542.6356000000001,0,0,0,null,3497.03,0,3497.03,0,null,null,"% produção",83.88831797891751,1.1647529747798044,2.7299615263602734,2.8603978966676458,3.0161558857644883,1.832948243363931,2.779984949292082,0.2656186900689664,0,1.4618618547852993,100,89.0030407981149,8.216974252593022,10.996959201885105]
["SETOR ENERGÉTICO",0,2642,522,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,28,0,0,0,8148,0,0,451,480,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1109,0,0,0,0,0,0,0,13380,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0]
["  PETRÓLEO",0,2642,522,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,451,480,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1109,0,0,0,0,0,0,0,5204,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,2642,41,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,451,{"$nulls":24},3134,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,null,481,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,null,480,{"$nulls":15},1109,{"$nulls":7},2070,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,null,0,{"$nulls":14},28,null,null,null,8148.463000000001,null,0,0,{"$nulls":24},8176.463000000001,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0]
["  AÇÚCAR",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,0,{"$nulls":24},0,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0]
["  OUTROS",{"$nulls":17},0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},0,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,null,180,{"$nulls":14},19,{"$nulls":5},9,220,5,{"$nulls":23},433,9,null,null,9,{"$nulls":4},0,null,0]
["PÚBLICO",null,null,21,{"$nulls":14},74,{"$nulls":5},0,7,{"$nulls":24},102,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0]
["AGROPECUÁRIO",null,null,21,{"$nulls":14},1578.9,{"$nulls":5},22,41,{"$nulls":24},1662.9,22,null,null,22,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,433,19,414.3210734,19,395.3210734,null,19]
["CIMENTO                       ",{"$nulls":17},1127.125,{"$nulls":5},0,3,{"$nulls":24},1130.125,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,102,74,28.409499999999994,74,28.409499999999994]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,395.64,{"$nulls":13},2913.88,1100,{"$nulls":6},8.8,58.400000000000006,{"$nulls":6},1384.4399999999998,{"$nulls":11},17,{"$nulls":4},5954.159999999999,0,null,null,0,{"$nulls":4},2913.88,null,2913.88,null,null,null,1662.9,1578.9,83.779192,216,83.779192,1362.9]
["FERRO LIGAS",{"$nulls":17},116,{"$nulls":5},0,{"$nulls":25},116,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,1130.125,1127.125,2.8661200000000235,81,2.8661200000000235,null,null,1046.125]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,2,{"$nulls":14},4366.4400000000005,{"$nulls":5},0,51.099999999999994,233.49999999999997,{"$nulls":23},4653.040000000001,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,5954.159999999999,1100,4853.8053611000005,87,4347.8053611000005,null,506,1013]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,64.8,{"$nulls":14},10082.800000000001,{"$nulls":5},0,52.800000000000004,229.20000000000002,{"$nulls":23},10429.6,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,116,116,0,116,0]
["QUÍMICA",null,null,578,{"$nulls":5},97,{"$nulls":7},583.15,6,{"$nulls":6},100,169,{"$nulls":17},806,{"$nulls":5},2339.15,0,null,null,0,{"$nulls":4},583.15,null,583.15,null,null,null,4653.040000000001,4366.4400000000005,286.67880415999997,180,286.67880415999997,null,null,4186.4400000000005]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,344,{"$nulls":14},40,41,null,null,5909.2864211982005,null,7.635599999999999,179.4,35.15,{"$nulls":23},6556.472021198199,7.635599999999999,null,null,7.635599999999999,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,10429.6,10082.800000000001,346.83876,2483.46,346.83876,null,null,7599.340000000001]
["TÊXTIL",null,null,51,{"$nulls":14},271.8,{"$nulls":5},0,19,{"$nulls":24},341.8,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,2339.15,6,2333.0457834,6,2333.0457834]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,301.35,{"$nulls":6},118,{"$nulls":7},435,949.6,null,null,0,6668.8,470,133.10000000000002,312.4,{"$nulls":23},9388.25,470,null,null,470,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,6556.472021198199,40,6516.596421198201,40,4739.752240000001,null,1776.8441811982]
["CERÂMICA",null,null,14,{"$nulls":14},0,{"$nulls":5},0,35,{"$nulls":24},49,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,341.8,271.8,70.15035999999999,112,70.15035999999999,null,null,159.8]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,70,{"$nulls":14},73,133,null,null,0.463,null,34,162,{"$nulls":24},472.463,34,null,null,34,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,9388.25,435,8952.887484424999,435,8722.887484424999,null,230]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,540,579.8368174439197,0,0,0,0,0,43.59550561797752,48.149606540185545,0,0,0,0,0,0,860.631318181818,19318.065,712.4213098729228,0,0,12614.410540225303,4500.964932310334,104.89378303030296,401.05558388577253,313.1967146513549,0,0,0,0,0,0,769.1333333333332,0,0,0,0,0,null,0,0,325.06475800954325,0,173.15400917004806,5.69980506822612,0,0,0,0,null,55.03014666666667,0,0,55.03014666666667,0,0,0,null,860.631318181818,0,860.631318181818,0,null,null,49,0,49,null,49,null,null,0]
["SETOR ENERGÉTICO",0,540,106.83367768595042,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,28,0,0,0,7311.6684118181975,0,0,123.61677715451299,97.82917812114891,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,325.06475800954325,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,472.463,73,399.36315,73,399.36315]
["  PETRÓLEO",0,540,106.83367768595042,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,123.61677715451299,97.82917812114891,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,325.06475800954325,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,{"$nulls":9},5872,"<---vendas do setor sucroalcooleiro"]
["    EXPLORAÇÃO",0,540,{"$nulls":15},0,{"$nulls":6},123.61677715451299,{"$nulls":25},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,"Geração APE por fonte (total)",null,null,null,"APE cativo"]
["    REFINO",0,null,106.83367768595042,{"$nulls":14},0,{"$nulls":6},0,97.82917812114891,{"$nulls":15},325.06475800954325,{"$nulls":8},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,"Fontes",null,"GWh",null,"Fontes",null,"GWh","MW"]
["  ÁLCOOL",0,{"$nulls":16},28,null,null,null,7311.6684118181975,{"$nulls":28},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,"GN",null,5206.79,null,"GN",null,5187.79,870.9021622347568]
["  AÇÚCAR",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":32},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,"Carvão Mineral",null,215,null,"Biomassa",null,16328.7850211982,4381.357950585494]
["  OUTROS",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":32},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,"Lenha",null,1123.6,null,"   bagaço",null,8185.749421198202,3014.3428418022545]
["COMERCIAL                      ",0,null,40.90909090909091,{"$nulls":14},19,{"$nulls":6},60.300866904640486,1.067580316798252,{"$nulls":24},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,"Bagaço",null,14057.749421198201,null,"   outras",null,8143.035599999999,1367.0151087832392]
["PÚBLICO",0,null,4.772727272727272,{"$nulls":14},74,{"$nulls":6},1.9186639469658338,0,{"$nulls":24},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,"Lixívia",null,6668.8,null,"Óleo",null,2969.8500000000004,750]
["AGROPECUÁRIO",0,{"$nulls":16},1578.9,{"$nulls":5},4.504761904761905,11.237888832228455,0,{"$nulls":24},4.504761904761905,null,null,4.504761904761905,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,"Gás Indust",null,3535.0299999999997,null,"Gás Industrial",null,6560.469999999999,1101.341324200913]
["CIMENTO                       ",0,{"$nulls":16},1127.125,{"$nulls":6},0.8222845486996431,0,{"$nulls":24},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,"Diesel",null,1463.2,null,"Total termo",null,31046.8950211982,7103.601437021164]
["FERRO GUSA E AÇO",0,null,120.8275568181818,{"$nulls":13},746.6519999999998,1100,{"$nulls":6},2.4120346761856197,12.469338100203586,{"$nulls":6},769.1333333333332,{"$nulls":11},5.69980506822612,{"$nulls":5},0,null,null,0,{"$nulls":4},746.6519999999998,null,746.6519999999998,null,null,null,"OC",null,1522.65,null,"Hidro",null,3950,751.5220700152207]
["FERRO LIGAS",0,{"$nulls":16},116,{"$nulls":32},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,"Gás Refinaria",null,1109,null,"  UHE",null,777,153]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,null,0,{"$nulls":14},4366.4400000000005,{"$nulls":6},14.006246812850584,48.69655891553701,{"$nulls":24},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,"Gás coqueria",null,1384.4399999999998,null,"  PCH",null,3173,599]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,{"$nulls":16},10082.800000000001,{"$nulls":6},14.472208057113718,46.713432552848616,{"$nulls":24},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,"Alcatrão",null,17,null,"Eólica",null,0,0]
["QUÍMICA",0,null,131.36363636363635,{"$nulls":5},43.59550561797752,{"$nulls":7},113.97931818181817,6,{"$nulls":6},27.40948495665477,35.24504692387904,{"$nulls":17},173.15400917004806,{"$nulls":6},0,{"$nulls":7},113.97931818181817,null,113.97931818181817,null,null,null,"Carvão vegetal",null,38,null,"total ",null,34996.8950211982,7855.123507036385]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,null,80.04329004329003,{"$nulls":14},40,25.85043988269795,null,null,5302.742128407105,null,1.5634799999999998,49.172616012238656,7.505089627091713,{"$nulls":24},1.5634799999999998,null,null,1.5634799999999998,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,"Outras bio",null,542.6356]
["TÊXTIL",0,null,11.866883116883114,{"$nulls":14},271.8,0,{"$nulls":5},5.207802141764406,0,{"$nulls":24},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,"Outros petroleo",null,806]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,null,66.93207644628099,{"$nulls":6},48.149606540185545,{"$nulls":7},435,598.7214076246335,null,null,0,4500.964932310334,42,36.482024477307505,63.67049009384775,{"$nulls":24},42,null,null,42,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,"Total termo",null,37689.8950211982]
["CERÂMICA",0,{"$nulls":16},0,{"$nulls":6},9.59331973482917,0,{"$nulls":24},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,"Hidro",null,19318.065]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,null,16.287878787878785,{"$nulls":14},73,87.84946236559139,{"$nulls":4},6.961904761904762,44.40336562978072,0,{"$nulls":24},6.961904761904762,null,null,6.961904761904762,{"$nulls":4},0,null,0,null,null,null,"Total ",null,57007.9600211982]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-450.8499999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,447.5587949999999,0,0,0,0,0,0,-1362.7359999999999,1607,0,1096.7,0,404.9,-4105.580252941176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2300.5,0,0,0,3.1,0,null,-1363,0,0,0,0,0,-1363,null,447.5587949999999,447.5587949999999,0,0]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},-1362.7359999999999,1607,{"$nulls":25},-1363,{"$nulls":5},-1363]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",{"$nulls":23},0,null,null,789.7,null,404.9,-1118.252156862745,{"$nulls":20},0]
["  GÁS NATURAL",null,-450.8499999999999,{"$nulls":14},447.5587949999999,{"$nulls":33},0,{"$nulls":7},447.5587949999999,447.5587949999999]
["  TRANSFERÊNCIAS",{"$nulls":50},0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":26},307,null,null,-312.1713725490196,{"$nulls":17},3.1,null,null,0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":29},-2675.1567235294115,{"$nulls":13},2300.5,{"$nulls":6},0]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,3084.2499999999995,2195.804025381495,{"$nulls":18},57557,null,null,191.53,1027.11,null,null,30,null,null,null,437.64,{"$nulls":4},18149.1066618,null,null,null,5749.63759834109]
["  PETRÓLEO",0,3084.2499999999995,2195.804025381495,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,191.53,1027.11,0,0,30,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,7898.687,0,0,0,5749.63759834109,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,3084.2499999999995,{"$nulls":21},0,191.53,0,{"$nulls":11},4790.39]
["    REFINO",null,null,2195.804025381495,{"$nulls":20},0,0,1027.11,null,null,30,{"$nulls":8},3108.2969999999996,null,null,null,5749.63759834109]
["    GASODUTOS"]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},57557,null,0,{"$nulls":13},4352.375999999999]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},5384.6036618]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},182.16]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,0,{"$nulls":7},437.64,{"$nulls":4},331.28000000000003]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,815.07,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9621.272773738398,9,0,0,0,0,0,0,0,0,578.17,867.2549999999999,150.228,0,0,166.84920000000002,2098,1012,642,2883]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,815.07,{"$nulls":26},9621.272773738398,{"$nulls":9},14,35,150.228,{"$nulls":6},2883]
["  OUTROS USOS ",{"$nulls":30},9,{"$nulls":8},564.17,832.2549999999999,null,null,null,166.84920000000002,2098,1012,642]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,0,3012.856,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,1573.572,88.087,352.90400000000005,0,30.8,963.7253639999999,0,0,0,44.574,0,0,0,0,0,31963.62,0,0,0,0,0,151.188,1292.5852,840.084,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3376.6727272727267,-35186.8742,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,536.058,510.25639935064936,0,0,0,0,0,19.4,23.599999999999998,0,0,0,0,0,0,860.631318181818,1661.3535899999997,220.85060606060608,0,0,2686.5036271623226,1288.8017977528089,227.7055336445536,323.0903783783783,300.35564935064934,0,0,0,0,0,0,330.72733333333326,0,0,0,0,-4902.724379823046,0,0,0,211.9422222222222,0,154.03555555555553,4.873333333333333,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,1853.3239999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29188.427244790833,985.7560999999998,14673.890000000001,46.543,0,0,0,2827.68,0,0,0,0,0,136.81998,0,3392.1134812245004,8400.183567720003,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,3061.734975,9186.01136771228,2.3782191999999998,4.870997593977254,0.07202496819000001,28.276159999999994,45.46676099999999,132.69362086086485,161.56621680907998,12.0605128,2015.55828158856,0,0,0,0,381,0,6563.423211085888,0,0,28444.687881719998,4334.590633552934,852.0112,825.8265202541686,4712.35338,0,0,800.4529033090909,0,3.288,0,1199.5452,0,0,5308.784948837251,0,17620.485446307885,3301.3463929068657,0,0,3826.240473138391,5179.263338979,2013.1887562199997,44.26387679690135,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,488.24908000000005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10020.016970244298,0,0,0,0,0,5385.2136543999995,277.151,0,0,6645.946359709092,0,8.219999999999999,0,0,0,0,0,0,18881.1778598244,669.05574,0,7.092161999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,0,7050.08304,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,3682.1584799999996,341.953734,1369.9733280000003,0,119.5656,3741.1818630479997,0,0,0,173.036268,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3968.236564,2671.46712,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,1254.37572,1193.9999744805195,0,0,0,0,0,75.3108,91.6152,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,991.8874616216214,955.130964935065,0,0,0,0,0,0,598.6164733333333,0,0,0,0,0,0,0,0,487.467111111111,0,468.2680888888888,16.296426666666665,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,4336.778159999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,89608.47164150786,3134.7043979999994,42158.08597000001,133.718039,0,0,0,8381.24352,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,7164.459841499999,21495.266600446736,9.232246934399999,18.9092126598197,0.27960092651358004,109.76805311999998,176.50196620199998,515.1166361818774,627.2000536528485,46.8189106896,7824.3972491267905,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2535.2874171802973,14985.2837484,0,0,2092.3838892499634,0,9.745631999999999,0,2171.176812,0,0,23265.763837506245,0,0,0,0,0,8800.353088218299,21379.999063305313,6120.093818908799,148.0184040088381,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,1142.5028472000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16532.605919007998,881.34018,0,0,17372.503784279565,0,24.364079999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,8418.8355615,39333.73925126162,1196.6826694344038,1388.88254065982,0.27960092651358004,229.33365311999998,3917.6838292499997,590.4274361818774,718.8152536528485,46.8189106896,7997.43351712679,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,113636.48900331778,22627.926411335062,42158.08597000001,133.718039,19464.887673529527,0,34.109711999999995,8381.24352,2769.793285333333,0,0,23265.763837506245,0,0,0,0,0,9287.82019932941,21379.999063305313,6588.361907797688,164.31483067550477,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL",{"$nulls":61},{"$error":"#DIV/0!"}]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",9542.457310556685,6130.534174480519,6527.549693048,22200.541178085205]
["TRANSPORTE",143416.22356850785,4336.778159999999,0,147753.00172850784]
["INDÚSTRIA",55923.14665726266,28659.726441946736,34913.18298300893,119496.05608221832]
["OUTROS",37333.52672728755,8625.536036334366,845.4966885000036,46804.55945212192]
["TOTAL",246215.35426361475,47752.57481276162,42286.22936455693,336254.15844093333]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3.875654846586004,12.838122757816542,15.436584890965,6.602309776931715]
["TRANSPORTE",58.248285935472886,9.081768212509074,0,43.94086973186452]
["INDÚSTRIA",22.713102854417265,60.01713322123853,82.56395405231409,35.537421049681704]
["OUTROS",15.162956363523843,18.062975808435862,1.9994610567209241]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",42.98299412618067,27.61434563825925,29.402660235560084,100]
["TRANSPORTE",97.06484598670374,2.935154013296266,0,100]
["INDÚSTRIA",46.79915680127985,23.98382622956831,29.217016969151842,100]
["OUTROS",79.76472199354289,18.42883714172706,1.8064408647300547,100]
["TOTAL",73.22299162193562,14.201333608532865,12.575674769531501,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³"]
["  GÁS NATURAL","M m³"]
["  CARVÃO MINERAL","k t"]
["  ÁLCOOL","k m³"]
["     ANIDRO","k m³"]
["     HIDRATADO","k m³"]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh"]
["  BIODIESEL","k m³"]
["     SOJA","k m³"]
["     GORDURA ANIMAL","k m³"]
["     OUTROS","k m³"]
[]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh"]
["  ELETRICIDADE","GWh"]
["     PÚBLICA","GWh"]
["        RESIDENCIAL","GWh"]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh"]
["        INDUSTRIAL","GWh"]
["        OUTROS","GWh"]
["     AUTOPRODUTOR","GWh"]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO"]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³"]
[]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS"]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW"]
["    HIDRO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    TERMO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    EÓLICA ","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    NUCLEAR","MW"]
["    TOTAL","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["  REFINO","k m³/dia"]
["  UPGN","M m³/dia"]
[]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE"]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW"]
["      HIDRO","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    COMERCIAL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PÚBLICO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AGROPECUÁRIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TRANSPORTE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CIMENTO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    SIDERURGIA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    FERRO-LIGAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    MINERAÇÃO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    NÃO-FERROSOS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALUMÍNIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    QUÍMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TÊXTIL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PAPEL E CELULOSE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CERÂMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    OUTROS SETORES","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
[]
["RECURSOS E RESERVAS"]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)"]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)"]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO"]
[]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS"]
["  AÇO","k t"]
["  FERRO-GUSA","k t"]
["  FERRO-LIGAS","k t"]
["    do qual: Silício Metálico","k t"]
["  ALUMÍNIO","k t"]
["  ALUMINA","k t"]
["  PELOTAS","k t"]
["  ZINCO","k t"]
["  COBRE","k t"]
["  NÍQUEL","k t"]
["  PAPEL","k t",null,null,58.906,null,42.9,null,null,5,null,15,7.2,20.529,128.651,null,9.036,392.762,361.028,null,181.007,4088.768,1961.342,1753.076,180.036,161.749,null,61.485,null,9428.475000000002]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":4},332.52,{"$nulls":7},25,null,null,2247.324,1204.258,2205,null,3628.7999999999997,1135.894,830.07,470.797,806.722,null,null,null,12886.385]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":16},55.228,null,null,62.021,252.581,58.658,{"$nulls":5},428.488]
["  CIMENTO","k t"]
["  AÇÚCAR","k t"]
["  CANA ESMAGADA","k t"]
[]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]

{"sheet":"2010","index":41,"n_rows":301,"n_cols":80,"rows_kept":301,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",2010,{"$nulls":34},-30.5]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras ",null,"óleos "]
["BRASIL","LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","PRIMÁRIAS","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov",null,"vegetais"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","mil tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil m³"]
["PRODUÇÃO",119594.6155151191,22938.44651283,0,395.401,1699.102,0,55.65,2326.0855,427.1885,387.427,21.826,102.144,null,0,0,174.259,1075.434360948631,403289.8132620503,83862.40715829053,185080.0911347841,17464.6960140127,160333.3339312549,21135.874386467563,3336.9823662038116,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,3336.8772781427006,0,4.550424987137835,1114.4748939555627,185.1959592,0,2032.656,null,1075.9292935791339,0.269800000000032,720.6646664615023,354.9948271176317,null,2397]
["IMPORTAÇÃO",19658.525860234655,0,12647.163058880647,0,0,0,0,0,257,0,0,4879,null,0,10773,139.91364000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,9006.99624530516,160.712608094768,505.125090296496,6.19006198347107,3122.57494565217,6714.01999002849,0,1922.79747934919,0,0,0,1801.378403,47.716860000000004,35905.687,1,27,48.23377482400743,0,3876.6894182692313,0,0,249.850543414634,786.954562285714,930.119012258793,46.689755787037]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",1330.17,0,0,-87,-532,0,51,658,34,65,0,-27,0,0,221,161.35891,0,0,0,0,0,0,0,0,9.453,-11.029,-81.036,-3.269,56.52332881457033,-113.15087205499952,0.326,-13.579,0,0,0,-82,-60.77063126147636,0,0,-401.6350000000002,-1159.281,0,40.4110257339284,-48.49323088071408,0,-50,-68.69874374767828,-32.32882058714272,-42.835687277964105,null,0,{"$nulls":5},0]
["OFERTA TOTAL                  ",140583.31137535378,22938.44651283,12647.163058880647,308.401,1167.102,0,106.65,2984.0855,718.1885,452.427,21.826,4954.144,0,0,10994,475.53155000000004,1075.434360948631,403289.8132620503,83862.40715829053,185080.0911347841,17464.6960140127,160333.3339312549,21135.874386467563,3336.9823662038116,9016.449245305159,149.683608094768,424.089090296496,2.92106198347107,3179.0982744667403,6600.869117973491,0.326,1909.2184793491901,0,0,0,1719.378403,-13.053771261476356,35905.687,1,-374.6350000000002,-1111.0472251759925,0,3917.1004440031597,-48.49323088071408,0,199.850543414634,718.2558185380358,897.7901916716503,3.8540685090728957,null,3336.8772781427006,0,4.550424987137835,1114.4748939555627,185.1959592,0,2032.656,null,1075.9292935791339,0.269800000000032,720.6646664615023,354.9948271176317]
["EXPORTAÇÃO",-36645.23953378145,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1545.2837421829172,-8306.954316705296,-761.5405795148248,-10.885853994490361,-7.500005434782609,0,0,-2404.9535342428035,0,0,0,0,0,-1257.48408,0,-604.188011981347,-1296.01198801865,0,-179.844832692308,0,-0.4846153846153846,-75.51387707317072,-51.14529028571429,-467.17595546558704,-2.37591319444444]
["NÃO APROVEITADA",0,-2108.9,-308.85889599999973,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-1374.26597713,-2994.7872810000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",103938.07184157232,19455.2805357,9343.516881880647,308.401,1167.102,0,106.65,2984.0855,718.1885,452.427,21.826,4954.144,0,0,10994,475.53155000000004,1075.434360948631,403289.8132620503,83862.40715829053,185080.0911347841,17464.6960140127,160333.3339312549,21135.874386467563,3336.9823662038116,7471.165503122242,-8157.270708610528,-337.4514892183288,-7.964792011019291,3171.598269031958,6600.869117973491,0.326,-495.7350548936133,0,0,0,1719.378403,-13.053771261476356,34648.202919999996,1,-978.8230119813472,-2407.0592131946423,0,3737.2556113108517,-48.49323088071408,-0.4846153846153846,124.33666634146327,667.1105282523215,430.61423620606325,1.4781553146284558,null,3336.8772781427006,0,4.550424987137835,1114.4748939555627,185.1959592,0,2032.656,null,1075.9292935791339,0.269800000000032,720.6646664615023,354.9948271176317]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-103712.2671472691,-17690.78019594599,8352.644013271403,-259.9,-1129.25562,0,-77.1,-2866.3,-33.73699664664578,-69.79832526339794,0,-316.880154381149,0,0,-10953.4255508348,-475.53155000000004,-789.5276437486309,-403289.8132620503,-28856.174895520136,-185080.0911347841,-17464.6960140127,-19160.762393951172,-4684.739281507062,-2290.3164672742114,41275.17409722082,13679.449620473628,23067.252536,90.104,9569.51671794317,3386.6054943724944,24.457,4664.552,3333.9911543892986,0,0,9188.542426539196,13.053771261476356,515798.68759075436,7378.66807,8356.749000000002,19567.222999999998,5717.330143382821,2355.971132565591,2402.3546313384086,262.3069571393566,2767.281208886385,603.1555763042402,165.82159766064223,3947.961525236914,null,-2290.6590200131004,0,-4.550424987137835,-68.25663582596258,-185.1959592,0,-2032.656,null,-789.1292935791339,-0.269800000000032,-720.6646664615023,-68.1948271176317]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-103712.2671472691,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,-1211.1851207678574,0,0,0,0,0,0,0,41429.26332,14856.050179073,21506.207623,90.104,7680.44331894317,7353.83398,24.457,4664.552,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6225.053984741762,3056.971132565591,262.275,0,2767.281208886385,603.154,504.686599607892,2935.014767498819,null,0,{"$nulls":7},-1211.1851207678574,-1211.1851207678574]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-15603.352,14369.384,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,839.9153207678573,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,1790,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1012.9467577380951,null,0,{"$nulls":7},839.9153207678573,839.9153207678573]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,-10953.4255508348,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4041.33356357178,0,0,9188.542426539196,0,0,0,0,0,0,-701,0,275.3601468261104,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,-475.53155000000004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,64.19428453187686,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-5475.526647043558,-259.9,-1129.25562,0,-77.1,-2866.3,0,0,0,-80.3,null,0,0,0,0,-382599.35244277696,-45,0,0,0,0,-193.32841892744636,-2146.3,-928,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-51.140513270400504,442803.3409374481,0,0,0,0,0,-0.008804078301286034,0.03451625529679794,0,0.0015763042401910428,0.11666305275025096,0,null,-193.70152418713784,null,-4.550424987137835,-3.9551399999999997,-185.1959592,null,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-1713.4281959459904,-541.2133396850388,0,0,0,0,0,-33.73699664664578,-69.79832526339794,0,-236.580154381149,0,0,0,0,-789.527643748631,-20690.460819273303,-951.093037039388,0,0,-19160.762393951172,-4684.739281507062,-64.10139234676507,-405.0612227791752,-248.60055859937148,0,0,0,0,0,0,-707.3424091824813,0,0,0,0,72995.34665330629,0,0,0,-507.7238413589408,0,-148.82846578670825,-13.087705942050619,0,0,0,0,null,-64.30149582596258,0,0,-64.30149582596258,0,0,0,null,-788.859493579134,0,-720.6646664615023,-68.1948271176317]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,-27860.08185848075,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7378.66807,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,-185080.0911347841,-17464.6960140127,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8356.749000000002,19567.222999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-374,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,371.26980000000003,0,0,0,0,0,0,-2032.886656,2397.272,0,1561.044913,0,99.073399,-3967.228485627506,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2288.916901203418,0,0,0,-338.981665,0,null,-2032.656,{"$nulls":5},-2032.656,null,371,371]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",0,-71,-412.0832172730003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,-40,0,0,0,null,0,0,0,0,0,-40,-72,-0.02032314824892012,0.0004043498623058639,-10,-30,0,-20,0,0,0,-15,0,-85748.2600598399,-185.25807,-50.925,-204.788,0,null,null,0,-30,-12,-0.035885852451770006,-25]
["CONSUMO FINAL                 ",0,1693.4367994691702,17279.67316554658,48.980720000000005,37.53739,0,29.232389999999995,117.72281144999211,684.1885,382.57235000000003,21.826,4637.356164,7.68684,0,0.3549889048816439,0,285.9067172,0,55006.23226277039,0,0,141172.57153730374,16451.1351049605,1046.6658989296002,48936.74462613538,5150.573620879565,22759.5908412242,69.55451,12604.120714009745,9935.51362016334,17.4609955,3878.258903,3333.843414532533,0,0,10893.300944967172,0,464699.0417490324,7194.713622536505,7375.67,17038.1377,5717.330143382821,6108.4065449205145,2345.2899602132916,277.89520000000005,2744,1241.568046,592.184655,3947.961525236914,null,1046.2182581296001,0,0,1046.2182581296001,0,0,0,null,286.8,0,0,286.8]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,1650.6676913452766,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9935.51362016334,9,0,0,0,0,0,0,0,0,278.706,859.576,150.228,0,0,166.84920000000002,2744,1241.568046,592.184655,3947.961525236914,null,0,{"$nulls":7},0]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,1693.4367994691702,15629.005474201304,48.980720000000005,37.53739,0,29.232389999999995,117.72281144999211,684.1885,382.57235000000003,21.826,4637.356164,7.68684,0,0.3549889048816439,0,285.9067172,0,55006.23226277039,0,0,141172.57153730374,16451.1351049605,1046.6658989296002,48936.74462613538,5150.573620879565,22759.5908412242,69.55451,12604.120714009745,0,8.4609955,3878.258903,3333.843414532533,0,0,10893.300944967172,0,464699.0417490324,7194.713622536505,7096.964,16178.5617,5567.102143382821,6108.4065449205145,2345.2899602132916,111.04599999999999,0,0,0,0,null,1046.2182581296001,0,0,1046.2182581296001,0,0,0,null,286.8,0,0,286.8]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1693.4367994691702,2492.852404473446,0,0,0,0,0,0,7.6179,0,0,4.4402,0,0,0,0,0,0,0,0,59993.43832773551,0,0,1070.6938659540401,658.3250557360443,0,0,24.67851818181818,0,0,0,427.49014903924297,0,0,0,0,26837.12538159621,0,0,0,5436.140278174321,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,290,{"$nulls":11},0,0,0,0,23470.967741935485,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10307,0,5.0833955,0,0,0,0,0,0,107214.67,787.9256965944272,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["COMERCIAL                     ",0,0,229.45609167231254,{"$nulls":11},0,0,0,0,286.6667292088771,0,0,0,0,0,42.0317528,25.629852,0,0,487.41951086181814,0,0,null,0,0,0,0,0,69717.55322149378,133.3935,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["PÚBLICO",0,0,68,{"$nulls":11},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13.683752081573349,3.4887969999999995,0,0,623.2310299,0,0,0,0,0,0,0,0,36979.066189523066,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,2.60558648,{"$nulls":11},0,0,0,0,8140.16904386804,0,0,0,0,0,6806.8690857,82.2202205,0,0,13.242296363636363,0,0,0,0,0,0,0,0,18938.2284,11.618369999999999,0,15.561699999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,2007.596154732612,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,40148.44200413753,1006.847055097249,22759.5908412242,69.55451,0,0,0,3878.258903,0,0,0,0,0,1662,0,7096.964,16163,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["RODOVIÁRIO",0,0,2007.596154732612,{"$nulls":11},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,38489.1806518455,0,22759.5908412242,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7096.964,16163,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,{"$nulls":11},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1170.43809,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1662,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["AÉREO",0,0,0,{"$nulls":11},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,69.55451,0,0,0,3878.258903,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,{"$nulls":11},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,488.82326229202783,1006.847055097249,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,10538.495236842933,48.980720000000005,37.53739,0,29.232389999999995,117.72281144999211,684.1885,374.95445,21.826,4637.356164,3.2466399999999997,0,0.3549889048816439,0,285.9067172,0,23108.428747757986,0,0,81179.13320956823,16451.1351049605,1046.6658989296002,855.0241654622432,3374.0626405462717,0,0,1148.5493587024725,0,3.3775999999999997,0,2906.35326549329,0,0,10893.300944967172,0,203350.39855641936,6261.776055942078,0,0,130.9618652085,6108.4065449205145,2345.2899602132916,111.04599999999999,0,0,0,0,null,1046.2182581296001,0,0,1046.2182581296001,0,0,0,null,286.8,0,0,286.8]
["CIMENTO                       ",0,0,25.586754097433687,0,0,0,0,0.23627144999208366,0,39.89810000000001,0,57,0,null,0.004702184104402818,0,193.35235919999997,0,0,0,0,0,0,104.11280879999998,53.30431327468747,8.434705281904058,0,0,8,0,0,0,0,0,0,68.60307518508284,0,6435.48035165444,97.51571200000001,0,0,0,3620.3567682876346,0,0,0,0,0,0,null,103.665168,null,null,103.665168,{"$nulls":4},193.8,null,null,193.8]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,1018.8595446029971,9.96032,0,0,0,0,0,0,0,3104,0,null,0.006376092150276236,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18.067144,175.53300000000002,0,0,115.8750290909091,0,0,0,2906.35326549329,0,0,10366.96509115641,0,18755,5219.777851754217,0,0,0,45,0,111.04599999999999,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,2.22661,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,296.90728903654485,0,0,0,0,0,0,30.293114999999997,0,0,0,0,1.1418,0,0,0,0,155.69528571428572,0,8460.899227228625,879.8213866993356,0,0,0,192.1916,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,714.0895538000001,0,12.691799999999999,0,0,0,257,46.18776999999999,0,396,3.19264,null,0.06373872501694677,0,0,0,0,0,0,0,0,0,306.68155889705304,386.82244,0,0,31,0,0.7427999999999999,0,0,0,0,81.59815291139242,0,11300,0,0,0,0,581.3604,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,825.6365090349962,0,0,0,0,0,0,0,0,1080.356164,0,null,0.222175,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1145.346458,0,0,130,0,0,0,0,0,0,220.43934000000002,0,37191.05012743955,14.401016327499999,0,0,0,700.8308,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,2601.4630638390104,0,0,0,0,0,281.28366,0,0,0,0,null,0,0,92.55435800000001,0,158.80379320000003,0,0,0,0,0,31.813411500000004,243.178344,0,0,104,0,0,0,0,0,0,0,0,23897.97795531773,31.251926540474642,0,0,130.9618652085,99.18900000000001,2345.2899602132916,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},93,null,null,93]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,752.276260147954,0,24.84559,0,2.17666,0,139.79918,1.059,0,0,0,null,0,0,0,0,7313.760468000001,0,0,80988.73643356824,0,11.122,175.11722431999996,339.108672,0,0,173,0,0.03,0,0,0,0,0,0,26964.03092537069,0,0,0,0,98.0332007,0,0,0,0,0,0,null,11.122,null,null,11.122,{"$nulls":4},0]
["TÊXTIL",0,0,373.37810199810417,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,296.39222900000004,0,0,0,0,0,3.3477134705026015,66.95475900000001,0,0,16.674329611563635,0,0.005,0,0,0,0,0,0,8308.429020476073,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,768.5360851152196,0,0,0,0,0,0,227.70663000000002,0,0,0,null,0,0,0,0,4881.7944314999995,0,0,190.396776,16451.1351049605,870.0813859296002,90,486.10863576436765,0,0,50,0,0.01,0,0,0,0,0,0,19020.110999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,870.0813859296002,null,null,870.0813859296002,{"$nulls":4},0]
["CERÂMICA",0,0,1296.389550544057,0,0,0,0,70.013,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,7339.978286621438,0,0,0,0,58.0607898,7,308,0,0,270,0,0,0,0,0,0,0,0,3713.5048475886574,0,0,0,0,223.76150179500002,0,0,0,0,0,0,null,58.0607898,null,null,58.0607898,{"$nulls":4},0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,2160.0532036631603,39.0204,0,0,27.055729999999997,47.473540000000014,6.10566,60.10295,21.826,0,0.054,0,0.05799690361001808,0,0,0,2820.7922504000003,0,0,0,0,3.2889144,169.6928,184.2825115,0,0,250,0,1.448,0,0,0,0,0,0,39303.9151013436,19.008162620550177,0,0,0,547.68327413788,0,0,0,0,0,0,null,3.2889144,null,null,3.2889144,{"$nulls":4},0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,{"$nulls":13},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",-225.8046943032241,-0.06354028483929142,-4.404512332468585,0.47971999999997195,-0.30899000000017907,0,-0.31761000000001616,-0.06268855000784868,-0.2630033533541791,-0.05632473660205051,0,0.09231838114828861,7.68684,0,-0.21946026031870502,0,0,0,-7.275957614183426e-12,0,0,2.9103830456733704e-11,0,0,230.4050257923227,-299.60529098353436,29.810117590775917,-12.585102338843015,-126.99427296538306,-21.960992182644986,-7.322004500000002,-270.558042106386,-0.1477398567653836,0,0,0.3801154279753973,0,0.411298118007835,0.30362253650491766,48.66901198134565,82.76191319464488,0,15.17980104407161,-8.571440244402766,16.07285824525883,-117.61787522784789,-16.69805855656159,-4.215293014253689,23.521844685371434,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},1.1949095102379448]
[{"$nulls":20},630152,null,null,null,0,{"$nulls":18},1661.1,47731.3,{"$nulls":21},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",{"$nulls":23},0,875.7627691782224,3366.432084721087,{"$nulls":5},2371.8424,{"$nulls":32},"CESP",382599.35244277696,6062.398546211441,11477.717862696682,25832.07428009188,0,131.9448056711027,14523.1558,2176.6972,0,0,442803.3409374481]
["BUNKER EM mil tep",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,742.6468282631325,3228.4083692475224,0,0,0,0,0,1949.6544528,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,{"$nulls":10},"APE",20690.460819273303,929.4518760057281,2738.490736505812,10643.488256115448,22364.256080195217,9051.844623506717,null,0,0,6577.342098178933,72995.33448978116]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA",0,0,0.46105120676287414,0.24912320227466883,0.21343355516975193,0,0.12505671595330742,0.34174544979182236,0,0,0,0.16301609656223454,0,0,0,0,0,1,0.37381880290874525,0,0,0,0,1.0000001099667166,0.35140518454538305,0.39047541062417035,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.330447525168649,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,{"$nulls":10},"Importação",34648.202919999996,{"$nulls":9},34648.202919999996]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",null,0,25832.07428009188,222.09767999999994,868.7967781200808,0,44.845920000000014,4839.897589536126,0,0,0,86.76057855523298,{"$nulls":4},0,382599.35244277696,60.63688721601159,null,null,0,0,2248.005118455091,7436.969343675731,4040.74851902095,{"$nulls":6},0,null,null,null,14523.1558,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,null,0,null,2248.005118455091,null,52.91191845509111,18.396,2176.6972,{"$nulls":9},"TOTAL",437938.0161820503,6991.850422217169,14216.208599202493,36475.56253620733,22364.256080195217,9183.78942917782,14523.1558,2176.6972,0,6577.342098178933,550446.8783472292]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.",0,0.3869469023874282,0.5399782054796564,0,0,0,0,0,0.28643629732584264,0.29996999999999996,0,0.484761083171713,0,0,0,0,0.37756680354716093,1,0.4712907660313111,0,0,0.47132410576704004,0.45954999999999996,0.7685753763165055,0.37866223256321385,0.4422788482447541,0,0,0,0,0,0,0.3434000000000001,0,0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0.30000000000000004,0,0,0.2890696311609231,0,0.4750390609558881,0.38379999999999986,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,{"$nulls":10},"Sem importação",403289.8132620503,6991.850422217169,14216.208599202493,36475.56253620733,22364.256080195217,9183.78942917782,14523.1558,2176.6972,0,6577.342098178933,515798.6754272292]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,7653.090593424686,2990.3976626907615,0,0,0,0,0,50.002996268023445,119.32834973770456,0,760.1205300000001,0,0,0,0,3463.416163185795,20690.460819273303,1615.7537611387816,0,0,22364.256080195217,7168.037180419999,268.40733319316575,1512.4118154315227,1226.0789210742894,0,0,0,0,0,0,1214.5069165663208,0,0,0,0,0,0,0,0,1117.8225700856933,0,731.3163836770965,49.93857694392985,0,0,0,0,null,268.0536819479371,0,0,268.0536819479371,0,0,0,null,3463.7576509058918,0,3080.7576509058918,383,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["tep CESP",0,0,4818.463449398331,76.67049999999999,350.06924219999996,0,30.84,1217.9567949,0,0,0,45.770999999999994,0,0,0,0,0,32903.54431007882,13.95,0,0,0,0,193.32841892744636,1820.0624,889.952,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3779.696634624689,0,0,0,0,0,0,0.007831993603806138,-0.02951139827876224,0,-0.0014044870780102192,-0.091113844197946,0,{"$nulls":16},37662.669391656316,1905.3820699512887,3291.9142526135383,6995.651358436749,4080.6867278021746,1723.0194634227612,3779.696634624689,185.1959592,null,1569.1695345855646,61193.38539229308,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["tep APE",0,1700.9201701155848,476.26773892283416,0,0,0,0,0,15.012963507757371,34.2108813462766,0,134.8506879972549,0,0,0,0,0,1779.379630457504,294.8388414822103,0,0,4080.6867278021746,1341.4235611274505,829.1609894050966,343.49191691674054,238.40793569679724,0,0,0,0,0,0,304.15723594846696,0,0,0,0,0,24.468046690299538,0,0,332.5591160901062,0,132.3958683938004,11.189988580453278,0,0,0,0,{"$nulls":27},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["Fator de conversão",0.891,0.9927,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139,1,0.086,0.31,0.062,0.185,0.21297099999999997,0.286339,2,0.848,0.959,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.655,0.873,0.8895869999999999,0.855,1.018,0.891,0.781,0.87,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",79.5604505010551,1.270213475133311,2.582666767388718,6.626536360007853,4.06292722512045,1.668424291323633,2.6384300413524375,0.39544182838056,null,1.1949095102379448,100,85.68724384587973,11.674326112767826,14.312756154120265]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,7653.090593424686,2990.3976626907615,0,0,0,0,0,50.002996268023445,119.32834973770456,0,760.1205300000001,0,0,0,0,3463.416163185795,20690.460819273303,1615.7537611387816,0,0,22364.256080195217,7168.037180419999,268.40733319316575,1512.4118154315227,1226.0789210742894,0,0,0,0,0,0,1214.5069165663208,0,0,0,0,0,0,0,0,1117.8225700856933,0,731.3163836770965,49.93857694392985,0,0,0,0,72995.34665330629,268.0536819479371,0,0,268.0536819479371,0,0,0,null,3463.7576509058918,0,3080.7576509058918,383,null,null,"% produção",78.18744647376434,1.3555386539963312,2.7561545378974452,7.071666577273605,4.335849847165893,1.7804988393138095,2.8156636478313293,0.42200519382820645,0,1.2751762289290502,100,84.72580035407225,12.458535998096432,15.274199645927752]
["SETOR ENERGÉTICO",0,7653.090593424686,481.33004841130156,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,68.80934991040465,88.31436114834733,0,0,12727.656506397461,0,0,934.7691311984188,164.92927082653426,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1116.7188100856933,0,0,0,0,0,0,0,23235.61807140285,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,7653.090593424686,481.33004841130156,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,934.7691311984188,164.92927082653426,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1116.7188100856933,0,0,0,0,0,0,0,10350.837853946634,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",null,7653.090593424686,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,0,0,null,null,0,0,0,933.3416325208336,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,null,null,null,0,8586.432225945518,0,{"$nulls":7},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",null,0,481.33004841130156,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,0,0,null,null,0,0,0,1.4274986775851353,164.92927082653426,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,1116.7188100856933,null,0,0,null,null,null,0,1764.4056280011143,0,{"$nulls":7},0,null,0,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,68.80934991040465,88.31436114834733,null,null,12727.656506397461,0,0,0,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,null,null,null,0,12884.780217456213,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["  AÇÚCAR",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,null,null,null,0,0,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["  OUTROS",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,null,null,null,0,0,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",null,0,355.700457,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,88.12390609377935,0,null,null,0,0,0,106.66035840000004,2.148,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,null,null,null,0,552.6327214937794,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["PÚBLICO",null,0,127.12512000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,36.401499523064615,0.1513728,null,null,0,0,0,29.463997199999987,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,null,null,null,0,193.1419895230646,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["AGROPECUÁRIO",null,0,22.0752,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,1595.4805703499396,18.396,null,null,22.81104,0,16.508876555946916,8.7955656,17.748460799999997,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,1.10376,null,0,0,null,null,null,0,1702.9194733058864,16.508876555946916,null,null,16.508876555946916,{"$nulls":4},0]
["CIMENTO                       ",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,1371.0070623442202,0,null,null,0,0,0,2.87328,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,null,null,null,0,1373.8803423442203,0,{"$nulls":7},0]
["FERRO GUSA E AÇO",null,0,368.37500357347244,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},3080.7576509058918,3293.1723643198725,0,null,null,0,0,85.35365124523096,3.258720000000001,134.34838774284964,{"$nulls":6},1214.5069165663208,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,49.93857694392985,null,null,null,0,8229.711271297569,85,null,null,85,{"$nulls":4},3080.7576509058918,null,3080.7576509058918]
["FERRO LIGAS",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":5},56.374625856698394,0,null,null,0,0,0,0,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,null,null,null,0,56.374625856698394,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,0,108.19791360000004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":5},3478.8128787791156,0,null,null,0,0,0,8.649186,369.12432480000007,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,null,null,null,0,3964.784303179116,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,760.1205300000001,{"$nulls":5},9700.39181380707,0,null,null,0,0,0,34.929729120000005,218.67732114285715,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,null,null,null,0,10714.119394069927,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["QUÍMICA",null,0,613.7656188072584,0,0,0,0,0,50.002996268023445,0,0,0,{"$nulls":4},382.6585122799035,8.712352001315933,0,null,null,0,0,null,53.898778371930206,17.500442689677705,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,730.1880939770846,0,null,null,null,0,1856.7267943951938,0,{"$nulls":7},383,null,null,383]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,0,437.0866824000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,141.17307235441731,179.08728691196617,null,null,9562.45996715326,0,2.88,162.03757439999998,12.894720000000001,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,null,null,null,0,10497.619303219642,2.88,null,null,2.88,{"$nulls":4},0]
["TÊXTIL",null,0,81.14563199999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,187.01606509298287,0,null,null,0,0,0,1.01616,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,null,null,null,0,269.1778570929829,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,0,258.72867169872865,0,0,0,0,0,0,119.32834973770456,0,0,{"$nulls":4},0,508.41407663863913,1109.389967680755,null,null,4.02456664449595,7168.037180419999,43.24305123469897,59.485996391173884,287.0176730723705,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,1.1282897000119076,0,null,null,null,0,9558.797823218574,43.24305123469897,null,null,43.24305123469897,{"$nulls":4},0]
["CERÂMICA",null,0,27.109747200000005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,0,0,null,null,0,0,2.856264282719576,2.69808,0,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,null,null,null,0,32.66409148271958,2.856264282719576,null,null,2.856264282719576,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,0,109.75756800000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,156.57118220178214,220.4147725977129,null,null,47.303999999999995,0,117.56548987457163,103.87525875000001,1.6903200000000003,{"$nulls":6},0,{"$nulls":5},0,null,null,0,null,0,0,null,null,null,0,757.1785914240668,117.56548987457163,null,null,117.56548987457163,{"$nulls":4},0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,1713.4281959459904,541.2133396850388,0,0,0,0,0,33.73699664664578,69.79832526339794,0,236.580154381149,0,0,0,0,789.527643748631,20690.460819273303,951.093037039388,0,0,19160.762393951172,4684.739281507062,63.63334565646596,405.0612227791752,248.60055859937148,0,0,0,0,0,0,707.3424091824813,0,0,0,0,0,null,0,0,507.7238413589408,0,148.82846578670825,13.087705942050619,0,0,0,0,null,64.30149582596258,0,0,64.30149582596258,0,0,0,null,788.859493579134,0,720.6646664615023,68.1948271176317]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1713.4281959459904,157.82697775620508,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,68.80934991040465,59.895154853361035,0,0,8980.980207485252,0,0,251.03740829848914,49.38026643873405,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,507.36984360576184,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,1713.4281959459904,157.82697775620508,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,251.03740829848914,49.38026643873405,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,507.36984360576184,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,1713.4281959459904,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,250.58222511038744,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["    REFINO",0,0,157.82697775620508,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4551831881016916,49.38026643873405,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,507.36984360576184,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,68.80934991040465,59.895154853361035,0,0,8980.980207485252,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,25.38837793253177,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,88.12390609377935,0,0,0,0,0,0,28.636020303473206,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["PÚBLICO",0,0,8.677926524528317,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,36.401499523064615,0.03027433929919025,0,0,0,0,0,7.910452280749659,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,3.1517579427497493,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1595.4805703499396,7.695092537243246,0,0,11.250239670031164,0,3.8618305511136843,2.3614208585120444,2.388112832253854,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.353997753178952,0,0,0,0,0,0,0,null,3.8618305511136843,null,null,3.8618305511136843,{"$nulls":4},0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1371.0070623442202,0,0,0,0,0,0,0.7714141003445516,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,85.2723588046208,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,720.6646664615023,3293.1723643198725,0,0,0,0,0,24,0.8748964796590649,29.308697606779987,0,0,0,0,0,0,707.3424091824813,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,13.087705942050619,0,0,0,0,null,24,null,null,24,{"$nulls":4},720.6646664615023,null,720.6646664615023]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,56.374625856698394,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,23.950162144539817,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3478.8128787791156,0,0,0,0,0,0,2.322121073095101,78.3701297596321,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,236.580154381149,0,0,0,0,0,9700.39181380707,0,0,0,0,0,0,9.377913660619114,22.849392354502566,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,113.4781893662914,0,0,0,0,0,33.73699664664578,0,0,0,0,0,0,0,68.1948271176317,8.712352001315933,0,0,0,0,0,0,14.47069962378036,2.922209365761741,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},68.1948271176317,null,null,68.1948271176317]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,32.93387123666954,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,141.17307235441731,82.23578580389777,0,0,10127.488319079117,0,0.6737025350886736,43.50361596426013,0.76666983203231,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,148.58149357005468,0,0,0,0,0,null,0.6737025350886736,null,null,0.6737025350886736,{"$nulls":4},0]
["TÊXTIL",0,0,18.783792005994854,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,187.01606509298287,0,0,0,0,0,0,0.2728171818291707,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,59.89115415573136,0,0,0,0,0,0,69.79832526339794,0,0,0,0,0,0,0,508.41407663863913,752.3927370701191,0,0,3.2181458761958686,4684.739281507062,10.115608764509062,15.970715137124351,62.614180409674915,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,10.115608764509062,null,null,10.115608764509062,{"$nulls":4},0]
["CERÂMICA",0,0,3.4922588616043555,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.6681501694970176,0.7243766552015911,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2469722166535775,0,0,0,0,0,null,0.6681501694970176,null,null,0.6681501694970176,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,8.366512953571878,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,156.57118220178214,48.84399243546773,0,0,37.82548184057598,0,24.982203805754143,26.82735116203769,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,24.982203805754143,null,null,24.982203805754143,{"$nulls":4},0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-374,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,371,0,0,0,0,0,0,-2032.656,2397,0,1561,0,99,-3967,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2289,0,0,0,-339,0,null,-2033,0,0,0,0,0,-2033,null,371,371,0,0]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",{"$nulls":23},-2032.656,2397,{"$nulls":25},-2033,{"$nulls":5},-2033,null,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",{"$nulls":23},0,null,null,868,null,99,-952.7437908496731,{"$nulls":20},0,{"$nulls":7},0]
["  GÁS NATURAL",null,-374,{"$nulls":14},371,{"$nulls":33},0,{"$nulls":7},371,371]
["  TRANSFERÊNCIAS",{"$nulls":23},0,null,null,0,{"$nulls":20},0,null,null,0,{"$nulls":7},0]
["  REFORMULADORES",{"$nulls":23},0,null,null,693,null,null,-351,{"$nulls":17},0,null,null,0,{"$nulls":7},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":5},-2663.256209150327,{"$nulls":13},2289,null,null,null,-339,null,null,0,{"$nulls":7},0]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",null,1693,2493,{"$nulls":6},8,null,null,4,{"$nulls":8},59993,null,0,1071,658,null,null,25,null,null,null,427,{"$nulls":4},26837,null,null,null,5436]
["  PETRÓLEO",0,1693,1956,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1070.7,658,0,0,25,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,13053,0,0,0,5436,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",null,1693,{"$nulls":21},0,1064.9,60,{"$nulls":11},9903]
["    REFINO",null,null,1956,{"$nulls":20},0,5.8,499,null,null,25,{"$nulls":8},3151,null,null,null,5436]
["    GASODUTOS",null,null,537,{"$nulls":20},0]
["  ÁLCOOL",{"$nulls":21},59993,null,0,{"$nulls":13},7879]
["  SETOR ELÉTRICO",{"$nulls":23},0,{"$nulls":13},5392]
["  CARVÃO MINERAL",{"$nulls":9},8,null,null,4,{"$nulls":10},0,{"$nulls":8},427,{"$nulls":4},182]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0,0,{"$nulls":7},0,{"$nulls":4},331]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,1650.6676913452766,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9935.51362016334,9,0,0,0,0,0,0,0,0,278.706,859.576,150.228,0,0,166.84920000000002,2744,1241.568046,592.184655,3947.961525236914]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",null,null,1650.6676913452766,{"$nulls":20},0,null,0,0,null,null,9935.51362016334,{"$nulls":9},0,0,150.228,null,null,null,0,0,0,3947.961525236914]
["  OUTROS USOS ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9,0,0,0,0,0,0,0,0,278.706,859.576,0,0,0,166.84920000000002,2744,1241.568046,592.184655,0]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,2093.5050300000003,271.7958284799998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,4818.463449398331,76.67049999999999,350.06924219999996,0,30.84,1217.9567949,0,0,0,45.770999999999994,0,0,0,0,0,32903.54431007882,13.95,0,0,0,0,386.65683785489273,1729.05928,889.952,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3779.696634624689,-38081.08732062053,0,0,0,0,0,0.007831993603806138,-0.02951139827876224,0,-0.0014044870780102192,-0.091113844197946,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,1700.9201701155848,476.26773892283416,0,0,0,0,0,15.012963507757371,34.2108813462766,0,134.8506879972549,0,0,0,0,789.527643748631,1779.379630457504,294.8388414822103,0,0,4080.6867278021746,1341.4235611274505,128.20278469353013,326.3173210709035,238.40793569679724,0,0,0,0,0,0,304.15723594846696,0,0,0,0,-6277.59981218434,0,0,0,332.5591160901062,0,132.3958683938004,11.189988580453278,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,1766.6846161646986,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32343.58487853319,965.5663258382618,17524.884947742634,53.070091129999994,0,0,0,3187.928818266,0,0,0,0,0,142.932,0,3789.778776,8243.130000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,1681.0747108330452,11467.585924358413,14.4493124,11.6365909,0,11.692955999999999,50.023130209764986,304.4638825,187.51362905665,12.222560000000001,2643.2930134799994,2.1907493999999996,0,0.2626917896124165,0,285.9067172,0,7163.612911804976,0,0,30065.66373287111,4710.601574819285,2093.3317978592004,1551.3584461089579,3867.0598007347407,0,0,716.8422327763016,0,2.7763871999999994,0,1433.5526682489892,0,0,7516.377652027348,0,19796.12705866934,4045.1073321385825,0,0,3646.451903915748,5332.638913715609,2086.339459836261,94.94433,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,519.2542767740351,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9888.319089653845,0,0,0,0,0,5528.498146172515,106.77397585049998,0,0,6984.275523483653,0,4.178551101,0,0,0,0,0,0,20025.058531747443,602.67766802,0,7.9364669999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,4898.801770200001,636.0022386431995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,11275.204471592095,297.63488099999995,1358.9687982204,0,119.72088000000001,4728.1082778018,0,0,0,177.683022,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5308.2119895999995,2830.04736,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.023809260555570658,-0.09868611584418092,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,3980.153198070468,1114.466509079432,0,0,0,0,0,58.280324337114116,132.80664138624576,0,523.4903708053436,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1001.7941756876737,758.1372355158153,0,0,0,0,0,0,550.5245970667252,0,0,0,0,0,0,0,0,764.8859670072443,0,402.48343991715325,37.41932181303576,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,4134.042001825394,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,99294.8055770969,3070.5009161656726,50348.99445486459,152.47037181649,0,0,0,9449.021017340423,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,3933.7148233493253,26834.151062998684,56.092230736800005,45.1732458738,0,45.392055191999994,194.18979147430767,1181.928791865,727.9279079979153,47.44797792000001,10261.263478329358,8.5044891708,0,1.019769527275401,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4762.6704295545005,12297.250166336476,0,0,1873.8255964772522,0,8.229211660799997,0,2594.7303295306706,0,0,32940.544597475084,0,0,0,0,0,8386.83937900622,22013.133435818036,6342.471957902234,317.49383951999994,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,1215.0550076512422,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16972.48930874962,339.54124320458993,0,0,18256.896218386268,0,12.385225463364,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,12812.669791619795,45641.87144092441,1199.2238002368035,1404.1420440942,0,165.112935192,4922.2980692761075,1240.209116202114,860.734549384161,47.44797792000001,10962.436871134702,8.5044891708,0,1.019769527275401,0,0,0,0,0,0,0,0,0,127339.97148068869,19295.476921222555,50348.99445486459,152.47037181649,20130.72181486352,0,20.614437124164,9449.021017340423,3145.2549265973958,0,0,32940.544597475084,0,0,0,0,0,9151.725346013463,22013.133435818036,6744.979207079943,354.8144752171915,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL",{"$nulls":60},0,432226.02897834877]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",11065.58397698844,16369.824178741994,7984.538428314821,35419.946584045254,{"$nulls":61},{"$error":"#DIV/0!"}]
["TRANSPORTE",162315.79233728407,4134.042001825394,0,166449.83433910948]
["INDÚSTRIA",55684.42017675552,30767.86588634801,48421.70850461301,134873.99456771655]
["OUTROS",38104.02475980384,7182.809165628806,845.4966885000036,46132.33061393265]
["TOTAL",267169.8212508319,58454.54123254421,57251.743621427835,382876.10610480397]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",4.141779159480568,28.004366869666224,13.946367260204138,9.251020374290428]
["TRANSPORTE",60.75379007155684,7.072234106464584,0,43.473549716248804]
["INDÚSTRIA",20.842331636130528,52.635544198263574,84.57682760685393,35.226537362140256]
["OUTROS",14.262099132832054,12.287854825605612,1.4768051329419358]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",31.241108596061178,46.21639995955189,22.54249144438693,100]
["TRANSPORTE",97.5163435768863,2.4836564231136933,0,100]
["INDÚSTRIA",41.286254147976535,22.812304169504152,35.901441682519305,100]
["OUTROS",82.59722466372826,15.570011464930172,1.8327638713415684,100]
["TOTAL",69.77970601740815,15.267220988855218,14.953072993736626,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³"]
["  GÁS NATURAL","M m³"]
["  CARVÃO MINERAL","k t"]
["  ÁLCOOL","k m³"]
["     ANIDRO","k m³"]
["     HIDRATADO","k m³"]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh"]
["  BIODIESEL","k m³"]
["     SOJA","k m³"]
["     GORDURA ANIMAL","k m³"]
["     OUTROS","k m³"]
[]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh"]
["  ELETRICIDADE","GWh"]
["     PÚBLICA","GWh"]
["        RESIDENCIAL","GWh"]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh"]
["        INDUSTRIAL","GWh"]
["        OUTROS","GWh"]
["     AUTOPRODUTOR","GWh"]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO"]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³"]
[]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS"]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW"]
["    HIDRO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    TERMO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    EÓLICA ","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    NUCLEAR","MW"]
["    TOTAL","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["  REFINO","k m³/dia"]
["  UPGN","M m³/dia"]
[]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE"]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW"]
["      HIDRO","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    COMERCIAL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PÚBLICO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AGROPECUÁRIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TRANSPORTE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CIMENTO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    SIDERURGIA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    FERRO-LIGAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    MINERAÇÃO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    NÃO-FERROSOS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALUMÍNIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    QUÍMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TÊXTIL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PAPEL E CELULOSE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CERÂMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    OUTROS SETORES","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
[]
["RECURSOS E RESERVAS"]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)"]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)"]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO"]
[]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS"]
["  AÇO","k t"]
["  FERRO-GUSA","k t"]
["  FERRO-LIGAS","k t"]
["    do qual: Silício Metálico","k t"]
["  ALUMÍNIO","k t"]
["  ALUMINA","k t"]
["  PELOTAS","k t"]
["  ZINCO","k t"]
["  COBRE","k t"]
["  NÍQUEL","k t"]
["  PAPEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":27},0]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":27},0]
["  CIMENTO","k t"]
["  AÇÚCAR","k t"]
["  CANA ESMAGADA","k t"]
[]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]

{"sheet":"2011","index":42,"n_rows":301,"n_cols":80,"rows_kept":301,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",2011,{"$nulls":34},-30.5]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras ",null,"óleos "]
["BRASIL","LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","PRIMÁRIAS","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov",null,"vegetais"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","mil tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil m³"]
["PRODUÇÃO",122445,24064,null,165.6388,1970.6288399999999,null,75.13372,2372.417362916797,482.37348272178133,360.73986354262763,0,78,0,0,0,415.09540000000004,1325.7648992151953,428332.91987125744,83860.09338586629,143309.70017052372,19556.640000000003,146942.56320877763,21624.880546144755,3558.7973169590373,{"$nulls":26},3559.1701888631987,0,46.0745,1157.0082783991984,232.587,0,2123.500410464,null,1324.5553149817301,1.3522251188901464,895.040415610386,428.162674252454,null,2672.759918]
["IMPORTAÇÃO",19258,null,10481.230275383872,{"$nulls":5},378,null,null,5927.301108099999,null,null,11701.416500000001,95.25538,0,0,{"$nulls":6},9333,709,2187,6,3390,7130,0,1803,null,null,null,2142.36,31.40311,38430.239,null,864.7420025856986,272.25799741430137,null,4448,null,0.152991452991453,91,731,385,47]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-852,0,0,{"$nulls":5},28.01800000000003,null,null,-281.7054925464099,null,null,-320,186.16353999999998,0,{"$nulls":6},-106.64441046400016,-273,-27,149,-3,-12,31,-1,-92,null,null,null,82.01075091017232,-70.30461727172244,null,null,-602.79,480.94500000000016,null,-27,null,null,8,-13,3,-8,null,-106.64441046400016,{"$nulls":5},-106.64441046400016]
["OFERTA TOTAL                  ",140851,24064,10481.230275383872,165.6388,1970.6288399999999,0,75.13372,2372.417362916797,888.3914827217814,360.73986354262763,0,5723.595615553589,0,0,11381.416500000001,696.51432,1325.7648992151953,428332.91987125744,83860.09338586629,143309.70017052372,19556.640000000003,146942.56320877763,21624.880546144755,3452.1529064950373,9060,682,2336,3,3378,7161,-1,1711,0,0,0,2224.3707509101723,-38.90150727172244,38430.239,0,261.95200258569866,753.2029974143015,0,4421,0,0.152991452991453,99,718,388,39,null,3452.5257783991988,0,46.0745,1157.0082783991984,232.587,0,2016.8560000000002,null,1324.5553149817301,1.3522251188901464,895.040415610386,428.162674252454]
["EXPORTAÇÃO",-35080,0,{"$nulls":9},-71,{"$nulls":4},0,{"$nulls":7},-1109.730859,-9300.52633,-309,-15,-43,0,0,-2637.695913,{"$nulls":5},-2544,null,-626.42920813455,-1337.57079186545,null,-272,null,-0.4846153846153846,-95,-55,-366,-2]
["NÃO APROVEITADA",null,-1070,-686,{"$nulls":13},0]
["REINJEÇÃO",null,-1520.5275574200004,-2517.2039560000003,{"$nulls":13},0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",105771,21473.47244258,7278.026319383872,165.6388,1970.6288399999999,0,75.13372,2372.417362916797,888.3914827217814,360.73986354262763,0,5652.595615553589,0,0,11381.416500000001,696.51432,1325.7648992151953,428332.91987125744,83860.09338586629,143309.70017052372,19556.640000000003,146942.56320877763,21624.880546144755,3452.1529064950373,7950.269141,-8618.52633,2027,-12,3335,7161,-1,-926.695913,0,0,0,2224.3707509101723,-38.90150727172244,35886.239,0,-364.4772055488513,-584.3677944511485,0,4149,0,-0.3316239316239316,4,663,22,37,null,3452.5257783991988,0,46.0745,1157.0082783991984,232.587,0,2016.8560000000002,null,1324.5553149817301,1.3522251188901464,895.040415610386,428.162674252454]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-105215.07713094703,-19357.73334703926,10887.420682463351,-148.1,-1947.6,0,-71.5,-2049.5,-25.424892721781188,-46.144837440242185,0,-296.9016155535883,0,0,-11351.416500000001,-696.51432,-1011.2942942015954,-428332.91987125744,-30946.34299622883,-143309.70017052372,-19556.640000000003,-18696.008865356147,-5137.7750342772615,-2389.2114987489076,43103.21423071781,13220.234441924747,24620,58,9758.306,2494.1772549019606,31,5395,3482.5923359250614,0,0,9683.309,38.90150727172244,531758.2282911963,7635.730493208333,9049.634999999998,13865.924,5880.042373404684,2832.94,2182.486242514177,261.9227929830892,2465,603,287,4228.295720238095,null,-2389.584370653069,0,-46.0745,-94.06687065306875,-232.587,0,-2016.8560000000002,null,-1010.5553149817301,-1.3522251188901464,-895.040415610386,-114.162674252454]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-105215.07713094703,{"$nulls":15},-2525.7606104345937,{"$nulls":7},43016.6,13986.620437956204,23500,58,7931.504,6380,31,5395,{"$nulls":9},6292.330698532678,3756,0,null,2465,603,376,3426,null,0,{"$nulls":7},-2525.7606104345937,-2525.7606104345937]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",null,-17149.356496999997,15886.738124,{"$nulls":13},1162.4083853157035,{"$nulls":9},182,null,1520.802,0,{"$nulls":18},802.2957202380953,null,0,{"$nulls":7},1162.4083853157035,1162.4083853157035]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",{"$nulls":50},0,{"$nulls":7},0]
["COQUERIAS                     ",{"$nulls":14},-11351.416500000001,{"$nulls":17},4182.12396,null,null,9683.309,{"$nulls":6},-923.0600000000001,null,273.894,{"$nulls":5},0,{"$nulls":7},0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",{"$nulls":15},-696.51432,{"$nulls":20},94.1177819073487,{"$nulls":13},0,{"$nulls":7},0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",null,null,-3292.0265120000004,-148.1,-1947.6,null,-71.5,-2049.5,null,null,null,-78,{"$nulls":5},-405620.8857102936,-61.03225806451612,{"$nulls":4},-289.8415,-1999.9275910000001,-489.6262990091978,{"$nulls":10},-55.21627463562626,454725.6102891306,null,null,null,-56.6,{"$nulls":8},-289.8415,null,-46.0745,-11.179999999999998,-232.587,null,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-1708.25372611573,-722.2000204457386,0,0,0,0,0,-25.424892721781188,-46.144837440242185,0,-218.90161555358824,0,0,0,0,-1009.9439617670016,-22712.03416096384,-862.901130053639,0,0,-18696.008865356147,-5137.7750342772615,-82.14599874890725,-460.4581782821933,-276.75969702225865,0,0,0,0,0,0,-699.5316240749386,0,0,0,0,77032.6180020657,0,0,0,-355.68832512799366,0,-236.69375748582297,-11.97120701691077,0,0,0,0,null,-82.88687065306875,0,0,-82.88687065306875,0,0,0,null,-1009.20308986284,0,-895.040415610386,-114.162674252454]
["CARVOARIAS                    ",{"$nulls":18},-30022.409608110673,0,0,{"$nulls":17},7635.730493208333,{"$nulls":11},0,{"$nulls":7},0]
["DESTILARIAS                   ",{"$nulls":18},0,-143309.70017052372,-19556.640000000003,{"$nulls":18},9049.634999999998,13865.924,{"$nulls":9},0,{"$nulls":7},0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-500.123123923532,-985.090909090909,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1362.0018926842965,0,0,0,0,0,0,-2017.2240000000002,2547,0,938,0,306,-3885.8227450980394,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2419.18,0,0,0,-89,0,null,-2016.8560000000002,null,0,0,0,null,-2016.8560000000002,null,1362,1362,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",0,-120.32000000000001,-329.94460550767747,{"$nulls":8},-50,null,null,-30,0,null,null,0,-0.04499999999825377,0.039315600633926806,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10,0,0,0,-10,0,-86676.28007613606,-200.74461861404575,-40.983,-178.948,-22,-80,0,1.7763568394002505e-15,-25,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,1995.7462738842746,18008.047134270786,17.5388,23.02884,3.60737,3.63372,322.9173629167972,862.9665900000002,314.5950261023854,0,5305.694,0,0,0,0,314.4706050136,0,52913.75038963747,0,0,128246.55434342148,16487.105511867496,1062.9414077461297,51356.84653590649,4627.466035487669,27062.0824674375,70.379148,13093.342523630778,9654.40725490196,30.274934,4341.659114,3466.616,0,0,11897.67975091017,0,480968.1872150602,7434.985874594287,8626.007,13102.6319,5858.513539048857,6901.18025601152,2182.486242514177,261.9227929830892,2421.5220000000004,1391.993748,586.284253,4265,null,1062.9414077461297,0,0,1062.9414077461297,0,0,0,null,314,0,0,314]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,1019.421305000568,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9654.40725490196,20.267187,0,0,0,0,0,0,0,0,190.635,868.698,524.5398773006135,0,0,141.70057076086698,2421.5220000000004,1391.993748,586.284253,4265,null,0,{"$nulls":7},0]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,1995.7462738842746,16988.62582927022,17.5388,23.02884,3.60737,3.63372,322.9173629167972,862.9665900000002,314.5950261023854,0,5305.694,0,0,0,0,314.4706050136,0,52913.75038963747,0,0,128246.55434342148,16487.105511867496,1062.9414077461297,51356.84653590649,4627.466035487669,27062.0824674375,70.379148,13093.342523630778,0,10.007746999999998,4341.659114,3466.616,0,0,11897.67975091017,0,480968.1872150602,7434.985874594287,8435.372,12233.9339,5333.973661748243,6901.18025601152,2182.486242514177,120.22222222222223,0,0,0,0,null,1062.9414077461297,0,0,1062.9414077461297,0,0,0,null,314,0,0,314]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1995.7462738842746,3057.164767798823,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,48886.698399970745,0,0,1114.9683117562067,542.3913249915367,0,0,22.25859247135843,0,0,0,470.16,0,0,0,0,24219.951681512182,0,0,0,5099.3110850611265,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["RESIDENCIAL                   ",null,null,318,{"$nulls":15},20984,{"$nulls":9},10416.154920289853,null,6.485408,{"$nulls":6},111970.666,748,{"$nulls":11},0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["COMERCIAL                     ",null,null,213.99022649828254,{"$nulls":15},306.7334002534985,{"$nulls":5},10.144669894542595,19.588462,null,null,575.945001811594,null,0,{"$nulls":6},74055.75850654741,142.731045,{"$nulls":11},0,{"$nulls":7},0]
["PÚBLICO",null,null,49.78254492662525,{"$nulls":21},4.886610885173244,6.442078,null,null,688.5906431159419,null,0.02,{"$nulls":6},38170.921,{"$nulls":12},0,{"$nulls":7},0]
["AGROPECUÁRIO",null,null,0.34526501797092823,{"$nulls":15},7888.970916627689,{"$nulls":5},6677.437217763294,17.259070522782473,null,null,19.736715579710143,null,0.025,{"$nulls":6},21460.47132688492,11.492746374374997,null,17.642899999999997,{"$nulls":9},0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,1972,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,42369.269813552775,1027.640246,27062.0824674375,70.379148,0,0,0,4341.659114,0,0,0,0,0,1700,0,8435.372,12216.291,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["RODOVIÁRIO",null,null,1972,{"$nulls":21},40787.835580552775,null,27062.0824674375,{"$nulls":12},8435.372,12216.291,{"$nulls":9},0,{"$nulls":7},0]
["FERROVIÁRIO",{"$nulls":24},1181.472289,0,{"$nulls":11},1700,{"$nulls":12},0,{"$nulls":7},0]
["AÉREO",{"$nulls":27},70.379148,null,null,null,4341.659114,{"$nulls":18},0,{"$nulls":7},0]
["HIDROVIÁRIO",{"$nulls":24},399.961944,1027.640246,{"$nulls":24},0,{"$nulls":7},0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,11377.343025028518,17.5388,23.02884,3.60737,3.63372,322.9173629167972,862.9665900000002,314.5950261023854,0,5305.694,0,0,0,0,314.4706050136,0,23734.04607275628,0,0,79359.85594345073,16487.105511867496,1062.9414077461297,1180.139912054494,3014.144853973349,0,0,1370.656650362319,0,3.4773389999999997,0,2996.456,0,0,11897.67975091017,0,209390.41870011573,6532.762083219913,0,0,234.66257668711657,6901.18025601152,2182.486242514177,120.22222222222223,0,0,0,0,null,1062.9414077461297,0,0,1062.9414077461297,0,0,0,null,314,0,0,314]
["CIMENTO                       ",null,null,33,0,0,0,0,10.988381044747872,0,48.33415783521017,0,121.731,{"$nulls":4},222.40060501359997,null,120,{"$nulls":4},119.75417193039996,76.07185659965543,21.251389,null,null,20.45192753623188,null,0,{"$nulls":4},104.29379999999999,null,6948.964,275.5925,null,null,null,4116.746,{"$nulls":7},119.75417193039996,null,null,119.75417193039996,{"$nulls":4},222,null,null,222]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,1133.3205863519554,0,0,0,0,6.6620577978856215,0,0,0,3370.9440000000004,{"$nulls":4},0,{"$nulls":6},0,41.49157092034093,29.863915152098883,null,null,42.90755253623188,null,0.01,null,2996.456,null,null,11232.008400000002,null,19932.892699999997,5404.9085,null,null,null,48.21579310344828,null,120.22222222222223,{"$nulls":5},0,{"$nulls":7},0]
["FERRO LIGAS",null,null,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":6},265.9918075250128,{"$nulls":5},9.6534,24.542377,null,null,6.513184782608695,null,1.2412,{"$nulls":4},139.4835088240921,null,7883.103809068707,788.2099550560865,null,null,null,172.77336605801557,{"$nulls":7},0,{"$nulls":7},0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,789.4266427915974,0,2.8478000000000003,0,0,24.839910141447984,406.01800000000003,10.179647520141083,0,426.492,null,null,0,{"$nulls":9},431.9093344269049,209.2210895748115,null,null,35.59858514492753,null,0.682939,{"$nulls":4},86.49404208607596,null,11946.05,{"$nulls":4},603.0693799636365,{"$nulls":7},0,{"$nulls":7},0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,882.168,0,0,0,0,0,0,0,0,1386.5269999999998,{"$nulls":12},18.79738764019576,1230.0933092472978,null,null,51.4976322463768,null,0,{"$nulls":4},335.4,null,38466.336662146816,13.902857142857144,null,null,null,843.7760279492121,{"$nulls":7},0,{"$nulls":7},0]
["QUÍMICA",null,null,2768.871575308984,0,0,0,0,0,235.66768,0,0,0,{"$nulls":4},92.07,null,155.62771733600002,{"$nulls":5},14.676807307876535,393.81177065422065,null,null,288.6732898550724,null,0,{"$nulls":6},23420.018396211377,30.626888009665148,null,null,234.66257668711657,97.54041041379311,2182.486242514177,{"$nulls":6},0,{"$nulls":7},92,null,null,92]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,741.030173677373,0,20.18104,3.60737,3.60737,37.76346452937378,146.96340000000004,0.07772299720023457,0,0,{"$nulls":4},0,null,7459.1612903225805,null,null,79169.29471916305,null,11.33,225.19139185534556,332.15728502414026,null,null,205.97585507246376,null,0.04,{"$nulls":6},27233.545698504957,0,null,null,null,100.82758620689656,{"$nulls":7},11.33,null,null,11.33,{"$nulls":4},0]
["TÊXTIL",null,null,371.1469667756513,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":6},245.11637338300002,{"$nulls":4},0,7.6426451736444445,57.905326,null,null,48.008242753623186,null,0.0002,{"$nulls":6},8225.344730271312,0,null,null,null,0,{"$nulls":7},0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,829.2045754573655,0,0,0,0,0,58.01948,203.44828,0,0,{"$nulls":6},4891.558020363,null,null,190.56122428768774,16487.105511867496,870.9514673155297,136.13754137365052,407.3778522621334,null,null,73.51341485507245,null,0.03,{"$nulls":6},19077.171332999995,0,null,null,null,0,{"$nulls":7},870.9514673155297,null,null,870.9514673155297,{"$nulls":4},0]
["CERÂMICA",null,null,1463.9620388036797,0,0,0,0,121.3698494033419,0,0.24979774983387265,0,0,{"$nulls":4},0,null,7699.637222665887,{"$nulls":4},60.9057685002,36.612623344798415,130.4120796,null,null,275.9911739130435,null,0,{"$nulls":6},3973.450186919864,0,null,null,null,309.85566858909,{"$nulls":7},60.9057685002,null,null,60.9057685002,{"$nulls":4},0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,2362.2124658619123,17.5388,0,0,0.026350000000000002,121.2937,16.29803,52.305420000000005,0,0,{"$nulls":6},2896.9536411608,{"$nulls":4},0,181.9553534120816,177.50846045864662,null,null,321.52579166666663,null,1.473,{"$nulls":4},0,null,42283.541183992704,19.52138301130503,null,null,null,608.3760237274284,{"$nulls":7},0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",{"$nulls":11},0,{"$nulls":12},0,0,null,null,0,null,0,{"$nulls":19},0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",-555.9228690529708,0.32717834353184116,172.54473793123907,-1.0658141036401503e-14,5.3290705182007514e-14,3.60737,3.1086244689504383e-15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.1368683772161603e-13,0,7.275957614183426e-12,0.04499999999825377,-0.039315600633926806,0,3.637978807091713e-12,0,303.3631641886823,25.75792356292186,415.0824674374999,24.379148,0.03652363077708287,-0.7700000000004366,0.27493399999999824,-116.64497300000039,-15.976335925061449,0,0,0,0,-5.820766091346741e-11,0,-18.16779445114662,0.023694451148912776,0.471165644172288,-0.7597439884802952,0,0.33162393162393755,-22.47799999999961,125.9937480000001,277.28425300000004,-0.2957202380948729,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},1.5779835473588955]
[null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1661.1,47731.3,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,512.730859,3971.52633,0,0,0,0,0,2613.695913,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":15},"CESP",405620.8857102936,5624.599999999999,9263.681364,15235.067214837005,0,354.3,15659.375999999998,2704.5,0,263.2,454725.6102891306]
["BUNKER EM mil tep",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,434.795768432,3800.75069781,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,{"$nulls":10},"APE",22712.03416096384,860.8432120252425,2975.0662598845283,9860.216282173848,22240.05634660016,9690.26543906995,null,0,0,8694.136301348126,77032.61800206569]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-",45.226900916365004,23.955870403643896,25.85458363974851,"-",13.351048951048949,35.140445234990686,"-","-","-",16.422402159244267,"-","-","-","-",null,0,40,"-","-","-","-",88.14776351902678,36.90183661867593,36.460559485797944,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",32.99999999999999,0,"-","-","-",61.336686249430926,"-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":4},0,{"$nulls":10},"Importação",35886.239,{"$nulls":9},35886.239]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",0,0,15235.067214837005,121.7,1815.1,0,44.4,3558.5,0,0,0,84.9,0,0,0,0,null,405620.8857102936,88,0,0,0,0,2970.8,7277.12198,1986.5593840000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15659.375999999998,0,0,0,0,263.2,0,0,0,0,0,0,0,null,2970.8,null,214.3,52,2704.5,{"$nulls":9},"TOTAL",464219.15887125744,6485.443212025242,12238.747623884528,25095.283497010852,22240.05634660016,10044.56543906995,15659.375999999998,2704.5,0,8957.336301348127,567644.4672911965]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-",34.00000000000001,42.70603261688513,"-","-","-","-","-",28.643629732584262,42,"-",49.12280701754387,"-","-","-","-",null,0,46.417930140110656,"-","-",48.03579237761608,45.955,14.686214842237034,37.292273245249504,41.622558706740435,"-","-","-","-","-","-",34.345664829352884,"-","-","-","-",0,"-","-","-",45,"-",44.64553378351353,38.379999999999995,"-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",428332.91987125744,6485.443212025242,12238.747623884528,25095.283497010852,22240.05634660016,10044.56543906995,15659.375999999998,2704.5,0,8957.336301348127,531758.2282911963]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,6704.260245710786,3155.9560364630615,0,0,0,0,0,37.68328370179683,110.45699396292561,0,712.70293436052,0,0,0,0,0,22712.03416096384,1443.8100180839801,0,0,22240.05634660016,7861.219217835684,5537.616910407988,1693.192942759063,1281.8733171254653,0,0,0,0,0,0,1201.293934900536,0,0,0,0,0,0,0,0,1213.476216192481,0,1081.3070754230766,45.67836757432851,0,0,0,0,null,385.23620315028484,0,0,385.23620315028484,0,0,0,null,5152.380707257704,0,4596.38744394681,555.9932633108933,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["tep CESP",0,0,2896.9833305600005,43.689499999999995,603.756,0,28.6,870.8796884999999,0,0,0,44.459999999999994,0,0,0,0,null,34883.396171085245,18.919999999999998,0,0,0,0,289.8415,1695.9385971680001,468.57236815180227,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4080.9282909090903,0,0,0,0,36.903200000000005,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},39922.847662928136,1750.0905711048606,2819.838530553404,5228.302822467335,3981.7077040637632,1897.7060865096137,4080.9282909090903,232.587,null,1797.3395647854984,61711.348233321696]
["tep APE",0,1695.7834739150805,635.53601799225,0,0,0,0,0,11.31407726119263,22.61738447812286,0,124.77392086554529,0,0,0,0,null,1953.2349378428903,267.49935031662807,0,0,3981.7077040637632,1471.1453655399168,1092.0899605159088,390.4685351832999,264.85903005030144,0,0,0,0,0,0,300.79859835222356,0,0,0,0,0,0,0,0,231.90878798345187,0,208.29050658752422,10.235381999458708,0,0,0,0,{"$nulls":27},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["Fator de conversão",0.89,0.9927,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,null,0.086,0.31,0.059,0.18,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.957,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.652,0.87,0.88,0.855,1.014,0.87,0.77,0.8,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",81.77991429855992,1.1425185280099397,2.1560586474643046,4.420950954875986,3.9179552744924773,1.7695170159946576,2.7586591435880026,0.4764425896557917,null,1.5779835473588955,100,87.94382917870283,9.297511677709126,12.056170821297172]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,6704.260245710786,3155.9560364630615,0,0,0,0,0,37.68328370179683,110.45699396292561,0,712.70293436052,0,0,0,0,5152.74259841005,22712.03416096384,1443.8100180839801,0,0,22240.05634660016,7861.219217835684,384.8743119979367,1693.192942759063,1281.8733171254653,0,0,0,0,0,0,1201.293934900536,0,0,0,0,0,0,0,0,1213.476216192481,0,1081.3070754230766,45.67836757432851,0,0,0,0,77032.6180020657,385.23620315028484,0,0,385.23620315028484,0,0,0,null,5152.380707257704,0,4596.38744394681,555.9932633108933,null,null,"% produção",80.55031348507839,1.2196225402785394,2.3015624343442154,4.719303277667086,4.182362427765062,1.8889346520030608,2.9448300311819082,0.5085957971333898,0,1.684475354548345,100,87.1302063619799,9.924963606838185,12.869793638020099]
["SETOR ENERGÉTICO",0,6704.260245710786,655.9629197314781,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,54.11,0,0,0,10125.056,0,0,1081.9362389786822,163.94390572552004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1213.476216192481,0,0,0,0,0,0,0,19998.745526338946,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,6704.260245710786,655.9629197314781,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,1081.9362389786822,163.94390572552004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1213.476216192481,0,0,0,0,0,0,0,9819.579526338948,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",0,6704.260245710786,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,1080.7737500392163,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7785.033995750002,0,{"$nulls":7},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",0,0,655.9629197314781,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,1.1624889394659803,163.94390572552004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1213.476216192481,0,0,0,0,0,0,0,2034.545530588945,0,{"$nulls":7},0,null,0,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,54.11,0,0,0,10125.056,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10179.166000000001,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,373.60047360000004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,90.85999999999999,0,0,0,0,0,0,123.4672159455771,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,587.9276895455771,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["PÚBLICO",0,0,128.03717797727074,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,26.929999999999996,0.15245882272927497,0,0,0,0,0,31.810363199999987,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,186.93,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,2.237307681148788,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1615.1277636390046,50.125639481570474,0,0,2.3118846038537475,0,2.545580320611033,11.269389600000002,55.131290238381965,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1738.7488555645707,2.545580320611033,null,null,2.545580320611033,{"$nulls":4},0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1618.3857990997396,0,0,0,0,0,0,2.87328,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1621.2590790997397,0,{"$nulls":7},0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,310.5177296681358,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4596.749335099157,4056.83468666741,0,0,0,0,0,274.41860465116287,3.2587200000000003,144.62071232686978,0,0,0,0,0,0,1201.293934900536,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45.67836757432851,0,0,0,0,10633.372090887602,274.78049580351103,null,null,274.78049580351103,{"$nulls":4},4596.38744394681,null,4596.38744394681]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,54.52340054042057,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,54.52340054042057,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,88.87652038016533,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,4127.489576998889,0,0,0,0,0,0,8.649186,396.47429361983484,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4621.489576998888,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,712.70293436052,0,0,0,0,null,10191.978498978378,0,0,0,0,0,0,34.8005892,210.90647643947997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11150.388498978378,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,693.5817537114951,0,0,0,0,0,37.68328370179683,0,0,0,0,0,0,0,555.9932633108933,8.71,0,0,0,0,0,null,55.35855286470996,17.107069022872786,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1081.3070754230766,0,0,0,0,0,2449.740998034845,0,{"$nulls":7},555.9932633108933,null,null,555.9932633108933]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,382.96560041465466,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,45.88000000000001,66.64600578568896,0,0,12108.37552525674,0,49.556234120871295,164.4356244,20.192698937000372,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12838.051688914955,49.556234120871295,null,null,49.556234120871295,{"$nulls":4},0]
["TÊXTIL",0,0,65.89281975182413,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,203.18443504,0,0,0,0,0,0,2.151456,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,271.22871079182414,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,265.00245275116583,0,0,0,0,0,0,110.45699396292561,0,0,0,0,0,0,null,492.7400000000002,1063.9082501650403,0,0,4.312936739562975,7861.219217835684,44.4555819146273,59.32291257009385,272.00767081550543,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10173.426016754605,44.4555819146273,null,null,44.4555819146273,{"$nulls":4},0]
["CERÂMICA",0,0,28.503069615338614,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,2.69808,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31.201149615338615,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,160.77821118038497,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,125.27999999999975,262.977663828951,0,0,0,0,13.898310990664179,111.16133400000001,1.4892,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,675.58472,13.898310990664179,null,null,13.898310990664179,{"$nulls":4},0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,1708.2537261157254,722.2000204457386,0,0,0,0,0,25.424892721781188,46.144837440242185,0,218.90161555358824,0,0,0,0,1009.5430898628399,22712.03416096384,862.901130053639,0,0,18696.008865356147,5137.7750342772615,82.54687065306875,460.4581782821933,276.7596970222586,0,0,0,0,0,0,699.5316240749386,0,0,0,0,0,0,0,0,355.68832512799366,0,236.69375748582297,11.97120701691077,0,0,0,0,null,82.88687065306875,0,0,82.88687065306875,0,0,0,null,1009.20308986284,0,895.040415610386,114.162674252454]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1708.2537261157254,142.45659367905836,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,54.11,0,0,0,8504.266942720691,0,0,296.2345184324726,32.73929151839016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,355.68832512799366,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,1708.2537261157254,142.45659367905836,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,296.2345184324726,32.73929151839016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,355.68832512799366,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,1708.2537261157254,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,296.2345184324726,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["    REFINO",0,0,142.45659367905836,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,32.73929151839016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,355.68832512799366,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,54.11,0,0,0,8504.266942720691,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,86.48196355712126,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,90.85999999999999,0,0,0,0,0,0,33.1466761054574,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["PÚBLICO",0,0,29.638363284416833,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,26.929999999999996,0.09194571356744491,0,0,0,0,0,8.540400764826757,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0.5178975269563924,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1615.1277636390046,33.541172982133965,0,0,1.8486417448963537,0,0.3468125213471441,3.0255895839306466,12.027135877217528,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0.3468125213471441,null,null,0.3468125213471441,{"$nulls":4},0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1618.3857990997396,0,0,0,0,0,0,0.7714141003445516,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,71.87941364804456,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,895.380415610386,4056.83468666741,0,0,0,0,0,59,0.8748964796590648,31.54965084790112,0,0,0,0,0,0,699.5316240749386,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11.97120701691077,0,0,0,0,null,59.34,null,null,59.34,{"$nulls":4},895.040415610386,null,895.040415610386]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,54.52340054042057,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,20.573357208402648,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,4127.489576998889,0,0,0,0,0,0,2.322121073095101,86.49262842518849,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,218.90161555358824,0,0,0,0,null,10191.978498978378,0,0,0,0,0,0,9.34321235980424,46.01018475270222,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,162.12665211772045,0,0,0,0,0,25.424892721781188,0,0,0,0,0,0,0,114.162674252454,8.71,0,0,0,0,0,0,14.978545492123464,3.8108203457793435,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,236.69375748582297,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},114.162674252454,null,null,114.162674252454]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,88.64982632262709,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,45.88000000000001,40.19324332096248,0,0,10186.444546950052,0,11.592416859957925,44.14744099465439,4.405126975859744,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,11.592416859957925,null,null,11.592416859957925,{"$nulls":4},0]
["TÊXTIL",0,0,15.253033224348716,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,203.18443504,0,0,0,0,0,0,0.5776198263555545,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,61.34342454263441,0,0,0,0,0,0,46.144837440242185,0,0,0,0,0,0,null,492.7400000000002,642,0,0,3.4487339405101536,5137.7750342772615,8.891153214497512,15.926930626349485,59.33968173786664,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,8.891153214497512,null,null,8.891153214497512,{"$nulls":4},0]
["CERÂMICA",0,0,6.597961196320615,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0.7243766552015911,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,36.68153413808713,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,125.27999999999975,147.07476803697517,0,0,0,0,2.7164880572661803,29.844435787918425,0.3851765413533835,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,2.7164880572661803,null,null,2.7164880572661803,{"$nulls":4},0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",0,-500.123123923532,-985.090909090909,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1362,0,0,0,0,0,0,-2016.8560000000002,2547,0,938,0,306,-3885.8227450980394,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2419.18,0,0,0,-89,0,null,-2016.8560000000002,0,0,0,0,0,-2016.8560000000002,null,1362,1362,0,0]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,-2016.8560000000002,2547,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-2016.8560000000002,{"$nulls":5},-2016.8560000000002,null,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,853,0,306,-1102.975163398693,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["  GÁS NATURAL",0,-500.123123923532,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,495.12189268429665,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},495,495]
["  TRANSFERÊNCIAS",0,0,-985.090909090909,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,866.8799999999999,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-89,0,null,0,{"$nulls":7},867,867]
["  REFORMULADORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,85,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2782.8475816993464,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2419.18,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",0,1995.7462738842746,3057.164767798823,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,48886.698399970745,0,0,1114.9683117562067,542.3913249915372,0,0,22.25859247135843,0,0,0,470.16,0,0,0,0,24219.951681512182,0,0,0,5099.3110850611265,0,0,0,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,1995.7462738842746,3057.164767798823,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,1114.9683117562067,530.6880857020906,0,0,22.25859247135843,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,12390.125822555172,0,0,0,5099.3110850611265,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,1995.7462738842746,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,1103.5296325109236,15.673981191222571,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9319.139916750002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    REFINO",0,0,2705.5524972300327,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,11.438679245283017,515.014104510868,0,0,22.25859247135843,0,0,0,0,0,0,0,0,3070.9859058051693,0,0,0,5099.3110850611265,0,0,0,0,0,0,0]
["    GASODUTOS",0,0,351.61227056879056,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,11.703239289446186,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,847.8955327881538,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,48886.698399970745,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5397.461645998091,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  SETOR ELÉTRICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5074.468680170764,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  CARVÃO MINERAL E OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,470.16,0,0,0,0,510,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  OUTROS"]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,1019.421305000568,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9654.40725490196,20.267187,0,0,0,0,0,0,0,0,190.635,868.698,524.5398773006135,0,0,141.70057076086698,2421.5220000000004,1391.993748,586.284253,4265]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",0,0,1019.421305000568,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9654.40725490196,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,524.5398773006135,0,0,0,0,0,0,4265]
["  OUTROS USOS ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20.267187,0,0,0,0,0,0,0,0,190.635,868.698,0,0,0,141.70057076086698,2421.5220000000004,1391.993748,586.284253,0]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1062.189,603.68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,2896.9833305600005,43.689499999999995,603.756,0,28.6,870.8796884999999,0,0,0,44.459999999999994,0,0,0,0,0,34883.396171085245,18.919999999999998,0,0,0,0,289.8415,1611.1416673096,468.57236815180227,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4080.9282909090903,-39106.402484865226,0,0,0,36.903200000000005,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,1695.783473915085,635.53601799225,0,0,0,0,0,11.31407726119263,22.61738447812286,0,124.77392086554529,0,0,0,0,0,1953.2349378428903,267.49935031662807,0,0,3981.7077040637632,1471.1453655399168,82.14599874890725,370.94510842413484,264.8590300503015,0,0,0,0,0,0,300.79859835222356,0,0,0,0,-6624.80514817765,0,0,0,231.90878798345187,0,208.29050658752422,10.235381999458708,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,1735.36,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,34132.683761798115,983.4517154219999,20837.803499926875,53.699289924,0,0,0,3568.843791708,0,0,0,0,0,146.2,0,4504.488648,6230.30841,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,1981.1773260849195,12702.366857688061,5.173945999999999,7.138940399999999,1.26083714029,1.4534880000000001,137.2150146026942,384.0201325500001,154.19529149879708,0,3024.24558,0,0,0,0,0,0,7357.554282554446,0,0,27312.796925072813,4720.901305162627,1062.9414077461297,1848.9391851019004,3403.605123269396,0,0,851.0712133713769,0,2.8583726579999995,0,1490.64488,0,0,8209.399028128017,0,20090.49185282,4220.164305760064,0,0,3477.7508274598545,6004.026822730022,1920.5878934124758,102.79,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,512.2638720697333,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9045.708338233168,0,0,0,0,0,5391.452622426248,41.428157270302826,0,0,7148.961068567028,0,5.367995376,0,0,0,0,0,0,21126.57224767518,582.8365692278462,0,8.997879,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,2485.52226,1412.6111999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,6778.9409935104,169.60263899999998,2343.780792,0,111.02520000000001,3380.7549507569997,0,0,0,172.59372,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4946.204918640472,1490.0601307227312,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,84.87736000000001,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,3968.133328961299,1487.154282101865,0,0,0,0,0,43.921247927949786,87.80068654407295,0,484.37236080004686,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1138.801482862094,842.2517155599588,0,0,0,0,0,0,544.4454630175246,0,0,0,0,0,0,0,0,533.3902123619392,0,633.2031400260736,34.22711740618992,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,4060.7423999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,104787.3391487202,3127.3764550419596,59867.00945528992,154.278059951652,0,0,0,10578.052998622512,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,4635.9549430387115,29723.53844699006,20.085258372,27.713366632799996,4.8945697786057805,5.642440416,532.6686866876589,1490.7661545591004,598.5861215983302,0,11740.12134156,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5676.243298262834,10823.46429199668,0,0,2224.700151752779,0,8.472216558311999,0,2698.0672328,0,0,35977.71257962008,0,0,0,0,0,7998.826903157665,24784.62272422953,5838.587195973926,343.72976,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,1198.6974606431759,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16551.75955084858,131.74154011956298,0,0,18687.38423323421,0,15.910738294463998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,11089.61053200001,45094.634932379864,1035.1845858720035,2371.4941586328,4.8945697786057805,116.66764041600001,3913.4236374446587,1534.6874024870501,686.3868081424032,0,12397.087422360046,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,133100.34839933418,16414.894133440892,59867.00945528992,154.278059951652,20912.08438498699,0,24.382954852775995,10578.052998622512,3242.5126958175247,0,0,35977.71257962008,0,0,0,0,0,8617.094475519603,24784.62272422953,6471.790336,377.9568774061899,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL",{"$nulls":59},401289.52452858526,1.3547228526498531,432226.02897834877]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",9668.788960173268,12234.228604573564,7372.524177452784,29275.541742199617,{"$nulls":61},1.077092728712782]
["TRANSPORTE",178514.05611762623,4060.7423999999996,0,182574.79851762622]
["INDÚSTRIA",57354.91678193172,34359.49339002877,53439.98751202457,145154.39768398507]
["OUTROS",37909.50882649681,5529.78106977754,845.4966885000036,44284.78658477435]
["TOTAL",283447.27068622806,56184.24546437988,61658.008377977356,401289.5245285853]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",3.4111420218529727,21.77519427991591,11.957123448194377,7.295366550270916]
["TRANSPORTE",62.97963486663403,7.227546381439723,0,45.49702580253145]
["INDÚSTRIA",20.234774758308667,61.15503217323132,86.67160830824362,36.17198775734431]
["OUTROS",13.374448353204315,9.84222716541304,1.3712682435620045]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",33.026848983074714,41.78993069473544,25.183220322189843,100]
["TRANSPORTE",97.77584725111558,2.2241527488844337,0,100]
["INDÚSTRIA",39.51304107699089,23.67099718524041,36.81596173776871,100]
["OUTROS",85.60390994303799,12.486863991524228,1.9092260654377764,100]
["TOTAL",70.6341066388931,14.000925025486847,15.364968335620041,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³"]
["  GÁS NATURAL","M m³"]
["  CARVÃO MINERAL","k t"]
["  ÁLCOOL","k m³"]
["     ANIDRO","k m³"]
["     HIDRATADO","k m³"]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh"]
["  BIODIESEL","k m³"]
["     SOJA","k m³"]
["     GORDURA ANIMAL","k m³"]
["     OUTROS","k m³"]
[]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh"]
["  ELETRICIDADE","GWh"]
["     PÚBLICA","GWh"]
["        RESIDENCIAL","GWh"]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh"]
["        INDUSTRIAL","GWh"]
["        OUTROS","GWh"]
["     AUTOPRODUTOR","GWh"]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO"]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³"]
[]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS"]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW"]
["    HIDRO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    TERMO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    EÓLICA ","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    NUCLEAR","MW"]
["    TOTAL","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["  REFINO","k m³/dia"]
["  UPGN","M m³/dia"]
[]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE"]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW"]
["      HIDRO","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    COMERCIAL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PÚBLICO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AGROPECUÁRIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TRANSPORTE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CIMENTO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    SIDERURGIA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    FERRO-LIGAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    MINERAÇÃO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    NÃO-FERROSOS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALUMÍNIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    QUÍMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TÊXTIL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PAPEL E CELULOSE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CERÂMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    OUTROS SETORES","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
[]
["RECURSOS E RESERVAS"]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)"]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)"]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO"]
[]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS"]
["  AÇO","k t"]
["  FERRO-GUSA","k t"]
["  FERRO-LIGAS","k t"]
["    do qual: Silício Metálico","k t"]
["  ALUMÍNIO","k t"]
["  ALUMINA","k t"]
["  PELOTAS","k t"]
["  ZINCO","k t"]
["  COBRE","k t"]
["  NÍQUEL","k t"]
["  PAPEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":27},0]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":27},0]
["  CIMENTO","k t"]
["  AÇÚCAR","k t"]
["  CANA ESMAGADA","k t"]
[]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]

{"sheet":"2012","index":43,"n_rows":301,"n_cols":80,"rows_kept":301,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",2012,{"$nulls":34},-30.5]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras ",null,"óleos "]
["BRASIL","LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","PRIMÁRIAS","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov",null,"vegetais"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","mil tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil m³"]
["PRODUÇÃO",120244.32,25761.7,null,386.1834,2776.9606200000003,null,43.136350000000014,2351.01287,44.96707,873.3278799999999,19.567,114.50079,7.0783000000000005,0,0,382.767,1342.9446723505919,415342.1754565751,82847.14554886287,145273.5825208333,20792.052,154026.69947253124,21442.604323425556,3737.0069601430705,{"$nulls":26},3737.1718424886885,0,54.05176865492585,1098.3905016856143,434.30398814814856,0,2150.425584,null,1342.98279000397,0,973.07618130865,369.90660869531996,null,2717.483]
["IMPORTAÇÃO",20017.099,null,13184.073682,{"$nulls":5},352.8,null,null,5537.451242500001,null,null,10595.602757499999,380.11431,0,0,{"$nulls":6},9718.7,227.128,3780.199,6,2854,7032.801962,0,1871,null,null,null,1591,88.24944,40721.605,null,359.8562178973629,194.1437821026371,null,3713.184293,null,0.152991452991453,103.68,800.991617,246,45]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",608.6280000000002,0,0,-63,-120,null,32,542,40.660000000000025,47,null,-212.14580235432106,null,null,250,-103.2988,0,{"$nulls":6},30.648415999999852,376.99,75.91040862927775,1312.979,-1.9109999999999996,-97.49700000000001,75.02199999999999,0.29799999999999993,26.126000000000005,null,null,null,327.93442416682217,-120.73649782718346,null,null,-7.782000000000153,-481.33799999999974,null,-30.427000000000007,null,null,-8.204000000000008,12.295000000000002,-45.012,1.061,null,30.648415999999852,{"$nulls":5},30.648415999999852]
["OFERTA TOTAL                  ",140870.047,25761.7,13184.073682,323.1834,2656.9606200000003,0,75.13635000000002,2893.01287,438.42707,920.3278799999999,19.567,5439.80623014568,7.0783000000000005,0,10845.602757499999,659.58251,1342.9446723505919,415342.1754565751,82847.14554886287,145273.5825208333,20792.052,154026.69947253124,21442.604323425556,3767.6553761430705,10095.69,303.03840862927774,5093.178,4.089,2756.503,7107.8239619999995,0.29799999999999993,1897.126,0,0,0,1918.9344241668223,-32.48705782718345,40721.605,0,352.07421789736276,-287.19421789736265,0,3682.7572929999997,0,0.152991452991453,95.476,813.286617,200.988,46.061,null,3767.8202584886885,0,54.05176865492585,1098.3905016856143,434.30398814814856,0,2181.074,null,1342.98279000397,0,973.07618130865,369.90660869531996]
["EXPORTAÇÃO",-30951.16,0,{"$nulls":9},0,{"$nulls":4},0,{"$nulls":7},-791.621245,-9102.552672,-122.273,-28.67,-31.249,0,0,-2744.4320000000002,{"$nulls":5},-467.1708,null,-1922.218408582807,-1127.781591417193,null,-319.254,null,-0.4846153846153846,-110.068,-114.761,-28.983000000000004,-8.778]
["NÃO APROVEITADA",null,-1432.5042052076938,-9.245794792306242,{"$nulls":13},0]
["REINJEÇÃO",null,-336.68499999999995,-3196.515,{"$nulls":13},0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",109918.88699999999,23992.510794792306,9978.312887207694,323.1834,2656.9606200000003,0,75.13635000000002,2893.01287,438.42707,920.3278799999999,19.567,5439.80623014568,7.0783000000000005,0,10845.602757499999,659.58251,1342.9446723505919,415342.1754565751,82847.14554886287,145273.5825208333,20792.052,154026.69947253124,21442.604323425556,3767.6553761430705,9304.068755,-8799.514263370722,4970.905,-24.581000000000003,2725.2540000000004,7107.8239619999995,0.29799999999999993,-847.3060000000003,0,0,0,1918.9344241668223,-32.48705782718345,40254.4342,0,-1570.144190685444,-1414.9758093145558,0,3363.5032929999998,0,-0.3316239316239316,-14.591999999999999,698.525617,172.005,37.283,null,3767.8202584886885,0,54.05176865492585,1098.3905016856143,434.30398814814856,0,2181.074,null,1342.98279000397,0,973.07618130865,369.90660869531996]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-109939.96117504899,-21731.57544429185,8580.427129746055,-323.3,-2636,0,-75.6,-2771.5,-29.533320076537752,-48.67229786442379,0,-322.6320626150481,0,0,-10840.602757499999,-659.58251,-1030.6160723505918,-415342.1754565751,-29718.3331558736,-145273.5825208333,-20792.052,-20788.08009694223,-5237.676292507158,-2783.8030761420705,45166.149236868085,13044.205508903304,26786.20168463612,77.606,10386.212747751226,2426.3522235294117,24,5422.769,3419.910260068451,0,0,9683.309,32.487057827183456,552498.3462091938,7309.563491844519,9563.557999999999,13913.108999999999,5698.746092962627,3369.8676000000005,2131.2373426469144,252.08198462570124,2519.722,572.979,427.08500000000004,4185.789033915391,null,-2783.8679584886886,0,-54.05176865492585,-114.43820168561413,-434.30398814814856,0,-2181.074,null,-1030.75419000397,0,-973.07618130865,-57.67800869532001]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-109502.46117504899,{"$nulls":15},-3770.5970624434103,{"$nulls":7},45890.349,14468.363,25773.946684636117,77.606,8344.980631751227,6471.804,24,5422.769,{"$nulls":9},6247.697852760736,4452.35,0,null,2572.222,607.979,290.24100000000004,3317.869,{"$nulls":9},-3770.5970624434103,-3770.5970624434103]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",null,-19147.396,17977.807,{"$nulls":13},918.1447428510468,{"$nulls":9},182,null,1730.393116,0,{"$nulls":18},1101.8983904761903,{"$nulls":9},918.1447428510468,918.1447428510468]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO"]
["COQUERIAS                     ",{"$nulls":14},-10840.602757499999,{"$nulls":17},4035.7496214,null,null,9683.309,{"$nulls":6},-959.9824,null,262.93824]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",{"$nulls":15},-659.58251,{"$nulls":20},89.03980291204688]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",null,null,-7614.165637,-323.3,-2636,null,-75.6,-2771.5,null,null,null,-104.4,{"$nulls":5},-394879.392523449,-145.3116695285999,{"$nulls":4},-520.399177850241,-2666.7264685827918,-1099.9941646292777,{"$nulls":10},-56.552745084863425,474469.91000568186,null,null,null,-81,{"$nulls":8},-520.399177850241,null,-54.05176865492585,-32.043421047166596,-434.30398814814856,null,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-1708.2537261157254,-747.1474020448535,0,0,0,0,0,-29.533320076537752,-48.67229786442379,0,-218.2320626150481,0,0,0,0,-1030.6160723505925,-20462.782933126153,-833.0457363050695,0,0,-20788.08009694223,-5237.676292507158,-82.53289829182957,-461.09829454912676,-306.6633264674188,0,0,0,0,0,0,-615.8393613315486,0,0,0,0,78028.43620351198,0,0,0,-467.95175979810944,0,-307.8466573530853,-10.856255374298755,0,0,0,0,null,-82.39478063844753,0,0,-82.39478063844753,0,0,0,null,-1030.75419000397,0,-973.07618130865,-57.67800869532001]
["CARVOARIAS                    ",{"$nulls":18},-28739.97575003993,0,0,{"$nulls":17},7309.563491844519]
["DESTILARIAS                   ",{"$nulls":18},0,-145273.5825208333,-20792.052,{"$nulls":18},9563.557999999999,13913.108999999999,{"$nulls":9},0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",-437.5,-875.9257181761242,-1036.066831209092,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2852.452319592364,0,0,0,0,0,0,-2180.871,2403.625,-17.499999999999993,830.255,0,310.839,-4045.4517764705884,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-122.50000000000001,2439.084,0,-52.5,-35,136.844,-233.97835656079974,null,-2181.074,null,0,0,0,null,-2181.074,null,2852.452319592364,2852.452319592364,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",0,-128.8085,-236.706878912,{"$nulls":8},-14,null,null,-5,-0.043910308122974584,null,null,0,-0.04499999999825377,0.039315600633926806,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10,3.552713678800501e-15,-94366.73610407159,-192.16963415754822,-44.873,-158.987,-22,0,0,1.7763568394002505e-15,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,2149.796273884275,18309.950930469306,0.05298,20.9848,0.02997,0,121.87696,409.06018000000006,871.73531,19.567,5103.0528975306315,7.0783000000000005,0,0,0,312.3286,0,53128.812392989275,0,0,133238.619375589,16204.928030918398,983.852300001,54470.219979208596,4148.236219201338,31758.17178,76.261,13130.854856388907,9571.997023529411,27.581047999999996,4576.231,3325.60056,0,0,11592.243424166822,0,498386.0443051222,7117.393857686971,7959.349,12298.291,5667.936277011708,6794.206005653794,2131.2373426469144,252.08198462570124,2504.937,1271.452,598.75,4252.2616434392,null,983.9523,null,0,983.9523,0,null,0,null,312.2286,0,0,312.2286]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,1020.6913050005678,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9571.997023529411,18.740994999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,199.904,979.009,621.1656441717791,0,0,136.06754018125702,2504.937,1271.452,598.75,4252.2616434392,{"$nulls":9},0]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,2149.796273884275,17289.259625468738,0.05298,20.9848,0.02997,0,121.87696,409.06018000000006,871.73531,19.567,5103.0528975306315,7.0783000000000005,0,0,0,312.3286,0,53128.812392989275,0,0,133238.619375589,16204.928030918398,983.852300001,54470.219979208596,4148.236219201338,31758.17178,76.261,13130.854856388907,0,8.840053,4576.231,3325.60056,0,0,11592.243424166822,0,498386.0443051222,7117.393857686971,7759.445,11319.282,5046.770632839928,6794.206005653794,2131.2373426469144,116.01444444444422,0,0,0,0,null,983.9523,null,0,983.9523,0,null,0,null,312.2286,0,0,312.2286]
["SETOR ENERGÉTICO",0,2149.796273884275,3549.868875320126,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,49339.161185846606,0,0,1402.2041608128104,365.3454713830214,0,0,0.4746317512274959,0,0,0,449.0028,0,0,0,0,26350.119817607778,0,0,0,4761.034436520909,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["RESIDENCIAL                   ",null,null,335.8,{"$nulls":15},20878.7815,{"$nulls":9},10463.600159420288,null,5.484783999999999,{"$nulls":6},117645.84953,740.025,{"$nulls":11},0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["COMERCIAL                     ",null,null,219.09022649828256,{"$nulls":15},309.767,{"$nulls":5},11.054417844542598,20.318694,null,null,716.8999637681159,null,0,{"$nulls":6},79796.53475318148,139.87539999999998,{"$nulls":11},0,{"$nulls":7},0]
["PÚBLICO",null,null,50.682544926625255,{"$nulls":21},8.568838385173244,8.793257,null,null,418.8406177536232,null,0,{"$nulls":6},39818.415602539484,{"$nulls":12},0,{"$nulls":7},0]
["AGROPECUÁRIO",null,null,0.34526501797092823,{"$nulls":15},7810.0109999999995,{"$nulls":5},6944.655730057183,22.093167189608618,null,null,18.57163405797101,null,0.01,{"$nulls":6},23268.36970182523,11.3751,null,20,{"$nulls":9},0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,1941.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,44856.71460632133,980.3153799999999,31758.17178,76.261,0,0,0,4576.231,0,0,0,0,0,1885.176,0,7759.445,11299.282,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["RODOVIÁRIO",null,null,1941.8,{"$nulls":21},43221.89048622609,null,31758.17178,{"$nulls":12},7759.445,11299.282,{"$nulls":9},0,{"$nulls":7},0]
["FERROVIÁRIO",{"$nulls":24},1211.618793,0,{"$nulls":11},1885.176,{"$nulls":12},0,{"$nulls":7},0]
["AÉREO",{"$nulls":27},76.261,null,null,null,4576.231,{"$nulls":18},0,{"$nulls":7},0]
["HIDROVIÁRIO",{"$nulls":24},423.2053270952381,980.3153799999999,{"$nulls":24},0,{"$nulls":7},0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,11191.672713705735,0.05298,20.9848,0.02997,0,121.87696,409.06018000000006,871.73531,19.567,5103.0528975306315,7.0783000000000005,0,0,0,312.3286,0,24130.25289298928,0,0,83899.45818974239,16204.928030918398,983.852300001,1247.0222257875605,2751.370249628708,0,0,1512.4678496376812,0,3.345269,0,2876.59776,0,0,11592.243424166822,0,209621.5788999682,6226.118357686972,0,0,285.7361963190184,6794.206005653794,2131.2373426469144,116.01444444444422,0,0,0,0,null,983.9523,null,0,983.9523,0,null,0,null,312.2286,0,0,312.2286]
["CIMENTO                       ",null,null,63,0,0,0,0,0,4.724069999999999,68.90168,0,125.91241753063149,0,null,null,null,222.1,null,262.5375,{"$nulls":4},133.9,82.03940629965544,17.26409,null,null,15.0116884057971,null,0,{"$nulls":4},108.22224316682374,null,7494.678363273751,220.38027343749997,null,null,null,4112.85,{"$nulls":7},134,null,null,134,{"$nulls":4},222,null,null,222]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,1212.930169244842,0,0,0,0,0,0,0,0,3252.96096,0,null,null,null,0,{"$nulls":6},1e-09,44.79167748041499,30.741121982603342,null,null,32.32299818840579,null,0,null,2876.59776,null,null,10862.155580999999,null,19716.6636845,5167.515734,null,null,null,46.01290344827588,null,116.01444444444422,{"$nulls":5},0,{"$nulls":7},0]
["FERRO LIGAS",null,null,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":5},260.6702,{"$nulls":5},9.5238,48.52213999999999,null,null,33.86259420289855,null,1.2318,{"$nulls":4},135.29559999999998,null,7741.2042,772.24,null,null,null,169.24599999999998,{"$nulls":7},0,{"$nulls":7},0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,765.1266427915973,0,0,0,0,0.0551,370.68599000000006,2.01953,0,394.05,7.0783000000000005,null,0,{"$nulls":9},453.4003186269049,199.53591157481154,null,null,51.533014492753615,null,0.864068,{"$nulls":4},82.64999999999999,null,11753.140000000001,{"$nulls":4},572.91,{"$nulls":7},0,{"$nulls":7},0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,973.34632,0,0,0,0,0,0,0,0,1317.25,0,{"$nulls":11},13.988387640195763,1215.3513633802174,null,null,52.349219202898546,null,0,{"$nulls":4},403.91999999999996,null,37844.476,15.883,null,null,null,803.6599999999999,{"$nulls":7},0,{"$nulls":7},0]
["QUÍMICA",null,null,2519.9533309468743,0,0,0,0,0,0,331.65515000000005,0,1.6644100000000002,0,null,null,null,90.22859999999999,null,152.51516298928,{"$nulls":5},15.27452488086894,343.1337218895389,null,null,310.48672644927535,null,0,{"$nulls":6},23522.61894809774,30.0143502494718,null,null,285.7361963190184,95.58960220551724,2131.2373426469144,{"$nulls":6},0,{"$nulls":7},90.22859999999999,null,null,90.22859999999999]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,818.2264694106572,0,20.9848,0,0,2.20252,0,124.11417999999999,0,0,0,null,null,null,0,null,7481.3769999999995,null,null,83785.45818974239,null,11.4433,249.63222235534556,283.0559109077519,null,null,273.6552282608695,null,0.035,{"$nulls":6},28176.8004,0,null,null,null,99.99,{"$nulls":7},11.4433,null,null,11.4433,{"$nulls":4},0]
["TÊXTIL",null,null,360.2804964632117,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":5},234.08005,{"$nulls":4},0,9.163541173644445,47.2878,null,null,46.43965398550724,null,0.000201,{"$nulls":6},7496.287999999999,0,null,null,null,0,{"$nulls":7},0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,873.4999749022782,0,0,0,0,0,0,251.97516000000002,0,0,0,{"$nulls":5},4940.47358,null,null,114,16204.928030918398,777,145.65550437365053,343.06045809378463,null,null,82.26301630434781,null,0,{"$nulls":6},19023,0,null,null,null,0,{"$nulls":7},777,null,null,777,{"$nulls":4},0]
["CERÂMICA",null,null,1493.2421015293128,0,0,0.02997,0,82,0.048159999999999994,0,0,0,0,null,null,null,0,null,7930.6189,{"$nulls":4},61.509,32.594035344798414,117.75119280000001,null,null,262.7109148550725,null,0,{"$nulls":6},4172.1225,0,null,null,null,315.99600000000004,{"$nulls":7},61.509,null,null,61.509,{"$nulls":4},0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,2109.0672084169614,0.05298,0,0,0,37.619339999999994,33.601960000000005,93.06961,19.567,11.21511,0,{"$nulls":5},2867.9804999999997,{"$nulls":4},0,190.95880761208159,105.666539,null,null,351.8327952898551,null,1.2142,{"$nulls":4},0,null,42680.5868040967,20.085,null,null,null,577.9515,{"$nulls":7},0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",{"$nulls":24},0,0,null,null,0,null,0,{"$nulls":19},0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",21.07417504899786,17.66942338382023,-12.08220757244635,0.16958000000000537,0.024179999999709878,0.02997,0.4636499999999728,0.36408999999997604,0.16643007653777886,0.0797278644238304,0,-0.12127000000054977,0,0,0,0.043910308122974584,-5.684341886080802e-14,0,0,0.04499999999825377,-0.039315600633926806,0,0,0,0.0019873405108228326,-96.45502633124397,1.0650953638833016,23.236000000000004,19.38810863768049,37.82083799999964,3.2830479999999973,0.7680000000000291,-94.3097000684511,0,0,0,-1.0658141036401503e-14,0,0,10.80819068544497,-40.85519068544454,-8.809815950919074,60.83511265379366,0,0.33162393162393755,-0.193000000000211,-0.05261700000005476,-0.34000000000003183,29.18960952380894,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},1.5560106831920983]
[null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,470.403245,3519.582672000001,0,0,0,0,0,2715.762,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":15},"CESP",394879.392523449,7551.266447522262,13088.543986428536,36777.66714497605,0,611.5770104642102,16038.4,5050.046373815681,0,473.016519026145,474469.91000568186]
["BUNKER EM mil tep",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,398.90195176000003,3368.2406171040006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,{"$nulls":10},"APE",20462.782933126153,870.8025294176396,3125.071449007968,9982.497477975008,25065.50740817711,9771.49433674899,null,0,0,8750.28006905911,78028.43620351198]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-",47.20387339466977,23.843151635584327,26.98599875125916,"-",12.056858730158728,33.110013417324836,"-","-","-",21.133350280050248,"-","-","-","-",null,0,40,"-","-","-","-",{"$error":"#VALUE!"},33.543367121799996,34.86960936072594,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",33,0,"-","-","-",77.02685116308501,"-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":4},0,{"$nulls":10},"Importação",40254.4342,{"$nulls":9},40254.4342]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",0,0,36777.66714497605,264.41916540888394,2564.171946462667,0,42.39528,4534.047101178009,0,0,0,146.23295447270118,0,0,0,0,null,394879.392523449,209.51915141333012,0,0,0,0,5452.104232866562,8820.28316707344,4268.260819355097,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16038.4,0,0,0,0,473.016519026145,0,0,0,0,0,0,0,null,5452.104232866562,null,251.40357513919002,150.65428391169002,5050.046373815681,{"$nulls":9},"TOTAL",455596.60965657514,8422.068976939901,16213.615435436504,46760.16462295105,25065.50740817711,10383.071347213201,16038.4,5050.046373815681,0,9223.296588085255,592752.7804091938]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-",34.00000000000001,42.87951523158107,"-","-","-","-","-",28.64362973258426,42,"-",49.12280701754386,"-","-","-","-",null,0,45.721431256875,"-","-",48.6900365111562,45.955,64.18283727126756,37.27221956260465,41.91729393345068,"-","-","-","-","-","-",34.356435643564396,"-","-","-","-",0,"-","-","-",45.00000000000001,"-",44.6465909090909,38.379999999999995,"-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",415342.1754565751,8422.068976939901,16213.615435436504,46760.16462295105,25065.50740817711,10383.071347213201,16038.4,5050.046373815681,0,9223.296588085255,552498.3462091937]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,6704.260245710786,3278.2372322642213,0,0,0,0,0,43.77255358669521,116.50698127032256,0,710.5229945606218,0,0,0,0,4648.513074497874,20462.782933126153,1372.9410980877403,0,0,25065.50740817711,8014.0763760108275,384.04636849314045,1694.6350034270008,1430.4364455809675,0,0,0,0,0,0,1057.9022692180574,0,0,0,0,0,0,0,0,1596.4772828461084,0,1406.3938745052753,41.42406214907862,0,0,0,0,null,384.47686265042324,0,0,384.47686265042324,0,0,0,null,4648.08258034059,0,4365.26898870827,282.8135916323199,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["tep CESP",0,0,6700.4657605600005,95.37349999999999,817.16,0,30.24,1177.6740945,0,0,0,59.507999999999996,0,0,0,0,null,33959.627757016606,45.04661755386597,0,0,0,0,520.399177850241,2261.3840453582075,1052.6944155502188,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4179.704242424242,0,0,0,0,52.812000000000005,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},39181.30843046546,2341.3463890276066,3998.5666181154056,9053.738948274551,4427.258206325883,1971.5317580691844,4179.704242424242,434.30398814814856,null,1933.6688195806435,67521.42740043113,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["tep APE",0,1695.7834739150805,657.4897137994711,0,0,0,0,0,13.1423274340593,23.856191402970808,0,124.3922756905774,0,0,0,0,null,1759.799332248849,258.2441782545715,0,0,4427.258206325882,1499.750991920207,1113.148970642422,391.0113537776595,293.4768034293197,0,0,0,0,0,0,264.8109253725659,0,0,0,0,0,0,0,0,305.10454738836734,0,270.90505847071506,9.282098345025435,0,0,0,0,{"$nulls":27},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["Fator de conversão",0.892,0.9927,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,null,0.086,0.31,0.059,0.18,0.21297099999999997,0.286339,2,0.848,0.957,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.086,0.646,0.534,0.51,0.652,0.87,0.88,0.855,1.014,0.87,0.77,0.8,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",76.86115100836204,1.4208400627198934,2.7353082045846824,7.88864534564835,4.228661296345786,1.751669783825472,2.705748590319263,0.8519650250024121,null,1.5560106831920983,100,83.69344711353573,13.600804296145025,16.306552886464274]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,6704.260245710786,3278.2372322642213,0,0,0,0,0,43.77255358669521,116.50698127032256,0,710.5229945606218,0,0,0,0,4648.513074497874,20462.782933126153,1372.9410980877403,0,0,25065.50740817711,8014.0763760108275,384.04636849314045,1694.6350034270008,1430.4364455809675,0,0,0,0,0,0,1057.9022692180574,0,0,0,0,0,0,0,0,1596.4772828461084,0,1406.3938745052753,41.42406214907862,0,0,0,0,78028.43620351198,384.47686265042324,null,0,384.47686265042324,0,null,0,null,4648.08258034059,0,4365.26898870827,282.8135916323199,null,null,"% produção",75.17527940243158,1.5243609387657848,2.934599813136365,8.46340354569064,4.536757002108112,1.8792945568893766,2.902886517225401,0.9140382787505341,0,1.6693799450022277,100,82.50536924017962,14.591744242595016,17.49463075982038]
["SETOR ENERGÉTICO",0,6704.260245710786,870.5261735620095,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,50.108163411278625,0,0,0,16234.20509183782,0,0,1080.7737500392163,209.69154359188218,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1596.4772828461084,0,0,0,0,0,0,0,26746.042250999104,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,6704.260245710786,870.5261735620095,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,1080.7737500392163,209.69154359188218,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1596.4772828461084,0,0,0,0,0,0,0,10461.728995750002,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",0,6704.260245710786,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,1080.7737500392163,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7785.033995750002,0,{"$nulls":7},0,null,0,{"$nulls":4},"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",0,0,870.5261735620095,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,209.69154359188218,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1596.4772828461084,0,0,0,0,0,0,0,2676.695,0,{"$nulls":7},0,null,0,{"$nulls":4},"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,50.108163411278625,0,0,0,16234.20509183782,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16284.313255249099,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,373.60047360000004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,79.41268434617328,0,0,0,0,0,0,123.46116239999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,576.4743203461734,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["PÚBLICO",0,0,128.03717797727074,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,25.72952253948705,0.15245882272927497,0,0,0,0,0,31.810363199999987,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,185.72952253948705,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,2.237307681148788,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1584.3418094266153,19.21185739432378,0,0,0,0,1.7638933758177044,11.269389600000002,19.1557731561356,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1637.9800306340414,1.7638933758177044,null,null,1.7638933758177044,{"$nulls":4},0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,929.7102085951299,0,0,0,0,0,0,2.87328,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,932.5834885951299,0,{"$nulls":7},0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,394.28397081891984,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4365.699482865554,3148.50385179989,0,0,0,0,0,300.1701462663262,6.23156824399,118.5048846155553,0,0,0,0,0,0,1057.9022692180574,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,41.42406214907862,0,0,0,0,9432.720235977371,300.600640423609,null,null,300.600640423609,{"$nulls":4},4365.26898870827,null,4365.26898870827]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,58.79664941133595,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,58.79664941133595,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,88.87652038016533,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,4087.7523415009173,0,0,0,0,0,0,8.649186,396.47429361983484,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4581.752341500916,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,710.5229945606218,0,0,0,0,null,9634.647684257887,0,0,0,0,0,0,34.8005892,210.90641623937813,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10590.877684257888,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,589.6043728991217,0,0,0,0,0,43.77255358669521,0,0,0,0,0,0,0,282.8135916323199,8.321728233157527,0,0,0,0,0,null,54.996307773700536,76.9891306896853,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1406.3938745052753,0,0,0,0,0,2462.8915593199554,0,{"$nulls":7},282.8135916323199,null,null,282.8135916323199]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,364.93790448585713,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,37.65823219948127,66.64600578568896,0,0,8825.983558027263,0,24.646876720891292,164.4356244,16.41211636082038,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9500.72031798,24.646876720891292,null,null,24.646876720891292,{"$nulls":4},0]
["TÊXTIL",0,0,62.75854499979,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,210.33201755984055,0,0,0,0,0,0,2.151456,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,275.24201855963054,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,279.9495907770402,0,0,0,0,0,0,116.50698127032256,0,0,0,0,0,0,null,470.7747841109117,1097.6673187264678,0,0,5.318758312027644,8014.0763760108275,43.730045781751464,59.32291257009385,271.30276730767554,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10358.64953486712,43.730045781751464,null,null,43.730045781751464,{"$nulls":4},0]
["CERÂMICA",0,0,29.06958020083998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,2.69808,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31.76766020083998,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,94.35561488205789,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,136.69325573404552,189.26345735853062,0,0,0,0,13.73540634835384,111.16133400000001,110.99952,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,656.2085883229878,13.73540634835384,null,null,13.73540634835384,{"$nulls":4},0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,1708.2537261157254,747.1474020448535,0,0,0,0,0,29.533320076537752,48.67229786442379,0,218.2320626150481,0,0,0,0,1031,20462.782933126153,833.0457363050695,0,0,20788.080096942227,5237.676292507158,82.14897064241885,461.0982945491268,306.66332646741876,0,0,0,0,0,0,615.8393613315486,0,0,0,0,0,0,0,0,467.95175979810944,0,307.8466573530853,10.856255374298755,0,0,0,0,null,82.39478063844753,null,0,82.39478063844753,0,null,0,null,1030.75419000397,0,973.07618130865,57.67800869532001]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1708.2537261157254,189.05366395538587,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,50.108163411278625,0,0,0,13469.747652451593,0,0,296.2345184324726,41.8750092857352,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,467.95175979810944,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,1708.2537261157254,189.05366395538587,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,296.2345184324726,41.8750092857352,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,467.95175979810944,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,1708.2537261157254,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,296.2345184324726,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["    REFINO",0,0,189.05366395538587,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,41.8750092857352,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,467.95175979810944,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,50.108163411278625,0,0,0,13469.747652451593,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,86.48196355712126,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,79.41268434617328,0,0,0,0,0,0,33.1466761054574,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["PÚBLICO",0,0,29.638363284416833,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,25.72952253948705,0.09194571356744491,0,0,0,0,0,8.540400764826757,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0.5178975269563924,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1584.3418094266153,12.166834904091136,0,0,0,0,0.35379066883123345,3.0255895839306466,4.178917010391385,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0.35379066883123345,null,null,0.35379066883123345,{"$nulls":4},0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,929.7102085951299,0,0,0,0,0,0,0.7714141003445516,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,91.26983075515804,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,973.32199130468,3148.50385179989,0,0,0,0,0,64.53658144726012,1.6730425195850123,25.852367017396663,0,0,0,0,0,0,615.8393613315486,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10.856255374298755,0,0,0,0,null,64.7823914432888,null,null,64.7823914432888,{"$nulls":4},973.07618130865,null,973.07618130865]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,58.79664941133595,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,20.573357208402648,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,4087.7523415009173,0,0,0,0,0,0,2.322121073095101,86.49262842518849,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,218.2320626150481,0,0,0,0,null,9634.647684257887,0,0,0,0,0,0,9.34321235980424,46.010171619782575,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0,null,0]
["QUÍMICA",0,0,137.23389647983058,0,0,0,0,0,29.533320076537752,0,0,0,0,0,0,0,57.67800869532001,8.321728233157527,0,0,0,0,0,null,14.82051571913106,16.48795311046108,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,307.8466573530853,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},57.67800869532001,null,null,57.67800869532001]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,84.47673058934285,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,37.65823219948127,40.19324332096248,0,0,7314.079430032112,0,5.765508100306418,44.14744099465439,3.5803760922480583,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,5.765508100306418,null,null,5.765508100306418,{"$nulls":4},0]
["TÊXTIL",0,0,14.527503536788329,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,210.33201755984055,0,0,0,0,0,0,0.5776198263555545,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,64.80342509772183,0,0,0,0,0,0,48.67229786442379,0,0,0,0,0,0,null,470.7747841109117,666.4516553339545,0,0,4.253014458523892,5237.676292507158,8.746009156350292,15.926930626349485,59.18590390621532,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,8.746009156350292,null,null,8.746009156350292,{"$nulls":4},0]
["CERÂMICA",0,0,6.729098470687424,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0.7243766552015911,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,21.84167158304132,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,136.69325573404552,114.1420570324939,0,0,0,0,2.747081269670768,29.844435787918425,23,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,2.747081269670768,null,null,2.747081269670768,{"$nulls":4},0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",-437.5,-875.9257181761242,-1036.066831209092,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2852.452319592364,0,0,0,0,0,0,-2181.074,2403.625,-17.499999999999993,830.255,0,310.839,-4045.4517764705884,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-122.50000000000001,2439.084,0,-52.5,-35,136.844,-233.97835656079974,null,-2181.074,{"$nulls":5},-2181.074,null,2852.452319592364,2852.452319592364]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",0,0,-259.016707802273,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,-2181.074,2753.625,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,273.5216434392003,null,-2181.074,{"$nulls":5},-2181.074]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,806.609,0,310.839,-1060.14582875817,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,-648.4257181761242,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,642.751460994363,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},642.751460994363,642.751460994363]
["  TRANSFERÊNCIAS",-437.5,-227.5,-777.050123406819,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2209.7008585980007,0,0,0,0,0,0,null,-350,-17.499999999999993,0,0,0,-133.0137254901961,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-122.50000000000001,0,0,-52.5,-35,136.844,-507.50000000000006,{"$nulls":9},2209.7008585980007,2209.7008585980007]
["  REFORMULADORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23.646,0,0,-23.542,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2828.7502222222224,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2439.084,0,0,0,0,0]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",0,2149.796273884275,3549.868875320126,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,49339.161185846606,0,0,1402.2041608128104,365.3454713830214,0,0,0.4746317512274959,0,0,0,449.0028,0,0,0,0,26350.11981760778,0,0,0,4761.034436520909,0,0,0,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,2149.796273884275,3549.868875320126,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,1402.2041608128104,365.3454713830214,0,0,0.4746317512274959,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,14115.146017192052,0,0,0,4761.034436520909,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,2149.796273884275,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,1390.0862362845085,0.438871473354232,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9384.703995750002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    REFINO",0,0,3049.0599724082504,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,12.117924528301886,364.90659990966714,0,0,0.4746317512274959,0,0,0,0,0,0,0,0,3833.31202144205,0,0,0,4761.034436520909,0,0,0,0,0,0,0]
["    GASODUTOS",0,0,500.80890291187575,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,897.13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,49339.161185846606,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5561.315918389698,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  SETOR ELÉTRICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6129.15788202603,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  CARVÃO MINERAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,449.0028,0,0,0,0,544.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,1020.6913050005678,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9571.997023529411,18.740994999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,199.904,979.009,621.1656441717791,0,0,136.06754018125702,2504.937,1271.452,598.75,4252.2616434392]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",0,0,1020.6913050005678,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9571.997023529411,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,621.1656441717791,0,0,0,0,0,0,4252.2616434392]
["  OUTROS USOS ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18.740994999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,199.904,979.009,0,0,0,136.06754018125702,2504.937,1271.452,598.75,0]
[]
[]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1422.0469245096776,8.136299417229493,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,6700.4657605600005,95.37349999999999,817.16,0,30.24,1177.6740945,0,0,0,59.507999999999996,0,0,0,0,0,33959.627757016606,45.04661755386597,0,0,0,0,1040.798355700482,2148.314843090297,1052.6944155502188,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4179.704242424242,-40804.412260488636,0,0,0,52.812000000000005,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,1695.7834739150805,657.4897137994711,0,0,0,0,0,13.1423274340593,23.856191402970808,0,124.3922756905774,0,0,0,0,0,1759.799332248849,258.2441782545715,0,0,4427.258206325883,1499.750991920207,165.06579658365914,371.4607860887765,293.4768034293198,0,0,0,0,0,0,264.8109253725659,0,0,0,0,-6710.44551350203,0,0,0,305.10454738836734,0,270.90505847071506,9.282098345025435,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,1708.7839999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,36136.569286852464,938.1618186599999,24453.792270600003,58.187143,0,0,0,3761.6618819999994,0,0,0,0,0,162.12513599999997,0,4143.54363,5762.63382,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,2134.1027610849196,12972.556598342757,0.0156291,6.505288,0.01047502449,0,51.78832347407999,182.03178010000002,427.27147310808994,10.95752,2908.74015159246,2.0173155,0,0,0,0,0,7480.378396826677,0,0,28375.962007038564,4640.102887445143,1967.704600002,2134.216777045259,2982.6969450082247,0,0,924.4078561286232,0,2.7498111179999998,0,1430.0082407999998,0,0,7998.647962675106,0,20293.566089711534,4022.0724590657837,0,0,3290.4944526116333,5910.959224918801,1875.4888615292846,99.1923499999998,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,533.2078720697334,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8989.553445,0,0,0,0,0,5610.423151352725,49.00329810745545,0,0,7098.544461124999,0,4.516712447999999,0,0,0,0,0,0,22405.508584528972,575.763973,0,10.2,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,3327.5898033526455,19.03894063631701,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,15679.0898797104,370.23992699999997,3172.21512,0,117.39168,4571.730834849,0,0,0,231.010056,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6595.326568287212,3347.568241449696,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,121.4676,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,3968.133328961288,1538.5259302907623,0,0,0,0,0,51.0185150990182,92.60973502633267,0,482.8908142308215,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1140.3846132925437,933.256234905237,0,0,0,0,0,0,479.3077749243443,0,0,0,0,0,0,0,0,701.7404589932448,0,823.5513777509738,31.039336865765055,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,3998.5545599999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,110939.26771063705,2983.3545833388,70255.74519343382,167.17166183900002,0,0,0,11149.565818247998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,4993.800460938712,30355.78244012205,0.0606721662,25.253528016,0.040664045070180004,0,201.04227172637852,706.6473703482001,1658.6678586056053,42.537092640000004,11291.72926848193,7.8312187710000005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6552.045505528944,9484.976285126155,0,0,2416.4021359202206,0,8.150440153752,0,2588.3149158479996,0,0,35054.0954874634,0,0,0,0,0,7568.137241006756,24400.43968046481,5701.486139049025,331.6992183999993,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,1247.7064206431762,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17223.999074652864,155.83048798170833,0,0,18555.595221380747,0,13.387535695871996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,12289.523593252645,53271.64832053707,1215.7972876662036,3197.468648016,0.040664045070180004,117.39168,4772.773106575378,757.6658854472182,1751.2775936319379,42.537092640000004,12005.630138712751,7.8312187710000005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,142451.02347239864,16904.985832801594,70255.74519343382,167.17166183900002,20971.997357300967,0,21.537975849623997,11149.565818247998,3067.622690772344,0,0,35054.0954874634,0,0,0,0,0,8391.3453,24400.43968046481,6525.037516799999,362.7385552657644,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL",{"$nulls":59},431675.60453593323,1.4573039430402872,432226.02897834877]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",13663.295094678906,21185.74913896245,9599.45379399528,44448.49802763663,{"$nulls":61},1.0012750881370913]
["TRANSPORTE",195495.10496749668,3998.5545599999996,0,199493.65952749667]
["INDÚSTRIA",56131.63742724966,35349.58290106076,51907.91956651177,143389.1398948222]
["OUTROS",38471.52508371118,5027.285313766503,845.4966885000036,44344.307085977685]
["TOTAL",303761.56257313647,65561.17191378972,62352.870049007055,431675.60453593323]
[]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por setor)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",4.498032923895432,32.31447596272508,15.395367986189672,10.29673615107816]
["TRANSPORTE",64.35807852431212,6.098967488344987,0,46.21379050177262]
["INDÚSTRIA",18.478847998990947,53.918473189503125,83.24864521186285,33.216873593996745]
["OUTROS",12.665040552801482,7.668083359426796,1.3559868019474877]
["TOTAL",100,100,100]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (% por fonte)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",30.739610337752048,47.66358837544935,21.596801286798602,100]
["TRANSPORTE",97.99564829806089,2.0043517019391133,0,100]
["INDÚSTRIA",39.146365944047744,24.65290113811279,36.20073291783946,100]
["OUTROS",86.7564014679946,11.336935097484483,1.9066634345209152,100]
["TOTAL",70.36801695099057,15.187601806747994,14.44438124226145,100]
[]
["DADOS ESTADUAIS"]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]
["PROUÇÃO DE ENERGIA"]
["  PETRÓLEO","k m³"]
["  GÁS NATURAL","M m³"]
["  CARVÃO MINERAL","k t"]
["  ÁLCOOL","k m³"]
["     ANIDRO","k m³"]
["     HIDRATADO","k m³"]
["  GERAÇÃO ELÉTRICA","GWh"]
["  BIODIESEL","k m³"]
["     SOJA","k m³"]
["     GORDURA ANIMAL","k m³"]
["     OUTROS","k m³"]
[]
["CONSUMO DE ENERGIA","GWh"]
["  ELETRICIDADE","GWh"]
["     PÚBLICA","GWh"]
["        RESIDENCIAL","GWh"]
["        COMERCIAL E SERVIÇOS PÚBLICOS","GWh"]
["        INDUSTRIAL","GWh"]
["        OUTROS","GWh"]
["     AUTOPRODUTOR","GWh"]
["  DERIVADOS DE PETRÓLEO"]
["     GLP RESIDENCIAL","k m³"]
[]
["INSTALAÇÕES ENERGÉTICAS"]
["  POTÊNCIA ELÉTRICA","MW"]
["    HIDRO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    TERMO","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    EÓLICA ","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["    NUCLEAR","MW"]
["    TOTAL","MW"]
["       SP","MW"]
["       APE","MW"]
["  REFINO","k m³/dia"]
["  UPGN","M m³/dia"]
[]
["  POTENCIAL ELÉTRICO DE APE"]
["    ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS","MW"]
["      HIDRO","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    COMERCIAL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PÚBLICO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AGROPECUÁRIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TRANSPORTE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CIMENTO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    SIDERURGIA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    FERRO-LIGAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    MINERAÇÃO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    NÃO-FERROSOS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALUMÍNIO","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    QUÍMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    ALIMENTOS E BEBIDAS","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    AÇÚCAR E ÁLCOOL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    TÊXTIL","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    PAPEL E CELULOSE","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    CERÂMICA","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
["    OUTROS SETORES","MW"]
["      HIDRO ","MW"]
["      TERMO","MW"]
[]
["RECURSOS E RESERVAS"]
["  PETRÓLEO (medidas/provadas)"]
["  GÁS NATURAL (medidas/provadas)"]
["  POTENCIAL HIDRÁULICO"]
[]
["PRODUÇÃO FÍSICA DE PRODUTOS"]
["  AÇO","k t"]
["  FERRO-GUSA","k t"]
["  FERRO-LIGAS","k t"]
["    do qual: Silício Metálico","k t"]
["  ALUMÍNIO","k t"]
["  ALUMINA","k t"]
["  PELOTAS","k t"]
["  ZINCO","k t"]
["  COBRE","k t"]
["  NÍQUEL","k t"]
["  PAPEL","k t",{"$nulls":27},0]
["  CELULOSE","k t",{"$nulls":27},0]
["     da qual: Pasta","k t",{"$nulls":27},0]
["  CIMENTO","k t"]
["  AÇÚCAR","k t"]
["  CANA ESMAGADA","k t"]
[]
[null,"unidade","RO","AC","AM","RR","PA","AP","TO","MA","PI","CE","RN","PB","PE","AL","SE","BA","MG","ES","RJ","SP","PR","SC","RS","MS","MT","GO","DF","BR"]

{"sheet":"2013","index":44,"n_rows":159,"n_cols":80,"rows_kept":159,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",2013,{"$nulls":34},-30.5]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras ",null,"óleos "]
["BRASIL","LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov",null,"vegetais"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","mil tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil m³"]
["PRODUÇÃO",117710.64,28174.35,null,374.12888,3264.605,null,81.85777999999999,3691.7565224921927,288.57075,765.1920100000001,20.81618,101.26606,6.137,0,0,234.211,1592.3286577168526,390992.0139739778,79290.23561192439,185330.660174897,20149.60374,163132.03628163916,22680.580974929482,4092.3756030155846,{"$nulls":26},4092.3756030155846,14.704369174489894,59.236593884881486,1180.5520024701739,525.1497322555513,0.252497230488,2312.480408,null,1592.3286577168526,0,1203.3529512292575,388.9757064875952,null,2917.488]
["IMPORTAÇÃO",22890.565,null,16961.55,{"$nulls":5},323.4,null,null,7125.649999999999,null,null,10591.77,59.30776,null,0,{"$nulls":6},10024.409,96.25,2264.712,0,3371.898,6877.55170918803,0,1784.146,null,null,null,1896,45.10471,40333.990769167,null,35.355070555632224,96.64492944436778,null,3776.722,null,0.152991452991453,84.779,862.543,252.619,40.32]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-5.595000000000255,0,0,-53.28030999999996,-419.7216044193423,null,-0.23412399999998712,-131.62491249219306,291.641613121093,-180.3665307441546,null,29.841452724713196,null,null,-70,202.21159000000003,{"$nulls":7},-27.710095999999727,-152.84400000000005,36.250999999999976,1337.476,2.5999999999999996,7.150000000000034,162.89600000000002,0.05600000000000002,40.89999999999998,null,null,null,34.49500000000015,-57.548520034963126,null,null,-259.1840000000002,-175.62699999999995,null,6.8300000000000125,null,null,2.3419999999999987,7.528999999999996,58.607,12.713999999999999,null,-27.710095999999727,{"$nulls":5},-27.710095999999727]
["OFERTA TOTAL                  ",140595.61,28174.35,16961.55,320.84857,2844.8833955806576,0,81.62365600000001,3560.1316099999995,903.6123631210929,584.8254792558455,20.81618,7256.757512724712,6.137,0,10521.77,495.73035000000004,1592.3286577168526,390992.0139739778,79290.23561192439,185330.660174897,20149.60374,163132.03628163916,22680.580974929482,4064.665507015585,9871.564999999999,132.50099999999998,3602.188,2.5999999999999996,3379.0480000000002,7040.44770918803,0.05600000000000002,1825.0459999999998,0,0,0,1930.4950000000001,-12.443810034963128,40333.990769167,0,-223.828929444368,-78.98207055563218,0,3783.552,0,0.152991452991453,87.121,870.072,311.226,53.034,null,4064.665507015585,14.704369174489894,59.236593884881486,1180.5520024701739,525.1497322555513,0.252497230488,2284.770312,null,1592.3286577168526,0,1203.3529512292575,388.9757064875952]
["EXPORTAÇÃO",-23045.652000000006,0,{"$nulls":9},0,{"$nulls":4},0,{"$nulls":7},-1029.677418,-8863.977972,-332.257,-14.657,-90.082,0,0,-2898.6910000000003,{"$nulls":5},0,null,-1825.6609999999998,-1113.892,null,-405.068,null,-0.4846153846153846,-140.766,-120.084,-124.62,-8.665]
["NÃO APROVEITADA",null,-1303,-0.049999999999954525,{"$nulls":13},0]
["REINJEÇÃO",null,-3479,-404.60000000000036,{"$nulls":13},0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",117549.95799999998,23392.35,16556.9,320.84857,2844.8833955806576,0,81.62365600000001,3560.1316099999995,903.6123631210929,584.8254792558455,20.81618,7256.757512724712,6.137,0,10521.77,495.73035000000004,1592.3286577168526,390992.0139739778,79290.23561192439,185330.660174897,20149.60374,163132.03628163916,22680.580974929482,4064.665507015585,8841.887582,-8731.476972,3269.931,-12.057,3288.9660000000003,7040.44770918803,0.05600000000000002,-1073.6450000000004,0,0,0,1930.4950000000001,-12.443810034963128,40333.990769167,0,-2049.4899294443676,-1192.8740705556322,0,3378.4840000000004,0,-0.3316239316239316,-53.644999999999996,749.988,186.606,44.369,null,4064.665507015585,14.704369174489894,59.236593884881486,1180.5520024701739,525.1497322555513,0.252497230488,2284.770312,null,1592.3286577168526,0,1203.3529512292575,388.9757064875952]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-118116.60699999999,-20817.89834803986,2053.4987049873216,-317.87857,-2825.7473955806577,0,-48.304505999999996,-3338.9199099999996,-31.75926312109293,-50.074379255845436,0,-2241.3015227247115,0,0,-10515.77,-495.73035000000004,-1272.5466577168527,-390992.0139739778,-27089.832978867973,-185330.660174897,-20149.60374,-24712.199439639204,-5276.410974929481,-3018.705507014585,48960.96242764482,12994.628821025517,28420.707,93.685,10351.43904091653,1537.0887117899392,15.393,5554.391,3322.5659657398483,0,0,9392.51,12.443810034963128,570834.6534990893,6615.30408089277,12004.725999999999,15602.851999999999,6318.911482881255,3605.83,2041.7354257027387,245.35824617696872,2653.348,689.214,447.318,4304.62081547619,null,-3018.705507014585,-14.704369174489894,-59.236593884881486,-134.5920024691739,-525.1497322555513,-0.252497230488,-2284.770312,null,-1272.5466577168527,0,-1203.3529512292575,-69.19370648759521]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-118072.627,{"$nulls":15},-3522.829192,{"$nulls":7},49787.279,15384.755000000001,28613.373,93.685,8095.41504091653,5378.015,15.393,5554.391,{"$nulls":9},7244.059049079755,4810.51,0,null,2653.348,689.214,454.262,3180.0249999999996,null,0,{"$nulls":7},-3522.829192,-3522.829192]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",null,-18638.202,17323.332,{"$nulls":13},973.841018765049,{"$nulls":9},0,null,1952.733,0,{"$nulls":18},1132.0358154761905,null,0,{"$nulls":7},973.841018765049,973.841018765049]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",{"$nulls":50},0]
["COQUERIAS                     ",{"$nulls":14},-10515.77,{"$nulls":17},3914.92,null,null,9392.51,{"$nulls":6},-940.8,null,255.10999999999999,{"$nulls":5},0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",{"$nulls":15},-495.73035000000004,{"$nulls":20},66.92071422803498,{"$nulls":13},0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",null,null,-13153.525895730903,-317.87857,-2825.7473955806577,null,-48.304505999999996,-3338.9199099999996,null,null,null,-2031.2036720000003,{"$nulls":5},-368938.8203602768,-207.3187635370619,{"$nulls":4},-624.8688469286426,-2770.160081404473,-2106.816719965532,{"$nulls":10},-54.47690419307185,484672.53892091184,null,null,null,-115.36066429714613,{"$nulls":8},-624.8688469286426,null,-52.931332965885105,-46.5352844767182,-525.1497322555513,-0.252497230488,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-1526.5764154793042,-912.3346720090462,0,0,0,0,0,-31.75926312109293,-50.074379255845436,0,-210.09785072471124,0,0,0,0,-1272.5466577168527,-22053.193613701045,-872.2498437135707,0,0,-24712.199439639204,-5276.410974929481,-109.06634808594198,-354.56749095071024,-283.30945900895074,0,0,0,0,0,0,-592.3540342601518,0,0,0,0,86162.11457817741,0,0,0,-809.7869019013533,0,-248.44819870714343,-9.751753823031256,0,0,0,0,null,-109.066348085942,-14.704369174489894,-6.3052609189963835,-88.05671799245572,0,0,0,null,-1272.5466577168527,0,-1203.3529512292575,-69.19370648759521]
["CARVOARIAS                    ",{"$nulls":18},-26010.26437161734,0,0,{"$nulls":17},6615.30408089277,{"$nulls":11},0]
["DESTILARIAS                   ",{"$nulls":18},0,-185330.660174897,-20149.60374,{"$nulls":18},12004.725999999999,15602.851999999999,{"$nulls":9},0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",-43.98,-653.1199325605567,-1203.9727272727273,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2548.9881732349513,0,0,0,0,0,0,-2284.770312,2298.411,0,-192.666,0,303.291,-3840.926288210061,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-263.88,2290.183624409882,0,0,0,-6.944,-7.440000000000055,null,-2284.770312,0,0,0,0,0,-2284.770312,null,2548.9881732349513,2548.533733234951,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",0,-140.87175,-299.55914999999993,{"$nulls":8},-11,null,null,-6,-0.043910308122974584,null,null,0,-0.04499999999825377,0.039315600633926806,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-9,3.552713678800501e-15,-94995.00770262213,-173.91743932239999,-47.116,-192.488,-22,0,0,1.7763568394002505e-15,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,2433.673584520696,18381.710840872227,2.97,19.136,0.00272,33.31915,221.2117,871.8530999999999,534.7511000000001,20.81618,5004.45599,6.137,0,0,0,319.782,0,52200.40263305642,0,0,138419.83684199996,17404.170000000002,1045.960000001,57543.56273451274,4224.213623394393,31679.224851199993,76.261,13607.53910086731,8593.86971178994,17.423012,4389.787,3226.2200000000003,0,0,11314.005,0,516173.63656563417,6441.38664157037,9950.904970800004,14219.798,6275.031966400131,6893.908389225595,2041.7354257027387,245.35824617696872,2599.4570000000003,1439.069,548.852,4353.864,null,1045.960000001,0,0,1045.960000001,0,0,0,null,319.782,0,0,319.782]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,950,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8593.86971178994,10.120109,0,0,0,0,0,0,0,0,264.869,1028.798,520.0016808135136,0,0,140.95824617696871,2599.4570000000003,1439.069,548.852,4353.864,{"$nulls":9},0]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,2433.673584520696,17431.710840872227,2.97,19.136,0.00272,33.31915,221.2117,871.8530999999999,534.7511000000001,20.81618,5004.45599,6.137,0,0,0,319.782,0,52200.40263305642,0,0,138419.83684199996,17404.170000000002,1045.960000001,57543.56273451274,4224.213623394393,31679.224851199993,76.261,13607.53910086731,0,7.302903,4389.787,3226.2200000000003,0,0,11314.005,0,516173.63656563417,6441.38664157037,9686.035970800003,13191,5755.0302855866175,6893.908389225595,2041.7354257027387,104.4,0,0,0,0,null,1045.960000001,0,0,1045.960000001,0,0,0,null,319.782,0,0,319.782]
["SETOR ENERGÉTICO",0,2433.673584520696,3872.965812579382,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,57478.97739599999,0,0,1541.0527366016627,370.19340349861426,0,0,127.72504091653029,0,0,0,435.53,0,0,0,0,29719.24665883802,0,0,0,5515.8295124124015,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["RESIDENCIAL                   ",null,null,365,{"$nulls":15},18520.725847363254,{"$nulls":9},10672.827675892811,null,4.633102,{"$nulls":6},124895.52724000001,621.6,{"$nulls":11},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",null,null,205.81726803408515,{"$nulls":15},309.767,{"$nulls":5},6.624864465252834,14.881311000000002,null,null,686.6845018115939,null,0,{"$nulls":6},84396.83892853105,139.87539999999998,{"$nulls":11},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["PÚBLICO",null,null,50.87860907183639,{"$nulls":21},5.69344335965884,11.671504,null,null,419.9266757246377,null,0,{"$nulls":6},41332.297466500124,{"$nulls":12},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",null,null,0,{"$nulls":15},8513.169785693173,{"$nulls":5},6943.724572089389,30.224035400000005,null,null,20.317755434782605,null,0,{"$nulls":6},23786.424705367033,12.399234473451886,null,21,{"$nulls":9},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,1872,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,47685.70691805441,1000.026944,31679.224851199993,76.261,0,0,0,4389.787,0,0,0,0,0,1883.857,0,9686.035970800003,13170,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["RODOVIÁRIO",null,null,1872,{"$nulls":21},46081.71030005441,null,31679.224851199993,{"$nulls":12},9686.035970800003,13170,{"$nulls":9},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["FERROVIÁRIO",{"$nulls":24},1202.026292,0,{"$nulls":11},1883.857,{"$nulls":12},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["AÉREO",{"$nulls":27},76.261,null,null,null,4389.787,{"$nulls":18},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["HIDROVIÁRIO",{"$nulls":24},401.970326,1000.026944,{"$nulls":24},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,11065.049151186922,2.97,19.136,0.00272,33.31915,221.2117,871.8530999999999,534.7511000000001,20.81618,5004.45599,6.137,0,0,0,319.782,0,24856.739999999998,0,0,80940.85944599999,17404.170000000002,1045.960000001,1360.7601999423653,2797.2164254957784,0,0,1680.0574510869565,0,2.6698009999999996,0,2790.69,0,0,11314.005,0,210159.44456639796,5667.512007096918,0,0,239.20077317421635,6893.908389225595,2041.7354257027387,104.4,0,0,0,0,null,1045.960000001,0,0,1045.960000001,0,0,0,null,319.782,0,0,319.782]
["CIMENTO                       ",null,null,35,0,0,0,2,5.20836,0,113.02901000000001,0,131.3,0,null,null,null,228.88199999999998,null,268.26,{"$nulls":4},138.69,79.81894493005501,17.50878,null,null,19.236547101449272,null,0,{"$nulls":4},114.44099999999999,null,7825.992926041978,198,null,null,null,4248.728999999999,{"$nulls":7},138.69,null,null,138.69,{"$nulls":4},228.88199999999998,null,null,228.88199999999998]
["FERRO GUSA E AÇO",null,null,1158.7285069217141,0,0,0,0,0,0,0,0,3171.6749999999997,0,null,null,null,0,{"$nulls":6},1e-09,43.76096906615522,41.55072045163522,null,null,31.484663043478257,null,0,null,2790.69,null,null,10592.614,null,19671.28,4676.88,null,null,null,46.18,null,104.4,{"$nulls":5},1e-09,null,null,1e-09,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",null,null,25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":5},242.73000000000002,{"$nulls":5},7.7982,64.43265099999999,null,null,38.33753623188405,null,0.9926,{"$nulls":4},121.5,null,7276.54,725.68,null,null,null,157.17000000000002,{"$nulls":7},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",null,null,719.9500851509503,0,0,0,0,1.053,369.05299999999994,31.216,0,370.35999999999996,6.137,null,0,{"$nulls":9},466.78442078268813,211.89715787974816,null,null,61.53920471014492,null,1.029588,{"$nulls":4},85.49000000000001,null,11841.89,{"$nulls":4},581.73,{"$nulls":7},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",null,null,1070.3000000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,1309.96,0,{"$nulls":11},10.512900242318215,1199.7231075845077,null,null,72.28078079710144,null,0,{"$nulls":4},399.96,null,36107.36421977716,17.452007096917278,null,null,null,751.479389225596,{"$nulls":7},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["QUÍMICA",null,null,2314.5849994475925,0,0,0,0,0,315.33898,0,0,21.110709999999997,0,null,null,null,90.9,null,160.65,{"$nulls":5},27.451473815862794,443.23255468657516,null,null,314.84674637681155,null,0,{"$nulls":6},22817.309999999998,29.099999999999998,null,null,239.20077317421635,95.03999999999999,2041.7354257027387,{"$nulls":6},0,null,null,0,{"$nulls":4},90.9,null,null,90.9]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",null,null,781.496701617358,0,19.136,0,2.01213,0,140.41148,0,0,0,0,null,null,null,0,null,7331.38,null,null,80822.29944599999,null,10.78,306.1846611733099,207.41547280792187,null,null,304.936634057971,null,0.045,{"$nulls":6},27399.556604999998,0,null,null,null,98,{"$nulls":7},10.78,null,null,10.78,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["TÊXTIL",null,null,355.0352167065948,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":5},230.49,{"$nulls":4},0,6.722064571787922,47.63886,null,null,50.521528985507246,null,0.0002,{"$nulls":6},7383.5599999999995,0,null,null,null,0,{"$nulls":7},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",null,null,919.1125249745565,0,0,0,0,0,0,252.38642000000002,0,0,0,{"$nulls":5},5211.7,null,null,118.56,17404.170000000002,831.3900000000001,161.36908325849757,318.08102448539057,null,null,98.20945833333333,null,0,{"$nulls":6},19593.69,0,null,null,null,0,{"$nulls":7},831.3900000000001,null,null,831.3900000000001,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["CERÂMICA",null,null,1538.0982104007837,0,0,0,0,84.46,6.399610000000001,0,0,0,0,null,null,null,0,null,8486.17,{"$nulls":4},65.10000000000001,28.81003573437255,130.11551260000002,null,null,267.4085670289855,null,3e-06,{"$nulls":6},4422.320000000001,0,null,null,null,331.8,{"$nulls":7},65.10000000000001,null,null,65.10000000000001,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",null,null,2147.742905967372,2.97,0,0.00272,29.30702,130.49034,40.65003000000001,138.11967,20.81618,0.05028,0,{"$nulls":5},2925.36,{"$nulls":4},0,221.54744636731786,115.620584,null,null,421.25578442028984,null,0.60241,{"$nulls":4},0,null,45819.940815578826,20.4,null,null,null,583.78,{"$nulls":7},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",{"$nulls":24},0,0,null,null,0,null,0,{"$nulls":19},0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",566.6490000000049,0.09368256055722668,70.87128588490305,2.9753977059954195e-14,3.197442310920451e-14,0.00272,-1.4210854715202004e-14,1.7053025658242404e-13,-1.1368683772161603e-13,0,0,0,0,0,0,0.043910308122974584,5.684341886080802e-14,0,0,0.04499999999825377,-0.039315600633926806,0,0,0,-259.28727513208287,-38.938225631123714,-11.413148800005729,-5.367000000000004,-32.86594004921972,16.333290811970073,1.974012,-90.95899999999892,-96.345965739848,0,0,-1.8189894035458565e-12,-3.552713678800501e-15,0,0,42.78490024437269,2.308070555633094,-21.879516481124483,-90.40561077440543,0,0.33162393162393755,-0.24599999999963984,-0.13300000000026557,-85.072,4.874184523810072,{"$nulls":16},"Geração de energia elétrica por família",{"$nulls":8},1.8724954236125124]
[null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},"HIDRO","CARVÃO","ÓLEO","GÁS","BAGAÇO","OUT.RENOV.","NUCLEAR","EÓLICA","SOLAR","OUT. Ñ REN.","TOTAL"]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,666.088418,2937.3979719999998,0,0,0,0,0,2835.039,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":15},"CESP",368938.8203602768,13950.510728504181,19461.622879275354,58976.362193392895,0,744.09573450288,15449.69,6575.8627366557075,2.936014308,572.6382739960453,484672.53892091184]
["BUNKER EM mil tep",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,564.842978464,2811.089859204,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,{"$nulls":10},"APE",22053.193613701045,850.9743761366682,2628.424267930424,10026.371859411762,29871.172991164127,9856.106160868496,null,2.5471101600000003,1.8575783232000003,10871.466620481693,86162.11457817741]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-",43.817901589464704,23.032047121853903,26.906905918095937,"-",10.058497648231828,34.4373758401327,"-","-","-",39.03232450381524,"-","-","-","-","-",0,40.00000000000001,"-","-","-","-",96.67010958229321,35.4278324732938,41.73474909198757,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",33,0,"-","-","-",65.47469428660402,"-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":4},0,{"$nulls":10},"Importação",40333.990769167,{"$nulls":9},40333.990769167]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",0,0,58976.362193392895,251.14084767022356,2740.6926732058078,0,22.598640000000014,5681.301533960508,0,0,0,5254.777033667641,0,0,0,0,0,368938.8203602768,298.92472882088,0,0,0,0,7023.969756645708,9677.136123301936,9784.486755973416,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15449.69,0,0,0,0,572.6382739960453,0,0,0,0,0,0,0,null,7023.969756645708,0,226.27529362299998,218.895712059,6575.8627366557075,2.936014308,{"$nulls":8},"TOTAL",431326.00474314485,14801.48510464085,22090.047147205776,69002.73405280466,29871.172991164127,10600.201895371376,15449.69,6578.409846815707,4.7935926312,11444.104894477738,611168.6442682564]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-",34,43.223393080072334,"-","-","-","-","-",28.643629732584262,42.00000000000001,"-",49.12280701754387,"-","-","-","-",40.00102968323294,0,45.65862096079843,"-","-",48.81112954123722,45.954999999999984,27.723155403361034,37.18992639356596,42.12943347715212,"-","-","-","-","-","-",34.356435643564396,"-","-","-","-",0,"-","-","-",44.99999999999999,"-",44.6465909090909,38.379999999999995,"-","-","-","-",{"$nulls":15},"Sem importação",390992.0139739778,14801.48510464085,22090.047147205776,69002.73405280466,29871.172991164127,10600.201895371376,15449.69,6578.409846815707,4.7935926312,11444.104894477738,570834.6534990893]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,5991.244402322603,4035.127457089159,0,0,0,0,0,47.07171571767854,119.86314643155752,0,684.0395139874321,0,0,0,0,5918.974026584965,22053.193613701045,1435.5784592026064,0,0,29871.172991164127,8073.3436323277365,351.5887578213532,1300.2343463636068,1328.189921566817,0,0,0,0,0,0,1017.5586628132323,0,0,0,0,0,0,0,0,2762.691593230896,0,1135.0327068610416,37.209630991556786,0,0,0,0,null,351.5887578213532,78.21249123562072,26.954257258835234,242.01732084369726,2.5471101600000003,1.8575783232000003,0,null,5918.974026584966,null,5578.734256687525,340.23976989744085,null,null,null,"OIE destinada à geração elétrica (mil tep)",null,null,null,"<-fração da demanda total de energia destinada à geração elétrica)",{"$nulls":6},"OIE BR","OIE ee %"]
["tep CESP",0,0,11575.102788243195,93.77417815,875.9816926300039,0,19.3218024,1418.7838649169296,0,0,0,1157.7860930400002,0,0,0,0,0,31728.738550983802,64.26881669648918,0,0,0,0,624.8688469286426,2349.0957490309934,2016.223601007014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4026.282848484848,0,0,0,0,75.21515312173928,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":16},37094.03640791045,3724.0796843129865,4937.119734635775,13893.389707257462,5262.9818268594,2054.2939731570623,4026.282848484848,525.1497322555513,null,2357.4272699911176,73874.76118486465,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["tep APE",0,1515.4324076463054,802.8545113679608,0,0,0,0,0,14.132872088886353,24.543406174080822,0,119.75577491308539,0,0,0,0,1272.5466577168527,1896.5746507782897,270.3974515512069,0,0,5262.9818268594,1510.8422421503328,109.06634808594198,300.6732323262022,271.1271522715658,0,0,0,0,0,0,254.71223473186527,0,0,0,0,0,0,0,0,527.9810600396823,0,218.63441486228623,8.337749518691725,0,0,0,0,{"$nulls":27},"% renov","% fósseis","% Ñ ren"]
["Fator de conversão",0.89,0.9927,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.059,0.18,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.957,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.08596559999999999,0.646,0.534,0.51,0.652,0.87,0.88,0.855,1.014,0.87,0.77,0.8,"Total",{"$nulls":13},"inclui comércio externo-->","% oferta",70.57397475938338,2.4218331950524816,3.614394709933766,11.290293554804446,4.887549986620872,1.7344152051620463,2.5278931019927726,1.0763657312118728,null,1.8724954236125124,100,78.27230568237817,19.199016883403207,21.727694317621825]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,5991.244402322603,4035.127457089159,0,0,0,0,0,47.07171571767854,119.86314643155752,0,684.0395139874321,0,0,0,0,5918.974026584965,22053.193613701045,1435.5784592026064,0,0,29871.172991164127,8073.3436323277365,351.5887578213532,1300.2343463636068,1328.189921566817,0,0,0,0,0,0,1017.5586628132323,0,0,0,0,0,0,0,0,2762.691593230896,0,1135.0327068610416,37.209630991556786,0,0,0,0,86162.11457817741,351.5887578213532,78.21249123562072,26.954257258835234,242.01732084369726,2.5471101600000003,1.8575783232000003,0,null,5918.974026584965,0,5578.734256687525,340.23976989744085,null,null,"% produção",68.49479294525725,2.592954897519105,3.869780331624702,12.08804224302664,5.23289411532052,1.8569653804993265,2.706508777155844,1.1524194977462423,0.000839751511548282,2.0048020603388257,100,76.73791169033488,20.55557953250927,23.262088309665117]
["SETOR ENERGÉTICO",0,5991.244402322603,1518.2024247044676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,47.631186,0,0,0,21273.375636669345,0,2.317896,967.9463380755014,348.99024166653214,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2762.691593230896,0,0,0,0,0,0,0,32912.399718669345,2.317896,0,0,0,2.317896,0,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,5991.244402322603,1518.2024247044676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.317896,967.9463380755014,348.99024166653214,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2762.691593230896,0,0,0,0,0,0,0,11591.392896,2.317896,0,0,0,2.317896,0,0,null,0,0,0,0,null,null,"Notas:","1. Sinal negativo na importação representa exportação líquida"]
["    EXPLORAÇÃO",0,5991.244402322603,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,965.8305976773971,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6957.075,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0,null,null,null,"2. Outras renováveis inclui casca de arroz, biogás, óleos vegetais, lenha, lixívia, resíduos de árvores"]
["    REFINO",0,0,1518.2024247044676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.317896,2.1157403981043723,348.99024166653214,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2762.691593230896,0,0,0,0,0,0,0,4634.3178960000005,2.317896,0,0,0,2.317896,0,null,null,0,null,0,0,null,null,null,"3. Outras não renováveis inclui gás de alto forno, gás de coqueria, gás de refinaria, gás de enxofre, gás de aciaria, e outros gases da petroquímica"]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,47.631186,0,0,0,21273.375636669345,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21321.006822669344,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["  OUTROS (RESIDENCIAL)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1152717012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1152717012,0.1152717012,0,0,0,0.010945620000000001,0.1043260812,null,null,0,null,0,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,475.64776245362077,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,85.906329861,7.168825709520447,0,0,0,0,8.800582357920447,124.74891743999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,702.2724178220616,8.800582357920447,0,7.168825709520447,0,0.21826854,1.4134881084000002,null,null,0,null,0,0]
["PÚBLICO",0,0,128.60184028367547,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22.418154,0.15245882272927497,0,0,0,0,14.456321793718052,38.79506159999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,204.42383650012277,14.456321793718052,0,14.116557660118053,0,0,0.3397641336,null,null,0,null,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1482.2457789216874,14.387454505163507,0,0,2.4737165261235097,0,6.384281064060286,14.73766632,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1520.2288973370348,6.384281064060286,0,0.281638513120418,6.102642550939867,0,0,null,null,0,null,0,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1234.7475358231975,0,0,0,0,0,0,3.60912,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1238.3566558231976,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,373.46884169832316,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5579.857851901525,3562.0404554828538,0,0,0,0,0,231.58141568445117,5.228344830000001,92.98020398376703,0,0,0,0,0,0,1017.5586628132323,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,37.209630991556786,0,0,0,0,10899.92540738571,231.58141568445117,78.21249123562072,0,153.36892444883046,0,0,null,null,5579.857851901525,null,5578.734256687525,1.123595214]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60.980426418,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60.980426418,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,80.38584595413,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2868.805775309,0,0,0,0,0,0,11.070994000000002,375.19346039349784,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3335.4560756566284,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,684.0395139874321,0,0,0,0,0,12041.531316522996,0,0,0,0,0,0,8.8381392,94.88600000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12829.294969710429,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["QUÍMICA",0,0,559.9343909445295,0,0,0,0,0,47.07171571767854,0,0,0,0,0,0,0,339.1161746834409,6.918209999999999,0,0,0,0,0,0,6.929240560371241,18.228477361466517,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1135.0327068610416,0,0,0,0,0,2113.2309161285284,0,0,0,0,0,0,null,null,339.1161746834409,null,0,339.1161746834409]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,386.220585695834,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,43.09837793161291,111.5595028655528,0,0,8589.922045747611,0,40.358319649258945,43.23007440000002,120.29086325761008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9334.67976954748,40.358319649258945,0,5.387235376076319,34.971084273182626,0,0,null,null,0,null,0,0]
["TÊXTIL",0,0,61.94759704084472,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,175.20637151999995,0,0,0,0,0,0,3.5228339999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,240.67680256084466,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,324.7220936452643,0,0,0,0,0,0,119.86314643155752,0,0,0,0,0,0,0,228.18153921762908,1083.902747929054,0,0,5.401592221047242,8073.3436323277365,46.3763015707443,14.104569937734237,277.6206749039434,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10173.51629818471,46.3763015707443,0,0,46.3763015707443,0,0,null,null,0,null,0,0]
["CERÂMICA",0,0,29.815602663226493,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.944236,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32.75983866322649,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,96.18047200524344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,193.48215669307228,218.4074693705863,0,0,0,0,1.198368,54.528810000000014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,563.7972760689021,1.198368,0,0,1.198368,0,0,null,null,0,null,0,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,1526.5764154793042,912.3346720090462,0,0,0,0,0,31.75926312109293,50.074379255845436,0,210.09785072471124,0,0,0,0,1272.5466577168527,22053.193613701045,872.2498437135707,0,0,24712.199439639204,5276.410974929481,109.06634808594198,354.5674909507102,283.30945900895074,0,0,0,0,0,0,592.3540342601518,0,0,0,0,0,0,0,0,809.7869019013533,0,248.44819870714343,9.751753823031256,0,0,0,0,null,109.06634808594198,14.704369174489894,6.3052609189963835,88.05671799245572,0,0,0,null,1272.5466577168527,0,1203.3529512292575,69.19370648759521]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1526.5764154793042,329.7106275873338,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,47.631186,0,0,0,17602.222005401673,0,0,265.35528226626184,69.69269890472951,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,809.7869019013533,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,1526.5764154793042,329.7106275873338,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,265.35528226626184,69.69269890472951,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,809.7869019013533,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,1526.5764154793042,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,264.72919237715496,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["    REFINO",0,0,329.7106275873338,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.6260898891068869,69.69269890472951,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,809.7869019013533,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,47.631186,0,0,0,17602.222005401673,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,110.10412289407843,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,85.906329861,4.323415224535473,0,0,0,0,1.6769639076780505,33.49241073474717,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1.6769639076780505,0,1.6769639076780505,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["PÚBLICO",0,0,29.76907271455759,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22.418154,0.09194571356744491,0,0,0,0,3.302208570259364,10.415642590341161,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,3.302208570259364,0,3.302208570259364,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1482.2457789216874,8.676865970855975,0,0,1.9780466670390988,0,1.4304946052110545,3.9567475517252055,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1.4304946052110545,0,0.06588214592632996,1.3646124592847246,0,0,null,null,0,null,0,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1234.7475358231975,0,0,0,0,0,0,0.9689713699449856,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,86.45149307828575,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1203.5830207254576,3562.0404554828538,0,0,0,0,0,83.7009476929416,1.4036985338447832,20.284044548364783,0,0,0,0,0,0,592.3540342601518,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9.751753823031256,0,0,0,0,null,83.7009476929416,14.704369174489894,0,68.9965785184517,0,0,null,null,1203.5830207254576,null,1203.3529512292575,0.23006949619999997]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60.980426418,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,18.607914849049685,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2868.805775309,0,0,0,0,0,0,2.972324617311898,81.85012012025183,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,210.09785072471124,0,0,0,0,0,12041.531316522996,0,0,0,0,0,0,2.3728509576817842,20.699802415492236,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["QUÍMICA",0,0,129.61500055240748,0,0,0,0,0,31.75926312109293,0,0,0,0,0,0,0,68.9636369913952,6.918209999999999,0,0,0,0,0,0,1.8603525841372082,3.9766233134248474,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,248.44819870714343,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,null,68.9636369913952,null,0,68.9636369913952]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,89.40329838264195,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,43.09837793161291,67.27992458932356,0,0,7103.680137010975,0,9.440799395703051,11.606348476690062,26.241986192078105,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,9.440799395703051,0,1.260206295132639,8.180593100570412,0,0,null,null,0,null,0,0]
["TÊXTIL",0,0,14.339783293405242,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,175.20637151999995,0,0,0,0,0,0,0.9458054282120776,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,75.16747502544351,0,0,0,0,0,0,50.074379255845436,0,0,0,0,0,0,0,228.18153921762908,659.3075132209385,0,0,4.319250559517566,5276.410974929481,9.275260314148861,3.786774741502418,60.564183514609425,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,9.275260314148861,0,0,9.275260314148861,0,0,null,null,0,null,0,0]
["CERÂMICA",0,0,6.901789599216293,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.7904642656274505,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,22.264094032626474,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,193.48215669307228,132.57017899434987,0,0,0,0,0.2396736,14.639816832682161,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0.2396736,0,0,0.2396736,0,0,null,null,0,null,0,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",-43.98,-653.1199325605567,-1203.9727272727273,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2548.9881732349513,0,0,0,0,0,0,-2284.770312,2298.411,0,-192.666,0,303.291,-3840.926288210061,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-263.88,2290.183624409882,0,0,0,-6.944,-7.440000000000055,null,-2284.770312,{"$nulls":5},-2284.770312,null,2548.9881732349513,647.5337332349511,0,1901.45444]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",0,0,-433.43018181818184,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2284.770312,2884.811,0,0,0,-26,-1121,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,564.3,null,-2284.770312,{"$nulls":5},-2284.770312]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,931.932,0,329.291,-1201.0254130718954,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,-653.1199325605567,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,647.5337332349511,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1300,0,0,1300,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},647.5337332349511,647.5337332349511]
["  TRANSFERÊNCIAS",-43.98,0,-770.5425454545455,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1901.45444,0,0,0,0,0,0,0,-586.4,0,0,0,0,12.205254901960785,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-263.88,0,0,0,0,-6.944,-571.74,{"$nulls":9},1901.45444,null,null,1901.45444]
["  REFORMULADORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,175.402,0,0,-173.64,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2657.4661300401262,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2290.183624409882,0,0,0,0,0]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",0,2433.673584520696,3872.965812579382,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,57478.97739599999,0,0,1541.0527366016627,370.19340349861426,0,0,127.72504091653029,0,0,0,435.53,0,0,0,0,29719.246658838016,0,0,0,5515.8295124124015,0,0,0,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,2433.673584520696,3872.965812579382,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1541.0527366016627,370.19340349861426,0,0,127.72504091653029,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,14925.414329298,0,0,0,5515.8295124124015,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,2433.673584520696,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1528.4311849813355,15.203761755485894,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8663.885,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    REFINO",0,0,2988.216645139939,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.621551620327077,354.98964174312835,0,0,127.72504091653029,0,0,0,0,0,0,0,0,5549.284329298,0,0,0,5515.8295124124015,0,0,0,0,0,0,0]
["    GASODUTOS",0,0,884.7491674394433,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,712.245,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,57478.97739599999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6578.632306885999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  SETOR ELÉTRICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7662.6647509528175,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  CARVÃO MINERAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,435.53,0,0,0,0,552.5352717012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,950,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9571.997023529411,10.120109,0,0,0,0,0,0,0,0,264.869,1028.798,520.0016808135136,0,0,140.95824617696871,2599.4570000000003,1439.069,548.852,4353.864]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",0,0,950,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9571.997023529411,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,520.0016808135136,0,0,0,0,0,0,4353.864]
["  OUTROS USOS ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10.120109,0,0,0,0,0,0,0,0,264.869,1028.798,0,0,0,140.95824617696871,2599.4570000000003,1439.069,548.852,0]
[]
[]
["Estimativa de CO2"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1293.4881,0.04399999999995998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",829.839724999998]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,217.79925000000094]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,185.02143125400198]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,11575.102788243195,93.77417815,875.9816926300039,0,19.3218024,1418.7838649169296,0,0,0,1157.7860930400002,0,0,0,0,0,31728.738550983802,64.26881669648918,0,0,0,0,624.8688469286426,2231.6409615794437,2016.223601007014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4026.282848484848,-41665.16561185953,0,0,0,75.21515312173928,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,1515.4324076463054,802.8545113679608,0,0,0,0,0,14.132872088886353,24.543406174080822,0,119.75577491308539,0,0,0,0,1272.5466577168527,1896.5746507782897,270.3974515512069,0,0,5262.9818268594,1510.8422421503328,109.06634808594198,285.6395707098921,271.1271522715658,0,0,0,0,0,0,254.71223473186527,0,0,0,0,-7406.977876981766,0,0,0,527.9810600396823,0,218.63441486228623,8.337749518691725,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,1647.36,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,38415.60549318464,957.0257854079999,24393.003135423995,58.187143,0,0,0,3608.404914,0,0,0,0,0,161.9468973192,0,5172.343208407202,6716.7,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,2415.907767353695,13145.453168114349,0.87615,5.93216,0.0009506862400000001,13.327660000000002,93.99793919909999,387.9746295,262.1023694029,11.6570608,2852.5399143,1.7490449999999997,0,0,0,319.782,0,7705.589399999999,0,0,29479.411072077568,4983.4926336300005,1045.960000001,2337.700501679869,3031.211206347634,0,0,1104.5551026141304,0,2.1945764219999995,0,1387.2746000000002,0,0,7806.663449999999,0,20621.315618392142,3661.212756584609,0,0,3752.2797462024746,5997.700298626268,1796.7271746184101,89.262,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,547.092371853211,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8476.535416247492,0,0,0,0,0,5603.78814405896,54.335445832800005,0,0,7209.651288015797,0,3.808409844,0,0,0,0,0,0,23589.913855835333,499.92301386984997,0,10.71,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,3026.762154,0.10295999999990635,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",2522.712763999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,845.4966885000036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,432.9501491343646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,27085.740524489076,364.0313595783,3400.5609307896752,0,75.0072369168,5507.718963607521,0,0,0,4494.525613181281,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6851.137752048891,6411.591051202305,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,172.99485218000032,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,3546.1118338923543,1878.679556601028,0,0,0,0,0,54.863809449056824,95.27750276778175,0,464.8919182125975,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,876.9134820793687,862.1843442235794,0,0,0,0,0,0,461.02914486467614,0,0,0,0,0,0,0,0,1214.3564380912694,0,664.6486211813501,27.881434390505127,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TRANSPORTE",0,0,3854.8223999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,117935.90886407683,3043.34199759744,70081.09800807314,167.17166183900002,0,0,0,10695.312165096,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["INDÚSTRIA",0,5653.2241756076455,30760.360413387574,3.4012143,23.02864512,0.0036905639836800003,51.737976120000006,364.89999997090615,1506.117511719,1017.4813980220579,45.2527100256,11073.5599473126,6.78979269,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7176.740540157197,9639.251636185476,0,0,2887.3070382333367,0,6.504724514807998,0,2510.9670260000003,0,0,34212.722861635695,0,0,0,0,0,8630.24341626569,24758.506832729236,5462.050610839967,298.492128,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["OUTROS SETORES",0,0,1280.1961501365138,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17203.629602261008,172.78671774830403,0,0,18846.028466873293,0,11.288126777616,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["TOTAL",2522.712763999994,12226.098163499999,65292.852153748565,1212.9292623783035,3423.589575909675,0.0036905639836800003,126.74521303680001,5872.618963578427,1560.9813211680569,1112.7589007898396,45.2527100256,16032.977478706478,6.78979269,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,150044.3302406233,20129.155746957105,70081.09800807314,167.17166183900002,21733.33550510663,0,17.792851292423997,10695.312165096,2971.9961708646765,0,0,34212.722861635695,0,0,0,0,0,10017.59470653696,24758.506832729236,6126.699232021317,326.3735623905051,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",17053.82654100676,32510.53191498246,14945.787913758195,64510.14636974741]
["TRANSPORTE",201922.83269668242,3854.8223999999996,0,205777.65509668243]
["INDÚSTRIA",58560.604798925706,36413.58458899522,51114.45490147984,146088.64428940078]
["OUTROS",38756.44567766022,4740.011413270879,845.4966885000036,44341.953779431096]
[null,316293.70971427514,77518.95031724857,66905.73950373803,460718.3995352618]

{"sheet":"2014","index":45,"n_rows":163,"n_cols":65,"rows_kept":163,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",2014]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras ",null,"óleos "]
["BRASIL","LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov",null,"vegetais"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","mil tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil m³"]
["PRODUÇÃO",131128.932,31893.699999999997,0,395.65051,3022.128,0,36.18739,3247.8422356740302,110.45982999999998,965.481926,62.470940000000006,92.1215642380491,3.9018200000000003,0,0,67.2,1813.6065893971895,373439.0604742687,80437.22554176245,192809.94339708998,19844.610800000002,161174.22959832347,25818.03173487024,4984.735534974702,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,4984.735534974702,35.21831254512398,72.54202843380526,1121.6467219957726,1044.5302,0.688,2710.1102720000004,null,1813.6065893971895,2459.4659125999997,1420.2916945090542,-2066.151017711864,null,3419.838]
["IMPORTAÇÃO",20317.226,0,19319.45,0,0,0,0,0,376,0,0,9014.939999999999,0,0,10960.06,284.39033,0,0,0,0,0,0,0,0,11275.109,398.833,2111.046,0,3725.933,6846.834,0,1503.589,0,0,0,1818,13.83098,33777.67798796,0,399.7289999999999,583.966,0,3842.835,0,0.152991452991453,26.754,711.276,599.975,31.295]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",28.115000000000236,0,0,40,-640,0,-0.23412399999998712,0,287.6723025842718,-167.366530744155,0,90,0,0,-70,-179.28153000000003,0,0,0,0,0,0,0,-24.207008000000233,-211.95799999999986,-56.84100000000001,648.6289999999999,2.1160000000000005,-16.498000000000047,-86.25200000000001,0.214,-69.33700000000002,0,0,0,-97.91982000000077,17.1340840741616,0,0,-555.7199999999998,-1081.7149999999997,0,-1.8629999999999995,0,0,-15.953000000000003,0.15800000000000125,23.971999999999994,2.7950000000000017,null,-24.207008000000233,{"$nulls":5},-24.207008000000233]
["OFERTA TOTAL                  ",151474.273,31893.699999999997,19319.45,435.65051,2382.128,0,35.95326600000001,3247.8422356740302,774.1321325842719,798.115395255845,62.470940000000006,9197.061564238047,3.9018200000000003,0,10890.06,172.30879999999996,1813.6065893971895,373439.0604742687,80437.22554176245,192809.94339708998,19844.610800000002,161174.22959832347,25818.03173487024,4960.528526974702,11063.151,341.992,2759.6749999999997,2.1160000000000005,3709.435,6760.581999999999,0.214,1434.252,0,0,0,1720.0801799999992,30.9650640741616,33777.67798796,0,-155.99099999999987,-497.7489999999997,0,3840.972,0,0.152991452991453,10.800999999999998,711.434,623.947,34.09,null,4960.528526974702,35.21831254512398,72.54202843380526,1121.6467219957726,1044.5302,0.688,2685.903264,null,1813.6065893971895,2459.4659125999997,1420.2916945090542,-2066.151017711864]
["EXPORTAÇÃO",-30112.417,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-936.311831,-8474.364359,-348.066,-16.501,-17.995,0,0,-3049.136,0,0,0,0,0,-2.52578,0,-717.12375,-752.1512500000001,0,-442.069,0,-0.4846153846153846,-151.636,-149.199,-312.657,-7.729]
["NÃO APROVEITADA",0,-1550,-70.60000000000014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-5645,-96.44999999999982,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",121361.85599999999,24698.699999999997,19152.4,435.65051,2382.128,0,35.95326600000001,3247.8422356740302,774.1321325842719,798.115395255845,62.470940000000006,9197.061564238047,3.9018200000000003,0,10890.06,172.30879999999996,1813.6065893971895,373439.0604742687,80437.22554176245,192809.94339708998,19844.610800000002,161174.22959832347,25818.03173487024,4960.528526974702,10126.839168999999,-8132.372358999999,2411.609,-14.385000000000002,3691.44,6760.581999999999,0.214,-1614.884,0,0,0,1720.0801799999992,30.9650640741616,33775.152207959996,0,-873.1147499999998,-1249.9002499999997,0,3398.9030000000002,0,-0.3316239316239316,-140.835,562.2349999999999,311.29,26.361000000000004,null,4960.528526974702,35.21831254512398,72.54202843380526,1121.6467219957726,1044.5302,0.688,2685.903264,null,1813.6065893971895,2459.4659125999997,1420.2916945090542,-2066.151017711864]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-121007.63441999999,-22185.602150475446,-125.32314548721047,-435.38,-2346.2109915344763,0,0,-3021.141,-33.79004668122299,-48.15699919017069,0,-3799.135648992068,0,0,-10884.06,-172.30879999999996,-1500.2202293971895,-373439.0604742687,-26657.11948522972,-192809.94339708998,-19844.610800000002,-26828.952946323472,-6847.6717348702405,-4088.028426973702,48840.17482578903,12458.71092463848,30878.55,93.762,10084.99283797054,1131.167666899304,12.005,6079.114,3171.893435798139,0,0,9496,-30.9650640741616,590542.117779729,6507.4409119197235,12229.774,16295.787,6820.942813616221,3640.9852199999996,1894.0255911459847,278.1703516698113,3248.853,682.053,378.62,4153.926589702381,null,-4088.028426973702,-35.21831254512398,-72.54202843380526,-249.14662199477254,-1044.5302,-0.688,-2685.903264,null,-1500.2202293971895,-2459.4659125999997,-1420.2916945090542,2379.537377711864]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-120544.74699999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3391.6523915999996,0,0,0,0,0,0,0,50135.274,16850.131999999998,28871.886,93.762,7612.611837970539,5103.152,12.005,6079.114,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7508.711300525856,4748.864,0,0,3248.853,682.053,384.262,3298.4199999999996,null,0,{"$nulls":7},-3391.6523915999996,-3391.6523915999996]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-19977.635,18412.306,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,556.094055093093,0,0,0,0,0,0,0,0,0,800,0,2204.425,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1139.566589702381,null,0,{"$nulls":7},556.094055093093,556.094055093093]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10884.06,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3960,0,0,9496,0,0,0,0,0,0,-967,0,290,0,0,0,0,null,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-172.30879999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23.26068590268002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-16157.60853848089,-435.38,-2346.2109915344763,0,0,-3021.141,0,0,0,-3510.081103049211,0,0,0,0,0,-351350.86616704694,-219.0079072828549,0,0,0,0,-1165.8114847308455,-3434.4687593094513,-3548.28888987618,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-54.22574997684162,496510.4547216165,0,0,0,-120.40852782887231,0,0,0,0,0,0,0,null,-1165.8114847308455,null,-64.79935323193341,-55.79393149891196,-1044.5302,-0.688,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-1829.0303586502903,-869.8637888245031,0,0,0,0,0,-33.79004668122299,-48.15699919017069,0,-289.0545459428571,0,0,0,0,-1500.2202293971898,-22088.194307221725,-995.9592502815415,0,0,-26828.952946323472,-6847.6717348702405,-236.31367824285638,-446.90081490151897,-239.3659854853383,0,0,0,0,0,0,-788.106564201861,0,0,0,0,94031.66305811242,0,0,0,-567.3599590807628,0,-271.6088847881431,-11.829648330188743,0,0,0,0,null,-236.31367824285638,-35.21831254512398,-7.742675201871847,-193.35269049586057,0,0,0,null,-1500.22022939719,0,-1420.2916945090542,-79.92853488813569]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-25442.152327665324,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6507.4409119197235,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-192809.94339708998,-19844.610800000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12229.774,16295.787,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",-462.88742,-378.9367918251586,-1510.1568181818177,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2835.558336506907,0,0,0,0,0,0,-2685.903264,2586.2704,-603.7662,1206.664,0,267.956,-3971.984333100696,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-140.87878,2165.6344759341277,0,0,0,-5.642,-284.06000000000006,null,-2685.903264,0,0,0,0,0,-2685.903264,null,2835.558336506907,376.092423906907,0,2459.4659125999997]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",0,-159.46849999999998,-341.0049,0,0,0,0,0,0,0,0,-11,0,0,-6,-0.043910308122974584,0,0,0,-0.04499999999825377,0.039315600633926806,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-9,3.552713678800501e-15,-89157.00253194125,-96.16907751605503,-48.308,-62.225,-22,-110,0,1.7763568394002505e-15,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,2353.86964134971,18733.52442149951,0,16.513740000000002,0,39.727830000000004,224.43908,667.84806,749.63305,62.470940000000006,5482.3770154920885,3.9018200000000003,0,0,0,313.38635999999997,0,53780.10605653274,0,0,134345.276652,18970.36,872.500100001,58885.17385058148,4299.838065044442,33353.040750254404,76.244,13687.129337564742,8108.944666899304,12.28399,4441.12,3225.927,0,0,11207.080179999999,0,535160.2674557477,6411.271834403668,11244.913,14896.983,6775.143250883768,6930.2043117000285,1894.0255911459847,278.1703516698113,3027.896,1243.878,598.364,4352.19,null,872.500100001,0,0,872.500100001,0,0,0,null,313.38635999999997,0,0,313.38635999999997]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,777.4999999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8108.944666899304,6.744251,0,0,0,0,0,0,0,0,229.189,902.985,461.4556832953954,0,0,170.5303516698113,3027.896,1243.878,598.364,4352.19,{"$nulls":9},0]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,2353.86964134971,17956.02442149951,0,16.513740000000002,0,39.727830000000004,224.43908,667.84806,749.63305,62.470940000000006,5482.3770154920885,3.9018200000000003,0,0,0,313.38635999999997,0,53780.10605653274,0,0,134345.276652,18970.36,872.500100001,58885.17385058148,4299.838065044442,33353.040750254404,76.244,13687.129337564742,0,5.539739,4441.12,3225.927,0,0,11207.080179999999,0,535160.2674557477,6411.271834403668,11015.724,13993.998,6313.687567588372,6930.2043117000285,1894.0255911459847,107.63999999999999,0,0,0,0,null,872.500100001,0,0,872.500100001,0,0,0,null,313.38635999999997,0,0,313.38635999999997]
["SETOR ENERGÉTICO",0,2353.86964134971,4511.366513123106,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,58534.451172,0,0,1783.6219614588294,325.4272494073233,0,0,8.608837970540097,0,0,0,435.927,0,0,0,0,31159.97065539673,0,0,0,6111.304907325485,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,352.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19705.10822104424,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10695.72818115942,0,3.674407,0,0,0,0,0,0,132301.85,740.1648597406573,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,203.37477925400196,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,312.86467,0,0,0,0,0,8.016658014750561,23.411902890389545,0,0,723.5360344202898,0,0,0,0,0,0,0,0,90639.90660393187,141.27415399999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,45.23955400324722,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.850242362908704,11.076758,0,0,421.13516304347826,0,0.0026,0,0,0,0,0,0,45452.77468001995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8650.359565488505,0,0,0,0,0,7292.223682331359,25.130886400000005,0,0,3.7540108695652172,0,4e-06,0,0,0,0,0,0,26580.534207569224,12.599048207920363,0,21.63,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,1811.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,48371.59212003856,1183.667345,33353.040750254404,76.244,0,0,0,4441.12,0,0,0,0,0,1978.981,0,11015.724,13972.368,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,1811.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,46769.74524903856,0,33353.040750254404,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11015.724,13972.368,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1186.251773,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1978.981,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,76.244,0,0,0,4441.12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,415.595098,1183.667345,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,11032.343575119154,0,16.513740000000002,0,39.727830000000004,224.43908,667.84806,749.63305,62.470940000000006,5482.3770154920885,3.9018200000000003,0,0,0,313.38635999999997,0,25111.7736,0,0,75810.82548,18970.36,872.500100001,1424.8691863750785,2731.1239233467295,0,0,1834.367110101449,0,1.8627279999999997,0,2790,0,0,11207.080179999999,0,207046.25030882997,5517.233772455091,0,0,202.38266026288682,6930.2043117000285,1894.0255911459847,107.63999999999999,0,0,0,0,null,872.500100001,0,0,872.500100001,0,0,0,null,313.38635999999997,0,0,313.38635999999997]
["CIMENTO                       ",0,0,28.45,0,0,0,0,5.85062,0,96.91950999999999,0,127.361,0,0,0,0,224.30435999999997,0,254.84699999999998,0,0,0,0,140.0769,84.701695530055,14.88933,0,0,29.34470108695652,0,0,0,0,0,0,112.15217999999999,0,7919.577796054509,188.1,0,0,0,4325.206122,0,0,0,0,0,0,null,140.0769,null,null,140.0769,{"$nulls":4},224.30435999999997,null,null,224.30435999999997]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,1177.0058407662486,0,0,0,0,0,0,0.0006,0,3601,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1e-09,41.708916294626135,36.525238599663325,0,0,42.20460326086956,0,0,0,2790,0,0,10488.468,0,19440.838000000003,4585,0,0,0,46.833,0,107.63999999999999,0,0,0,0,null,1e-09,null,null,1e-09,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,23,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,225.99,0,0,0,0,0,8.65326,90.359195,0,0,38.532503623188404,0,0.3008,0,0,0,0,113.46000000000001,0,6767.610000000001,675.1800000000001,0,0,0,146.01000000000002,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,803.6263829732255,0,0,0,7.344810000000001,2.1497200000000003,330.19058,12.750689999999999,0,373.00000000000006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,500.2015002910083,173.58603599141097,0,0,46.06574094202898,0,1.266525,0,0,0,0,89,0,12292.197600000001,0,0,0,0,625,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,1018.0865000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,1373.4701754920893,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10.227559069480755,1254.318033772619,0,0,68.4905706521739,0,0,0,0,0,0,404,0,32553.014741582716,21.112772455089825,0,0,0,683.935789700028,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,2297.7276665303007,0,0,0,0,2.6843000000000004,0,292.46461000000005,42.903940000000006,0,0,0,0,0,89.08200000000001,0,157.437,0,0,0,0,0,23.083505396885695,337.44837090537453,0,0,355.45866988405794,0,0,0,0,0,0,0,0,22360.963799999998,27.644999999999996,0,0,202.38266026288682,93.13919999999999,1894.0255911459847,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},89.08200000000001,null,null,89.08200000000001]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,836.2228654865814,0,16.513740000000002,0,0,0,136.69826,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7258.0662,0,0,75693.01548,0,10.6722,293.2458075530808,185.1997894342253,0,0,360.6032916666667,0,0.055,0,0,0,0,0,0,27035.0327,0,0,0,0,97.02,0,0,0,0,0,0,null,10.6722,null,null,10.6722,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,281.49499073208756,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,223.5753,0,0,0,0,0,5.378191817072938,35.218862,0,0,65.59399818840579,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,7235.8888,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,963.4604898183379,0,0,0,0,0,0,239.08045,0,0,0,0,0,0,0,0,5524.72,0,0,117.81,18970.36,656,193.91761166014246,381.03317104343625,0,0,118.75780615942028,0,0,0,0,0,0,0,0,20710.858,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,656,null,null,656,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,1521.2977119970371,0,0,0,0,89.601,27.6289,0.10884,0,0,0,0,0,0,0,0,8571.0317,0,0,0,0,65.751,30.79153573437255,106.37715160000002,0,0,280.4296938405797,0,3e-06,0,0,0,0,0,0,4378.0968,0,0,0,0,335.118,0,0,0,0,0,0,null,65.751,null,null,65.751,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,2081.9711268153355,0,0,0,32.38302,124.15343999999999,173.33032,108.30835,19.567,7.545839999999999,3.9018200000000003,0,0,0,0,0,2896.1064,0,0,0,0,0,232.95960302835394,116.168745,0,0,428.8855307971014,0,0.2402,0,0,0,0,0,0,46352.172071192734,20.195999999999998,0,0,0,577.9422,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",-354.22157999999763,0.24029182515914727,47.45246698672054,-0.2705100000000016,-19.403268465523848,0,3.774563999999991,-2.2621556740301685,-72.49402590304885,-0.32534606567423907,0,95.45110024610949,0,0,0,0.043910308122974584,0,0,7.275957614183426e-12,0.04499999999825377,-0.039315600633926806,0,0,2.2737367544323206e-13,-81.84014420754829,-26.500500594039295,62.881750254404324,-3.1329999999999956,-89.30350040579833,217.19500000000062,0.0649899999999981,-23.109999999999673,54.03356420186128,0,0,0,-3.552713678800501e-15,0,0,-63.438249999997424,-86.67875000000095,-23.799562732453523,0.3160917000286645,0,0.33162393162393755,-80.12199999999984,-0.41000000000008185,-91.54600000000005,171.9024102976191]
[null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,545.780831,3124.972359,0,0,0,0,0,3029.105,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["BUNKER EM mil tep",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,462.82214468800004,2990.5985475629996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-",42.38206949105962,23.44466266961692,28.117725781831933,"-","-",33.40095285953786,"-","-","-",41.113991635640645,"-","-","-","-","-",0,40,"-","-","-","-",94.15185036378809,34.76216932925954,43.05014533132024,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",33,0,"-","-","-",63.6068073361065,"-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":4},0]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",0,0,70071.8303884613,350.1354050888204,2377.99259985451,0,0,4985.877902348462,0,0,0,9564.960896904158,0,0,0,0,0,351350.86616704694,315.7788430590001,0,0,0,0,12763.175402647,11772.368338716013,16998.362236517598,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15378.46248,0,0,0,0,580.6440609727226,0,0,0,0,0,0,0,0,12763.175402647,0,277.009700258,270.465702389,12207.7,8]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-",34,42.950784289498166,"-","-","-","-","-",28.643629732584262,42,"-",49.12280701754387,"-","-","-","-",40.00841380719568,0,45.586170073199064,"-","-",49.00284362812942,45.955,31.31637974730939,37.21175566353605,41.98758999181194,"-","-","-","-","-","-",34.129613019590835,"-","-","-","-",0,"-","-","-",45.00000000000001,"-",44.64659090909089,38.379999999999995,"-","-","-","-"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,7178.263588266613,3823.020014004791,0,0,0,0,0,50.08162391555135,115.27350975523079,0,941.1078239999999,0,0,0,0,6979.236248796373,22088.194307221725,1636.5825591262974,0,0,32557.198354603584,10477.502086107716,860.5219636438113,1639.7917921625585,1118.399258106161,0,0,0,0,0,0,1344.8886027204417,0,0,0,0,0,0,0,0,1935.6210697011143,0,1240.842031911785,45.13822406864075,0,0,0,0,6979.236248796372,860.5219636438113,188.7754751034906,33.09903617693216,628.0139819777886,2.5516686888000004,8.0818016968,0,null,6979.236248796372,null,6586.889700674593,392.34654812177934]
["tep CESP",0,0,14218.695513863184,128.4371,727.3254073756876,0,0,1283.7522971429999,0,0,0,2000.7462287380501,0,0,0,0,0,30216.174490366036,67.89245125768501,0,0,0,0,1165.8114847308455,2912.4295078944147,3395.712467611504,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4007.7205250909087,0,0,0,0,78.50636014442475,0,0,0,0,0,0,0]
["tep APE",0,1815.6784370321432,765.4801341655627,0,0,0,0,0,15.03657077314423,23.603623426071067,0,164.76109118742852,0,0,0,0,1500.2202293971898,1899.5847104210682,308.74736758727784,0,0,5713.788937931456,1960.75547689101,236.31367824285638,378.9718910364881,229.07324810946875,0,0,0,0,0,0,338.8858226068002,0,0,0,0,0,0,0,0,369.9186933206573,0,239.01581861356593,10.114349322311375,0,0,0,0]
["Fator de conversão",0.89,0.9927,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.059,0.18,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.957,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.08596559999999999,0.646,0.534,0.51,0.652,0.87,0.88,0.855,1.014,0.87,0.77,0.8,"Total"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,7178.263588266613,3823.020014004791,0,0,0,0,0,50.08162391555135,115.27350975523079,0,941.1078239999999,0,0,0,0,6979.236248796373,22088.194307221725,1636.5825591262974,0,0,32557.198354603584,10477.502086107716,860.5219636438113,1639.7917921625585,1118.399258106161,0,0,0,0,0,0,1344.8886027204417,0,0,0,0,0,0,0,0,1935.6210697011143,0,1240.842031911785,45.13822406864075,0,0,0,0,94031.6630581124,860.5219636438113,188.7754751034906,33.09903617693216,628.0139819777886,2.5516686888000004,8.0818016968,0,null,6979.236248796373,0,6586.889700674593,392.34654812177934]
["SETOR ENERGÉTICO",0,7178.263588266613,1055.035348953244,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,44.38855962288518,0,0,0,24023.087398322237,0,2.6922226250000003,1158.949353047213,250.20064003181653,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1935.6210697011143,0,0,0,0,0,0,0,35648.238180570115,2.6922226250000003,0,0,0,2.317896,0.37432662499999997,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,7178.263588266613,1055.035348953244,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.6922226250000003,1158.949353047213,250.20064003181653,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1935.6210697011143,0,0,0,0,0,0,0,11580.762222625002,2.6922226250000003,0,0,0,2.317896,0.37432662499999997,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,7178.263588266613,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1157.186411733388,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8335.45,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["    REFINO",0,0,1055.035348953244,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.6922226250000003,1.7629413138250785,250.20064003181653,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1935.6210697011143,0,0,0,0,0,0,0,3245.312222625,2.6922226250000003,0,0,0,2.317896,0.37432662499999997,null,null,0,null,0,0]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,44.38855962288518,0,0,0,24023.087398322237,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24067.475957945124,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["  OUTROS (RESIDENCIAL)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5312175170000004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5312175170000004,3.5312175170000004,0,0,0,0,3.5312175170000004,null,null,0,null,0,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,568.499472,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,83.19322590026556,7.884000000000001,0,0,0,0,10.462500831600002,141.45225417599994,1.8921599999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,813.3836129078655,10.462500831600002,0,7.884000000000001,0.18396,0.23377268880000002,2.1607681428,null,null,0,null,0,0]
["PÚBLICO",0,0,119.7054,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17.294867007947783,0.141912,0,0,0,0,15.155489411999998,39.02501159999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,191.32268001994774,15.155489411999998,0,13.139999999999999,0,0,2.015489412,null,null,0,null,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1618.1126041912366,252.5508,0,0,32.5872,0,252.34791839999997,21.918120059999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2177.5166426512365,252.34791839999997,0,3.963024,248.38489439999998,0,0,null,null,0,null,0,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1651.695446152749,0,0,0,0,0,0,3.60912,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1655.304566152749,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,454.97421647475096,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6618.59948161927,3721.424240419512,0,0,0,0,0,438.7480264881477,4.13472,109.87160813081914,0,0,0,0,0,0,1344.8886027204417,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45.13822406864075,0,0,0,0,12737.779119921584,438.7480264881477,188.7754751034906,0,249.97255138465707,0,0,null,null,6618.59948161927,null,6586.889700674593,31.709780944676677]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,49.751725083096574,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,49.751725083096574,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,5.934,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2410.591374062283,0,0,0,0,0,0,111.33602400000001,338.236807,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2866.0982050622833,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,941.1078239999999,0,0,0,0,0,11850.928501443972,0,0,0,0,0,0,4.5334752,121.11372999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12917.683530643972,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["QUÍMICA",0,0,629.8562664696597,0,0,0,0,0,50.08162391555135,0,0,0,0,0,0,0,360.6367671771027,9.305391125216282,0,0,0,0,0,0,8.286832980000002,17.105207919068306,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1240.842031911785,0,0,0,0,0,2316.1141214983836,0,0,0,0,0,0,null,null,360.6367671771027,null,0,360.6367671771027]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,487.23613716207984,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,47.19257394901095,149.7710020231516,0,0,8470.504871556472,0,89.98869466741839,44.12359440000002,16.111941284062144,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9304.928815042194,89.98869466741839,0,8.112012176932158,81.87668249048623,0,0,null,null,0,null,0,0]
["TÊXTIL",0,0,76.169952,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,124.6155618652264,0,0,0,0,0,0,4.7054339999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,205.4909478652264,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,305.4205686450565,0,0,0,0,0,0,115.27350975523079,0,0,0,0,0,0,0,213.72537073857754,1018.9943051031458,0,0,31.01888472487734,10477.502086107716,46.397525702645346,37.49486749934571,263.86716374039474,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12509.69428201699,46.397525702645346,0,0,46.397525702645346,0,0,null,null,0,null,0,0]
["CERÂMICA",0,0,21.402432,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.867404427143875,0,0,0,0,0,0,2.944236,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32.214072427143876,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,98.78622030000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,238.10746123260242,207.24054,0,0,0,0,1.198368,57.278749200000014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,602.6113387326023,1.198368,0,0,1.198368,0,0,null,null,0,null,0,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,1829.0303586502903,869.8637888245031,0,0,0,0,0,33.79004668122299,48.15699919017069,0,289.0545459428571,0,0,0,0,1500.2202293971898,0,995.9592502815415,0,0,26828.952946323472,6847.6717348702405,236.31367824285638,446.90081490151897,239.3659854853383,0,0,0,0,0,0,788.106564201861,0,0,0,0,0,0,0,0,567.3599590807628,0,271.6088847881431,11.829648330188743,0,0,0,0,1500.2202293971898,236.31367824285638,35.21831254512398,7.742675201871847,193.35269049586057,0,0,0,null,1500.2202293971898,0,1420.2916945090542,79.92853488813569]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1829.0303586502903,229.1238384090378,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19797.516901129424,0,0,317.804925333623,49.96460012245726,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,567.3599590807628,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,1829.0303586502903,229.1238384090378,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,317.804925333623,49.96460012245726,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,567.3599590807628,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,1829.0303586502903,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,317.1788354445161,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["    REFINO",0,0,229.1238384090378,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.6260898891068869,49.96460012245726,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,567.3599590807628,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19797.516901129424,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,131.59766674275085,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.754726507713886,0,0,0,0,1.8810526898052446,37.976898665249436,0.4127831096104565,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1.8810526898052446,0,1.8442606898052447,0.036792000000000005,0,0,null,null,0,null,0,0]
["PÚBLICO",0,0,27.70970266883148,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.08558507713884991,0,0,0,0,3.0737678163420736,10.477379237091299,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,3.0737678163420736,0,3.0737678163420736,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,153.75667185481265,0,0,26.057554156841235,0,52.10709236113501,5.884545490633969,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,52.10709236113501,0,0.9270483734087696,51.18004398772624,0,0,null,null,0,null,0,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.9689713699449856,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,105.31855923375151,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1426.7846496548689,0,0,0,0,0,0,148.68202700769763,1.110083705373867,23.96897940033668,0,0,0,0,0,0,788.106564201861,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11.829648330188743,0,0,0,0,null,148.68202700769763,35.21831254512398,0,113.46371446257365,0,0,null,null,1426.7846496548689,null,1420.2916945090542,6.492955145814747]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,1.373617026774448,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.89133630899161,73.78786200858903,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,289.0545459428571,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.2171409305192453,26.421498227381004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["QUÍMICA",0,0,145.80068959273814,0,0,0,0,0,33.79004668122299,0,0,0,0,0,0,0,73.43557974232094,0,0,0,0,0,0,0,2.224837053114302,3.731577094625414,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,271.6088847881431,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,null,73.43557974232094,null,0,73.43557974232094]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,112.78662859212052,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,90.32472772784735,0,0,6980.575001673185,0,21.050559627347354,11.846239446919162,3.5148915657747044,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,21.050559627347354,0,1.8975983223157589,19.152961305031596,0,0,null,null,0,null,0,0]
["TÊXTIL",0,0,17.632009267912437,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.263308182927061,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,70.69951018166222,0,0,0,0,0,0,48.15699919017069,0,0,0,0,0,0,0,0,620.6449314102757,0,0,24.8034893640235,6847.6717348702405,9.279505140529068,10.066568339857564,57.56379395656374,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,9.279505140529068,0,0,9.279505140529068,0,0,null,null,0,null,0,0]
["CERÂMICA",0,0,4.954288002962976,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.7904642656274505,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,22.867279105960844,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,126.39260770375307,0,0,0,0,0.2396736,15.378116571646068,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0.2396736,0,0,0.2396736,0,0,null,null,0,null,0,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",-462.88742,-378.9367918251586,-1510.1568181818177,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2835.558336506907,0,0,0,0,0,0,-2685.903264,2586.2704,-603.7662,1206.664,0,267.956,-3971.984333100696,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-140.87878,2165.6344759341277,0,0,0,-5.642,-284.06000000000006,2835.558336506907,-2685.903264,{"$nulls":5},-2685.903264,null,2835.558336506907,376.092423906907,0,2459.4659125999997]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",0,0,-755.0784090909088,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2685.903264,3391.292,0,0,0,0,-42,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,665.9399999999999,null,-2685.903264,{"$nulls":5},-2685.903264]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,989.856,0,267.956,-1210.3401777777776,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,-378.9367918251586,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,376.092423906907,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-950,{"$nulls":9},376.092423906907,376.092423906907]
["  TRANSFERÊNCIAS",-462.88742,0,-755.0784090909088,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2459.4659125999997,0,0,0,0,0,0,0,-805.0216,-603.7662,0,0,0,11.357751633986929,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-140.87878,0,0,0,0,-5.642,0,{"$nulls":9},2459.4659125999997,null,null,2459.4659125999997]
["  REFORMULADORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,216.808,0,0,-216.808,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2514.1939069569053,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2165.6344759341277,0,0,0,0,0]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",0,2353.86964134971,4511.366513123106,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,58534.451172,0,0,1783.6219614588294,325.4272494073233,0,0,8.608837970540097,0,0,0,435.927,0,0,0,0,31159.97065539673,0,0,0,6111.304907325485,0,0,0,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,2353.86964134971,4511.366513123106,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1783.6219614588294,325.4272494073233,0,0,8.608837970540097,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,15433.537887989,0,0,0,6111.304907325485,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,2353.86964134971,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1775.8164475743515,29.905956112852667,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10113.44,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    REFINO",0,0,3532.9267049482655,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.80551388447802,295.03017521714565,0,0,8.608837970540097,0,0,0,0,0,0,0,0,4466.857887989,0,0,0,6111.304907325485,0,0,0,0,0,0,0]
["    GASODUTOS",0,0,978.4398081748412,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.49111807732497387,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,853.24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,58534.451172,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6533.626274885885,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  SETOR ELÉTRICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8687.692464049844,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  CARVÃO MINERAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,435.927,0,0,0,0,505.114028472,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  OUTROS",0,0,2287.6568181818175,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8108.944666899304,6.744251,0,0,0,0,0,0,0,0,229.189,902.985,461.4556832953954,0,0,170.5303516698113,3027.896,1243.878,598.364,4352.19]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,2287.6568181818175,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8108.944666899304,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14,35,461.4556832953954,0,0,0,0,0,0,0]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.744251,0,0,0,0,0,0,0,0,215.189,867.985,0,0,0,170.5303516698113,3027.896,1243.878,598.364,4352.19]
["  OUTROS USOS ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":24},0]
[{"$nulls":24},0]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1538.685,62.12800000000012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,1600.813]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",321.64674865714915,{"$nulls":62},321.64674865714915]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,392.5044000000007,{"$nulls":59},392.5044000000007]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,198.31798264500003,{"$nulls":60},198.31798264500003]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,14218.695513863184,128.4371,727.3254073756876,0,0,1283.7522971429999,0,0,0,2000.7462287380501,0,0,0,0,0,30216.174490366036,67.89245125768501,0,0,0,0,1165.8114847308455,2766.8080324996936,3395.712467611504,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4007.7205250909087,-42682.819146416594,0,0,0,78.50636014442475,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,17374.76321240443]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,1815.6784370321432,765.4801341655627,0,0,0,0,0,15.03657077314423,23.603623426071067,0,164.76109118742852,0,0,0,0,1500.2202293971898,1899.5847104210682,308.74736758727784,0,0,5713.788937931456,1960.75547689101,236.31367824285638,360.02329648466366,229.07324810946875,0,0,0,0,0,0,338.8858226068002,0,0,0,0,-8083.488333788468,0,0,0,369.9186933206573,0,239.01581861356593,10.114349322311375,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,7867.513151724208]
["TRANSPORTE",0,0,1594.1200000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,38968.15461190306,1132.769649165,25681.84137769589,58.174172,0,0,0,3650.6006399999997,0,0,0,0,0,170.12428905359997,0,5882.396616,7125.90768,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,84264.08903581755]
["INDÚSTRIA",0,2336.686392967857,13678.464877653189,0,5.119259400000001,0,15.891132000000002,95.36932719083998,297.19238670000004,367.42439349395,34.98372640000001,3124.95489883049,1.1120187,0,0,0,313.38635999999997,0,7784.649816,0,0,28611.64791385309,5431.95391204,872.500100001,2584.7604686949962,2925.1194723256285,0,0,1126.0583042719854,0,1.5311624159999997,0,1387.14861,0,0,7732.885324199999,0,20477.540708922323,3564.1330170059887,0,0,4116.524294067619,6029.277751179025,1666.7425202084664,92.03219999999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,114675.09034852247]
["OUTROS SETORES",0,0,528.7166132663792,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8887.18306152515,0,0,0,0,0,5884.980973430385,57.05590675690279,0,0,7236.7777209800715,0,3.022503042,0,0,0,0,0,0,25357.708490017896,577.5485880187812,0,11.0313,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,48544.02515703758]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,3600.5228999999995,145.37952000000027,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,3745.90242]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",977.8061159177335,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,977.8061159177335]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,1523.702080800003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,1523.702080800003]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,464.06407938930005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,464.06407938930005]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,33271.747502439845,498.59282219999994,2823.4772314324196,0,0,4983.526417509125,0,0,0,7766.896859961111,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8494.10065977406,10798.365647004583,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,180.5646283321769,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,68817.27176865333]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,4248.687542655215,1791.2235139474167,0,0,0,0,0,58.371967741345905,91.62926614000789,0,639.6025559895975,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1105.2715202079173,728.4529289881107,0,0,0,0,0,0,613.3833389183084,0,0,0,0,0,0,0,0,850.8129946375118,0,726.6080885852405,33.82238413380924,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,10887.866101944483]
["TRANSPORTE",0,0,3730.2408,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,119632.2346585424,3602.2074843447,73783.9302781203,167.134396156,0,0,0,10820.380296959998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,211736.1279141234]
["INDÚSTRIA",0,5467.846159544785,32007.60781370846,0,19.872964990800003,0,61.689374424000015,370.22372815484084,1153.7008451694003,1426.341495543514,135.80682588480005,12131.074917259963,4.3168565934,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7935.214638893638,9301.8799219955,0,0,2943.51640736697,0,4.538365401023999,0,2510.7389841,0,0,33889.39003354429,0,0,0,0,0,9468.005876355523,24888.858556867013,5066.897261433738,307.75567679999995,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,149095.27670403168]
["OUTROS SETORES",0,0,1237.1968750433273,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18066.89158843128,181.43778348695088,0,0,18916.936962641907,0,8.958699016488,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,38411.42190861995]
["TOTAL",977.8061159177335,13317.056602199998,72647.46010452835,2022.294903000003,2843.3501964232196,0,61.689374424000015,5353.750145663966,1212.0728129107463,1517.970761683522,135.80682588480005,20537.574333210672,4.3168565934,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,155233.7130658493,24612.343765819845,73783.9302781203,167.134396156,21860.453370008876,0,13.497064417511998,10820.380296959998,3124.122323018308,0,0,33889.39003354429,0,0,0,0,0,10499.383499325211,24888.858556867013,5793.505350018979,341.5780609338092,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,485659.4390934798]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",22884.176467529596,39311.65855904247,17509.302844025722,79705.13787059778]
["TRANSPORTE",208005.8871141234,3730.2408,0,211736.1279141234]
["INDÚSTRIA",59608.91102831341,37475.45397325324,52010.911702465004,149095.27670403165]
["OUTROS",38152.03114949437,5447.163374432627,1523.702080800003,45122.89660472699]
["  Total",328651.3821339888,85964.51670672835,71043.91662729073,485659.4390934799]
[]
["Em 2014, as emissões na geração termelétrica, no montante de 79,8 milhões tCO2, responderam por 16% das emissões totais do Brasil devidas ao uso de energia."]
["Esse indicador, em 2010, era de apenas 9%. De fato, o período de seca que vem ocorrendo desde 2012 tem aumentado a geração por termelétricas a combustíveis fósseis, razão do aumento das emissões em relação aos demais setores"]
["Em termos globais de emissões pelo uso de energia, o Brasil emite 1,59 tCO2 por tep de energia consumida. Este indicador é 32% inferior ao indicador mundial, de 2,34 tCO2/tep, em razão da matriz energética brasileira ter 40% de renováveis. No mundo as renováveis não chegam a 14% de participação."]

{"sheet":"2015","index":46,"n_rows":160,"n_cols":65,"rows_kept":160,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",2015,{"$nulls":34},-30.5]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":50},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN","gás in-","outras ",null,"óleos "]
["BRASIL","LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov",null,"vegetais"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","mil tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil m³"]
["PRODUÇÃO",141715.745,35127.6,0,400.545,2308.76,0,14.738700000000001,2354.039,334.59875,834.13528,0,106.838,0,0,0,50.542,1826.175265097996,359742.8081943405,80322.06662652959,209328.23283800238,19152.350000000002,162587.80604834473,27608.141616092886,6309.8912044993285,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,6309.8912044993285,86.78191543423931,93.59650228260843,1150.8190882479557,1859.5581241248592,1.3543344096659997,3117.7812400000003,0,1826.175265097996,0,1454.0607200771772,372.11454502081864,null,3937.269]
["IMPORTAÇÃO",17277.1702698546,0,18406.95,0,0,0,0,0,354,0,0,9614.243,0,0,10304.452,212.96001,0,0,0,0,0,0,0,0,6940.1,354.721,2934.576,0,3191.171,8067.787,0,1373.952,0,0,0,2295,36.92712,34641.70364958546,0,407.524,420.139,0,2972.596,0,0.152991452991453,8.057,649.903,729.3124075573548,31.079,{"$nulls":8},0]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-1308.8890000000001,0,0,36,-26,0,6,967,-15.327697415727982,-234.366530744155,0,-129,0,0,75,-167.76575999999994,0,0,0,0,0,0,0,8.11366400000018,369.67499999999995,-28.817000000000007,0.6009999999999991,-3.995,-2.905999999999949,86.19900000000001,0,31.446000000000026,0,0,0,63.57999999999939,2.1029024045804476,0,0,215.75499999999965,1536.643,0,-28.117999999999995,0,0,20.05900000000001,-1.6509999999999962,21.248000000000005,-1.597999999999999,null,8.11366400000018,{"$nulls":5},8.11366400000018,0]
["OFERTA TOTAL                  ",157684.0262698546,35127.6,18406.95,436.545,2282.76,0,20.7387,3321.039,673.271052584272,599.768749255845,0,9592.081,0,0,10379.452,95.7362500000001,1826.175265097996,359742.8081943405,80322.06662652959,209328.23283800238,19152.350000000002,162587.80604834473,27608.141616092886,6318.004868499329,7309.775000000001,325.904,2935.177,-3.995,3188.265,8153.986,0,1405.3980000000001,0,0,0,2358.5799999999995,39.03002240458045,34641.70364958546,0,623.2789999999997,1956.7820000000002,0,2944.478,0,0.152991452991453,28.116000000000014,648.2520000000001,750.5604075573549,29.481,null,6318.004868499329,86.78191543423931,93.59650228260843,1150.8190882479557,1859.5581241248592,1.3543344096659997,3125.894904,0,1826.175265097996,0,1454.0607200771772,372.11454502081864]
["EXPORTAÇÃO",-42753.341,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-767.8778830000001,-8288.827313,-609.532,-6.331,-27.459,0,0,-2968.6444680851064,0,0,0,0,0,-219.44986999999998,0,-1074.3199999999997,-1046.71,0,-442.937,0,-0.4846153846153846,-138.761,-94.295,-510.362147098515,-14.158,{"$nulls":8},0]
["NÃO APROVEITADA",0,-1300,-97.95000000000005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
["REINJEÇÃO",0,-8163,-702.8500000000004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",114930.6852698546,25664.6,17606.15,436.545,2282.76,0,20.7387,3321.039,673.271052584272,599.768749255845,0,9592.081,0,0,10379.452,95.7362500000001,1826.175265097996,359742.8081943405,80322.06662652959,209328.23283800238,19152.350000000002,162587.80604834473,27608.141616092886,6318.004868499329,6541.897117,-7962.923312999999,2325.645,-10.326,3160.806,8153.986,0,-1563.2464680851062,0,0,0,2358.5799999999995,39.03002240458045,34422.253779585466,0,-451.04100000000005,910.0720000000001,0,2501.541,0,-0.3316239316239316,-110.64499999999998,553.9570000000001,240.1982604588399,15.323000000000002,null,6318.004868499329,86.78191543423931,93.59650228260843,1150.8190882479557,1859.5581241248592,1.3543344096659997,3125.894904,0,1826.175265097996,0,1454.0607200771772,372.11454502081864]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-114428.00584,-22976.33160126933,1217.783002636127,-436.05473639999997,-2263.9903674295388,0,0,-2927.9962100000002,0,-52.75308721259768,0,-4130.956267787055,0,0,-10372.452,-95.7362500000001,-1540.025265097996,-359742.8081943405,-26547.987077346243,-209328.23283800238,-19152.350000000002,-27980.67281234471,-7222.592760092882,-5428.001868498329,50130.334996251855,11365.40574708471,27873.072,72.486,10420.397906710312,899.5636097043007,7.396,5656.859,3230.6948761863255,0,0,9079.098,-39.03002240458045,581227.9551684527,6443.5141890255145,11564.588,18684.57,6699.267236857939,3820.93259,1995.0825310206892,267.46105019026163,2015.366,640.49,197.02300000000002,4285.36230903869,null,-5428.001868498329,-86.78191543423931,-93.59650228260843,-260.81608824695576,-1859.5581241248592,-1.3543344096659997,-3125.894904,0,-1540.025265097996,0,-1454.0607200771772,-85.96454502081865]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-112328.395,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3782.6676703000003,0,0,0,0,0,0,0,49821.269,14825.938,25726.164,72.486,7498.55990671031,4634.639999999999,7.396,5656.859,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7382.025,4958.62,0,0,2015.366,640.49,358.134,2821.819,null,0,{"$nulls":6},0,-3782.6676703000003,-3782.6676703000003]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-20978.285,19430.202,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,244.83447807404866,0,0,0,0,0,0,0,0,0,950,0,2652.343,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1151.7478415386904,null,0,{"$nulls":6},0,244.83447807404866,244.83447807404866]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":6},0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10372.452,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3801.6,0,0,9079.098,0,0,0,0,0,0,-921.5509999999999,0,276.95,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":6},0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-95.7362500000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.923836976117595,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":6},0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-15573.096393120099,-436.05473639999997,-2263.9903674295388,0,0,-2927.9962100000002,0,0,0,-3841.9017218441986,0,0,0,0,0,-338672.92263998755,-212.573496326,0,0,0,0,-2001.1520163164432,-2394.790490854483,-3192.672413414988,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-51.95385938069805,484921.6524143132,0,0,0,-114.89919253693104,0,0,0,0,0,0,0,null,-2001.1520163164432,null,-77.99314671194102,-62.24641106997703,-1859.5581241248592,-1.3543344096659997,0,0,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-1944.1575993239248,-882.3426042437756,0,0,0,0,0,0,-52.75308721259768,0,-289.0545459428571,0,0,0,0,-1540.0252650979958,-21069.885554352924,-1143.1956659292625,0,0,-27980.67281234471,-7222.592760092882,-300.95494818188547,-471.06476289366475,-267.85983950030345,0,0,0,0,0,0,-570.9051238136743,0,0,0,0,96306.30275413945,0,0,0,-567.8585706051299,0,-285.8147798613667,-9.48894980973835,0,0,0,0,null,-300.95494818188547,-86.78191543423931,-15.603355570667407,-198.56967717697873,0,0,0,0,-1540.0252650979958,0,-1454.0607200771772,-85.96454502081865]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-25192.21791509098,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6443.5141890255145,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":6},0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-209328.23283800238,-19152.350000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11564.588,18684.57,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":6},0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",-2099.6108400000003,-53.88900194540547,-1756.98,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3537.8331922259517,0,0,0,0,0,0,-3125.894904,3174.92125,0,1196.908,0,269.495,-3735.0763902956987,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-216.13641,2280.897310882056,0,0,0,-161.111,311.7954675,null,-3125.894904,0,0,0,0,0,-3125.894904,0,3537.8331922259517,3537.8331922259517,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",0,-175.638,-329.63880000000006,0,0,0,0,0,0,0,0,-12,0,0,-7,-0.043910308122974584,0,0,0,-0.04499999999825377,0.039315600633926806,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-8,3.552713678800501e-15,-91066.89151274785,-95.22434762106671,-45.292,-58.987,0,-110,0,1.7763568394002505e-15,0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,2508.842400676075,18494.043481479453,0,18.3573,0,21.08653,393.16452079999993,673.04437,547.07984,0,5449.356044151091,0,0,0,0,286.15,0,53774.07954918334,0,0,134607.13323600002,20385.548856000005,890.003000001,56642.71779185563,3402.3693516637513,30203.735865930004,63.728,13515.880145840747,9057.510609704303,7.451464,4390.881,3107.7376499999996,0,0,11429.678,0,524583.3174352903,6348.2898414044475,11121.668,19583.798,6655.563249512604,6245.589456087303,1995.0825310206892,267.46105019026163,1904.4759999999999,1194.493,426.555,4290.102057202381,null,890.003000001,0,0,890.003000001,0,0,0,0,286.15,0,0,286.15]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,778.3499999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9057.510609704303,3.2322290000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,181.612,770.072,408.7958131525442,0,0,156.59185019026165,1904.4759999999999,1194.493,426.555,4290.102057202381,{"$nulls":8},0,0]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,2508.842400676075,17715.693481479455,0,18.3573,0,21.08653,393.16452079999993,673.04437,547.07984,0,5449.356044151091,0,0,0,0,286.15,0,53774.07954918334,0,0,134607.13323600002,20385.548856000005,890.003000001,56642.71779185563,3402.3693516637513,30203.735865930004,63.728,13515.880145840747,0,4.219234999999999,4390.881,3107.7376499999996,0,0,11429.678,0,524583.3174352903,6348.2898414044475,10940.056,18813.726,6246.76743636006,6245.589456087303,1995.0825310206892,110.86919999999999,0,0,0,0,null,890.003000001,0,0,890.003000001,0,0,0,0,286.15,0,0,286.15]
["SETOR ENERGÉTICO",0,2508.842400676075,4114.759390518919,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61768.780636,0,0,1577.7669959364046,254.46922328177334,0,0,47.98690671031097,0,0,0,437.70764999999994,0,0,0,0,31896.08268775492,0,0,0,6067.48004828561,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,354.05,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20431.044238529375,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10705.831172101449,0,3.102575,0,0,0,0,0,0,131023.78897,733.5357931965278,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,129.66336957323404,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,303.61,0,0,0,0,0,4.915937755747329,27.869091698180412,0,0,648.362019927536,0,0,0,0,0,0,0,0,91444.36657551174,136.77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,49.31957286637755,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.0960666919696145,9.669028445194773,0,0,420.313722826087,0,0.0036,0,0,0,0,0,0,43442.79787750983,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9076.577910653967,0,0,0,0,0,7460.871696210159,14.212240600000001,0,0,3.365210144927536,0,6e-06,0,0,0,0,0,0,26790.239089688752,12.599048207920363,0,25,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,1764.4937254627728,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,46278.39952363648,757.0465409999999,30203.735865930004,63.728,0,0,0,4390.881,0,0,0,0,0,2055.193,0,10940.056,18788.726,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,1764.4937254627728,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,44850.241565636476,0,30203.735865930004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10940.056,18788.726,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1144.876999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2055.193,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63.728,0,0,0,4390.881,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,283.280959,757.0465409999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,11303.407423058152,0,18.3573,0,21.08653,393.16452079999993,673.04437,547.07984,0,5449.356044151091,0,0,0,0,286.15,0,23962.8474,0,0,72838.35260000001,20385.548856000005,890.003000001,1317.6675716248726,2339.103226638603,0,0,1690.0211141304344,0,1.113054,0,2670.0299999999997,0,0,11429.678,0,197930.84923482506,5465.384999999999,0,0,179.28738807444967,6245.589456087303,1995.0825310206892,110.86919999999999,0,0,0,0,null,890.003000001,0,0,890.003000001,0,0,0,0,286.15,0,0,286.15]
["CIMENTO                       ",0,0,13.2374013846,0,0,0,0,4.67241,0,6.6674,0,114.3,0,0,0,0,201.6,0,224.4,0,0,0,0,128.8,70.38059459526687,9.336207,0,0,27.207692028985505,0,0,0,0,0,0,100.8,0,7111.17645939031,169.20000000000002,0,0,0,3892.5,0,0,0,0,0,0,null,128.8,null,null,128.8,null,null,null,0,201.6,null,null,201.6]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,1390.2848316114128,0,0,0,0,0,0,0,0,3727.0349999999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1e-09,34.1226174390691,1.667741870119091,0,0,41.12116485507246,0,0,0,2670.0299999999997,0,0,10784.438,0,18714.441,4624.99,0,0,0,46.35865,0,110.86919999999999,0,0,0,0,null,1e-09,null,null,1e-09,null,null,null,0,0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,6.547375342465755,0,0.16557,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,203.4,0,0,0,0,0,6.88488,8.856222000000002,0,0,36.47167572463768,0,0.0008,0,0,0,0,101.7,0,6091.2,607.5,0,0,0,131.4,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,746.881831002522,0,0,0,21.00213,22.30312,393.61158,15.377060000000002,0,380.46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,465.36805010921245,173.12557057615714,0,0,36.27265579710144,0,0.636805,0,0,0,0,87.22,0,12742.105,0,0,0,0,612.5,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,673.4489161658238,0,0,0,0,0,0,0,0,1209.456296,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11.33015982491701,1293.1431422669305,0,0,57.515273550724636,0,0,0,0,0,0,355.52,0,26928.70181834962,16.415,0,0,0,586.6608060873032,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,2525.352368801409,0,0,0,0,0,0,350.75840999999997,0,0,0,0,0,0,84.55,0,154.37699999999998,0,0,0,0,0,21.346396979894926,215.888214247113,0,0,351.4423496376811,0,0,0,0,0,0,0,0,22562.248999999996,28.28,0,0,179.28738807444967,89.28,1995.0825310206892,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,null,null,null,0,84.55,null,null,84.55]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,947.1649955607924,0,18.19173,0,0.0844,0,133.17426,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7003.969999999999,0,0,72710.52875000001,0,10.379,281.68309793749603,124.6432014342253,0,0,373.0990923913044,0,0.035001,0,0,0,0,0,0,26081.38775,0,0,0,0,94.09,0,0,0,0,0,0,null,10.379,null,null,10.379,null,null,null,0,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,244.12823731814416,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,199.36,0,0,0,0,0,2.713755517172139,20.066419,0,0,59.78038586956521,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,6512.400000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,914.6003254460386,0,0,0,0,0,1.07079,174.27697,0,0,0,0,0,0,0,0,5911.450400000001,0,0,127.82385,20385.548856000005,691.4240000000001,204.3617542612263,356.63882984405734,0,0,117.15818297101448,0,0,0,0,0,0,0,0,21684.268326,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,691.4240000000001,null,null,691.4240000000001,null,null,null,0,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,1504.5510944540367,0,0,0,0,102.0696608,42.422059999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7456.7699999999995,0,0,0,0,59.4,28.205004934389333,61.29170740000001,0,0,282.7965072463768,0,0,0,0,0,0,0,0,3940.2000000000003,0,0,0,0,301.5,0,0,0,0,0,0,null,59.4,null,null,59.4,null,null,null,0,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,2337.210045970907,0,0,0,0,264.11932999999993,102.76568,0,0,18.10474815109123,0,0,0,0,0,0,2809.12,0,0,0,0,0,191.2712600262285,74.445971,0,0,307.15613405797103,0,0.440248,0,0,0,0,0,0,45562.719881085126,19,0,0,0,491.3,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",-502.67942985460104,-3.7879980545949365,-0.250721156673535,-0.4902636000000484,-0.4123325704614551,0,0.3478299999999983,0.12173079999996617,-0.22668258427199817,0.0641779567525873,0,0.23131193814606377,0,0,0,0.043910308122974584,-1.1368683772161603e-13,0,0,0.04499999999825377,-0.039315600633926806,0,0,-1.1368683772161603e-13,-29.51432139622193,-0.11308242095856258,5.0188659300038125,1.5679999999999978,-65.32376086956538,3.9610000000029686,0.055463999999999736,297.2684680851062,-122.9572261863259,0,0,0,-3.552713678800501e-15,0,0,53.41299999999865,48.14300000000003,-43.70398734533501,33.1158660873034,0,0.33162393162393755,-0.24500000000011823,0.04599999999982174,-10.666260458839929,-10.5832518363095]
[null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,686.5938830000001,3697.9923129999997,0,0,0,0,0,2958.1574680851063,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
["BUNKER EM mil tep",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,582.231612784,3538.9786435409997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,null,null,null,0]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-",42.66191337386963,23.694985393768317,26.05610669296817,"-","-",34.0135871826561,"-","-","-",40.923912451630535,"-","-","-","-","-",0,40.00000000000001,"-","-","-","-",95.82111880872,36.81772916901807,39.35184466744167,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",33,0,"-","-","-",49.49128084440306,"-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":4},0]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",0,0,67982.87425254255,354.4222825482605,2126.4116413180054,0,0,4920.788900619306,0,0,0,10420.769806527527,0,0,0,0,0,338672.92263998755,306.50132028400003,0,0,0,0,22296.81687322878,8694.045820590643,13980.82956797712,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14734.15264,0,0,0,0,431.11666868948106,0,0,0,0,0,0,0,0,22296.81687322878,0,364.27808886400004,294.0218246609999,21622.768885172783,15.748074530999997]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-",34,42.93671583378157,"-","-","-","-","-","-",30.930472528856217,"-",49.12280701754387,"-","-","-","-",39.84543658744414,0,45.47016758505662,"-","-",49.30307846324154,45.955,35.16296163196395,37.31169847264681,41.903631621097794,"-","-","-","-","-","-",34.356435643564396,"-","-","-","-",0,"-","-","-",44.99999999999999,"-",44.646590909090904,38.38,"-","-","-","-"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,7630.095169867587,3876.593770520853,0,0,0,0,0,0,92.99406761657572,0,941.1078239999999,0,0,0,0,7135.230121340006,21069.885554352924,1873.7444812578294,0,0,34162.85906406218,11051.16215276836,1230.5194530080628,1733.0976723560857,1249.0296672982897,0,0,0,0,0,0,980.7132572442833,0,0,0,0,0,0,0,0,1937.3221466923849,0,1305.7414983689807,36.20685338506779,0,0,0,0,7135.230121340006,1230.519453008063,452.47833910220356,66.70253072093216,665.2359707438607,2.933275295910156,43.169337145156454,0,null,7135.230121340006,null,6713.628850085961,421.60127125404506]
["tep CESP",0,0,13704.324825945687,128.63614723799998,701.837013903157,0,0,1244.17293354183,0,0,0,2189.883981451193,0,0,0,0,0,29125.871347038927,65.89778386105999,0,0,0,0,2001.1520163164432,2030.7823362446013,3055.3874996381437,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3839.809475878788,0,0,0,0,74.91427353407904,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
["tep APE",0,1929.9652488488603,776.4614917345225,0,0,0,0,0,0,25.856345413295408,0,164.76109118742852,0,0,0,0,1540.0252650979958,1812.0101576743514,354.3906564380714,0,0,5959.071869517864,2068.109988332236,300.95494818188547,399.4629189338277,256.3418664017904,0,0,0,0,0,0,245.48920323987994,0,0,0,0,0,0,0,0,370.2437880345447,0,251.51700627800267,8.113052087326288,0,0,0,0]
["Fator de conversão",0.89,0.9927,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.059,0.18,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.957,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.08596559999999999,0.646,0.534,0.51,0.652,0.87,0.88,0.855,1.014,0.87,0.77,0.8,"Total"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,7630.095169867587,3876.593770520853,0,0,0,0,0,0,92.99406761657572,0,941.1078239999999,0,0,0,0,7135.230121340006,21069.885554352924,1873.7444812578294,0,0,34162.85906406218,11051.16215276836,1230.5194530080628,1733.0976723560857,1249.0296672982897,0,0,0,0,0,0,980.7132572442833,0,0,0,0,0,0,0,0,1937.3221466923849,0,1305.7414983689807,36.20685338506779,0,0,0,0,96306.30275413948,1230.5194530080628,452.47833910220356,66.70253072093216,665.2359707438607,2.933275295910156,43.169337145156454,0,0,7135.230121340006,0,6713.628850085961,421.60127125404506]
["SETOR ENERGÉTICO",0,7630.095169867587,1049.6247713459725,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24.87119258210189,0,0,0,25736.589057458124,0,4.224292194716327,1236.6140865858667,250.4038255081897,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1937.3221466923849,0,0,0,0,0,0,0,37869.74454223495,4.224292194716327,0,0,0,2.5189778397163263,1.705314355,0,0,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,7630.095169867587,1049.6247713459725,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.224292194716327,1236.6140865858667,250.4038255081897,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1937.3221466923849,0,0,0,0,0,0,0,12108.284292194718,4.224292194716327,0,0,0,2.5189778397163263,1.705314355,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,7630.095169867587,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1230.0248301324136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8860.12,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["    REFINO",0,0,1049.6247713459725,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.224292194716327,6.58925645345308,250.4038255081897,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1937.3221466923849,0,0,0,0,0,0,0,3248.164292194717,4.224292194716327,0,0,0,2.5189778397163263,1.705314355,null,0,0,null,0,0]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24.87119258210189,0,0,0,25736.589057458124,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25761.460250040225,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["  OUTROS (RESIDENCIAL)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11.139393239397478,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11.139393239397478,11.139393239397478,0,0,0,0.06226081390269641,11.077132425494781,null,0,0,null,0,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,686.6017920000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,108.61962244027757,15.557760000000002,0,0,0,0,37.91351557446384,160.5137776560002,39.73535999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1048.9418276707418,37.91351557446384,0,30.947328,0,0.3249766411948848,6.641210933268952,null,0,0,null,0,0]
["PÚBLICO",0,0,132.3198,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,41.269953873678475,0.141912,0,0,0,0,36.08346278015446,39.15599885599999,0.9460799999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,249.9172075098329,36.08346278015446,0,13.564994543999997,0,0.027060001096248634,22.491408235058216,null,0,0,null,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1617.5227045950637,332.98862399999996,0,0,32.5872,0,267.1223991894442,19.357721856,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2269.5786496405076,267.1223991894442,0,14.078196000000002,252.7894224,0,0.25478078944417193,null,0,0,null,0,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1748.8040122859145,0,0,0,0,0,0,2.8592640000000005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1751.6632762859144,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,295.3454656917708,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6745.319605162071,3913.0113419760783,0,0,0,0,0,685.8617649038606,4.915411200000001,88.42884849518757,0,0,0,0,0,0,980.7132572442833,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,36.20685338506779,0,0,0,0,12749.802548058318,685.8617649038606,452.47833910220356,0,233.38342580165707,0,0,null,0,6745.319605162071,null,6713.628850085961,31.690755076109873]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,46.92960096045639,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,46.92960096045639,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0.1865,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2295.4851714243496,0,0,0,0,0,0,102.62861567999998,452.499552,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2850.7998391043493,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,941.1078239999999,0,0,0,0,0,10595.74369662617,0,0,0,0,0,0,2.74636512,100.43006000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11640.027945746171,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["QUÍMICA",0,0,647.4901852818197,0,0,0,0,0,0,53.43440318871974,0,0,0,0,0,0,389.91051617793516,8.61267185215684,0,0,0,0,0,0.002625156190112775,11.912174748000002,17.110138638104146,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1305.7414983689807,0,0,0,0,0,2434.2142134119067,0.002625156190112775,0,0,0,0,0.002625156190112775,null,0,389.91051617793516,null,0,389.91051617793516]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,471.66441688301694,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,69.12320715801094,162.3803473758959,0,0,8336.50144293636,0,130.61880747070552,55.53691925679878,16.111941284062144,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9241.937082364851,130.61880747070552,0,8.112012176932158,122.50679529377337,0,0,null,0,0,null,0,0]
["TÊXTIL",0,0,82.47715199999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,107.14424459209927,6.3072,0,0,0,0,0,6.837582960000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,202.76617955209923,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,308.64813013627275,0,0,0,0,0,0,39.55966442785598,0,0,0,0,0,0,0,267.95825568240326,1010.5979502167158,0,0,57.181363667691855,11051.16215276836,46.309868048430154,40.213551541419925,283.3638613727462,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13104.994797861895,46.309868048430154,0,0,46.309868048430154,0,0,null,0,0,null,0,0]
["CERÂMICA",0,0,21.402432,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.281162896539639,0,0,0,0,0,0,4.407029855999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,33.09062475253964,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,180.83312518200003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,217.50871540762506,345.7706876652175,0,0,0,0,11.243324450700221,45.39917304000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,800.7550257455429,11.243324450700221,0,0,10.2464592,0,0.9968652507002215,null,0,0,null,0,0]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,1944.1575993239248,882.3426042437756,0,0,0,0,0,0,52.75308721259768,0,289.0545459428571,0,0,0,0,1540.0252650979958,0,1143.1956659292625,0,0,27980.67281234471,7222.592760092882,300.95494818188547,471.06476289366475,267.85983950030345,0,0,0,0,0,0,570.9051238136743,0,0,0,0,0,0,0,0,567.8585706051299,0,285.8147798613667,9.48894980973835,0,0,0,0,1540.025265097996,300.95494818188547,86.78191543423931,15.603355570667407,198.56967717697873,0,0,0,0,1540.0252650979958,0,1454.0607200771772,85.96454502081865]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1944.1575993239248,227.9488139791758,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21080.555453748926,0,0,337.76956066736915,50.005175882281,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,567.8585706051299,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,1944.1575993239248,227.9488139791758,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,337.76956066736915,50.005175882281,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,567.8585706051299,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,1944.1575993239248,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,337.14347077826227,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["    REFINO",0,0,227.9488139791758,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.6260898891068869,50.005175882281,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,567.8585706051299,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21080.555453748926,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,158.93628448012265,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9.382660308555401,0,0,0,0,7.239337961048854,43.09450919625268,8.668445301819588,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,7.239337961048854,0,7.239337961048854,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["PÚBLICO",0,0,30.6297152442517,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.08558507713884991,0,0,0,0,3.173184448873898,10.512546508030386,0.20639155480522825,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,3.173184448873898,0,3.173184448873898,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,204.77571422580712,0,0,26.057554156841235,0,55.43742745063743,5.197133446885201,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,55.43742745063743,0,3.293234838428898,52.144192612208535,0,0,null,0,0,null,0,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.7676511047331149,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,68.36730037998734,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1460.5497794499045,0,0,0,0,0,0,192.8840984203527,1.319682560930899,19.29114612988091,0,0,0,0,0,0,570.9051238136743,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9.48894980973835,0,0,0,0,null,192.8840984203527,86.78191543423931,0,106.10218298611339,0,0,null,0,1460.5497794499045,null,1454.0607200771772,6.48905937272726]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,0.04317148221999233,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27.553583790787524,98.71478742384284,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,289.0545459428571,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.7373401750829913,21.909263733069473,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["QUÍMICA",0,0,149.8826328231293,0,0,0,0,0,0,36.05216518487274,0,0,0,0,0,0,79.4754856480914,0,0,0,0,0,0,0,3.198163620105074,3.7326527528869926,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,285.8147798613667,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,79.4754856480914,null,0,79.4754856480914]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,109.18204818910574,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,97.92924175544908,0,0,6828.336131323949,0,30.554938098358924,14.910472562503983,3.5148915657747044,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,30.554938098358924,0,1.8975983223157589,28.657339776043166,0,0,null,0,0,null,0,0]
["TÊXTIL",0,0,19.09201555562255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.8037812061711076,0,0,0,0,0,1.835744482827861,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,71.44663411480954,0,0,0,0,0,0,16.700922027724936,0,0,0,0,0,0,0,0,617.5084611103011,0,0,45.72367311499344,7222.592760092882,9.261973609686029,10.796476738773704,61.817085155942685,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,9.261973609686029,0,0,9.261973609686029,0,0,null,0,0,null,0,0]
["CERÂMICA",0,0,4.954288002962977,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.1831930656106677,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,41.859699992388,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,209.71022224583967,0,0,0,0,2.4039881929276223,12.188704973771518,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,2.4039881929276223,0,0,2.4039881929276223,0,0,null,0,0,null,0,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",-2099.6108400000003,-53.88900194540547,-1756.98,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3537.8331922259517,0,0,0,0,0,0,-3125.894904,3174.92125,0,1196.908,0,269.495,-3735.0763902956987,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-216.13641,2280.897310882056,0,0,0,-161.111,311.7954675,3537.8331922259517,-3125.894904,{"$nulls":5},-3125.894904,0,3537.8331922259517,3537.8331922259517,0,0]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",0,0,-878.49,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3125.894904,3946.837,0,0,0,0,-3.88,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,311.7954675,null,-3125.894904,{"$nulls":5},-3125.894904,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1004.25,0,269.495,-1226.0574444444444,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
["  GÁS NATURAL",0,-53.88900194540547,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,53.48511192595141,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0,53.48511192595141,53.48511192595141]
["  TRANSFERÊNCIAS",-2099.6108400000003,0,-878.49,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3484.3480803,0,0,0,0,0,0,0,-771.91575,0,0,0,0,166.30288888888887,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-216.13641,0,0,0,0,-161.111,0,{"$nulls":8},0,3484.3480803,3484.3480803]
["  REFORMULADORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,192.658,0,0,-24.658,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2646.783834740143,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2280.897310882056,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",0,2508.842400676075,4114.759390518919,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61768.780636,0,0,1577.7669959364046,254.46922328177334,0,0,47.98690671031097,0,0,0,437.70764999999994,0,0,0,0,31896.08268775492,0,0,0,6067.48004828561,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
["  PETRÓLEO",0,2508.842400676075,4114.759390518919,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1577.7669959364046,254.46922328177334,0,0,47.98690671031097,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,16079.445776305718,0,0,0,6067.48004828561,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
["    EXPLORAÇÃO",0,2508.842400676075,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1566.8836518632472,37.185997910135846,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10508.597000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
["    REFINO",0,0,3235.825192464324,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10.883344073157264,217.28322537163749,0,0,47.98690671031097,0,0,0,0,0,0,0,0,4858.169776305716,0,0,0,6067.48004828561,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
["  GASODUTOS",0,0,878.9341980545945,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,712.679,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61768.780636,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6869.716034521317,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
["  SETOR ELÉTRICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8435.146940388488,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
["  CARVÃO MINERAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,437.70764999999994,0,0,0,0,511.7739365393975,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
["  OUTROS",0,0,2535.33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9057.510609704303,3.2322290000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,181.612,770.072,408.7958131525442,0,0,156.59185019026165,1904.4759999999999,1194.493,426.555,4290.102057202381,{"$nulls":8},0]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,2535.33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9057.510609704303,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14,35,408.7958131525442,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.2322290000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,167.612,735.072,0,0,0,156.59185019026165,1904.4759999999999,1194.493,426.555,4290.102057202381,{"$nulls":8},0]
["  OUTROS USOS ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
["OBS: o total de náfta processado pela indústria petroquímica inclui o consumo não energético e o consumo intermediário de outras transformações (este consumo equivale à produção de  energéticos comerciais vendidos para terceiros e à produção de energéticos de consumo próprio)",{"$nulls":23},0,{"$nulls":33},0]
[{"$nulls":24},0,{"$nulls":33},0]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil",{"$nulls":31},0]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1290.51,86.19600000000004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,1376.7060000000001]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",409.38452730003337,{"$nulls":62},409.38452730003337]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,341.3059799999992,{"$nulls":59},341.3059799999992]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,208.25143519500034,{"$nulls":60},208.25143519500034]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,13704.324825945687,128.63614723799998,701.837013903157,0,0,1244.17293354183,0,0,0,2189.883981451193,0,0,0,0,0,29125.871347038927,65.89778386105999,0,0,0,0,2001.1520163164432,1929.2432194323712,3055.3874996381437,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3839.809475878788,-41686.58080278788,0,0,0,74.91427353407904,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,16374.549714991794]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,1929.9652488488603,776.4614917345225,0,0,0,0,0,0,25.856345413295408,0,164.76109118742852,0,0,0,0,1540.0252650979958,1812.0101576743514,354.3906564380714,0,0,5959.071869517864,2068.109988332236,300.95494818188547,379.4897729871363,256.3418664017904,0,0,0,0,0,0,245.48920323987994,0,0,0,0,-8279.029100041249,0,0,0,370.2437880345447,0,251.51700627800267,8.113052087326288,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,8163.772651413941]
["TRANSPORTE",0,0,1552.75447840724,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,37281.87865624154,724.4935397369999,23256.876616766105,48.624464,0,0,0,3609.304182,0,0,0,0,0,176.6758993608,0,5841.989904000001,9582.250259999999,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,82074.84800051268]
["INDÚSTRIA",0,2490.5278511511397,13567.986795947822,0,5.690763,0,8.434612,167.06464767189834,299.50474464999996,268.14516569776,0,3106.1329451661213,0,0,0,0,286.15,0,7428.482693999999,0,0,28667.415772404158,5837.1776738781855,890.003000001,2332.562087627365,2482.0488345738,0,0,1061.9229007336953,0,0.9149303879999999,0,1336.3271894999998,0,0,7886.477819999999,0,19757.210098883737,3530.6387099999997,0,0,4072.8923685067593,5433.662826795953,1755.6726272982064,94.79316599999999,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,112767.84022587561]
["OUTROS SETORES",0,0,469.0689893468582,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9241.481966246836,0,0,0,0,0,6016.932709249984,49.52509523141005,0,0,7196.279868375,0,2.553280782,0,0,0,0,0,0,25162.23363507065,570.3565275472736,0,12.75,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,48721.18207185001]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,3019.7934,201.69864000000007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,3221.49204]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",1244.5289629921015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,1244.5289629921015]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,1324.949814359997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,1324.949814359997]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,487.30835835630074,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,487.30835835630074]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,32068.120092712907,499.36552357791595,2724.5312879720555,0,0,4829.879328009384,0,0,0,8501.129615993532,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5922.776683657379,9716.132248849297,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,172.30282912838177,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,64434.23760990085]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,4516.118682306333,1816.9198906587826,0,0,0,0,0,0,100.37433289441277,0,639.6025559895975,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1165.0336030705084,815.1671351576936,0,0,0,0,0,0,444.33545786418273,0,0,0,0,0,0,0,0,851.5607124794527,0,764.6116990851281,27.130046180019107,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,11140.854115686108]
["TRANSPORTE",0,0,3633.4454794729413,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,114455.36747466153,2303.8894563636595,66817.00651996903,139.69808507200003,0,0,0,10697.977595448,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,198047.38461098715]
["INDÚSTRIA",0,5827.835171693667,31749.0891025179,0,22.091541965999998,0,32.743163784,648.5449622623094,1162.6774187313,1040.9395332387044,0,12058.008093134884,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7160.965609016011,7892.915293944684,0,0,2775.8664625178794,0,2.7118536700319997,0,2418.752212995,0,0,34562.509545623725,0,0,0,0,0,9367.652447565546,22430.160149013696,5337.244786986547,316.98834710399996,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,144807.6956957659]
["OUTROS SETORES",0,0,1097.6214350716482,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18471.983417397452,157.48980283588395,0,0,18811.07557593225,0,7.567924237848,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,38545.73815547508]
["TOTAL",1244.5289629921015,13363.747254,71054.20299879047,1824.3153379379128,2746.6228299380555,0,32.743163784,5478.424290271693,1162.6774187313,1141.3138661331172,0,21198.740265118013,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,147176.1267878029,20885.593937151218,66817.00651996903,139.69808507200003,21586.942038450128,0,10.27977790788,10697.977595448,2863.0876708591827,0,0,34562.509545623725,0,0,0,0,0,10391.51598917338,22430.160149013696,6101.856486071675,344.1183932840191,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,463254.1893635235]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",19407.584911427843,38401.15866567803,17766.348148481095,75575.09172558696]
["TRANSPORTE",194413.93913151423,3633.4454794729413,0,198047.38461098718]
["INDÚSTRIA",54967.5166027144,37576.92427421157,52263.25481883992,144807.6956957659]
["OUTROS",38692.64568339554,4806.421833427949,1324.949814359997,44824.01733118349]
[null,307026.84160905203,84417.95025279047,71633.57958350456,463078.3714453471]
[{"$nulls":4},432243.0909122491]

{"sheet":"2016","index":47,"n_rows":160,"n_cols":68,"rows_kept":160,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",2016,{"$nulls":34},-30.5,{"$nulls":14},"Todos os dados abaixo são vinculados"]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":51},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN não comercial, reciclos e hidrogênio","gás in-","outras ",null,"óleos "]
["BRASIL","LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov",null,"vegetais"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","mil tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil m³"]
["PRODUÇÃO",146322.32100000003,37887,0,294.65051,3185.56621,0,29.669090000000004,2524.827851,159.76686400000006,710.020206,18.10474815109123,83.34654,0,0,0,0,1920.6264927777627,380910.9423801205,74500.06439147012,183708.04026024212,21776.2328,168566.7793524242,29498.614663404245,4334.083146926439,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-2881.997177879767,7216.080324806207,83.13024894399591,136.82108660509317,1103.3683393773501,2879.7496596326832,2.247518247084603,3010.763472,0,1920.6264927777627,0,1563.0826118307334,357.54388094702983,null,3801.339,3801.339]
["IMPORTAÇÃO",8988.337,0,11727.45,0,0,0,0,0,212.4,0,0,8592.148096,0,0,10698.196903999999,411.58617,0,0,0,0,0,0,0,0,8469.324,65.09,3810.182,0,3454.982,8667.164,0,956.07,0,0,0,1107,29.49954,41312.76504353984,0,357.1727605001819,477.8272394998181,0,2057.864,0,0.152991452991453,0.867,648.242,588.599,29.912,null,0,{"$nulls":7},0]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",-562.2219999999998,0,0,0,-612,0,-15,0,-40,-26,0,133,0,0,-300,63.868389999999955,0,0,0,0,0,0,0,-1.5594719999999507,-249.70900000000006,-1.6119999999999663,-45.25300000000004,7.037,74.82199999999997,125.78899999999999,0,60.339,0,0,0,-23.19287299999985,-37.74413265595388,0,0,162.43100000000004,144.0540000000001,0,-8.664999999999992,0,0,14.718999999999994,35.676,14.963999999999999,8.387999999999998,null,0,-1.5594719999999507,{"$nulls":5},-1.5594719999999507,0]
["OFERTA TOTAL                  ",154748.43600000002,37887,11727.45,294.65051,2573.56621,0,14.669090000000004,2524.827851,332.16686400000003,684.020206,18.10474815109123,8808.494636000001,0,0,10398.196903999999,475.45455999999996,1920.6264927777627,380910.9423801205,74500.06439147012,183708.04026024212,21776.2328,168566.7793524242,29498.614663404245,4332.5236749264395,8219.615,63.47800000000004,3764.9289999999996,7.037,3529.804,8792.953000000001,0,1016.4090000000001,0,0,0,1083.807127,-8.244592655953877,41312.76504353984,0,519.6037605001819,621.8812394998182,0,2049.199,0,0.152991452991453,15.585999999999995,683.918,603.5630000000001,38.3,null,-2881.997177879767,7214.520852806207,83.13024894399591,136.82108660509317,1103.3683393773501,2879.7496596326832,2.247518247084603,3009.204,0,1920.6264927777627,0,1563.0826118307334,357.54388094702983]
["EXPORTAÇÃO",-49172.086,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-832.312813,-7000.388989,-721.694,-6.747,-0.379,0,0,-2775.2990000000004,0,0,0,0,0,-518.0066394044006,0,-951.5527125824475,-837.4472874175525,0,-466.824,0,-0.4846153846153846,-133.007,-78.963,-482.562,-35.618,null,0,{"$nulls":7},0]
["NÃO APROVEITADA",0,-1400,-78.25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["REINJEÇÃO",0,-10561,-476.59999999999854,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",105576.35,25926,11172.600000000002,294.65051,2573.56621,0,14.669090000000004,2524.827851,332.16686400000003,684.020206,18.10474815109123,8808.494636000001,0,0,10398.196903999999,475.45455999999996,1920.6264927777627,380910.9423801205,74500.06439147012,183708.04026024212,21776.2328,168566.7793524242,29498.614663404245,4332.5236749264395,7387.302186999999,-6936.910989,3043.2349999999997,0.29000000000000004,3529.425,8792.953000000001,0,-1758.8900000000003,0,0,0,1083.807127,-8.244592655953877,40794.75840413544,0,-431.9489520822656,-215.5660479177343,0,1582.375,0,-0.3316239316239316,-117.421,604.955,121.00100000000009,2.681999999999995,null,-2881.997177879767,7214.520852806207,83.13024894399591,136.82108660509317,1103.3683393773501,2879.7496596326832,2.247518247084603,3009.204,0,1920.6264927777627,0,1563.0826118307334,357.54388094702983]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-105466.81865,-23148.665821424896,7405.8099683804685,-287.12724,-2550.335301,0,0,-2477.901581,0,-215.498387663825,0,-3820.9430852085093,0,0,-10393.196903999999,-475.45455999999996,-1656.0564927777627,-380910.9423801205,-22897.62512167221,-183708.04026024212,-21776.2328,-28685.503653424177,-7686.07738748424,-3424.7047533254395,47183.895072189465,10124.27496541471,28132.672000000002,53.902,10211.400463175123,-637.2970922293507,7.668,5789.278,3043.1711267267615,0,0,9232.936553,8.244592655953873,578898.3088667026,5545.218504189713,11727.310000000001,16549.077,6176.903622996941,4127.38847,1881.650804870327,264.1856545371397,2152.075,616.529,366.58299999999997,4216.944072887663,null,2881.9971778797676,-6306.701931205207,-83.13024894399591,-136.82108660509317,-195.54941777635014,-2879.7496596326832,-2.247518247084603,-3009.204,0,-1656.0564927777627,0,-1563.0826118307334,-92.97388094702985]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-103380.213,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4436.697828132683,0,0,0,0,0,0,0,45489.498999999996,12023.478,26527.329,53.902,7351.4374631751225,3205.504,7.668,5789.278,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6738.308588957056,5076.586,0,0,2152.075,616.529,337.058,2830.955,null,0,0,{"$nulls":6},0,-4436.697828132683,-4436.697828132683]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-21151.424,19323.758,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,639.7003665375205,0,0,0,0,0,0,0,0,0,500,0,2686.549,150,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1263.7181002380953,null,0,0,{"$nulls":6},0,639.7003665375205,639.7003665375205]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,{"$nulls":6},0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10393.196903999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3649.5359999999996,0,0,9232.936553,0,0,0,0,0,0,-949.1975299999999,0,274.1805,0,0,0,0,null,0,0,{"$nulls":6},0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-475.45455999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,64.1836004960683,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,{"$nulls":6},0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-9931.301263030522,-287.12724,-2550.335301,0,0,-2477.901581,0,0,0,-3524.5037880656523,0,0,0,0,0,-359499.16239319067,-139.51397285678036,0,0,0,0,-144.06361592483998,-983.1616133051596,-1181.0320056364612,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-55.93900784011442,480360.7154027006,0,0,0,-110.61774118843502,0,0,0,0,0,0,0,null,2881.997177879768,-3026.0607938046082,null,-119.36624561267784,-24.697370312162136,-2879.7496596326832,-2.247518247084603,0,0,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-1946.5680148971417,-830.3843038443956,0,0,0,0,0,0,-215.498387663825,0,-296.4392971428571,0,0,0,0,-1656.0564927777632,-21411.779986929847,-1077.9613351825844,0,0,-28685.503653424177,-7686.07738748424,-271.4371374005992,-437.80931450537105,-239.27792894882788,0,0,0,0,0,0,-606.3648732732381,0,0,0,0,98537.593464002,0,0,0,-450.7872247716809,0,-266.2654840287935,-9.994845462860265,0,0,0,0,null,0,-271.4371374005992,-83.13024894399591,-17.454840992415317,-170.85204746418802,0,0,0,0,-1656.0564927777632,0,-1563.0826118307334,-92.97388094702985]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-21680.149813632845,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5545.218504189713,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,{"$nulls":6},0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-183708.04026024212,-21776.2328,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11727.310000000001,16549.077,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,{"$nulls":6},0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",-2086.60565,-50.67380652775719,-1156.262464744615,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3796.997461595163,0,0,0,0,0,0,-3009.204,3115.367,-478.89310000000006,1105.343,0,173.414,-3992.8010922293506,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2147.9162888991204,0,0,0,29.525000000000002,122.27097264956802,null,0,-3009.204,0,0,0,0,0,-3009.204,0,3796.997461595163,3796.997461595163,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",0,-189.435,-225.52619999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,-12,0,0,-5,-0.043910308122974584,0,0,0,-0.04499999999825377,0.039315600633926806,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-7,3.552713678800501e-15,-98316.69865724284,-81.94904193383812,-41.683,-60.992,0,-110,0,1.7763568394002505e-15,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,2758.281985102859,18329.285031841944,7.368,22.83842,0,14.46715,46.861596000000006,331.814302,467.124443,18.10474815109123,4975.156547840001,0,0,0,0,264.57,0,51602.43926979791,0,0,139881.27569900002,21812.537275920004,907.818921601,54536.565564279925,3239.6017729571286,31403.929770939998,57.233,13530.75519143599,8179.96421146245,7.699459999999999,4018.774,3069.0121,0,0,10309.74368,0,521376.3686135952,5463.269462255875,11263.926000000001,16307.679,6134.828163158394,5627.907223330795,1881.650804870327,264.1856545371397,2038.8319999999999,1201.282,452.998,4319.393064188258,null,0,907.818921601,0,0,907.818921601,0,0,0,0,264.57,0,0,264.57]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,769.652,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8179.96421146245,3.5082079999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,163.656,696.694,477.6073619631902,0,0,167.7294505371397,2038.8319999999999,1201.282,452.998,4319.393064188258,null,0,{"$nulls":7},0,0]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,2758.281985102859,17559.633031841942,7.368,22.83842,0,14.46715,46.861596000000006,331.814302,467.124443,18.10474815109123,4975.156547840001,0,0,0,0,264.57,0,51602.43926979791,0,0,139881.27569900002,21812.537275920004,907.818921601,54536.565564279925,3239.6017729571286,31403.929770939998,57.233,13530.75519143599,0,4.1912519999999995,4018.774,3069.0121,0,0,10309.74368,0,521376.3686135952,5463.269462255875,11100.27,15610.985,5657.220801195204,5627.907223330795,1881.650804870327,96.456204,0,0,0,0,null,0,907.818921601,0,0,907.818921601,0,0,0,0,264.57,0,0,264.57]
["SETOR ENERGÉTICO",0,2758.281985102859,4342.3300061021555,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,57457.61838400001,0,0,1149.3949875332974,211.6277654037844,0,0,1.0474631751227497,0,0,0,479.083,0,0,0,0,29772.107140150256,0,0,0,5471.461905489683,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,405.15000000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19560.91943835617,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10757.912686594202,0,2.604532,0,0,0,0,0,0,132894.68853025127,664.0889627303349,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,152.22652904810013,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,288.8,0,0,0,0,0,9.522724316761384,18.14525449345335,0,0,648.8996702898551,0,0,0,0,0,0,0,0,88906.14094309337,130.15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,49.16957286637755,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.9835999146053727,0.8775006460604238,0,0,422.9611847826087,0,0,0,0,0,0,0,0,43341.55591567218,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8445.961186001745,0,0,0,0,0,6179.345223645286,11.542902200000002,0,0,30.116268115942027,0,0,0,0,0,0,0,0,28241.982864316153,11.723699525539942,0,17,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,1810.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45940.29889825837,538.621091666667,31403.929770939998,57.233,0,0,0,4018.774,0,0,0,0,0,2007.249,0,11100.27,15593.985,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,1810.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,44552.973968337734,0,31403.929770939998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11100.27,15593.985,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1122.595941,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2007.249,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,57.233,0,0,0,4018.774,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,264.72898892063483,538.621091666667,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,10800.356923825308,7.368,22.83842,0,14.46715,46.861596000000006,331.814302,467.124443,18.10474815109123,4975.156547840001,0,0,0,0,264.57,0,23306.75864544,0,0,82423.657315,21812.537275920004,907.818921601,1255.0201306116096,2458.787258547163,0,0,1669.8179184782605,0,1.58672,0,2589.9291,0,0,10309.74368,0,196212.64422011195,4657.3068,0,0,185.75889570552147,5627.907223330795,1881.650804870327,96.456204,0,0,0,0,null,0,907.818921601,0,0,907.818921601,0,0,0,0,264.57,0,0,264.57]
["CIMENTO                       ",0,0,5.48567463632104,0,0,0,0,2.8996430000000006,0,0,0,103.74000000000001,0,0,0,0,183.82,0,206.08,0,0,0,0,118.68,65.19387389526688,5.189743,0,0,23.561978260869562,0,0,0,0,0,0,70.69999999999999,0,6372.132779491054,153.79,0,0,0,3503.7000000000003,0,0,0,0,0,0,null,0,118.68,null,null,118.68,null,null,null,0,183.82,null,null,183.82]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,1150.3163578625752,7.368,0,0,0,0,0,0,0,3391.57,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1e-09,29.77286722056915,2.571652753320272,0,0,97.20782971014492,0,0,0,2589.9291,0,0,9750.49368,0,17263.96564,3854.1467999999995,0,0,0,42.169985,0,96.456204,0,0,0,0,null,0,1e-09,null,null,1e-09,null,null,null,0,0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,198.94,0,0,0,0,0,6.7284,52.807131999999996,0,0,32.739922101449274,0,0,0,0,0,0,99.96,0,6030.09,589.76,0,0,0,128.38,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,465.5476738349224,0,5.53246,0,13.081850000000001,13.233360000000001,214.74373,4.17833,0,239.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,453.98982454461526,158.41658182158773,0,0,67.53484420289854,0,1.23552,0,0,0,0,57.510000000000005,0,11821.099999999999,0,0,0,0,485.95,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,640.6725897354373,0,0,0,0,0,0,0,0,1240.4465478400002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.062334424917008,1299.5241909263023,0,0,51.38976992753623,0,0,0,0,0,0,331.08000000000004,0,27112.032866945516,15.52,0,0,0,601.3672383307953,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,2497.625723727953,0,0,0,0,0,0.14105,256.464302,0,0,0,0,0,0,80.75,0,138.6,0,0,0,0,0,19.218896009517728,340.62575865215825,0,0,302.65064492753623,0,0,0,0,0,0,0,0,22101.94,26.040000000000003,0,0,185.75889570552147,85.44,1881.650804870327,0,0,0,0,0,null,0,0,null,null,0,null,null,null,0,80.75,null,null,80.75]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,946.5142867114305,0,17.30536,0,0,0,65.95206199999998,33.474740999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,6933.96,0,0,82283.05108,0,9.97,285.95681967745173,90.8978124342253,0,0,393.9528586956522,0,0.0752,0,0,0,0,0,0,26912.90374,0,0,0,0,92.12,0,0,0,0,0,0,null,0,9.97,null,null,9.97,null,null,null,0,0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,224.27742699279096,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,190,0,0,0,0,0,2.4287555171721387,15.892973,0,0,51.196224637681155,0,0,0,0,0,0,0,0,6249.599999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,883.7072938717934,0,0,0,0,0,0,171.24866999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,6287.418645440002,0,0,140.606235,21812.537275920004,724.8889216000001,215.57164262917868,384.37551315956966,0,0,111.69502898550724,0,0,0,0,0,0,0,0,22707.765790987203,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,724.8889216000001,null,null,724.8889216000001,null,null,null,0,0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,1505.4277274284495,0,0,0,1.3853,30.728593,50.97746000000001,0.7279000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,6711.3,0,0,0,0,54.28,22.830606934389333,50.34241080000001,0,0,266.68615398550725,0,0,0,0,0,0,0,0,3743,0,0,0,0,256.7,0,0,0,0,0,0,null,0,54.28,null,null,54.28,null,null,null,0,0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,2480.7821690236337,0,0.0006,0,0,0,0,1.0305,18.10474815109123,0,0,0,0,0,0,0,2640.46,0,0,0,0,0,141.26610975853174,58.14349,0,0,271.2026630434782,0,0.276,0,0,0,0,0,0,45898.11340268818,18.05,0,0,0,432.08,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,null,0,null,null,null,0,0,null,null,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",-109.53135000000475,170.3828065277553,-23.598736538526282,-0.15527000000002467,-0.39248899999988396,0,-0.201940000000004,-0.06467399999992551,-0.35256200000003446,-1.3973753361750028,0,-0.39500295149082376,0,0,0,0.043910308122974584,5.684341886080802e-14,0,0,0.04499999999825377,-0.039315600633926806,0,0,0,-34.63169490954169,52.23779654241844,228.0227709399951,3.040999999999997,-210.0702717391323,24.308303691799665,0.031459999999999155,-11.614000000000033,25.840973273238433,0,0,0,0,-5.820766091346741e-11,0,10.247952082267147,35.16004791773412,-42.07545983854652,28.143753330795334,0,0.33162393162393755,4.178000000000111,-20.201999999999998,-34.58600000000007,99.76699130059478,null,0]
[null,-0.0010374610412275547,0.006571889474957775,-0.0012702236939915825,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006346149003302273,0.016389027713483117,0.007314070154879377,0.05611529377029814,-0.015288038720971491,0.0029805455216224716,0,-0.0028816084208269856,0.008491462424274843,0,0,0,0,0,0,0.0009072708733074386,0.002152632585907794,-0.006811739733464085,0.004929057653380401,0,0,0.0020534203849893453,-0.016538898585654827,-0.07093341865196574,0.023643562149174072,null,0,{"$nulls":7},0]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,355.891813,3225.388989,0,0,0,0,0,2745.972,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["BUNKER EM mil tep",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,301.796257424,3086.697262473,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,null,null,0,null,null,null,0]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","-","-",44.48361064835812,24.063077277123792,23.814451860936238,"-","-",34.68525999004722,"-","-","-",37.98194672467527,"-","-","-","-","-",0,40,"-","-","-","-",43.4341209194971,39.56339739762961,42.210963252845765,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",33,0,"-","-","-",50.43667855106705,"-","-","-","-","-","-","-",{"$nulls":5},0]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",0,0,45205.409532820166,237.00042610741218,2189.279017328181,0,0,4246.594517209109,0,0,0,8872.614373518452,0,0,0,0,0,359499.16239319067,201.15968179349727,0,0,0,0,727.5902923464521,3835.446179542686,5547.539668717456,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15864.343667077319,0,0,0,0,422.98056142404425,0,0,0,0,0,0,0,33511.595091625204,-33511.595091625204,34239.18538397166,0,510.2768201981964,217.3134721482557,33485.46115851957,26.13393310563492]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-",34,42.83797977677492,"-","-","-","-","-","-",39.95771524791658,"-",49.12280701754387,"-","-","-","-",39.79190171603618,0,45.51870973063123,"-","-",49.601913159880475,47.0120388584301,34.098897564250194,37.23409695291676,41.776577108932244,"-","-","-","-","-","-",34.3564356435644,"-","-","-","-",0,"-","-","-",44.99999999999999,"-",44.64659090909091,38.379999999999995,"-","-","-","-"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,7639.555154093647,3639.924150375935,0,0,0,0,0,0,490.7558462381218,0,965.1512,0,0,0,0,7662.515953118179,21411.779986929847,1768.708933287921,0,0,35235.701814893226,12030.83836263826,1076.2450166693418,1607.397258695255,1112.369267055916,0,0,0,0,0,0,1041.6267872565045,0,0,0,0,0,0,0,0,1537.918276139665,0,1216.4307676752637,38.137192369675965,0,0,0,0,7725.0534496834425,-62.53749656526361,1138.7825132346054,398.1367917540246,74.61741560990194,603.490809305415,3.4108380799251234,59.12665848533883,0,null,7662.515953118179,null,7206.854883465775,455.661069652404]
["tep CESP",0,0,8739.54511146686,84.70253579999999,790.60394331,0,0,1052.917373503263,0,0,0,2008.9671591974216,0,0,0,0,0,30916.927965814393,43.24933158560191,0,0,0,0,144.06361592483998,833.7210480827753,1130.2476293940933,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4134.344107177725,0,0,0,0,72.12276725485964,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":9},0]
["tep APE",0,1932.3580683883927,730.7381873830682,0,0,0,0,0,0,105.62416423115951,0,168.97039937142853,0,0,0,0,1656.0564927777632,1841.4130788759667,334.1680139066012,0,0,6109.1803985733995,2200.82371305485,271.4371374005992,371.26229870055465,228.98897800402827,0,0,0,0,0,0,260.73689550749236,0,0,0,0,0,0,0,0,293.91327055113595,0,234.31362594533826,8.545592870745526,0,0,0,0]
["Fator de conversão",0.891,0.9927,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.059,0.18,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.957,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.08596559999999999,0.646,0.534,0.51,0.652,0.87,0.88,0.855,1.014,0.87,0.77,0.8,"Total"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,7639.555154093647,3639.924150375935,0,0,0,0,0,0,490.7558462381218,0,965.1512,0,0,0,0,7662.515953118179,21411.779986929847,1768.708933287921,0,0,35235.701814893226,12030.83836263826,1076.2450166693418,1607.397258695255,1112.369267055916,0,0,0,0,0,0,1041.6267872565045,0,0,0,0,0,0,0,0,1537.918276139665,0,1216.4307676752637,38.137192369675965,0,0,0,0,98475.05596743675,-62.537496565264064,1138.7825132346059,398.1367917540246,74.61741560990194,603.490809305415,3.4108380799251234,59.12665848533883,0,0,7662.515953118179,0,7206.854883465775,455.661069652404]
["SETOR ENERGÉTICO",0,7639.555154093647,852.1111808160523,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,28.790765959250148,0,0,0,27390.877433409223,0,0,1236.3368960421212,183.69695149837509,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1537.918276139665,0,0,0,0,0,0,0,38869.28665795833,-4.9037254331525455,4.9037254331525455,0,0,0,2.9304838291624433,1.9732416039901022,0,0,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,7639.555154093647,852.1111808160523,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1236.3368960421212,183.69695149837509,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1537.918276139665,0,0,0,0,0,0,0,11449.618458589863,-4.9037254331525455,4.9037254331525455,0,0,0,2.9304838291624433,1.9732416039901022,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,7639.555154093647,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1231.549845906354,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8871.105000000001,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["    REFINO",0,0,852.1111808160523,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.787050135767182,183.69695149837509,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1537.918276139665,0,0,0,0,0,0,0,2578.5134585898595,-4.9037254331525455,4.9037254331525455,0,0,0,2.9304838291624433,1.9732416039901022,null,0,0,null,0,0]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,28.790765959250148,0,0,0,27390.877433409223,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27419.668199368472,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["  OUTROS (RESIDENCIAL)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030065677676881668,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.030065677676881668,-25.206289863979865,25.206289863979865,0,0,0,0.1109332718347459,25.09535659214512,null,0,0,null,0,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,676.5930014400001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,135.94638601677852,58.078799999999994,0,0,0,0,40.131355186996736,123.14316371279993,33.775056,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1067.6677623565752,-19.97827236221722,60.109627549213954,0,27.979483186996738,12.151872,0.3586615052007914,19.619610857016426,null,0,0,null,0,0]
["PÚBLICO",0,0,132.3198,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,39.865777873965975,0.141912,0,0,0,0,30.080755990541988,42.14434248,5.150880000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,249.70346834450794,-3.87644732767469,33.95720331821668,0,15.889555990541988,14.191200000000002,0.010759473727143044,3.8656878539475454,null,0,0,null,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1745.2869949339527,317.0219472,0,0,29.328480000000006,0,245.06169198699973,18.926729856,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2355.6258439769526,-0.672635469356976,245.7343274563567,0,22.281611826999715,222.78008016,0,0.6726354693569743,null,0,0,null,0,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1507.6987339593238,0,0,0,0,0,0,2.8592640000000005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1510.5579979593238,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,344.00426849573313,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7233.424624302031,4048.8787256023725,0,0,0,0,0,566.9123874550392,8.415198259030536,100.54542099536079,0,0,0,0,0,0,1041.6267872565045,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,38.137192369675965,0,0,0,0,13381.944604735745,0,566.9123874550392,398.1367917540246,0,168.7755957010145,0,0,null,0,7233.424624302031,null,7206.854883465775,26.569740836256077]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,71.42584635155589,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,71.42584635155589,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,95.34941135999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2615.6029546475843,0,0,0,0,0,0,10.789674480000002,425.34957887999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3147.0916193675844,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,965.1512,0,0,0,0,0,10259.71789113252,0,0,0,0,0,0,2.74636512,26.702999999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11254.31845625252,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["QUÍMICA",0,0,571.124450869142,0,0,0,0,0,0,46.264727548883876,0,0,0,0,0,0,391.41622881614796,9.876391308604664,19.647770252807184,0,0,0,0,0,12.006782748000001,17.098663258467525,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1216.4307676752637,0,0,0,0,0,2283.865782477317,-0.002625156190112775,0.002625156190112775,0,0,0,0,0.002625156190112775,null,0,391.41622881614796,null,0,391.41622881614796]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,475.7017335173546,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,61.70521909686482,156.01916853638286,0,0,7768.5665182437715,0,130.61880747070555,40.77412955999999,16.111941284062144,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8649.497517709142,0,130.61880747070555,0,8.112012176932158,122.50679529377338,0,0,null,0,0,null,0,0]
["TÊXTIL",0,0,82.477152,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,134.99437879308778,6.3072,0,0,0,0,0,6.837582960000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,230.61631375308775,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,264.2757456556532,0,0,0,0,0,0,444.49111868923796,0,0,0,0,0,0,0,387.5621465186614,840.4575676417306,0,0,46.92938324023356,12030.83836263826,38.01944487997812,51.80912378130309,303.9377751396504,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14408.320668184706,0,38.01944487997812,0,0,38.01944487997812,0,0,null,0,0,null,0,0]
["CERÂMICA",0,0,21.402432,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.34951280883995,0,0,0,0,0,0,4.407029855999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,34.15897466483995,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,124.56497422200003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,37.6751,356.0481962488094,371.03456765700037,0,0,0,0,25.420573699080382,46.20097584000004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,960.9443876668903,-7.8975009526925355,33.31807465177292,0,0.35475242843134003,25.065821270649042,0,7.897500952692536,null,0,37.6751,null,0,37.6751]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,1946.5680148971417,830.3843038443956,0,0,0,0,0,0,215.498387663825,0,296.4392971428571,0,0,0,0,1656.0564927777632,0,1077.9613351825844,0,0,28685.503653424177,7686.07738748424,271.4371374005992,437.80931450537105,239.27792894882788,0,0,0,0,0,0,606.3648732732381,0,0,0,0,0,0,0,0,450.7872247716809,0,266.2654840287935,9.994845462860265,0,0,0,0,1656.0564927777632,0,271.4371374005992,83.13024894399591,17.454840992415317,170.85204746418802,0,0,0,0,1656.0564927777632,0,1563.0826118307334,92.97388094702985]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1946.5680148971417,185.05444835904166,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22299.865785842205,0,0,338.1875596365139,36.68393783550506,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,450.7872247716809,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,1946.5680148971417,185.05444835904166,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,338.1875596365139,36.68393783550506,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,450.7872247716809,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,1946.5680148971417,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,337.56146974740705,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["    REFINO",0,0,185.05444835904166,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.6260898891068869,36.68393783550506,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,450.7872247716809,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22299.865785842205,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,156.6194248355937,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35.34759836664014,0,0,0,0,8.975460772760634,33.06130027323862,7.36817850654665,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,8.975460772760634,0,6.545086372760635,2.4303744,0,0,null,0,0,null,0,0]
["PÚBLICO",0,0,30.6297152442517,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.08558507713884991,0,0,0,0,10.014392835376338,11.31485272539463,1.1236873539395762,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,10.014392835376338,0,3.716956302868597,6.29743653250774,0,0,null,0,0,null,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,194.4075056062147,0,0,23.451798741157113,0,51.123454060337444,5.081421331833519,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,51.123454060337444,0,5.212214713094265,45.91123934724318,0,0,null,0,0,null,0,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.7676511047331149,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,79.63096064860596,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1568.5230825733954,0,0,0,0,0,0,157.67937809924487,2.259300379430852,21.934430246679728,0,0,0,0,0,0,606.3648732732381,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9.994845462860265,0,0,0,0,null,0,157.67937809924487,83.13024894399591,0,74.54912915524896,0,0,null,0,1568.5230825733954,null,1563.0826118307334,5.440470742661958]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,22.071718054771985,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.8967963553847067,92.79190017841228,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,296.4392971428571,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.7373401750829913,5.825378073697795,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["QUÍMICA",0,0,132.20530335710484,0,0,0,0,0,0,29.806475547959394,0,0,0,0,0,0,79.81898496627265,0,11.849286407723827,0,0,0,0,0,3.2235638404822726,3.7301493478417713,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,266.2654840287935,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,79.81898496627265,null,0,79.81898496627265]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,110.11661624967296,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,94.09290669094618,0,0,6324.66014009181,0,30.554938098358928,10.946979922548302,3.5148915657747044,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,30.554938098358928,0,1.8975983223157589,28.65733977604317,0,0,null,0,0,null,0,0]
["TÊXTIL",0,0,19.09201555562255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.8037812061711076,0,0,0,0,0,1.835744482827861,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,61.17520458310052,0,0,0,0,0,0,185.69191211586562,0,0,0,0,0,0,0,0,506.90671890397005,0,0,37.52592874900401,7686.07738748424,7.603888975995623,13.909639370821305,66.3053758404303,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,7.603888975995623,0,0,7.603888975995623,0,0,null,0,0,null,0,0]
["CERÂMICA",0,0,4.954288002962976,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.1831930656106677,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,null,0,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,28.83460895366691,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.714425238095239,0,231.46795292377956,0,0,0,0,5.485624558525397,12.403971841468273,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,5.485624558525397,0,0.08298528137606148,5.402639277149335,0,0,null,0,7.714425238095239,null,0,7.714425238095239]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",-2086.60565,-50.67380652775719,-1156.262464744615,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3796.997461595163,0,0,0,0,0,0,-3009.204,3115.367,-478.89310000000006,1105.343,0,173.414,-3992.8010922293506,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2147.9162888991204,0,0,0,29.525000000000002,122.27097264956802,3796.997461595163,0,-3009.204,{"$nulls":5},-3009.204,0,3796.997461595163,3796.997461595163,0,0]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",0,0,-346.8787394233845,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3009.204,3799.5,0,0,0,0,-223.18530369180064,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,334.30422264956803,null,0,-3009.204,{"$nulls":5},-3009.204,0]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1184.809,0,173.414,-1331.0573647058823,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["  GÁS NATURAL",0,-50.67380652775719,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50.30206846247962,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-100,0,0,100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-41,null,0,{"$nulls":7},0,50.30206846247962,50.30206846247962]
["  TRANSFERÊNCIAS",-2086.60565,0,-809.3837253212305,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3746.695393132683,0,0,0,0,0,0,0,-684.133,-478.89310000000006,0,0,0,-24.982222222222223,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.525000000000002,-171.03325,null,0,{"$nulls":7},0,3746.695393132683,3746.695393132683]
["  REFORMULADORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20.534,0,0,-19.764,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-2493.8122016094458,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2147.9162888991204,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",0,2758.281985102859,4342.3300061021555,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,57457.61838400001,0,0,1149.3949875332974,211.6277654037844,0,0,1.0474631751227497,0,0,0,479.083,0,0,0,0,29772.107140150256,0,0,0,5471.461905489683,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["  PETRÓLEO",0,2758.281985102859,4342.3300061021555,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1149.3949875332974,211.6277654037844,0,0,1.0474631751227497,0,0.030931,0,0,0,0,0,0,15388.799749415024,0,0,0,5471.461905489683,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["    EXPLORAÇÃO",0,2758.281985102859,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1141.0352283658005,27.04284221525601,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10476.655,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["    REFINO",0,0,3249.415012629913,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.359759167496888,184.32964628152735,0,0,1.0474631751227497,0,0,0,0,0,0,0,0,4382.6547494150245,0,0,0,5471.461905489683,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["  GASODUTOS",0,0,1092.9149934722427,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.25527690700104494,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,529.49,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,57457.61838400001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6475.6380292232925,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["  SETOR ELÉTRICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7523.8223615119405,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["  CARVÃO MINERAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,479.083,0,0,0,0,383.847,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["  OUTROS",0,0,1925.914464744615,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8179.96421146245,3.5082079999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,163.656,696.694,477.6073619631902,0,0,167.7294505371397,2038.8319999999999,1201.282,452.998,4319.393064188258,null,0,{"$nulls":7},0]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,1925.914464744615,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8179.96421146245,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14,35,477.6073619631902,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5082079999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,149.656,661.694,0,0,0,167.7294505371397,2038.8319999999999,1201.282,452.998,4319.393064188258,null,0,{"$nulls":7},0]
["  OUTROS USOS ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$nulls":7},0]
["OBS: o total de náfta processado pela indústria petroquímica inclui o consumo não energético e o consumo intermediário de outras transformações (este consumo equivale à produção de  energéticos comerciais vendidos para terceiros e à produção de energéticos de consumo próprio)",{"$nulls":23},0,{"$nulls":34},0]
[{"$nulls":24},0,{"$nulls":34},0]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.95,"<--% diesel fóssil",{"$nulls":32},0]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1389.78,68.86,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,1458.6399999999999]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",237.81503513270582,{"$nulls":63},237.81503513270582]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,342.3165309899996,{"$nulls":60},342.3165309899996]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,200.20527907200085,{"$nulls":61},200.20527907200085]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,8739.54511146686,84.70253579999999,790.60394331,0,0,1052.917373503263,0,0,0,2008.9671591974216,0,0,0,0,0,30916.927965814393,43.24933158560191,0,0,0,0,144.06361592483998,792.0349956786365,1130.2476293940933,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4134.344107177725,-41294.497116022394,0,0,0,72.12276725485964,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,8615.229420085303]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,1932.3580683883927,730.7381873830682,0,0,0,0,0,0,105.62416423115951,0,168.97039937142853,0,0,0,0,1656.0564927777632,1841.4130788759667,334.1680139066012,0,0,6109.1803985733995,2200.82371305485,271.4371374005992,352.6991837655269,228.98897800402827,0,0,0,0,0,0,260.73689550749236,0,0,0,0,-8470.843344689009,0,0,0,293.91327055113595,0,234.31362594533826,8.545592870745526,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,8259.123855918486]
["TRANSPORTE",0,0,1593.152,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,37009.50479243694,515.4603847250003,24181.025923623798,43.668779,0,0,0,3303.4322279999997,0,0,0,0,0,172.55436463439997,0,5927.544180000001,7952.93235,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,80699.27500242015]
["INDÚSTRIA",0,2738.1465266116084,13325.564498336167,2.17356,7.0799102,0,5.786860000000001,19.912569957108,147.65736439,228.95590736757697,10.13865896461109,2835.8392322688,0,0,0,0,264.57,0,7225.0951800864,0,0,29790.655166891727,6245.780111049658,907.818921601,1936.996819177537,2555.587177921057,0,0,1020.8987481902172,0,1.3042838399999999,0,1319.675203,0,0,7113.723139199999,0,19426.914741535755,3008.6201928000005,0,0,3688.5079623792735,4896.2792842977915,1655.8527082858877,82.47005442,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,110462.00478277219]
["OUTROS SETORES",0,0,533.7605696847403,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8771.660993550953,0,0,0,0,0,4988.155606969431,29.251334073914684,0,0,7246.3926737771735,0,2.1409253039999996,0,0,0,0,0,0,25220.963247518717,520.6518798172951,0,8.67,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,47321.64723069623]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,3252.0851999999995,161.1324,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,3413.2175999999995]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",722.9577068034257,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,722.9577068034257]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,1328.8727733031785,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,1328.8727733031785]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,468.48035302848194,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,468.48035302848194]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,20450.53556083245,328.81524397559997,3069.12450792942,0,0,4087.425243939667,0,0,0,7798.810512004391,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2431.547436733414,3594.187461473217,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,165.88236468617717,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,41926.32833157434]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,4521.717880028838,1709.9273584763794,0,0,0,0,0,0,410.0330055453612,0,655.9430903598856,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1082.7864941601676,728.1849500528099,0,0,0,0,0,0,471.9337808685612,0,0,0,0,0,0,0,0,676.0005222676126,0,712.3134228738284,28.576462559773038,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,10997.416967193218]
["TRANSPORTE",0,0,3727.97568,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,113619.1797127814,1639.164023425501,69472.08747857118,125.46040206700002,0,0,0,9791.373123791998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,198375.24042063707]
["INDÚSTRIA",0,6407.262872271163,31181.82092610663,8.437759920000001,27.4842113964,0,22.464590520000005,77.30059657349327,573.20588856198,888.8068324009338,39.35827410062025,11008.727899667481,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5946.5802348750385,8126.767225788962,0,0,2668.629327769228,0,3.8658973017599996,0,2388.61211743,0,0,31175.910148381598,0,0,0,0,0,8483.568313472328,20211.840885581285,5033.792233189099,275.77986198047995,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,134550.21609728844]
["OUTROS SETORES",0,0,1248.9997330622923,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15313.63771339615,93.0192423550487,0,0,18942.07044925353,0,6.345702601055999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,35604.07284066808]
["TOTAL",722.9577068034257,14181.065952300001,58948.87201150624,1666.1257771987785,3096.60871932582,0,22.464590520000005,4164.72584051316,573.20588856198,1298.8398379462951,39.35827410062025,19463.48150203176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,138393.73159194618,14181.322903095539,69472.08747857118,125.46040206700002,21610.699777022757,0,10.211599902815998,9791.373123791998,2860.5458982985615,0,0,31175.910148381598,0,0,0,0,0,9325.451200426118,20211.840885581285,5746.105656062927,304.356324540253,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,427386.80309049634,1.4823390748498073,432226.02897834877]
[{"$nulls":67},1.0113228247874275]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",9390.902652247227,26682.180799337668,16850.66184718266,52923.74529876756]
["TRANSPORTE",194647.2647406371,3727.97568,0,198375.2404206371]
["INDÚSTRIA",50475.0441179777,37589.08379837779,46486.08818093299,134550.21609728847]
["OUTROS",35078.03081440921,5130.6976860907735,1328.8727733031785,41537.601273803164]
[null,289591.24232527125,73129.93796380624,64665.622801418824,427386.8030904963]
[{"$nulls":4},432243.0909122491]

{"sheet":"2017","index":48,"n_rows":159,"n_cols":66,"rows_kept":159,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["BASE DE DADOS DO BEN POR FONTE","ANO",2017,{"$nulls":34},-30.5]
["UNIDADES COMERCIAIS",{"$nulls":51},"OUTRAS RENOVÁVEIS",{"$nulls":7},"OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS"]
["FLUXO","PETRÓ_","GÁS NAT.","GÁS NAT.","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","C.VAPOR","CARVÃO","CARVÃO","URÂNIO","OUTRAS","HIDRÁU_","LENHA","CALDO","MELAÇO","BAGAÇO","LIXÍVIA","OUTRAS","ÓLEO","ÓLEO","GASOLINA","GASOLINA","GLP","NAFTA","QUEROS.","QUEROS.","GÁS DE","GÁS CAN.","GÁS CAN.","COQUE C.","URÂNIO","ELETRI_","CARVÃO","ÁLCOOL","ÁLCOOL","GÁS DE ","COQUE","OUT.EN.","ALCA_","ASFALTO","LUBRIFI_","SOLVEN_","OUT.NÃO",null,null,"Total","Gás indust","biogás","biomas-","eólica","solar","óleos ",null,"Total","LGN não comercial, reciclos e hidrogênio","gás in-","outras ",null,"óleos "]
["BRASIL","LEO","ÚMIDO","SECO",3100,3300,3700,4200,4500,4700,5200,5900,6000,"S.ESPEC.","  MET.NAC.","  MET.IMP.","(U3O8)","NÃO REN.","LICA","          ","DE CANA","          ","DE CANA","          ","RENOV","DIESEL","COMBUST.","AUTOMOT.","AVIAÇÃO","          ","          ","ILUMIN.","AVIAÇÃO","COQUERIA","RJ","SP","MINERAL","C. UO2","CIDADE","VEGETAL","ANIDRO","HIDRAT.","REFINARIA","PETRÓLEO","PETRÓLEO","TRÃO","          ","CANTES","TES","EN.PET.",null,null,null,"carv vegetal",null,"sa",null,null,"vegetais",null,null,null,"dustrial","ñ renov",null,"vegetais"]
[null,"mil m3","milh m3","milh m3","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","t","mil tep","GWh","mil t","mil t","mil t","mil t","mil t","mil tep","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","milh m3","milh m3","milh m3","mil t","t","GWh","mil t","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3","mil m3",null,null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil tep","mil tep","mil tep","mil tep",null,"mil m³"]
["PRODUÇÃO",152532.655,40102.55,0,0,1488.0843011888305,0,15,2501.2495928193125,119.62950400000001,590.982615,19.286878462864603,79.29041939038875,4.351,0,0,0,1830.687522085666,370906.4563760924,75560.70480205187,174873.5583835738,23014.73776,171959.2228541779,30236.446905990684,8499.335331235963,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,8499.335331235963,74.46077418317279,190.89760488576425,1117.2958702952014,3644.1002093585466,71.53595251327826,3401.0449200000003,null,1830.687522085666,0,1194.1337513184335,636.5537707672329,null,4010.6661792452833]
["IMPORTAÇÃO",8407.427204,0,10720.050000000001,0,0,0,0,0,204.7,0,0,9200.674146281046,0,0,11565.695853718955,513.46614,0,0,0,0,0,0,0,0,12955.23,75.117,4488.505,0.237,3292.754,10666.290796,0,575.795,0,0,0,731,41.440760000000004,36510.8989,0,1825.498489,0.143117,0,2228.678,0,0.152991452991453,1.489,575.918,783.136,37.845]
["VARIAÇÃO DE ESTOQUES",252.35099999999966,0,0,0,0,0,-15,0,0,200,0,-47,0,0,100,51.04989000000001,0,0,0,0,0,0,0,-35.43537600000022,-69.70499999999993,-67.231,-66.09400000000005,-1.0709999999999997,-110.22900000000001,53.642000000000024,0,-76.19799999999998,0,0,0,147.9652680747709,-62.149412788705,0,0,-155.558,-254.69399999999996,0,5.40900000000002,0,0,-0.07500000000000284,18.833999999999996,-11.471000000000004,-22.622,null,null,-35.43537600000022,{"$nulls":5},-35.43537600000022]
["OFERTA TOTAL                  ",161192.433204,40102.55,10720.050000000001,0,1488.0843011888305,0,0,2501.2495928193125,324.329504,790.982615,19.286878462864603,9232.964565671435,4.351,0,11665.695853718955,564.51603,1830.687522085666,370906.4563760924,75560.70480205187,174873.5583835738,23014.73776,171959.2228541779,30236.446905990684,8463.899955235964,12885.525,7.88600000000001,4422.411,-0.8339999999999997,3182.525,10719.932796,0,499.597,0,0,0,878.9652680747708,-20.708652788704995,36510.8989,0,1669.940489,-254.55088299999997,0,2234.087,0,0.152991452991453,1.4139999999999973,594.752,771.665,15.222999999999999,null,null,8463.899955235964,74.46077418317279,190.89760488576425,1117.2958702952014,3644.1002093585466,71.53595251327826,3365.609544,null,1830.687522085666,0,1194.1337513184335,636.5537707672329]
["EXPORTAÇÃO",-60473.245,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-686.764913,-7296.88135,-471.223,-7.004,-1.724,0,0,-2717.478,0,0,0,0,0,-156.187649999999,0,-1023.838076,-356.31471899999997,0,-664.556,0,-0.4846153846153846,-85.622,-82.957,-653.874,-24.695]
["NÃO APROVEITADA",0,-1200,-176.04999999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["REINJEÇÃO",0,-9678,-399.64999999999964,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OFERTA INTERNA BRUTA          ",100719.188204,29224.550000000003,10144.350000000002,0,1488.0843011888305,0,0,2501.2495928193125,324.329504,790.982615,19.286878462864603,9232.964565671435,4.351,0,11665.695853718955,564.51603,1830.687522085666,370906.4563760924,75560.70480205187,174873.5583835738,23014.73776,171959.2228541779,30236.446905990684,8463.899955235964,12198.760086999999,-7288.995349999999,3951.188,-7.837999999999999,3180.801,10719.932796,0,-2217.8810000000003,0,0,0,878.9652680747708,-20.708652788704995,36354.71125,0,646.1024130000001,-610.865602,0,1569.531,0,-0.3316239316239316,-84.208,511.79499999999996,117.79099999999994,-9.472000000000001,null,null,8463.899955235964,74.46077418317279,190.89760488576425,1117.2958702952014,3644.1002093585466,71.53595251327826,3365.609544,null,1830.687522085666,0,1194.1337513184335,636.5537707672329]
["TOTAL TRANSFORMAÇÃO",-100587.32084,-26089.822865201502,8415.693176492048,0,-1436.3750850191223,0,0,-2444.6926224,-23.631997281929422,-167.67587312689304,0,-3918.4985793471383,0,0,-11660.695853718955,-564.51603,-1575.9342278865133,-370906.4563760924,-21732.702659173767,-174873.5583835738,-23014.73776,-28853.686936567276,-7642.067825754523,-7548.31943967466,42996.31687873831,10287.463140537531,28277.931,59.662,10371.106037278261,-1396.8322497426943,5.899,6168.6,3227.8456991102157,0,0,10358.9363288,20.708652788704995,587962.1674204911,5234.5848347818055,11695.197,15998.528999999999,6309.575649419575,3863.572393802013,2401.603341887437,298.1433881402801,1955.427,741.198,320.14,3730.522151309524,null,null,-7548.31943967466,-74.46077418317279,-190.89760488576425,-201.71535473389878,-3644.1002093585466,-71.53595251327826,-3365.609544,null,-1575.9342278865133,0,-1194.1337513184335,-381.8004765680803]
["REFINARIAS DE PETRÓLEO",-97911.639,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-5088.528897871477,0,0,0,0,0,0,0,40643.911,12257.516,26214.554,59.662,7479.857037278261,3121.6440000000002,5.899,6168.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6896.10246056813,4928.529,0,0,1955.427,741.198,330.009,2743.4159999999997,null,null,0,{"$nulls":7},-5088.528897871477,-5088.528897871477]
["PLANTAS DE GÁS NATURAL",0,-23747.894,22076.194,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,736.4220201453818,0,0,0,0,0,0,0,0,0,616,0,2698.819,150,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1167.6815113095238,null,null,0,{"$nulls":7},736.4220201453818,736.4220201453818]
["USINAS DE GASEIFICAÇÃO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
["COQUERIAS                     ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11660.695853718955,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4094.613976457966,0,0,10358.9363288,0,0,0,0,0,0,-1064.9566061979879,0,307.6180937445838,0,0,0,0,null,null,0]
["CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-564.51603,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,76.20638099074391,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
["CENTRAIS. ELET. SERV. PÚBLICO",0,0,-11762.364505318992,0,-1436.3750850191223,0,0,-2444.6926224,0,0,0,-3629.444033404281,0,0,0,0,0,-352313.4328022832,-204.5276494869887,0,0,0,0,-3891.4608963127075,-743.7692548281109,-1440.7811356811842,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-55.497728202038914,491147.75167974277,0,0,0,-127.20168023931996,0,0,0,0,0,0,0,null,null,-3891.4608963127075,null,-158.13692111402472,-35.16215315370592,-3642.257136571649,-55.904685473327994,0,null,0]
["CENTRAIS ELET. AUTOPRODUTORAS ",0,-1971.1209007018883,-917.4901403925269,0,0,0,0,0,-23.631997281929422,-167.67587312689304,0,-289.0545459428571,0,0,0,0,-1575.9342278865138,-18593.02357380917,-1062.5101590601,0,0,-28853.686936567276,-7642.067825754523,-291.248999361953,-450.227965678856,-247.62100378128554,0,0,0,0,0,0,-866.7682773477507,0,0,0,0,96814.41574074833,0,0,0,-459.32513090923453,0,-250.0249831729738,-9.474705604303738,0,0,0,0,null,null,-291.248999361953,-74.46077418317279,-32.76068377173953,-166.55320158019285,-1.843072786897549,-15.631267039950268,0,null,-1575.9342278865138,0,-1194.1337513184335,-381.8004765680803]
["CARVOARIAS                    ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-20465.66485062668,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5234.5848347818055,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
["DESTILARIAS                   ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-174873.5583835738,-23014.73776,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11695.197,15998.528999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",-2675.68184,-370.80796449961446,-980.6461777964314,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4352.106877726095,0,0,0,0,0,0,-3365.609544,3546.403099245283,-281.65072000000004,1447.377,0,192.43,-4668.476249742695,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2651.628325060411,0,0,0,-9.869,-180.57536000000002,null,null,-3365.609544,0,0,0,0,0,-3365.609544,null,4352.106877726095,4352.106877726095,0,0]
["PERDAS DISTRIB. ARMAZENAGEM   ",0,-200.51275,-211.62335000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,-12,0,0,-5,-0.043910308122974584,0,0,0,-0.04499999999825377,0.039315600633926806,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-7,3.552713678800501e-15,-98083.01520518906,-77.35839657313012,-47.197,-60.649,0,-110,0,1.7763568394002505e-15,0,0,0,0]
["CONSUMO FINAL                 ",0,2934.479099298111,18406.98433255568,0,20.04188,1.2463199999999999,0,48.45715199999998,308.02984824363506,568.5458040000001,19.286878462864603,5333.408115562808,4.351,0,0,0,254.75329419915266,0,53828.002142878104,0,0,143105.53591761063,22594.379080236162,915.5805155613027,55115.935629828775,2948.9855849871274,32229.158369489996,51.371,13590.516247423187,9322.586750257304,6.037258,4009.316,3225.600567201146,0,0,11230.901596874772,0,526233.863465302,5157.226438208675,12217.01289235,15341.525134119998,6261.1921882242505,5327.591601020501,2401.603341887437,298.1433881402801,1875.608,1253.42,434.198,3726.88,null,null,915.5805155613027,0,0,915.5805155613027,0,0,0,null,254.75329419915266,0,0,254.75329419915266]
["CONSUMO FINAL NÃO ENERGÉTICO",0,0,778.7159999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9322.586750257304,2.225,0,0,0,0,0,0,0,0,145.447,810.26,423.83017152514935,0,0,192.18508888519438,1875.608,1253.42,434.198,3726.88,{"$nulls":10},0]
["CONSUMO FINAL ENERGÉTICO",0,2934.479099298111,17628.26833255568,0,20.04188,1.2463199999999999,0,48.45715199999998,308.02984824363506,568.5458040000001,19.286878462864603,5333.408115562808,4.351,0,0,0,254.75329419915266,0,53828.002142878104,0,0,143105.53591761063,22594.379080236162,915.5805155613027,55115.935629828775,2948.9855849871274,32229.158369489996,51.371,13590.516247423187,0,3.812258,4009.316,3225.600567201146,0,0,11230.901596874772,0,526233.863465302,5157.226438208675,12071.56589235,14531.265134119998,5837.362016699101,5327.591601020501,2401.603341887437,105.95829925508572,0,0,0,0,null,null,915.5805155613027,0,0,915.5805155613027,0,0,0,null,254.75329419915266,0,0,254.75329419915266]
["SETOR ENERGÉTICO",0,2934.479099298111,4124.3437117136455,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,55996.713972000005,0,0,1048.478868452105,185.33110103842705,0,0,42.764037278260886,0,0,0,488.6449195642235,0,0,0,0,29561.570065447144,0,0,0,5672.519028715048,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["RESIDENCIAL                   ",0,0,430.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19726.251938103855,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10811.765518115943,0,2.521826,0,0,0,0,0,0,133975.50139852226,546.0381675530481,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["COMERCIAL                     ",0,0,104.57071914650703,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,290.23123749528213,0,0,0,0,0,16.097490138132493,18.893604378052387,0,0,645.1898931159419,0,0,0,0,0,0,0,0,90198.24813473372,130.79499847649228,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["PÚBLICO",0,0,48.71957286637755,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.603146541421834,7.245223646060424,0,0,423.2853115942029,0,0,0,0,0,0,0,0,43308.45358088186,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10116.018696734996,0,0,0,0,0,5674.156637979847,13.9899278,0,0,32.1134420289855,0,0.005,0,0,0,0,0,0,28735.839321590767,14.041878832195803,0,17,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["TRANSPORTES - TOTAL           ",0,0,1970.9999999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,47168.96329379131,651.9130070000001,32229.158369489996,51.371,0,0,0,4009.316,0,0,0,0,0,2055.193,0,12071.56589235,14514.265134119998,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["RODOVIÁRIO",0,0,1970.9999999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45702.5152972675,0,32229.158369489996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12071.56589235,14514.265134119998,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["FERROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1217.419757,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2055.193,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["AÉREO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,51.371,0,0,0,4009.316,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["HIDROVIÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,249.02823952380948,651.9130070000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["INDUSTRIAL - TOTAL            ",0,0,10948.934328829147,0,20.04188,1.2463199999999999,0,48.45715199999998,308.02984824363506,568.5458040000001,19.286878462864603,5333.408115562808,4.351,0,0,0,254.75329419915266,0,23695.500270543973,0,0,87108.82194561062,22594.379080236162,915.5805155613027,1205.636192925955,2071.6127211245876,0,0,1635.398045289855,0,1.285432,0,2736.9556476369225,0,0,11230.901596874772,0,198399.0579641262,4466.3513933469385,0,0,164.84298798405314,5327.591601020501,2401.603341887437,105.95829925508572,0,0,0,0,null,null,915.5805155613027,0,0,915.5805155613027,0,0,0,null,254.75329419915266,0,0,254.75329419915266]
["CIMENTO                       ",0,0,4.5549996172,0,0,0,0,2.306731,0,13.759238000000002,0,98.09611398963732,0,0,0,0,173.81943005181347,0,194.86839378238344,0,0,0,0,112.22331606217618,60.793011695266884,4.83655,0,0,20.450079710144927,0,0,0,0,0,0,66.85362694300517,0,6005.151310515129,145.4231865284974,0,0,0,3258.0841968911923,0,0,0,0,0,0,null,null,112.22331606217618,null,null,112.22331606217618,{"$nulls":4},173.81943005181347,null,null,173.81943005181347]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,1318.8038267113027,0,0,0,0,0,0,0,0,3725.6804031451525,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1e-09,32.55334028818469,3.4873395838017096,0,0,71.00535144927537,0,0,0,2736.9556476369225,0,0,10644.573693217277,0,18651.827392241146,3611.8717099385576,0,0,0,46.44866412762458,0,105.95829925508572,0,0,0,0,null,null,1e-09,null,null,1e-09,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,218.59546282973622,0,0,0,0,0,6.5013168,16.684863000000007,0,0,36.92621014492753,0,0.0004,0,0,0,0,109.8361438848921,0,6625.868676258993,648.0288537170264,0,0,0,141.06406714628298,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,473.2587793143482,0,3.978,0,0,0,215.37546924363502,0,0,261.2000371678127,4.351,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,434.34850848462713,87.80987482158773,0,0,62.075717391304345,0,0.973832,0,0,0,0,60.81551942018213,0,12497.064585997405,0,0,0,0,443.435225794462,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,666.3266001787424,0,0,0,0,0,0,0,0,1248.4315612602059,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.107869803365595,1256.1753330389542,0,0,51.484014492753616,0,0,0,0,0,0,348.82261340941517,0,27291.998815328818,16.733271701070745,0,0,0,597.8178086944868,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["QUÍMICA",0,0,2457.5683621034696,0,0,1.2463199999999999,0,0,0,303.32972600000005,0,0,0,0,0,0,80.9338641473392,0,151.26363810670503,0,0,0,0,0,21.44851029243195,138.97445370135586,0,0,344.9858061594203,0,0,0,0,0,0,0,0,21585.174708158116,26.099291918225546,0,0,164.84298798405314,85.63454306809487,2401.603341887437,0,0,0,0,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},80.9338641473392,null,null,80.9338641473392]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,965.7086727190294,0,16.063879999999997,0,0,0,42.38185,54.470633,0,0,0,0,0,0,0,0,7155.052492423911,0,0,86962.83053600001,0,10.287898019236684,276.24725579814276,90.151926,0,0,383.21176811594194,0,0.065,0,0,0,0,0,0,27963.433366746547,0,0,0,0,95.05728841846371,0,0,0,0,0,0,null,null,10.287898019236684,null,null,10.287898019236684,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["TÊXTIL",0,0,253.78238964417233,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,198.04742436631236,0,0,0,0,0,1.6454265171721387,16.105644,0,0,46.200989130434785,0,0,0,0,0,0,0,0,6514.300964840556,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,922.552046552582,0,0,0,0,0,0,195.65975,0,0,0,0,0,0,0,0,6404.689771412069,0,0,145.991409610611,22594.379080236162,738.4093414788899,216.6363745905742,306.6396197788878,0,0,113.77886231884057,0,0,0,0,0,0,0,0,23242.844906358805,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,738.4093414788899,null,null,738.4093414788899,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["CERÂMICA",0,0,1507.095854000857,0,0,0,0,45.87847699999998,47.712603,0.09716,0,0,0,0,0,0,0,0,6711.3,0,0,0,0,54.659959999999984,20.128714934389333,60.3792762,0,0,256.39116123188404,0,0,0,0,0,0,0,0,3743,0,0,0,0,258.4968999999999,0,0,0,0,0,0,null,null,54.659959999999984,null,null,54.659959999999984,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,2379.282797987444,0,0,0,0,0.271944,2.559926,1.2292969999999999,19.286878462864603,0,0,0,0,0,0,0,2661.6830876228555,0,0,0,0,0,123.2258637218001,90.367841,0,0,248.88808514492746,0,0.2462,0,0,0,0,0,0,44278.39323768069,18.195079543561555,0,0,0,401.5529068798934,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["CONSUMO NÃO IDENTIFICADO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":4},0,null,null,0]
["AJUSTES ESTATÍSTICOS",-131.86736400000518,0.2647144996103634,58.56450606363069,0,-31.66733616970827,1.2463199999999999,0,-8.09981841931264,7.332341525564516,-54.760937873106855,0,30.94212923851228,0,0,0,0.043910308122974584,5.684341886080802e-14,0,0,0.04499999999825377,-0.039315600633926806,0,0,2.2737367544323206e-13,-79.14133590953134,-49.482205550404615,0.03936948999762535,-0.45299999999999585,38.60921014492669,-0.5137960000010935,0.13825799999999955,58.59699999999975,-2.2451319090696416,0,0,0,-3.552713678800501e-15,-1.1641532182693481e-10,0,-77.08952065000085,14.51073611999891,-48.383461195324344,4.488207218488242,0,0.33162393162393755,4.389000000000124,0.4270000000001346,-3.7329999999999472,5.82984869047641]
[null,-0.0013092576136824756,9.057949553042335e-06,0.0031554078569067047,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001433847731721751,-0.016502496944125585,1.2215503004480313e-06,-0.00874112380364302,0.002848987233953229,-5.51099923734442e-05,0,0.014831983747768382,-0.0006955511874958992,0,0,0,0,0,0,-0.006246467091528205,0.0009430110176366955,-0.0076682591482638285,0.0008260853683749712,0,0,0.0023455298391049494,0.00034078402672651375,-0.008524173899541134,0.0015667213430124696]
["BUNKER-INCLUÍDO NA EXPORT.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,185.797913,3320.26135,0,0,0,0,0,2684.864,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["BUNKER EM mil tep",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,157.556630224,3177.49011195,0,0,0,0,0,2206.958208,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":5},0]
["RENDIMENTO GERAÇÃO PÚBLICA","0","0",44.56602937555565,"0",29.99699999999999,"0","0",34.54942945393146,"0","0","0",38.15268224274993,"0","0","0","0","0",100,40,"0","0","0","0",37.69208354669447,44.163943422118095,41.79901427005347,"0","0","0","0","0","0","0","0","0","0",33,0,"0","0","0",48.43449411154303,"0","0","0","0","0","0","0",{"$nulls":5},0]
["GERAÇÃO PÚBL.P/FONTE-GWh",0,0,53639.26235135286,0,1553.134007191717,0,0,4173.274287139353,0,0,0,9177.8632798676,0,0,0,0,0,352313.4328022832,294.9003318184488,0,0,0,0,43849.07291410416,3238.9442127162797,6701.585151929781,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15739.196437943,0,0,0,0,467.0859033964394,0,0,0,0,0,0,0,null,null,43849.07291410416,0,676.0169497483727,171.17431267,42351.82716943778,650.054482248]
["RENDIMENTO GERAÇÃO AUTOP.","-",34,44.9298638613324,"-","-","-","-","-",28.643629732584262,39.36462970714867,"-",49.12280701754387,"-","-","-","-",40.57832567760693,0,45.47996662810878,"-","-",49.89999999999999,45.95499999999999,32.674270986604306,37.1863685348386,41.412120728666174,"-","-","-","-","-","-",37.08992116634278,"-","-","-","-",0,"-","-","-",45,"-",44.64659090909091,39.20850676306645,"-","-","-","-"]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,7735.916094919768,4218.137470897311,0,0,0,0,0,35.025959313178575,376.18160592791986,0,941.1078239999999,0,0,0,0,7435.9037611240665,18593.02357380917,1741.8729347191593,0,0,35655.28234561937,11692.99357309758,1243.351325302342,1650.8728967265192,1141.112434266477,0,0,0,0,0,0,1607.4183538157406,0,0,0,0,0,0,0,0,1567.0464349856911,0,1142.2362283584848,36.93292386553114,0,0,0,0,null,null,1243.351325302342,372.4463212290002,140.04811374235257,527.6668923443868,21.431078917413362,181.75891906918918,0,null,7435.903761124067,null,4521.319836148512,2914.583924975555]
["tep CESP",0,0,10350.880764680713,0,445.2762763559279,0,0,1038.806123188075,0,0,0,2068.78309904044,0,0,0,0,0,30298.955220996355,63.4035713409665,0,0,0,0,193.29907426773065,630.7163280942381,1378.8275468468933,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4101.729980797266,42221.8111618001,0,0,0,82.93549551603661,0,0,0,0,0,0,0]
["tep APE",0,1956.7317181267647,807.3913235454237,0,0,0,0,0,10.516238790458592,82.18448477854221,0,164.76109118742852,0,0,0,0,1575.9342278865138,1599.0000273475885,329.378149308631,0,0,6144.998560567668,2188.2220591587247,273.7746595351052,381.7933148956699,236.97330061869025,0,0,0,0,0,0,372.71035925953277,0,0,0,0,0,0,0,0,299.4799853528209,0,220.02198519221696,8.100873291679695,0,0,0,0]
["Fator de conversão",0.891,0.9927,0.88,0.295,0.31,0.349517,0.4,0.42492299999999994,0.445,0.49013899999999994,0.56,0.57,0.285,0.6419699999999999,0.74,10.139049999999997,1,0.086,0.31,0.059,0.18,0.21297099999999997,0.286339,1,0.848,0.957,0.77,0.763,0.611,0.765,0.822,0.822,0.43,0.38,0.45,0.69,73.90807,0.0859656,0.646,0.534,0.51,0.652,0.87,0.88,0.855,1.014,0.87,0.77,0.8]
["GERAÇÃO AUTOP. P/FONTE-GWh",0,7735.916094919768,4218.137470897311,0,0,0,0,0,35.025959313178575,376.18160592791986,0,941.1078239999999,0,0,0,0,7435.9037611240665,18593.02357380917,1741.8729347191593,0,0,35655.28234561937,11692.99357309758,1243.351325302342,1650.8728967265192,1141.112434266477,0,0,0,0,0,0,1607.4183538157406,0,0,0,0,0,0,0,0,1567.0464349856911,0,1142.2362283584848,36.93292386553114,0,0,0,0,null,null,1243.351325302342,372.4463212290002,140.04811374235257,527.6668923443868,21.431078917413362,181.75891906918918,0,null,7435.9037611240665,0,4521.319836148512,2914.583924975555]
["SETOR ENERGÉTICO",0,7735.916094919768,1081.0756071181652,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31.463777999999998,0,0,0,27375.8577300561,0,4.7307535403734455,1247.0839050802326,71.39795789614364,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1567.0464349856911,0,0,0,0,0,0,0,null,null,4.7307535403734455,0,0,0,3.0567924673734455,1.6739610729999999,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,7735.916094919768,1081.0756071181652,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.7307535403734455,1247.0839050802326,71.39795789614364,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1567.0464349856911,0,0,0,0,0,0,0,null,null,4.7307535403734455,0,0,0,3.0567924673734455,1.6739610729999999,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,7735.916094919768,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1247.0839050802326,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["    REFINO",0,0,1081.0756071181652,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.7307535403734455,0,71.39795789614364,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1567.0464349856911,0,0,0,0,0,0,0,null,null,4.7307535403734455,0,0,0,3.0567924673734455,1.6739610729999999,null,null,0,null,0,0]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31.463777999999998,0,0,0,27375.8577300561,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["  OUTROS (RESIDENCIAL)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.04672583999999999,0,0,0,0,0,71.07167268225905,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,71.07167268225905,0,0,0,0.1285619896992564,70.9431106925598,null,null,0,null,0,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,759.2017766509999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,173.2570098997154,56.763184976,0,0,0,0,137.533147575174,136.95275270880006,34.00111656,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,137.533147575174,0,41.95329559083255,1.429632,17.97252358099946,76.177696403342,null,null,0,null,0,0]
["PÚBLICO",0,0,132.3198,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,34.01748483,2.454552,0,0,0,0,58.30868397186448,36.50518007999998,5.150880000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,58.30868397186448,0,33.5511899554858,14.191200000000002,0.011328372279374836,10.554965644099308,null,null,0,null,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1805.8207927879857,293.17032672275604,0,0,32.5872,0,163.33117812465773,20.106176256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,163.33117812465773,0,54.40085013082024,102.438296663,0.026204837845676062,6.4658264929917895,null,null,0,null,0,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,971.3052772288262,0,0,0,0,0,0,2.8592640000000005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,543.3621748273845,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6905.7574379993275,3048.205992229716,0,0,0,0,0,583.4254256010661,8.939173537,99.76449795452234,0,0,0,0,0,0,1607.4183538157406,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,36.93292386553114,0,0,0,0,null,null,583.4254256010661,372.4463212290002,0,210.97910437206585,0,0,null,null,6905.7574379993275,null,4521.319836148512,2384.4376018508156]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,93.89882268,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,95.34941135999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2344.924075759986,0,0,0,0,0,0,10.853587440000002,425.34957887999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,941.1078239999999,0,0,0,0,0,9273.220325728029,0,0,0,0,0,0,2.7174571199999997,189.216,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["QUÍMICA",0,0,580.594118514834,0,0,0,0,0,0,46.45173197189897,0,0,0,0,0,0,446.5715831247392,6.004454399999999,19.647770252807184,0,0,0,0,0.002625156190112775,12.111902748,17.098983906544365,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1142.2362283584848,0,0,0,0,0,null,null,0.002625156190112775,0,0,0,0,0.002625156190112775,null,null,446.5715831247392,null,0,446.5715831247392]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,454.4223911750965,0,0,0,0,0,35.025959313178575,0,0,0,0,0,0,0,0,61.09281905,178.57588633406985,0,0,8184.145902836519,0,130.61880747070555,42.816348359999985,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,130.61880747070555,0,8.112012176932158,122.50679529377338,0,0,null,null,0,null,0,0]
["TÊXTIL",0,0,82.47715199999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,106.91156207057638,6.3072,0,0,0,0,0,6.837582960000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,299.94263771397317,0,0,0,0,0,0,329.72987395602087,0,0,0,0,0,0,0,352.20001221051257,820.9711853791086,0,0,62.69151272675072,11692.99357309758,47.41530404781273,69.75642986048639,299.13341906926667,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,47.41530404781273,0,0,47.41530404781273,0,0,null,null,0,null,0,0]
["CERÂMICA",0,0,21.402432000000005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.9470719999999995,0,0,0,0,0,0,4.407029855999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,167.9899695368576,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,83.57474000000002,282.7073690938155,363.9828290544176,0,0,0,0,46.91372713223898,48.926106720000035,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,46.91372713223898,0,2.0307658882818327,28.706559967734805,0.23566766921614715,15.940733607006194,null,null,83.57474000000002,null,0,83.57474000000002]
["CONS.NA GERAÇÃO P/AUTOP.",0,1971.1209007018883,917.4901403925269,0,0,0,0,0,23.631997281929422,167.67587312689304,0,289.0545459428571,0,0,0,0,1575.9342278865138,0,1062.5101590601,0,0,28853.686936567276,7642.067825754523,273.7746595351052,450.227965678856,247.62100378128554,0,0,0,0,0,0,866.7682773477507,0,0,0,0,0,0,0,0,459.32513090923453,0,250.0249831729738,9.474705604303738,0,0,0,0,null,null,273.7746595351052,74.46077418317279,32.76068377173953,166.55320158019285,0,0,0,null,1575.9342278865138,0,1194.1337513184335,381.8004765680803]
["SETOR ENERGÉTICO",0,1971.1209007018883,234.7790459903086,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22153.643909093626,0,0,341.81927535982913,14.258038729985724,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,459.32513090923453,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,1971.1209007018883,234.7790459903086,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,341.81927535982913,14.258038729985724,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,459.32513090923453,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,1971.1209007018883,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,341.81927535982913,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["    REFINO",0,0,234.7790459903086,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14.258038729985724,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,459.32513090923453,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22153.643909093626,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["  AÇÚCAR",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["  OUTROS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["COMERCIAL                      ",0,0,175.74190885831229,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,34.63762876954075,0,0,0,0,10.099829731551516,36.76887895386751,7.41749462194761,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,10.099829731551516,0,9.813903331551517,0.28592639999999997,0,0,null,null,0,null,0,0]
["PÚBLICO",0,0,30.6297152442517,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.480304852734923,0,0,0,0,14.145881577039834,9.800858478578167,1.1236873539395762,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,14.145881577039834,0,7.8484450445320935,6.29743653250774,0,0,null,null,0,null,0,0]
["AGROPECUÁRIO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,180.17050007560724,0,0,26.370871441292234,0,34.661950238153224,5.398077412535928,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,34.661950238153224,0,12.725691195872427,21.936259042280795,0,0,null,null,0,null,0,0]
["CIMENTO                       ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.7676511047331149,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["FERRO GUSA E AÇO",0,0,82.31506220071375,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1467.947739835088,0,0,0,0,0,0,168.08411255261376,2.399976511815305,21.764068416198292,0,0,0,0,0,0,866.7682773477507,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9.474705604303738,0,0,0,0,null,null,168.08411255261376,74.46077418317279,0,93.62333836944097,0,0,null,null,1467.947739835088,null,1194.1337513184335,273.81398851665455]
["FERRO LIGAS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO",0,0,22.071718054771985,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.9139556153728585,92.79190017841228,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["NÃO FERROSOS E OUT. METALURG.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,289.0545459428571,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.7295789966344027,41.27831096104566,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["QUÍMICA",0,0,134.3973654932723,0,0,0,0,0,0,29.92695486464985,0,0,0,0,0,0,90.87356509904484,0,11.849286407723827,0,0,0,0,0,3.251786307568049,3.730219298644161,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,250.0249831729738,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,null,null,90.87356509904484,null,0,90.87356509904484]
["ALIMENTOS E BEBIDAS           ",0,0,105.19082134574843,0,0,0,0,0,23.631997281929422,0,0,0,0,0,0,0,0,0,107.69653734032262,0,0,6622.939665282087,0,30.554938098358924,11.495271901857222,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,30.554938098358924,0,1.8975983223157589,28.657339776043166,0,0,null,null,0,null,0,0]
["TÊXTIL",0,0,19.09201555562255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.8037812061711076,0,0,0,0,0,1.835744482827861,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["PAPEL E CELULOSE              ",0,0,69.43146515327825,0,0,0,0,0,0,137.7489182622432,0,0,0,0,0,0,0,0,495.1158621500934,0,0,50.73249075027247,7642.067825754523,9.483060809562545,18.7281064094258,65.25728422111226,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,9.483060809562545,0,0,9.483060809562545,0,0,null,null,0,null,0,0]
["CERÂMICA",0,0,4.954288002962977,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.1831930656106677,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,null,null,0,null,0,0]
["OUTRAS INDÚSTRIAS",0,0,38.886734493284195,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17.112922952380956,0,227.75625825790618,0,0,0,0,6.74488652782535,13.135611078199936,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,6.74488652782535,0,0.47504587746773363,6.269840650357616,0,0,null,null,17.112922952380956,null,0,17.112922952380956]
["OUTRAS TRANSFORMAÇÕES",-2675.68184,-370.80796449961446,-980.6461777964314,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4352.106877726095,0,0,0,0,0,0,-3365.609544,3546.403099245283,-281.65072000000004,1447.377,0,192.43,-4668.476249742695,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2651.628325060411,0,0,0,-9.869,-180.57536000000002,null,null,-3365.609544,{"$nulls":5},-3365.609544,null,4352.106877726095,4352.106877726095,0,0]
["  BIODIESEL PARA DIESEL FÓSSIL",0,0,-2.9419385333892945,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3365.609544,3968.879179245283,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.25,null,null,-3365.609544,{"$nulls":5},-3365.609544]
["  EFLUENTES PETROQUÍMICOS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1328.552,0,192.43,-1490.9278039215685,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  GÁS NATURAL",0,-370.80796449961446,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,367.2348848546183,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-41,{"$nulls":10},367.2348848546183,367.2348848546183]
["  TRANSFERÊNCIAS",-2675.68184,0,-977.7042392630422,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3984.8719928714772,0,0,0,0,0,0,0,-422.47607999999997,-281.65072000000004,0,0,0,4.1902091503267975,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-140.82536000000002,{"$nulls":10},3984.8719928714772,3984.8719928714772]
["  REFORMULADORES",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,118.825,0,0,-108.493,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.869,0]
["  OUTROS ENERGÉTICOS DE PETRÓLEO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3073.2456549714534,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2651.628325060411,0,0,0,0,0]
["CONSUMO NO SETOR ENERGÉTICO",0,2934.479099298111,4124.3437117136455,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,55996.713972000005,0,0,1048.478868452105,185.33110103842705,0,0,42.764037278260886,0,0,0,488.6449195642235,0,0,0,0,29561.570065447144,0,0,0,5672.519028715048,0,0,0,0,0,0,0]
["  PETRÓLEO",0,2934.479099298111,4124.3437117136455,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1048.478868452105,185.33110103842705,0,0,42.764037278260886,0,0,0,0,0,0,0,0,15069.481344292042,0,0,0,5672.519028715048,0,0,0,0,0,0,0]
["    EXPLORAÇÃO",0,2934.479099298111,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1048.478868452105,24.625518803695925,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10390.21365450118,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["    REFINO",0,0,3348.7377762132596,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,160.70558223473114,0,0,42.764037278260886,0,0,0,0,0,0,0,0,4123.494380087527,0,0,0,5672.519028715048,0,0,0,0,0,0,0]
["  GASODUTOS",0,0,775.6059355003856,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,555.773309703334,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  ÁLCOOL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,55996.713972000005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6342.273226255998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  SETOR ELÉTRICO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7765.968494899101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  CARVÃO MINERAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,488.6449195642235,0,0,0,0,383.847,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["  OUTROS",{"$nulls":23},0]
["CONSUMO NÃO ENERGÉTICO",0,0,1759.3621777964313,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9322.586750257304,2.225,0,0,0,0,0,0,0,0,145.447,810.26,423.83017152514935,0,0,192.18508888519438,1875.608,1253.42,434.198,3726.88]
["  MATÉRIA PRIMA DA QUÍMICA",0,0,1759.3621777964313,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9322.586750257304,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14,35,423.83017152514935,0,0,0,0,0,0,0]
["  OUTROS USOS ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.225,0,0,0,0,0,0,0,0,131.447,775.26,0,0,0,192.18508888519438,1875.608,1253.42,434.198,3726.88]
["OBS: o total de náfta processado pela indústria petroquímica inclui o consumo não energético e o consumo intermediário de outras transformações (este consumo equivale à produção de  energéticos comerciais vendidos para terceiros e à produção de energéticos de consumo próprio)",{"$nulls":23},0]
[{"$nulls":24},0]
["Estimativa de CO2",{"$nulls":24},0.92,"<--% diesel fóssil"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,1191.24,154.92399999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,1346.164]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",6.338730804025545,{"$nulls":63},6.338730804025545]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",null,null,null,384.06363224373126,{"$nulls":60},384.06363224373126]
["PERDAS TRANSF UPGN",null,null,238.86801560700087,{"$nulls":61},238.86801560700087]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,10350.880764680713,0,445.2762763559279,0,0,1038.806123188075,0,0,0,2068.78309904044,0,0,0,0,0,30298.955220996355,63.4035713409665,0,0,0,0,3891.4608963127075,580.259021846699,1378.8275468468933,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4101.729980797266,-42221.8111618001,0,0,0,82.93549551603661,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,12079.506835121987]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,1956.7317181267647,807.3913235454237,0,0,0,0,0,10.516238790458592,82.18448477854221,0,164.76109118742852,0,0,0,0,1575.9342278865138,1599.0000273475885,329.378149308631,0,0,6144.998560567668,2188.2220591587247,291.248999361953,351.2498497040163,236.97330061869025,0,0,0,0,0,0,372.71035925953277,0,0,0,0,-8322.709337802875,0,0,0,299.4799853528209,0,220.02198519221696,8.100873291679695,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,8316.193895675779]
["TRANSPORTE",0,0,1734.4799999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,36799.33840328423,623.880747699,24816.4519445073,39.196073000000005,0,0,0,3295.6577519999996,0,0,0,0,0,176.67589936080003,0,6446.2161865149,7402.275218401199,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,81334.17222476742]
["INDÚSTRIA",0,2913.057401873235,13264.484675677659,0,6.2129828,0.43561002744,0,20.59055839929599,137.0732824684176,278.666471826756,10.80065193920418,3040.0426258708003,1.240035,0,0,0,254.75329419915266,0,7345.6050838686315,0,0,30477.32908990945,6469.651911455742,915.5805155613027,1758.5704062847074,2159.895237810005,0,0,1025.3570324491188,0,1.0566251039999999,0,1387.0082438964928,0,0,7749.322101843592,0,19596.77216493909,2885.2630001021225,0,0,3805.9600348878143,4635.0046928878355,2113.4109408609447,90.59434586309828,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,112343.73901780588]
["OUTROS SETORES",0,0,513.9114569713385,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9341.075580423581,0,0,0,0,0,4441.339531398278,38.40321932367596,0,0,7278.448394726449,0,2.077050972,0,0,0,0,0,0,25464.561748812877,446.30527898068163,0,8.67,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,47534.792261608876]
["TOTAL  "]
["COEFICIENTES DE EMISSÕES",3.04,2.34,2.34,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,3.882,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.07,3.18,2.873,2.873,2.614,3.04,2.964,2.964,1.81,2.5813118059081925,2.5813118059081925,4.382502599319265,0,0,0,0,0,2.3,4.128,3.04,3.344,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,2.614,1.9749899050560007,1.9749899050560007]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["GN NÃO APROVEITADO",0,2787.5016,362.5221599999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,3150.02376]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO REFINARIAS",19.269741644237655,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,19.269741644237655]
["PERDAS TRANSFORMAÇÃO COQUERIAS",0,0,0,1490.935020370165,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,1490.935020370165]
["PERDAS TRANSF UPGN",0,0,558.951156520382,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,558.951156520382]
["CENTRAIS PÚBLICAS",0,0,24221.060989352867,0,1728.5625048137122,0,0,4032.645370216107,0,0,0,8031.015990474988,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1781.395197069366,4384.671598973121,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,190.75163968688418,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,44370.103290587045]
["CENTRAIS AUTOPRODUTORAS",0,4578.752220416629,1889.2956970962914,0,0,0,0,0,40.824038984560254,319.0401699103009,0,639.6025559895975,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1078.33703859133,753.575095967435,0,0,0,0,0,0,674.6057502597544,0,0,0,0,0,0,0,0,688.803966311488,0,668.8668349843396,27.0893202873769,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,11358.792688799103]
["TRANSPORTE",0,0,4058.6831999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,112973.96889808257,1983.9407776828202,71297.66643656947,112.61031772900003,0,0,0,9768.329576928,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,200195.19920699188]
["INDÚSTRIA",0,6816.5543203833695,31038.89414108572,0,24.1187992296,1.69103812652208,0,79.93254770606704,532.1184825423971,1081.7832436314668,41.92813082799063,11801.445473630447,4.81381587,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5398.811147294051,6868.466856235816,0,0,2680.2832828219966,0,3.1318368082559997,0,2510.484921452652,0,0,33961.42425429177,0,0,0,0,0,8753.708080241973,19133.299372240985,6424.769260217272,302.94749256620065,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,137460.60649720454]
["OUTROS SETORES",0,0,1202.552809312932,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13634.912361392713,122.12223744928957,0,0,19025.864103814936,0,6.156379081008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,33991.60789105088]
["TOTAL",19.269741644237655,14182.808140799998,63331.96015336819,1490.935020370165,1752.6813040433121,1.69103812652208,0,4112.5779179221745,572.9425215269574,1400.8234135417676,41.92813082799063,20472.064020095033,4.81381587,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,134867.42464243004,14112.776566308483,71297.66643656947,112.61031772900003,21706.147386636934,0,9.288215889263999,9768.329576928,3185.090671712406,0,0,33961.42425429177,0,0,0,0,0,9633.263686240345,19133.299372240985,7093.636095201611,330.03681285357754,0,0,0,0,null,null,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,null,432595.4892531682]
[]
["EMISSÕES DE CO2 (mil t)"]
["RESUMO","ÓLEO","GÁS ","CARVÃO ","TOTAL"]
["GERAÇÃO ELÉTRICA",9546.401371583963,30689.10890686579,15493.385700936395,55728.89597938614]
["TRANSPORTE",196136.51600699185,4058.6831999999995,0,200195.19920699185]
["INDÚSTRIA",49262.46983586035,37855.44846146909,50342.68819987511,137460.60649720454]
["OUTROS",32808.32482338219,4911.5277258333135,1490.935020370165,39210.787569585664]
[null,287753.71203781833,77514.76829416819,67327.00892118167,432595.48925316817]