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LISTA DE SIGLAS

	ACL – Ambiente de Contratação Livre
ACR – Ambiente de Contratação Regulada
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica
CCC – Conta de Consumo de Combustíveis
CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
CGH – Central Geradora Hidrelétrica
CMSE - Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico
CO – Centro-Oeste
DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora
EAR – Energia Armazenada
ENA – Energia Natural Afluente 
EPE – Empresa de Pesquisa Energética
ESS – Encargo de Serviço de Sistema
FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora
GW – Gigawatt (109 W)
GWh – Gigawatt-hora (109 Wh)
h – Hora
Hz – Hertz
km – Quilômetro
kV – Quilovolt (103 V)
LT – Linha de Transmissão
MLT – Média de Longo Termo
MME – Ministério de Minas e Energia
MMGD – Micro e Minigeração Distribuída 
MW – Megawatt (106 W)
MWh – Megawatt-hora (106 Wh)
MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês)
	N – Norte
NE – Nordeste
ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico
PCH – Pequena Central Hidrelétrica
S – Sul
SE – Sudeste
SEB – Sistema Elétrico Brasileiro
SEP – Sistema Especial de Proteção
SIGA – Sistema de Informações de Geração da
ANEEL 
SIN – Sistema Interligado Nacional
SISOL – Sistema Isolado
SNEE – Secretaria Nacional de Energia Elétrica
TR – Transformador
UC – Unidade Consumidora
UEE – Usina Eólica
UFV – Usina Fotovoltaica
UHE – Usina Hidrelétrica
UTE – Usina Termelétrica






DESTAQUES 
Boletim
[image: ] Em abril, a região Sul apresentou recuperação nas afluências em relação aos cenários anteriores, contribuindo para a recomposição dos reservatórios locais. As precipitações ficaram acima da média mensal nas bacias dos rios Jacuí, Iguaçu, Paranapanema e na incremental à Usina Hidrelétrica – UHE Itaipu, devido ao avanço de frentes frias. A bacia do rio Uruguai permaneceu com chuvas abaixo da média histórica. Nas demais bacias de interesse do SIN os totais foram inferiores à média. Usina Hidrelétrica de Itaipu (Itaipu Binacional/Divulgação)

Ao final do mês de abril, os armazenamentos dos reservatórios equivalentes do SE/CO, NE e N estavam em 66,1%, 96,4% e 96,6% da EARmax, respectivamente, representando replecionamento de 0,9 p.p., 6,8 p.p e 2,4 p.p em relação ao mês de março. No subsistema S o armazenamento foi de 31,6%, representando deplecionamento de 0,1 p.p., em relação ao mês anterior. Para o SIN, o armazenamento verificado foi de 70,7%, correspondendo a um replecionamento de 1,9 p.p.
A capacidade instalada total de geração de energia elétrica atingiu 266,3 GW, incluindo MMGD, que alcançou 47,8 GW de potência instalada, representando 18% da matriz de capacidade instalada. Com isso o crescimento da MMGD nos últimos 12 meses foi de 22,5%.
A geração hidrelétrica verificada no mês de abril de 2026 correspondeu a 63,4% do total gerado no país. As fontes renováveis (hidráulica, eólica, solar, biomassa e MMGD) representaram cerca de 89,9% da geração de energia elétrica brasileira.

Setor ElétricoO ONS realizou, no dia 28/4, uma oficina técnica presencial com Agentes e Associações do setor elétrico com foco no aprimoramento da comunicação, do acesso às informações e da prospecção de dados relacionados ao curtailment. 
A iniciativa teve como objetivo promover um diálogo técnico e institucional sobre comunicação, dados e ferramentas voltadas à visualização das informações de curtailment. 
A ANEEL anunciou, em abril, o resultado do desempenho das distribuidoras no fornecimento de energia elétrica em 2025. A qualidade dos serviços de distribuição melhorou em 2025 em comparação com 2024, conforme apontam os indicadores DEC e FEC apurados. Os indicadores vêm mantendo trajetória de queda, o que reforça a busca para um serviço de melhor qualidade para seus consumidores. 
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CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS
Abril de 2026

Em abril, a região Sul apresentou recuperação nas afluências em relação aos cenários anteriores, contribuindo para a recomposição dos reservatórios locais. As precipitações ficaram acima da média mensal nas bacias dos rios Jacuí, Iguaçu, Paranapanema e na incremental à Usina Hidrelétrica – UHE Itaipu, devido ao avanço de frentes frias. A bacia do rio Uruguai permaneceu com chuvas abaixo da média histórica. Nas demais bacias de interesse do SIN os totais foram inferiores à média. 
[image: ]
Anomalia de precipitação (mm) no mês


Fontes: CPTEC/INPE e ONS.
[bookmark: _Toc146548126][bookmark: _Toc237509038]
Energia Natural Afluente por subsistemas

[bookmark: _Toc162278092][bookmark: _Toc162280611][bookmark: _Toc162337119]Energia Natural Afluente nos subsistemas no mês
 [image: ]



[image: ]  
ENA armazenável: subsistema Sudeste/Centro-Oeste
[image: ]
[image: ]ENA armazenável: subsistema Sul 
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ENA armazenável: subsistema Nordeste  
[image: ]
ENA armazenável: subsistema Norte

Os dados “ENA Mín” e MLT são referentes ao histórico desde 1931 e se referem a ENAs armazenáveis.

Para os dados de “ENA Mín” foram utilizados os valores de “ENA” de 1931 a 2024 (consolidados pelo ONS) e os valores provisórios de 2025.  

Fonte dos dados: ONS - ENA.












 
[bookmark: _Toc237509039]Energia Armazenada

Capacidade de armazenamento do SIN
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Energia armazenada no SIN

 [image: ]




[image: ][image: ]
[image: ][image: ] 
[image: ][image: ][image: ][image: ]
                                            





 [image: ]

SIN (%EAR)
                                                 



* Os dados em sombra referem-se ao ano crítico (2021).  

Fonte dos dados: ONS – Dados Abertos.
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Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN            
Fontes dos dados: ANA e ONS.


[bookmark: _Toc237509040]INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Abril de 2026

[bookmark: _Toc237509041]Intercâmbios entre subsistemas e fluxos nos bipolos 
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Os bipolos do Nó de Xingu auxiliam no escoamento da energia gerada pela UHE Belo Monte ao SIN e fazem parte do subsistema N. O fluxo destes bipolos representa uma parcela do intercâmbio entre o N e o SE/CO.
Os bipolos da Coletora Porto Velho interligam as usinas de Jirau e Santo Antônio ao SIN e fazem parte do subsistema SE/CO. 
Os bipolos de Itaipu (50 Hz) escoam parte da energia produzida ao SIN e fazem parte do subsistema SE/CO.
As eventuais diferenças no balanço de energia envolvendo o subsistema Sul devem-se a intercâmbios internacionais (emergência, oportunidade, teste e comercial).


Fonte dos dados: ONS – Dados Abertos.









[bookmark: _Toc237509042]Intercâmbios internacionais comerciais (por meio de instalações do SIN)

O Brasil possui diretrizes para intercâmbio de energia elétrica interruptível com a Argentina e o Uruguai, e firme com o Paraguai, baseados em relações comerciais, nos termos das seguintes diretrizes:
I. Portaria Normativa nº 86/2024/GM/MME - exportação de energia elétrica destinada à Argentina ou ao Uruguai, proveniente de usinas termoelétricas quando não estiverem em atendimento eletroenergético para o SIN;
II. Portaria Normativa nº 49/2022/GM/MME - exportação de energia elétrica destinada à Argentina ou ao Uruguai, proveniente de excedente de geração de energia elétrica de usinas hidrelétricas;
III. Portaria Normativa nº 60/2022/GM/MME - importação de energia elétrica, a partir da Argentina ou do Uruguai; e
IV. Portaria Normativa nº 87/2024/GM/MME - importação de energia elétrica, a partir do Paraguai.

[image: ] 
Exportação de energia elétrica                                                                                         
Fonte dos dados: ONS – Dados Abertos.
[image: ]
Importação de energia elétrica¹
¹ No período apresentado no gráfico, não houve intercâmbio de energia elétrica com o Paraguai, nos termos da Portaria Normativa nº 87/2024/GM/MME.   
Fonte dos dados: ONS – Dados Abertos
[image: ]
Benefícios financeiros decorrentes da exportação de energia elétrica

¹ Recurso proveniente do pagamento das tarifas de uso dos sistemas de transmissão pelos agentes envolvidos no processo de exportação, conforme Lei nº 9.427, de 26 de Fevereiro de 1996; 
² Recurso gerado no MRE, conforme Portaria Normativa nº 49/2022/GM/MME;
³ Recurso associado ao pagamento de montante proporcional à receita fixa pelos agentes termelétrico contratados no ACR, conforme Portaria Normativa nº 86/2024/GM/MME.
Dados contabilizados até Março de 2026.                                                                                                            
Fonte dos dados: CCEE 


[bookmark: _Toc237509043]MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA NO SEB

[bookmark: _Toc237509044]Consumo de energia elétrica
[bookmark: _Toc162278104][bookmark: _Toc162280623][bookmark: _Toc162337131]Março de 2026
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Consumo de energia elétrica: estratificação por ambiente de contratação
[image: ]
Dados contabilizados até Março de 2026.             	                               
Fontes dos dados: EPE e ONS.
Consumo de energia elétrica: estratificação por classe [image: ]
¹ Em “Demais classes” estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das Distribuidoras.
² As informações “Perdas e Diferenças” são obtidas considerando o cálculo do montante de carga verificada no SEB (SIN e Sistemas Isolados), abatido do consumo apurado mensalmente no País (consolidação EPE).
Considera autoprodução circulante na rede.
Esta tabela considera os valores decorrentes de eventuais revisões de consumo.

Dados contabilizados até Março de 2026.
Referência: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/resenha-mensal-do-mercado-de-energia-eletrica.                                                                                                                                                                                                       
		                                                              
[bookmark: _Toc144304216][bookmark: _Toc146548140]Fontes dos dados: EPE e ONS.


Unidades consumidoras: estratificação por classe
 [image: ]
¹ Em “Demais classes” estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das Distribuidoras.

Dados contabilizados até Março de 2026.          
                                                                                     
Fonte dos dados: EPE.
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Consumo médio de energia elétrica por unidade consumidora: estratificação por classe
 [image: ]
¹ Em “Demais classes” estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das Distribuidoras.
Dados contabilizados até Março de 2026.                                                                                                                                          
  Fonte dos dados: EPE.
   
[bookmark: _Toc237509045]Demandas instantâneas máximas
Abril de 2026

[bookmark: _Toc162278107][bookmark: _Toc162280626][bookmark: _Toc162337134]Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.
[bookmark: _Toc162278108][image: ]
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Subsistema Sudeste/Centro-Oeste
  [image: ]
Subsistema Sul
  
[image: ]
Subsistema Nordeste 
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Subsistema Norte
 [image: ]
Sistema Interligado Nacional
[bookmark: _Toc162280628]Fonte dos dados: ONS - BDO.























CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SEB 
Abril de 2026
Capacidade instalada de geração 
[image: ]

 Capacidade instalada de geração por fonte
[image: ]
Os valores referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada no SIGA adicionados às quantidades publicadas pela ANEEL sobre MMGD. 
As diferenças eventualmente observadas de valores, na comparação com períodos anteriores ou com dados da expansão mensal do Sistema Ralie, devem-se a revogações, repotenciações, comissionamento de usinas ou outras situações que se reflitam na atualização do banco de dados da ANEEL.

Fonte dos dados:  ANEEL (dados do SIGA - 01/05/2026 e MMGD do site – 30/04/2026).

 



Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica – Abril/2026

[image: ]


Os valores percentuais de participação na capacidade instalada de cada fonte possuem arredondamentos de casas decimais, que poderão eventualmente gerar divergência no valor total de 100% da matriz e no percentual total da fonte térmica não MMGD. No entanto estes percentuais estarão de acordo com a tabela – Capacidade instalada de geração por fonte.

Fonte dos dados:  ANEEL (dados do SIGA - 01/05/2026 e MMGD do site – 30/04/2026).

















EXPANSÃO DA GERAÇÃO 
[bookmark: _Toc163057653][bookmark: _Toc237509048]Entrada em operação de empreendimentos de geração 
Abril de 2026

Descrição dos empreendimentos que entraram em operação no mês 
[image: ]


[image: ]
Localização geográfica dos empreendimentos que entraram em operação – Abril/2026

Fonte dos dados: ANEEL.

Expansão da geração realizada por ambiente de contratação
[image: ]


[image: ]
Acumulado da expansão da geração em 2026 por subsistema
Fonte dos dados: ANEEL.
[bookmark: _Toc163057654][bookmark: _Toc237509049]Previsão da expansão da geração

Perspectiva da expansão da capacidade instalada de geração por ambiente de contratação¹
[image: ]
Nesta seção, estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SNEE/DPME, com a datas de tendência de entrada em operação conforme acordado nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, coordenadas pela ANEEL, com participação do DPME/SNEE/MME, ONS, CCEE e EPE. 
¹. Os valores totais podem estar sujeitos a arredondamento
[image: ]
Distribuição geográfica dos empreendimentos do ACR + Sisol e ACL previstos até 2028
[bookmark: _Toc163057655]	Fonte dos dados: ANEEL.            
SISTEMA DE TRANSMISSÃO EXISTENTE NO SEB
Abril de 2026

Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB
[image: ]
 

                                                                                                                             
Transformação de energia elétrica no SEB
[image: ]
 

Os dados da expansão da transmissão poderão sofrer alterações após a publicação deste Boletim, em virtude de consolidação realizada pelo ONS e ANEEL. Essa consolidação é publicada no Boletim de dezembro de cada ano.

Fontes dos dados: SNEE/MME, ANEEL e ONS.



EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO

[bookmark: _Toc163057657][bookmark: _Toc237509052]Entrada em operação de empreendimentos de transmissão 
Abril de 2026

Descrição das linhas de transmissão que entraram em operação no mês
[image: ]

Descrição das transformações que entraram em operação no mês
[image: ]
Fonte dos dados: ONS e Aneel.
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 Localização dos equipamentos de transmissão que entraram em operação no mês




Entrada em operação de linhas de transmissão¹
[image: ]

Entrada em operação de capacidade de transformação 
[image: ]


Os dados constantes nesta seção poderão sofrer alterações após a publicação deste Boletim, em virtude de consolidação realizada pelo ONS e ANEEL. Essa consolidação é publicada no Boletim de dezembro de cada ano.
1 – Os valores totais podem estar sujeitos a arredondamento.

Fonte dos dados: ONS e Aneel.













[bookmark: _Toc163057658][bookmark: _Toc237509053]Previsão da expansão da transmissão

Previsão da expansão de linhas de transmissão
[image: ]
Fontes dos dados: MME/SNEE e ANEEL.

Previsão da expansão da capacidade de transformação
[image: ]
Fontes dos dados: MME/SNEE e ANEEL.
                                                                                                                     
Os números incluídos nas duas tabelas variam conforme a entrada em operação dos equipamentos e a alteração das datas de tendência, que são atualizadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, com participação da SNPTE/MME, SDS/MME, DPME/MME, ANEEL, EPE, ONS e CCEE.









[bookmark: _Toc237509054]
GERAÇÃO VERIFICADA DE ENERGIA ELÉTRICA
Março de 2026
[bookmark: _Toc237509055]Geração Verificada no Sistema Interligado Nacional

Geração verificada de energia elétrica no SIN
[image: ]



Os valores de geração incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade, exceto para MMGD. 
Na geração hidráulica, está incluída a produção da UHE Itaipu destinada ao Brasil.
Em Petróleo estão consideradas as usinas: à óleo diesel, à óleo combustível e bicombustíveis. 
Fontes dos dados: CCEE e ONS.                          
                                                                                                                     
[bookmark: _Toc237509056]Geração Verificada no Sistema Elétrico Brasileiro 	
  	As fontes renováveis (hidráulica, eólica, solar, biomassa e MMGD) representaram 89,9% da geração de energia elétrica brasileira verificada no mês.   [image: ]
Matriz de geração verificada de energia elétrica – Março/2026

Os valores de MMGD são baseados em estimativas feitas pelo ONS.
Em Petróleo estão consideradas as usinas: à óleo diesel, à óleo combustível e bicombustíveis.     
Os valores de participação na capacidade instalada de cada fonte térmica possuem arredondamento de casas decimais, que poderão eventualmente gerar divergência com o valor total de participação dessa fonte na matriz.
                                                               

Dados contabilizados até Março de 2026.
		
Fontes dos dados: CCEE e ONS.








[bookmark: _Toc237509057]Geração Verificada Eólica¹

[image: ]O fator de capacidade médio mensal das usinas eólicas das regiões Norte e Nordeste atingiu 22,6% com total de 7.509 MWmédios de geração verificada.

Geração Eólica – regiões Norte e Nordeste
Já o fator de capacidade médio mensal das usinas eólicas do Sul atingiu 29,1%, com total de 762 MWmédios gerados. [image: ]
Geração Eólica – região Sul²
Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Revogações e suspensões de operação comercial de unidades geradoras são abatidas da capacidade instalada apresentada.
¹ Não inclui MMGD.
² Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.
  
Dados contabilizados até Março de 2026.                                                                                                                       Fonte dos dados: CCEE. 
[bookmark: _Toc237509058]Geração Verificada Solar 
O fator de capacidade médio mensal da geração solar centralizada atingiu 19,8%, com total de 4.473 MWmédios de geração verificada. 
 [image: ]
Solar (não MMGD)

Já o fator de capacidade médio mensal estimado da geração solar MMGD atingiu 16%, com total de 7.846 MWmédios estimados de geração. [image: ]
Solar MMGD

Os valores de MMGD são baseados em estimativas feitas pelo ONS.
Dados contabilizados até Março de 2026.                                                                                 	             Fontes dos dados: CCEE e ONS

ENCARGOS DE SERVIÇOS DO SISTEMA 
Abril de 2026
Encargos de Serviços de Sistema – 2026 
 [image: ]
RO – Restrição Operativa.
¹ As definições de todos os encargos estão descritas no Glossário do Boletim. 
























                                              
DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO
[bookmark: _Toc176533138][bookmark: _Toc237509061]Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro 
Abril de 2026

Foram verificadas 2 (duas) ocorrências com interrupção de carga superior a 100 MW no Sistema Elétrico Brasileiro, que somadas totalizaram 255 MW de interrupção. 

[image: ]
 


Evolução da carga interrompida no SEB devido às ocorrências
[image: ]











Evolução do número de ocorrências
[image: ]



[image: ]

Ocorrências no SEB
¹ Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 min para ocorrências no SIN e corte de carga ≥ 100 MW nos sistemas isolados.
² Perda de carga simultânea em mais de um subsistema.	
           
 Fontes dos dados: ONS - Sintegre e Roraima Energia.



[bookmark: _Toc237509062]Indicadores de Continuidade de Distribuição
Março de 2026

Quanto menor for o valor do DEC, melhor será a qualidade do serviço para o consumidor do sistema elétrico, pois o sistema operará por maior quantidade de horas sem interrupções.

[bookmark: _Toc47108240]Tabela 1. Evolução do DEC em 2026.
[image: ]
[image: ]
Figura 1. DEC do Brasil 

Fonte dos dados: ANEEL.



Quanto menor for o valor do FEC, melhor será a qualidade do serviço para o consumidor do sistema elétrico, pois o sistema operará com menor quantidade de interrupções.

[bookmark: _Toc49162335]Tabela 2. Evolução do FEC em 2026
[image: ]

[image: ]
Figura 2. FEC do Brasil

¹ Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.	
² Valor mensal do DEC / FEC acumulado no período decorrido em 2026. Nos valores de DEC e FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.
³ Tendência do DEC / FEC prevista para 2026.
4 Estão sendo utilizados os limites do ano de 2025, visto que ainda não possuímos os dados para 2026.
Dados contabilizados até abril de 2026 e sujeitos à alteração pela ANEEL.
Fonte dos dados: ANEEL.


[bookmark: _Toc162278135][bookmark: _Toc162280654][bookmark: _Toc162337162]

UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA
[bookmark: _Toc166236360][bookmark: _Toc237509064]Programa Luz para Todos 
Em 2026
Para 2026, deverão ser investidos cerca de R$ 2,5 bilhões.
[image: ]Meta PAC - Distribuição de Ligações (UC) por Estado 





Realizado – Até Abril/2026
[image: ]
 

Rural: corresponde às ligações realizadas por meio de extensão de rede.
Amazônia Legal: corresponde às ligações realizadas em regiões remotas (off-grid).
O número de famílias atendidas equivale às ligações (UC) realizadas.
Fonte dos dados: DUPS/SNEE/MME.
[bookmark: _Toc237509065]
GLOSSÁRIO
Energia Natural Afluente (ENA) Bruta: representa a quantidade total de água que flui naturalmente por uma bacia hidrográfica em um determinado período. Geralmente apresentada com unidade de energia (MWh, MWmed) ou como um percentual da MLT. 
Energia Natural Afluente (ENA) Armazenável: representa a parte da ENA Bruta que pode ser armazenada em reservatórios para uso na geração de energia elétrica. Geralmente apresentada com unidade de energia (MWh, MWmed) ou como um percentual da MLT.
Energia Armazenada (EAR): representa a energia associada ao volume de água disponível nos reservatórios que pode ser convertido em geração na própria usina e em todas as usinas à jusante na cascata. A grandeza de EAR leva em conta nível verificado nos reservatórios na data de referência.
Mecanismo de Realocação de Energia (MRE): mecanismo de compartilhamento dos riscos hidrológicos associados à otimização eletroenergética do SIN, no que concerne ao despacho centralizado das usinas hidrelétricas sujeitas ao despacho centralizado do ONS. As PCHs podem participar opcionalmente.
Encargo por Restrição de Operação: relacionado, principalmente, ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN.
Restrição de Operação Constrained-On: ocorre quando a usina térmica não está programada, pois sua geração é mais cara. Entretanto, devido a restrições operativas, o ONS solicita sua geração para atender a demanda de energia do submercado. Neste caso, o ESS é usado para ressarcir a geração adicional da usina.
Restrição de Operação Constrained-Off: ocorre quando a usina térmica está despachada. Entretanto, devido a restrições operativas, o ONS solicita a redução de sua geração. Neste caso, o ESS é usado para ressarcir o montante de energia não gerado pela usina.
Restrição de Unit Commitment: devido às restrições técnicas das usinas termelétricas (tempo mínimo de acionamento das unidades geradoras para ligar ou para desligar), podem ser programados despachos além da ordem de mérito, com o objetivo final de atender à solicitação de despacho do ONS.
Encargo por Serviços Ancilares: relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração (CAG), autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção (SEP).
Encargo por Deslocamento Hidráulico: relacionado ao ressarcimento às usinas hidrelétricas devido à redução da geração motivada pelo acionamento de térmicas fora da ordem de mérito de custo ou pela importação de energia elétrica.
Encargo sobre Importação de Energia Elétrica: relacionado aos custos recuperados por meio dos encargos associados à importação normatizada pela Portaria Normativa nº 60/2022/GM/MME.
Encargo por Reserva Operativa: Corresponde ao Total de Recebimento por Encargo para Atendimento ao Despacho Complementar para Manutenção da Reserva de Potência Operativa.
Encargo sobre Segurança Energética: relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). 
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC): representa o tempo médio que as unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica para o período considerado.
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC): representa a média do número de vezes que as unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica para o período considerado.                                                                                          
 Fontes dos dados: ONS, CCEE e ANEEL.


































[bookmark: _Toc162278136][bookmark: _Toc162337163][bookmark: _Toc237509066]DADOS COMPLEMENTARES DO SETOR ELÉTRICO 
Encontram-se disponíveis nos links: 

[bookmark: _Toc162278137][bookmark: _Toc162280656][bookmark: _Toc162337164]ANEEL – Dados Distribuição; Dados Geração; Dados Transmissão; Dados abertos.
[bookmark: _Toc162278138][bookmark: _Toc162280657][bookmark: _Toc162337165]CCEE – Painel Consumo; Painel de preços; Painel Geração; Contas Setoriais; Dados abertos.
[bookmark: _Toc162278139][bookmark: _Toc162280658][bookmark: _Toc162337166]EPE – Ferramentas interativas; Dados abertos.
[bookmark: _Toc162278140][bookmark: _Toc162280659][bookmark: _Toc162337167]ONS – Histórico da Operação; Arquitetura aberta.
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Subsistema

Capacidade Máxima do SIN 

(MWmês)

Contribuição de cada 

subsistema (%)

Sudeste/Centro-Oeste 204.615 70,1

Sul

20.459 7,0

Nordeste 51.691 17,7

Norte 15.302 5,2

Total 292.068 100,0
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Subsistema

EAR equivalente ao final de 

Abril (%EARmáx)

Variação em comparação ao 

mês anterior em p.p.

Contribuição para a 

EAR do SIN no mês                                         

(%)

Sudeste/Centro-Oeste 66,1 0,9 65,6

Sul 31,6 -0,1 3,1

Nordeste 96,4 6,8 24,1

Norte 96,6 2,4 7,2

Total 100,0

SIN 70,7 1,9
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Subsistema Sudeste/Centro - Oest e  (% EAR)  
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Subsistema Sul (%EAR)  
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Subsistema Norte (%EAR)  
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Subsistema Nordeste (% EAR)  
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Reservatórios

EARmáx 

(MWmês)

mar/26 

(%)

abr/26 

(%)

Evolução  

(p.p.)

Serra da Mesa 41.898 60,1 61,2 1,1 ▲

Furnas 35.036 59,5 62,3 2,8 ▲

Sobradinho 30.100 88,5 99,6 11,1 ▲

Nova Ponte 22.766 45,1 49,1 4,0 ▲

Emborcação 21.873 59,7 60,4 0,6 ▲

Três Marias 18.386 101,1 101,6 0,5 ▲

Itumbiara 15.706 72,0 81,7 9,7 ▲

Tucuruí 7.721 94,8 98,4 3,6 ▲

S. do Falcão 6.582 58,2 58,6 0,3 ▲

G.B Munhoz 5.880 18,3 21,1 2,8 ▲
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Milhões R$

jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26 jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez/26

Transmissão¹

3,76 4,0 0,20 - - - - - - - - -

MRE

0,00 0,00 0,00 - - - - - - - - -

Conta Bandeiras

0,26 0,00 0,00 - - - - - - - - -

Total

4,02 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total

(Acumulado - 2026)

¹ Transmissão: R$ 7,96 Mi

² MRE: R$ -

³ Conta Bandeiras: R$ 0,26 Mi

Benefícios totais em 2026

R$ 8,22 Milhões
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Evolução anual 

(mar/25 a mar/26)   

(%)

abr/24 a mar/25 

(GWh)

abr/25 a mar/26 

(GWh)

Evolução 

(%)

ACR

27.924 26.999 -3,3 321.837 308.793 -4,1 55,2

ACL

21.314 21.938 2,9 242.821 255.211 5,1 44,8

Total  49.238 48.937 -0,6 564.658 564.004 -0,1 100

Ambiente de 

Contratação

Participação 

Total           

(%)

Valor Mensal  Acumulado 12 meses
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mar/25 

(GWh)

mar/26 

(GWh)

Evolução anual 

(mar/25 a mar/26)    

(%)

abr/24 a mar/25 

(GWh)

abr/25 a mar/26 

(GWh)

Evolução 

(%)

Residencial

16.195 16.070 -0,8 178.076 180.189 1,2

Industrial

16.744 16.632 -0,7 199.009 198.403 -0,3

Comercial

9.150 9.402 2,7 104.117 103.126 -1,0

Rural

2.681 2.435 -9,2 31.411 30.865 -1,7

Demais classes¹

4.467 4.398 -1,5 52.045 51.369 -1,3

Perdas e Diferenças²

15.194 16.324 7,4 147.108 150.526 2,3

Total 64.431 65.261 1,3 711.767 714.477 0,4

Classe de Consumo

Consumo Mensal Acumulado 12 meses
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mar/25 mar/26

Residencial  83.088.397 84.581.561 1,8

Industrial 

457.424 427.689 -6,5

Comercial 

6.162.242 6.194.518 0,5

Rural 

3.842.678 3.730.423 -2,9

Demais classes¹

875.652 898.734 2,6

Total  94.426.393 95.832.925 1,5

Classe de Consumo

Período

Evolução 

(%)
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mar/25 

(kWh/NU)

mar/26 

(kWh/NU)

Evolução anual 

(mar/25 a mar/26)    

(%)

abr/24 a mar/25 

(kWh/NU)

abr/25 a mar/26 

(kWh/NU)

Evolução 

(%)

Residencial

195 190 -2,5 179 178 -0,6

Industrial

36.605 38.887 6,2 36.255 38.658 6,6

Comercial

1.485 1.518 2,2 1.408 1.387 -1,5

Rural

698 653 -6,4 681 689 1,2

Demais classes¹

5.102 4.894 -4,1 4.953 4.763 -3,8

Consumo médio  521 511 -2,1 498 490 -1,6

Classe de Consumo

Consumo Médio Mensal Consumo Médio em 12 meses
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Subsistema

08/04/2026 -18h52 01/04/2026 -19h13 09/04/2026 -21h47 29/04/2026 -22h40 07/04/2026 -18h51

18/02/2025 - 20h37 11/02/2025 - 13h52 04/02/2026 - 21h53 28/10/2025 - 21h46 26/02/2025 - 04h47

SIN

99.889

106.532 17.417

NE N

Máxima no mês (MW)

(dia - hora)

Recorde (MW)

(dia - hora)

57.457

62.456

19.538 16.257

SE/CO S

22.979

9.686

10.495
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25.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Demanda (MW)

2024 2025 2026

Recorde: 22.979 em fev/25
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11.000

13.000

15.000

17.000

19.000
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Recorde: 17.417 em fev/26
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Usinas N° de Usinas

Capacidade

(MW)

Renováveis

(%)

Não MMGD 22.718 218.428

MMGD 4.322.069 47.857

Total 4.344.787 266.286

87

Capacidade instalada de geração 
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abr/25

 (MW)  (MW) (%)

Hidráulica 110.022 110.265 41,41 0,22

UHE 103.196 103.235 38,8 0,0

PCH 5.892 6.038 2,3 2,5

CGH 874 918 0,3 5,1

CGH MMGD 59 74 0,0 24,8

Térmica 49.466 51.260 19,25 3,63

Gás Natural 17.691 19.438 7,3 9,9

Biomassa 17.664 17.913 6,7 1,4

Petróleo 8.292 7.616 2,9 -8,2

Carvão 3.461 3.931 1,5 13,6

Nuclear 1.990 1.990 0,7 0,0

Outros Fósseis 166 166 0,1 0,0

Térmica MMGD 203 206 0,1 1,8

Eólica 33.392 34.828 13,08 4,30

Não MMGD 33.375 34.811 13,1 4,3

MMGD 18 18 0,0 -0,4

Solar 56.493 69.923 26,26 23,77

Não MMGD 17.699 22.372 8,4 26,4

MMGD 38.794 47.551 17,9 22,6

Total não MMGD 210.300 218.428 82,03 3,86

Total MMGD 39.073 47.857 17,97 22,48

Capacidade Total 249.373 266.286 100 6,8

Crescimento em 12 meses 16.912

Fonte

abr/26

Evolução

abr/2025 a abr/2026

(%)
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Hidráulica: 41,4%

Eólica                      

(Não MMGD): 13,1%

MMGD: 17,9%

Solar

(Não MMGD): 8,4%

Gás Natural: 7,3%

Biomassa: 6,7%

Petróleo: 2,9%
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Nuclear: 0,7%

Outros Fósseis: 0,1%

Térmica (Não 

MMGD): 19,2%
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Marcador Fonte Usina UG Potência Total (MW) Estado

1 UTE G2 NRD 1 40,0 SP

Potência Total (MW) 40
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1
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ACR + Sisol ACL

 Abr/2026

(MW)

 Abr/2026

(MW)

 Abr/2026

(MW)

Acumulado 

2026

Hidráulica  -   -   -  26

UHE  -   -   -   - 

PCH  -   -   -  26

CGH  -   -   -   - 

Térmica  - 40 40 60

Biomassa  - 40 40 60

Fóssil  -  -  -  -

Eólica  -  -  - 59

    Não MMGD  -  -  - 59

Solar  -  -  - 2.294

    Não MMGD  -  -  - 2.294

Total  - 40 40 2.439

Fonte

Total

Expansão da geração realizada por ambiente de contratação 
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Total SEB

ACL ACR+Sisol

Total: 20,0 MW

Total: 1.497,7 MW

Total: 895,0 MW

Total: 26,2 MW

ACR+Sisol: 181,0 MW

ACL: 2.257,9 MW

Total: 2.438,9 MW
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2026 2027 2028 2026 2027 2028 2026 2027 2028

Hidráulica

111 112 87 21  -  - 132 112 87

UHE

 - 48  -  -  -  -  - 48  -

PCH

107 63 87 21  -  - 128 63 87

CGH

4  -  -  -  -  - 4  -  -

Térmica

2.786 605 50 95 500 38 2.881 1.105 88

Eólica (não MMGD) 134 137  - 1.164 410  - 1.298 548  -

Solar (não MMGD)

991 335  - 1.418 4.752 2.968 2.409 5.088 2.968

Total 4.022 1.189 137 2.698 5.662 3.007 6.721 6.852 3.144

Total

(2026 a 2028)

5.349 11.367 16.716

Fonte

ACR + Sisol (MW) ACL (MW) Total (MW)
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Total SEB

ACR+Sisol ACL

ACR+Sisol: 5.349,1 MW

ACL: 11.367,4 MW

ACR: 225,7 MW

ACL: 86,2 MW

ACR: 661,9 MW

ACL: 7.463,6 MW

ACR: 1.100,6 MW

ACL: 3.817,6 MW

ACR+Sisol: 3.360,9 MW

Total SEB: 16.716,4 MW
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Classe de 

Tensão                       

(kV)

Linhas de 

Transmissão 

Existentes                  

(km)

Total                        

(%)

230 70.390 36,6

345 11.035 5,7

440 7.072 3,7

500 67.473 35,1

525 11.440 6,0

600 12.768 6,6

750 2.706 1,4

800 9.204 4,8

Total 192.088 100
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Classe de 

Tensão                  

(kV)

Transformação 

Existente          

(MVA)

Total              

(%)

230 132.734 27,2

345 64.455 13,2

440 32.542 6,6

500/525 235.897 48,0

750 24.897 5,1

Total 490.525 100
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Marcador Tensão (kV) Descrição km Estado

 -   -   -   -   - 

 -   - 

Total Geral


image53.emf
Marcador Tensão (kV) Descrição MVA Estado

1 230 TR 230/138 kV G.VALADARES 2 TR4 MG 159 MG

2 230 TR 230/69 kV ACAILANDIA TR3 MA 75 MA

3 230 TR 230/69 kV ACAILANDIA TR4 MA 75 MA

4 345 TR 345/138 kV JAGUARA-US TR8 MG 150 MG

5 440 TR 440/88 kV AGUA AZUL TR3 SP 300 SP

6 440 TR 440/88 kV AGUA AZUL TR4 SP 300 SP

7 500 TR 500/230 kV ACAILANDIA TR1 MA 450 MA

8 500 TR 500/230 kV ACAILANDIA TR2 MA 450 MA

9 500 TR 500/440 kV ARARAQUARA 2 TR4 SP 1.250 SP

3.209 Total Geral
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image55.emf
Classe de 

Tensão         

(kV)

Realizado em  

abr/26                    

(km)

Acumulado 

em 2026                      

(km)

230  -  66

345  -   -

440  -   -

500/525  -  660

600  -   -

750  -   -

800  -   -

TOTAL  - 726
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Classe de 

Tensão         

(kV)

Realizado em   

abr/26                  

(MVA)

Acumulado 

2026           

(MVA)

230 309 1.086

345 150 1.175

440 600 600

500/525 2.150 3.050

750  -  -

Total 3.209 5.911
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Classe de 

Tensão         

(kV)

2026       

(km)

2027       

(km)

Total          

(km)

230 632 98 730

345 112 255 367

440 32  - 32

500 1.808 4.056 5.864

525 862  - 862

Total 3.446 4.409 7.855

Previsão da expansão de linhas de transmissão
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Classe de 

Tensão           

(kV)

2026       

(MVA)

2027       

(MVA)

Total    

(MVA)

230 2.377 2.731 5.108

345 1.275 1.372 2.647

440 300  - 300

500 2.426 5.916 8.342

525 2.016  - 2.016

Total 8.394 10.019 18.413
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mar/25 

(GWh)

mar/26 

(GWh)

Evolução anual 

(mar/25 a mar/26)

(%)

abr/24 a mar/25 

(GWh)

abr/25 a mar/26 

(GWh)

Evolução

(%)

Hidráulica  41.154 39.705 -3,5 415.874 383.071 -7,9

Térmica 4.749 6.800 43,2 83.593 95.893 14,7

Gás 1.543 3.521 128,2 28.668 40.404 40,9

Carvão 428 769 79,6 7.535 10.118 34,3

Petróleo  95 105 11,2 1.596 1.043 -34,7

Nuclear  1.318 845 -35,9 14.372 12.535 -12,8

Biomassa 1.159 1.282 10,6 28.559 28.795 0,8

Outros 206 278 34,7 2.862 2.998 4,7

Eólica (não MMGD) 8.177 6.155 -24,7 109.272 112.195 2,7

Solar (não MMGD) 3.067 3.328 8,5 30.825 35.328 14,6

MMGD 4.891 5.824 19,1 49.045 62.190 26,8

Total 62.037 61.812 -0,4 688.609 688.677 0,0

Fonte 

Valor mensal Acumulado 12 meses
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Hidráulica: 63,4%

Gás: 6,7%

Carvão: 1,2%

Petróleo: 0,5%

Nuclear: 1,3%

Biomassa: 2,1%

Outros: 0,4%

Eólica (não MMGD): 9,8%

Solar (não MMGD): 5,3%

MMGD: 9,3%

Térmica: 12,2%
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Encargos¹ jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26 jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez/26

Restriçao de Operação  63.245 116.286 260.872 108.276

RO - Constrained-On  9.416 55.595 55.947 27.066

RO - Constrained-Off  46.089 44.589 79.180 29.080

RO - Unit Commitment  7.741 16.102 125.745 52.130

Suporte de Reativo 21.087 15.515 22.024 24.534

Deslocamento Hidráulico  14.634 23.771 42.039 10.863

Resposta da demanda 5.859 9 81 57

Segurança Energética - - 16.446 662

Outros Serviços Ancilares  - - - -

 Importação de Energia  - 59 3.031 220

Reserva Operativa - - - -

Total 104.825 155.640 344.493 144.612 0 0 0 0 0 0 0 0

Mil R$

-
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Dia da 

Ocorrência

Descrição

Carga 

Interrompida 

(MW)

Estado(s) 

afetado(s)

Causa

01/abr

Desligamento do barramento principal 69 kV da 

SE Rio largo II ocasionando o desligamento de 

toda a transformação da instalação.

129 AL Em análise pelo ONS e pelos agentes envolvidos.

09/abr

Desligamento automático do setor 69 kV da SE 

João Paulo.

126 AM Em análise pelo ONS e pelos agentes envolvidos.

Total 255


image67.emf
Subsistema jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2026

jan - abr

2025

jan - abr

SIN

2

0 0 0 0 - - - - - - - - 0 -

S 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 410

SE/CO 181 0 605 0 - - - - - - - - 786 2.189

NE 0 421 215 129 - - - - - - - - 765 232

N 0 423 357 126 - - - - - - - - 907 4.438

Isolados 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 158

Total 181 844 1.177 255 0 0 0 0 0 0 0 0 2.458

7.427

Carga Interrompida no SEB (MW)
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Subsistema jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2026

jan - abr

2025

jan - abr

SIN

2

0 0 0 0 - - - - - - - - 0 -

S 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 3

SE/CO 1 0 2 0 - - - - - - - - 3 9

NE 0 2 1 1 - - - - - - - - 4 1

N 0 2 2 1 - - - - - - - - 5 6

Isolados 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 1

Total 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12

20

Número de Ocorrências
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