**Paris, le 10 octobre 2022**

**AVIS D’APPEL D’OFFRES**

**Objet : INVITATION À SOUMISSIONNER POUR UN MARCHÉ DE SERVICES**

**Référence : FRABREM/ADMIN/CC/015-2022**

**Ambassade du Brésil**

**34 Cours Albert 1er**

**75008 Paris**

**Madame, Monsieur,**

L’ambassade du Brésil en France lance cet appel d’offres, selon le critère de l’offre la plus avantageuse, qui a pour but la sélection d’une entreprise spécialisée dans la maintenance des installations de climatisation situées dans la chancellerie et la résidence officielle, selon le cahier des charges ci-joint.

1. **PARTICIPATION**
   1. La participation à cet appel d’offres est ouverte aux entreprises invitées ainsi qu’à celles qui en feront la demande jusqu’à 24 heures avant la date d’ouverture des plis, précisée à l’article VII de la présente invitation.
2. **HABILITATION**
   1. Pour être habilités, les soumissionnaires devront fournir un (1) des documents suivants :

* Extrait d’inscription au registre du commerce datant de moins de 3 mois (K bis) ; OU
* Carte d’identification d’inscription au répertoire des métiers ; OU
* Récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les entreprises en cours d’inscription.
  1. Les soumissionnaires devront fournir également un RIB.
  2. Les documents pour l’habilitation devront être mis dans un pli portant les indications suivantes :

**Ambassade du Brésil**

**Services Administratifs**

**Réf : FRABREM/ADMIN/CC/015-2022**

**Documents d’habilitation**

1. **L’OFFRE FINANCIÈRE**
   1. Le présent marché est constitué d’un seul lot.
   2. Les soumissionnaires devront fournir, sur papier à en-tête de l’entreprise, sans rature ni surcharge, un devis à prix TTC pour la prestation des services prévus dans le cahier des charges de cet appel d’offres.
   3. Les soumissionnaires devront aussi indiquer la durée de validité de leur offre, qui doit être de 2 mois minimum, à compter de la date d’ouverture des offres.
   4. L’offre devra être mise dans un pli portant les indications suivantes :

**Ambassade du Brésil**

**Services Administratifs**

**Réf : FRABREM/ADMIN/CC/015-2022**

**Offre**

1. **VISITE D’INSPECTION**
   1. Les soumissionnaires pourront effectuer une visite des lieux entre le 10 septembre et le 24 octobre 2022.
   2. Pour toute prise de rendez-vous, les soumissionnaires devront contacter Mme Marília TORRES par téléphone, au 01 45 61 63 15, ou par courriel (administra.paris@itamaraty.gov.br).
2. **REMISE DES DOCUMENTS D’HABILITATION ET DE L’OFFRE**
   1. Les soumissionnaires pourront déposer ou envoyer par voie postale les plis contenant les documents d’habilitation et l’original de l’offre à l’intérieur d’un troisième pli portant les indications suivantes :

**Services Administratifs**

**Ambassade du Brésil**

**34 cours Albert 1er**

**75008 Paris**

**Réf : FRABREM/ADMIN/CC/015-2022**

* 1. La date limite pour la soumission des documents d’habilitation et des offres est fixée au 28 octobre 2022 jusqu’à 17h30.
  2. Dans le cas d’un envoi par voie postale, le tampon de la poste devra indiquer la date d’expédition du 25 octobre au plus tard.

1. **CRITÈRES DE JUGEMENT DES OFFRES**
   1. Seules les offres remises par les soumissionnaires habilités remplissant les exigences du présent avis d’appel d’offres seront jugées.
   2. Les offres habilitées seront classées par ordre croissant en fonction de leur prix.
   3. L’offre présentant la valeur la plus avantageuse sera retenue pour adjudication.
   4. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs propositions, les offres ex-aequo seront départagées au moyen d’un tirage au sort public entre les entreprises concernées.
   5. Aucune soumission contenant des avantages non prévus dans le présent avis d’appel d’offres ne sera considérée lors de l’évaluation des offres.
2. **OUVERTURE DES PLIS**
   1. L’ouverture des plis se déroulera le 31 octobre 2022 à 10h30 à l’ambassade du Brésil.
3. **PAIEMENT**
   1. Le paiement sera effectué par virement bancaire moyennant la présentation de la facture par le prestataire.
4. **DISPOSITIONS GÉNÉRALES**
   1. En répondant à la présente invitation, le candidat déclare avoir pris connaissance des conditions de cet appel d’offres et s’engage à les respecter.

**Ursula Rey González Zaluar**

**Présidente de la commission de l’administration**

**Cahier des Charges**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nom de l'entreprise : AMBASSADE DU BRÉSIL À PARIS |
| Email : administra.paris@itamaraty.gov.br |
| Téléphone : 01 45 61 63 15 |
| Adresse : 34 cours Albert 1er, 75008, Paris |
| Nom et numéro du projet : FRABREM/ADMIN/CC/015/2022 |
| Nom de la personne à contacter : Mme Marília TORRES |

## 1 - Objectif du projet

La sélection d’une entreprise spécialisée dans les travaux d’entretien des installations de climatisation dans la chancellerie et la résidence officielle.

## 2 - Description fonctionnelle des besoins

**Adresse et description des installations :**

**Ambassade du Brésil**

**34 cours Albert 1er 75008 Paris**

**Bâtiment principal :**

Equipement 1 (RDC nº 2852 bureau 19) :

1 Groupe eau Glacée de MARQUE CIAT type CIATCOOLER LG300 avec MRS1-2-1

1 Dry cooler de Marque CIAT EUROPE 2 9023H1 300 avec régulation 2 étages

2 Cassettes de Marque CIAT UTA 235-22

4 Cassettes de Marque CIAT UTA 235-33

1 Cassette de Marque CIAT UTA 295-03 avec batterie électrique 2400w

4 Cassettes de Marque CIAT UTA 370-05 avec batterie électrique 4600w

1 Cassette de Marque CIAT UTA 295-04 avec batterie électrique 2400w

## 12 Régulations V2000 OU V3000 + Vannes 4 voies VMP44

## 1 Circuit Hydraulique complet avec accessoires, disconnecteur, vase, ballon, pompes etc.

Equipement 2 (RDC no 2852 bureau 18) :

1 Groupe eau Glacée de MARQUE CIAT type CIATCOOLER LG150V n. 02511121/001 R410A Année 2017

1 Dry cooler de Marque CIAT ARH 23 avec régulation 2 étages

1 Cassette de Marque CIAT UTA 235-11 avec batterie électrique 1200w

4 Cassettes de Marque CIAT UTA 235-22 avec batterie électrique 1800w

9 Cassettes de Marque CIAT UTA 235-33 avec batterie électrique 1800w

## 14 Régulations V2000 OU V3000 + Vannes 4 voies VMP44

## 1 Circuit Hydraulique complet avec accessoires, disconnecteur, vase, ballon, pompes etc.

- Deux unités de climatisation intérieure Mitsubishi, modèle MSZ-GF60VE2, 230 V, phase -/N, 50 Hz, code IP20, réfrigération R410A, HP OS 4,15 Mpa, input 62 W, courant 0,53 A, peso 16 kg, 2017, nº de série 7004798 T et 7004799 T. (RDC auditorium 4, situé à la cave de l’immeuble annexe)

- Unité de climatisation extérieure Mitsubishi Electric, modèle MXZ-6D122VA, 230V, 50Hz, serial 77P01010, (cave auditorium 4)

- Unité de climatisation extérieure Mitsubishi Electric, modèle MUZ-AP50VG, 230V, 50Hz, 5.0-5.8.kW, 2018, nº de série 8007 120 T. (toiture)

- Unité de climatisation extérieure Mitsubishi Electric, modèle MUZ-AP42VG, 230V, 50Hz, capacité 4.2-5.4 kW (froid-chaleur), input 1.30-1.49 kW (froid-chaleur), 2019, nº de série 98C00439TR. (Toiture)

- Unité de climatisation intérieure Mitsubishi Electric, modèle MSZ-AP42VG, 230V, 50Hz, input 32W, 2019, nº de série 9YE00549TR, avec télécommande. (1er étage bureau 105)

- Deux Unités de climatisation intérieure Mitsubishi Electric, modèle pkfy-p40vlm-e, 220-240V, 50-60 Hz, capacité 4.5-5.0 kW (froid-chaleur), input 0,04-0,03 kW (froid-chaleur), 2019, nº de série 98M01686 et 99M02327, avec télécommande. (3ème étage bureaux 308 et 314)

- Quatre Unités de climatisation intérieure Mitsubishi Electric, modèle pkfy-p25vlm-e, 220-240V, 50-60Hz, capacité 2.8-3.2 kW (froid-chaleur), input 0,03-0,02 kW (froid-chaleur), 2019, nº de série 98M04832 et 98M04879, avec télécommande. (3ème étage bureaux 313, 306 et 307)

- Unité de climatisation intérieure Mitsubishi Electric, modèle MZS-AP50VG, 230V, 50Hz, 32W, 2018, nº de série 85E04165TR, avec télécommande. (3ème étage bureau 309)

- Unité de climatisation extérieure Mitsubishi Electric, modèle PUMY-P200YKM2, 380-415V, 50Hz, input 6.05-5.84 kW (froid-chaleur), 2019, nº de série 9XU01344. (Toiture – secteurs politique et économique)

- Unité de climatisation extérieure Mitsubishi Electric, modèle PUHY-P350YNW-A, 380-415V, 50-60Hz, input 40.0-45.0 kW, 2018, nº de série 87P 01362. (4ème étage terrace)

- 15 unités de climatisation intérieure Mitsubishi Electric, modèle PKFY-P25VBM-ER5, 220-240V, 50-60Hz, capacité 2.8-3.2, 2018, avec télécommande. (4ème étage bureaux 408, 418, 403, 401, 415, 404, 406, 417, 419, 402,413 et 403 secteur administration)

Unité de climatisation extérieure CIAT modèle Stella 12 WK 3903852, 220-240V, 50Hz (4ème terrace bureau 419)

- Unité de climatisation intérieure Mitsubishi Electric, modèle PKFY-P15VBM-ER5, 220-240V, 50-60Hz, 1.7-1.9kW, 2018, nº de série 8XA18311, avec télécommande. (4ème étage bureau 416)

## - 1 Climatiseur CIAT série 012KA00036, 220 W (4ème étage bureau 409)

- Unité de climatisation Mitsubishi, modèle MSZ-SF50VE3, 230V, 50Hz, IP24, produit 5Kw ou 17.600 BTU d’air froid, consommation 1,66Kw ou 5.664 BTU/heure, 52dB (A), peso 55Kg, nº de série 8 002138 T (dispositif externe) e 7007883 T (dispositif interne). (2ème étage bureau 207- serveur)

- Unité de climatisation extérieure Mitsubishi Electric, modèle MUZ-SF50VE, 230V, 50Hz, 5.0-5.8.kW, 2018, nº de série 8 002138 T. (serveur)

**Bâtiment annexe**

1er étage

2 climatiseurs intérieur Mitsubishi Mural PKFY-P25VBM-E, MSF SF 50 VE, 50-60Hz, télécommande infrarouge, 2017 (bureau B109

2 climatiseurs intérieur Mitsubishi Mural PKFY-P20VBM-E, MSF SF 50 VE, 50-60Hz, télécommande infrarouge, 2017 (bureau B108, 107

5 climatiseurs intérieur Mitsubishi Mural PKFY-P15VBM-E, MSF SF 50 VE, 50-60Hz, télécommande infrarouge, 2017 (bureau B106, 105, 104, B103, B102

1 climatiseur intérieur Mitsubishi Mural PKFY-P32VBM-E, MSF SF 50 VE, 50-60Hz, télécommande infrarouge, 2017 (bureau B101)

2ème étage :

2 climatiseurs intérieure Mural Mitsubishi Electric model PKFY-P25VBM-E, 220-240V, 50-60Hz, 2017 (bureaux B205 et B206)

6 climatiseurs intérieure Mural Mitsubishi Electric model PKFY-P15VBM-E, 220-240V, 50-60Hz, 2017 (bureaux B201, B203, B207, B208, B209 et B211)

2 climatiseurs intérieure Mural Mitsubishi Electric model PKFY-P20VBM-E, 220-240V, 50-60Hz, 2017 (bureaux B202 et B210)

2 groupes extérieurs PUMY-P200YKM1 50Hz série 78U01956 et 77U01665, 2017)

**Adresse et description des installations :**

**Résidence de l’Ambassadeur du Brésil**

**5, rue de l’Amiral d’Estaing 75116 Paris**

Lieu 1 – Chambres personnels 4ème étage fond de couloir :

1 Groupe MUZHJ25VA Mitsubishi Electric

1 Mural MSZ HJ25 Inverter

Lieu 2 – 3 chambres 4ème étage côté cour + 1 chambre 3ème étage côté cour + salle à manger + grand salon 3ème étage :

1 Groupe DRV Multi PUMY P125YHMB Mitsubishi Electric

4 Muraux Type PKFYP125VBM (3 chambres 4ème niveau/ 1 chambre 3ème niveau)

1 Mural PKFYP40VBM (Grand salon 3ème niveau)

1 Mural PKFYP32VBM (Salle à manger 3ème niveau)

Lieu 3 – Chambres 1 & 2 Ambassadeur :

1 Groupe Multi MXZ 3D68VA Mitsubishi Electric

2 Muraux Type MSZEF25VE Inverter

Lieu 4 – Chambres/ Couloir Personnels 4ème étage :

1 Groupe Multi MXZ 3D54VA Mitsubishi Electric

3 Muraux Type MSZSF20VA Inverter

Lieu 5 - Salle TV 2ème étage :

1 Groupe Multi Split Mitsubishi Electric

1 Groupe Type MXZ 2D53VA

1 Climatisation Split système Mitsubishi Electric

1 Groupe SUZ KA 25 VA Inverter

## 3 – Date de livraison attendue :

À partir du 1er janvier 2023.

Paris, le 10 octobre 2022.

|  |
| --- |
|  |