{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Planilha Orçamentária","4","Insumo-MO","Insumo-Eqp","Mapa Comparativo","Calc CH"],"not_rendered":{"charts":0,"images":6,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Planilha Orçamentária","index":0,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,4,10,4],[9,2,10,2],[6,0,6,6],[7,0,7,6],[1,0,1,6],[4,0,4,6],[18,0,18,6],[9,3,10,3],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,0,10,0],[9,1,10,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["SECRETARIA DE PORTOS / PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA"]
[]
[]
["PORTO DE RIO GRANDE-RS"]
[]
["PLANILHA ORÇAMENTÁRIA"]
[]
["Data base","2015-01-20"]
["Item","Descrição","unid.","Quantidade","Prazo","Valor \nUnitário (R$)","Valor \nTotal (R$)"]
[]
[1,"PROFISSIONAL PLENO  (Assessor Hidrógrafo)","mês",2,1,11579.36,23158.72]
[2,"EQ. TÉC. ESPECIALIZADA EM MONTAGEM / MANUT. EQUIP. OCEANOGRÁFICOS","mês",3,1,3028.05,9084.150000000001]
[3,"EMBARCAÇÃO DE APOIO - TRIPULADA E ABASTECIDA","mês",1,1,99500,99500]
[4,"CONJUNTO BATIMETRIA MULTIFEIXE (>200KHZ)","mês",1,1,43652.29666666666,43652.29666666666]
[5,"VEÍCULO SEDAN 101 A 115 CV","mês",1,1,2687.27,2687.27]
[null,"TOTAL GERAL",{"$nulls":4},178082.43666666665]
[null,"TOTAL GERAL COM BDI (30,74%)",{"$nulls":4},232824.97769799994]

{"sheet":"4","index":1,"n_rows":36,"n_cols":8,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,7],[2,6,2,7],[4,0,4,7],[6,0,6,7],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[29,0,29,7],[19,1,19,2],[20,1,20,6],[21,0,21,7],[22,1,22,2],[34,0,34,7],[26,0,26,7],[24,5,24,6],[25,1,25,6],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[10,7,11,7],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[17,1,17,6],[18,0,18,7],[10,2,11,2],[28,1,28,6],[22,5,22,6],[33,0,33,7],[35,0,35,7],[30,0,30,6],[31,0,31,6],[32,0,32,7],[23,5,23,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["SECRETARIA DE PORTOS / PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA"]
[]
[]
["PORTO DE RIO GRANDE-RS"]
[]
["CONJUNTO BATIMETRIA MULTIFEIXE (c/ 200 KHZ)"]
["COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO"]
["Data base:  ","2015-01-20",{"$nulls":5},"Unid:     mês"]
["EQUIPAMENTO"]
["Código","Descrição","QUANT.","UTILIZAÇÃO",null,"CUSTO OPERAC.",null,"C. UNITÁRIO"]
[null,null,null,"PROD","IMPROD","PROD","IMPROD"]
["EQ-003","Receptor DGPS",243.33333333333334,1,0,3.325,0,809.0833333333334]
["EQ-004","Ecobatimetro multifeixe + Perfilador sonográfico",243.33333333333334,1,0,90.06,0,21914.600000000002]
["EQ-005","Sensor de movimento (inclui GIRO) com DGPS",243.33333333333334,1,0,32.3,0,7859.666666666666]
["EQ-006","Caris HIPS and SIPS Professional 7.1",243.33333333333334,2,0,18.454,0,8980.946666666667]
["EQ-007","Software Hypack / Hysweep",243.33333333333334,2,0,8.4,0,4088.0000000000005]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},43652.29666666666]
["MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR"]
["Código","Descrição",null,null,"QUANT.","SALÁRIO BASE",null,"C. UNITÁRIO"]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},0]
["MATERIAIS / SERVIÇOS"]
["Código","Descrição",null,"UNIDADE","CUSTO","CONSUMO",null,"C. UNITÁRIO"]
[]
[]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},0]
["TRANSPORTE"]
["Código","Descrição","DMT (T)","DMT (P)","DMT(TOT)","CUSTO","CONS.","C. UNITÁRIO"]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},0]
[]
["CUSTO UNITÁRIO TOTAL: ",{"$nulls":6},43652.29666666666]
["PREÇO TOTAL: ",{"$nulls":6},43652.29666666666]
[]
["Notas"]
["Nota 1 - 243,33 horas se referem à disponibilidade do equipamento durante 8 horas diárias para 30,42 dias = 30,42*8"]
["Nota 1 - Em função das reduzidas dimensões dos equipamentos acima descritos, não estão previstos custos de Mobilização/Desmobilizaçãopara os mesmos. Os referidos equipamentos serão transportados por integrantes da equipe técnica."]

{"sheet":"Insumo-MO","index":2,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,10,1],[9,2,11,2],[9,3,11,3],[1,0,1,5],[5,0,5,5],[9,4,11,4],[9,5,11,5],[8,0,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["SECRETARIA DE PORTOS / PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA"]
[]
[{"$nulls":4},"Data base:","2015-01-20"]
[]
["PORTO DE RIO GRANDE-RS"]
[]
["INSUMOS UTILIZADOS NAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS"]
[]
["INSUMO :  MÃO-DE-OBRA",null,"Unid","Valor","Referência","Código"]
[{"$nulls":6},"Tabela de Preços de Consultoria - DNIT - Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012 - Última Atualização:  13/02/2014 - Preços Jan/2014"]
["Item","Descrição"]
["MO-003","ENGENHEIRO PLENO","mês",11579.36,"Tab. DNIT Jan/14","P2","P1",11579.36]
["MO-009","TOPÓGRAFO","mês",3028.05,"Tab. DNIT Jan/14","T2","T2",3028.05]
["NOTA:"]
[null,"Salário do técnico em batimetria é equiparado ao do topógrafo da tabela do DNIT (T2)"]
[null,"Tabela de Precos de Consultoria do DNIT atualizada em 13/02/2014"]

{"sheet":"Insumo-Eqp","index":3,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5],[3,0,3,5],[4,0,4,1],[5,0,6,1],[5,5,7,5],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["SECRETARIA DE PORTOS / PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA"]
[{"$nulls":4},"Data base:","2015-01-20"]
["PORTO DE RIO GRANDE-RS"]
["INSUMOS UTILIZADOS NAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS"]
["INSUMO :  EQUIPAMENTOS",null,"Unid","Valor","Referência","Código"]
[]
["Item","Descrição"]
["EQ-001","Estação total","h",1.2065000000000001,"C H  calc","-"]
["EQ-002","Ecobatímetro monofeixe","h",13.965,"C H  calc","-"]
["EQ-003","Receptor DGPS","h",3.325,"C H  calc","-"]
["EQ-004","Ecobatimetro multifeixe + Perfilador sonográfico","h",90.06,"C H  calc","-"]
["EQ-005","Sensor de movimento (inclui GIRO) com DGPS","h",32.3,"C H  calc","-"]
["EQ-006","Caris HIPS and SIPS Professional 7.1","h",18.454,"C H  calc","-"]
["EQ-007","Software Hypack / Hysweep","h",8.4,"C H  calc","-"]
["EQ-009","Impressora Multifuncional c/fax","h",0.0532,"C H  calc","-"]
["EQ-010","Microcomputador 2,8 GHz, 4GB RAM","h",0.323,"C H  calc","-"]
["EQ-011","Marégrafo Digital + Link de Rádios","h",2.7075,"C H  calc","-"]
["EQ-021","VEÍCULO SEDAN 71 A 115 CV","mês",2687.27,"Tab. DNIT Mar/13","-"]

{"sheet":"Mapa Comparativo","index":4,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,7],[2,5,2,7],[4,0,4,7],[20,0,20,7],[21,0,21,7],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["SECRETARIA DE PORTOS / PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA"]
[]
[]
["PORTO DE RIO GRANDE-RS"]
[{"$nulls":6},"Data base:","2015-01-20"]
["Denominação","Pesquisa 1",null,"Pesquisa 2",null,"Pesquisa 3",null,"Adotado"]
[null,"Valor","Empresa","Valor","Empresa","Valor","Empresa"]
["Lancha  tripulada e abastecida",99500,"RG MARÍTIMA LTDA",108000,"CAISM MURATTA",91000,"NORTEMARES",99500]
["Estação total",12700,"ALEZI TEODOLINI",{"$nulls":4},12700]
["Ecobatímetro monofeixe",147000,"A2MARINE SOLUTIONS",{"$nulls":4},147000]
["Receptor DGPS",35000,"A2 MARINE SOLUTIONS",{"$nulls":4},35000]
["Ecobatimetro multifeixe + Perfilador sonográfico",948000,"A2 MARINE SOLUTIONS",{"$nulls":4},948000]
["Sensor de movimento (inclui GIRO) com DGPS",340000,"A2 MARINE SOLUTIONS",{"$nulls":4},340000]
["Caris HIPS and SIPS Professional 7.1",92270," IMS - INTELLIGENT MARINE SOLUTIONS",{"$nulls":4},92270]
["Software Hypack / Hysweep",42000," A2 MARINE SOLUTIONS",{"$nulls":4},42000]
["Marégrafo Digital + Link de Rádios",28500," A2 MARINE SOLITIONS",29909.159999999996,"HIDRO MARES ",null,null,28500]
["Impressora Multifuncional c/fax",280,{"$nulls":5},280]
["Microcomputador 2,8 GHz, 4GB RAM",1700,{"$nulls":5},1700]
["Notas:"]
[]
["1. Para o valor do Ecobatímetro Multifeixe, subtraiu-se R$ 42.000,00 do valor total da proposta (R$990.000,00), por esta incluir o Software Hypack/HySweep, que foi orçado separadamente através da proposta 14112013_HPHS de 14/11/2013 - A2 Marine Solutions - Comércio, Representações e Serviços LTDA."]

{"sheet":"Calc CH","index":5,"n_rows":38,"n_cols":14,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,13],[16,1,16,5],[1,0,1,13],[3,0,3,13],[38,0,38,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["SECRETARIA DE PORTOS / PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA"]
[]
["PORTO DE RIO GRANDE-RS"]
["CÁLCULO DE CUSTO HORÁRIO - Fórmula  do SICRO2"]
["Código \nSinapi","Discriminação","Un","Valor de \nAquisição (VA)","Vida Útil\n (n)","  HTA  ","Potência\n (P)","Valor  \nResidual (R)","Coef  \nManut (K)","Coef. Materiais (diesel)\n(CM)","Quant.\nOperad. (Q)","Salário Hora  \nOperador com Encargos Sociais","Custo \nHorário Prod (CHP)","Custo \nHorário Improdutivo (CHI)"]
["S/C","Estação total","h",12700,10,2000,0,0.1,1,0.16,0,0,1.2065000000000001]
["S/C","Ecobatímetro monofeixe","h",147000,10,2000,0,0.1,1,0.16,0,0,13.965]
["S/C","Receptor DGPS","h",35000,10,2000,0,0.1,1,0.16,0,0,3.325]
["S/C","Ecobatimetro multifeixe + Perfilador sonográfico","h",948000,10,2000,0,0.1,1,0.16,0,0,90.06]
["S/C","Sensor de movimento (inclui GIRO) com DGPS","h",340000,10,2000,0,0.1,1,0.16,0,0,32.3]
["S/C","Caris HIPS and SIPS Professional 7.1","h",92270,5,2000,0,0,1,0,0,0,18.454]
["S/C","Software Hypack / Hysweep","h",42000,5,2000,0,0,1,0,0,0,8.4]
["S/C","Impressora Multifuncional c/fax","h",280,5,2000,0,0.1,1,0,0,0,0.0532]
["S/C","Microcomputador 2,8 GHz, 4GB RAM","h",1700,5,2000,0,0.1,1,0.16,0,0,0.323]
["S/C","Marégrafo Digital + Link de Rádios","h",28500,10,2000,0,0.1,1,0.16,0,0,2.7075]
[null," CHP = [(VA – R)/n.HTA] + [VA.K/n.HTA ]+ [CM.P.custo comb.] + Q x Sal hora Op",{"$nulls":4},"preço","diesel",2.59,"Sinapi 4221"]
[null," CHI = [(VA – R)/n.HTA] + Q x Sal hora Op"]
[null,"CH = custo horário",{"$nulls":4},"preço","en elet",0.35,"Sinapi 14250"]
[null,"VA = valor aquisição "]
[null,"R = valor residual = coeficiente residual x VA"]
[null,"n = vida útil em anos"]
[null,"HTA= horas trabalhadas por ano"]
[null,"Q = quantidade de operadores_"]
[null,"K = coeficiente de manutenção"]
[null,"CM = coeficiente de materiais"]
[null,"P = potência",{"$nulls":10},"Data base:","2015-01-20"]
[null,"Nota 1 - IN SRF no 4/1985 - prazo de 5 anos para amortização de software"]
[null,"Nota 2 - Software Caris HIPS and SIPS Professional 7.1 - Proposta  PC02213SEP6HIPS de 12/08/2013 - IMS - Intelligent Marine Solutions"]
[null,"Nota 3 - Software Hypack / Hysweep - Proposta 14112013_HPHS de 14/11/2013 - A2 Marine Solutions - Comércio, Representações e Serviços Ltda"]
[null,"Nota 4 - Ecobatímetro monofeixe - Proposta 14112013_ECHO de 14/11/2013 - A2 Marine Solutions - Comércio, Representações e Serviços Ltda"]
[null,"Nota 5 - Receptor DGPS - Proposta 14112013_DGPS de 14/11/2013 - A2 Marine Solutions - Comércio, Representações e Serviços Ltda"]
[null,"Nota 6 - Ecobatímetro multifeixe - Proposta 14112013_2024 de 14/11/2013 - A2 Marine Solutions - Comércio, Representações e Serviços Ltda"]
[null,"Nota 7 - Sensor de Movimento (inclui GIRO) - Proposta 14112013_GYRO_IMU de 14/11/2013 - A2 Marine Solutions - Comércio, Representações e Serviços Ltda."]
[null,"Nota 8 - Marégrafo Digital (R$ 13.500,00) + Link de Rádios (R$ 15.000,00) - Conforme Proposta 27022014 - da A2 Marine Solutions de 27/02/2014"]
[null,"Nota 9 - ADCPs de Margem, Bordo e Fundo - Conforme Proposta HM140310a - HIDRO MARES"]
[null,"Nota 10 - Barco Modelo Jacaré 500 -  Conforme Proposta Metal Forte s/ nº"]
[null,"Nota 11 De Acordo com a Intrução Normativa SRF nº 162 da Receita Federal, que fixa prazo de vida útil e taxa de depreciação."]