**ANEXO VIII – MODELO DE PROPOSTA**

A empresa \_\_\_\_\_\_\_\_*(nome empresarial do licitante)*\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_*(endereço completo)*\_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_\_\_*(nome completo)*\_\_\_\_\_\_\_, infra-assinado, portador(a) da Cédula de Identidade nº C\_-SSP-\_\_ e do CPF/MF nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, vem apresentar a seguinte proposta de preço para serviço de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, conforme descrição constante do Edital SRRF03 nº \_\_/2021, de modo a atender às necessidades da **Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 3ª Região Fiscal, conforme o edital e o exposto abaixo:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
| 1 | **INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO** | | | | | R$ |
| 1.1 | **SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA** | | | | |  |
| 1.1.1 | COMP 01 | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, RETANGULAR, FUNDO VERDE COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 12 (NBR 13.434) - SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA A DIREITA - 125 mm H X 250 mm L | UN | 10 |  |  |
| 1.1.2 | COMP 01 | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, RETANGULAR, FUNDO VERDE COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 13 (NBR 13.434) - SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA A ESQUERDA - 125 mm H X 250 mm L | UN | 14 |  |  |
| 1.1.3 | COMP 01 | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, RETANGULAR, FUNDO VERDE COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 14 (NBR 13.434) - ACESSO PARA A SAÍDA DE EMERGÊNCIA - 125 mm H X 250 mm L | UN | 28 |  |  |
| 1.1.4 | COMP 01 | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, RETANGULAR, FUNDO VERDE COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 16 (NBR 13.434) - INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM ESCADAS - 125 mm H X 250 mm L | UN | 7 |  |  |
| 1.1.5 | COMP 01 | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, RETANGULAR, FUNDO VERDE COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 17 (NBR 13.434) - INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - 125 mm H X 250 mm L | UN | 6 |  |  |
| 1.1.6 | COMP 01 | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, QUADRADA, FUNDO VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 23 (NBR 13.434) - EXTINTOR- 200 mm H X 200 mm L | UN | 23 |  |  |
| 1.1.7 | COMP 01 | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, QUADRADA, FUNDO VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 20 (NBR 13.434) - ALARME SONORO - 200 mm H X 200 mm L | UN | 8 |  |  |
| 1.1.8 | COMP 01 | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, QUADRADA, FUNDO VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 21 (NBR 13.434) - BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO- 200 mm H X 200 mm L | UN | 8 |  |  |
| 1.1.9 | COMP 01 | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, QUADRADA, FUNDO VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 25 (NBR 13.434) - CAIXA DE MANGUEIRA DE HIDRANTE - 200 mm H X 200 mm L | UN | 8 |  |  |
| 1.1.10 | COMP 01 | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, QUADRADA, FUNDO VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 25 (NBR 13.434) - HIDRANTE - 200 mm H X 200 mm L | UN | 8 |  |  |
| 1.1.11 | COMP 01 | SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR, QUADRADO DE 1 m X 1 m NAS CORES VERMELHA E AMARELA, CONFORME PROJETO | UN | 23 |  |  |
| 1.2 | **ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA** | | | | | R$ |
| 1.2.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS | UN | 59 |  |  |
| 1.2.2 | COMP 04 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - TIPO FAROLETE COM LED | UN | 4 |  |  |
| 1.2.3 | COMP 05 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V | UN | 15 |  |  |
| 1.3 | **EXTINTORES** | | | | | R$ |
| 1.3.1 | COMP 06 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG | UN | 7 |  |  |
| 1.3.2 | COMP 07 | EXTINTOR GÁS CARBONICO CAPACIDADE 4 KG | UN | 5 |  |  |
| 1.4 | **SISTEMAÇÃO DE DETECÇÃO E ALARME** | | | | | R$ |
| 1.4.1 | COMP 08 | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL | UN | 18 |  |  |
| 1.4.2 | COMP 09 | DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR ENDEREÇÁVEL | UN | 3 |  |  |
| 1.4.3 | COMP 10 | DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRICO ENDEREÇAVEL | UN | 69 |  |  |
| 1.4.4 | COMP 11 | CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X 1,5 mm2 | M | 311,75 |  |  |
| 1.4.5 | COMP 12 | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA PARA ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCA VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 COM BATERIA DE 12V E 7 AMPERES | UN | 1 |  |  |
| 1.4.6 | 02454 | ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA (16 PEÇAS X 5 DIAS) | PeçaxDia | 80 |  |  |
| 1.5 | **SISTEMA DE HIDRANTES** | | | | | R$ |
| 1.5.1 | COMP 13 | TESTE E COMISSIONAMENTO DE CONJUNTO MOTO BOMBA EXISTENTE | UN | 1 |  |  |
| 1.5.2 | COMP 14 | CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 7,5 CV, SCHNEIDER MOD BC- 21R OU SIMILAR | UN | 1 |  |  |
| 1.5.3 | COMP 15 | ADAPTADOR STORZ 2 1/2" P/ 1 1/2" | UN | 16 |  |  |
| 1.5.4 | COMP 16 | ESGUICHO REGULÁVEL 1 1/2" | UN | 16 |  |  |
| 1.5.5 | 101915 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 | UN | 32 |  |  |
| 1.5.6 | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF\_01/2020 | M² | 10 |  |  |
| 1.6 | **SPDA** | | | | | R$ |
| 1.6.1 | 96988 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017 | PÇ | 2 |  |  |
| 1.6.2 | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017 | PÇ | 2 |  |  |
| 1.6.3 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017 | PÇ | 26 |  |  |
| 1.6.4 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017 | M | 222 |  |  |
| 1.6.5 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017 | M | 121 |  |  |
| 1.6.6 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF\_05/2018 | UN | 26 |  |  |
| 1.6.7 | 13047 | LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA DO SOLO, MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA, EXCLUSIVE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TÉCNICA - REV 01 | UN | 2 |  |  |
| 1.7 | **Projeto As Built** | | | | | R$ |
| 1.7.1 | COMP 17 | PROJETO AS BUILT | H | 20 |  |  |
| 1.8 | **ADMINISTRAÇÃO DA OBRA** | | | | | R$ |
| 1.8.1 | 11399 | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 0,50 X 0,70M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA | UN | 1 |  |  |
| 1.8.2 | 10775 | ALUGUEL DE CONTÊINER PARA GUARDAR DE MATERIAL | MÊS | 2 |  |  |
| 1.8.3 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 352 |  |  |
| 1.8.4 | 2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 44 |  |  |
| TOTAL S/ BDI | | | | | | R$ |
| BDI -> | | | | |  | R$ |
| TOTAL C/ BDI: | | | | | | R$ |

**2. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:**

R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(\*) *Incluir obrigatoriamente o* ***preço global do item vencedor*** *da proposta no ComprasNET, pois será considerado para efeito de classificação e lances*.

**3. DADOS BANCÁRIOS:**

Banco:\_\_\_\_\_ Agência:\_\_\_\_ Conta Corrente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*Os dados referentes à conta bancária poderão ser informados na entrega dos materiais*).

**4. DECLARAÇÕES**

Declaramos que na composição dos preços acima estão incluídas todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação.

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

\_\_\_\_*(Localidade)*\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*assinatura do Representante Legal, com nome completo*)

*Telefone/e-mail para eventual contato:*